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ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ
КОЛЛЕГИЯ


ЧЕЧИМ

	2023-жылдын «20» июну
	№ 84
	Москва шаары




Өлчөө каражаттарын калибрлөөнү уюштуруу тартибин 
бекитүү жөнүндө


[bookmark: _GoBack]Өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында макулдашылган саясатты жүргүзүү жөнүндө протоколдун 9-пунктунун 3-пунктчасына (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге 
№ 10 тиркеме) жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 
2014-жылдын 23-декабрындагы № 98 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иш регламентине № 2 тиркеменин 
16-пунктуна ылайык Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1.Тиркелген Өлчөө каражаттарын калибрлөөнү уюштуруу тартиби бекитилсин. 
2. Ушул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет, бирок Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин өлчөө каражаттарын калибрлөөнүн натыйжаларын өз ара таануу маселесине тиешелүү Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2016-жылдын 18-октябрындагы № 145 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими күчүнө кирген датадан эрте эмес.



	Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын төрагасы
	
М. Мясникович
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	БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2023-жылдын 20-июнундагы № 84 чечими менен




Өлчөө каражаттарын калибрлөөнү уюштуруу 
ТАРТИБИ

1. Ушул Тартип Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде (мындан ары – мүчө мамлекеттер, Бирлик) мүчө мамлекеттердин мыйзамдарында каралган иш чөйрөлөрүндө төмөнкүлөрдү камсыз кылуу максатында өлчөө каражаттарын калибрлөөнү уюштуруу эрежелерин (мындан ары – калибрлөө) белгилейт:
а) өлчөө натыйжаларын жана продукциянын Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештигин баалоонун натыйжаларын жана продукциянын сандык көрсөткүчтөрүн өлчөөнүн салыштыруу шарттарын;
б) Бирдиктердин эл аралык системасына (СИ), мүчө мамлекеттердин чоңдуктар бирдиктеринин улуттук (баштапкы) эталондоруна жана (же) чоңдуктар бирдиктеринин эл аралык эталондоруна карата алынган өлчөөлөрдүн натыйжаларынын метрологиялык байкоого алынуусу;
в) мүчө мамлекеттердин аймактарында даярдалган өлчөө каражаттарын калибрлөөнүн натыйжаларын мүчө мамлекеттерде өз ара таануу үчүн шарттарды түзүү.
2. Ушул Тартиптин максаттары үчүн төмөнкүлөрдү билдирген түшүнүктөр колдонулат:
«калибрлөө белгиси» – формасы жана мазмуну боюнча мүчө мамлекетте белгиленген талаптарга шайкеш келген калибрлөөнүн натыйжаларын күбөлөндүргөн шарттуу белги;
«калибрлөөнүн ортосундагы аралык» – эки кезектеги калибрлөөнүн ортосундагы убакыт аралыгы же иштөө убактысы;
«калибрлөө методикасы» – калибрлөө жүргүзүү жол-жобосун сыпаттаган документ;
«метрологиялык талаптар» – мүчө мамлекеттердин чоңдуктар бирдиктеринин улуттук (баштапкы) эталондорунун, чоңдуктар бирдиктеринин эл аралык эталондорунун, стандарттык үлгүлөрдүн, өлчөө каражаттарынын мүнөздөмөлөрүнө жана бул мүнөздөмөлөр камсыз кылынууга тийиш болгон шарттарга карата сандык жана (же) сапаттык талаптар (сөздүк жана (же) сандык көрсөткүчтөр, ченемдер, эрежелер, классификациялар, сөздүк жана графикалык сыпаттамалар).
[bookmark: 24]Ушул Тартипте колдонулган башка түшүнүктөр Өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында макулдашылган саясатты жүргүзүү жөнүндө протоколдо аныкталган маанилерде колдонулат (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге № 10 тиркеме).
3. Калибрлөө мүчө мамлекеттин мыйзамдарында аныкталган учурларда ушул Тартипке ылайык төмөнкү аткаруучулар тарабынан жүргүзүлөт:
а) алардын калибрлөө жана өлчөө мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтар Эл аралык өлчөмдөр жана салмактар бюросунун негизги салыштырууларынын маалыматтар базасынын тиешелүү бөлүмдөрүндө жарыяланган, улуттук метрологиялык институттар тарабынан берилүүчү калибрлөөнүн жана өлчөөлөрдүн улуттук эталондорун жана сертификаттарын өз ара таануу жөнүндө макулдашуунун катышуучулары болуп саналган улуттук метрологиялык институттар;
б)  алар лабораторияларды аккредитациялоо боюнча эл аралык уюмдун (ILAC) жана (же) аймактык аккредитациялоо уюмунун мүчөлөрү жана MRAнын (Mutual Recognition Agreement) аккредитациялоосун өз ара таануу жөнүндө макулдашуунун жана (же) башка региондук келишимдин катышуучулары болуп саналган өз мамлекетинин (же башка мамлекеттин, эгерде бул мүчө мамлекеттин мыйзамдарында каралса) аккредитациялоо боюнча органдары тарабынан ISO/IEC 17025 «Сыноо жана калибрлөө лабораторияларынын компетенттүүлүгүнө карата жалпы талаптар» эл аралык стандартына (мындан ары – мамлекеттер аралык стандарт) окшош мамлекеттер аралык стандарттын жоболоруна ылайык калибрлөө иштерин жүргүзүү укугуна аккредитацияланган юридикалык жактар, ошондой эле жеке ишкерлер катары катталган жеке адамдар (мындан ары – жеке ишкерлер);
в) юридикалык жактар, ошондой эле калибрлөө иштерин жүргүзүү укугуна аккредитацияланбаган, ошол эле учурда мүчө мамлекеттин өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатындагы мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттер аралык стандарттын жоболоруна ылайык өздөрүнүн компетенттүүлүгүн тастыктаган жеке ишкерлер. Көрсөтүлгөн юридикалык жактар жана жеке ишкерлер ушул Тартипти өз ыктыяры менен колдоно алышат.
4. Ушул Тартиптин максаттары үчүн аткаруучулар:
Эл аралык бирдиктер системасына (СИ), мүчө мамлекеттердин чоңдуктар бирдиктеринин улуттук (баштапкы) эталондоруна жана (же) чоңдуктар бирдиктеринин эл аралык эталондоруна карата алардын жардамы менен алынган өлчөөлөрдүн натыйжаларынын метрологиялык байкоосу камсыз кылынган чоңдуктар бирдиктеринин эталондорун колдонушат;
эгерде аткаруучулар үчүн техникалык көз караштан алганда Эл аралык бирдиктер системасына (СИ) карата метрологиялык байкоо жүргүзүүнү белгилөөгө мүмкүн болбосо, мамлекеттер аралык стандартка ылайык салыштыруу үчүн негиздерге метрологиялык байкоо жүргүзүүнү колдошот.
5. Калибрлөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:
а) өлчөө каражаттарын өндүрүштөн чыгарууда;
б) өлчөө каражаттарын пайдаланууга киргизүүдө (эгерде өлчөө каражаттарын өндүрүштөн чыгарууда калибрлөө жүргүзүлбөсө);
в) өлчөө каражаттары оңдолгондон кийин;
г) өлчөө каражаттарын пайдаланууда;
д) өлчөө каражаттарын Бирликтин бажы аймагына ташып кирүүдө.
6. Пайдаланууда турган өлчөө каражаттары мүчө мамлекеттин мыйзамдарына ылайык белгиленүүчү мезгилдүүлүк менен калибрлөөдөн өткөрүлөт.
 Калибрлөө үчүн калибрлөө аралык интервал аны мүчө мамлекеттин мыйзамдарына ылайык, анын ичинде метрологиялык талаптардын сакталышын эске алуу менен колдонгон өлчөө каражаттарынын ээси же пайдалануучусу (мындан ары – тапшырыкчы) тарабынан белгиленет.
7. Калибрлөө кардардын суроо-талабынын негизинде жүргүзүлөт.
8. Калибрлөө жүргүзүү үчүн заказ берүүчү аткаруучуга өлчөө каражатын жана зарыл көлөмдөгү документтердин топтомун, анын ичинде мүчө мамлекетте колдонулган формада түзүлгөн өтүнмөнү жана калибрлөө методикасын (эгерде бар болсо) берет.
Эгерде бир мүчө мамлекетте калибрлөөнүн натыйжалары боюнча башка мүчө мамлекеттерге өлчөө каражатынын мүнөздөмөсүндө, стандартында, өлчөө каражатынын түрүнүн сыпаттамасында (эгерде бар болсо) баяндалган метрологиялык талаптарга шайкештиги (шайкеш эместиги) жөнүндө корутундуну берүү үчүн алуу зарыл болгон учурда өтүнмөгө кайсы метрологиялык талаптарга шайкештигинин негизинде белгилениши керектиги жөнүндө маалымат камтылууга тийиш.
9. Калибрлөө төмөнкү калибрлөө методикасына ылайык жүргүзүлөт:
Эл аралык мыйзамдык метрология уюмунун сунуштарында, ошондой эле эл аралык, мамлекеттер аралык жана улуттук (мамлекеттик) стандарттарда баяндалган;
мамлекеттер аралык стандарттын жоболоруна ылайык калибрлөө жүргүзүүчү юридикалык жактар же жеке ишкерлер тарабынан иштелип чыккан.
10. Калибрлөөнүн натыйжалары мамлекеттер аралык стандарттын жоболоруна ылайык таризделген калибрлөө күбөлүгү (сертификаты) жана (же) калибрлөө белгиси менен күбөлөндүрүлөт, ал өлчөө каражаттарына түшүрүлөт жана (же) өлчөө каражаттарынын паспортуна ал үчүн каралган жерге (тапшырыкчынын көрсөтмөсү боюнча) коюлат.
11. Эгерде тапшырыкчынын өтүнмөсүндө ушул Тартиптин 8-пунктунда каралган корутундуну алуу жана калибрлөө күбөлүгүнө (сертификатына) тиешелүү маалыматтарды киргизүү зарылдыгы көрсөтүлгөн болсо, мындай документке өлчөө каражаттарынын метрологиялык талаптарга шайкештиги (шайкеш эместиги) жөнүндө жазуу киргизилет.
12. Калибрлөө протоколу жана калибрлөө күбөлүгүнүн (сертификатынын) көчүрмөлөрү аткаруучу тарабынан, эгерде мүчө мамлекеттин мыйзамдарында башкача каралбаса, калибрлөө ортосундагы аралыкта сакталат.
13. Калибрлөө протоколунун көчүрмөсү аткаруучу тарабынан каралган тартипте тапшырыкчыга суроо-талап боюнча аткаруучу тарабынан берилет.
14. Калибрлөө күбөлүгү (сертификаты) жоголгон же бузулган учурда аткаруучу суроо-талап боюнча жуп нускасын берет. Мында жуп нусканын жогорку оң бурчунда калибрлөө күбөлүгүнүн (сертификатынын) түп нускасынын номери жана берилген күнү көрсөтүлүп, «Жуп нуска 20____-жылы берилди» деген жазуу жазылат.
15. Калибрлөө күбөлүгүндө (сертификатында) каталар (туура эмес жазуулар) табылган учурда аны калибрлөө жүргүзүүнүн иш жүзүндөгү датасы алмаштырылбай турган жаңы калибрлөө күбөлүгү (сертификаты) менен алмаштырууга жол берилет, жаңы күбөлүктүн (сертификаттын) берилген датасы, аны берүүнүн себеби жана мурда берилген күбөлүк (сертификат) жөнүндө маалыматтар (күбөлүктүн (сертификаттын) номери жана ал берилген дата) кошумча көрсөтүлөт.

_______________
