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ՈՐՈՇՈՒՄ
	25 հուլիսի 2023 թվականի
	թիվ 109
	քաղ. Մոսկվա



Միջազգային եւ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկի մասին, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է Մաքսային միության «Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 030/2012) պահանջների կատարումը, եւ միջազգային եւ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ Մաքսային միության «Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 030/2012) պահանջների կիրառման ու կատարման եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկի մասին 


«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) 4-րդ կետին եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.
1.	Հաստատել կից ներկայացվող՝
միջազգային եւ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է Մաքսային միության «Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 030/2012) պահանջների կատարումը.
միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ Մաքսային միության «Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 030/2012) պահանջների կիրառման եւ կատարման եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը:
2.	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Մաքսային միության «Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգը (ՄՄ ՏԿ 030/2012) գործողության մեջ դնելու կարգի մասին» թիվ 180 որոշման 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել:
3.	Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 180 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ՝
	
	Մ. Մյասնիկովիչ
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ՑԱՆԿ
միջազգային եւ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է 
Մաքսային միության «Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգի 
(ՄՄ ՏԿ 030/2012) պահանջների կատարումը
	Համարը՝ ը/կ
	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը
	Ստանդարտի, հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մեթոդիկայի նշագիրը եւ անվանումը
	Ծանոթագրություն

	1
	2
	3
	4

	1
	5-րդ հոդված
	կետ 2.2 ԳՕՍՏ 982-80 «Յուղեր տրանսֆորմատորային. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	2
	
	կետ 4.2 ԳՕՍՏ 5546-2021 «Յուղեր սառնարանային մեքենաների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	3
	
	կետ 3.2 ԳՕՍՏ 5775-2021 «Յուղեր կոնդենսատորային. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	4
	
	կետ 4.2 ԳՕՍՏ 8581-2021 «Շարժիչի յուղեր՝ ավտոտրակտորային դիզելների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	5
	
	կետ 2.2 ԳՕՍՏ 8581-78 «Շարժիչի յուղեր՝ ավտոտրակտորային դիզելների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	6
	
	կետ 4.2 ԳՕՍՏ 9972-2020 «Յուղեր նավթային տուրբինային՝ հավելանյութերով. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	7
	
	կետ 1.2 ԳՕՍՏ 10121-76 «Յուղեր տրանսֆորմատորային՝ ընտրողական մաքրման համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	8
	
	կետ 4.2 ԳՕՍՏ 10541-2020 «Շարժիչի յուղեր՝ ունիվերսալ եւ ավտոմոբիլային կարբյուրատորային շարժիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	9
	
	կետ 2.2 ԳՕՍՏ 10541-78 «Շարժիչի յուղեր՝ ունիվերսալ եւ ավտոմոբիլային կարբյուրատորային շարժիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	10
	
	կետ 4.2 ԳՕՍՏ 12337-2020 «Շարժիչի յուղեր՝ դիզելային շարժիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	11
	
	ԳՈՍՏ 17479.1-2015 «Շարժիչի յուղեր. Դասակարգում եւ նշագրում»
	

	12
	
	ԳՈՍՏ 17479.2-2015 «Յուղեր՝ փոխհաղորդիչ. Դասակարգում եւ նշագրում»
	

	13
	
	կետ 1.3.1 ԳՕՍՏ 20799-88 «Յուղեր՝ արդյունաբերական. Տեխնիկական պայմաններ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	14
	
	կետ 4.2 ԳՕՍՏ 20799-2022 «Յուղեր արդյունաբերական. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	15
	
	կետ 5.1.2 ԳՕՍՏ 21046-2021 «Նավթամթերք՝ բանեցրած. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	16
	
	կետ 5.1.2 ԳՕՍՏ 21046-2015 «Նավթամթերք՝ բանեցրած. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	17
	
	կետ 4.2 ԳՕՍՏ 21743-2021 «Յուղեր՝ ավիացիոն. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	18
	
	կետ 2.2 ԳՕՍՏ 21743-76 «Յուղեր՝ ավիացիոն. Տեխնիկական պայմաններ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	19
	
	կետ 2.2 ԳՕՍՏ 23652-79 «Յուղեր՝ փոխհաղորդիչ. Տեխնիկական պայմաններ»
	

	20
	
	կետ 2.1.3 ԳՕՍՏ 28084-89 «Հովացնող հեղուկներ՝ ցածր ջերմաստիճանում սառչող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	21
	
	ԳՕՍՏ 28549.2-90 (ԻՍՕ 6743-2-81) «Քսանյութեր, արդյունաբերական յուղեր եւ կից պրոդուկտներ. (Դաս L). Դասակարգում. Խումբ F (իլեր, առանցքակալներ եւ դրանց հետ կապակցված միացքներ)
	

	22
	
	ԳՕՍՏ 28549.7-90 (ԻՍՕ 6743-7-86) «Քսանյութեր, արդյունաբերական յուղեր եւ կից պրոդուկտներ. (Դաս L). Դասակարգում. Խումբ М (մետաղամշակում)»
	

	23
	
	ԳՕՍՏ 28549.8-90 (ԻՍՕ 6743-8-87) «Քսանյութեր, արդյունաբերական յուղեր եւ կից պրոդուկտներ. (Դաս L). Դասակարգում. Խումբ R (քայքայումից ժամանակավոր պաշտպանություն)»
	

	24
	
	ԳՕՍՏ 28549.10-91 (ԻՍՕ 6743-10-89) «Քսանյութեր, արդյունաբերական յուղեր եւ կից պրոդուկտներ. (Դաս L). Դասակարգում. Խումբ Y. Կիրառման տարբեր ոլորտներ»
	

	25
	
	ԳՕՍՏ 28549.11-91 (ԻՍՕ 6743-11-89) «Քսանյութեր, արդյունաբերական յուղեր եւ կից պրոդուկտներ. (Դաս L). Դասակարգում. Խումբ Р. Օդաճնշական գործիքներ»
	

	26
	
	ԳՕՍՏ 28549.12-91 (ԻՍՕ 6743-12-89) «Քսանյութեր, արդյունաբերական յուղեր եւ կից պրոդուկտներ. (Դաս L). Դասակարգում. Խումբ Q. Հեղուկ ջերմակիրներ»
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	կետ 3.1.2 ՍՏ ՂՀ 2472-2014 «Յուղեր՝ ավտոմատ փոխհաղորդիչ համակարգերի համար. Տեխնիկական պայմաններ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	89
	
	կետ 3.1.2 ՍՏ ՂՀ 2473-2014 «Յուղեր բոլոր սեզոնների համար՝ մեխանիկական փոխհաղորդիչ համակարգերի համար, GТ-4, GL-5 կատեգորիաների. Տեխնիկական պայմաններ»
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ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2023 թվականի հուլիսի 25-ի 
թիվ 109 որոշմամբ

ՑԱՆԿ
միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ եւ մեթոդներ, այդ թվում՝ Մաքսային միության «Քսայուղերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 030/2012) պահանջների կիրառման ու կատարման եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ազգային (պետական) ստանդարտների 
	Համարը՝ ը/կ
	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը
	Ստանդարտի, հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մեթոդիկայի նշագիրը եւ անվանումը
	Ծանոթագրություն

	1
	2
	3
	4

	1
	հավելված թիվ 1
	ԳՕՍՏ IEC 60475-2014 «Հեղուկներ՝ մեկուսիչ. Նմուշառում»
	

	2
	
	ԳՈՍՏ ISO 3170-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ»
	

	3
	
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60475-2013 «Հեղուկներ՝ մեկուսիչ. Նմուշառում»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	4
	
	ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 3170-2006 (ԻՍՕ 3170:2004) «Նավթ եւ նավթամթերք. Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	5
	
	ԳՕՍՏ 2517-2012 «Նավթ եւ նավթամթերք. Նմուշառման մեթոդներ»
	

	6
	
	ԳՕՍՏ 31873-2012 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ»
	

	7
	հավելված թիվ 1, «Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճան» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 12.1.044-89 (ԻՍՕ 4589-84) «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթավտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ եւ դրանց որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2024 թվականի մայիսի 1-ը

	8
	
	ԳՕՍՏ 12.1.044-2018 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ (ԱԱՍՀ). Նյութերի հրդեհապայթավտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ եւ դրանց որոշման մեթոդներ»
	

	9
	հավելված թիվ 1, «Բռնկման ջերմաստիճան բաց հալքանոթում» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 4333-2021 (ISO 2592:2017) «Նավթամթերք. Բաց հալքանոթում բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշման մեթոդներ»
	

	10
	
	ԳՕՍՏ 4333-2014 (ISO 2592:2000) «Նավթամթերք. Բաց հալքանոթում բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	11
	հավելված թիվ 1, «Ընտրողական լուծիչների պարունակություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 1057-2014 «Ընտրողական մաքրման յուղեր. Ֆենոլի եւ կրեզոլի որոշման մեթոդ»
	

	12
	
	ԳՕՍՏ 1520-2014 «Ընտրողական մաքրման յուղեր. Ֆուրֆուրոլի առկայության որոշման մեթոդ»
	

	13
	
	ԳՕՍՏ 33093-2014 «Յուղեր՝ բազային. N-մեթիլպիրոլիդոնի որոշման գազաքրոմատագրման մեթոդ»
	

	14
	հավելված թիվ 1, «Եռման ջերմաստիճանը 101,3 կՊա ճնշման դեպքում (760 մմ ս.ս.)» ցուցանիշ
	ԳՈՍՏ ISO 3924-2017 «Նավթամթերք. Եռման միջակայքի բաշխման որոշումը գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	15
	
	ԳՕՍՏ 18995.6-73 «Պրոդուկտներ՝ քիմիական օրգանական. Եռման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ»
	

	16
	հավելված թիվ 1, «Բյուրեղացումն սկսվելու ջերմաստիճան» ցուցանիշ
	կետ 4.3 ԳՕՍՏ 28084-89 «Հեղուկներ հովացնող՝ ցածր ջերմաստիճանում սառչող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	17
	
	ԳՕՍՏ 18995.5-2022 «Պրոդուկտներ՝ քիմիական օրգանական. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»
	

	18
	
	ԳՕՍՏ 33592-2015 «Հեղուկներ՝ հովացնող. Բյուրեղացումն սկսվելու ջերմաստիճանի որոշում՝ ձեռքի բեկումաչափով»
	

	19
	
	ԳՕՍՏ 33579-2015 «Հեղուկներ՝ հովացնող, էթիլենգլիկոլի հիմքով. Ֆազային անցման ավտոմատ մեթոդով բյուրեղացումն սկսվելու ջերմաստիճանի որոշում»
	

	20
	հավելված թիվ 1,
«Ջրի պարունակություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 2477-2014 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ջրի պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	21
	
	ԳՕՍՏ 24614-81 «Հեղուկներ եւ գազեր՝ Ֆիշերի ռեակտիվի հետ չփոխազդող. Ջրի որոշման կուլոնաչափական մեթոդ»
	

	22
	
	ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 12937-2004 «Նավթամթերք. Ջրի պարունակության որոշում. Ըստ Կարլ Ֆիշերի՝ կուլոնաչափական տիտրման մեթոդ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	23
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51946-2002 «Նավթամթերք եւ բիտումային նյութեր. Թորմամբ ջրի որոշման մեթոդ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	24
	
	ԳՕՍՏ Ռ 54281-2022 «Նավթամթերք, քսայուղեր եւ հավելանյութեր. Ըստ Կարլ Ֆիշերի՝ կուլոնաչափական տիտրմամբ ջրի որոշման մեթոդ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	25
	
	ՍՏԲ ԻՍՕ 12937-2003 «Նավթամթերք. Ըստ Կարլ Ֆիշերի՝ ջրի պարունակության որոշում»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	26
	հավելված թիվ 1, «Մեխանիկական խառնուկների պարունակություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 1036-2014 «Պլաստիկ քսուքներ. Մեխանիկական խառնուկների պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	27
	
	ԳՕՍՏ 6370-83 «Նավթ, նավթամթերք եւ հավելանյութեր. Մեխանիկական խառնուկների որոշման մեթոդ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	28
	
	ԳՕՍՏ 6370-2018 «Նավթ, նավթամթերք եւ հավելանյութեր. Մեխանիկական խառնուկների որոշման մեթոդ»
	

	29
	
	ԳՕՍՏ 6479-73 «Պլաստիկ քսուքներ. Աղաթթվով քայքայմամբ մեխանիկական խառնուկների պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	30
	
	ԳՕՍՏ 33114-2021 «Քսայուղեր. Նստվածքի հետքերի որոշում»
	

	31
	հավելված թիվ 1, «Պոլիքլորդիֆենիլների պարունակություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 61619-2013 «Հեղուկներ՝ մեկուսիչ. Պոլիքլորացված բիֆենիլներով (РСВ) աղտոտվածության որոշում՝ մազանոթային աշտարակի վրա գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	32
	
	ԳՕՍՏ EN 12766-1-2014 «Նավթամթերք եւ բանեցված յուղեր. Պոլիքլորացված բիֆենիլների (РСВ) եւ կից միացությունների որոշում. Մաս 1. Անջատված կից РСВ-ի բաժանում եւ որոշում՝ գազային քրոմատագրման (GC) մեթոդով՝ էլեկտրոնազավթիչ դետեկտորի (ECD) օգտագործմամբ»
	

	33
	
	ԳՕՍՏ EN 12766-2-2014 «Նավթամթերք եւ բանեցված յուղեր. Պոլիքլորացված բիֆենիլների (РСВ) եւ կից միացությունների որոշում. Մաս 2. РСВ-ի պարունակության որոշում»
	

	34
	
	ԳՕՍՏ EN 12766-3-2014 «Նավթամթերք եւ բանեցված յուղեր. Պոլիքլորացված բիֆենիլների (РСВ) եւ կից միացությունների որոշում. Մաս 3. Պոլիքլորացված տերֆենիլների (РСТ) եւ պոլիքլորացված բենզիլտոլուոլների (РСВТ) պարունակության որոշում եւ հաշվարկում՝ գազային քրոմատագրման (GC) մեթոդով՝ էլեկտրոնազավթիչ դետեկտորի (ECD) օգտագործմամբ» 
	

	35
	
	ԳՕՍՏ IEC 61619-2014 «Հեղուկներ՝ մեկուսիչ. Պոլիքլորացված բիֆենիլներով (РСВ) աղտոտվածության որոշում՝ մազանոթային աշտարակի վրա գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	36
	հավելված թիվ 1, «Ջրածնային ցուցանիշ (pH)» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22567.5-93 «Լվացող միջոցներ՝ սինթետիկ, եւ մակերեւութային ակտիվ նյութեր. Ջրածնային իոնների կոնցենտրացիայի որոշման մեթոդներ»
	

	37
	
	կետ 4.8 ԳՕՍՏ 28084-89 «Հեղուկներ հովացնող՝ ցածր ջերմաստիճանում սառչող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»
	

	38
	
	ԳՕՍՏ 6307-75 «Նավթամթերք. Ջրում լուծվող թթուների եւ հիմքերի առկայության որոշման մեթոդ»
	

	39
	
	ԳՕՍՏ 33581-2015 «Հեղուկներ՝ հովացնող եւ հակակոռոզիոն. pH-ի որոշում»
	

	40
	հավելված թիվ 1, «Մեթիլային սպիրտի պարունակություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 34425-2018 «Հեղուկներ՝ հովացնող. Մեթիլային սպիրտի պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	41
	հավելված թիվ 3
	ԳՈՍՏ 26378.0-2015 «Նավթամթերք՝ բանեցված. Փորձարկման մեթոդներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»
	

	42
	հավելված թիվ 3, «Կինեմատիկ մածուցիկություն՝ 50 °С ջերմաստիճանում» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 33-2016 «Նավթ եւ նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ մածուցիկության եւ դինամիկ մածուցիկության որոշում»
	

	43
	
	ԳՕՍՏ 33-2000 «Նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ մածուցիկության որոշում եւ դինամիկ մածուցիկության հաշվարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	44
	
	ԳՕՍՏ 31391-2020 «Նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ մածուցիկության որոշման մեթոդ եւ դինամիկ մածուցիկության հաշվարկ»
	

	45
	հավելված թիվ 3,
«Բաց հալքանոթում որոշվող բռնկման ջերմաստիճան» ցուցանիշ
	ԳՈՍՏ 26378.4-2015 «Նավթամթերք՝ բանեցված. Բաց հալքանոթում բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»
	

	46
	
	ԳՕՍՏ 4333-2021 (ISO 2592:2017) «Նավթամթերք. Բաց հալքանոթում բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշման մեթոդներ»
	

	47
	
	ԳՕՍՏ 4333-2014 (ISO 2592:2000) «Նավթամթերք. Բաց հալքանոթում բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	48
	հավելված թիվ 3, «Մեխանիկական խառնուկների զանգվածային բաժին» եւ «Աղտոտումների պարունակություն» ցուցանիշներ
	ԳՈՍՏ 26378.2-2015 «Նավթամթերք բանեցված. Մեխանիկական խառնուկների եւ աղտոտումների որոշման մեթոդ»
	

	49
	
	ԳՕՍՏ 33159-2021 «Քսայուղեր՝ բանեցված. Չլուծվող նյութերի պարունակության որոշում»
	

	50
	
	ԳՕՍՏ 6370-83 «Նավթ, նավթամթերք եւ հավելանյութեր. Մեխանիկական խառնուկների որոշման մեթոդ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ը

	51
	
	ԳՕՍՏ 6370-2018 «Նավթ, նավթամթերք եւ հավելանյութեր. Մեխանիկական խառնուկների որոշման մեթոդ»
	

	52
	հավելված թիվ 3,
«Ջրի զանգվածային բաժին» ցուցանիշ
	ԳՈՍՏ 26378.1-2015 «Նավթամթերք՝ բանեցված. Ջրի որոշման մեթոդ»
	

	53
	
	ԳՕՍՏ 2477-2014 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ջրի պարունակության որոշման մեթոդ»
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