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ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ
КОЛЛЕГИЯ

ЧЕЧИМ

	2024-жылдын «25» июну
	         № 73
	   Москва шаары




Товарларга декларация толтуруу Тартибине карата
№ 2 жана 4-тиркемелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу


Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодексинин 105-беренесинин 5-пунктуна ылайык, Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1. Бажы бирлигинин комиссиясынын 2010-жылдын 20-майындагы 
№ 257 Чечими менен бекитилген Товарларга декларация толтуруу Тартибине карата № 2 жана 4-тиркемелерине тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.
2. Ушул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


	Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын төрагасынын м.у.а.
	
Б. Султанов



ТИРКЕМЕ
Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2024-жылдын 
25-июнундагы № 73 Чечимине

Товарларга декларация толтуруу Тартибине карата
№ 2 жана 4-тиркемелерине киргизилүүчү
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР

1. Көрсөтүлгөн Тартипке карата № 2 тиркемеде:
а) I бөлүмдө:
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8414 30 коду менен позициядан кийин төмөнкү мазмундагы позиция менен толукталсын:
	«8414 40,
8414 80
	компрессорлор, соргучтар
	идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат»;



1-графадагы ЕАЭБ ТЭИ ТН 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 10 900 0, 8418 21, 8418 29 000 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1 коддору менен позиция ЕАЭБ ТЭИ ТН 
«, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1» коддору менен толукталсын; 
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8603 – 8605 00 000 коддору менен позициядан кийин төмөнкү мазмундагы позициялар менен толукталсын:
	«8606     темир жол же трамвай,
               жүк ташуучу, өзү жүрүүчү эмес           
               вагондор, 
	         заводдун сериялык номери

	8701 (башкасы)
8701 21 101,
8701 21 901,
8701 22 101,
8701 22 901,
8701 23 101,
8701 23 901,
8701 24 101 0,
8701 24 901,
8701 29 101,
8701 29 901)

	тракторлор
	маркасы, модели
чыккан убагы
кыймылдаткычтын модели, номери
шассинин (раманын) номери
кузовдун (кабинанын) номери

	8701 21 101,
8701 21 901,
8701 22 101,
8701 22 901,
8701 23 101,
8701 23 901,
8701 24 101 0,
8701 24 901,
8701 29 101,
8701 29901 
	орнотуп сүйрөткүчтөр
	маркасы, модели
чыккан убагы
кыймылдаткычтын модели, номери
шассинин (раманын) номери
кузовдун (кабинанын) номери кыймылдаткычтын кубаттуулугу (ат.күчү, кВт)
кыймылдаткычтын жумушчу көлөмү (см3)
кыймылдаткычтын тиби
экологиялык классы»;



ЕАЭБ ТЭИ ТН 9019 10 900 1 коду менен позициядан кийин төмөнкү мазмундагы позициялар менен толукталсын:

	«9022
	рентген, альфа, бета же гамма нурлануусун колдонууга негизделген аппаратура
	идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат

	

	9026
	суюктуктардын же газдардын чыгымын, деңгээлин, басымын же башка өзгөрүлмө мүнөздөмөлөрүн өлчөө же контролдоо үчүн приборлор жана аппаратура 

	идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат

	

	9027
	физикалык же химиялык анализ үчүн приборлор жана аппаратура, илешкектүүлүк, көзөнөктүүлүк, кеңейүү, азыраак чыңалуу же ушул сыяктууларды өлчөө же контролдоо үчүн приборлор жана аппараттар, жылуулуктун, үндүн же жарыктын көлөмүн өлчөө же контролдоо үчүн приборлор жана аппаратура, микротомдор

	идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат

	

	9030 10 000 0
	иондоштуруучу нурланууну аныктоо же өлчөө үчүн приборлор жана аппаратура

	идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат»;

	


б) II бөлүмдөгү ЕАЭБ ТЭИ ТН (8701 21 101, 8701 21 901, 8701 22 101, 8701 22 901, 8701 23 101, 8701 23 901, 8701 24 101 0, 8701 24 901, 8701 29 101, 8701 29 901), 8701 21 101, 8701 21 901, 8701 22 101, 8701 22 901, 8701 23 101, 8701 23 901, 8701 24 101 0, 8701 24 901, 8701 29 101, 8701 29 901, 9022, 9026, 9027, 9030 10 000 0 башка) 8414 40, 8414 80, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8606, 8701 коддору менен позициялар алып салынсын;

в) III бөлүмдө:
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8414 40 (8414 40 900 0 башка) коду менен позиция алып салынсын;
3-графанын ЕАЭБ ТЭИ ТН 8414 40 900 0 коду менен позициясындагы «идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат» деген сөздөр алып салынсын;
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8414 80 (8414 80 510 0 башка) коду менен позиция алып салынсын;
3-графанын ЕАЭБ ТЭИ ТН 8414 80 510 0 коду менен позициясындагы «идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат» деген сөздөр алып салынсын;
1-графанын ЕАЭБ ТЭИ ТН 8418 40 (8418 40 200 1, 8418 40 800 1 башка) коду менен позициясындагы «(8418 40 200 1, 8418 40 800 1 башка)» деген сөздөр алып салынсын;
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8418 40 200 1, 8418 40 800 коду менен позиция алып салынсын;
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8606 (8606 92 000 0 башка) коду менен позиция алып салынсын;
3-графанын ЕАЭБ ТЭИ ТН 8606 92 000 0 коду менен позициясындагы «заводдун сериялык номери» деген сөздөр алып салынсын;
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8701 (8701 21 101, 8701 21 901, 8701 22 101, 8701 22 901, 8701 23 101, 8701 23 901, 8701 24 101 0, 8701 24 901, 8701 29 101, 8701 29 901 башка) коду менен позиция алып салынсын;
1-графадагы «(8701 21 101, 8701 21 901, 8701 22 101, 8701 22 901, 8701 23 101, 8701 23 901, 8701 24 101 0, 8701 24 901, 8701 29 101, 8701 29 901 башка)» деген сөздөр алып салынсын;
3-графадагы «маркасы, модели», «чыккан убагы», «кыймылдаткычтын модели, номери», «шассинин (раманын) номери» жана «кузовдун (кабинанын) номери» деген сөздөр алып салынсын;
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8701 21 101, 8701 21 901, 8701 22 101, 701 22 901, 8701 23 101, 8701 23 901, 8701 24 101 0, 8701 24 901, 8701 29 101, 8701 29 901 коддору менен позиция алып салынсын;
ЕАЭБ ТЭИ ТН 9022, 9026, 9027, 9030 10 000 0 коддору менен позиция алып салынсын;
г) IV бөлүмдө:
ЕАЭБ ТЭИ ТН 8414 40, 8414 80, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8606, 8701 (8701 21 101, 8701 21 901, 8701 22 101, 8701 22 901, 8701 23 101, 8701 23 901, 8701 24 101 0, 8701 24 901, 8701 29 101, 701 29 901 башка) коддору менен позиция алып салынсын;
3-графанын ЕАЭБ ТЭИ ТН 8701 21 101, 8701 21 901, 8701 22 101, 8701 22 901, 8701 23 101, 8701 23 901, 8701 24 101 0, 8701 24 901, 8701 29 101, 8701 29 901 коддору менен позициясындагы «маркасы, модели», «чыккан убагы», «кыймылдаткычтын модели, номери», «шассинин (раманын) номери», «кузовдун (кабинанын) номери» «кыймылдаткычтын кубаттуулугу (ат.күчү, кВт)», «кыймылдаткычтын жумушчу көлөмү (см3)», «кыймылдаткычтын тиби», «экологиялык классы» деген сөздөр алып салынсын; 
3-графанын ЕАЭБ ТЭИ ТН 9022, 9026, 9027 жана 9030 10 000 0 коддору менен позицияларындагы «идентификациялык номери (заводдун сериялык номери) же мындай номердин жоктугу жөнүндө маалымат» деген сөздөр алып салынсын.
2. Көрсөтүлгөн Тартипке карата № 4 тиркеменин II бөлүмүнүн
 1-графасында:
«4403 (4403 41 000 0, 4403 42 000 0, 4403 49, 4403 95 000 0, 4403 96 000 башка)» коду менен позициядагы «4403 96 000» сан «4403 96 000)» сандарга алмаштырылсын;
ЕАЭБ ТЭИ ТН 4403 95 000 0, 4403 96 000 коддору менен позициядагы 
«4403 95 000 0,» код алып салынсын.

______________



