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ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ
КАЛЕГІЯ


РАШЭННЕ

	«25» мая 2026 г.
	         № 59
	                         г. Масква





[bookmark: _Hlk234591353]Аб тыпавых патрабаваннях да ўладкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза, інспекцыйна-надглядавым комплексам

З мэтай рэалізацыі пункта 3 артыкула 353 Мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза Калегія Еўразійскай эканамічнай камісіі вырашыла:
1. Зацвердзіць прыкладзены тыпавыя патрабаванні да ўладкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза, інспекцыйна-надглядавым комплексам.
2. Гэта Рашэнне ўступае ў сілу па сканчэнні 6 месяцаў з даты яго афіцыйнага апублікавання.


	Старшыня Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
	
Б. Сагінтаеў     
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ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 25 мая 2026 г. № 59


ТЫПАВЫЯ ПАТРАБАВАННІ 
да ўладкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза, інспекцыйна-надглядавым комплексам
I. Агульныя палажэнні
1. Гэтыя тыпавыя патрабаванні вызначаюць патрабаванні да ўладкавання і тэхнічнага аснашчэння новапабудаваных або рэканструяваных будынкаў, збудаванняў, памяшканняў, адкрытых пляцовак, аснашчаных тэхнічнымі сродкамі мытнага кантролю, інжынернымі, інфармацыйнымі, тэлекамунікацыйнымі сістэмамі і сродкамі іх забеспячэння (элементы мытнай інфраструктуры), размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза (далей – Саюз), інспекцыйна-надглядавым комплексам (далей – комплекс).
2. Комплекс прызначаны для выяўлення ў транспартных сродках і (або) кантэйнерах тавараў, забароненых (абмежаваных) да перамяшчэння праз мытную мяжу Саюза, тавараў, не ўказаных у мытных, транспартных, таварасуправаджальных (або) іншых дакументах, а таксама для выяўлення асоб, схаваных у транспартных сродках, багажы і таварах. 
3. Элементы мытнай інфраструктуры, размешчаныя ў месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Саюза, уладкоўваюцца і тэхнічна аснашчаюцца з улікам асаблівасцей іх функцыянальнага прызначэння, звязаных з забеспячэннем дзейнасці мытных органаў, комплексамі, якія падзяляюцца на наступныя тыпы:
а) у залежнасці ад асаблівасцей размяшчэння комплексаў у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Саюза:
стацыянарныя комплексы – сістэмы і тэхналагічнае абсталяванне, якія размяшчаюцца ў капітальным збудаванні (будынку), які забяспечвае радыяцыйную ахову; 
перабазіруемыя (лёгкаўзводзімыя) комплексы – сістэмы і тэхналагічнае абсталяванне, якія размяшчаюцца ў лёгкаўзводзімых збудаваннях або збудаваннях са зборных модуляў (перабазіруемыя, лёгкаўзводзімыя), якія забяспечваюць радыяцыйную ахову;
мабільныя комплексы – сістэмы і тэхналагічнае абсталяванне, якія размяшчаюцца на аўтамабільных шасі і функцыянуюць на спецыяльна падрыхтаванай пляцоўцы, якая забяспечвае радыяцыйную бяспеку;
б) у залежнасці ад спосабу сканавання аб’екта мытнага кантролю (далей – аб’ект кантролю) у аднабаковым і (або) рэверсным рэжыме:
комплекс з нерухомым аб’ектам кантролю і рухомай крыніцай іанізавальнага выпрамянення  (далей – крыніца выпрамянення);
комплекс з рухомым аб’ектам кантролю і нерухомай крыніцай выпрамянення (патокавы або партальны комплекс);
комплекс, які ажыццяўляе сканаванне спосабамі, указанымі ў абзацах другім і трэцім гэтага падпункта;
комплекс з рухомым канструкцыйным элементам, які забяспечвае перамяшчэнне статычнага аб’екта кантролю адносна нерухомай крыніцы выпрамянення;
в) у залежнасці ад метаду сканавання аб’екта кантролю:
комплекс прамога выпрамянення;
комплекс зваротнага рассейвання.
II. Комплекс
4. Праграмнае забеспячэнне комплексу павінна забяспечваць выкананне наступных тыпавых патрабаванняў:
а) атрыманне выяў змесціва аб’екта кантролю ў залежнасці ад мадыфікацыі комплексу (далей – здымкі) і іх візуалізацыя з дапамогай спецыялізаванага праграмнага сродку;
б) правядзенне ацэнкі лінейных памераў аб’екта кантролю, дэталёвы і фрагментарны прагляд асобных зон аб’екта кантролю;
в) унясенне каментарыяў і візуальных метак;
г) захаванне, пошук, прагляд і аналіз здымкаў, адсканаваных дакументаў і прынятых рашэнняў у базе даных комплексу;
д) магчымасць размежавання правоў доступу карыстальнікаў праграмнага забеспячэння комплексу для капіравання на знешнія носьбіты здымкаў і адсканаваных дакументаў, якія адносяцца да аб’екта кантролю, а таксама іх друку;
е) кантроль тэхнічнага стану комплексу, выдача паведамленняў аб яго стане, у тым ліку аб няспраўнасці асобных блокаў комплексу.
5. Патрабаванні да асноўных параметраў комплексаў па іх тыпах прыведзены ў дадатку № 1.
Патрабаванні да асноўных параметраў комплексаў па іх тыпах прымяняюцца ў выпадку, калі закупка новых комплексаў прадугледжана ў рамках будаўніцтва (рэканструкцыі) месцаў перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Саюза з мэтай размяшчэння іх у новапабудаваных або рэканструяваных будынках, збудаваннях, памяшканнях, на адкрытых пляцоўках.
III. Пытанні бяспекі і абмежавання пры правядзенні кантролю з дапамогай комплексаў
6. Пытанні радыяцыйнай бяспекі пры прымяненні комплексаў рэгулююцца актамі, якія ўваходзяць у права Саюза, і заканадаўствам дзяржаў – членаў Саюза ў галіне радыяцыйнай бяспекі і санітарна-эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва.
7. Пры правядзенні сканавання аб’екта кантролю энергія іанізавальнага выпрамянення комплексу павінна знаходзіцца ў дыяпазоне ад 0,15 МэВ да 9 МэВ уключна, у залежнасці ад мэт, задач і тыпу комплексу, які выкарыстоўваецца.
8. Пры правядзенні мытнага кантролю комплекс не выкарыстоўваецца ў наступных выпадках:
а) габарыты аб’екта кантролю не адпавядаюць тэхнічным магчымасцям комплексу;
б) аб’ектам кантролю з’яўляюцца тавары, уключаныя ў пералік згодна з дадаткам № 2.
IV. Пляцоўка для размяшчэння мабільнага комплексу
9. Патрабаванні да пляцоўкі для размяшчэння мабільнага комплексу прыведзены ў дадатку № 3. 

________________
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ДАДАТАК № 1
да тыпавых патрабаванняў
да ўладкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу
Еўразійскага эканамічнага саюза,
інспекцыйна-надглядавым комплексам

ТЫПАВЫЯ ПАТРАБАВАННІ
да асноўных параметраў інспекцыйна-надглядавых комплексаў па іх тыпах
	Асноўныя параметры комплексу
	Стацыянарныя комплексы
	Перабазіруемыя (лёгкаўзводзімыя) комплексы
	Мабільныя комплексы

	
	з нерухомым аб’ектам мытнага кантролю
	з рухомым аб’ектам кантролю 
(патокавыя/партальныя)
	
	

	
	
	метад прамога выпрамянення
	метад зваротнага рассейвання *
	
	

	
	для кантролю грузавых і легкавых транспартных сродкаў
	для кантролю аб’ектаў, якія перамяшчаюцца марскім транспартам
	для кантролю аб’ектаў, якія перамяшчаюцца чыгуначным транспартам
	для кантролю грузавых, аўтобусаў і легкавых транспартных сродкаў
	для кантролю грузавых, легкавых транспартных сродкаў і аўтобусаў
	
	

	1. Пранікальная здольнасць па сталі (не менш за)

	320 мм
	320 мм
	340 мм
	320 мм
	6 мм
	320 мм
	320 мм

	2. Выяўленне стальнога дроту без перашкоды дыяметрам (не больш за)

	1,5 мм
	1,5 мм
	2 мм 
	2 мм
	-
	1,5 мм
	1,5 мм

	3. Кантрасная адчувальнасць для 50 працэнтаў долі максімальнага паглынання (не больш за)

	2  %
	2 %
	2 %
	2 %
	-
	2 %
	2 %

	4. Час неперарыўнай работы комплексу
	24 гадзіны ў суткі
	24 гадзіны ў суткі
	24 гадзіны ў суткі
	24 гадзіны ў суткі
	24 гадзіны ў 
 суткі
	24 гадзіны ў суткі
	24 гадзіны ў суткі

	
5. Памеры АТК (даўжыня, шырыня, вышыня)
	
20 x 3,0 x 4,5м
	
20 x 3,0 x 4,5м
	 
х 4,48 x 5,3м
	
20 x 3,0 x 4,5м
	
-

	
20 x 3,0 x 4,5 м
	
20 x 3,0 
x 4,5 м

	
6. Прапускная здольнасць комплексу без уліку часу аналізу здымка (у гадзіну)
	
не менш за 10
	
не менш за10
	
не менш за 10
	
не менш за 60
	
не менш за 60
	
не менш за 10
	
не менш за 10

	
7. Магчымасць захавання і экспарту здымкаў у фармаце Unified File Format з улікам любой канфігурацыі крытэрыяў іх адбору, у тым ліку на здымны носьбіт
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+
	

+
	

+
	

+
	

+
	

+


________________
* Не распаўсюджваецца на Расійскую Федэрацыю. 
____________________
ДАДАТАК № 2
да тыпавых патрабаванняў да ўладкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу
Еўразійскага эканамічнага саюза,
інспекцыйна-надглядавым комплексам

ПЕРАЛІК
тавараў, якія не падлягаюць кантролю з прымяненнем інспекцыйна-надглядавага комплексу

	Найменне тавару
	Код ТН ЗЭД ЕАЭС

	1. Жывыя жывёлы
	0101 – 0106

	2. Жывая рыба
	0301

	3. Жывыя ракападобныя ў панцыры або без панцыра;
Жывыя малюскі ў ракавіне або без ракавіны;
Жывыя водныя беспазваночныя
	з 0306 ¬ 0308

	4. Жывыя жывёлы, якія перамяшчаюцца ў перасоўных цырках і перасоўных звярынцах
	з 9508

	5. Яйцы для інкубацыі хатняй або іншых  відаў птушак
	0407 11 000 0
0407 19

	6. Аплодненая ікра розных відаў рыб
	0511 91 901

	7. Крыякансерваваная сперма рыб
	0511 91 902 0

	8. Лічынкі асятровых рыб
	0511 99 859 1

	9. Аплодненая ікра ракападобных, малюскаў, іншых водных беспазваночных
	з 0511 91 909 0

	10. Эмбрыёны жывёл
	0511 99 852

	11. Сперма бычыная
	0511 10 000 0

	12. Сперма жарабцоў, бараноў, казлоў і іншых жывёл
	0511 99 853

	13. Кроў чалавечая; кроў жывёл, падрыхтаваная для выкарыстання з тэрапеўтычнымі, прафілактычнымі або дыягнастычнымі мэтамі; сывараткі імунныя, фракцыі крыві іншыя і імуналагічныя прадукты, мадыфікаваныя або немадыфікаваныя, у тым ліку атрыманыя метадамі біятэхналогіі; вакцыны, таксіны, культуры мікраарганізмаў (акрамя дражджэй) і аналагічныя прадукты; клетачныя культуры, мадыфікаваныя або немадыфікаваныя
	3002

	14. Умоўна патагенныя і патагенныя генна-інжынерныя арганізмы: генетычна змененыя любыя мікраарганізмы або генетычныя элементы (фрагменты), якія змяшчаюць  паслядоўнасці (участкі) нуклеінавай кіслаты, якія кадзіруюць фактары патагеннасці і атрыманыя з мікраарганізмаў генетычна змененыя любыя мікраарганізмы або генетычныя элементы (фрагменты), якія змяшчаюць паслядоўнасці (участкі) нуклеінавай кіслаты, якія кадзіруюць любы  з таксінаў
	2934 99 800 0
з 3002

	15. Асяроддзі культуральныя гатовыя для вырошчвання або падтрымання жыццядзейнасці мікраарганізмаў (уключаючы вірусы і падобныя) або клетак раслін, чалавека або жывёл
	3821 00 000 0

	16. Рэагенты дыягнастычныя або лабараторныя на падложцы, гатовыя дыягнастычныя або лабараторныя рэагенты на падложцы або без яе, акрамя тавараў таварнай пазіцыі 3006, сертыфікаваныя эталонныя матэрыялы
	3822

	17. Органы і тканкі чалавека
	з 3001 90

	18. Фотаплёнка рэнтгенаўская
	з 3701 10 000 0
з 3702 10 000 0




	Заўвага. Для мэт гэтага пераліку належыць кіравацца кодам тавару ў адпаведнасці з адзінай Таварнай наменклатурай знешнеэканамічнай дзейнасці Еўразійскага эканамічнага саюза.

	

_______________
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ДАДАТАК № 3
да тыпавых патрабаванняў да ўладкавання
і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу
Еўразійскага эканамічнага саюза,
інспекцыйна-надглядавым комплексам



ТЫПАВЫЯ ПАТРАБАВАННІ
да пляцоўкі для мабільнага інспекцыйна-надглядавага комплексу *
	Найменне
	Характарыстыкі

	1. Пляцоўка для правядзення мытнага кантролю з выкарыстаннем комплексу

	роўная, гарызантальная

	2. Максімальны бакавы ўхіл рабочай пляцоўкі
	не больш за 1 % ва ўсіх напрамках 


	3. Пакрыццё пляцоўкі
	бетоннае (асфальтабетоннае), павінна вытрымліваць вагу не менш за 60 т 


	4. Падключэнне да інжынерных сетак
	падключэнне комплексу да сеткі трохфазнага напружання 380 В +10/–15 % з частатой 50 Гц ± 1 Гц з нейтральным провадам і зазямленнем і аўтаматычным стабілізатарам напружання пераменнага току 




________________
* Не распаўсюджваецца на Рэспубліку Беларусь.


_______________
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