

ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ
КАЛЕГІЯ


РАШЭННЕ

	«15» жніўня 2023 г.
	   № 114
	       г. Масква




Аб пераліку міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходных для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб патрабаваннях да аўтамабільнага і авіяцыйнага бензіну, дызельнага і суднавага паліва, паліва для рэактыўных рухавікоў і мазуту» (ТР МС 013/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання


У адпаведнасці з пунктам 4 Пратакола аб тэхнічным рэгуляванні ў межах Еўразійскага эканамічнага саюза (дадатак № 9 да Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года) і пунктам 5 дадатку № 2 да Рэгламенту работы Еўразійскай эканамічнай камісіі, зацверджанага Рашэннем Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ад 23 снежня 2014 г. № 98, Калегія Еўразійскай эканамічнай камісіі вырашыла:
1. Зацвердзіць прыкладзены пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб патрабаваннях да аўтамабільнага і авіяцыйнага бензіну, дызельнага і суднавага паліва, паліва для рэактыўных рухавікоў і мазуту» (ТР МС 013/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання.
2. Пункт 2 Рашэння Камісіі Мытнага саюза ад 18 лістапада 2011 г. № 826 «Аб прыняцці тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб патрабаваннях да аўтамабільнага і авіяцыйнага бензіну, дызельнага і суднавага паліва, паліва для рэактыўных рухавікоў і мазуту» прызнаць страціўшым сілу.
3. Гэта Рашэнне ўступае ў сілу па сканчэнні 180 каляндарных дзён з даты яго афіцыйнага апублікавання.


	Часова выконваючы абавязкі
Старшыні Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
	В. Назаранка
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	ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 15 жніўня 2023 г. № 114



ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб патрабаваннях да аўтамабільнага і авіяцыйнага бензіну, дызельнага і суднавага паліва, паліва для рэактыўных рухавікоў і мазуту» (ТР МС 013/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання
	№
п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту, методыкі даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў
	Заўвага

	1
	2
	3
	4

	I. Патрабаванні да характарыстык аўтамабільнага бензіну
(дадатак 2 да тэхнічнага рэгламенту)

	1
	масавая доля серы
	ДАСТ ISO 8754-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	2
	
	ДАСТ ISO 13032-2014 «Нафтапрадукты. Вызначэнне нізкіх канцэнтрацый серы ў аўтамабільных палівах метадам энергадысперсійнай рэнтгенаўскай флуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	3
	
	ДАСТ ISO 16591-2015 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы. Метад акісляльнай мікракулонаметрыі»
	 

	4
	
	ДАСТ ISO 20846-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад ультрафіялетавай флуарэсцэнцыі»
	 

	5
	
	ДАСТ ISO 20847-2014 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы ў паліве для рухавікоў унутранага згарання. Рэнтгенаўская флуарэсцэнтная спектраметрыя на аснове энергетычнай дысперсіі»
	 

	6
	
	ДАСТ ISO 20884-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з дысперсіяй па даўжыні хвалі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый для класаў К4 і К5)
	 

	7
	
	ДАСТ 32139-2013 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	8
	
	ДАСТ 32139-2019 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	9
	
	ДАСТ 32403-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы (лямпавы метад)»
	 

	10
	
	ДАСТ 33194-2014 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з хвалевай дысперсіяй»
	 

	11
	
	ДАСТ 34237-2017 «Нафтапрадукты. Вызначэнне агульнай колькасці серы метадам ультрафіялетавай флуарэсцэнцыі»
	 

	12
	
	ДАСТ Р 53203-2022 «Нафтапрадукты. Вызначэнне серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з дысперсіяй па даўжыні хвалі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	13
	аб’ёмная доля бензолу
	ДАСТ ISO 22854-2015 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	14
	
	ДАСТ ISO 22854-2022 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	 

	15
	
	ДАСТ EN 12177-2013 «Нафтапрадукты вадкія. Бензін. Вызначэнне колькасці бензолу газахраматаграфічным метадам»
	 

	16
	
	ДАСТ 29040-91 «Бензіны. Метад вызначэння бензолу і сумарнай колькасці араматычных вуглевадародаў»
	прымяняецца да 01.01.2025

	17
	
	ДАСТ 29040-2018 «Бензіны. Метад вызначэння бензолу і сумарнай колькасці араматычных вуглевадародаў»
	 

	18
	
	ДАСТ 31871-2012 «Бензіны аўтамабільныя і авіяцыйныя. Вызначэнне бензолу метадам інфрачырвонай спектраскапіі»
	 

	19
	
	ДАСТ 32507-2013 «Бензіны аўтамабільныя і вадкія вуглевадародныя сумесі. Вызначэнне індывідуальнага і групавога вуглевадароднага саставу метадам капілярнай газавай храматаграфіі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	20
	
	ДАСТ 34603-2019 «Палівы для рухавікоў з іскравым запальваннем. Вызначэнне бензолу метадам спектраскапіі сярэдняга інфрачырвонага дыяпазону»
	 

	21
	
	ДАСТ Р 52714-2018 «Бензіны аўтамабільныя. Вызначэнне індывідуальнага і групавога вуглевадароднага саставу метадам капілярнай газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	22
	масавая доля кіслароду
	ДАСТ EN 1601-2017 «Нафтапрадукты вадкія. Бензін неэтыліраваны. Вызначэнне арганічных кіслародзмяшчальных злучэнняў і агульнай колькасці арганічна звязанага кіслароду метадам газавай храматаграфіі з выкарыстаннем полымна-іанізацыйнага дэтэктара па кіслародзе (О-FID)»
	 

	23
	
	ДАСТ EN 13132-2012 «Нафтапрадукты вадкія. Бензін неэтыліраваны. Вызначэнне арганічных кіслародзмяшчальных злучэнняў і агульнай колькасці арганічна звязанага кіслароду метадам газавай храматаграфіі з выкарыстаннем калонак, якія пераключаюцца» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	24
	
	ДАСТ ISO 22854-2015 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	25
	
	ДАСТ ISO 22854-2022 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	 

	26
	
	ДАСТ 32338-2013 «Бензіны. Вызначэнне МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДІПЭ, метанолу, этанолу і трэт-бутанолу метадам інфрачырвонай спектраскапіі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	27
	
	ДАСТ 32338-2022 «Бензіны. Вызначэнне МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДІПЭ, метанолу, этанолу і трэт-бутанолу метадам інфрачырвонай спектраскапіі»
	 

	28
	аб’ёмная доля вуглевадародаў:
	 
	 

	
	араматычных 




алефінавых
	ДАСТ ISO 22854-2015 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	29
	
	ДАСТ ISO 22854-2022 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	 

	30
	
	ДАСТ 29040-91 «Бензіны. Метад вызначэння бензолу і сумарнай колькасці араматычных вуглевадародаў»
	прымяняецца да 01.01.2025

	31
	
	ДАСТ 29040-2018 «Бензіны. Метад вызначэння бензолу і сумарнай колькасці араматычных вуглевадародаў»
	 

	32
	
	ДАСТ 31872-2012 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавога вуглевадароднага саставу метадам флуарэсцэнтнай індыкатарнай адсорбцыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	33
	
	ДАСТ 31872-2019 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавога вуглевадароднага саставу метадам флуарэсцэнтнай індыкатарнай адсорбцыі»
	 

	34
	
	ДАСТ 32507-2013 «Бензіны аўтамабільныя і вадкія вуглевадародныя сумесі. Вызначэнне індывідуальнага і групавога вуглевадароднага саставу метадам капілярнай газавай храматаграфіі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	35
	
	ДАСТ Р 52063-2003 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавога вуглевадароднага саставу метадам флуарэсцэнтнай індыкатарнай адсорбцыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	36
	
	ДАСТ Р 52714-2018 «Бензіны аўтамабільныя. Вызначэнне індывідуальнага і групавога вуглевадароднага саставу метадам капілярнай газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	37
	актанавы лік па даследчым метадзе
	ДАСТ 8226-2015 «Паліва для рухавікоў. Даследчы метад вызначэння актанавага ліку» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	прымяняецца да 01.01.2030

	38
	
	ДАСТ 8226-2022 «Паліва для рухавікоў. Даследчы метад вызначэння актанавага ліку» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый з 01.01.2030)
	 

	39
	
	ДАСТ 32339-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне дэтанацыйных характарыстык маторных паліваў. Даследчы метад»
	 

	40
	
	ДАСТ Р 52947-2019 «Нафтапрадукты. Вызначэнне дэтанацыйных характарыстык маторных паліваў. Даследчы метад»
	прымяняецца да 01.01.2030

	41
	актанавы лік па маторным метадзе
	ДАСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) «Нафтапрадукты. Вызначэнне дэтанацыйных характарыстык маторных і авіяцыйных паліваў. Маторны метад»
	 

	42
	
	ДАСТ 511-2015 «Паліва для рухавікоў. Маторны метад вызначэння актанавага ліку» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	прымяняецца да 01.01.2030

	43
	
	ДАСТ 511-2022 «Паліва для рухавікоў. Маторны метад вызначэння актанавага ліку» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый з 01.01.2030)
	 

	44
	ціск насычанай пары
	ДАСТ EN 13016-1-2013 «Нафтапрадукты вадкія. Частка 1. Вызначэнне ціску насычанай пары, якая ўтрымлівае паветра (ASVP), і разлік эквівалентнага ціску сухой пары (DVPE)» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	прымяняецца да 01.01.2030

	45
	
	ДАСТ EN 13016-1-2022 «Нафтапрадукты вадкія. Частка 1. Вызначэнне ціску насычанай пары, якая ўтрымлівае паветра (ASVP), і разлік эквівалентнага ціску сухой пары» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый з 01.01.2030)
	 

	46
	
	ДАСТ 1756-2000 «Нафтапрадукты. Вызначэнне ціску насычанай пары»
	 

	47
	
	ДАСТ 28781-90 «Нафта і нафтапрадукты. Метад вызначэння ціску насычанай пары на апараце з механічным дыспергіраваннем»
	 

	48
	
	ДАСТ 31874-2012 «Нафта сырая і нафтапрадукты. Вызначэнне ціску насычанай пары метадам Рэйда»
	 

	49
	
	ДАСТ 33117-2014 «Бензіны аўтамабільныя. Метад вызначэння ціску насычанай пары бензіну і сумесі бензіну з кіслародзмяшчальнымі дабаўкамі (сухі метад)»
	 

	50
	
	ДАСТ 33157-2014 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння ціску насычанай пары (мініметад)»
	 

	51
	аб’ёмная доля аксігенатаў
	ДАСТ ISO 22854-2015 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	52
	
	ДАСТ ISO 22854-2022 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавой колькасці вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных злучэнняў у аўтамабільным бензіне і аўтамабільным этанольным паліве (Е85) метадам шматмернай газавай храматаграфіі»
	 

	53
	
	ДАСТ EN 1601-2017 «Нафтапрадукты вадкія. Бензін неэтыліраваны. Вызначэнне арганічных кіслародзмяшчальных злучэнняў і агульнай колькасці арганічна звязанага кіслароду метадам газавай храматаграфіі з выкарыстаннем полымна-іанізацыйнага дэтэктара па кіслародзе (Аб-FID)»
	 

	54
	
	ДАСТ EN 13132-2012 «Нафтапрадукты вадкія. Бензін неэтыліраваны. Вызначэнне арганічных кіслародзмяшчальных злучэнняў і агульнай колькасці арганічна звязанага кіслароду метадам газавай храматаграфіі з выкарыстаннем калонак, якія пераключаюцца» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	55
	
	ДАСТ 32338-2013 «Бензіны. Вызначэнне МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДІПЭ, метанолу, этанолу і трэт-бутанолу метадам інфрачырвонай спектраскапіі»
	 

	56
	канцэнтрацыя жалеза
	ДАСТ 32514-2013 «Бензіны аўтамабільныя. Фотакаларыметрычны метад вызначэння жалеза»
	 

	57
	канцэнтрацыя марганцу
	ДАСТ 33158-2014 «Бензіны. Вызначэнне марганцу метадам атамна-абсарбцыйнай спектраскапіі»
	 

	58
	канцэнтрацыя свінцу
	ДАСТ EN 237-2013 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне нізкіх канцэнтрацый свінцу метадам атамна-абсарбцыйнай спектраметрыі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	59
	
	ДАСТ 28828-90 «Бензіны. Метад вызначэння свінцу»
	 

	60
	
	ДАСТ 32350-2013 «Бензіны. Вызначэнне свінцу метадам атамна-абсарбцыйнай спектраметрыі»
	 

	61
	
	ДАСТ Р 54278-2010 «Бензін аўтамабільны. Метады вызначэння свінцу рэнтгенаўскай спектраскапіяй»
	прымяняецца да 01.01.2030

	62
	аб’ёмная доля монаметыланіліну
	ДАСТ 32515-2013 «Бензіны аўтамабільныя. Вызначэнне N-метыланіліну метадам капілярнай газавай храматаграфіі»
	 

	II. Патрабаванні да характарыстык дызельнага паліва
(дадатак 3 да тэхнічнага рэгламенту)

	63
	масавая доля серы
	ДАСТ ISO 8754-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	64
	
	ДАСТ ISO 16591-2015 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы. Метад акісляльнай мікракулонаметрыі»
	 

	65
	
	ДАСТ ISO 20846-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад ультрафіялетавай флуарэсцэнцыі»
	 

	66
	
	ДАСТ ISO 20847-2014 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы ў паліве для рухавікоў унутранага згарання. Рэнтгенаўская флуарэсцэнтная спектраметрыя на аснове энергетычнай дысперсіі»
	 

	67
	
	ДАСТ ISO 20884-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з дысперсіяй па даўжыні хвалі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый для класаў К4 і К5)
	 

	68
	
	ДАСТ 32139-2019 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	69
	
	ДАСТ 32139-2013 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	70
	
	ДАСТ 32403-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы (лямпавы метад)»
	 

	71
	
	ДАСТ 33194-2014 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з хвалевай дысперсіяй»
	 

	72
	тэмпература ўспышкі ў закрытым тыглі
	ДАСТ ISO 2719-2017 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў прыборы Мартэнс-Пенскага з закрытым тыглем» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	73
	
	ДАСТ ISO 3679-2017 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Паскораны метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі ў раўнаважных умовах»
	 

	74
	
	ДАСТ ISO 13736-2009 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Вызначэнне тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі па метадзе Абеля»
	 

	75
	
	ДАСТ 6356-75 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі»
	 

	76
	
	ДАСТ 34238-2017 «Нафтапрадукты. Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі малога памеру»
	 

	77
	
	СТ РК ASTM D 3828-2013 «Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі малога памеру»
	прымяняецца да 01.01.2030

	78
	фракцыйны састаў
	ДАСТ ISO 3405-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	прымяняецца да 01.01.2030

	79
	
	ДАСТ ISO 3405-2022 «Нафтапрадукты. Вызначэнне фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	 

	80
	
	ДАСТ 2177-99 «Нафтапрадукты. Метады вызначэння фракцыйнага саставу» (метад А – метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	81
	
	ДАСТ 33098-2014 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	 

	82
	масавая доля поліцыклічных араматычных вуглевадародаў
	ДАСТ EN 12916-2017 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тыпаў араматычных вуглевадародаў у сярэдніх дыстылятах. Метад высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі з выяўленнем па паказчыку праламлення» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	прымяняецца да 01.01.2030

	83
	
	ДАСТ EN 12916-2022 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тыпаў араматычных вуглевадародаў у сярэдніх дыстылятах. Метад высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі з выяўленнем па паказчыку праламлення» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый з 01.01.2030)
	 

	84
	
	ДАСТ Р ЕН 12916-2008 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тыпаў араматычных вуглевадародаў у сярэдніх дыстылятах. Метад высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі з дэтэктыраваннем па каэфіцыенце рэфракцыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	85
	цэтанавы лік
	ДАСТ ISO 5165-2014 «Нафтапрадукты. Узгаральнасць дызельнага паліва. Вызначэнне цэтанавага ліку маторным метадам»
	 

	86
	
	ДАСТ EN 15195-2014 «Нафтапрадукты вадкія. Сярэднія дыстылятныя палівы. Метад вызначэння затрымкі запальвання і цэтанавага ліку, які атрымліваецца (DCN) спальваннем у камеры пастаяннага аб’ёму»
	 

	87
	
	ДАСТ 3122-67 «Палівы дызельныя. Метад вызначэння цэтанавага ліку»
	 

	88
	
	ДАСТ 32508-2013 «Палівы дызельныя. Вызначэнне цэтанавага ліку» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	89
	змазвальная здольнасць
	ДАСТ ISO 12156-1-2012 «Паліва дызельнае. Вызначэнне змазвальнай здольнасці на апараце HFRR. Частка 1. Метад выпрабаванняў» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	прымяняецца да 01.01.2030

	90
	
	ДАСТ ISO 12156-1-2020 «Паліва дызельнае. Вызначэнне змазвальнай здольнасці на апараце HFRR. Частка 1. Метад выпрабаванняў» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый з 01.01.2030)
	 

	91
	
	СТ РК АСТМ Д 6079-2010 «Метад вызначэння змазвальнай здольнасці дызельных паліваў»
	прымяняецца да 01.01.2030

	92
	гранічная тэмпература фільтравальнасці
	ДАСТ EN 116-2013 «Палівы дызельныя і пячныя бытавыя. Метад вызначэння гранічнай тэмпературы фільтравальнасці»
	прымяняецца да 01.01.2030

	93
	
	ДАСТ EN 116-2017 «Паліва дызельнае і пячное бытавое. Вызначэнне гранічнай тэмпературы фільтравальнасці. Метад паэтапнага ахаладжэння ў бані» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	94
	
	ДАСТ 22254-92 «Паліва дызельнае. Метад вызначэння гранічнай тэмпературы фільтравальнасці на халодным фільтры»
	 

	95
	Колькасць метылавых эфіраў тлустых кіслот (па аб’ёме)
	ДАСТ EN 14078-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці метылавых эфіраў тлустых кіслот (FAME) у сярэдніх дыстылятах метадам інфрачырвонай спектраметрыі»
	 

	III. Патрабаванні да характарыстык мазуту
(дадатак 4 да тэхнічнага рэгламенту)

	96
	масавая доля серы
	ДАСТ ISO 8754-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	97
	
	ДАСТ ISO 16591-2015 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы. Метад акісляльнай мікракулонаметрыі»
	 

	98
	
	ДАСТ 1437-75 «Нафтапрадукты цёмныя. Паскораны метад вызначэння серы»
	 

	99
	
	ДАСТ 32139-2013 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	100
	
	ДАСТ 32139-2019 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	101
	
	ДАСТ Р 51947-2002 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	102
	тэмпература ўспышкі ў адкрытым тыглі
	ДАСТ 4333-2014 «Нафтапрадукты. Метады вызначэння тэмператур успышкі і запальвання ў адкрытым тыглі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	103
	
	ДАСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) «Нафтапрадукты. Метады вызначэння тэмператур успышкі і запальвання ў адкрытым тыглі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	104
	
	ДАСТ 34640-2020 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тэмператур успышкі і запальвання ў прыборы з адкрытым тыглем па метадзе Кліўленда»
	 

	105
	
	СТБ ISO 2592-2010 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тэмператур успышкі і запальвання ў прыборы з адкрытым тыглем па метадзе Кліўленда»
	прымяняецца да 01.01.2030

	106
	
	СТБ 1651-2006 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тэмператур успышкі і запальвання ў прыборы з адкрытым тыглем па метадзе Кліўленда»
	прымяняецца да 01.01.2030

	107
	тэмпература ўспышкі ў закрытым тыглі
	ДАСТ ISO 2719-2017 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў прыборы Мартэнс-Пенскага з закрытым тыглем» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	108
	
	ДАСТ 6356-75 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі»
	 

	109
	
	ДАСТ 33192-2014 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Метад вызначэння тэмпературы ўспышкі на прыборы Тага з закрытым тыглем»
	 

	110
	выхад фракцыі, якая выкіпае да 350 С
	ДАСТ 33359-2015 «Палівы астаткавыя. Вызначэнне прамагоннасці. Вызначэнне крывой дыстыляцыі пры ціску 0,133 кПа (1 мм рт. сл.)» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	111
	
	СТ РК АСТМ Д 1160-2010 «Вызначэнне фракцыйнага саставу цяжкіх і астаткавых нафтапрадуктаў»
	прымяняецца да 01.01.2030

	112
	
	СТБ 1559-2005 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння фракцыйнага саставу пры паніжаным ціску»
	прымяняецца да 01.01.2030

	113
	колькасць серавадароду
	ДАСТ 32505-2013 «Палівы нафтавыя вадкія. Вызначэнне серавадароду» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	114
	
	ДАСТ 33198-2014 «Палівы нафтавыя. Вызначэнне колькасці серавадароду. Экспрэс-метады вадкафазнай экстракцыі»
	 

	IV. Патрабаванні да характарыстык паліва для рэактыўных рухавікоў
(дадатак 5 да тэхнічнага рэгламенту)

	115
	кінематычная вязкасць пры тэмпературы мінус 40 С
	ДАСТ 33-2016 «Нафта і нафтапрадукты. Празрыстыя і непразрыстыя вадкасці. Вызначэнне кінематычнай і дынамічнай вязкасці» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	116
	
	ДАСТ 31391-2009 «Нафтапрадукты. Празрыстыя і непразрыстыя вадкасці. Метад вызначэння кінематычнай вязкасці і разлік дынамічнай вязкасці»
	прымяняецца да 01.01.2030

	117
	
	ДАСТ 31391-2020 «Нафтапрадукты. Празрыстыя і непразрыстыя вадкасці. Метад вызначэння кінематычнай вязкасці і разлік дынамічнай вязкасці»
	 

	118
	кінематычная вязкасць пры тэмпературы мінус 20 С
	ДАСТ 33-2016 «Нафта і нафтапрадукты. Празрыстыя і непразрыстыя вадкасці. Вызначэнне кінематычнай і дынамічнай вязкасці» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	119
	
	ДАСТ 31391-2009 «Нафтапрадукты. Празрыстыя і непразрыстыя вадкасці. Метад вызначэння кінематычнай вязкасці і разлік дынамічнай вязкасці»
	прымяняецца да 01.01.2030

	120
	
	ДАСТ 31391-2020 «Нафтапрадукты. Празрыстыя і непразрыстыя вадкасці. Метад вызначэння кінематычнай вязкасці і разлік дынамічнай вязкасці»
	 

	121
	тэмпература пачатку крышталізацыі
	ДАСТ 5066-91 (ІСО 3013-74) «Палівы маторныя. Метады вызначэння тэмпературы памутнення, пачатку крышталізацыі і крышталізацыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	122
	
	ДАСТ 5066-2018 «Палівы маторныя. Метады вызначэння тэмпературы памутнення, пачатку крышталізацыі і замярзання» (метад Б прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	123
	
	ДАСТ 32402-2013 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі аўтаматычным лазерным метадам»
	прымяняецца да 01.01.2030

	124
	
	ДАСТ 32402-2022 «Паліва авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы замярзання аўтаматычным лазерным метадам»
	 

	125
	
	ДАСТ 33195-2014 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	126
	
	ДАСТ 33195-2022 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы замярзання»
	 

	127
	
	ДАСТ 33197-2014 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі аўтаматычным метадам фазавага пераходу»
	прымяняецца да 01.01.2030

	128
	
	ДАСТ 33197-2022 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы замярзання аўтаматычным метадам фазавага пераходу»
	 

	129
	
	СТ РК АСТМ Д 7154-2011 «Метад вызначэння тэмпературы замярзання авіяцыйнага паліва (аўтаматычны валаконна-аптычны метад)»
	прымяняецца да 01.01.2030

	130
	тэмпература замярзання
	ДАСТ 5066-91 (ІСО 3013-74) «Палівы маторныя. Метады вызначэння тэмпературы памутнення, пачатку крышталізацыі і крышталізацыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	131
	
	ДАСТ 5066-2018 «Палівы маторныя. Метады вызначэння тэмпературы памутнення, пачатку крышталізацыі і замярзання» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	132
	
	ДАСТ 33195-2014 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі»
	прымяняецца да 01.04.2025

	133
	
	ДАСТ 33195-2022 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы замярзання»
	 

	134
	
	ДАСТ 32402-2013 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі аўтаматычным лазерным метадам»
	прымяняецца да 01.04.2030

	135
	
	ДАСТ 32402-2022 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы замярзання аўтаматычным лазерным метадам»
	 

	136
	
	ДАСТ Р 52332-2022 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі метадам аўтаматычнага фазавага пераходу»
	прымяняецца да 01.01.2030

	137
	
	СТ РК АСТМ Д 7154-2011 «Метад вызначэння тэмпературы замярзання авіяцыйнага паліва (аўтаматычны валаконна-аптычны метад)»
	прымяняецца да 01.01.2030

	138
	
	СТ РК 2418-2013 «Вызначэнне тэмпературы замярзання ў авіяцыйных палівах (метад аўтаматычнага фазавага пераходу)»
	прымяняецца да 01.01.2030

	139
	
	СТ РК 2415-2013 «Метад вызначэння тэмпературы замярзання авіяцыйных паліваў»
	прымяняецца да 01.01.2030

	
	колькасць механічных прымесей і вады
	ДАСТ EN 12662-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Метад вызначэння механічных прымесей у сярэдніх дыстылятах, дызельным паліве і метылавых эфірах тлустых кіслот»
	 

	141
	
	ДАСТ 10227-86 «Палівы для рэактыўных рухавікоў. Тэхнічныя ўмовы» (пункт 4.5)
	 

	142
	
	ДАСТ 10227-2013 «Паліва для рэактыўных рухавікоў. Тэхнічныя ўмовы» (пункт 7.3)
	 

	143
	
	ДАСТ 33196-2014 «Палівы дыстыляцыйныя. Вызначэнне свабоднай вады і механічных прымесей візуальным метадам»
	 

	144
	
	СТ РК EN 12662-2011 «Вадкія нафтапрадукты. Метад вызначэння механічных прымесей у сярэдніх дыстылятах»
	прымяняецца да 01.01.2030

	145
	фракцыйны састаў
	ДАСТ ISO 3405-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	прымяняецца да 01.01.2030

	146
	
	ДАСТ ISO 3405-2022 «Нафтапрадукты. Вызначэнне фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	 

	147
	
	ДАСТ 2177-99 «Нафтапрадукты. Метады вызначэння фракцыйнага саставу» (метад А – метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	148
	
	ДАСТ 33098-2014 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	 

	149
	вышыня полымя, якое не курыцца
	ДАСТ 4338-91 «Паліва для авіяцыйных газатурбінных рухавікоў. Вызначэнне максімальнай вышыні полымя, якое не курыцца»
	 

	150
	
	ДАСТ 33193-2014 «Палівы авіяцыйныя для газатурбінных рухавікоў і газа. Вызначэнне максімальнай вышыні полымя, якое не курыцца»
	прымяняецца да 01.01.2030

	151
	
	ДАСТ 33193-2020 «Палівы авіяцыйныя для газатурбінных рухавікоў і газа. Вызначэнне максімальнай вышыні полымя, якое не курыцца»
	 

	152
	
	СТ РК ASTM D 1322-2013 «Метад вызначэння вышыні полымя, якое не курыцца, газы і авіяцыйнага турбіннага паліва»
	прымяняецца да 01.01.2030

	153
	тэмпература ўспышкі ў закрытым тыглі
	ДАСТ ISO 2719-2017 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў прыборы Мартэнс-Пенскага з закрытым тыглем»
	 

	154
	
	ДАСТ ISO 13736-2009 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Вызначэнне тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі па метадзе Абеля»
	 

	155
	
	ДАСТ ISO 3679-2017 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Паскораны метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі ў раўнаважных умовах»
	 

	156
	
	ДАСТ 6356-75 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі»
	 

	157
	
	ДАСТ 33192-2014 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Метад вызначэння тэмпературы ўспышкі на прыборы Тага з закрытым тыглем»
	 

	158
	
	ДАСТ 34238-2017 «Нафтапрадукты. Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі малога памеру»
	 

	159
	
	СТ РК ASTM D 3828-2013 «Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі малога памеру»
	прымяняецца да 01.01.2030

	160
	
	СТ РК 2424-2013 «Метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі Тага»
	прымяняецца да 01.01.2030

	161
	аб’ёмная (масавая) доля араматычных вуглевадародаў
	ДАСТ EN 12916-2017 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тыпаў араматычных вуглевадародаў у сярэдніх дыстылятах. Метад высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі з выяўленнем па паказчыку праламлення» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый пры вызначэнні масавай долі араматычных вуглевадародаў)
	прымяняецца да 01.01.2030

	162
	
	ДАСТ EN 12916-2022 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тыпаў араматычных вуглевадародаў у сярэдніх дыстылятах. Метад высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі з выяўленнем па паказчыку праламлення» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый з 01.01.2030)
	 

	163
	
	ДАСТ 6994-74 «Нафтапрадукты светлыя. Метад вызначэння араматычных вуглевадародаў»
	 

	164
	
	ДАСТ 31872-2012 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавога вуглевадароднага саставу метадам флуарэсцэнтнай індыкатарнай адсорбцыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	165
	
	ДАСТ 31872-2019 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавога вуглевадароднага саставу метадам флуарэсцэнтнай індыкатарнай адсорбцыі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый пры вызначэнні аб’ёмнай долі араматычных вуглевадародаў)
	 

	166
	
	ДАСТ 33912-2016 «Паліва авіяцыйнае і нафтавыя дыстыляты. Вызначэнне тыпаў араматычных вуглевадародаў метадам высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі з рэфрактаметрычным дэтэктарам»
	 

	167
	
	ДАСТ Р ЕН 12916-2008 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тыпаў араматычных вуглевадародаў у сярэдніх дыстылятах. Метад высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі з дэтэктыраваннем па каэфіцыенце рэфракцыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	168
	
	ДАСТ Р 52063-2003 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне групавога вуглевадароднага саставу метадам флуарэсцэнтнай індыкатарнай адсорбцыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	169
	канцэнтрацыя фактычных смол
	ДАСТ 1567-97 (ІСО 6246-95) «Нафтапрадукты. Бензіны аўтамабільныя і палівы авіяцыйныя. Метад вызначэння смол выпарваннем струменем» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	170
	
	ДАСТ 8489-85 «Паліва маторнае. Метад вызначэння фактычных смол»
	 

	171
	
	ДАСТ 32404-2013 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння канцэнтрацыі фактычных смол выпарваннем струменем»
	 

	172
	масавая доля агульнай серы
	ДАСТ ISO 8754-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	173
	
	ДАСТ ISO 14596-2016 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з дысперсіяй па даўжыні хвалі»
	 

	174
	
	ДАСТ ISO 16591-2015 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы. Метад акісляльнай мікракулонаметрыі»
	 

	175
	
	ДАСТ ISO 20846-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад ультрафіялетавай флуарэсцэнцыі»
	 

	176
	
	ДАСТ ISO 20884-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з дысперсіяй па даўжыні хвалі»
	 

	177
	
	ДАСТ 32139-2013 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	178
	
	ДАСТ 32139-2019 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	179
	
	ДАСТ 32403-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы (лямпавы метад)»
	 

	180
	
	ДАСТ 33194-2014 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з хвалевай дысперсіяй»
	 

	181
	
	ДАСТ Р 51859-2002 «Нафтапрадукты. Вызначэнне серы лямпавым метадам»
	прымяняецца да 01.01.2030

	182
	
	ДАСТ Р 51947-2002 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	183
	
	СТ РК 2412-2013 «Вызначэнне серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з дысперсіяй даўжыні хвалі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	184
	
	СТБ ІСО 14596-2002 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам рэнтгенаўскай флуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2030

	185
	масавая доля меркаптанавай серы
	ДАСТ 17323-71 «Паліва для рухавікоў. Метад вызначэння меркаптанавай і серавадароднай серы патэнцыяметрычным цітраваннем»
	 

	186
	
	ДАСТ 32462-2013 «Нафтапрадукты вадкія. Патэнцыяметрычны метад вызначэння меркаптанавай серы» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	прымяняецца да 01.01.2030

	187
	
	ДАСТ 32462-2020 «Нафтапрадукты вадкія. Патэнцыяметрычны метад вызначэння меркаптанавай серы» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый з 01.01.2030)
	 

	188
	
	СТ РК АСТМ Д 3227-2011 «Патэнцыяметрычны метад вызначэння меркаптанавай (тыёлавай) серы ў бензіне, газе, авіяцыйных турбінных і дыстыляцыйных палівах»
	прымяняецца да 01.01.2030

	189
	
	СТ РК 1751-2008 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Метад даследавання меркаптанавай серы ў нафтапрадуктах»
	прымяняецца да 01.01.2030

	190
	тэрмаакісляльная стабільнасць пры кантрольнай тэмпературы
	ДАСТ 33848-2016 «Палівы авіяцыйныя газатурбінныя. Метад вызначэння тэрмаакісляльнай стабільнасці»
	 

	191
	
	ДАСТ Р 52954-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тэрмаакісляльнай стабільнасці паліваў для газавых турбін»
	прымяняецца да 01.01.2030

	192
	перапад ціску на фільтры
	ДАСТ 33848-2016 «Палівы авіяцыйныя газатурбінныя. Метад вызначэння тэрмаакісляльнай стабільнасці»
	 

	193
	
	ДАСТ Р 52954-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тэрмаакісляльнай стабільнасці паліваў для газавых турбін»
	прымяняецца да 01.01.2030

	194
	колер адкладанняў на трубцы (пры адсутнасці нехарактэрных адкладанняў)
	ДАСТ 33848-2016 «Палівы авіяцыйныя газатурбінныя. Метад вызначэння тэрмаакісляльнай стабільнасці»
	 

	195
	
	ДАСТ Р 52954-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне тэрмаакісляльнай стабільнасці паліваў для газавых турбін»
	прымяняецца да 01.01.2030

	196
	удзельная электрычная праводнасць
	ДАСТ ISO 6297-2015 «Нафтапрадукты. Палівы авіяцыйныя і дыстыляцыйныя. Вызначэнне ўдзельнай электраправоднасці»
	 

	197
	
	ДАСТ 25950-83 «Паліва для рэактыўных рухавікоў з антыстатычнай прысадкай. Метад вызначэння ўдзельнай электрычнай праводнасці»
	 

	198
	
	ДАСТ 33461-2015 «Палівы авіяцыйныя і дыстыляцыйныя. Метады вызначэння электрычнай праводнасці»
	прымяняецца да 01.01.2030

	199
	
	ДАСТ 33461-2022 «Палівы авіяцыйныя і дыстыляцыйныя. Метады вызначэння электрычнай праводнасці»
	 

	200
	
	СТ РК 2416-2013 «Метад вызначэння ўдзельнай электрычнай праводнасці авіяцыйных і дыстыляцыйных паліваў»
	прымяняецца да 01.01.2030

	V. Патрабаванні да характарыстык авіяцыйнага бензіну
(дадатак 6 да тэхнічнага рэгламенту)

	201
	актанавы лік (па маторным метадзе)
	ДАСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) «Нафтапрадукты. Вызначэнне дэтанацыйных характарыстык маторных і авіяцыйных паліваў. Маторны метад» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	202
	
	ДАСТ 511-2015 «Паліва для рухавікоў. Маторны метад вызначэння актанавага ліку»
	 

	203
	
	ДАСТ Р 52946-2019 «Нафтапрадукты. Вызначэнне дэтанацыйных характарыстык маторных і авіяцыйных паліваў. Маторны метад»
	прымяняецца да 01.01.2030

	204
	сортнасць (багатая сумесь)
	ДАСТ 3338-2015 «Бензін авіяцыйны. Метад вызначэння сортнасці на багатай сумесі»
	 

	205
	тэмпература пачатку крышталізацыі
	ДАСТ 5066-91 (ІСО 3013-74) «Палівы маторныя. Метады вызначэння тэмпературы памутнення, пачатку крышталізацыі і крышталізацыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	206
	
	ДАСТ 5066-2018 «Палівы маторныя. Метады вызначэння тэмператур памутнення, пачатку крышталізацыі і замярзання» (метад Б прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	207
	
	ДАСТ 33195-2014 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі»
	прымяняецца да 01.04.2025

	208
	
	ДАСТ 33195-2022 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы замярзання»
	 

	209
	
	ДАСТ 33197-2014 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы крышталізацыі аўтаматычным метадам фазавага пераходу»
	прымяняецца да 01.01.2030

	210
	
	ДАСТ 33197-2022 «Палівы авіяцыйныя. Вызначэнне тэмпературы замярзання аўтаматычным метадам фазавага пераходу»
	 

	211
	колькасць механічных прымесей і вады
	ДАСТ 1012-2013 «Бензіны авіяцыйныя. Тэхнічныя ўмовы» (пункт 9.5)
	 

	212
	колер
	ДАСТ 1012-2013 «Бензіны авіяцыйныя. Тэхнічныя ўмовы» (пункт 9.5)
	 

	213
	
	ДАСТ 33092-2014 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колеру аўтаматычным трохкаляровым спектрафатометрам»
	 

	214
	ціск насычанай пары
	ДАСТ EN 13016-1-2013 «Нафтапрадукты вадкія. Частка 1. Вызначэнне ціску насычанай пары, якая ўтрымлівае паветра (ASVP), і разлік эквівалентнага ціску сухой пары (DVPE)»
	прымяняецца да 01.01.2030

	215
	
	ДАСТ EN 13016-1-2022 «Нафтапрадукты вадкія. Частка 1. Вызначэнне ціску насычанай пары, якая ўтрымлівае паветра, і разлік эквівалентнага ціску сухой пары»
	 

	216
	
	ДАСТ 1756-2000 «Нафтапрадукты. Вызначэнне ціску насычанай пары»
	 

	217
	
	ДАСТ 31874-2012 «Нафта сырая і нафтапрадукты. Вызначэнне ціску насычанай пары метадам Рэйда»
	 

	218
	
	ДАСТ 33157-2014 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння ціску насычанай пары (мініметад)»
	 

	219
	фракцыйны састаў
	ДАСТ ISO 3405-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	прымяняецца да 01.01.2030

	220
	
	ДАСТ ISO 3405-2022 «Нафтапрадукты. Вызначэнне фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	 

	221
	
	ДАСТ 2177-99 «Нафтапрадукты. Метады вызначэння фракцыйнага саставу» (метад А – метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	222
	
	ДАСТ 33098-2014 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	 

	223
	
	СТБ 1934-2015 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння фракцыйнага саставу пры атмасферным ціску»
	прымяняецца да 01.01.2030

	224
	колькасць фактычных смол
	ДАСТ 1567-97 (ІСО 6246-95) «Нафтапрадукты. Бензіны аўтамабільныя і палівы авіяцыйныя. Метад вызначэння смол выпарваннем струменем»
	 

	225
	
	ДАСТ 32404-2013 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння канцэнтрацыі фактычных смол выпарваннем струменем»
	 

	226
	масавая доля агульнай серы
	ДАСТ ISO 8754-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	227
	
	ДАСТ ISO 16591-2015 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы. Метад акісляльнай мікракулонаметрыі»
	 

	228
	
	ДАСТ ISO 20846-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад ультрафіялетавай флуарэсцэнцыі»
	 

	229
	
	ДАСТ ISO 20884-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з дысперсіяй па даўжыні хвалі»
	 

	230
	
	ДАСТ 19121-73 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння колькасці серы спальваннем у лямпе»
	 

	231
	
	ДАСТ 32403-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы (лямпавы метад)»
	 

	232
	
	ДАСТ 32139-2013 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	233
	
	ДАСТ 32139-2019 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	234
	
	ДАСТ 33194-2014 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з хвалевай дысперсіяй»
	 

	235
	
	ДАСТ Р 51859-2002 «Нафтапрадукты. Вызначэнне серы лямпавым метадам»
	прымяняецца да 01.01.2030

	VI. Патрабаванні да характарыстык суднавага паліва
(дадатак 7 да тэхнічнага рэгламенту)

	236
	масавая доля серы
	ДАСТ ISO 8754-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	 

	237
	
	ДАСТ ISO 16591-2015 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы. Метад акісляльнай мікракулонаметрыі»
	 

	238
	
	ДАСТ ISO 20846-2016 «Нафтапрадукты вадкія. Вызначэнне колькасці серы ў аўтамабільных палівах. Метад ультрафіялетавай флуарэсцэнцыі»
	 

	239
	
	ДАСТ 1437-75 «Нафтапрадукты цёмныя. Паскораны метад вызначэння серы»
	 

	240
	
	ДАСТ 3877-88 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння серы спальваннем у каларыметрычнай бомбе»
	 

	241
	
	ДАСТ 19121-73 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння колькасці серы спальваннем у лямпе»
	 

	242
	
	ДАСТ 32139-2013 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2025

	243
	
	ДАСТ 32139-2019 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам энергадысперсійнай рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	244
	
	ДАСТ 32403-2013 «Нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы (лямпавы метад)»
	 

	245
	
	ДАСТ 33194-2014 «Нафта і нафтапрадукты. Вызначэнне колькасці серы метадам рэнтгенафлуарэсцэнтнай спектраметрыі з хвалевай дысперсіяй»
	 

	246
	тэмпература ўспышкі ў закрытым тыглі
	ДАСТ ISO 2719-2017 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Метады вызначэння тэмпературы ўспышкі ў прыборы Мартэнс-Пенскага з закрытым тыглем» (метад, які прымяняецца пры ўзнікненні спрэчных сітуацый)
	 

	247
	
	ДАСТ ISO 3679-2017 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Паскораны метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі ў раўнаважных умовах»
	 

	248
	
	ДАСТ ISO 13736-2009 «Нафтапрадукты і іншыя вадкасці. Вызначэнне тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі па метадзе Абеля»
	 

	250
	
	ДАСТ 6356-75 «Нафтапрадукты. Метад вызначэння тэмпературы ўспышкі ў закрытым тыглі»
	 

	VII. Адбор проб

	251
	
	ДАСТ ISO 3170-2022 «Нафтапрадукты вадкія. Ручныя метады адбору проб»
	 

	252
	
	ДАСТ 2517-2012 «Нафта і нафтапрадукты. Метады адбору проб»
	 

	253
	
	ДАСТ 31873-2012 «Нафта і нафтапрадукты. Метады ручнога адбору проб»
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