ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОМИССИЯ
АЛҚА

Ө К І М

2017 жылғы «05» желтоқсан               № 176                          Мәскеу қаласы


Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің «Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті туралы» шешімінің жобасы туралы

1.Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің «Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті туралы» шешімінің жобасы (қоса беріліп отыр) мақұлдансын және  ол Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің қарауына ұсынылсын.
2.Осы Өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. 


Еуразиялық экономикалық комиссия 
Алқасының Төрағасы     						Т. Саркисян













ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОМИССИЯ
КЕҢЕС

Ш Е Ш І М

2017   жылғы «  »                                    №                                           қаласы

Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті туралы

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 52-бабына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне № 1 қосымшаның 29-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі шешті:
1.Қоса беріліп отырған Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті (ЕАЭО ТР  /20    ) қабылдансын.
2. Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті (ЕАЭО ТР  /20    ) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді деп белгіленсін.
3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:

	Армения
Республикасынан

В. Габриелян
	        Беларусь
Республикасынан

В. Матюшевский
	      Қазақстан Республикасынан

      А.Мамин
	      Қырғыз Республикасынан

Т.Абдыгулов
	       Ресей Федерациясынан

И. Шувалов








	
	Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің  201     жылғы   №    шешімімен
ҚАБЫЛДАНҒАН



Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТІ
(ЕАЭО ТР      /20    )

І. Қолданылу саласы

1. Осы техникалық регламент Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан әрі – Одақ) кедендік аумағына айналысқа шығарылатын және айналыстағы магистралдық газ құбырларымен тасымалдауға дайындалған жанғыш табиғи газға, өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы жанғыш табиғи газға, қысылған жанғыш табиғи газға және сұйытылған жанғыш табиғи газға (бұдан әрі – өнім) қолданылады. 
2. Осы техникалық регламент мемлекеттік қорғаныс тапсырысы бойынша жеткізілетін және мемлекеттік материалдық резервтің сақталуын  қамтамасыз ететін ұйымдарда сақтаудағы  өнімге, сондай-ақ Одақтың кедендік аумағынан тыс жерлерге экспортталатын өнімге қолданылмайды.
3. Осы техникалық регламент адамның өмірі мен денсаулығын, мүлікті, қоршаған ортаны, жануарлар мен өсімдіктердің өмірін және (немесе) саулығын қорғау, тұтынушыларды (пайдаланушыларды) жаңылыстыруға әкелетін әрекеттердің алдын алу, сондай-ақ энергетикалық тиімділік пен ресурс үнемдеуді қамтамасыз ету мақсатында өнімге қойылатын талаптарды белгілейді.

ІІ. Негізгі ұғымдар

4. Осы техникалық регламенттің мақсаттары үшін төмендегілерді білдіретін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
«өнімді айналысқа шығару» – коммерциялық қызмет барысында өнімді Одақтың кедендік аумағына өтеусіз немесе өтеулі негізде тарату мақсатында оны жеткізу немесе әкелу;
«жанғыш табиғи газ» (ЖТГ) – көмірсутегі шикізаты кен орындарының (кеніштерінің) барлық түрлерінен өндірілген, негізінен метаннан тұратын және құрамында неғұрлым ауыр көмірсутегілер, азот, сутегі диоксиді, су булары, күкіртті қосылыстар, инертті газдар, сондай-ақ басқа да құрамдастардың іздік мөлшері бар газ тектес қоспа;
«қысылған жанғыш табиғи газ» – отын ретінде пайдалану үшін, соның ішінде іштен жану қозғалтқыштары үшін арнайы дайындықтан өткізілген жанғыш табиғи газ; 
«тасымалдауға дайындалған жанғыш табиғи газ» – магистралдық газ құбырлары арқылы қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз ету үшін технологиялық операциялардан өткізілген жанғыш табиғи газ;
«өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы жанғыш табиғи газ» – өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсатта шикізат және (немесе) отын ретінде пайдалану үшін дайындалған жанғыш табиғи газ;
«сұйытылған жанғыш табиғи газ» (СТГ) – сақтау және (немесе) тасымалдау мақсатында арнайы дайындағаннан кейін салқындату арқылы сұйық күйге келтірілген, отын ретінде пайдаланылатын жанғыш табиғи газ;
«дайындаушы» – өнімді өндіруді немесе өндіру мен сатуды өз атынан жүзеге асыратын және оның осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігіне жауапты, жеке кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлға немесе жеке тұлға, соның ішінде шетелдік дайындаушы;
«өнімнің нарықтағы айналысы» – өнім айналысқа шығарылғаннан бастап өтетін, оның дайындаушыдан тұтынушыға дейінгі қозғалысының кезеңдері;
«партия» – өнім сапасының бір паспортымен сүйемелденетін, бір нысаналы арналуы мен маркасы бар (бар болған жағдайда) өнімнің саны; 
«өнім сапасының паспорты» – өнімді ресімдейтін және оны өндіруді не тасымалдауды, не сақтауды, не сатуды жүзеге асыратын ұйым туралы мәліметтерді және өнім сапасының зертханалық сынақтардың нәтижесінде алынған көрсеткіштерінің іс жүзіндегі мәндерін қамтитын құжат;
«тұтынушы» – өнімді жеке мұқтажы үшін ғана сатып алуға ниеттенетін немесе сатып алған заңды тұлға немесе жеке тұлға;
«сатушы» – жеке кәсіпкер ретінде тіркелген, Одаққа мүше мемлекеттің резиденттері болып табылатын, өнімді тұтынушыға сатуды жүзеге асыратын және осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келетін өнімді Одақтың нарығына орналастыруға жауапты заңды тұлға немесе жеке тұлға;
 «дайындаушы уәкілеттілік берген тұлға» – өнімнің сәйкестігін бағалау және оны айналымға шығару кезінде дайындаушымен жасалған шарттың негізінде осы дайындаушының атынан іс-әрекеттерді жүзеге асыратын, сондай-ақ өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігіне жауапты болатын, Одаққа мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен оның аумағында жеке кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлға немесе жеке тұлға.
 
III. Өнімнің Одақ нарығында айналысының қағидалары

5. Өнім оның осы техникалық регламенттің VІ бөліміне сай, сондай-ақ күші оған қолданылатын Одақтың басқа да техникалық регламенттеріне сай сәйкестікке бағалаудан өтуі шартымен, оның осы техникалық регламенттің, сондай-ақ күші оған қолданылатын Одақтың басқа да техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуі кезінде айналысқа шығарылады.
6. Тұтынушының талабы бойынша дайындаушы (дайындаушы уәкілеттілік берген тұлға) немесе сатушы өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі туралы декларацияның  және өнім сапасы паспортының көшірмелерін) ұсынуға міндетті. 
7. Өнімнің Одақ нарығындағы айналысының бірыңғай белгісімен таңбаланбаған өнімді айналысқа шығаруға жол берілмейді.

IV. Өнімге қойылатын қауіпсіздік талаптары

8. Тасымалдауға дайындалған жанғыш табиғи газ № 1 қосымшаға сай талаптарға сәйкес келуге тиіс.
9. Өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы жанғыш табиғи газ № 2 қосымшаға сай талаптарға сәйкес келуге тиіс.
10. Қысылған жанғыш табиғи газ № 3 қосымшаға сай талаптарға сәйкес келуге тиіс.
11. Сұйытылған жанғыш табиғи газ № 4 қосымшаға сай талаптарға сәйкес келуге тиіс.
12. Айналысқа шығарылатын және (немесе) айналыстағы өнімнің әрбір партиясы мынадай ақпаратты: 
а) өнімнің атауын, маркасын (бар болған жағдайда) және шартты таңбалануын (бар болған жағдайда);
б) паспортты ресімдеген және өндіруді не тасымалдауды, не сақтауды, не сатуды жүзеге асырған ұйымның атауын, жеке кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлға үшін – орналасқан жерін (заңды тұлғаның мекенжайын) немесе  жеке тұлға үшін – тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), тұрғылықты жерін;
в) дайындаушының тауарлық белгісін (бар болған жағдайда)   (паспортқа қойылады);
г) дайындаушы уәкілеттілік берген тұлғаның атауын, жеке кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлға үшін – орналасқан жерін (заңды тұлғаның мекенжайын) немесе  жеке тұлға үшін – тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), тұрғылықты жерін;
д) өнім оған сәйкес өндірілген құжаттың таңбалануын және атауын;
е) өнімнің нормативтік мәндерін және оның осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын сынақтардың іс жүзіндегі нәтижелерін;
ж) партияның нөмірін (бар болған жағдайда), жеткізу кезеңін (күнін);
з) өнімнің Одақ нарығындағы айналысының бірыңғай белгісін (паспортқа қойылады);
и) паспорттың  нөмірін және берілген күнін;
к) паспортты ресімдеген адамның қолтаңбасын және қолтаңбаның ашып жазылуын қамтитын өнім сапасының паспортымен сүйемелденуге тиіс.
13. Айналысқа шығарылатын өнімнің партиясына арналған ілеспе құжаттама орыс тілінде және Одаққа мүше мемлекеттердің (бұдан әрі – мүше мемлекеттер) заңнамасында тиісті талаптар болған жағдайда, аумағында осы партия айналыста болатын мүше мемлекеттің мемлекеттік тілінде (мемлекеттік тілдерде)  жасалады.

V. Өнімнің техникалық регламенттің талаптарына 
сәйкестігін қамтамасыз ету 

14. Өнімнің қауіпсіздігі осы техникалық регламентте белгіленген талаптардың сақталуымен қамтамасыз етіледі. 
15. Осы техникалық регламенттің талаптарын орындау және өнімнің сәйкестігіне бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті өнімді зерттеу (сынау) әдістері халықаралық және  өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың тізбесіне енгізілген стандарттарда, ал олар болмаған жағдайда – зерттеулердің (сынақтардың) және өлшемдердің қағидалары мен әдістерін, соның ішінде осы техникалық регламенттің талаптарын қолдану және орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру  үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттарда белгіленеді.

VI. Өнімнің техникалық регламенттің талаптарына 
сәйкестігін бағалау

16. Өнімді айналысқа шығарардың алдында сәйкестікті растау (сәйкестікті декларациялау) нысанында өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау жүргізіледі. Сәйкестікті декларациялауды өтініш беруші жүргізеді. Мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес оның аумағында жеке кәсіпкер ретінде тіркелген, дайындаушы немесе сатушы не дайындаушы уәкілеттілік берген тұлға болып табылатын заңды тұлға немесе жеке тұлға өтініш беруші болуы мүмкін.
17. Өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін декларациялау Еуразиялық экономикалық комиссия бекітетін сәйкестікті бағалаудың үлгі схемасы бойынша: 
а) тасымалдауға дайындалған жанғыш табиғи газ үшін – 1д немесе 3д немесе 6д схемасы бойынша;
б) өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы жанғыш табиғи газ және сериямен шығарылатын қысылған жанғыш табиғи газ үшін – 1д немесе 3д немесе 6д схемасы бойынша;
в) өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы жанғыш табиғи газ және партиялармен шығарылатын немесе әкелінетін қысылған жанғыш табиғи газ үшін – 4д схемасы бойынша;
г) сұйытылған жанғыш табиғи газ үшін – 3д немесе 6д схемасы бойынша жүзеге асырылады.
18. Өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігіне растау жүргізу кезінде өтініш беруші сәйкестік туралы декларацияны тіркеу үшін мыналарды: 
а) Еуразиялық экономикалық комиссия бекітетін бірыңғай нысан бойынша ресімделген өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі туралы декларацияны;
б) өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын сынақ хаттамаларын;
в) сапа менеджменті жүйесіне арналған сертификаттың көшірмесін (6д схемасы бойынша декларациялау кезінде);
г) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлғаны немесе жеке тұлғаны жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу кезінде берілетін өтініш берушінің тіркеу немесе есепке алу (жеке, сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтерді;
д) өнім партиясын жеткізуге жасалған шартты (4д схемасы бойынша декларациялау кезінде) қамтитын құжаттар жиынтығын қалыптастырады.
19. Сәйкестік туралы декларация Еуразиялық экономикалық комиссия бекітетін тәртіппен тіркеуге жатады.
Сәйкестік туралы декларацияның қолданылу мерзімі:
1д және 3д схемалары бойынша декларациялау кезінде – 3 жылдан аспайды;
4д схемасы бойынша декларациялау кезінде – өнімді сақтау мерзімі ескеріледі, бірақ 3 жылдан аспайды;
6д схемасы бойынша декларациялау кезінде – 5 жылдан аспайды.
20. Осы бөлімнің 18-тармағында көзделген құжаттардың жиынтығы: 
сәйкестік туралы декларацияның қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап кемінде 10 жыл бойында – дайындаушыда немесе дайындаушы уәкілеттілік берген тұлғада;
өнім сатылған күннен бастап кемінде 10 жыл бойында – сатушыда сақталуға тиіс.
Құжаттардың жиынтығы мүше мемлекеттердің талабы бойынша олардың мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдарына ұсынылуға тиіс.
21. Айналыстағы өнім сынауға жатады.
22. Айналыстағы өнімді сынау осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестікке жүргізіледі және оны сатушы жүзеге асырады.
23. Сынақтар жүргізу тәртібі: 
а) өнімнің үлгілерін (сынамаларын) іріктеуді;
б) сатушының өзінің сынақ зертханасында немесе Одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай тізіліміне енгізілген аккредиттелген сынақ зертханасында (орталығында) өнімнің үлгілеріне (сынамаларына) сынақтар жүргізуді;
в) сынақтардың нәтижелерін және өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігінің жалғасқаны туралы қорытындыны өнім сапасының паспортына енгізуді қамтиды.
 

VII. Өнімнің Одақ нарығындағы айналысын 
бірыңғай белгімен таңбалау

24. Осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келетін және осы техникалық регламенттің VІ бөліміне сай сәйкестікті растау рәсімінен өткен өнімнің Одақ нарығындағы өнім айналысының бірыңғай белгісімен таңбалануы болуға тиіс. 
25. Өнімнің Одақ нарығындағы айналысының біріңғай белгісімен таңбалауды өтініш беруші өнімді айналысқа шығарар алдында жүзеге асырады.
26. Өнімнің Одақ нарығындағы айналысының біріңғай белгісінің графикалық бейнесі ілеспе құжаттамаға (өнім сапасының паспортына) қондырылады.

VIII. Қорғаушылық ескертпе


27. Мүше мемлекеттер осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналысқа шығаруды шектеуге немесе оған тыйым салуға арналған барлық шараларды қабылдауға міндетті.
Өнімді айналысқа шығаруды шектеу немесе оған тыйым салу туралы шешім қабылдаған мүше мемлекеттің уәкілетті органы 1 айдан кешіктірмей осындай шаралар қабылдау қажеттігін негіздей отырып, қабылданған шешім туралы басқа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарын хабардар етуге міндетті.

______________











	
	Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне
(ЕАЭО ТР      /20    )
№ 1 ҚОСЫМША



Магистралдық газ құбырларымен тасымалдауға 
дайындалған жанғыш табиғи газға қойылатын 
ТАЛАПТАР

	Р/с№

	Көрсеткіштің атауы
	Өлшем бірлігі
	Норма

	
	
	
	ең аз
	ең көп

	1
	Құрамдастардың молярлық үлесі (құрамдастар құрамы)
	%
	нормаланбайды,
анықтау міндетті

	2
	Оттегінің молярлық үлесі
	%
	–
	0,020

	3
	Көміртегі диоксидінің молярлық үлесі 
	%
	–
	2,5

	4
	Күкірт сутегісінің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,007

	5
	Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,016

	6
	Жалпы күкірттің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,030

	7
	Жанудың  көлемдік төменгі жылуы
	МДж/м3 (ккал/м3)
	31,80
(7600)
	–

	8
	Тығыздық
	кг/м3
	нормаланбайды,
анықтау міндетті

	9
	Су бойынша шық нүктесінің температурасы:
жылы климат үшін:
қысқы кезең
жазғы кезең
суық климат үшін:
қысқы кезең
жазғы кезең
	°С
	–
	


-10,0 (-5,0)
-10,0 (-3,0)

-20,0
-14,0 (-10,0)

	10
	Көмірсутегілер бойынша шық нүктесінің температурасы:
жылы климат үшін:
қысқы кезең
жазғы кезең
суық климат үшін:
қысқы кезең
жазғы кезең 
	°С
	–
	


-2,0 (0,0)
-2,0 (0,0)

-10,0
-5,0

	11
	Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,001



	Ескертпе:



	1. Жазғы кезең – 1 мамыр – 30 қыркүйек аралығы. Қысқы кезең – 1 қазан – 30 сәуір аралығы. Кезеңдер Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің арасындағы  келісім бойынша нақтылануы мүмкін.
2.  4 – 8 және 11 көрсеткіштерінің нормалары 101,325 кПа стандарттық қысым және 20,0 оС стандарттық температура жағдайында белгіленген. Жанудың стандарттық температурасы жанудың көлемдік жылуын есептеу кезінде 25 оС құрайды.
3. 7 көрсеткішін есептеу кезінде 4,1868 Дж тең 1 калорияны қабылдайды.
4. 9 көрсеткішінің нормалары 3,92 Мпа абсолюттік қысым кезінде белгіленген.
5. 10 көрсеткішінің нормалары абсолюттік қысым кезінде 2,5-тен 7,5 МПа дейін, сынакманы іріктеу нүктесіндегі қысым кезінде – ең жоғары жұмыс қысымы 7,5 МПа асатын газ тасымалдау жүйелері үшін.
6. 9 және 10 көрсеткіштері үшін жақшаларда келтірілген нормалар қоса алғанда 2000 жылға дейін (Қазақстан Республикасында – 2005 жылға дейін) қолданысқа енгізілген кен орындары мен жерасты қоймалары үшін жеткізуші және қабылдаушы тараптардың арасындағы келісім бойынша қолданылады.
7. С5+ көмір сутегілерінің құрамы 1,0 г/м3 аспайтын жанғыш табиғи газ үшін 10 көрсеткішін нормаламауға жол беріледі.
С5+ г/м3 көмір сутегілерінің массалық концентрациясы құрамдастық құрамның негізінде мына формула бойынша есептеледі: 




, мұнда:
XƩС5  – зерттелетін газдағы пентандар жиынының молярлық үлесі, %;

XƩС6  – зерттелетін газдағы гександар жиынының молярлық үлесі, %;

XƩС7  – зерттелетін газдағы гептандар жиынының молярлық үлесі, %;

XƩС8  – зерттелетін газдағы октандар жиынының молярлық үлесі, %.



______________






























	
	Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне
(ЕАЭО ТР      /20    )
№ 2 ҚОСЫМША



Өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық 
мақсаттағы жанғыш табиғи газға қойылатын 
ТАЛАПТАР

	
Р/с№

	Көрсеткіштің атауы
	Өлшем бірлігі
	Норма

	
	
	
	ең аз
	ең көп

	1
	Құрамдастардың молярлық үлесі (құрамдастар құрамы)
	%
	нормаланбайды, анықтау міндетті

	2
	Оттегінің молярлық үлесі
	%
	–
	0,050

	3
	Көміртегі диоксидінің молярлық үлесі 
	%
	–
	2,5

	4
	Күкірт сутегісінің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,020

	5
	Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,036

	6
	Жанудың  көлемдік төменгі жылуы
	МДж/м3 (ккал/м3)
	31,80
(7600)
	–

	7
	Воббе саны жоғары
	МДж/м3 (ккал/м3)
	41,20
(9840)
	54,50 
(13020)

	8
	Воббе санының номиналдық мәннен ауытқуы
	%
	–
	±5

	9
	Тығыздық
	кг/м3
	нормаланбайды, анықтау міндетті

	10
	Су бойынша шық нүктесінің температурасы
	С
	–
	Газ температурасы

	11
	Көмірсутегілер бойынша шық нүктесінің температурасы
	С
	–
	Газ температурасы

	12
	Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,001

	13
	Иістің үдемелілігі
	балл
	3
	–




	Ескертпе:
	1. 4 – 7 және 9 және 12 көрсеткіштерінің нормалары 101,325 кПа стандарттық қысым және 20,0 оС стандарттық температура жағдайында белгіленген. Жанудың стандарттық температурасы жанудың көлемдік жылуын есептеу кезінде 25 оС құрайды.
2. 6 және7 көрсеткіштерін есептеу кезінде 4,1868 Дж тең 1 калорияны қабылдайды.
3. 6-8 көрсеткіштер отын ретінде пайдаланылатын ЖТГ-ға ғана қолданылады.
4.  Воббе санының номиналдық мәні тұтынушымен келісім бойынша жекелеген газ бөлі жүйелері үшін 7 көрсеткішінің нормасы шегінде белгіленеді.
5. 10 және 11 көрсеткіштерінің нормалары сынаманы іріктеу нүктесіндегі қысым кезінде белгіленген.
6.   С5+жоғ  көмірсутегінің мөлшері 1,0 г/м3 аспайтын ЖТГ үшін 11 көрсеткішін нормаламауға жол беріледі. 

С5+ г/м3 көмір сутегілерінің массалық концентрациясы құрамдастық құрамның негізінде мына формула бойынша есептеледі :			, мұнда:
XƩС5  – зерттелетін газдағы пентандар жиынының молярлық үлесі, %;
XƩС6  – зерттелетін газдағы гександар жиынының молярлық үлесі, %;
XƩС7  – зерттелетін газдағы гептандар жиынының молярлық үлесі, %;
XƩС8  – зерттелетін газдағы октандар жиынының молярлық үлесі, %.
7. 13 көрсеткішінің нормасы көлемдік үлесі 1% тең газ-ауа қоспасы үшін белгіленген.
8. 13 көрсеткіші коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы ЖТГ-ға ғана қолданылады.
9. Өнеркәсіптік мақсаттағы жанғыш табиғи газ үшін 13 көрсеткішінің нормасы тұтынушымен келісім бойынша белгіленеді.
10. Тұтынушымен келісім бойынша және 10 көрсеткішінің нормаланатын мәнінің міндетті түрде қамтамасыз етілуі шартымен 4 % дейінгі көміртегі диоксидінің молярлық үлесі бар жанғыш табиғи газды осы тұтынушыға ғана әкелетін газ құбырымен беруге жол беріледі.

______________






	
	Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне
(ЕАЭО ТР      /20    )
№ 3 ҚОСЫМША



Қысылған жанғыш табиғи газға қойылатын 
ТАЛАПТАР

	Р/с №

	Көрсеткіштің атауы
	Өлшем бірлігі
	Норма

	
	
	
	ең аз
	ең көп

	1
	Құрамдастардың молярлық үлесі (құрамдастар құрамы)
	%
	нормаланбайды, анықтау міндетті

	2
	Жанудың  көлемдік төменгі жылуы
	МДж/ м3
	31,80
	–

	3
	Ауамен салыстырмалы тығыздық
	–
	0,55
	0,70

	4
	Есептік метан саны
	–
	70
	–

	5
	Күкірт сутегісінің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,02

	6
	Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,036

	7
	Жанбайтын құрамдастардың молярлық үлесі (жиынтық)
	%
	–
	7,0

	8
	Оттегінің молярлық үлесі 
	%
	–
	1,0

	9
	Су буының массалық концентрациясы 
	г/м3
	–
	0,009

	10
	Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,001



	Ескертпе:
	1. 2, 5, 6, 9 және 10 көрсеткіштерінің нормалары 101,325 кПа стандарттық қысым және 20,0 оС стандарттық температура жағдайында белгіленген. Жанудың стандарттық температурасы жанудың көлемдік жылуын есептеу кезінде 25 оС құрайды.
2. Баллонға жіберілетін ЖТГ температурасы қоршаған ауаның температурасынан 15,0 °С астам шамаға асуы мүмкін, бірақ 60,0 °С жоғары болмауға тиіс.




_____________

	
	Еуразиялық экономикалық одақтың «Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне
(ЕАЭО ТР      /20    )
№ 4 ҚОСЫМША



Сұйытылған жанғыш табиғи газға қойылатын 
ТАЛАПТАР  

	Р/с №

	Көрсеткіштің атауы
	Өлшем бірлігі
	Норма

	
	
	
	Авиациялық газотурбиналы қозғалтқыштарға арналған СТГ 
(марка А)
	[bookmark: _GoBack]Автомобильдердің іштен жану қозғалтқыштарына арналған СТГ (марка Б)
	Энергетикалық қондырғыларға арналған СТГ (марка В)

	
	
	
	ең аз
	ең көп
	ең аз
	ең көп
	ең аз
	ең көп

	1
	Құрамдастардың молярлық үлесі (құрамдастар құрамы)
	%
	нормаланбайды,
анықтау міндетті

	2
	Метанның молярлық үлесі
	%
	99,0
	–
	80,0
	–
	75,0
	–

	3
	Воббе саны жоғары 
	МДж/м3
	47,2
	49,2
	–
	41,2 
	54,5

	4
	Жанудың  көлемдік төменгі жылуы 
	МДж/м3
	–
	31,8 
	36,8
	31,8
	–

	5
	Азоттың молярлық үлесі
	%
	–
	–
	5,0
	–
	5,0

	6
	Көміртегі диоксидінің молярлық үлесі
	%
	–
	0,005
	–
	0,015
	–
	0,030

	7
	Оттегінің молярлық үлесі
	%
	–
	0,020
	–
	0,020
	–
	0,020

	8
	Күкірт сутегісінің массалық концентрациясы
	г/м3
	–
	0,020
	–
	0,020
	–
	0,020

	9
	Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы

	г/м3
	–
	0,036
	–
	0,036
	–
	0,036

	10
	Метанның есептік саны
	–
	–
	70
	–
	–



	Ескертпе.
	3, 4, 8 және 9 көрсеткіштерінің нормалары 101,325 кПа стандарттық қысым және 20,0 оС стандарттық температура жағдайында белгіленген. Жанудың стандарттық температурасы жанудың көлемдік жылуын есептеу кезінде 25 оС құрайды.





__________________
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