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ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ
КАЛЕГІЯ


РАШЭННЕ

	«16» ліпеня 2024 г.
	№ 81
	 г. Масква




Аб пераліках стандартаў, неабходных для рэалізацыі патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза
«Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу»
(ТР МС 001/2011), «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011) і «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011)


У адпаведнасці з пунктам 4 Пратакола аб тэхнічным рэгуляванні ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза (дадатак № 9 да Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года) і пунктам 5 дадатку № 2 да Рэгламенту работы Еўразійскай эканамічнай камісіі, зацверджанага Рашэннем Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ад 23 снежня 2014 г. № 98, Калегія Еўразійскай эканамічнай камісіі вырашыла:
1. Унесці ў Рашэнне Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 29 сакавіка 2022 г. № 48 «Аб пераліках стандартаў, неабходных для рэалізацыі патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза «Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу» (ТР МС 001/2011), «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011) і «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011)» змяненні згодна з дадаткам.
2. Зацвердзіць прыкладзеныя:
пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу» (ТР МС 001/2011);
пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу» (ТР МС 001/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання;
пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011);
пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання;
пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011);
пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання.
3. Прызнаць страціўшым сілу пункт 1 Рашэння Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 29 сакавіка 2022 г. № 48 «Аб пераліках стандартаў, неабходных для рэалізацыі патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза «Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу» (ТР МС 001/2011), «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011) і «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011)».
4. Гэта Рашэнне ўступае ў сілу па сканчэнні 30 каляндарных дзён з даты яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем пунктаў 2 і 3 гэтага Рашэння.
Пункты 2 і 3 гэтага Рашэння ўступаюць у сілу па сканчэнні 180 каляндарных дзён з даты афіцыйнага апублікавання гэтага Рашэння.


	Часова выконваючы абавязкі Старшыні Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
	
Б. Султанаў


114
	
ДАДАТАК
да Рашэння Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 16 ліпеня 2024 г. № 81



ЗМЯНЕННІ,
якія ўносяцца ў Рашэнне Калегіі Еўразійскай эканамічнай 
камісіі ад 29 сакавіка 2022 г. № 48

1. Пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці — нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, уключаючы правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу» (ТР МС 001/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання, зацверджаны ўказаным Рашэннем, дапоўніць пазіцыяй 6571 наступнага зместу:
	«
	6571.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106
раздзела V
	БТ.001.МВ «Методыка выпрабаванняў. Блакіроўкі тармазоў»
(заключэнне аб атэстацыі ад 23.04.2024 № БТ.001/2024)
	прымяняецца да 31.12.2030
	».



2. У пераліку міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011), зацверджаным указаным Рашэннем:
а) пазіцыі 693–695 і 821–824 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
	«
	693.
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а»
і «б» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.1.3 – 5.1.7
і 5.1.10
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	694.
	
	раздзел 11
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	695.
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.3
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	821.
	пункт 12 раздзела V
	пункты 5.1.8, 5.7.6 (пры наяўнасці адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці) і 5.15
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	822.
	
	пункты 5.1.8, 5.7.7 (пры наяўнасці балтовых адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.9 і 5.15.1 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	823.
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.11.2 і 5.17 ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	824.
	
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.10, 5.11, 5.15.5 і 5.15.3 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	»;



б)  дапоўніць пазіцыямі 8241–8248 наступнага зместу:
	«
	8241.
	падпункт «г»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.9
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	8242.
	
	пункт 5.1.9 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	8243.
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.3 (пры першасным пацвярджэнні адпаведнасці) і 5.4.1 з улікам пунктаў 5.4.2 і 5.4.3
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	8244.
	
	пункты 5.1.4 (пры першасным пацвярджэнні адпаведнасці ў залежнасці ад тыпу, катэгорыі і класа трываласці) і 5.4.1 з улікам пунктаў 5.4.2–5.4.4
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	8245.
	падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 5.5.1, 5.6.1, 5.16 і 5.18 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	8246.
	
	пункты 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.15.2
(у залежнасці ад катэгорыі і тыпу)
і 5.15.4 (у залежнасці ад тыпу) 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	8247.
	пункт 89 раздзела V
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	8248.
	
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	».



3. У пераліку міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання, зацверджаным указаным Рашэннем:
а) пазіцыі 429, 440, 509 і 510 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
	«
	429.
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84,
пункты 89 і 91 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	440.
	пункт 15, падпункты «а» і «е» пункта 86, пункты 89, 91, 94 і 95 раздзела V
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	
	

	
	509.
	падпункты «в» і «г», пункта 13, пункты 12, 15, 89 і 91, падпункт «а» пункта 84 раздзела V

	раздзел 7 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	510.
	
	раздзел 7 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	»;


б)  дапоўніць пазіцыямі 1231 і 4431–4434 наступнага зместу:
	«
	1231.
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	БТ.001.МВ «Методыка выпрабаванняў. Блакіроўкі тармазоў»
(заключэнне аб атэстацыі ад 23.04.2024 № БТ.001/2024)
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	4431.
	падпункт «в»
пункта 13,
пункты 15, 21 і 22, падпункты «д» і «е» пункта 86, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	
	

	
	4432.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	
	

	
	4433.
	
	дадаткі А і Б
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	
	

	
	4434.
	
	ДАСТ 33436.4-1-2015 Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабаванняў
	
	






».



4. У пераліку міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011), зацверджаным указаным Рашэннем:
а) пазіцыі 28–30 і 194–197 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
	«
	28.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 
	пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.1.3 – 5.1.7
і 5.1.10, раздзел 11
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	29.
	
	раздзел 11
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	30.
	пункты 32 і 33 раздзела V 
	пункт 5.3
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	194.
	пункт 12 раздзела V
	пункты 5.1.8, 5.7.6 (пры наяўнасці адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці) і 5.15
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	195.
	
	пункты 5.1.8, 5.7.7 (пры наяўнасці балтовых адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.9 і 5.15.1 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	196.
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.11.2
і 5.17
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	197.
	
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.10, 5.11, 5.15.3 і 5.15.5
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	»;


б)  дапоўніць пазіцыямі 1971–1978 наступнага зместу:
	«
	1971
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.9
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	1972
	
	пункт 5.1.9
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	1973
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.3 (пры першасным пацвярджэнні адпаведнасці) і 5.4.1 з улікам пунктаў 5.4.2 – 5.4.4
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	1974
	
	пункты 5.1.4 (пры першасным пацвярджэнні адпаведнасці ў залежнасці ад тыпу, катэгорыі і класа трываласці) і 5.4.1 з улікам пунктаў 5.4.2 – 5.4.4
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	1975
	падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.5.1, 5.6.1, 5.16 і 5.18
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	1976
	
	пункты 5.1.4, 5.5, 5.6.1 (у залежнасці ад катэгорыі і тыпу), 5.12, 5.15.2
(у залежнасці ад катэгорыі і тыпу)
і 5.15.4 (у залежнасці ад тыпу) 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	1977
	пункт 32 раздзела V
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	

	
	1978
	
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя»
	прымяняецца да 31.12.2030
	


».



5. У пераліку міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання, зацверджаным указаным Рашэннем:
а) пазіцыі 19, 30, 110 і 111 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
	«
	19.
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32
і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	
	

	
	30.
	пункт 15, падпункты «а» і «ж» пункта 29, пункты 32 – 34 
раздзела V
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	
	

	
	110.
	пункт 12, падпункты «б» і «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32
і 33 раздзела V

	раздзел 7
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	

	
	111.
	
	раздзел 7
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030
	»;



б) дапоўніць пазіцыямі 191 і 331–334 наступнага зместу:
	«
	191.
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32
і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 10180-2012 «Бетоны. Метады вызначэння трываласці па кантрольных узорах»
	
	

	
	331.
	падпункт «б»
пункта 13, пункты 15, 20 і 21, падпункты «е» і «ж» пункта 29, пункты 32 і 33 раздзела V
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	
	

	
	332.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	
	

	
	333.
	
	дадаткі А і Б
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	
	

	
	334.
	
	ДАСТ 33436.4-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	
	».



________________

ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 16 ліпеня 2024 г. № 81


ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу» (ТР МС 001/2011)
	№
п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту
	Заўвага

	1
	2
	3
	4

	I. Чыгуначны рухомы састаў

	1. Вагоны бункернага тыпу

	1.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V 
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	2.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	3.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2, падпункты «а» і «б» пункта 4.2.1
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	4.  
	
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	5.  
	
	пункт 4.1.2
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	6.  
	
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	7.  
	
	формула 6.2 пункта 6.1.3 
сумесна з табліцай 1 (рэжым 1а)
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	8.  
	
	пункт 5.2
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	9.  
	
	пункт 5.3 
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	10.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	11.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	12.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.2.1
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	13.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 і 5.1.10
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	14.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	15.  
	
	пункты 8.2 і 8.4 (сумесна з пунктам 6.1) і 8.5 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	16.  
	
	табліца 2, трэці радок 
ДАСТ 22235-2010 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»
	

	17.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	18.  
	
	пункт 5.5
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	19.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	падпункты «е» і «ж» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	20.  
	
	паказчык 4, табліца 14 пункта 7.1.8, 7.3
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	21.  
	
	пункт 5.3
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	22.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	23.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	падпункт «і» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	


	24.  
	
	пункт 7.4 сумесна з пунктам 5.3
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	25.  
	
	пункт 5.3
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	26.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	27.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	28.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	падпункт «н» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	29.  
	
	пункты 8.2 і 8.4 
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	


	30.  
	
	табліца 2 (трэці радок) пункта 6.1 ДАСТ 22235-2010 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»
	прымяняецца да 31.05.2025


	31.  
	
	табліца 2 (трэці радок) пункта 6.1 ДАСТ 22235-2023 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	32.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	33.  
	
	пункт 5.5
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	34.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	35.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	



	36.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.2, 5.3 і 5.9
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	37.  
	
	пункты 5.12 і 5.18
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	38.  
	
	пункты 4.2.4 (для вагонаў, якія перавозяць харчовыя прадукты), 5.11, 5.13 і 5.19
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	39.  
	
	пункты 4.2.3 і 5.14 
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	40.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	падпункты «а» – «г» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	41.  
	
	формула 6.2 пункта 6.1.3 
сумесна з табліцай 1 (рэжымы 1а, 1в і 1г)
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	42.  
	
	пункт 5.2
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	43.  
	
	пункт 5.3
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	44.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	падпункт «д» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	45.  
	
	пункт 6.3.8 сумесна з пунктам 4.6
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	46.  
	
	пункт 5.2
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	47.  
	
	пункт 5.3
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	48.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	падпункт «п» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	49.  
	
	пункт 8.5 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	50.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	51.  
	
	пункт 5.5
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	52.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.12 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	53.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	падпункт «н» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	54.  
	
	пункты 8.2 і 8.4 
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	55.  
	
	табліца 2 (трэці радок) пункта 6.1 ДАСТ 22235-2010 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»
	прымяняецца да 31.05.2025

	56.  
	
	табліца 2 (трэці радок) пункта 6.1 ДАСТ 22235-2023 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	57.  
	
	пункты 4.2.1 і 5.4
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	58.  
	
	пункты 4.2.1 і 5.5
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	59.  
	пункт 15 раздзела V
	падпункты «а» – «д» пункта 4.2.1 ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	60.  
	
	пункты 4.1.14, 4.2.3, 4.2.20 і 5.2 (апошні абзац) 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для вагонаў, прызначаных для перавозкі грузаў, якія маюць павышаныя тэмпературы

	61.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	62.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	63.  
	
	формула 6.2 пункта 6.1.3 сумесна з табліцай 1 (рэжымы 1а, 1в, 1г)
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	64.  
	
	пункт 6.3.8 сумесна з пунктам 4.6
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	65.  
	
	пункт 5.2
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	66.  
	
	пункт 5.3
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	67.  
	пункт 21
раздзела V 

	пункты 4.1.8, 4.2.4 і 5.1, падпункт «а» пункта 5.2, пункт 5.4 (другі абзац) 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	68.  
	
	пункты 5.1 і 5.12 
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	69.  
	
	раздзел 5
СТ РК 1818-2008 «Лесвіцы, падножкі і поручні грузавых вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	70.  
	
	пункты 5.1 і 5.11 
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	71.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 4.2 і 4.6 
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	72.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	73.  
	пункт 48
раздзела V
	пункт 5.7
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	74.  
	
	формула 6.2 пункта 6.1.3 сумесна з пунктам 4.3.14
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	75.  
	
	пункты 4.2.1 і 5.14
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	76.  
	
	пункты 4.2.1 і 5.16
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	77.  
	пункт 53
раздзела V
	падпункт «б» пункта 4.1.4, падпункты «н» і «п» пункта 4.2.1 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	78.  
	
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	79.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	80.  
	
	пункт 5.5 
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	81.  
	
	пункты 8.2 і 8.5 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	82.  
	
	табліца 2 (трэці радок) пункта 6.1 ДАСТ 22235-2010 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»
	прымяняецца да 31.05.2025


	83.  
	
	табліца 2 (трэці радок) пункта 6.1 ДАСТ 22235-2023 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	84.  
	пункт 59
раздзела V
	пункты 5.10 і 5.11
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	85.  
	
	пункты 4.2.4, 5.2 – 5.4 
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	86.  
	
	пункт 5.9
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	87.  
	
	пункт 5.8
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	88.  
	пункт 60
раздзела V
	пункт 4.2.17 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	89.  
	
	пункт 5.10 
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	

	90.  
	
	пункт 5.9 
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	91.  
	пункт 61* раздзела V
	пункт 5.6 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	92.  
	пункт 92
раздзела V
	падпункт «б» пункта 5.2 
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	93.  
	
	пункт 5.9 
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	94.  
	
	пункт 5.8 
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	95.  
	
	пункт 4.2.19 
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	96.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	97.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	98.  
	
	пункт 9.6
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	99.  
	
	пункт 9.6
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	100.  
	пункт 99
раздзела V
	пункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.5 і 5.4 (першы абзац)
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	101.  
	
	пункты 4.6.1, 4.6.2, 4.6.6, 4.6.7, 5.3 і 5.6 
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	102.  
	
	пункты 4.4, 5.8 і 5.13 (у частцы наяўнасці)
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	103.  
	
	пункты 4.4, 5.7 і 5.15
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	104.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.5.5
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	105.  
	
	пункт 4.6.7
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2. Вагоны ізатэрмічныя

	106.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	107.  
	
	пункты 5.2 або 5.3 
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	108.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	109.  
	
	пункт 5.1.2 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	110.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	111.  
	
	падпункты «а» і «б» пункта 5.7.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	112.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	113.  
	
	пункт 5.2 або 5.3 
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	114.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 і 5.1.10 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	115.  
	
	пункт 4.2.18 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	116.  
	
	падпункты «м», «н» пункта 5.7.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	117.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	118.  
	
	падпункты «д» і «е» пункта 5.7.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	119.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	120.  
	
	падпункт «ж» пункта 5.7.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	121.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	122.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	123.  
	
	падпункт «м» пункта 5.7.1
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	124.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	125.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	табліца 1 раздзела 4
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	




	126.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.6 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	127.  
	
	пункты 5.6.1.3, 5.6.1.16, 6.2.1, 6.2.2 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	128.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	табліцы 4–7
ДАСТ 33436.3-2-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай

	129.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1 і раздзел 6
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай

	130.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.2 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	131.  
	
	падпункт «е», 5) і 6) пункта 5.2.2, 5.2.14, 5.2.15, 5.4.1.4 (у частцы пажарнай бяспекі), 5.4.3.2, 5.4.13
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
(для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	132.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	133.  
	
	падпункты «а» – «в» пункта 5.7.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	134.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	135.  
	
	падпункт «г» пункта 5.7.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	136.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 8.1.12, 8.2.1.5, 8.2.1.6 і 8.2.2.1
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай

	137.  
	
	пункты 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.14
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай

	138.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае (не прадугледжвае) праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	139.  
	
	падпункт «н» пункта 5.7.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	140.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.15 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	141.  
	
	пункт 5.1.5 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	142.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	143.  
	
	падпункт «м» пункта 5.7.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	144.  
	пункт 15 раздзела V
	падпункты «а» – «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	145.  
	
	падпункты «а» – «г» пункта 5.7.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	146.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
або пункт 6.3.8 сумесна з пунктам 4.6 
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
да 31.12.2024



	147.  
	пункт 21
раздзела V
	раздзел 5
СТ РК 1818-2008 «Лесвіцы, падножкі і поручні грузавых вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030


	148.  
	
	пункты 5.2.6, 5.2.22 (пры наяўнасці) 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	149.  
	
	пункт 5.1 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	150.  
	
	пункт 5.2.18 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	151.  
	пункт 23
раздзела V
	пункт 5.4.9.1 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	152.  
	пункт 43
раздзела V
	пункт 5.2.24 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	153.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 4.2 і 4.6
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	154.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	155.  
	пункт 48
раздзела V
	пункты 4.2.18 і 5.5 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	156.  
	
	пункт 5.2.20 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	157.  
	пункт 53
раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	158.  
	
	падпункт «б» пункта 5.2.2 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	159.  
	
	пункт 4.2.18 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	160.  
	
	падпункты «м», «н» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	161.  
	пункт 57
раздзела V
	пункт 5.10 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	162.  
	
	пункт 5.2.12 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	163.  
	
	пункты 4.1.13, 4.1.24, 4.1.28, 4.2.1.6, 4.2.9.1 - 4.2.9.10, 4.2.10.1 - 4.2.10.3, 4.2.10.5 і 4.2.11.25
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» для вагонаў са службовымі і дапаможнымі памяшканнямі)
	

	164.  
	пункт 59
раздзела V
	пункт 4.1.10, пункт А.8 дадатку А 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	165.  
	
	пункты 5.2.22 (3 абзац), 5.10.2, пункт А.5 дадатку А 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	166.  
	пункт 60
раздзела V
	пункт 4.1.6 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	167.  
	
	пункт 5.2.5, 10.5
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	168.  
	пункт 61
раздзела V
	пункт 5.4 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	169.  
	
	пункт 6.1.4 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	170.  
	пункт 67
раздзела V
	пункт 5.5.6
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
(для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	171.  
	пункт 69
раздзела V
	пункты 4.2.11.10 - 4.2.11.12 і 4.2.11.19
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» (для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай)
	



	172.  
	
	пункты 5.4.2.1, 5.4.2.4
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	173.  
	пункт 70
раздзела V
	пункты 4.2.11.15 і 4.2.11.17 (у частцы наяўнасці зазямлення)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» (для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай)
	




	174.  
	
	пункты 5.2.13, 5.4.2.3, 5.4.2.5, 6.1.3, 5.4.1.4 (у частцы электрабяспекі)
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	175.  
	пункт 71* раздзела V
	пункт 5.2.8
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для ізатэрмічных вагонаў з аўтаномнай энергетычнай устаноўкай)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	176.  
	пункт 72
раздзела V
	пункты 4.1 і 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў» (за выключэннем вагонаў-тэрмасаў)
	

	177.  
	
	пункт 5.4.8
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (за выключэннем вагонаў-тэрмасаў)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	178.  
	пункт 73* раздзела V
	пункт 8.1.17 
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы» (для ізатэрмічных вагонаў з акумулятарным боксам) 
	

	179.  
	
	пункт 5.4.12
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для ізатэрмічных вагонаў з акумулятарным боксам)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	180.  
	пункт 74* раздзела V
	пункты 8.1 – 8.4, 8.6, 8.8 – 8.11, 9.3 (у частцы наяўнасці), 9.4, 11.1 (у частцы наяўнасці) 
ДАСТ 34805-2021 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Патрабаванні пажарнай бяспекі. Метады выпрабаванняў па ацэнцы пажаранебяспечных уласцівасцей неметалічных матэрыялаў»
	

	181.  
	
	пункты 5.2.2 (абзацы 5, 6), 5.2.15
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	182.  
	пункт 75* раздзела V
	пункт 5.4.4 (абзац 5)
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	183.  
	пункт 77* раздзела V
	пункт 4.1.28
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	184.  
	
	пункт 5.4.4 (абзац 4)
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	185.  
	пункт 84
раздзела V
	пункт 5.1.10
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	186.  
	пункт 92
раздзела V
	падпункт «е» пункта 4.1.4 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	187.  
	
	пункт 5.2.3 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	188.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	189.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	190.  
	
	пункт 5.9
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	191.  
	
	пункт 10.8 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	192.  
	пункт 99
раздзела V
	пункт 4.5.5 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	193.  
	
	пункт 5.10 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	194.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.10.7 
ДАСТ 35003-2023 «Вагоны рэфрыжэратарныя аўтаномныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	3. Вагоны крытыя

	195.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	196.  
	
	пункт 5.2 або 5.3 
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	197.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	198.  
	
	пункт 4.1.2
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	199.  
	
	падпункты «а» і «б» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	200.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	201.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	202.  
	
	пункты 5.2 або 5.3 
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	

	203.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 і 5.1.10 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	204.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	205.  
	
	пункт 4.2.18 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	206.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	падпункты «е» і «ж» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	207.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	208.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	падпункт «і» пункта 4.3.1
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	209.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	210.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	211.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	212.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	213.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	214.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	табліца 1 раздзела 4
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	215.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.6 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	216.  
	
	пункт 5.10 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	217.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	падпункты «а» – «г» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	218.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	219.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	падпункт «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	220.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	221.  
	падпункт «ф» пункта 13 раздзела V
	падпункт «в» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	222.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	223.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	падпункт «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	224.  
	
	пункт 4.2.18 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	225.  
	падпункт «ц» 
пункта 13
раздзела V
	пункт 4.2.15 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
або пункт 4.1.17 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


прымяняецца
з 01.01.2025

	226.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	227.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	228.  
	пункт 15
раздзела V
	падпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	229.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	230.  
	
	пункт 4.2.18 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	231.  
	
	пункт 6.3.8 сумесна з пунктам 4.6 
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	232.  
	пункт 21
раздзела V

	раздзел 5
СТ РК 1818-2008 «Лесвіцы, падножкі і поручні грузавых вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца
да 31.12.2030


	233.  
	
	пункт 4.2.17 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	234.  
	
	пункт 5.1 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	235.  
	
	пункт 5.1 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	236.  
	пункт 44
раздзела V

	пункты 4.2 і 4.6 
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	237.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	238.  
	пункт 48
раздзела V
	пункт 5.6 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	239.  
	
	пункты 4.2.18 і 5.5 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	240.  
	пункт 53
раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі
	

	241.  
	
	падпункт «б» пункта 4.1.4 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	242.  
	
	пункт 4.2.18 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	243.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	244.  
	пункт 59
раздзела V
	пункт 4.1.10, пункт А.8 дадатку А 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	245.  
	
	пункты 5.4, 5.5, пункты Б.7, Б.11
дадатку Б 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	246.  
	пункт 60
раздзела V
	пункт 4.1.6 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	247.  
	
	пункт 5.2 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	248.  
	пункт 61* раздзела V
	пункт 5.4 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	249.  
	
	пункт 5.9 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	250.  
	пункт 92
раздзела V
	падпункт «е» пункта 4.1.4 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	251.  
	
	падпункт «е» пункта 4.1.4 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	252.  
	пункт 95
раздзела V
	пункты 4.1.5, 4.1.12 і 4.1.13 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	253.  
	
	падпункт «н» пункта 4.1.4, пункты 4.1.5, 4.1.11, 4.1.12 і 4.1.13 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	254.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	255.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	256.  
	
	пункт 5.9
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	257.  
	
	пункт 9.7 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	258.  
	пункт 99
раздзела V
	пункты 4.5.5, 5.9 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	259.  
	
	пункты 4.6, 5.5 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	260.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.5.5 
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	261.  
	
	пункт 4.6.6 
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	4. Вагоны пасажырскія магістральныя лакаматыўнай цягі

	262.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.7
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	263.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.1.5 і 4.1.10
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	264.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.7
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	265.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 - 5.1.11
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	266.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.3
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	267.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.4 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	268.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.7.3 (другі пералік) і 4.2.7.7 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	269.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.9
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	270.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.7.2 (першы пералік) і 4.2.7.13 (для вагонаў, абсталяваных проціюзным устройствам)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	271.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	табліца 1 раздзела 4
ДАСТ 34759–2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	272.  
	
	пункты 4.1.11 і 4.1.12
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	273.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.27, 4.1.28, 4.2.8.3 (першы абзац), 4.2.8.4, 4.2.8.6, 4.2.9.8, 4.2.9.9, 4.3.2 і 4.3.3 (першы сказ) 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	274.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	табліцы 4-5
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	275.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.11.23, 4.2.11.24 (толькі для вагонаў з высакавольтным ператваральнікам)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	276.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1–6.6 (толькі пры наяўнасці ў канструкцыі кацельнага аддзялення), 6.7, 7.1–7.4, 8.1–8.12, 9.1, 9.2, 9.3 (другі абзац толькі для двухпавярховых вагонаў), 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 (першы і другі сказы), 10.6 (першы сказ), 11.1 (толькі для спецыяльных вагонаў)
ДАСТ 34805-2021 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Патрабаванні пажарнай бяспекі. Метады выпрабаванняў па ацэнцы пажаранебяспечных уласцівасцей неметалічных матэрыялаў»
	

	277.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.1.10 і 4.2.2.1
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	278.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1 (у частцы паказчыка каэфіцыента запасу супраціўлення стомленасці элементаў рамы і кузава вагона)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	279.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.7.14 (для вагонаў з проціюзнымі ўстройствамі), 4.2.11.8 (першы абзац у частцы працаздольнасці), 4.2.11.10, 4.2.11.11, 4.2.11.17 і 4.2.11.19
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	280.  
	падпункт «ф» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	281.  
	
	пункт 6.17.1 (у частцы напружання ад сіл, якія ўзнікаюць пры рабоце машын і механізмаў, устаноўленых на вагоне або прадугледжаных тэхнічным заданнем для пагрузкі і выгрузкі вагона) 
ДАСТ 34093-2017 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» (толькі для паштовых і багажных вагонаў)
	

	282.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	падпункт «г» пункта 5.1.3 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	283.  
	
	пункт А 1.1 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (За выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	284.  
	пункт 15
раздзела V
	пункт 4.1.1 (у частцы паказчыка каэфіцыента запасу супраціўлення стомленасці элементаў рамы і кузава вагона) 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	285.  
	
	пункты 4.1.2, 4.1.10 і 4.2.2.1 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	286.  
	
	пункт 4.1.1 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	287.  
	
	раздзел 14 
ДАСТ 34093-2017 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	288.  
	пункт 17
раздзела V
	пункт 7.2 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2024



	289.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	290.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	291.  
	пункт 21
раздзела V
	пункты 4.2.1.3 (першы, другі, трэці, чацвёрты сказы; пяты сказ — толькі для двухпавярховых вагонаў), 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.2.1.10, 4.2.3.5 (першы сказ), 4.2.3.14 (першы і трэці сказ), 4.2.3.15, 4.2.6.1 (у частцы наяўнасці поручняў), 4.2.6.2 і 4.2.1.16 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	292.  
	пункт 24
раздзела V
	пункт 4.3.2, дадатак А, пункт А.4 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	прымяняецца да 31.12.2024



	293.  
	
	пункт 4.3.2, дадатак А, пункт А.4
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	294.  
	пункт 26
раздзела V
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024



	295.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	296.  
	пункт 40
раздзела V
	пункты 4.1.24, 4.2.6.1 (у частцы асветленасці), і 4.2.11.14 (трэці абзац, у частцы наяўнасці дадатковага асвятлення)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	297.  
	пункт 41
раздзела V
	пункт 4.2.1.17 (у частцы наяўнасці), 4.2.3.2 (у частцы наяўнасці) і 4.2.3.10 (першы абзац толькі для вагонаў, абсталяваных уваходнымі дзвярыма прыстаўнога тыпу;
другі абзац: для вагонаў, абсталяваных уваходнымі дзвярыма, якія не адносяцца да прыстаўна-ссоўных)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	298.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 4.2.7.2 (першы пералік), 4.2.7.3 (першы пералік), 4.2.7.5 і 4.2.7.13 (для вагонаў, абсталяваных проціюзным устройствам)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	299.  
	пункт 45
раздзела V
	пункты 4.2.7.1 (першы абзац) і 4.2.7.10 (пры наяўнасці; толькі пры адносінах брута да тары большых за 1,15)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	300.  
	пункт 46
раздзела V
	пункт 4.2.7.6
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	301.  
	пункт 47
раздзела V
	пункты 4.2.7.3 (другі пералік) і 4.2.7.7
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	302.  
	пункт 48
раздзела V
	пункт 4.2.1.9
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	303.  
	пункт 51
раздзела V
	пункт 4.2.7.1
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	304.  
	
	пункт 3.2.3 (для вагонаў, абсталяваных МРТ)
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	305.  
	пункт 53
раздзела V
	пункт 4.2.5.6
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	306.  
	
	падпункты «б» і «г» пункта 5.1.3 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	307.  
	
	пункт А 1.1 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
(за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	308.  
	пункт 54
раздзела V
	пункт 4.2.5.4 (пры абсталяванні пасажырскіх вагонаў беззазорнымі счэпнымі ўстройствамі буферныя ўстройствы дапускаецца не ўсталёўваць пры ўмове забеспячэння плаўнасці ходу)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	309.  
	пункт 57
раздзела V
	пункты 4.1.13, 4.1.24, 4.1.28, 4.2.1.6, 4.2.6.1 (у частцы асветленасці), 4.2.9.1 - 4.2.9.10, 4.2.10.1-4.2.10.5, 4.2.11.25 і 5.2
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	310.  
	пункт 59
раздзела V
	пункты 4.2.1.3 (першы сказ) і 4.2.1.5
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	311.  
	пункт 62
раздзела V
	пункты 4.1, 4.2 і 4.3 
ДАСТ 34805-2021 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Патрабаванні пажарнай бяспекі. Метады выпрабаванняў па ацэнцы пажаранебяспечных уласцівасцей неметалічных матэрыялаў»
	

	312.  
	пункт 63
раздзела V
	пункты 4.2.6.1 (за выключэннем асветленасці), 4.2.6.2 і 4.2.6.3
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	313.  
	пункт 64
раздзела V
	пункт 4.2.1.14 (толькі для вагонаў, абсталяваных верхнімі спальнымі паліцамі)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	314.  
	пункт 65
раздзела V
	пункты 4.1.10, 4.1.15 (пяты абзац — толькі для вагонаў для перавозкі спецкантынгенту), 4.1.16 (толькі для вагонаў, прызначаных для эксплуатацыі ў міжнародных зносінах), 4.1.17 (толькі для вагона-рэстарана), 4.1.18 (толькі для вагонаў з месцамі для сядзення), 4.1.19 (другі абзац – толькі для спецыяльных вагонаў; трэці абзац – толькі для вагона-рэстарана; чацвёрты абзац – толькі для вагонаў для перавозкі спецкантынгенту; шосты абзац – толькі для вагонаў з прыбіральняй для інвалідаў), 4.1.20,4.1.21, 4.1.23 (толькі для вагонаў з месцамі для сядзення салоннага тыпу), 4.2.1.15 (толькі для вагонаў з трансфармуемымі спальнымі месцамі), 4.2.1.13 і 4.2.3.8
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	315.  
	пункт 69
раздзела V
	пункты 4.2.11.10 і 4.2.11.11
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	316.  
	пункт 70
раздзела V
	пункты 4.2.11.14 (першы абзац), 4.2.11.15, 4.2.11.16 і 4.2.11.17 (у частцы наяўнасці зазямлення)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	317.  
	пункт 72
раздзела V
	пункты 4.2.11.23, 4.2.11.24 (толькі для вагонаў з высакавольтным ператваральнікам)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	318.  
	пункт 73
раздзела V
	пункт 4.2.11.6
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	319.  
	пункт 74
раздзела V
	пункты 8.1–8.12, 9.1, 9.2, 9.3 (у частцы наяўнасці; другі абзац толькі для двухпавярховых вагонаў), 9.4 і 11.1 (толькі для спецыяльных вагонаў)
ДАСТ 34805-2021 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Патрабаванні пажарнай бяспекі. Метады выпрабаванняў па ацэнцы пажаранебяспечных уласцівасцей неметалічных матэрыялаў»
	

	320.  
	пункт 79
раздзела V
	пункты 4.2.8.3 (у частцы наяўнасці), 4.2.8.6
(у частцы наяўнасці), 4.2.9.1 (у частцы наяўнасці сістэм ацяплення, вентыляцыі і кандыцыяніравання), 4.2.11.26 і 4.2.13.4
(у частцы наяўнасці)
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	321.  
	
	пункт 6.3 б) (у частцы наяўнасці іскрагасільнікаў)
ДАСТ 34805-2021 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Патрабаванні пажарнай бяспекі. Метады выпрабаванняў па ацэнцы пажаранебяспечных уласцівасцей неметалічных матэрыялаў»
	

	322.  
	пункт 80* раздзела V
	пункт 4.2.11.1
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	323.  
	пункт 86
раздзела V
	пункты 4.2.3.9 (трэці абзац, чацвёрты абзац – толькі для дзвярэй з электрамеханічным і электрапнеўматычным прывадамі), 4.2.3.10 (першы абзац толькі для вагонаў, абсталяваных уваходнымі дзвярыма прыстаўнога тыпу;
другі абзац: для вагонаў, абсталяваных уваходнымі дзвярыма, якія не адносяцца да прыстаўна-ссоўных), 4.2.3.11 (у частцы наяўнасці; толькі для дзвярэй з электрамеханічным і электрапнеўматычным прывадамі) і 4.2.3.13
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	324.  
	пункт 87
раздзела V
	пункты 4.2.1.17 (у частцы аварыйнага адчынення дзвярэй – толькі для вагонаў, абсталяваных аўтаматычнымі дзвярыма), 4.2.3.10 (першы абзац толькі для вагонаў, абсталяваных уваходнымі дзвярыма прыстаўнога тыпу; другі абзац: для вагонаў, абсталяваных уваходнымі дзвярыма, якія не адносяцца да прыстаўна-ссоўных) і 4.2.3.14 (у частцы фіксацыі ўваходных дзвярэй у адчыненым становішчы) 
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	325.  
	пункт 89
раздзела V
	пункты 6.1, 7.4-7.6, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 8.2, 9.1 (першы абзац), 9.2.3, 9.3.2, 9.4, 9.6, 9.7.1–9.7.3, 10.2.7, 10.4.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.8 і 12.1
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	326.  
	пункт 91
раздзела V
	пункт 4.2.1.4
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	327.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	328.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	329.  
	
	пункты 7.1 і 7.2
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	330.  
	пункт 99
раздзела V
	пункты 4.2.1.16, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4 і 4.6.5
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	331.  
	
	пункт 11.2.9 (толькі для вагонаў, прызначаных для праезду грамадзян, якія маюць абмежаванні ў рухавасці)
і раздзел 14 (толькі для вагонаў, прызначаных для праезду грамадзян, якія маюць абмежаванні ў руху)
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	332.  
	пункт 100 раздзела V
	пункт 4.6.6
ДАСТ 34681-2020 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	5. Вагоны-платформы

	333.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	334.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	335.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	336.  
	
	пункт 4.1.2
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	337.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	338.  
	
	падпункты «а» і «б» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	339.  
	
	пункты 4.1.2 і 4.2.1
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	340.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	341.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	342.  
	
	пункт 4.2.1 
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	343.  
	
	пункт А 1.1 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	344.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	345.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 і 5.1.10 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	346.  
	
	пункты 4.2.9 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда), 4.2.10 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	347.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	348.  
	
	падпункты «е» і «ж» пункта 4.3.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	349.  
	
	табліца 2 параметр 3, пункт 4.2.7
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	350.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024



	351.  
	
	падпункт «і» пункта 4.3.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	352.  
	
	пункт 4.2.8 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	353.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 (сумесна з пунктам 5.16 ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (у частцы намагання, прыкладзенага да дзяржальна вінта стаяначнага тормаза)) і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	ДАСТ 26686-96 прымяняецца да 31.12.2024

	354.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	355.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024



	356.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Прымяняецца
з 01.01.2025

	357.  
	
	пункт 4.2.10 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	358.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	359.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	раздзел 4, табліца 1
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	




	360.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1, 5.2 і 9.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	361.  
	
	пункты 4.2.13 (для вагонаў-платформаў, абсталяваных бартамі), 4.2.14 (для вагонаў-платформаў, абсталяваных бартамі) і 5.9
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	362.  
	
	пункт 4.1.15 (у частцы захаванасці грузу)
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	363.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	364.  
	
	падпункты «а», «б», «в», «г» пункта 4.3.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	365.  
	
	пункты 4.2.1 і 4.2.5 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	366.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	367.  
	
	падпункт «д» пункта 4.3.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	368.  
	
	або пункт 4.2.2 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	369.  
	падпункт «ф» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	370.  
	
	падпункт «в» пункта 4.3.1, пункт 4.3.9 (для ўніверсальных вагонаў-платформаў, абсталяваных кантавымі бартамі)
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	371.  
	
	або пункт 4.2.1
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	372.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1 
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» сумесна з пунктам А 1.1 ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	прымяняецца
да 31.12.2024







	373.  
	
	падпункт «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	374.  
	
	пункт 4.2.9 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	375.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.9 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	376.  
	
	пункт 4.1.16 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	377.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	378.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	379.  
	
	пункт 4.2.10 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	380.  
	пункт 15
раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	381.  
	
	падпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»,
пункт 6.3.8
	прымяняецца
з 01.01.2025


	382.  
	
	пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 і 4.2.5 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	383.  
	пункт 21
раздзела V

	раздзел 5
СТ РК 1818-2008 «Лесвіцы, падножкі і поручні грузавых вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца
да 31.12.2030


	384.  
	
	пункты 4.2.6 і 5.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	385.  
	
	пункты 4.1.22 (трэці абзац) і 5.1 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	386.  
	
	пункты 3.1.10 і 3.3.7 (для вагонаў, абсталяваных электратэхнічнымі вырабамі) ДАСТ 12.2.007.0-75 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Вырабы электратэхнічныя. Агульныя патрабаванні бяспекі»
	

	387.  
	
	пункты 4.1.18 (пры наяўнасці электраабсталявання ў складзе вагонаў-платформаў) і 5.4 (пры наяўнасці электраабсталявання ў складзе вагонаў-платформаў)
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	388.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 4.2 і 4.6 
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку
	

	389.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 (сумесна з пунктам 5.16 ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (у частцы намаганняў, прыкладзеных да дзяржальна вінта стаяначнага тормаза)) і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	ДАСТ 26686-96 прымяняецца да 31.12.2024

	390.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	391.  
	пункт 48
раздзела V
	пункты 4.2.1 і 5.6 
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	392.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	393.  
	
	пункты 4.1.23 і 4.2.4
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	394.  
	пункт 53
раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	395.  
	
	падпункт «а» пункта 4.1.4
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	396.  
	
	пункт 4.1.4 трэці пералік
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	397.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» сумесна з пунктам А 1.1 ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	прымяняецца
да 31.12.2024




	398.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	399.  
	
	пункт 4.2.9 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	400.  
	пункт 59
раздзела V
	пункты 5.4 і 5.6
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	401.  
	
	абзац 4 пункта А.5, абзац 4 пункта А.8 і пункт 5.3 (пры мацаванні балтамі поручняў, падножак, лесвіц) 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	402.  
	
	пункты 4.1.22 (першы і другі абзацы), 5.2, 5.3
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	403.  
	пункт 60
раздзела V
	пункт 5.12
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	404.  
	
	пункты 4.2.1, 5.2 і 9.5
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	405.  
	
	пункт 4.1.19
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	406.  
	пункт 61* раздзела V

	пункт 5.5
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	407.  
	
	пункт 5.8
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	408.  
	
	пункт 5.6 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	409.  
	пункт 92
раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	410.  
	
	падпункт «е» пункта 4.1.4
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	411.  
	
	пункт 4.1.20 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	412.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	413.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	414.  
	
	пункт 9.7 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	415.  
	пункт 99
раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 26686-96 «Вагоны-платформы магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	416.  
	
	пункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 і 4.5.5
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	417.  
	
	пункт 4.6 
ДАСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы чатырох- і шасцівосевыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	418.  
	
	пункт 4.5.6 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	419.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.5.6 
ДАСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	6. Вагоны-самазвалы

	420.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	421.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	422.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2
ДАСТ 5973-2009 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024



	423.  
	
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	424.  
	
	пункт 3.1.1 
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	425.  
	
	падпункты «а» і «б» пункта 4.3.1 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	426.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	427.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	428.  
	
	пункт 3.1.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	429.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	430.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 і 5.1.10 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	431.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	432.  
	
	падпункты «е» і «ж» пункта 4.3.1 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	433.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	434.  
	
	падпункт «і» пункта 4.3.1 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	435.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 (сумесна з пунктам 3.2.9 (у частцы намагання на штурвале прывада) 
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»)
	прымяняецца
да 31.12.2024


	436.  
	
	5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	437.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	438.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	439.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	прымяняецца
з 01.01.2025

	440.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	441.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	табліца 1 раздзела 4
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	



	442.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1 і 4.2 (толькі для вагонаў з гідраўлічным прывадам разгрузкі) і 4.3
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	443.  
	
	пункты 4.1.5 (чацвёрты пералік – толькі пры іх наяўнасці), 4.2.15 і 5.12 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	прымяняецца
з 01.01.2025

	444.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	445.  
	
	падпункты «а» – «г» пункта 4.3.1 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	446.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	447.  
	
	падпункт «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	прымяняецца
з 01.01.2025

	448.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	449.  
	
	пункт А 1.1 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	450.  
	
	падпункт «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	прымяняецца
з 01.01.2025

	451.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.8 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	прымяняецца
з 01.01.2025

	452.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	453.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	454.  
	пункт 15
раздзела V
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024



	455.  
	
	падпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	456.  
	пункт 21 раздзела V

	раздзел 5
СТ РК 1818-2008 «Лесвіцы, падножкі і поручні грузавых вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца
да 31.12.2030



	457.  
	
	пункт 4.2.6 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	458.  
	
	пункты 3.1.9, 3.4, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 і 3.6 (другі сказ – толькі пры наяўнасці электраабсталявання) 
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	459.  
	
	пункты 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16, 5.1, 5.7 (толькі пры наяўнасці пнеўматычнага прывада) і 5.9 (Толькі пры наяўнасці электраабсталявання) 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	460.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 4.2 і 4.6 
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	461.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1 
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	462.  
	
	пункт 3.2.9 ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі» (у частцы намаганняў на штурвале прывада)
	прымяняецца
да 31.12.2024

	463.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	464.  
	пункт 48
раздзела V
	пункты 3.1.1, 3.2.6 і 3.1.6
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	465.  
	
	пункт 5.4 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	466.  
	пункт 53
раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	467.  
	
	падпункт «а» пункта 4.1.4 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	468.  
	
	пункт 3.1.1
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	469.  
	
	пункт А 1.1 ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	470.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	471.  
	пункт 59
раздзела V
	пункты 3.1.5 і 3.1.6
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	472.  
	
	пункты 5.3 (пры мацаванні балтамі поручняў, падножак, лесвіц), 5.6, абзац 3 пункта А.6 Дадатку А 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	473.  
	пункт 60
раздзела V
	пункт 3.1.8
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	474.  
	
	пункты 4.2.1, 5.2 і 9.5 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	прымяняецца
з 01.01.2025

	475.  
	пункт 61* раздзела V

	пункт 3.1.7
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	476.  
	
	пункт 5.10 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	477.  
	пункт 92
раздзела V
	пункт 4.1.5 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 5973-2009 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	478.  
	
	падпункт «к» пункта 4.1.4 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	479.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	480.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	481.  
	
	пункт 9.8
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	482.  
	пункт 99
раздзела V
	пункт 3.8
ДАСТ 30549-98 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	483.  
	
	пункты 4.4.1-4.4.3
ДАСТ 5973-2009 «Вагоны-самазвалы (думпкары) чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	
	
	пункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 (першы сказ), 4.5.5 і 5.6 
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	
	пункт 106 раздзела V
	пункты 4.5.6
ДАСТ 5973-2022 «Вагоны-самазвалы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	7. Вагоны-цыстэрны

	484.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	485.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	486.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	487.  
	
	пункт 4.1.2
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	488.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	489.  
	
	падпункты «а» і «б» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	490.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	491.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў
	прымяняецца
з 01.01.2025

	492.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 і 5.1.10 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	493.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	494.  
	
	пункт А 1.1 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	495.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	496.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	497.  
	
	падпункты «е» і «ж» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	498.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	499.  
	
	падпункт «і» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы.
	прымяняецца
з 01.01.2025

	500.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	501.  
	
	пункт 5.5 (у частцы намаганняў, прыкладзеных да дзяржальна вінта стаяначнага тормаза)
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	502.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	503.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	прымяняецца да 31.12.2024



	504.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	505.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	506.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	



	507.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.4 (першы і другі сказ толькі для нафтабензінавых цыстэрнаў), 4.2.18 (для цыстэрнаў, якія перавозяць харчовыя прадукты), 5.18 (для цыстэрнаў, якія перавозяць небяспечныя грузы), 5.20 (для небяспечных грузаў класа 2 у частцы наяўнасці), 5.23 і 5.28
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	508.  
	
	пункты 4.2.14, 4.2.41 (для вагонаў-цыстэрнаў, якія перавозяць харчовыя грузы), 5.9 (для вагонаў-цыстэрнаў, якія перавозяць небяспечныя грузы (другі сказ – для вагонаў-цыстэрнаў, якія перавозяць лёгкаўзгаральныя  грузы)), 5.10 і 5.15 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	509.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	510.  
	
	або падпункты «а», «б», «в», «г» пункта 4.3.1 ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	511.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	512.  
	
	падпункт «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	513.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1 
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024



	514.  
	
	пункт А 1.1
ДАСТ 32700-2020 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	515.  
	
	падпункт «п» пункта 4.3.1 (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда) 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	516.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.9 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	517.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024



	518.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	519.  
	пункт 15
раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	520.  
	
	падпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	521.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	522.  
	пункт 21
раздзела V

	раздзел 5
СТ РК 1818-2008 «Лесвіцы, падножкі і поручні грузавых вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030


	523.  
	
	пункт 4.2.6 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	прымяняецца
з 01.01.2025

	524.  
	
	пункт 4.2.7 
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	525.  
	
	пункты 4.2.18, 4.2.24 (для вагонаў-цыстэрнаў, якія перавозяць вадкія грузы) і 5.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	526.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 4.2 і 4.6
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	527.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	528.  
	
	пункт 5.5 (у частцы намаганняў, прыкладзеных да дзяржальна вінта стаяначнага тормаза) 
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	529.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	530.  
	пункт 48
раздзела V
	пункты 4.2.1 і 5.17
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024



	531.  
	
	пункт 5.4 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	532.  
	пункт 53
раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	533.  
	
	падпункт «а» пункта 4.1.4 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	534.  
	
	пункт 4.2.1 
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	535.  
	
	пункт А 1.1 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	

	536.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	537.  
	пункт 59
раздзела V
	пункты 5.7, 5.9 і 5.10
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024



	538.  
	
	абзац 4 пункта А.5, абзац 4 пункта А.8 і пункты 5.3 (пры мацаванні балтамі поручняў, падножак, лесвіц) і 5.6 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	539.  
	пункт 60
раздзела V
	пункты 4.2.10 і 5.16
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024



	540.  
	
	пункты 4.2.1, 5.2 і 9.9 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	541.  
	пункт 61* раздзела V
	пункт 5.14 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	542.  
	пункт 92
раздзела V
	пункт 5.7
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	543.  
	
	падпункт «е» пункта 4.1.4 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	544.  
	пункт 96
раздзела V
	пункты 4.2.2, 4.2.11 (паказчык у адпаведнасці з пунктам 3.3.7 ДАСТ 12.2.007.0-75), 5.3, 5.9, 5.12, 5.14, 5.15 (другі сказ), 5.19, 5.22 (для цыстэрнаў, прызначаных для перавозкі небяспечных грузаў) і 5.24
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024





	545.  
	
	абзац 4 пункта А.5 і абзац 4 пункта А.8, пункты 4.2.2 (для вагонаў-цыстэрнаў, абсталяваных зліўным прыборам), 4.2.5, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.22 (для вагонаў-цыстэрнаў з электраабаграваннем), 4.2.25, 4.2.26, 5.7 (для вагонаў-цыстэрнаў з электраабаграваннем), 5.8 (для вагонаў-цыстэрнаў для перавозкі грузаў, якія цвярдзеюць, абсталяваных сістэмай разагрэву), 5.11, 5.12 і 5.13 (для вагонаў-цыстэрнаў, прызначаных для лёгкаўзгаральных грузаў) 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	546.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	547.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	548.  
	
	пункт 9.11
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	549.  
	пункт 99
раздзела V
	пункты 4.4.1-4.4.3, 4.4.4 (толькі для нафтабензінавых цыстэрнаў), 4.4.5 (для цыстэрнаў, якія перавозяць небяспечныя грузы) і 5.25 (пры наяўнасці зліўнога ўстройства)
ДАСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цыстэрны магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024


	550.  
	
	пункты 4.5.1, 4.5.2 (толькі для вагонаў-цыстэрнаў для перавозкі нафтапрадуктаў, цэменту, кіслот, бітуму), 4.5.3 (першы абзац), 4.5.4 (першы сказ, 4.5.6 і 5.6 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025


	551.  
	
	пункт 4.5.7 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	552.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.5.7 
ДАСТ 10674-2022 «Вагоны-цыстэрны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	8. Дызель-цягнікі, аўтаматрысы, рэйкавыя аўтобусы, іх вагоны

	Дызель-цягнікі, іх вагоны

	553.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	554.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.6-4.8, 4.10, 11.1.6 і 11.1.9
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	555.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V

	пункты 4.5, 4.14, 5.13.1, 5.13.3, 5.13.4 , 5.13.5* (пры наяўнасці), 5.13.6 (пры наяўнасці), 5.13.7, 5.13.8 (абзац 1*, 3), 5.15.1 (абзац 1, сказ 2), 5.22 (пры скорасці 160 км/г), 8.34 і 8.44 (пры наяўнасці)*
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	556.  
	
	пункты 4.1–4.3 
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	557.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1, 5.1.3 (абзац 2) і 5.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	558.  
	
	пункты 4.1.1-4.1.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	559.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	560.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункт 7.13 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	561.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.4.1 (падпункт 4 абзаца 1) 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	562.  
	
	пункт 5.13.7 (абзац 1, падпункт 1, 3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	563.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1) і 7.14 (абзац 2)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	564.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	565.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	566.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.8
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	567.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 (табліца 1, 3 паказчык) і 9.4*
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	568.  
	
	падпункт 4 абзаца 1 пункта 5.4.1
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	569.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.1 (у частцы параметраў пераходу), 5.14.6 (у частцы параметраў размяшчэння ручак (кнопак)), 5.15.3 (у частцы параметраў дзвярнога праёму), 5.15.4 і 5.15.5 (у частцы параметраў размяшчэння ручкі (кнопкі)), 5.15.9, 5.16 *, 5.17, 5.18 (пры наяўнасці), 5.19, 8.5 (абзац 2), 12.1.1 (абзацы 2, 3, 4), 12.3.1, 12.4, 12.5.6, 12.6.4, 12.7 (абзацы 5, 6, 8, 10), 12.9.1, 12.9.2 (абзац 2), 12.9.3 (падпункт 1-4), 13.2 і 13.3 (абзац 2) 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	570.  
	
	пункт 6.21 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункты 5.3 (абзац 1) і 5.7 (абзац 1) 
ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	

	571.  
	
	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4-7.6, 9.1 (абзац 1), 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.4-9.6, 9.7*, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, (абзац 1), 13.3, 13.3.1
і раздзел 14 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	572.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	573.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V
	пункт 8.34
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	574.  
	
	пункты 4.1–4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	575.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.15.4, 5.15.7 (абзац 2, 3), 6.3 (абзац 1, падпункт 16), 6.23 (абзац 1, 2, 4, 5), 8.3, 8.9 (абзац 4), 8.20 (абзац 1)*, 8.27, 8.30, 8.37 (абзац 1, 3, 4), 12.1.1 (абзац 7), 12.6.5 (пры наяўнасці), 13.1.1, 13.1.3 (абзац 1), 13.1.4 і 13.1.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	576.  
	
	пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1 і 9.3 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	577.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 (абзац 1, 2*), 5.1.4, 5.1.7, 5.5, 5.7 і 5.23 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	578.  
	
	пункты 5.4 і 5.5 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	579.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.4, 5.1.7, 5.5 і 5.7 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	580.  
	
	пункты 5.4 і 5.5 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» 
	

	581.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.5 і 5.1.7 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	582.  
	
	пункт 5.5
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» 
	

	583.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.20, 8.2, 8.3, 8.9 (абзацы 4, 3 сказы 1, 2), 8.20 (абзац 1), 8.37 (абзац 1), 8.38 і 11.1.7
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	584.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.1.4
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	585.  
	пункт 15
раздзела V
	пункты 4.13, 5.1.7 і 5.7
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	586.  
	
	пункты 5.4 і 5.5 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» 
	

	587.  
	пункт 16
раздзела V
	пункты 7.1, 7.2, 8.10 і 8.11
ДАСТ 32410-2013 «Крэш-сістэмы аварыйныя чыгуначнага рухомага саставу для пасажырскіх перавозак. Тэхнічныя патрабаванні і метады кантролю»
	

	588.  
	пункт 17
раздзела V
	пункт 7.2 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	



	589.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

	590.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	591.  
	пункт 21
раздзела V

	пункты 5.15.9, 5.17, 5.18 (пры наяўнасці), 5.21.4 (абзацы 2, 3), 6.18, 8.3 (абзацы 5, 6), 8.20 (пры наяўнасці) і 12.2 (абзац 3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	592.  
	
	пункт 5.1.6
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	593.  
	пункт 22
раздзела V
	пункты 5.15.7 (абзац 1, сказы 1, 2), 5.15.8, 6.22, 7.3 (абзац 1), 7.12, 7.15 (абзац 1, падпункт 4), 7.20-7.22 і 8.20 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	594.  
	пункт 23
раздзела V
	пункты 5.15.7 (абзац 1, сказ 3), 6.10 (падпункт 1), 7.16, 7.18, 7.19, 10.3.1 (падпункт 26) і 10.4.4 (5 падпункт)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	595.  
	пункт 24
раздзела V
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	596.  
	пункт 26
раздзела V

	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

	597.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	598.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	599.  
	пункт 27
раздзела V

	пункт 12.4
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» (для пунктаў «б» і «в»)
	

	600.  
	пункт 35
раздзела V

	пункты 5.15.7 (абзац 1, сказ 3), 7.1 (падпункт 2), 10.3.1 (абзац 1, падпункт 1, 4, 6, 15, 17), 11.1.1 (падпункт 1, 2), 11.2.1, 11.2.2* і 13.1.1 (абзацы 2,3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	601.  
	
	пункты 5.15.7 (абзац 1, сказ 3), 7.1 (падпункт 2), 10.3.1 (абзац 1, падпункт 1, 4, 6, 15, 17), 11.1.1 (падпункт 1, 2), 11.2.1, 11.2.2* і 13.1.1 (абзацы 2, 3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	602.  
	пункт 36
раздзела V
	пункт 11.1.1 (падпункт 2, 3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	603.  
	пункт 37
раздзела V
	пункты 7,13, 10.3 (падпункт 7, 9) і 12.2
(абзац 7)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	604.  
	пункт 38
раздзела V

	пункты 5.11, 12.1.9 (абзац 1, сказы 2-4), 12.2 (абзац 2), 12.5.1, 12.5.3, 12.5.5 - 12.5.7.
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	605.  
	пункт 39
раздзела V
	пункты 5.11, 10.4.2, 12.2 (абзац 2) і 12.4
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	606.  
	пункт 40
раздзела V
	пункты 12.1.9 (абзац 1 сказы 1, 2), 12.1.10, 12.1.14 і 12.1.16*
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	607.  
	пункт 41
раздзела V
	пункты 5.15.7 (абзац 2, 3) і 12.2 (табліца Б.13, апошні сказ)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	608.  
	пункт 42
раздзела V
	пункты 12.5.1, 12.5.5 (2 сказ) і 12.7 (абзац 9) 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	609.  
	пункт 43
раздзела V
	пункты 12.1.9 (абзац 2) і 12.1.15
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні" 
	

	610.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1), 7.14 (абзац 2), 7.20-7.22 і 9.4* 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	611.  
	пункт 45
раздзела V
	пункт 7.15 (падпункт 9)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	612.  
	пункт 46
раздзела V
	пункт 7.11 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні
	

	613.  
	пункт 47
раздзела V
	пункт 7.13 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	614.  
	пункт 48
раздзела V
	пункт 5.1.8
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	615.  
	пункт 50* раздзела V
	пункты 7.21 (абзац 1)* і 7.22
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	616.  
	пункт 53
раздзела V

	пункты 5.13.1, 5.13.4, 5.13.5 (пры наяўнасці беззазорнага счэпнага ўстройства) і 5.13.7 (абзацы 1, 2)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	617.  
	пункт 54
раздзела V
	пункты 5.1.3 (абзац 3), 5.13.5 (пры наяўнасці) – для беззазорных счэпных устройстваў і 5.13.8 (абзац 1) – пры абсталяванні аўтасчэпным устройствам 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	618.  
	пункт 56
раздзела V
	пункты 12.1.4 і 13.3 (абзац 2)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	619.  
	пункт 57
раздзела V
	пункты 12.1.1 (абзацы 2, 3), 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 (табліца 12), 12.1.7.1, 12.1.8-12.1.10 і 13.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	620.  
	пункт 59
раздзела V
	пункты 5.16*, 5.17 і 5.18 (пры наяўнасці)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	621.  
	пункт 62
раздзела V
	пункты 13.1.3 (абзац 1) і 13.1.4 (абзац 1, падпункт 1, 2*, 3, 4, абзац 2*)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	622.  
	
	абзац 2 пункта 18.5
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	623.  
	пункт 63
раздзела V
	пункты 5.14.1 і 5.14.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	624.  
	пункт 65
раздзела V
	пункты 5.10, 5.14.1, 5.15.3 (сказ 1), 5.15.4, 5.15.5, 5.19 і 12.7 (абзац 5)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	625.  
	пункт 67
раздзела V
	пункт 6.18
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	626.  
	пункт 69
раздзела V
	пункты 7.3 (абзац 1), 8.3 і 8.9 (абзац 4)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»

	

	627.  
	пункт 70
раздзела V
	пункты 5.18 (пры наяўнасці) і 8.3
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	628.  
	пункт 71
раздзела V
	пункты 20.5- 20.7
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	629.  
	пункт 72
раздзела V
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	630.  
	
	пункт 8.34
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	631.  
	пункт 73
раздзела V
	пункт 8.20 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	632.  
	пункт 74
раздзела V
	пункты 13.1.1 і 13.1.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	633.  
	
	пункт 10.4
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	634.  
	пункт 75
раздзела V
	пункт 6.4 (падпункт 16)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	635.  
	пункт 77
раздзела V
	пункты 12.1.4 і 12.1.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	636.  
	
	пункт 4.2.4 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	637.  
	пункт 81* раздзела V
	пункты 12.1 (падпункт 1), 12.9.1, 12.9.3 (падпункт 1-4) і 11.2.1 (абзац 1))
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	638.  
	пункт 82
раздзела V
	пункт 5.8 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	639.  
	пункт 85
раздзела V
	абзац 1, падпункт 1 пункта 11.2.1
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	640.  
	пункт 86
раздзела V
	абзац 1 пункта 5.15.7
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	641.  
	пункт 87
раздзела V
	пункты 5.15.4 і 5.15.7 (абзацы 2, 3 (сказ 1))
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	642.  
	
	пункт 11.5.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	643.  
	пункт 88
раздзела V
	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 і 9.2.4
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	644.  
	пункт 89
раздзела V
	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4- 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4–9.6, 11.1, 11.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1–11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 (абзац 2), 13.3, 13.3.1 і раздзел 14
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	645.  
	пункт 90
раздзела V
	пункты 5.21.1 (сказ 1), 5.21.3 і 5.21.4 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	646.  
	
	пункт 13.1 (абзац 1)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	647.  
	пункт 91
раздзела V
	пункты 5.21.1–5.21.3
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	648.  
	пункт 93
раздзела V
	пункт 5.21.4 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	649.  
	пункт 94
раздзела V
	пункт 13.1.4 (абзац 1, падпункт 2, абзац 2*) ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	650.  
	пункт 97
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	651.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	652.  
	пункт 99
раздзела V
	пункты 8.3 (абзац 4 сказ 2, абзац 5) і 15.2 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	653.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	654.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	655.  
	пункт 100 раздзела V
	пункт 15.1
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	Аўтаматрысы, рэйкавыя аўтобусы, іх вагоны

	656.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.3
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	657.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.8, 6.11, 9.2.5, 9.2.6, 11.3, 11.4 і 14.12.1 (абзац 6)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	658.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.3, 4.2.4 (абзацы 1-3), 4.2.5 (абзац 1, абзац 2, сказ 1), 16.1 (табліца 8)* і 16.3 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	659.  
	
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	660.  
	
	пункты 10.10 (абзац 1) і 11.1 (абзац 5)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	661.  
	
	пункт 7.3 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	662.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1- 4.1.3, 4.1.11 (падпункт 1-3), 17.2 (табліца 10, паказчык 1) і 17.7 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	663.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.11 (падпункт 1-3) і 17.7
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	664.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	падпункт 9 пункта 12.4 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	665.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	абзац 2 пункта 4.2.4 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	666.  
	
	абзац 1, падпункт 4 пункта 5.4.1 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	667.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 12.3 (абзацы 2-4), 12.7 (абзац 1, сказ 4) і 12.7 (абзац 2)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	



	668.  
	
	табліца 3 пункта 6.3 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	669.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.11 (падпункт 1-3) і 17.7
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	670.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	671.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.2 (абзац 2) і 7.20
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	672.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.6
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	673.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2 (абзац 3), 7.9, 7.10, 7.11 (абзацы 1–2), 8.1.2, 8.1.3 (у частцы эрганамічных паказчыкаў), 8.1.4 (абзацы 2, 4), 8.3.2, 8.3.3, 8.6.1 (абзацы 2–3), 8.6.2, 8.6.4, 8.6.7, 8.6.9 (абзац 2), 8.6.10, 9.1.1, 9.1.4 (абзац 2), 9.1.5, 9.1.7, 9.1.9 (у частцы геаметрычных параметраў), 9.5.1 (абзацы 2-4), 9.5.2, 9.5.4 (абзац 3, сказы 1-2, абзацы 4, 6, 7), 9.5.6, 9.5.7 (падпункт 1, 2), 10.3 (абзац 2)*, 10.7 (абзац 1), 18.1 (абзац 3), 19.1, 19.2, 21.1.2–21.1.6, 21.2.1-21.2.3 і 21.3.1–21.3.3
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	674.  
	
	пункт 19.6 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	675.  
	
	пункты 5.3 (абзац 1) і 5.7 (абзац 1) 
ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	

	676.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	677.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V

	пункт 16.1 (абзац 2, табліца 8)* 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	678.  
	
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	679.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.12.1 (абзацы 1-2, 4), 7.19, 8.1.4 (абзац 3), 9.1.2, 9.5.4 (абзац 5), 11.11, 11.14 (абзац 2), 11.15 (абзац 1), 18.1 (табліца 11 табліца 12), 18.1 (абзац 3)*, 18.2 - 18.6
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	680.  
	
	пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1, 9.11 і 10.4 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	681.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 17.2 (табліца 10, паказчыкі 7-13*)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	682.  
	
	пункты 6.3.11 і 6.3.16
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	683.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V 
	пункт 17.2 (табліца 10, паказчыкі 7-13*)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	684.  
	
	пункт 6.3.11
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	685.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 17.2 (табліца 10, паказчыкі 6, 10-11, 13)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	686.  
	
	пункт 6.3.11
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	687.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.6, 11.9, 12.3 (абзацы 3, 4), 12.7 (абзац 1, сказ 4, абзац 2), 14.9, 11.10 (абзац 1), 11.14 (абзац 2), 11.15, 11.16 і 11.17 (абзац 2)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	688.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 17.2 (табліца 10, паказчыкі 7-9*)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	689.  
	
	пункт 7.3*
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	690.  
	
	абзац 1 пункта 10.10
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	691.  
	пункт 15
раздзела V
	пункт 6.1.1
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
пункты 15.1 і 17.2 (табліца 10, паказчык 10)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	692.  
	пункт 16
раздзела V

	пункт 7.21
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	693.  
	
	пункты 7.1 і 7.2
ДАСТ 32410-2013 «Крэш-сістэмы аварыйныя чыгуначнага рухомага саставу для пасажырскіх перавозак. Тэхнічныя патрабаванні і метады кантролю»
	

	694.  
	пункт 17
раздзела V
	пункт 7.2
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	695.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	696.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	697.  
	пункт 21
раздзела V

	пункты 4.2.4 (абзац 4), 7.8–7.10, 7.11 (абзацы
1–3), 7.19, 8.1.4 (абзацы 2, 4, 5), 8.1.6, 9.1.6, 10.3 (абзацы 2-3), 11.2, 11.14 (табліца 3), 12.13, 13.5 (абзацы 2–3), 18.6 і 20.2
 ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	698.  
	пункт 22
раздзела V

	пункты 4.2.1 (падпункт 10), 7.12.1 (абзац 1), 11.15 (абзац 2), 12.2 (падпункт 1, 3), 12.3 (абзацы 3, 4), 12.4 (падпункт 3, 4, 7), 12.7 (абзац 1, сказ 4), 12.7 (абзац 2), 14.1 (падпункт 6), 14.6, 14.7, 14.10 (падпункт «а», «б», «в») і 14.11 (падпункт 6)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	699.  
	
	пункт 11.1 (абзац 2) 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	700.  
	пункт 23
раздзела V

	пункты 4.2.3 (абзац 1, падпункт 1), 5.2.3, 8.3.7, 12.4 (абзац 5), 14.6 (падпункт 1) і 18.4 (абзац 1)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	701.  
	пункт 24
раздзела V
	падпункты «в» – «ж» пункта 4.2
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	702.  
	пункт 26
раздзела V
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	703.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	704.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	705.  
	
	пункт 14.9
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	706.  
	пункт 27
раздзела V

	пункты 4.2.2 (падпункт 1) і 8.3.3
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	707.  
	пункт 35
раздзела V
	пункты 8.3.7, 12.1 (абзац 1), 14.11 (абзац 1, падпункт 1-3, 7), 14.12.1 (абзац 1, падпункт 1-2, абзац 3), 14.12.2 (падпункт 1, 4-6) і 18.4 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	708.  
	пункт 36
раздзела V
	пункт 14.12.1 (абзац 1, падпункт 3)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	709.  
	пункт 37
раздзела V

	пункт 14.11 (абзац 1, падпункт 2, 4, 5
і абзац 2)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	710.  
	пункт 38
раздзела V
	пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 (абзацы 2-4), 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7 і 8.5.5
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	711.  
	пункт 39
раздзела V
	пункты 8.1.3, 8.1.4 (абзацы 2-4), 8.3.2, 8.3.3, 8.5.2, 8.5.3*, 8.5.4 і 8.5.5
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	712.  
	пункт 40
раздзела V
	пункты 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 9.4.2-9.4.4
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	713.  
	пункт 41
раздзела V
	пункты 7.12.1 (абзац 4), 8.1.4 (абзац 3) і 9.1.2
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	714.  
	
	падпункт 1 пункта 5.5
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	715.  
	пункт 42
раздзела V
	пункты 7.16, 8.2.1 (абзац 1), 8.2.3, 9.2.2, 9.2.6 і 9.2.7
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	716.  
	пункт 43
раздзела V
	пункты 7.6 і 10.4*
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	717.  
	пункт 44
раздзела V
	пункты 12.2 (падпункт 1, 3), 12.3 (абзацы 2–4), 12.4 (падпункт 3), 12.7 (абзац 2) і 14.10 (падпункт в) 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	718.  
	
	пункт 6.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	719.  
	пункт 45
раздзела V
	пункты 12.4 (падпункт 2, 8) і 12.8 (абзац 2)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	720.  
	пункт 46
раздзела V
	пункт 12.4 (абзац 4)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	721.  
	пункт 47
раздзела V
	пункт 12.4 (абзац 9)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	722.  
	пункт 48
раздзела V
	пункты 6.2 (абзац 2) і 7.20 (абзац 1)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	723.  
	пункт 50* раздзела V
	пункты 12.2 (падпункт 1, 3) і 12.4
(падпункт 3)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	724.  
	пункт 53
раздзела V
	пункт 4.2.4 (абзацы 1-3)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	725.  
	пункт 54
раздзела V
	пункты 4.2.4 (абзац 5) і 17.2 (табліца 10, паказчык 5)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	726.  
	пункт 56
раздзела V
	пункты 21.1.6 (абзац 1) і 18.2
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	727.  
	пункт 57
раздзела V
	пункты 8.6.1 (абзацы 2, 3), 8.6.2, 8.6.4, 8.6.7, 8.6.9 (абзац 2), 8.6.10, 9.5.1 (абзацы 2-4), 9.5.2, 9.5.4 (абзацы 3, 4, 6, 7), 9.5.6, 9.5.7 (падпункт 1, 2), 19.2, 21.1.2 (абзацы 1, 2), 21.1.3-21.1.5 і 21.1.6 (абзац 2)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	728.  
	пункт 59
раздзела V
	пункты 7.10, 7.11 (абзац 3), 10.3 (абзац 3) і 20.2 (4 падпункт)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	729.  
	пункт 60
раздзела V
	пункт 7.4
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	730.  
	пункт 61
раздзела V
	пункт 9.1.6
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	731.  
	пункт 62
раздзела V
	пункты 18.2 і 18.5 (абзац 1, падпункт 1, 2)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	732.  
	пункт 63
раздзела V
	пункт 4.1.2 (абзац 2)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	733.  
	пункт 65
раздзела V
	пункты 9.1.1, 9.1.4 (абзац 2), 9.1.5, 9.1.7-9.1.9
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	734.  
	
	пункты 6.3.14 і 6.3.15*
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	735.  
	пункт 67
раздзела V
	пункт 10.2
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	736.  
	пункт 69
раздзела V
	пункты 4.2.3 (абзац 1, падпункт 3), 11.14 (абзац 1, табліца 3), 11.14 (абзац 2, табліца 4) і 11.15
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	737.  
	пункт 70
раздзела V
	пункт 11.2
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	738.  
	пункт 71
раздзела V
	пункты 20.5 - 20.7
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	739.  
	пункт 72
раздзела V
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	740.  
	
	пункт 16.2 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	741.  
	пункт 73
раздзела V
	пункт 11.11
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	742.  
	пункт 74
раздзела V
	пункты 18.1 (табліца 11 табліца 12) і 18.4
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	743.  
	
	пункты 8.1 і 10.4
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	744.  
	пункт 75
раздзела V
	пункт 18.3 (абзац 1)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	745.  
	пункт 77
раздзела V
	пункты 8.6.9 (абзац 2), 9.5.6, 10.6* і 21.1.5
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	746.  
	пункт 81* раздзела V
	пункты 4.1.2 (абзац 3), 8.6.1 (абзац 1), 9.5.1 (абзац 1), 14.12.2 (падпункт 1, 2, 4-6), 19.5, 21.3.2 і 21.3.3
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	747.  
	пункт 82
раздзела V
	6.5 (абзац 1) 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	748.  
	пункт 85
раздзела V
	пункт 14.12.2 (абзац 3 падпункт 3*, абзац 5)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	749.  
	пункт 86
раздзела V
	пункты 7.12.1 (абзацы 1-3) і 8.3.7
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	750.  
	пункт 87
раздзела V
	пункт 11.5.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	751.  
	
	пункт 7.12.1 (абзацы 1, 4)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	752.  
	пункт 88 раздзела V
	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 і 9.2.4
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	753.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4- 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4- 9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 (абзац 2), 13.3, 13.3.1 і раздзел 14
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	754.  
	пункт 90 раздзела V
	пункты 13.1 (абзац 1), 13.4 і 13.5
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	755.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 13.1 (абзац 1), 13.5 і 13.6
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	756.  
	
	пункт 11.2.1
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	757.  
	пункт 93 раздзела V
	пункты 8.3.3 (сказ 2) і 13.5 (абзацы 2, 3)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	758.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 10.1*
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	759.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	760.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	761.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 20.2
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	762.  
	
	раздзел 14 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	763.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	764.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	765.  
	пункт 100 раздзела V
	пункт 20.1
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	9. Дызель-электрацягнікі, іх вагоны

	766.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	767.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.6- 4.8, 4.10, 8.41 (абзац 2), 11.1.6 і 11.1.9
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	768.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V

	пункты 4.5, 4.14, 5.13.1, 5.13.3, 5.13.4*, 5.13.5* (пры наяўнасці), 5.13.6 (пры наяўнасці), 5.13.7, 5.13.8 (абзац 1*, 3), 5.15.1 (абзац 1, сказ 2), 5.22 (пры скорасці 160 км/г), 8.33, 8.34, 8.41 (абзац 1), 8.42 (абзац 1) і 8.44 (пры наяўнасці)*
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	769.  
	
	пункты 5.1.1 і 5.1.2
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага электрарухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	770.  
	
	пункты 4.1–4.3 
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў» 
	

	771.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1, 5.1.3 (абзац 2) і 5.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	772.  
	
	пункты 4.1.1-4.1.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» 
	

	773.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	774.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункт 7.13 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	775.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.4.1 (падпункт 4 абзаца 1) 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі» 
	

	776.  
	
	пункт 5.13.7 (абзац 1, падпункт 1 і 3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	777.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1) і 7.14 (абзац 2)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	778.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	779.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	780.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.8
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	781.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 (табліца 1, 3 паказчык) і 9.4*
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	782.  
	
	падпункт 4, абзац 1 пункта 5.4.1
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	783.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.1 (у частцы параметраў пераходу), 5.14.6 (у частцы параметраў размяшчэння ручак (кнопак)), 5.15.3 (у частцы параметраў дзвярнога праёму), 5.15.4 і 5.15.5 (у частцы параметраў размяшчэння ручкі (кнопкі)), 5.15.9, 5.16 *, 5.17, 5.18 (пры наяўнасці), 5.19, 8.5 (абзац 2), 12.1.1 (абзацы 2, 3, 4), 12.3.1, 12.4, 12.5.6, 12.6.4, 12.7 (абзацы 5, 6, 8, 10), 12.9.1, 12.9.2 (абзац 2), 12.9.3 (падпункт 1-4), 13.2 і 13.3 (абзац 2) 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	784.  
	
	пункт 6.21 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	785.  
	
	пункты 5.3 (абзац 1), 5.7 (абзац 1) 
ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	

	786.  
	
	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4- 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.4- 9.6, 9.7*, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, (абзац 1), 13.3, 13.3.1 і раздзел 14 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	787.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў» 
	


	788.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V
	пункты 8.33 і 8.34
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	789.  
	
	пункты 4.1 - 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў» 
	

	790.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.15.4, 5.15.7 (абзац 2, 3), 6.3 (абзац 1, падпункт 16), 6.23 (абзац 1, 2, 4, 5), 8.3, 8.9 (абзац 4), 8.20 (абзац 1)*, 8.27, 8.30, 8.37 (абзац 1, 3, 4), 8.43*, 12.1.1 (абзац 7), 12.6.5 (пры наяўнасці), 13.1.1, 13.1.3 (абзац 1), 13.1.4 і 13.1.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	791.  
	
	пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1 і 9.3 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	792.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 (абзац 1, 2*), 5.1.4, 5.1.7, 5.5, 5.7 і 5.23 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	793.  
	
	пункты 5.4 і 5.5 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» 
	

	794.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.4, 5.1.7, 5.5 і 5.7 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	795.  
	
	пункты 5.4 і 5.5 
ДАСТ 33796-2016 Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей 
	

	796.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.5 і 5.1.7 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	797.  
	
	пункт 5.5 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» 
	

	798.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.20, 8.1 (пры наяўнасці, для дызель-электрацягніка), 8.2, 8.3, 8.9 (абзацы 4, 3 сказ 1, 2), 8.20 (абзац 1), 8.37 (абзац 1), 8.38, 8.43* і 11.1.7
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	799.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.1.4
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	800.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.13, 5.1.7 і 5.7
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	801.  
	
	пункты 5.4 і 5.5 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей» 
	

	802.  
	пункт 16 раздзела V
	пункты 7.1, 7.2, 8.10 і 8.11
ДАСТ 32410-2013 «Крэш-сістэмы аварыйныя чыгуначнага рухомага саставу для пасажырскіх перавозак. Тэхнічныя патрабаванні і метады кантролю»
	

	803.  
	пункт 17 раздзела V
	пункт 7.2 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	804.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	805.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	806.  
	пункт 21 раздзела V

	пункты 5.15.9, 5.17, 5.18 (пры наяўнасці), 5.21.4 (абзацы 2, 3), 6.18, 8.3 (абзацы 5, 6), 8.20 (пры наяўнасці) і 12.2 (абзац 3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	807.  
	
	пункт 5.1.6
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	808.  
	пункт 22 раздзела V
	пункты 5.15.7 (абзац 1, сказы 1, 2), 5.15.8, 6.22, 7.3 (абзац 1), 7.12, 7.15 (абзац 1, падпункт 4), 7.20-7.22 і 8.20 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	809.  
	пункт 23 раздзела V
	пункты 5.15.7 (абзац 1, сказ 3), 6.10 (падпункт 1), 7.16, 7.18, 7.19, 10.3.1 (падпункт 26) і 10.4.4 (падпункт 5)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	810.  
	пункт 24 раздзела V
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	811.  
	пункт 26 раздзела V

	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	812.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	813.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	814.  
	пункт 27 раздзела V

	пункт 12.4
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» (для пунктаў «б» і «в»)
	

	815.  
	пункт 35 раздзела V
	пункты 5.15.7 (абзац 1, сказ 3), 7.1 (падпункт 2), 10.3.1 (абзац 1, падпункт 1, 4, 6, 15, 17), 11.1.1 (падпункт 1, 2), 11.2.1, 11.2.2* і 13.1.1 (абзацы 2,3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	816.  
	пункт 36 раздзела V
	пункт 11.1.1 (падпункт 2, 3)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	817.  
	пункт 37 раздзела V
	пункты 7,13, 10.3 (падпункт 7, 9) і 12.2 (абзац 7)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	818.  
	пункт 38 раздзела V

	пункты 5.11, 12.1.9 (абзац 1, сказы 2-4), 12.2 (абзац 2), 12.5.1, 12.5.3, 12.5.5 - 12.5.7.
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	819.  
	пункт 39 раздзела V
	пункты 5.11, 10.4.2, 12.2 (абзац 2) і 12.4
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	820.  
	пункт 40 раздзела V
	пункты 12.1.9 (абзац 1 сказ 1, 2), 12.1.10, 12.1.14 і 12.1.16*
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	821.  
	пункт 41 раздзела V
	пункты 5.15.7 (абзац 2, 3) і 12.2 (табліца Б.13, апошні сказ)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	822.  
	пункт 42 раздзела V
	пункты 12.5.1, 12.5.5 (2 сказ) і 12.7 (абзац 9) 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	823.  
	пункт 43 раздзела V
	пункты 12.1.9 (абзац 2) і 12.1.15
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	824.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1), 7.14 (абзац 2), 7.20-7.22 і 9.4* 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	825.  
	пункт 45 раздзела V
	пункт 7.15 (падпункт 9)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	826.  
	пункт 46 раздзела V
	пункт 7.11 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	827.  
	пункт 47 раздзела V
	пункт 7.13 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	828.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 5.1.8 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	829.  
	пункт 50* раздзела V
	пункты 7.21 (абзац 1)* і 7.22
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	830.  
	пункт 53 раздзела V

	пункты 5.13.1, 5.13.4, 5.13.5 (пры наяўнасці беззазорнага счэпнага ўстройства) і 5.13.7 (абзацы 1, 2)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	831.  
	пункт 54 раздзела V
	пункты 5.1.3 (абзац 3), 5.13.5 (пры наяўнасці) – для беззазорных счэпных устройстваў і 5.13.8 (абзац 1) – пры абсталяванні аўтасчэпным устройствам
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	832.  
	пункт 56 раздзела V
	пункты 12.1.4 і 13.3 (абзац 2)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	833.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 12.1.1 (абзацы 2, 3), 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 (табліца 12), 12.1.7.1, 12.1.8-12.1.10 і 13.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	834.  
	пункт 59 раздзела V
	пункты 5.16*, 5.17 і 5.18 (пры наяўнасці)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	835.  
	пункт 62 раздзела V
	пункты 13.1.3 (абзац 1) і 13.1.4 (абзац 1, падпункт 1, 2*, 3, 4, абзац 2*)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	836.  
	
	абзац 2 пункта 18.5
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	837.  
	пункт 63 раздзела V
	пункты 5.14.1 і 5.14.2
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	838.  
	пункт 65 раздзела V
	пункты 5.10, 5.14.1, 5.15.3 (сказ 1), 5.15.4, 5.15.5, 5.19 і 12.7 (абзац 5)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	839.  
	пункт 67 раздзела V
	пункт 6.18
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	840.  
	пункт 69 раздзела V
	пункты 7.3 (абзац 1), 8.3, 8.9 (абзац 4) і 8.43
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	841.  
	пункт 70 раздзела V
	пункты 5.18 (пры наяўнасці) і 8.3
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	842.  
	пункт 71 раздзела V
	пункты 20.5- 20.7
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	843.  
	пункт 72 раздзела V
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	844.  
	
	пункты 8.33 і 8.34
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	845.  
	пункт 73 раздзела V
	пункт 8.20 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	846.  
	пункт 74 раздзела V
	пункты 13.1.1 і 13.1.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	847.  
	
	пункт 10.4
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	848.  
	пункт 75 раздзела V
	пункт 6.4 (падпункт 16)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	849.  
	пункт 77 раздзела V
	пункты 12.1.4 і 12.1.5
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	850.  
	
	пункт 4.2.4 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	851.  
	пункт 81 раздзела V
	пункты 12.1 (падпункт 1), 12.9.1, 12.9.3 (падпункт 1-4) і 11.2.1 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	852.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 5.8 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	853.  
	пункт 85 раздзела V
	пункт 11.2.1 (абзац 1, падпункт 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	854.  
	пункт 86 раздзела V
	пункт 5.15.7 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	855.  
	пункт 87 раздзела V
	пункты 5.15.4 і 5.15.7 (абзацы 2, 3, сказ 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	856.  
	
	пункт 11.5.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	857.  
	пункт 88 раздзела V
	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 і 9.2.4
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	858.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4-7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4-9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 (абзац 2), 13.3, 13.3.1 і раздзел 14
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	859.  
	пункт 90 раздзела V
	пункты 5.21.1 (сказ 1), 5.21.3 і 5.21.4 (абзац 1)
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	860.  
	
	пункт 13.1 (абзац 1)
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	861.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 5.21.1, 5.21.2 і 5.21.3
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	862.  
	пункт 93 раздзела V
	пункт 5.21.4 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	863.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 13.1.4 (абзац 1, падпункт 2, абзац 2*) ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	864.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	865.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	866.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 8.3 (абзац 4 сказ 2, абзац 5) і 15.2 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	867.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	868.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	869.  
	пункт 100 раздзела V
	пункт 15.1 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	10. Паўвагоны

	870.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	871.  
	
	пункты 5.2 або 5.3 
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	872.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024



	873.  
	
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	874.  
	
	пункт 4.2.1 
[bookmark: _GoBack]ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	875.  
	
	падпункты «а», «б» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	876.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 або 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	877.  
	
	пункты 5.2 або 5.3 
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	878.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	879.  
	
	падпункты «н» і «п» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	880.  
	
	пункты 5.1.2, 5.1.9 і 5.1.10 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	881.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	882.  
	
	падпункты «е», «ж» пункта 4.3.1
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	883.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	884.  
	
	падпункт «і» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	885.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	886.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024



	887.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	888.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	889.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	раздзел 4, табліца 1
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	




	890.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.1, 5.2.2 (для паўвагонаў з люкамі ў падлозе), 5.2.3
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	891.  
	
	падпункты «а», «б», «в» пункта 4.2.9 (для паўвагонаў з люкамі ў падлозе), 4.2.10 (для паўвагонаў з глухой падлогай) і 5.12 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	892.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	893.  
	
	падпункты «а», «б», «в», «г» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	894.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	895.  
	
	падпункт «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	896.  
	падпункт «ф» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	897.  
	
	падпункт «в» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	898.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	899.  
	
	падпункт «п» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (за выключэннем вагонаў, канструкцыя якіх не дапускае або не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда)
	прымяняецца
з 01.01.2025

	900.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.8 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	прымяняецца
з 01.01.2025

	901.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	902.  
	
	падпункт «н» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	903.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	904.  
	
	падпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	905.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	906.  
	
	пункт 6.3.8 сумесна з пунктам 4.6 
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	907.  
	пункт 21 раздзела V

	пункт 5.1.2 
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	908.  
	
	пункт 5.1 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	909.  
	
	Раздзел 5 
СТ РК 1818-2008 «Лесвіцы, падножкі і поручні грузавых вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца
да 31.12.2030


	910.  
	
	пункты 4.2.2, 4.2.5 і 4.2.6 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	911.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 4.2 і 4.6 
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	912.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	913.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 5.1.4
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	914.  
	
	пункт 5.4 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	915.  
	
	пункт 4.2.1
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	916.  
	
	формула 6.2 пункта 6.1.3 сумесна з пунктам 4.3.14
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	917.  
	пункт 53 раздзела V
	пункт 4.2.1 
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	918.  
	
	падпункты «н», «п» пункта 4.3.1
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	919.  
	
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	920.  
	
	падпункт «а» пункта 4.1.4 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	921.  
	пункт 59 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.1.3 (першы абзац)
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	922.  
	
	пункты А.5 (абзац 4), А.8 (абзац 4), 5.3 і 5.6 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	923.  
	пункт 60 раздзела V
	пункты 4.2.1, 5.2 і 9.5 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	924.  
	пункт 61* раздзела V
	пункт 5.10 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	925.  
	пункт 92 раздзела V
	пункт 5.1.3 (другі абзац)
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	926.  
	
	падпункт «ж» пункта 4.1.4 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	927.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік) 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	928.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	929.  
	
	пункт 9.7
ДАСТ 26725–2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	930.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	931.  
	
	пункты 4.5.1–4.5.5, 5.6
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	932.  
	
	пункт 4.5.6 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	933.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.5.6 
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	11. Спецыяльны несамаходны чыгуначны рухомы састаў

	934.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.6
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны несамаходны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	935.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.1 і 3.1.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	936.  
	
	пункты 4.2.1 (пералікі1, 2, 4-8) 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні
	

	937.  
	
	пункт 4.2.1 (пералік 3)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	938.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	939.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.4 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	940.  
	
	пункт 4.2.1 (пералічэнні 7, 8)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	941.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	942.  
	
	пункт 5.1.9 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	943.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1 (пералічэнне 4)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	944.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1, табліца 1 (у частцы каэфіцыента запасу ўстойлівасці ад перакульвання ў крывых)
ДАСТ 31846-2012 «Спецыяльны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці апорных канструкцый і дынамічных якасцей»
	

	945.  
	падпункт «е» пункта 13
	пункт 4.4.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	946.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.4
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	947.  
	
	пункт 5.1.9 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	948.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.1, табліца 2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	949.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.1 (пералікі7, 8), 4.2.2 і 4.2.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	950.  
	
	раздзел 4, табліца 1 (у частцы паказчыка дапушчальнай дынамічнай пагоннай нагрузкі на чыгуначны пуць ад цялежкі)
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў» 
	

	951.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.7 і 4.1.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	952.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	953.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.10.9 і 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	954.  
	
	пункты 4.11.1 і 4.11.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	955.  
	падпункты «р», «с» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	956.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	957.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.6
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	958.  
	
	пункт 4.1, табліца 1 (у частцы паказчыка запасу на адносныя перамяшчэнні элементаў экіпажа) 
ДАСТ 31846-2012 «Спецыяльны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці апорных канструкцый і дынамічных якасцей»
	

	959.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.3.1 і 4.3.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	960.  
	пункт 21 раздзела V
	пункты 3.1.9 і 4.9.2, табліца А.1 
(дадатак А) 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	961.  
	пункт 43* раздзела V
	пункт 4.9.3, табліца А.4 (дадатак А)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	962.  
	пункт 44* раздзела V
	пункт 4.4.1, табліца 2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	963.  
	пункт 47* раздзела V
	пункт 4.4.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	964.  
	пункт 48 раздзела V
	пункты 3.1.7 і 4.1.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	965.  
	пункт 53 раздзела V
	пункт 3.1.4
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	966.  
	пункт 56 раздзела V
	пункты 3.10.9 і 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	967.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 4.9.2–4.9.10, 4.9.11 (у частцы ўзроўню шкодных рэчываў у паветраным асяроддзі памяшканняў), 4.9.12, 4.9.13 (табліцы А.3-А.18 дадатку А) і 4.11.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	968.  
	пункт 58 раздзела V

	пункт 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	969.  
	пункт 59 раздзела V
	пункт 3.1.9 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	970.  
	
	пункт 4.1.10
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	971.  
	пункт 60 раздзела V
	пункт 3.6.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	972.  
	пункт 62 раздзела V
	пункт 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	973.  
	пункт 70* раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	974.  
	пункт 72* раздзела V
	пункт 4.1
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	975.  
	пункт 74 раздзела V
	падпункт 8 пункта 3.1.6 і пункт 4.10.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	976.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (пералік 4)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	977.  
	
	пункт 4.13 (пералік 4)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	12. Спецыяльны самаходны чыгуначны рухомы састаў

	978.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.6
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	979.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.1 і 3.1.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	980.  
	
	пункты 4.2.1 (пералікі 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) і 4.3.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	981.  
	
	пункт 4.2.1 (пералік 3)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	982.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.4 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	983.  
	
	Пункт 4.2.1 (пералікі 7, 8)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	984.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	985.  
	
	пункт 5.1.9 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	986.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.1 (пералік 4)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	987.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1, табліца 1 (у частцы каэфіцыента запасу ўстойлівасці ад перакульвання ў крывых)
ДАСТ 31846-2012 «Спецыяльны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці апорных канструкцый і дынамічных якасцей»
	

	988.  
	падпункт «е» пункта 13
	пункт 4.4.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	989.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 3.1.4
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	990.  
	
	пункт 5.1.9 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	991.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.1, табліца 2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	992.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.1 (пералікі 7, 8), 4.2.2 і 4.2.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	993.  
	
	раздзел 4, табліца 1 (у частцы паказчыка дапушчальнай дынамічнай пагоннай нагрузкі на чыгуначны пуць ад цялежкі)
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў» 
	

	994.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.7 і 4.1.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	995.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	996.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.10.9 і 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	997.  
	
	пункты 4.11.1 і 4.11.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	998.  
	падпункты «н», «о» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	999.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.10.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1000.  
	
	пункт 4.10.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1001.  
	падпункты «р», «с» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1002.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1003.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1004.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.6
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1005.  
	
	п. 4.1, табліца 1 (у частцы паказчыка запасу на адносныя перамяшчэнні элементаў экіпажа) 
ДАСТ 31846-2012 «Спецыяльны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці апорных канструкцый і дынамічных якасцей»
	

	1006.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.3.1 і 4.3.2
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1007.  
	пункт 21 раздзела V
	пункты 3.1.9 і 4.9.2, табліца А.1 (дадатак А) 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1008.  
	пункт 28 раздзела V
	пункт 3.1.6
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1009.  
	пункт 37 раздзела V
	пункт 4.1.2 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	1010.  
	пункт 38 раздзела V
	пункт 4.9.2, табліца А.2 (дадатак А)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1011.  
	
	пункт 3.1.6.1 (пералікі 4, 5)
ДАСТ 32216-2013 Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	1012.  
	пункт 39 раздзела V
	пункт 4.9.2, табліца А.2 (дадатак А), 
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1013.  
	пункт 40 раздзела V
	пункт 4.9.3, табліца А.4 (дадатак А)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	1014.  
	пункт 43 раздзела V
	пункт 4.9.3, табліца А.4 (дадатак А)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1015.  
	пункт 44 раздзела V
	пункт 4.4.1 (табліца 2)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1016.  
	пункт 47 раздзела V
	пункт 4.4.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1017.  
	пункт 48 раздзела V
	пункты 3.1.7 і 4.1.3
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1018.  
	пункт 53 раздзела V
	пункт 3.1.4
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1019.  
	пункт 56 раздзела V
	пункты 3.10.9 і 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	1020.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 4.9.2–4.9.10, 4.9.11 (у частцы ўзроўню шкодных рэчываў у паветраным асяроддзі памяшканняў), 4.9.12, 4.9.13 (табліцы А.3-А.18 дадатку А) і 4.11.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1021.  
	пункт 58 раздзела V
	пункт 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	1022.  
	пункт 59 раздзела V
	пункт 3.1.9
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1023.  
	
	пункт 4.1.10
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1024.  
	пункт 60 раздзела V
	пункт 3.6.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	1025.  
	пункт 62 раздзела V
	пункт 4.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1026.  
	пункт 70 раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1027.  
	пункт 72 раздзела V
	пункты 4.1 і 4.2
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1028.  
	пункт 74 раздзела V
	падпункт 8 пункта 3.1.6, і пункт 4.10.1
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1029.  
	пункт 77 раздзела V
	пункты 4.9.10 (табліца А.18, дадатку А), 4.9.11 (у частцы ўзроўню шкодных рэчываў у паветраным асяроддзі памяшканняў) і 4.9.13
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1030.  
	пункт 90 раздзела V
	пункты 3.1.5 і 4.8
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1031.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 3.1.6 (пералік 5) і 3.1.6.1 (пералік 4)
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні
	

	1032.  
	пункт 93 раздзела V
	пункт 3.1.5
ДАСТ 32216-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1033.  
	пункт 97 раздзела V

	пункт 4.13 (пералік 4)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1034.  
	
	пункт 4.13 (пералік 4)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	13. Цеплавозы, газатурбавозы: магістральныя, манеўровыя і прамысловыя

	Цеплавозы магістральныя (з электрычнай цягавай перадачай, якія працуюць на дызельным і (або) газавым паліве)

	1035.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1036.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.10, 4.1.22 і 4.1.29
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1037.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1 і 4.1.30* (толькі для цеплавозаў з прымяненнем аднаправадной сістэмы энергазабеспячэння цягніка)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1038.  
	
	пункт 5.1.3 (падпункты «а», «б»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1039.  
	
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1040.  
	
	пункт 5.2.1 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1041.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5.10
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1042.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5.11 і 4.5.12
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1043.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.6.6 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1044.  
	
	пункт 3.9.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1045.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.3 (падпункт «в»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1046.  
	
	пункт 4.5.6
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1047.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5.18*, 4.6.4 і 4.8.7 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1048.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.6 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1049.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	1050.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.23
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1051.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.2 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1052.  
	
	пункт 4.1.6 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1053.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.26, 4.10.9, 4.5.25 (табліцы Г.1, Г.2 дадатку Г), 4.5.25а, 4.5.26 (табліцы Г.3, Г.4 дадатку Г), 4.5.28-4.5.30, 4.5.33 (табліцы Е.1, Е.2 дадатку Е), 4.5.34 (табліца Е.3 дадатку Е), 4.5.35, 4.5.36, 4.5.38, 4.5.38а, 4.5.39 (табліца І.1 дадатку І), 4.5.40, 4.11.2, 4.11.4 і 4.5.31 (табліцы Д.1, Д.2 дадатку Д)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1054.  
	
	пункт 4.11.1 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»

	

	1055.  
	
	пункты 5.3 (абзац 1), 5.7 (абзац 1) 
ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	

	1056.  
	
	пункт 5.3 
ДАСТ Р 50952-96 «Цеплавоз. Экалагічныя патрабаванні. Асноўныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1057.  
	
	пункты 1.2.1, 1.2.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1058.  
	
	пункты 4.2.3, 4.3.1-4.3.3, 
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1059.  
	падпункты «н», «о» пункта 13, пункт 72 раздзела V
	пункт 4.1.30* (толькі для цеплавозаў з прымяненнем аднаправадной сістэмы энергазабеспячэння цягніка)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1060.  
	
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1061.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.12, 4.1.12а (абзац 1), 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.8.1 (падпункт 6), 4.10.2 (для цеплавозаў з кузавам вагоннага тыпу), 4.10.4, 4.10.5 (абзац 2), 4.10.8*, 4.10.9 і 4.12.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1062.  
	
	пункт 1.5.6
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1063.  
	
	пункты 5.2, 5.11, 6.2.1, 8.1, дадатак А (табліца А.2, пункты 1.1, 1.3–1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1064.  
	
	пункты 4.1.4, 4.1.7 - 4.1.11, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.8 - 4.2.28
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1065.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5.2, 4.5.14 і 4.5.15
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1066.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5.2 і 4.5.15
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1067.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5.14 і 4.5.15
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1068.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4.2 і 4.4.4
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1069.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	

	1070.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5.13
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1071.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.9.1а і 4.9.3 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1072.  
	
	пункт 4.2.7
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1073.  
	пункт 17 раздзела V
	пункт 7.2 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1074.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1075.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1076.  
	пункт 21 раздзела V
	пункты 1.3.5 і 1.3.6
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1077.  
	
	пункты 4.1.12, 4.1.12а, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.13, 4.4.14, 4.5.32, 4.5.35- 4.5.37, 4.6.12, 4.12.1 і 4.12.3
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1078.  
	
	пункт 4.2.29
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1079.  
	пункт 22 раздзела V
	пункты 4.2.3, 4.2.4, 4.3.11, 4.4.8, 4.6.15 і 4.8.1 (падпункты 2, 3, 7-9, 11, 12, 14-16)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1080.  
	
	пункты 4.3.1-4.3.4, 4.3.6-4.3.11
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1081.  
	пункт 23 раздзела V
	пункты 4.3.2, 4.3.11, 4.8.1 (падпункты 8, 16 і 17), 4.8.6, 4.8.7 і 4.8.11*
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1082.  
	
	пункты 4.3.1-4.3.4, 4.3.6-4.3.11
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1083.  
	пункт 24 раздзела V
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1084.  
	пункт 26 раздзела V
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1085.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1086.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1087.  
	пункт 27 раздзела V
	пункт 4.5.31 (табліца Д.2 дадатку Д) 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1088.  
	пункт 28 раздзела V
	пункты 4.8.1 (падпункт 1 (у частцы цягніковай радыёсувязі), 2, 7), 4.8.5 і 4.8.7
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1089.  
	пункт 29 раздзела V 
	пункт 8.1, дадатак А (табліца А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (в залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1090.  
	
	пункт 4.10.4 ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1091.  
	пункт 30 раздзела V
	пункты 4.2.1.1, 4.6.14 і 4.8.1 (падпункт 3)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1092.  
	пункт 33 раздзела V
	пункты 4.8.1 (падпункты 1 (у частцы цягніковай радыёсувязі), 2, 7), 4.8.5 і 4.6.1 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1093.  
	
	пункт 8.1, дадатак А (табліца А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў)) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1094.  
	пункт 34 раздзела V
	пункты 4.2.1.1, 4.8.1 (падпункт 3) і 4.6.14
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1095.  
	пункт 36 раздзела V

	пункт 4.1.41(пры выкарыстанні лакаматыва для перавозкі пасажыраў, спецыяльных і небяспечных грузаў)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1096.  
	пункт 37 раздзела V
	пункт 4.8.1 (падпункты 2, 3 і 7)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1097.  
	пункт 38 раздзела V
	пункты 4.5.23, 4.5.24 і 4.5.31 (табліца Д.1 дадатку Д)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1098.  
	
	пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5 і 4.3.3
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для шклоачышчальніка з электрапрывадам

	1099.  
	пункт 39 раздзела V
	пункты 4.5.24 і 4.5.31 (табліцы Д.1, Д.2 дадатку Д)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1100.  
	пункт 40 раздзела V
	пункты 4.4.8, 4.5.38 і 4.5.38а
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1101.  
	пункт 41 раздзела V
	пункт 4.12.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1102.  
	пункт 42 раздзела V
	пункт 3.2.2
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1103.  
	пункт 43 раздзела V
	падпункт 9 пункта 4.1.20, і пункт 4.5.38а
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1104.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 4.1.32, 4.5.18*, 4.6.1- 4.6.4, 4.6.5*, 4.6.15, 4.8.7 і 4.8.9*
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1105.  
	пункт 47 раздзела V
	пункт 4.6.6
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1106.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 4.1.23
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1107.  
	пункт 49 раздзела V
	пункт 4.1.12
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1108.  
	пункт 50* раздзела V
	пункты 4.6.17 і 4.6.18
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1109.  
	пункт 53 раздзела V
	пункты 4.5.6 (падпункт 2)
і 4.1.20 (падпункт 2)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1110.  
	
	пункт 5.1.3 (падпункты «а» і «б»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1111.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.2.1
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1112.  
	пункт 56 раздзела V
	пункты 4.5.40, 4.10.5 (абзац 2) і 4.11.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1113.  
	
	пункты 5.2 і 5.11
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1114.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 4.5.25 (табліцы Г.1, Г.2 дадатку Г), 4.5.25а, 4.5.26 (табліцы Г.3, Г.4 дадатку Г), 4.5.28, 4.5.29, 4.5.33 (табліцы Е.1, Е.2 дадатку Е), 4.5.34 (табліца Е.3 дадатку Е), 4.5.38 (табліца Ж.1 дадатку Ж), 4.5.38а, 4.5.39 (табліца І.1 дадатку І), 4.5.40 і 4.11.4 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1115.  
	пункт 59 раздзела V
	пункты 4.5.36 (абзацы 2, 3; пункт 5 табліцы 3а) і 4.12.1 (падпункт 2)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1116.  
	пункт 60 раздзела V
	пункт 4.5.16 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1117.  
	
	пункт 1.9.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1118.  
	пункт 61 раздзела V
	пункт 4.12.3 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1119.  
	пункт 62 раздзела V
	пункты 4.10.2 (для цеплавозаў з кузавам вагоннага тыпу) і 4.10.5 (абзац 2)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1120.  
	
	пункты 5.2 і 5.11
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі» 
	

	1121.  
	пункт 66* раздзела V
	пункт 4.5.22
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1122.  
	пункт 67 раздзела V
	пункт 4.1.1
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1123.  
	пункт 68* раздзела V
	пункт 1.2.3 (абзацы 1, 2)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1124.  
	пункт 69 раздзела V
	пункты 4.4.12, 4.8.1 (падпункты 6 і 8) і пункт 4.8.9*
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1125.  
	пункт 70 раздзела V
	пункт 4.4.3
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1126.  
	пункт 71 раздзела V
	пункты 1.9.2, 1.9.4 і 2.17
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1127.  
	пункт 73 раздзела V
	пункт 4.4.15
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1128.  
	пункт 74 раздзела V
	пункт 4.10.4 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1129.  
	
	пункты 8.1 і 10.3, дадатак А (табліца А.2, пункты 1.1, 1.3- 1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1130.  
	пункт 75 раздзела V
	пункты 4.10.9 (падпункт 4) і 4.10.11
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1131.  
	пункт 76* раздзела V
	пункт 1.3.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1132.  
	пункт 77 раздзела V
	пункты 4.5.29 і 4.5.40
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1133.  
	
	пункт 4.2.4
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі» (акрамя цеплавозаў з кузавам капотнага тыпу)
	

	1134.  
	пункт 78 раздзела V
	пункт 4.2.6
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1135.  
	пункт 90 раздзела V
	пункт 4.1.25
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1136.  
	
	пункт 1.3.8
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1137.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 4.1.9 і 4.1.34 (для цеплавозаў з пражэктарамі на аснове святлодыёдаў толькі абзац 2)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1138.  
	
	пункт 1.3.8
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1139.  
	пункт 93 раздзела V
	пункт 4.1.35 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1140.  
	
	пункты 1.3.5, 1.3.6 і 3.3.16
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1141.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 4.10.2 (для цеплавозаў з кузавам вагоннага тыпу)
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1142.  
	
	пункт 5.2 (для цеплавозаў з кузавам вагоннага тыпу ў частцы патрабаванняў да вогнезатрымальнай перагародкі (перашкоды))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1143.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1144.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1145.  
	
	пункты 5.9, 7.23 і 8.3 (у залежнасці ад камплектнасці эксплуатацыйных дакументаў) 
ДАСТ Р 2.610-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Правілы выканання эксплуатацыйных дакументаў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1146.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.12.1
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1147.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1148.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1149.  
	
	пункт 4.2.29
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	Цеплавозы манеўровыя і прамысловыя
(з электрычнай цягавай перадачай, якія працуюць на дызельным і (або) газавым паліве)

	1150.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.12
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1151.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1, 4.1.10 і 4.3.1
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1152.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.12
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	1153.  
	
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў» 
	

	1154.  
	
	пункт 5.2.1
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1155.  
	
	пункт 5.1.3 (падпункты «а» і «б»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1156.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.2
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1157.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4.3 і 4.4.8
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1158.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5.7 і 4.7.2 (падпункт 2)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1159.  
	
	пункт 3.9.3 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1160.  
	
	пункт 4.7.2 (у частцы кантролю акумулятарных батарэй)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	Для лакаматываў з рухавіком унутранага згарання і цягавымі акумулятарнымі батарэямі

	1161.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.4
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1162.  
	
	пункта 5.1.3 (падпункт «в»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1163.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5.9, 4.5.10* і 4.7.7
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1164.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.14 і 4.4.7
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1165.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	1166.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.13
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1167.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.14 і 4.7.8
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1168.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.15, 4.4.15- 4.4.17, 4.4.19 (дадатак Г, табліцы Г.1, Г.2, Г.3, Г.4), 4.4.21 (дадатак Д, табліцы Д.1, Д.2), 4.4.22 (дадатак Д, табліца Д.3), 4.4.25 (дадатак Е, табліцы Е.1, Е.2, Е.3), 4.4.27 (дадатак Ж, табліца Ж.1), 4.4.28 (дадатак І, табліца І.1), 4.10.3 і 4.11.5 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1169.  
	
	пункт 4.10.1 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні або
пункты 5.3 (абзац 1), 5.7 (абзац 1) 
ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	

	1170.  
	
	пункт 4.11.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1171.  
	
	пункт 5.3
ДАСТ Р 50952-96 «Цеплавоз. Экалагічныя патрабаванні. Асноўныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1172.  
	
	пункты 4.2.3, 4.3.1 -4.3.3
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1173.  
	падпункты «н», «о» пункта 13 і пункт 72 раздзела V
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1174.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.15, 4.1.16, 4.1.16а, 4.3.11, 4.3.13-4.3.15, 4.9.5, 4.9.8, 4.9.9 і 4.11.2
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1175.  
	
	пункты 5.2, 5.11, 6.2.1, дадатак А (табліца А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1176.  
	
	пункты 4.1.4, 4.1.7- 4.1.11, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4,4.2.6, 4.2.8-4.2.28
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1177.  
	
	пункт 8.2, дадатак А (табліца А.2, пункты 1.1, 1.3–1.5; 2.1, 2.3–2.5; 3.1, 3.3–3.5; 4.1, 4.3–4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	Для лакаматываў з рухавіком унутранага згарання і цягавымі акумулятарнымі батарэямі

	1178.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.10, 4.4.9- 4.4.11
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1179.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4.10 і 4.4.11
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1180.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4.9 і 4.4.10
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1181.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3.7 і 4.3.11
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1182.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	

	1183.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.12
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1184.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.8.1 (у частцы прызначанага тэрміну службы) і 4.8.2 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1185.  
	
	пункт 4.2.7
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1186.  
	пункт 17 раздзела V
	пункт 7.2 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1187.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1188.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1189.  
	пункт 21 раздзела V
	пункты 4.1.16, 4.1.16а (абзац 1), 4.3.8, 4.3.11, 4.3.17, 4.4.23, 4.6.8, 4.11.1, 4.11.3, 4.11.7 і 4.4.22 (дадатак Д, табліца Д.3)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1190.  
	
	пункты 1.2.4, 1.2.5, 1.3.5 і 1.3.6
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1191.  
	
	пункт 4.2.29
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1192.  
	
	пункт 4.7.2 (у частцы кантролю акумулятарных батарэй)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	Для лакаматываў з рухавіком унутранага згарання і цягавымі акумулятарнымі батарэямі

	1193.  
	пункт 22 раздзела V
	пункты 4.2.10, 4.3.9, 4.5.13, 4.7.2 (падпункты 5, 9-12, 14 і 15), 4.7.9 і 4.7.10
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1194.  
	
	пункты 4.3.1 -4.3.4, 4.3.6- 4.3.11
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1195.  
	пункт 23 раздзела V
	пункты 4.2.10, 4.3.13, 4.5.19*, 4.7.2 (падпункт 7, 8), 4.7.6 і 4.7.7
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	1196.  
	
	пункты 4.3.1 -4.3.4, 4.3.6 -4.3.11
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	1197.  
	
	пункт 4.7.2 (у частцы кантролю акумулятарных батарэй)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	Для лакаматываў з рухавіком унутранага згарання і цягавымі акумулятарнымі батарэямі

	1198.  
	пункт 24 раздзела V
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1199.  
	пункт 26 раздзела V
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	1200.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1201.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1202.  
	пункт 27 раздзела V
	пункт 4.4.21 (дадатак Д, табліца Д.2) 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1203.  
	пункт 31 раздзела V
	пункты 4.7.3 і 4.7.4
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1204.  
	пункт 32 раздзела V
	пункты 3.2.9, 3.8.1 і 3.9.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі» 
	

	1205.  
	пункт 37 раздзела V
	пункт 4.7.2 (падпункты 1 і 2)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1206.  
	пункт 38 раздзела V
	пункты 4.4.14, 4.4.26 і 4.4.21 (дадатак Д, табліца Д.1)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1207.  
	
	пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5 і 4.3.3
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для шклоачышчальніка з электрапрывадам

	1208.  
	пункт 39 раздзела V
	пункт 4.4.21 (дадатак Д, табліцы Д.1, Д.2)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	

	1209.  
	пункт 40 раздзела V
	пункты 4.3.9 і 4.4.27 (дадатак Ж, табліца Ж.1) 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1210.  
	пункт 41 раздзела V
	пункт 4.11.2
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1211.  
	пункт 42 раздзела V
	пункт 3.2.2
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1212.  
	пункт 43 раздзела V
	пункт 4.3.5
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1213.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 4.5.2, 4.5.4*, 4.5.9, 4.5.10*, 4.5.11, 4.5.12, 4.5.17, 4.5.24*, 4.5.25* і 4.7.7
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1214.  
	пункт 47 раздзела V
	пункт 4.5.7
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1215.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 4.1.13
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1216.  
	пункт 49 раздзела V
	пункт 4.1.16
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1217.  
	пункт 50* раздзела V
	пункты 4.5.3, 4.5.18, 4.5.20 і 4.5.21
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1218.  
	пункт 53 раздзела V
	пункт 1.4.4
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1219.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.2.1
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1220.  
	
	пункт 5.1.3 (падпункты «а» і «б»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1221.  
	
	пункт 4.4.4
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1222.  
	пункт 56 раздзела V
	пункт 4.11.5
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1223.  
	
	пункт 4.11.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1224.  
	
	пункты 5.2 і 5.11
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1225.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 4.4.16, 4.4.17, 4.10.3, 4.4.19 (дадатак Г, табліцы Г.1, Г.2, Г.3, Г.4), 4.4.25 (дадатак Е, табліцы Е.1, Е.2, Е.3), 4.4.27 (дадатак Ж, табліца Ж.1), 4.4.28 (дадатак І, табліца І.1) і 4.11.5
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	Для лакаматываў з рухавіком унутранага згарання і цягавымі акумулятарнымі батарэямі пункт 4.4.27 (дадатак Ж, табліца Ж.1) ДАСТ 31428-2011 разглядаць таксама прымяняльна да ўзроўню асвятлення блокаў (адсекаў) з цягавымі акумулятарнымі батарэямі

	1226.  
	пункт 59 раздзела V
	пункт 1.2.8
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1227.  
	
	пункты 4.11.1, 4.11.3 і 4.11.7 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1228.  
	пункт 60 раздзела V
	пункты 4.1.27 і 4.1.28
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1229.  
	пункт 61 раздзела V
	пункт 4.11.4 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1230.  
	пункт 62 раздзела V
	пункты 5.2 і 5.11
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1231.  
	пункт 66* раздзела V
	пункт 1.2.1
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1232.  
	пункт 67 раздзела V
	пункт 4.1.1
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1233.  
	пункт 68* раздзела V
	пункт 4.4.22 (дадатак Д, табліца Д.3)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1234.  
	пункт 69 раздзела V
	пункт 4.3.13
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1235.  
	пункт 70 раздзела V
	пункт 4.3.8
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1236.  
	пункт 71 раздзела V
	пункты 1.9.2, 1.9.4 і 2.17
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1237.  
	пункт 73 раздзела V
	пункт 4.3.15
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1238.  
	пункт 74 раздзела V
	пункт 4.9.8 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1239.  
	
	пункт 10.3, дадатак А (табліца А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў)) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1240.  
	пункт 75 раздзела V
	пункт 4.9.9, падпункт 2 
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1241.  
	пункт 76* раздзела V
	пункт 1.3.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
(для цеплавозаў з кузавам вагоннага тыпу)
	

	1242.  
	пункт 77 раздзела V
	пункты 4.4.17 і 4.11.5
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1243.  
	
	пункт 4.2.4
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі» 
(акрамя цеплавозаў з кузавам капотнага тыпу, пры гэтым не абсталяваных цягавымі акумулятарнымі батарэямі)
	

	1244.  
	
	пункт 4.2.4
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
(акрамя цеплавозаў з кузавам капотнага тыпу, пры гэтым абсталяваных цягавымі акумулятарнымі батарэямі)
	Для лакаматываў з рухавіком унутранага згарання і цягавымі акумулятарнымі батарэямі

	1245.  
	пункт 78 раздзела V
	пункт 4.2.6
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
(для цеплавозаў з кузавам вагоннага тыпу)
	

	1246.  
	пункт 90 раздзела V
	пункт 4.1.17 (абзац 1)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1247.  
	
	пункт 1.3.8
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1248.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 1.3.8 і 1.3.9 (абзацы 1, 2)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1249.  
	
	пункты 4.4.24 і 4.1.17 (абзац 2)
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1250.  
	пункт 93 раздзела V
	пункты 1.3.5, 1.3.6 і 3.3.16
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі» 
	

	1251.  
	
	пункт 4.1.23
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1252.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1253.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1254.  
	
	пункты 5.9, 7.23 і 8.3 (у залежнасці ад камплектнасці эксплуатацыйных дакументаў)
ДАСТ Р 2.610-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Правілы выканання эксплуатацыйных дакументаў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1255.  
	пункт 99 раздзела V



	пункт 4.11.1
ДАСТ 31428-2011 «Цеплавозы манеўровыя з электрычнай перадачай. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1256.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1257.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1258.  
	
	пункт 4.2.29
ДАСТ 31845-2012 «Лакаматывы на газавым паліве. Патрабаванні выбухабяспекі»
	Пры прымяненні рухавіка, які працуе на газавым паліве (або на дызельным і газавым паліве)

	Газатурбавозы магістральныя грузавыя

	1259.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1260.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2 і 4.1.3
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1261.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1, 4.4.19 і 4.4.20
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1262.  
	
	пункт 5.2.1 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1263.  
	
	пункты 2.2 і 2.3 
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак каляі 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	

	1264.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5.2
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1265.  
	
	пункт 4.5.10 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1266.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1- 4.4, 4.6 і 4.7
ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	1267.  
	
	пункты 4.1-4.4 і 4.6
ДАСТ 34939-2023 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1268.  
	
	пункт 4.5.2
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1269.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.6.9
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1270.  
	
	абзац 2 пункта 4.1.6
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1271.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5.24 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1272.  
	
	пункт 4.1.6, падпункт 5
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1273.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.6.7 і 4.6.8
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1274.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.5 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1275.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	1276.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5.3
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1277.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.5
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1278.  
	
	пункт 4.2.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1279.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.6 (у частцы наяўнасці санвузла і ўмывальніка), 4.3.8, 4.3.9, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16, 4.5.7, 4.5.19, 4.5.15 (табл. А. 3), 4.5.16 (табл. А.2), 4.5.11-4.5.13, 4.5.14 (табл. А.1, А.4), 4.5.20 (табл. А.10, А.11), 4.5.21 (табл. А.5, А.6, А.7), 4.5.22 (табл. А.9), 4.5.23 (табл. А.8), 4.11.2- 4.11.4 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1280.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.20 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1281.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4.19 і 4.4.20 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1282.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.14, 4.3.5, 4.3.12, 4.3.15, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.16 і 4.8.7, 4.10.1- 4.10.7
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1283.  
	
	пункты 6.2.1, 5.2 і 5.1, дадатак А (А.1) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1284.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.3, 5.4 і 5.5
ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	1285.  
	
	пункты 5.3, 5.4 і 5.5
ДАСТ 34939-2023 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1286.  
	
	пункты 4.5.2, 4.5.14 і 4.5.15
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1287.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.3 і 5.5
ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	1288.  
	
	пункты 5.3 і 5.5
ДАСТ 34939-2023 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1289.  
	
	пункты 4.5.2 і 4.5.15
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1290.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.3 і 5.5
ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	1291.  
	
	пункты 5.3 і 5.5
ДАСТ 34939-2023 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1292.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4.4 і 4.4.7 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1293.  
	
	пункт 4.4.2 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1294.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.3 (падпункты а і б)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1295.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.8
ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	1296.  
	
	пункт 4.8
ДАСТ 34939-2023 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1297.  
	
	пункт 4.1.1 і 4.5.1 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1298.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.9.1, 4.3.2-4.3.5, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12 і 4.5.26
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1299.  
	
	пункт 4.9.3 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1300.  
	пункт 17 раздзела v
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1301.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1302.  
	
	пункт 7.2 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1303.  
	пункт 21 раздзела v
	пункты 4.1.14, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.18, 4.5.17 (дадатак Б), 4.5.18, 4.7.2, 4.11.1, 4.11.5, 4.11.6 і 4.11.7 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1304.  
	
	пункты 1.2.4 і 1.2.5
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1305.  
	
	пункты 4.5.32 
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1306.  
	
	пункт 4.5.17 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1307.  
	пункт 22 раздзела v
	пункты 4.1.6, 4.1.15, 4.2.7 (падпункты 2, 3, 4), 4.6.15, 4.4.7, 4.6.5, 4.6.6, 4.7.1, 4.8.2, 4.8.5 і 4.10.1
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1308.  
	пункт 23 раздзела v
	пункты 4.2.2, 4.2.7 (апошні сказ), 4.6.12, 4.8.3, 4.8.4 і 4.8.7 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1309.  
	пункт 24 раздзела v
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1310.  
	пункт 26 раздзела v
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1311.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1312.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1313.  
	пункт 27 раздзела v
	дадатак Д, табліца Д.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	1314.  
	
	пункт 4.5.20 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1315.  
	пункт 28 раздзела v
	пункты 4.1.6 (падпункты 1 і 2), 4.6.12, 4.8.2 і 4.8.6
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1316.  
	пункт 29 раздзела v
	дадатак А 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1317.  
	пункт 30 раздзела v
	пункты 4.1.6 (падпункт 2), 4.5.5, 4.6.1, 4.6.3 і 4.6.17
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1318.  
	пункт 33 раздзела v
	пункты 4.8.6 і 4.1.6 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1319.  
	пункт 36 раздзела v
	пункт 4.1.41
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1320.  
	пункт 37 раздзела v
	пункт 4.1.6 (падпункты 1 і 2)
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1321.  
	пункт 38 раздзела v
	пункты 4.5.5, 4.5.7, 4.5.8 і 4.5.10
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1322.  
	пункт 39 раздзела v
	пункты 4.5.22 табліца А.9 дадатку А, і 4.5.20, табліцы А.10, А.11 дадатку А ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1323.  
	пункт 40 раздзела v
	пункты 4.4.7 і 4.5.22, табл. А. 9
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1324.  
	пункт 41 раздзела v
	пункт 4.10.7
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1325.  
	пункт 42 раздзела v
	пункт 4.5.10 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1326.  
	
	пункт 3.2.2 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1327.  
	пункт 43 раздзела v
	пункты 4.4.8, 4.1.6 (падпункт 15) і 4.5.22 (табліца А.9)
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1328.  
	пункт 44 раздзела v
	пункты 4.6.7, 4.6.8 і 4.8.4
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1329.  
	пункт 47 раздзела v
	пункт 4.6.9
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1330.  
	пункт 48 раздзела v
	пункт 4.5.3
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1331.  
	пункт 49 раздзела v
	пункты 4.1.14 і 4.3.12
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1332.  
	пункт 50 раздзела v
	пункты 4.6.1 (падпункт 3), 4.6.17 і 4.6.18
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1333.  
	пункт 53 раздзела v
	пункты 4.1.6 (падпункт 5), 4.5.24 і 4.5.25
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1334.  
	
	пункты 5.1.2 і 5.2.1
ДАСТ 33434-2015 -2011 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1335.  
	пункт 56 раздзела V
	пункты 4.5.40, 4.10.5 (абзац 2) і 4.11.2
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1336.  
	
	пункты 4.10.4, 4.10.5, 4.5.13 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1337.  
	
	пункты 5.2 і 5.11
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1338.  
	пункт 57 раздзела v
	пункты 4.5.14 (табл. А.4, А.1), 4.5.15 (табл. А.3), 4.5.16 (табл. А.2), 4.5.11, 4.5.21 (табл. А.5, А.6, А.7), 4.5.13, 4.5.12, 4.11.2, 4.5.23 (табл. А.8) і 4.5.22 (табл. А.9) 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1339.  
	пункт 59 раздзела v
	пункты 4.5.17 (дадатак Б), 4.5.18 і 4.11.7
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1340.  
	пункт 60 раздзела v
	пункты 4.1.7 і 4.1.8
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1341.  
	пункт 61 раздзела v
	пункт 4.11.5
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1342.  
	пункт 62 раздзела v
	пункты 4.10.2, 4.10.4 і 4.10.5
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1343.  
	
	пункты 5.2 і 5.11
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1344.  
	пункт 66* раздзела v
	пункт 4.5.17 (у частцы пераходных пляцовак)
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1345.  
	пункт 67 раздзела v
	пункт 4.1.1 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1346.  
	пункт 68* раздзела v
	абзацы 1, 2 пункта 1.2.3
ДАСТ 12.2.056-81 «ССБП. Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1347.  
	пункт 69 раздзела v
	пункт 4.4.16
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1348.  
	пункт 70 раздзела v
	пункт 4.4.3
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1349.  
	пункт 71 раздзела v
	пункты 4.1.6 (падпункт 4)
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1350.  
	пункт 72 раздзела v
	пункты 4.4.19 і 4.4.20 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1351.  
	пункт 73 раздзела v
	пункт 4.10.8
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1352.  
	пункт 74 раздзела v
	дадатак А
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі» 
	

	1353.  
	пункт 75 раздзела v
	падпункт 4 пункта 4.10.9
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1354.  
	пункт 76* раздзела v
	падпункт 9 пункта 4.1.6
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1355.  
	пункт 77 раздзела v
	пункты 4.5.12, 4.5.13 і 4.8.7,
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1356.  
	пункт 78 раздзела v
	пункт 4.2.6
ДАСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1357.  
	пункт 90 раздзела v
	пункты 4.1.9-4.1.12
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1358.  
	
	пункт 3.3.16
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1359.  
	пункт 91 раздзела v
	пункты 4.1.9 і 4.1.10
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1360.  
	
	пункт 4.1.34
ДАСТ 31187-2011 «Цеплавозы магістральныя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1361.  
	пункт 93 раздзела v
	пункты 1.3.5, 1.3.6 і 3.3.16
ДАСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1362.  
	
	пункты 4.1.11 і 4.1.12 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1363.  
	пункт 94 раздзела v
	пункт 4.5.17 дадат. Б (шырыня праходу)
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1364.  
	
	пункт 1.1.7 
ДАСТ 12.2.056-81 «ССБП. Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1365.  
	пункт 97 раздзела v
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1366.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1367.  
	пункт 99 раздзела v
	пункты 4.11.1, 4.12 і 4.5.27 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1368.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1369.  
	
	ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1370.  
	пункт 100 раздзела v
	пункты 4.11.1 і 4.12 
ДАСТ Р 56287-2014 «Газатурбавозы магістральныя грузавыя, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	14. Транспарцёры чыгуначныя

	1371.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 і 4.3
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца
да 31.12.2024


	1372.  
	
	пункты 5.2 або 5.3
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў
	прымяняецца
з 01.01.2025

	1373.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 2.1 (у частцы паказчыка «адпаведнасць кліматычнага выканання»)
ДАСТ 15150-69 «Машыны, прыборы і іншыя тэхнічныя вырабы. Выкананні для розных кліматычных раёнаў. Катэгорыі, умовы эксплуатацыі, захоўвання і транспартавання»
	

	1374.  
	
	пункт 6.1.3 (за выключэннем рэжыму пры рамонце)
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1375.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 7.3 (табліца 6, радок 3)
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1376.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункт 7.3 (табліца 6, радок 4)
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1377.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1378.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункты 8.1- 8.3
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1379.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2 (у частцы паказчыка «тармазны шлях»)
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	1380.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	раздзел 4, табліца 1
ДАСТ 34759–2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	1381.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.1.3
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1382.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.3.9 
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1383.  
	падпункт «у» пункта 13* раздзела V
	пункты 8.1.12, 8.1.16.3,
8.2.9 (пералікі 1-3)
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»

	

	1384.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 8.3
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	За выключэннем транспарцёраў, канструкцыя якіх не дапускае ці не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда

	1385.  
	
	пункт А.1.1
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	За выключэннем транспарцёраў, канструкцыя якіх не дапускае ці не прадугледжвае праход па сартавальных горках і (або) праход па апарэлі з’езда

	1386.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V
	пункты 8.1 і 8.2
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1387.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 6.1.3 і 6.3.9
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1388.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 4.2 і 4.6
ДАСТ 34434-2018 «Тармазныя сістэмы грузавых чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні і правілы разліку»
	

	1389.  
	пункт 47* раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.3.1 
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1390.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 4.4 (у частцы паказчыка «трываласць засцерагальных (падтрымвальных) устройстваў»)
ДАСТ 34772–2021 «Транспарцёры чыгуначныя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1391.  
	пункт 53 раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1392.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1393.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	15. Электравозы магістральныя: пастаяннага току, пераменнага току, двухсістэмныя (пераменнага і пастаяннага току), іншыя

	1394.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030



	1395.  
	
	пункты 5.1.1, 5.1.9.1 і 5.1.9.4
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1396.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4, 4.5, 5.17 і 5.18
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1397.  
	
	пункт 5.2.2, і пункты 5.2.7-5.2.10
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1398.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3, 5.24, 5.41, 5.45, 6.31 і 11.1.4 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункт 5.1.2 
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага электрарухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	1399.  
	
	пункты 4.1-4.3 
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1400.  
	
	пункт 5.1
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1401.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.17 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1402.  
	
	пункт 5.1.6 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1403.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.9 (абзацы 2-3), і пункты 6.18-6.20
ДАСТ Р 55364-2012 Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1404.  
	
	пункты 5.1.7 і 5.2.3
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1405.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.12 і 7.13
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1406.  
	
	пункт 5.2.12
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1407.  
	
	пункты 1.4.3 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1408.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.31
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункт 5.4.1
	прымяняецца да 31.12.2030

	1409.  
	
	пункт 5.4.1
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1410.  
	
	пункт 5.1.10
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1411.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.15 і 7.25*
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1412.  
	
	пункт 5.2.11
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1413.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V

	пункт 11.1.4 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1414.  
	
	пункты 5.1.2- 5.1.5
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1415.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	1416.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункт 11.1.3 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1417.  
	
	пункт 5.2.1
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1418.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.11 і 4.12* 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1419.  
	
	пункт 5.4.3
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1420.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.13, 4.14, 4.18 (абзац 4), 11.4.5 (у частцы патрабаванняў таксікалагічнай бяспекі і патрабаванняў санітарнага заканадаўства), 11.5.1, 11.6.1 (абзацы 1, 2, 3, 6), 11.6.2, 11.7.1 (абзац 1,2), 11.7.2, 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6 (абзац 1), 11.7.7, 1.8.2 (1 сказ)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1421.  
	
	пункт 4.2.3 (акрамя другога абзаца)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1422.  
	
	пункт 11.7.1 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» (у частцы паказчыкаў інфрагуку) – Дадатак Г (Табліца Г.1) 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1423.  
	
	пункты 5.8.5 - 5.8.15, і пункты 5.10.1 - 5.10.3
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1424.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.36
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1425.  
	
	пункты 5.1.11.1 - 5.1.11.5
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1426.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1427.  
	
	пункты 5.24 і 5.41
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1428.  
	
	пункты 5.1.11.1 -5.1.11.4
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1429.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.10, 5.12*, 5.13*, 5.14*, 5.15*, 5.16*, 5.28, 5.37 (сказы 1 і 3), 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1 і пункты 11.4.3-11.4.6
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1430.  
	
	замест пунктаў 5.10, 11.4.4, 11.4.5 
ДАСТ Р 55364-2012 – пункты 5.2, 5.5 (абзац 2), 6.2.1, 8.1, дадатак А, табліца А.2, п.п. 1.1, 1.3- 1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў)
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1431.  
	
	пункты 5.7.1 - 5.7.9
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1432.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.9, 6.23, 6.24 і 6.28
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1433.  
	
	пункты 5.2.2, 5.2.7 - 5.2.10
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1434.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.9, 6.23, 6.24 і 6.28
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1435.  
	
	пункты 5.2.2 і 5.2.9
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1436.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.23, 6.24 і 6.26
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1437.  
	
	пункты 5.2.7, 5.2.8 і 5.2.10
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1438.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.4 (акрамя 2 абзаца), 5.5, 5.37 (сказы 1 і 3) і 11.2.2
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1439.  
	
	пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 і 5.7.1
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1440.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.22
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1441.  
	
	пункты 5.1.1 і 5.2.6 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1442.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.30, 6.23-6.26 і 10.6
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1443.  
	
	пункты 5.2.2, 5.2.7-5.2.10 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1444.  
	пункт 17 раздзела V
	пункт 7.2 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1445.  
	
	пункт 8.18
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1446.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1447.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025


	1448.  
	
	падпункт 5.5.1 (акрамя пераліку п) і 5.5.2 пункта 5.5 СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1449.  
	пункт 21 раздзела V
	пункты 4.17, 5.5, 5.28, 5.38, 5.39*, 5.40, 5.46, 7.24, 11.5.1, 11.5.2 (2 сказ), 11.5.3, 11.5.4*, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7*, 11.5.8 (2 сказ), 11.5.9 і 11.5.11
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030



	1450.  
	
	пункты 1.1.7 і 2.2
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1451.  
	
	пункты 5.8.16, 5.3.4, 5.3.5, 5.6.2, 5.8.3 і 5.8.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1452.  
	пункт 22 раздзела V
	пункты 4.4, 5.46, 7.16, 7.17, 8.5 (падпункт 1, 2, 7, 8, 9, 11), 8.6 (абзац 2, 3, 4), 8.22, 8.23 і 11.2.1 ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1453.  
	
	пункты 5.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4- 5.4.6 і 5.4.11 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1454.  
	пункт 23 раздзела V
	пункты 7.17, 7.21- 7.23, 8.5 (падпункт 1, 2, 7-9, 11), 8.6 (абзац 2-4) і 8.11
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030


	1455.  
	
	пералікі «а», «д», «ж», «м», «н», «с», «т» і «у» падпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.4.9-5.4.11 СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1456.  
	пункт 24 раздзела V
	пункты 8.2 (другі абзац), 8.18 і 8.23 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» 
	прымяняецца да 31.12.2030

	1457.  
	
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1458.  
	
	пералікі «м», «н» падпункта 5.5.1, падпункт 5.5.2 пункта 5.5, пункт 5.4.4
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1459.  
	пункт 26 раздзела V
	пункты 8.22 і 8.23 ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1460.  
	
	пункт 4.3 ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1461.  
	
	пералічэнні «д», «ж» – «л» і «ц» падпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.4.2
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1462.  
	пункт 27 раздзела V
	пункты 8.12 і 11.6.2 ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1463.  
	
	пункт 5.9.2
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1464.  
	пункт 28 раздзела V
	пункты 7.19, 9.1 (падпункт 1) і 11.1.1
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1465.  
	
	пералікі «а» - «д», «ж» - «н», «х», «ц» падпункта 5.5.1 пункта 5.5 СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1466.  
	пункт 29* раздзела V
	пункты 8.13, 11.4.1, 11.4.4 (абзац 2), 11.4.10 (абзац 1) і 11.4.12
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1467.  
	
	пералікі «а», «в», «г», «д», «т», «у» падпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункт 5.7.8
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1468.  
	пункт 30* раздзела V
	пункты 7.16, 8.1 (падпункт 4), 11.1.1 і 11.6.1 (абзац 4) ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1469.  
	
	пункты 5.5, 5.4.5, 5.4.6 і 5.7.8 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1470.  
	пункт 33* раздзела V
	пункты 7.1 (падпункт 2 падпункта «б»), 8.13, 9.1 (падпункт 1), 11.1.1, 11.4.4 (абзац 2), 11.4.10 (абзац 1) і 11.4.12
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1471.  
	
	пункты 5.5 і 5.7.8 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1472.  
	пункт 34* раздзела V
	пункты 7.16, 8.1 (падпункт 4), 11.1.1 і 11.6.1 (абзац 4)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1473.  
	
	пункты 5.5, 5.4.5, 5.4.6 і 5.7.8 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1474.  
	пункт 36 раздзела V
	пункты 8.1 (падпункт 6) і 8.2 (абзац 6)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1475.  
	
	пералік «б» падпункта 5.5.1 пункта 5.5 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1476.  
	пункт 37 раздзела V
	пункт 11.1.1
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1477.  
	
	пералікі «а», «д», «е», «с», «ф», «х» падпункта 5.5.1 пункта 5.5 СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1478.  
	пункт 38 раздзела V
	пункты 4.18, 11.6.1 (абзац 3), 11.6.3-11.6.5 і 11.7.7 (абзац 1, сказ 4)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1479.  
	
	пункты 5.2.13 і 5.2.14 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1480.  
	пункт 39 раздзела V
	пункты 11.6.1 (абзац 1), 11.6.2 і 11.6.4
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1481.  
	
	пункты 5.8.11, 5.9.1 і 5.9.2 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1482.  
	пункт 40 раздзела V

	пункты 11.2.2 і 11.7.7
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1483.  
	
	пункты 4.1.4 і 4.2.3 (акрамя другога абзаца)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1484.  
	
	пункты 5.4.2 і 5.8.11 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1485.  
	пункт 41 раздзела V
	пункты 9.3 (дадатак № 5 да табліцы № 5), 9.5 і 9.9 (сказ 1) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1486.  
	
	пункт 11.4.3 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1487.  
	
	пункт 5.7.9 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1488.  
	пункт 42 раздзела V

	пункт 4.18 (першы сказ)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1489.  
	
	пункт 3.2.2 (у частцы бяспекі лабавога і бакавога шкла)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	


	1490.  
	
	пункт 5.2.13 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1491.  
	пункт 43 раздзела V
	пункты 4.1.4 і 4.2.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	


	1492.  
	
	пункт 5.8.11
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1493.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 7.1 (падпункт б, пункт 1), 7.2, 7.15, 7.18, 7.20, 7.23 і 7.25*
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1494.  
	
	пункт 5.2.11, пералікі «д», «ж» - «л», «х» падпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13 і 5.4.15 СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1495.  
	пункт 45 раздзела V
	пункт 7.11
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1496.  
	
	пункт 5.2.11, 5.4.15, пералік «д», «ж», падпункта 5.5.1 пункта 5.5 «СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1497.  
	пункт 47 раздзела V
	пункты 7.12 і 7.13* 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1498.  
	
	пункт 5.2.12 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1499.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 11.1.3
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1500.  
	
	пункт 5.2.1 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1501.  
	пункт 49 раздзела V
	пункт 11.3.1
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1502.  
	
	пункт 5.6.2 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1503.  
	пункт 50* раздзела V
	пункты 7.14 і 7.28
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1504.  
	
	пункт 5.4.15 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1505.  
	пункт 53 раздзела V
	пункт 6.31
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1506.  
	
	пункт 5.1.10 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1507.  
	пункт 56 раздзела V
	пункт 11.4.5 (у частцы патрабаванняў таксікалагічнай бяспекі і патрабаванняў санітарнага заканадаўства) 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1508.  
	
	пункт 1.5.7
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1509.  
	
	пункты 5.7.4, 5.8.12, 5.10.2 і 5.10.3 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1510.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 4.13, 4.14, 11.7.1 (абзац 1,2), 11.7.2, і пункты 11.7.4- 11.7.7
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1511.  
	
	По пункту 11.7.1 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні» (у частцы паказчыкаў інфрагуку) – Дадатак Г (Табліца Г.1) 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1512.  
	
	пункты 5.8.5 - 5.8.14 і 5.10.1
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1513.  
	пункт 59 раздзела V
	пункты 11.5.1*, 11.5.2 (2 сказ) і 11.5.8 (2 сказ)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1514.  
	
	пункты 5.8.1, 5.8.3 і 5.8.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1515.  
	пункт 60 раздзела V
	пункты 6.3, 6.4 і 6.15
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1516.  
	
	пункт 5.1.12 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1517.  
	пункт 61 раздзела V
	пункт 11.5.3
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1518.  
	
	пункты 5.8.3 і 5.8.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1519.  
	пункт 62 раздзела V
	пункты 11.4.5 і 11.4.6
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1520.  
	
	пункты 5.2 і 5.3 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1521.  
	
	пункты 5.7.3 і 5.7.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1522.  
	пункт 66* раздзела V
	пункты 11.5.1 (табліца 13 у частцы шырыні пераходных пляцовак) і 11.5.4
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1523.  
	
	пункты 5.8.3 і 5.8.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1524.  
	пункт 67 раздзела V
	пункт 11.5.5
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1525.  
	
	пункты 5.8.3 і 5.8.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1526.  
	пункт 68* раздзела V
	пункт 4.16*
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
(пры наяўнасці)
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1527.  
	
	пункты 5.8.3 і 5.8.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1528.  
	пункт 69 раздзела V
	пункты 5.4 (за выключэннем 2 абзаца) і 5.37
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1529.  
	
	пералікі «а», «д», «к» падпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.3.2, 5.4.1, 5.4.13, 5.4.14 і 5.7.2 СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1530.  
	пункт 70 раздзела V
	пункты 5.38, 5.39*, 5.40 і 11.5.11
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1531.  
	
	пункт 2.2 ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1532.  
	
	пункты 5.3.2- 5.3.5
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1533.  
	пункт 71 раздзела V
	пункты 1.9.4 і 2.17
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1534.  
	
	пункт 5.14 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1535.  
	пункт 72 раздзела V
	пункты 5.24 і 5.41
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1536.  
	
	пункты 5.1.11.1 - 5.1.11.4 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1537.  
	пункт 73 раздзела V
	пункт 11.3.2
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1538.  
	
	пункт 6.1.10
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1539.  
	
	пункт 5.6.3 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1540.  
	пункт 74 раздзела V
	пункты 11.4.1, 11.4.4, 11.4.10 (абзац 1), 11.4.12 і 11.4.15 (у частцы наяўнасці вогнетушыцеляў) 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1541.  
	
	пункты 8.1, 8.2, 10.3- 10.5 дадатак А, табліца А.2, п.п. 1.1, 1.3- 1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1542.  
	
	пункты 5.4.2 і 5.7.8 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1543.  
	пункт 76* раздзела V
	пункт 1.3.3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	


	1544.  
	пункт 90 раздзела V
	пункты 4.20 і 4.23
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1545.  
	
	пункты 5.1.8, 5.2.15-5.2.17
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1546.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 4.20, 4.21,4.22* і 11.1.5
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1547.  
	
	пункты 1.3.8- 1.3.10
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	


	1548.  
	
	пункты 5.1.8 і 5.2.15 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1549.  
	пункт 93 раздзела V
	пункты 1.3.4- 1.3.7
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1550.  
	
	пункт 4.23 (1, 4 абзац)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1551.  
	
	пункты 5.2.16, 5.2.17, 5.4.2 і 5.4.16
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1552.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 11.8.3
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1553.  
	
	пункт 5.15
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1554.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1555.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1556.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 4.25 і 11.5.6
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да 31.12.2030

	1557.  
	
	пункт 5.8.1 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1558.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1559.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1560.  
	пункт 100 раздзела V
	пункт 4.25 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1561.  
	
	пункт 5.12 
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	16. Электравозы манеўровыя

	1562.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1563.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4, 4.5, 5.17 і 5.18
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1564.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3, 5.24, 5.41, 5.45, 6.31 і 11.1.4 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1565.  
	
	пункт 5.1.2
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага электрарухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1566.  
	
	пункты 4.1-4.3 
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1567.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.17 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1568.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.9 (абзацы 2-3), 6.18-6.20
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1569.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.12 і 7.13
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1570.  
	
	пункт 1.4.3 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1571.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.4.1
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1572.  
	
	пункт 6.31 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1573.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V
	пункты 7.15 і 7.25*
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1574.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V
	пункт 11.1.4 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1575.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	1576.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V
	пункт 11.1.3 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1577.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.11 і 4.12*
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1578.  
	
	пункт 5.4.1 (абзац 1, падпункт 3) 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1579.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.13, 4.14, 4.18 (абзац 4), 11.4.5 (у частцы патрабаванняў таксікалагічнай бяспекі і патрабаванняў санітарнага заканадаўства), 11.5.1 (або пункты 1.2.3 (абзац 1, 2), 1.2.4 (абзацы 2, 3, 5–8) ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»), 11.6.1 (абзацы 1, 2, 3, 6), 11.6.2, 11.7.1, 11.7.2 (абзац 1,2), 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6 (абзац 1), 11.7.7 і 11.8.2 (1 сказ)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1580.  
	
	пункт 4.2.3 (акрамя другога абзаца)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1581.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.36
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1582.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1583.  
	
	пункты 5.24 і 5.41
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1584.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.10, 5.12*, 5.13*, 5.14*, 5.15*, 5.16*, 5.28, 5.37 (сказы 1 і 3), 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1, і пункты 11.4.3-11.4.6
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
замест пунктаў 5.10, 11.4.4, 11.4.5 
ДАСТ Р 55364-2012 – пункты 5.2, 5.5 (абзац 2), 6.2.1, 8.1, дадатак А, табліца А.2, п.п. 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў)
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1585.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.9, 6.23, 6.24 і 6.28
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1586.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.9, 6.23, 6.24 і 6.28
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1587.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.23, 6.24 і 6.26
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1588.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.4 (акрамя 2 абзаца), 5.5, 5.37 (сказы 1 і 3) і 11.2.2
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1589.  
	падпункт «х» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	

	1590.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.22
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1591.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.30, 6.23-6.26 і 10.6
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1592.  
	пункт 17 раздзела V
	пункты 8.18 і 8.20
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1593.  
	
	пункт 7.2
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1594.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1595.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1596.  
	пункт 21 раздзела V
	пункты 1.1.7* і 2.2
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1597.  
	
	пункты 4.17, 5.28, 5.38, 5.39*, 5.40, 5.46, 5.5, 7.24, 11.5.1 (або пункты 1.2.3 (абзац 1, 2), 1.2.4 (абзацы 2, 3, 5–8) ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»), 11.5.2 11.5.2 (2 сказ) (пры наяўнасці канструкцыі), 11.5.3, 11.5.4*, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7*, 11.5.8 (2 сказ), 11.5.9 і 11.5.11 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1598.  
	пункт 22 раздзела V
	пункты 4.4, 5.46, 7.16, 7.17, 8.5 (абзац 1, 2, 7, 8, 9, 11), 8.6 (абзац 2, 3, 4), 8.22, 8.23 і 11.2.1 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1599.  
	пункт 23 раздзела V
	пункты 7.17, 7.21-7.23, 8.5 (абзац 1, 2, 7, 8, 9, 11), 8.6 (абзац 2, 3, 4) і 8.11
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1600.  
	пункт 24 раздзела V
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1601.  
	
	пункты 8.2 (абзац 2), 8.18 і 8.23 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1602.  
	пункт 26 раздзела V
	пункты 8.22 і 8.23
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1603.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1604.  
	пункт 27 раздзела V
	пункты 8.12 і 11.6.2
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1605.  
	пункт 30* раздзела V
	пункты 7.16, 8.1 (абзац 4), 11.1.1 і 11.6.1 (абзац 4)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1606.  
	пункт 31 раздзела V

	пункты 8.14 (абзац 2) і 9.1 (абзац 1) 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1607.  
	пункт 32 раздзела V
	пункты 11.1.1 (абзац 3, 4) і 11.6.1 (абзац 4)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1608.  
	пункт 36 раздзела V
	пункты 8.1 (абзац 6) і 8.2 (абзац 6)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1609.  
	пункт 37 раздзела V
	пункт 11.1.1 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1610.  
	пункт 38 раздзела V
	пункты 4.18, 11.6.1 (абзац 3), 11.6.3-11.6.5 і 11.7.7 (абзац 1, сказ 4)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1611.  
	пункт 39 раздзела V
	пункты 11.6.1 (абзац 1), 11.6.2 і 11.6.4
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1612.  
	пункт 40 раздзела V

	пункты 11.2.2 і 11.7.7
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1613.  
	
	пункты 4.1.4 і 4.2.3 (акрамя другога абзаца)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1614.  
	пункт 41 раздзела V
	пункт 11.4.3
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1615.  
	
	пункты 9.3 (дадатак № 5 да табліцы № 5), 9.5 і 9.9 (сказ 1) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1616.  
	пункт 42 раздзела V

	пункт 4.18 (абзац 1) 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1617.  
	
	пункт 3.2.2
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1618.  
	пункт 43 раздзела V
	пункты 4.1.4 і 4.2.3 (акрамя другога абзаца)
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1619.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 7.1 (абзац 1, падпункт б), 7.2, 7.15, 7.18, 7.20, 7.23 і 7.25*
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1620.  
	пункт 45 раздзела V
	пункт 7.11
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1621.  
	пункт 47 раздзела V
	пункты 7.12 і 7.13* 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1622.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 11.1.3
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1623.  
	пункт 49 раздзела V
	пункт 11.3.1
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1624.  
	пункт 50* раздзела V
	пункты 7.14 і 7.28
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1625.  
	пункт 53 раздзела V
	пункт 6.31
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1626.  
	пункт 56 раздзела V
	пункт 11.4.5 (у частцы патрабаванняў таксікалагічнай бяспекі і патрабаванняў санітарнага заканадаўства) 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1627.  
	
	пункт 1.5.7 
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1628.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 4.13, 4.14, 11.7.1 (абзац 1,2), 11.7.2, і пункты 11.7.4-11.7.7
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1629.  
	пункт 59 раздзела V
	пункты 11.5.1* (або пункты 1.2.3 (абзац 1, 2), 1.2.4 (абзацы 2, 3, 5–8) ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»), 11.5.2 (2 сказ) (пры наяўнасці канструкцыі) і 11.5.8 (2 сказ)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1630.  
	пункт 60 раздзела V
	пункты 6.3, 6.4 і 6.15
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1631.  
	пункт 61 раздзела V
	пункт 11.5.3
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1632.  
	пункт 62 раздзела V
	пункты 11.4.5 і 11.4.6*
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1633.  
	
	пункты 5.2 і 5.3 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1634.  
	пункт 66* раздзела V
	пункты 11.5.1 (табліца 13 у частцы шырыні пераходных пляцовак) і 11.5.4
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1635.  
	пункт 67 раздзела V
	пункт 11.5.5
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1636.  
	пункт 68* раздзела V
	пункт 4.16* 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1637.  
	пункт 69 раздзела V
	пункты 5.4 (за выключэннем 2 абзаца) і 5.37 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1638.  
	пункт 70 раздзела V
	пункт 2.2
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1639.  
	
	пункты 5.38, 5.39*, 5.40 і 11.5.11
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1640.  
	пункт 71 раздзела V
	пункты 1.9.4 і 2.17
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1641.  
	пункт 72 раздзела V
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1642.  
	
	пункты 5.24 і 5.41
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1643.  
	пункт 73 раздзела V
	пункт 11.3.2
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункт 6.1.10
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1644.  
	пункт 74 раздзела V
	пункты 11.4.1, 11.4.4, 11.4.10 (абзац 1), 11.4.12 і 11.4.15 (у частцы наяўнасці вогнетушыцеляў) 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1645.  
	
	пункты 8.1, 8.2 і 10.3- 10.5 дадатак А, табліца А.2, п.п. 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў) 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1646.  
	пункт 90 раздзела V
	пункты 4.20 і 4.23
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1647.  
	пункт 93 раздзела V
	пункты 1.3.4-1.3.7
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	1648.  
	
	пункт 4.23 (1, 4 абзац)
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1649.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 11.8.3
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняюцца да распрацоўкі адпаведнага міждзяржаўнага стандарту і ўключэння яго ў гэты пералік

	1650.  
	
	пункт 5.15
СТ РК 2808-2016 «Лакаматывы. Патрабаванні бяспекі»
	

	1651.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1652.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1653.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 4.25 і 11.5.6 
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1654.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1655.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1656.  
	пункт 100 раздзела V
	пункт 4.25
ДАСТ Р 55364-2012 «Электравозы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	17. Электрацягнікі, электраматрысы: пастаяннага току, пераменнага току, 
двухсістэмныя (пастаяннага і пераменнага току), іх вагоны

	1657.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V 
	пункт 4.5
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні
	прымяняецца да 31.12.2030

	1658.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V 
	пункты 4.7, 4.17 і 9.1.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1659.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V 
	пункты 5.1.1 і 5.1.2
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага электрарухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1660.  
	
	пункты 4.5, 5.18.1, 5.18.2-5.18.4, 5.18.6, 7.10.1, 7.10.2, 7.15 (абзац 1 табліца 8 (радок 1-4), табліца 9 (радок 2), 7.16, 10.10 (абзац 1) і 11.1 (абзац 5)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1661.  
	падпункт «г» пункта 13 раздзела V 
	пункт 5.14.1
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1662.  
	
	пункт 4.1.4 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	1663.  
	падпункт «д» пункта 13 раздзела V 
	пункты 5.14.2- 5.14.4 і пункты 5.14.14-5.14.16
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1664.  
	
	Замест пунктаў 5.14.2- 5.14.4 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункты 4.1.1- 4.1.3 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1665.  
	падпункт «е» пункта 13 раздзела V 
	пункт 6.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1666.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V 
	пункт 5.4.1 (пералік 4)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1667.  
	падпункт «з» пункта 13 раздзела V 
	пункты 6.3, 6.4* (абзацы 2, 3) і 6.14 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1668.  
	падпункт «і» пункта 13 раздзела V 
	пункт 5.15
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1669.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	1670.  
	падпункт «к» пункта 13 раздзела V 
	пункт 5.17
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1671.  
	падпункт «л» пункта 13 раздзела V 
	пункт 4.18
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1672.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V 
	пункты 4.21 (абзац 1), 7.5 (абзац 2), 10.1.1 (абзац 1, сказ 1), 10.1.2, 10.1.3 (абзацы 1, 4), 10.1.4, 10.1.5, 10.2 (абзацы 2 і 7), 10.7, 11.10 і 11.11 (абзац 2), дадаткі В, Г, Д, Е, Ж, І, Л
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1673.  
	падпункт «н» пункта 13 раздзела V 
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1674.  
	
	пункты 7.10.1 і 7.10.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1675.  
	падпункт «о» пункта 13 раздзела V 
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) 
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1676.  
	
	пункты 7.10.1 і 7.10.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1677.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V 
	пункты 7.11 (абзац 2, 3 (сказ 2)), 7.12 (абзац 1), 7.17 (абзац 2), 7.18 (абзац 3), 7.20 (абзац 3), 7.22, 10.1.2 (абзац 2), 11.5.2, 11.5.5, 11.6.1 (абзац 2), 11.6.2, 11.6.3, 11.7 і 11.8, дадатак Б
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1678.  
	
	пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1 і 8.4, Дадатак А, табліца А.1, А.2 (пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1679.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V 
	пункты 5.13, 5.14.7, 5.14.8 і 5.14.10-5.14.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1680.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V 
	пункты 5.13, 5.14.7, 5.14.8 і 5.14.10- 5.14.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1681.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V 
	пункты 5.14.6, 5.14.10 і 5.14.11
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1682.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V 
	пункты 4.13, 7.1 (абзацы 1, 3), 7.12 (абзацы 1, 2), 7.17 (абзацы 2, 4), 7.18 (абзац 3) і 7.22
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1683.  
	падпункт «ц» пункта 13 раздзела V 
	пункты 5.14.7* і 5.14.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1684.  
	падпункт «ч» пункта 13 раздзела V

	пункты 5.14.7 (для пуцей неагульнага карыстання), 5.18.2, 5.18.4 і 5.18.6 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1685.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.8, 5.11- 5.13 і 5.14.11
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1686.  
	пункт 16 раздзела V
	пункты 7.1 і 7.2
ДАСТ 32410-2013 «Крэш-сістэмы аварыйныя чыгуначнага рухомага саставу для пасажырскіх перавозак»
	

	1687.  
	пункт 17 раздзела V
	пункт 7.2
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1688.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1689.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1690.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 5.1.6
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1691.  
	
	пункты 6.9 (абзац 2 сказ 3), 6.11, 7.12 (абзацы 3,4), 7.20 (абзац 3), 7.22, 10.2 (абзац 6), 11.1 (абзац 3), 11.5.1, 11.9.2 (абзацы 3, 4) і 11.9.3, Дадаткі Б, Л
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1692.  
	пункт 22 раздзела V
	пункты 6.4 (абзацы 2, 3)*, 6.12, 6.14 (абзац 1), 6.15 (абзац 1, падпункт 4, 5, 7), 6.23, 6.24, 7.2 (абзац 2), 7.12 (абзац 1), 7.22, 11.1 (абзац 1, падпункт 1, 2, 6), 11.1 (абзац 2) і 11.5.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1693.  
	пункт 23 раздзела V
	пункты 6.18, 6.19, 8.5 (абзац 2, падпункт 2-5) і 8.6 (абзац 3)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1694.  
	пункт 24 раздзела V

	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1695.  
	пункт 26 раздзела V
	пункт 8.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1696.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1697.  
	
	пункт 4.3.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1698.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	1699.  
	пункт 27 раздзела V
	пункт 10.2 (абзац 7)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1700.  
	пункт 35 раздзела V
	пункты 6.1 (абзац 1 падпункт 2), 8.2 (падпункты 1, 2), 8.4*, 9.1.1 (абзац 1, падпункт 1), 9.2.1 (абзац 1, падпункты 1, 6), 9.2.2* (абзацы 1, 5) і 11.5.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1701.  
	
	пункт 8.1, Табліца А.1 дадатку А
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1702.  
	пункт 36 раздзела V

	пункт 9.1.1 (абзац 1, падпункт 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1703.  
	пункт 37 раздзела V
	пункты 8.1 і 8.2 (падпункт 1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1704.  
	пункт 38 раздзела V
	пункты 10.2 (абзацы 3, 7) і 10.3 (абзац 4), дадатак І (табліца І.1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»

	прымяняецца да 31.12.2030

	1705.  
	пункт 39 раздзела V
	пункт 10.2 (абзацы 3, 7), дадатак І (табліца І.1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1706.  
	пункт 40 раздзела V
	пункт 10.1.7 (абзац 6), дадаткі Е, Ж
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1707.  
	пункт 41 раздзела V
	пункты 11.5.2 і 11.7
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1708.  
	
	падпункт 1 пункта 5.5 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	1709.  
	пункт 42 раздзела V
	пункты 10.3 (абзацы 1, 3) і 11.5.5
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1710.  
	пункт 43 раздзела V
	пункт 10.1.7 (абзацы 2, 7)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1711.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 6.3, 6.4 (абзацы 2, 3)*, 6.14 (абзацы 1, 2), 6.23, 6.24 і 7.2 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1712.  
	пункт 45 раздзела V
	пункты 6.4 (абзац 6)* і 6.15 (абзац 1, падпункт 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1713.  
	пункт 46 раздзела V
	пункт 6.12 (сказ 1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1714.  
	пункт 47 раздзела V 
	пункт 6.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1715.  
	пункт 48 раздзела V 
	пункт 5.17
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1716.  
	пункт 49 раздзела V
	пункты 6.9 (абзац 2 сказ 3) і 7.20 (абзац 3)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1717.  
	пункт 50* раздзела V 
	пункты 6.14 (абзац 1), 6.23 і 6.24
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1718.  
	пункт 53 раздзела V 
	пункты 5.18.1 і 5.18.2 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1719.  
	
	пункт 5.4.1 (абзац 4)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1720.  
	пункт 54 раздзела V 
	пункты 5.14.5 і 5.18.12*
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1721.  
	пункт 56 раздзела V 
	пункты 10.1.1 (абзац 1, сказ 1), 11.6.1 (абзац 2) і 11.11 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1722.  
	пункт 57 раздзела V 
	пункты 10.1.2 (абзацы 1, 3, 4), 10.1.3
(абзац 1, 4), 10.1.4, 10.1.5 (падпункты а, б) і 11.10, дадаткі В, Г, Д, Е, Ж
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1723.  
	пункт 58 раздзела V
	пункты 7.5 (абзац 2) і 11.11 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1724.  
	пункт 59 раздзела V 
	пункт 11.1 (абзац 3) і Табліца Л.1 Дадатку Л (у частцы блакіроўкі лесвіц для падымання на дах)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1725.  
	пункт 60 раздзела V 
	пункт 5.9 ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1726.  
	пункт 61 раздзела V 
	пункт 11.5.1
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1727.  
	пункт 62 раздзела V 
	пункты 10.4 і 11.6.1 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1728.  
	
	пункты 5.2, 5.3 і 5.5
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1729.  
	пункт 63 раздзела V 
	пункты 5.19 і табліца І.2 дадатку І
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1730.  
	пункт 65 раздзела V 
	пункты 5.11 і табліца І.2 дадатку І
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1731.  
	пункт 69 раздзела V 
	пункты 7.12 (абзац 1), 7.17 (абзац 2) і 7.18 (абзац 3)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1732.  
	пункт 70 раздзела V 
	пункты 7.10.1, 7.10.2, 11.1 (абзац 4) і 11.9.3, дадатак Л (табліца Л.1) у частцы блакіроўкі лесвіц
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1733.  
	пункт 72 раздзела V 
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1734.  
	
	пункты 7.10.1 і 7.10.2 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1735.  
	пункт 73 раздзела V 
	пункт 11.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1736.  
	пункт 74 раздзела V 
	пункт 11.6.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1737.  
	
	пункты 8.1, 8.2 і 8.4, Дадатак А, табліца А.1, А. 2 (пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	1738.  
	пункт 81 раздзела V 
	пункты 9.2.1 (абзац 1, падпункт 2, 4), дадатак В, 10.7.1 (абзац 3)
і 10.7.2 (абзац 4)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1739.  
	пункт 82 раздзела V 
	пункт 5.6*
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1740.  
	пункт 85 раздзела V 
	пункты 9.2.1 (абзац 1 падпункт 2, 4) і 9.2.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1741.  
	пункт 86 раздзела V 
	пункты 10.10 (абзац 2) і 11.5.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1742.  
	пункт 87 раздзела V 
	пункт 11.5.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1743.  
	пункт 88 раздзела V 
	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 і 9.2.4 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	1744.  
	пункт 89 раздзела V 
	пункты 7.1 (абзац 1, 3), 7.4-7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4-9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, (абзац 2), 13.3, 13.3.1 і раздзел 14
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	1745.  
	пункт 90 раздзела V 
	пункты 11.2.1 (сказ 1), 11.2.2 (абзацы 2, 3) і 11.2.4 (абзац 1, сказ 1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1746.  
	пункт 91 раздзела V 
	пункты 11.2.1, 11.2.2 (абзац 1) і 11.2.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1747.  
	пункт 93 раздзела V 
	пункт 11.2.4 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1748.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1749.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1750.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 4.24 і 11.9.2 (абзац 3) 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1751.  
	
	раздзел 14 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі»
	


	1752.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1753.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1754.  
	пункт 100 раздзела V
	пункт 4.24
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	II.  Складнікі чыгуначнага рухомага саставу

	18. Аўтаматычны рэгулятар тармазной рычажнай перадачы (аўтарэгулятар)

	1755.  
	падпункт «б» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1 і 4.4 (табліца 1)
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	

	1756.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 7.1 
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	

	1757.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 5.1
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	

	1758.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.1
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	

	19. Аўтаматычны стаяначны тормаз чыгуначнага рухомага саставу

	1759.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.1.4 (для грузавых вагонаў), 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.5 і 6.1
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1760.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.5.1 і 5.5.2 
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1761.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 10.3
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1762.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 5.6.1 
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1763.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	20. Адаптары колавых пар цялежак грузавых вагонаў

	1764.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1.2, 5.1.1.3 (пры наяўнасці ў канструкцыі неметалічных або металапалімерных складнікаў) і 5.1.2
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1765.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.3 (пры наяўнасці ў канструкцыі неметалічных або металапалімерных складнікаў), 5.2.2.5 (для апорных паверхняў пад падшыпнік, для ўпорных паверхняў пад падшыпнік пры адсутнасці ўмацавання), 5.2.2.6 (для ўпорных паверхняў пад падшыпнік пры наяўнасці ўмацавання), 5.2.2.7 (пры наяўнасці ўмацавання апорнай паверхні пад бакавую раму) і 5.3.2.2 (для літых адаптараў з чыгуну)
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1766.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.4, 5.1.3 (пры наяўнасці ў канструкцыі неметалічных або металапалімерных складнікаў), 5.2.2.4 і 5.1.8
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1767.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1768.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1769.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.7.4 (другі сказ)
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1770.  
	
	пункты 5.7.1 
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1771.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.7.4 (сказ 1)
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	21. Апараты высакавольтныя аховы і кантролю
чыгуначнага рухомага саставу ад токаў кароткага замыкання

	1772.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.6- 2.8 і 2.11 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1773.  
	
	Пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.6-4.8 і 4.11
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1774.  
	
	пункты 8.1.7, 8.1.8, 8.1.12- 8.1.14 і 8.2.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	1775.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1776.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1777.  
	абзац 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 2.15.2 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1778.  
	
	Пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1779.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	22. Балансір трохвосевай цялежкі грузавых вагонаў

	1780.  
	падпункт «б», «р» і «с» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.4.1, 4.1.4.3, 4.2.4 і 4.2.5
ДАСТ 34767-2021 «Балансір трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1781.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1782.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	23. Бэлька надрысорная грузавога вагона

	1783.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 і 4.3.18
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі

	1784.  
	
	пункты 5.3.2.4 і 5.3.2.5 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежак, прымяняецца да 31.12.2030

	1785.  
	
	пункты 4.2.2, 4.2.4 і 4.2.5
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
пункт 4.3.18
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі

	1786.  
	падпункты «р», «с» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1.1
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	1787.  
	
	пункты 5.2.2 і 5.3.2.9
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	1788.  
	
	пункт 4.1.1.1
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	1789.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1.3
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	1790.  
	
	пункт 5.2.2 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	1791.  
	
	пункт 4.1.1.3
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	1792.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 4.1.1.1 і 4.1.1.3
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	1793.  
	
	пункты 5.2.2 і 5.3.2.9 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	1794.  
	
	пункты 4.1.1.1 і 4.1.1.3
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	1795.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1796.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1797.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	1798.  
	
	пункты 5.7.3 і 5.7.5 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	1799.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	1800.  
	пункт 103 раздзела V 
	пункты 4.3.11, 4.3.12 і 4.7
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	1801.  
	
	пункты 5.7.3 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі
прымяняецца да 31.12.2030

	1802.  
	
	пункты 4.3.11, 4.3.12 і 4.7
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі

	1803.  
	пункт 104 раздзела V 
	пункт 4.7.3
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	1804.  
	
	пункт 5.7.5 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі
прымяняецца да 31.12.2030

	1805.  
	
	пункт 4.7.4
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	1806.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.7.4
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	1807.  
	
	пункт 4.7.5
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	24. Бэлька злучальная чатырохвосевай цялежкі грузавых вагонаў

	1808.  
	падпункты «б», «р» – «т» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3 і 4.1.3
ДАСТ 34768-2021 «Бэлька злучальная чатырохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1809.  
	
	пункты 5.3.3.7, 5.2.2 і 5.3.3.4 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1810.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1811.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1812.  
	пункты 99, 103 і 104 раздзела V
	пункты 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 і 4.4.4
ДАСТ 34768-2021 «Бэлька злучальная чатырохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1813.  
	
	пункты 5.7.3 і 5.7.5
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1814.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.4.5
ДАСТ 34768-2021 «Бэлька злучальная чатырохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	25. Бэлька шворнавая трохвосевай цялежкі грузавых вагонаў

	1815.  
	падпункты «б», «р» – «т» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.1.1, 4.1.1.3 і 4.3.20
ДАСТ 34769-2021 «Бэлька шворнавая трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1816.  
	
	пункты 4.2.2, 4.2.4 і 4.2.5
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў»
	

	1817.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1818.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1819.  
	пункты 99, 103 і 104 раздзела V
	пункты 4.5.1, 4.5.2 і 4.5.4
ДАСТ 34769-2021 «Бэлька шворнавая трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1820.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.5.5
ДАСТ 34769-2021 «Бэлька шворнавая трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	26. Бандажы для чыгуначнага рухомага саставу

	1821.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5 і 4.8
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1822.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.8
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1823.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5, 4.8 і 4.10
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1824.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.8, 4.9, 4.11 і 4.16
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1825.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.8 - 4.11 і 4.16
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1826.  
	
	пункт 5.1
ДАСТ Р 52366-2005 «Бандажы чарнавыя для лакаматываў чыгунак з шырокай каляёй. Тыпы і памеры»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1827.  
	пункт 55 раздзела V
	пункты 4.8 - 4.11 і 4.16
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1828.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1829.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1830.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.15
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	27. Башмакі магнітарэйкавага тормаза

	1831.  
	падпункт «б» пункта 13,
пункт 15 раздзела V
	пункты 3.2.10, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.43 і 3.2.44
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	1832.  
	
	пункт 4.2.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1833.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 3.2.22
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	1834.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1835.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1836.  
	
	пункт 3.3.1 
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	1837.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 3.3.3
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	1838.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 3.3.1
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	28. Башмакі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу

	1839.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.3.1
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1840.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.1.3, 5.2.1.6 і 5.4
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1841.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1842.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1843.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.6.1
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	29. Блакіроўка тармазоў

	1844.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.8 і 4.7
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1845.  
	пункт 15 раздзела V
	раздзел 6
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1846.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1847.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1848.  
	пункты 99, 101
і 106 раздзела V
	раздзел 5
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	30. Бакавыя вырабы зашклення пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі, 
маторвагоннага рухомага саставу

	1849.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.18*, 5.2.19*, 5.2.20*, 5.2.21, 5.2.28*, 5.2.29* і 5.2.32 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1850.  
	
	пункты 5.2.13*, 5.2.14*, 5.2.15, 5.2.19, 5.2.21
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы».
	прымяняецца з 01.01.2025

	1851.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.18*, 5.2.19*, 5.2.20*, 5.2.21, 5.2.28*, 5.2.29* і 5.3.1 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1852.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	1853.  
	
	пункты 5.2.13*, 5.2.14*, 5.2.15, 5.2.19 і 10.5 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы».
	прымяняецца з 01.01.2025

	1854.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1855.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1856.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.5.1 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 101, 105 і 106 раздзела V)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1857.  
	
	пункты 5.4 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пункта 99 раздзела V) і 6.5* (для аварыйных выхадаў) 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1858.  
	
	пункт 6.11 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1859.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1860.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1861.  
	пункты 101 і 105 раздзела V
	пункт 5.5.1 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 101, 105 і 106 раздзела V)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1862.  
	
	пункты 5.4 і 6.5* (для аварыйных выхадаў) 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	31. Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі перанапружанняў 
для электрарухомага саставу

	1863.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 8.3.1 - 8.3.4
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1864.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.3.1 - 8.3.4
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1865.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1866.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1867.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1868.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1869.  
	абзац 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1870.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1871.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	32. Паветраразмеркавальнікі

	Паветраразмеркавальнікі для пасажырскага рухомага саставу

	1872.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1 і 4.2.1 (пункты 3 і 4, табліца 4.1) (для паветраразмеркавальнікаў з бесступеньчатым адпусканнем аўтаматычных тармазоў) або 4.2.2 (пункты 3 і 4, табліца 4.2) (для паветраразмеркавальнікаў са ступеньчатым адпусканнем аўтаматычных тармазоў)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1873.  
	пункт 15 раздзела V
	Пункты 4.1.1 і 4.2.1 (табліца 4.1) (для паветраразмеркавальнікаў з бесступеньчатым адпусканнем аўтаматычных тармазоў) або 4.2.2 (табліца 4.2) (для паветраразмеркавальнікаў са ступеньчатым адпусканнем аўтаматычных тармазоў) 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1874.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні» (у частцы разліку паказчыкаў надзейнасці)
	

	1875.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1876.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1877.  
	
	пункт 8.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1878.  
	пункт 101 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1879.  
	пункт 106 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Паветраразмеркавальнікі для грузавога рухомага саставу

	1880.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1 і 4.2.3 (пункты 3 і 4,
табліца 4.3)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1881.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.1 і 4.2.3 (табліца 4.3)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1882.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1883.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1884.  
	
	пункт 8.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1885.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1886.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	33. Дапаможныя электрычныя машыны
для чыгуначнага рухомага саставу (магутнасцю большай за 1 кВт):
- машыны для лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу, якія з’яўляюцца асобнымі канструктыўнымі вырабамі;
- генератары падвагонныя для пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі спецыяльнага рухомага саставу;
- электрычныя машыны тармазной кампрэсарнай устаноўкі спецыяльнага рухомага саставу

	1887.  
	падпункты «б», «у» пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (у частцы працаздольнасці пры тэмпературах навакольнага паветра ад мінус 50°С да плюс 40°С і вышыні 1200 м над узроўнем мора), 5.2.4 (у частцы ўздзеяння вільготнага паветра), 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для калектарных электрычных машын), 5.12.8* (для калектарных электрычных машын), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, падпункт 5), 5.17* (для калектарных электрычных машын), 5.17.2* (для бескалектарных электрычных машын) і 6.6 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1888.  
	падпункты «в», «н», «о» пункта 13, і пункт 72 раздзела V

	пункт 6.8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1889.  
	
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	1890.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1891.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1892.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 9.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў) і 9.3
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1893.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1894.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	34. Выключальнікі аўтаматычныя хуткадзейныя
і галоўныя выключальнікі для электрарухомага саставу

	1895.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункт 8.3
ДАСТ 33798.3-2016 (IEC 60077-3:2001) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 3. Аўтаматычныя выключальнікі пастаяннага току. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1896.  
	
	пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1897.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1898.  
	
	пункты 9.11 і 9.12.1.3
ДАСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 4. Выключальнікі аўтаматычныя пераменнага току. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1899.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1900.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1901.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 6.2
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1902.  
	
	пункт 7.2
ДАСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 4. Выключальнікі аўтаматычныя пераменнага току. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1903.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1904.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	35. Высакавольтныя апаратныя скрыні для пасажырскіх вагонаў

	1905.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4 і 4.5
ДАСТ 33431-2015 «Скрыні высакавольтныя пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1906.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.6, 4.11, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 і 9
ДАСТ 33431-2015 «Скрыні высакавольтныя пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1907.  
	
	пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1908.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1909.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1910.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1911.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 8.1 
ДАСТ 33431-2015 «Скрыні высакавольтныя пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	36. Высакавольтныя міжвагонныя злучэнні (разам разетка і штэпсель)

	1912.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3 і 2.4.
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1913.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3 і 4.4.1
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1914.  
	
	пункты 8.1.12 і 8.2.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	1915.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1916.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1917.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1918.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1919.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	37. Гідраўлічныя дэмпферы чыгуначнага рухомага саставу

	1920.  
	падпункт «б» пункта 13
	пункты 5.1.4 - 5.1.6 і 5.5 
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1921.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.3.2 і 6.1
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1922.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.3.2
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1923.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.4.1 (у частцы прызначанага тэрміну службы) і 5.4.2 
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1924.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1925.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1926.  
	пункты 99, 101 раздзела V
	пункт 5.7.1
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1927.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1928.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	38. Дыскі тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	1929.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V 
	табліца 4.6 (падпункты 4.1.1 і 4.1.2 пункта 4.1 у частцы патрабаванняў да рухомага саставу да 200 км/г уключна, пункт 4.3)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1930.  
	пункт 15 раздзела V
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	1931.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1932.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1933.  
	пункт 99 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1934.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1935.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1936.  
	пункт 101 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1937.  
	пункт 106 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	39. Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу 
(кабіны машыніста цягавага, маторвагоннага і спецыяльнага самаходнага 
чыгуначнага рухомага саставу)

	1938.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.1.7* (п. 3.2.3* ДАСТ 12.2.056-81 ССБТ Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі) 5.1.8* (Да 160 км/г), 5.1.9* (Больш за 160 км/г), 5.1.10*, 5.1.12*, 5.1.13, 5.1.19 (п. 3.2.16 ДАСТ 12.2.056-81 ССБТ Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі), 5.1.21* і 5.1.22* 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1939.  
	
	пункты 5.1.1, 5.1.4*, 5.1.5* (да 160 км/г), 5.1.6* (больш за 160 км/г), 5.1.7*, 5.1.12*, 5.1.9*, 5.1.15* 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1940.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.1- 5.1.3, 5.1.8 (Да 160 км/г), 5.1.9* (Больш за 160 км/г), 5.1.10*, 5.1.11, 5.1.12*, 5.1.13*, 5.1.16*, 5.1.20 і 5.3.1 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1941.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	1942.  
	
	пункты 5.1.1, 5.1.5*(да 160 км/г), 5.1.6* (больш за 160 км/г), 5.1.7*, 5.1.8*, 5.1.12*, 5.1.9*, 5.1.16, 10.5 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1943.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1944.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1945.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.5.1 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1946.  
	
	пункт 5.4 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пункта 99 раздзела V) 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1947.  
	
	пункт 6.11 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1948.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1949.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1950.  
	пункты 101, 105 раздзела V
	пункт 5.5.1 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1951.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы».
	прымяняецца з 01.01.2025

	40. Вырабы гумавыя ўшчыльняльныя
для тармазных пнеўматычных сістэм чыгуначнага рухомага саставу
(дыяфрагмы, манжэты, варатнікі, ушчыльняльнікі, пракладкі)

	1952.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.7, (пункты 2, 3, 4 табліцы 4.7, табліца 4.8)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1953.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 4.2.7 (пункт 1 табліцы 4.7, табліца 4.9)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1954.  
	пункт 52 раздзела V
	пункты 4.2.7 (пункты 2, 3 табліцы 4.7, табліца 4.8)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	1955.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1956.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	41. Карданныя валы галоўнага прывада лакаматываў 
і маторвагоннага рухомага саставу

	1957.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2 і 4.4
ДАСТ 28300-2010 Валы карданныя цягавага прывада цеплавозаў і дызель-цягнікоў. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	

	1958.  
	падпункты «р», «с», «т», пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1- 4.1.3, 4.3.1 і 4.3.2
ДАСТ 28300-2010 «Валы карданныя цягавага прывада цеплавозаў і дызель-цягнікоў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1959.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1960.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1961.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 4.7.1 і 4.7.2
ДАСТ 28300-2010 «Валы карданныя цягавага прывада цеплавозаў і дызель-цягнікоў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1962.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1963.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	42. Клін цягавага хамута аўтасчэпкі

	1964.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.5.8
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1965.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 5.5.7, 5.5.8 і 5.9.3
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	1966.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1967.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	43. Кліны фрыкцыйныя цялежак грузавых вагонаў

	1968.  
	падпункт «б» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.1.2
ДАСТ 34503-2018 «Кліны фрыкцыйныя цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1969.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1970.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	1971.  
	пункт 99 раздзела V 
	пункт 5.5
ДАСТ 34503-2018 «Кліны фрыкцыйныя цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	44. Колы зубчастыя цыліндрычныя цягавых перадач 
чыгуначнага рухомага саставу

	1972.  
	падпункт «б», «р», «с», «т» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1-4.5, 4.9-4.13 і 4.16
ДАСТ 30803-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1973.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1974.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1975.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.18
ДАСТ 30803-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	45. Колы (акрамя састаўных) колавых пар чыгуначнага рухомага саставу

	1976.  
	падпункты «б», «в», «р», «с», «т» пункта 13, пункты 15 і 55 раздзела V
	пункты 5.1, 5.3 (табліца 3), 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.14, 6.23 (абзац першы, для восевай нагрузкі 23,5 тс, 25 тс, 27 тс, 30 тс) і 6.24 (для канструкцыйнай скорасці да 200 км/г)
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1977.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1978.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1979.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.20
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	46. Колавыя пары (колавыя вузлы) вагонныя без буксавых вузлоў

	1980.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V 
	пункт 4.3.1
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1981.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	раздзел 4 (абзац першы), пункты 4.4.4 (трэці абзац), 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1982.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (другі абзац), і пункты 4.3.4-4.3.7
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1983.  
	падпункты «р», «т» пункта 13 раздзела V 
	пункты 4.4.4 (абзац трэці), 4.4.5, 4.4.6 і 4.4.8
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1984.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (другі абзац), і пункты 4.3.4- 4.3.7 
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1985.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1986.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1987.  
	пункты 99 і 102 раздзела V 
	пункты 4.7.1 і 4.7.2
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	47. Колавыя пары для спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу

	1988.  
	падпункты «а», «в» пункта 13 і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.7.2–4.7.8, 4.7.10 і 4.7.17
ДАСТ 31847-2012 «Колавыя пары спецыяльнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1989.  
	падпункты «б», «р» і «с»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.6.1.3 - 4.6.1.7, 4.6.1.10, 4.6.2.5 і 4.6.3
ДАСТ 31847-2012 «Колавыя пары спецыяльнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1990.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.7.15 
ДАСТ 31847-2012 «Колавыя пары спецыяльнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1991.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (пералік 4)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	1992.  
	
	пункт 4.13 (пералік 4)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1993.  
	пункты 99, 101, 102 і 106 раздзела V
	пункты 4.7.13 і 4.7.14 
ДАСТ 31847-2012 «Колавыя пары спецыяльнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	48. Колавыя пары лакаматыўныя і маторвагоннага рухомага саставу 
без буксавых вузлоў

	1994.  
	падпункты «а», «в» пункта 13 і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.3.3 (абзац другі), 4.3.4- 4.3.8, 
4.3.9 (першы абзац), 4.3.10– 4.3.13 і 4.3.15
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар лакаматыўных і маторных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	Для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю звыш 100 км/г устанаўліваецца адзін з сертыфікацыйных паказчыкаў па падпунктах 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13 ДАСТ 11018-2011
у залежнасці ад канструкцыі колавай пары і канструкцыйнай скорасці

	1995.  
	
	пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (абзац другі), 4.3.4 (для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю да 160 км/г уключна), 4.3.5 (для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю звыш 160 км/г), 4.3.6, 4.3.7 (для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю звыш 140 км/г) і 4.3.10
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	1996.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	раздзел 1, пункты 5.2.6, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7.1–5.3.7.9 
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар лакаматыўных і маторных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	1997.  
	
	раздзел 4 (абзац першы), пункты 4.4.4 (трэці абзац), 4.4.5 (першы абзац, для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю меншай за 160 км/г), 4.4.6 (першы і другі абзацы, для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю 160 км/г і вышэй) і 4.4.8 
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	1998.  
	падпункты «р», «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.6, 5.3.4, 5.3.5 і пункты 5.3.7.1–5.3.7.9 
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар лакаматыўных і маторных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	Пункт 5.2.6 прымяняецца пры цеплавым метадзе фарміравання Пункты 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7.1–5.3.7.9 пры прэсавым метадзе фарміравання

	1999.  
	
	пункты 4.4.4 (абзац трэці), 4.4.5 (першы абзац, для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю меншай за 160 км/г), 4.4.6 (першы абзац, для колавых пар з канструкцыйнай скорасцю 160 км/г і вышэй) і 4.4.8
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	2000.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.3.17
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар лакаматыўных і маторных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	2001.  
	
	пункт 4.3.11
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	2002.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2003.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2004.  
	пункты 99 і 102 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар лакаматыўных і маторных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	2005.  
	
	пункты 4.7.1 і 4.7.2
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	

	49. Калодкі тармазныя кампазіцыйныя для чыгуначнага рухомага саставу

	2006.  
	падпункт «б» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	табліца 1, табліца 2 (паказчыкі 1-10, 11.1 11.2 для кампазіцыйных калодак), табліца 3 (паказчыкі 1-8, 9.1, 9.2 для металакерамічных тармазных калодак), табліца 4 (паказчыкі 1-6, 7.1, 7.2 для тармазных калодак, прызначаных для тармазных блокаў), табліца 5 (для кампазіцыйных тармазных калодак пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 6 (для металакерамічных калодак пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 7 (для калодак, прызначаных для тармазных блокаў пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 8 (паказчыкі 1, 2, 3 (для ўсіх тыпаў калодак), паказчык 4 (для калодак з сеткава-драцяным каркасам), паказчык 5 (для тармазных калодак з металічнай спінкай), паказчык 6 (для састаўных тармазных калодак (кампазіцыйных са ўстаўкамі), паказчык 7 (для металакерамічных тармазных калодак)), 
пункт 5.3
ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2007.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2008.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	50. Калодкі тармазныя састаўныя (чыгунна-кампазіцыйныя) 
для чыгуначнага рухомага саставу

	2009.  
	падпункт «б» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	табліца 1, табліца 2 (паказчыкі 1-10, 11.1 11.2), табліца 4 (паказчыкі 1-6, 7.1, 7.2 для тармазных калодак, прызначаных для тармазных блокаў), табліца 5 (для кампазіцыйных тармазных калодак пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 7 (для калодак, прызначаных для тармазных блокаў пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 8 (паказчыкі 1, 2, 3 (для ўсіх тыпаў калодак), паказчык 6 (для састаўных тармазных калодак (кампазіцыйных са ўстаўкамі)), пункт 5.3 
ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2010.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2011.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы
	прымяняецца да 31.12.2030

	51. Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу

	2012.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.1.4 (акрамя Ва), 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7 і 6.1.10 
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2013.  
	
	пункты 1.2, 1.5-1.8
ДАСТ 28186-89 «Калодкі тармазныя для маторвагоннага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	Калодкі для маторвагоннага рухомага саставу

	2014.  
	
	пункты 4.2 (акрамя Ва), 4.3, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13
ДАСТ 30249-97 «Калодкі тармазныя чыгунныя для лакаматываў. Тэхнічныя ўмовы»
	Калодкі для лакаматываў


	2015.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 6.1.5, 6.1.6 і 6.1.10
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2016.  
	
	пункты 1.3 і 1.12
ДАСТ 28186-89 «Калодкі тармазныя для маторвагоннага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	Калодкі для маторвагоннага рухомага саставу

	2017.  
	
	пункты 4.4, 4.6 і 4.13
ДАСТ 30249-97 «Калодкі тармазныя чыгунныя для лакаматываў. Тэхнічныя ўмовы»
	Калодкі для лакаматываў


	2018.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2019.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	52. Кампрэсары для чыгуначнага рухомага саставу

	2020.  
	падпункт «б» пункта 13
раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 (пры наяўнасці канцавога халадзільніка), 5.1.11 (акрамя маслазапоўненых), 5.1.7 (пры наяўнасці БАСП), 5.1.9, 5.6.1 і 5.6.2 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2021.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.5.1 і 5.5.5 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2022.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 9.2 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2023.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 5.9.2 і 5.9.3 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2024.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2025.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2026.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 5.9.2 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	53. Кантактары электрапнеўматычныя і электрамагнітныя высакавольтныя

	2027.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4.1, 2.4.3 і 2.6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2028.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4.1, 4.4.3 і 4.6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2029.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2030.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2031.  
	пункты 99 і 101 (абзац 3,4) раздзела V
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2032.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2033.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	54. Корпус аўтасчэпкі

	2034.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.3.6, 5.3.7 і 5.3.8 (падпункт «а»)
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2035.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6 і 5.4.2 (падпункт «б»)
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2036.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД) Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2037.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	55. Корпус буксы колавых пар цялежак грузавых вагонаў

	2038.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1.2 і 5.1.1.3 (пры наяўнасці ў канструкцыі неметалічных або металапалімерных складнікаў) і 5.1.2
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	2039.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.3 (пры наяўнасці ў канструкцыі неметалічных або металапалімерных складнікаў) і 5.2.1.8
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	2040.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.5, 5.1.3 (пры наяўнасці ў канструкцыі неметалічных або металапалімерных складнікаў), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.6 і 5.1.8
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	2041.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	2042.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030
для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	2043.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.7.4 (другі сказ)
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	2044.  
	
	пункт 5.7.1 
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	2045.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.7.4 (сказ 1)
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для карпусоў буксаў з лабірынтавай часткай (аддымнай або неаддымнай (выкананай заадно з корпусам буксы))

	56. Крэслы машыністаў для лакаматываў, маторвагоннага рухомага саставу
і спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу

	2046.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1 і 4.1.7
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2047.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.3, і пункты 4.4.5- 4.4.7 
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2048.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.4.3
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2049.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.3.1, 4.1.8, 4.1.10- 4.1.12, 4.1.14, 4.2.1 (паскарэнне ў падоўжным кірунку – у адпаведнасці з мэтавым тыпам рухомага саставу, указаным у дакументацыі на крэсла, або максімальнае паскарэнне, калі крэсла ўніверсальнае), 4.2.2 і 4.3.1
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2050.  
	пункт 65 раздзела V
	пункты 4.2.1 (паскарэнне ў падоўжным кірунку – у адпаведнасці з мэтавым тыпам рухомага саставу, указаным у дакументацыі на крэсла, альбо максімальнае паскарэнне, калі крэсла ўніверсальнае) і 4.2.2
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2051.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2052.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2053.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.5.1 (за выключэннем падпункта 5, калі крэсла не вырабляецца ў адпаведнасці з ДАСТ 33330-2015)
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2054.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2055.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	57. Крэслы пасажырскія і канапы маторвагоннага рухомага саставу,
крэслы пасажырскія пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі

	2056.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.4.1 і 5.4.2
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2057.  
	падпункт «м» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.3.7, і пункты 5.5.1- 5.5.4
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2058.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.5.1 і 5.6 
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2059.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.5, 5.2.4*, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10 (па пераліку д) паскарэнне ў падоўжным кірунку – у адпаведнасці з мэтавым тыпам рухомага саставу, указаным у дакументацыі на крэсла, альбо максімальнае паскарэнне, калі крэсла ўніверсальнае) і 5.7* 
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2060.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	2061.  
	пункт 65 раздзела V
	пункт 5.2.11
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2062.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2063.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2064.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 5.8.1 (за выключэннем падпункта 7, калі крэсла не вырабляецца ў адпаведнасці з ДАСТ 34013-2016) і 5.8.2
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2065.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2066.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	58. Механізм клешчавы дыскавага тормаза

	2067.  
	падпункт «б» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	табліца 4.6 (пункты 2, 3, 4.2) 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2068.  
	пункт 97 раздзела V
	раздзел 8, пункт 8.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2069.  
	пункт 99 раздзела V 
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2070.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2071.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2072.  
	пункт 101 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2073.  
	пункт 106 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	59. Накладкі дыскавага тормаза

	2074.  
	падпункт «б» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	табліца 4.6 (пункт 4.3) 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2075.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2076.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	60. Восі вагонныя чыставыя

	2077.  
	падпункты «б», «р» і «с» пункта 13 раздзела V 
	пункты 6.2.6 і 6.2.9
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2078.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V 
	пункты 6.2.2 і 6.2.6
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2079.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 5.2.1.1 (абзацы першы і другі з улікам патрабаванняў чарцяжу) і 5.2.2
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2080.  
	пункт 55 раздзела V 
	пункты 6.2.6 і 6.2.9
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2081.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2082.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2083.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.2.12
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	61. Восі лакаматыўныя і маторвагоннага рухомага саставу чыставыя

	2084.  
	пункты 15 і 55, падпункты «б», «р» і «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.1.1 (з улікам патрабаванняў чарцяжа), 5.2.2, 6.2.6 і 6.2.9 
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2085.  
	
	пункты 4.2.1.2, 4.2.1.3 і 4.2.1.4
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2086.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.2.2 
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2087.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2088.  
	
	пункт 4.13 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2089.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.2.12
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	62. Восі чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	2090.  
	падпункты «б», «р», «с» і «т» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2 і 4.7
ДАСТ 4728-2010 «Нарыхтоўкі восевыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2091.  
	
	пункты 6.1.3, 6.1.6 (для ўзораў з падкалодачнай часткі), 6.1.11, 6.1.12 і 6.1.13.1
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2092.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2093.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2094.  
	пункты 99 і 102
раздзела V
	пункт 6.1.14
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	63. Восі чыставыя для спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу

	2095.  
	падпункты «б», «р», «с» і «т» пункта 13 і пункты 15, 55 раздзела V
	пункты 5.2.1.1 (з улікам патрабаванняў чарцяжа), 5.2.2, 6.2.2, 6.2.6 і 6.2.9
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2096.  
	
	пункты 4.3.4, 4.3.5 і 4.3.6
ДАСТ 31847-2012 «Колавыя пары спецыяльнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2097.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2098.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2099.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.2.12
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	64. Перадачы гідраўлічныя для цеплавозаў і дызель-цягнікоў

	2100.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.3.3 і 6.7
ДАСТ 34077-2017 «Перадачы гідрадынамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2101.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.3.2, 5.3.3, 6.4- 6.6 і 6.8
ДАСТ 34077-2017 «Перадачы гідрадынамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2102.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2103.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік) 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2104.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2105.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	65. Пярэдні і задні ўпоры аўтасчэпкі

	2106.  
	падпункт «б» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 5.3.2, 5.3.3 і 5.1.2 
ДАСТ 34710-2021 «Упоры аўтасчэпнага ўстройства грузавых і пасажырскіх вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2107.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы
	

	2108.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	66. Пераключальнікі і адключальнікі высакавольтныя 
для чыгуначнага рухомага саставу

	2109.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 і 8.4.7
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2110.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 і 8.4.7
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2111.  
	
	пункты 2.2.1*, 2.2.2*
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2112.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2113.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2114.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2115.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2116.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	67. Паглынальны апарат

	2117.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.2.8 (для грузавых паглынальных апаратаў), 5.3.4 (для пасажырскіх паглынальных апаратаў)
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2118.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 5.2.11 (для грузавых паглынальных апаратаў) і 5.3.5 (для пасажырскіх паглынальных апаратаў)
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2119.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2120.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2121.  
	пункт 99 раздзела V 
	пункт 5.4.1
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2122.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 5.4.1 
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2123.  
	
	пункт 5.4.3 
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2124.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.4.4
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	68. Падшыпнікі качэння ролікавыя
для буксаў чыгуначнага рухомага саставу

	2125.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.1.1.2 і 6.1.3.4, Дадатак А, табліца А.2
ДАСТ 32769–2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2126.  
	
	пункты 6.1.1.2, 6.1.3.3, 6.1.2.21* і 8.2.11
ДАСТ 18572–2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2127.  
	
	пункт 7.11 
ДАСТ 520-2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (Для падшыпнікаў ролікавых радыяльных сферычных)
	

	2128.  
	падпункты «р», «с» і «т» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 6.1.2.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2 і 6.1.3.4, 
Дадатак А, табліца А.2, 8.2.2, 8.2.3 і 8.2.5 
ДАСТ 32769-2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2129.  
	
	пункты 6.1.3.3, 6.1.3.1, 6.1.2.3, 8.2.2, 8.2.4-8.2.8 і 8.2.15* 
ДАСТ 18572–2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2130.  
	
	раздзел 9 
ДАСТ 18855-2013 «Падшыпнікі качэння. Дынамічная грузападымальнасць і намінальны рэсурс» (Для ўсіх тыпаў падшыпнікаў)
	

	2131.  
	
	пункты 6.2.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.10 і 7.11 
ДАСТ 520–2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (Для падшыпнікаў ролікавых радыяльных сферычных)
	

	2132.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2133.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2134.  
	пункт 99 раздзела V
	падпункт «а», «б», «г», «д», «і», «к» і «л» пункта 6.3 і 6.4
ДАСТ 32769–2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2135.  
	
	падпункт «а», «б», «в», «г», «д» і «е» пункта 6.3.2, падпункт «а», «б», «г», «д» і «е» пункта 6.4.2 
ДАСТ 18572–2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2136.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы» (Для ўсіх тыпаў падшыпнікаў)
	

	2137.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы» (Для ўсіх тыпаў падшыпнікаў)
	прымяняецца да 31.12.2030

	2138.  
	пункт 101 раздзела V
	падпункт «а», «б» і «к» пункта 6.3, і пункт 6.4
ДАСТ 32769–2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2139.  
	
	падпункт «а», «в», «д» і «е» пункта 6.3.2
ДАСТ 18572–2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2140.  
	
	раздзел 10 
ДАСТ 520–2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (Для падшыпнікаў ролікавых радыяльных сферычных)
	

	69. Засцерагальнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу

	2141.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	Пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2142.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2143.  
	
	пункты 2.4 і 2.10
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2144.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.4 і 4.10
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2145.  
	
	пункты 6.2.3 і 6.2.7
ДАСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003)
«Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2146.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.4 і 2.10
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2147.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.4 і 4.10
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2148.  
	
	пункты 4, 6.2.3 і 6.2.7
ДАСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2149.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2150.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2151.  
	Пункты 99 і 101 (абзац 3, 4) раздзела V 
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2152.  
	
	пункт 6.2 дадатку ДА
ДАСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2153.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2154.  
	
	Пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	70. Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя (магутнасцю большай за 5 кВт)

	2155.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 2.2.1 (у частцы цеплаўстойлівасці, холадаўстойлівасці, вільгацеўстойлівасці) і 2.2.2 (у частцы вібратрываласці, адзіночных удараў) 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	2156.  
	
	пункты 4.2.1 (у частцы цеплаўстойлівасці, холадаўстойлівасці, вільгацеўстойлівасці), 4.2.2 (у частцы вібратрываласці, адзіночных удараў)
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2157.  
	
	Пункты 4.2.3.1 і 4.2.5.1 (у частцы вібратрываласці, адзіночных удараў – для ператваральнікаў масай звыш 500 кг у выпадку правядзення выпрабаванняў па стойкасці да ўздзеяння вібрацыі і ўдару на асобных складнікаў згодна з пунктам ДА.4 дадатку ДА)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыка і метады выпрабаванняў»
	

	2158.  
	
	пункты 4.7.1 і 4.7.2
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2159.  
	падпункты «в», «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2.10.2, 4.5.3.16, 7.4.1, 7.4.3 і 7.4.4, дадатак ДЕ, пункты ДЕ.1.1, ДЕ.1.3, ДЕ.1.4, ДЕ.1.5 і ДЕ.1.6
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
(для ператваральнікаў уласных патрэб сумешчаных з цягавымі ператваральнікамі)
	

	2160.  
	
	пункты 4.5.2, 4.5.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1-4.6.4.4, 4.9.2, 4.9.3.2, 4.9.3.4 і 4.9.3.5
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
(для ператваральнікаў уласных патрэб магутнасцю больш за 5 кВт)
	

	2161.  
	
	пункты 2.3-2.5 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
(для дыёдных і тырыстарных выпрамляльных блокаў і ўстройстваў)
	

	2162.  
	
	пункты 4.3-4.5
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2163.  
	
	пункты 4.1.4.4.3* (акрамя дыёдных і тырыстарных цягавых выпрамляльнікаў і выпрамляльна-інвертарных ператваральнікаў; у частцы аховы ад недапушчальных перагрузак, ад токаў унутранага і вонкавага кароткага замыкання, ад знікнення або недапушчальнага зніжэння сілкавальнага напружання), 4.1.5, 4.2.10.2, 4.5.3.15, 4.5.3.16, 5.1.2.4* (для дыёдных і тырыстарных цягавых выпрамляльнікаў і выпрамляльна-інвертарных ператваральнікаў) і 7.4.4* (для каналаў сілкавання дапаможнага абсталявання пераменнага току, у тым ліку ўніверсальных каналаў сілкавання цягавага і дапаможнага абсталявання пераменнага току), дадатак ДЕ, пункты ДЕ.1.1, ДЕ.1.3, ДЕ.1.4* (пры наяўнасці кандэнсатараў з рабочым напружаннем звыш 50В) і ДЕ.1.6* (акрамя дыёдных і тырыстарных цягавых выпрамляльнікаў і выпрамляльна-інвертарных ператваральнікаў)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	для ператваральнікаў цягавых і камбінаваных (цягавых з каналамі сілкавання дапаможнага абсталявання)

	2164.  
	падпункты «н» і «о» пункта 13, і пункт 72 раздзела V
	пункты 4.1-4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	2165.  
	
	раздзелы 5 і 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	2166.  
	
	Дадатак ДГ
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	

	2167.  
	
	пункт 4.8 
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2168.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2169.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2170.  
	
	пункты (у залежнасці ад камплектнасці эксплуатацыйных дакументаў) 5.9, 7.23 і 8.3 ДАСТ Р 2.610-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Правілы выканання эксплуатацыйных дакументаў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2171.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 4.1.2.1 і 4.1.2.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў), дадатак ДЕ, пункт ДЕ.1.2* (пры наяўнасці здымных накрывак, дзвярэй або панэляў, якія закрываюць доступ персаналу да токавядучых частак)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	

	2172.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2173.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2174.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2175.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2176.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2177.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2178.  
	
	пункт 4.10.1 
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2179.  
	
	пункт 4.1.2.1 (падпункты 1-5)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў» (для ператваральнікаў цягавых і камбінаваных (цягавых з каналамі сілкавання дапаможнага абсталявання))
	

	71. Ператваральнікі электрамашынныя для чыгуначнага рухомага саставу

	2180.  
	падпункты «б», «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (у частцы працаздольнасці пры тэмпературах навакольнага паветра ад мінус 50°С да плюс 40°С і вышыні 1200 м над узроўнем мора), 5.2.4 (у частцы ўздзеяння вільготнага паветра), 5.6.1*, 5.6.2*, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для калектарных электрычных машын), 5.12.8* (для калектарных электрычных машын), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, падпункт 5), 5.17* (для калектарных электрычных машын), 5.17.2* (для бескалектарных электрычных машын) і 6.6 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2181.  
	падпункты «в», «н» і «о» пункта 13, і пункт 72 раздзела V
	пункт 6.8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2182.  
	
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	2183.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2184.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2185.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 9.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў) і 9.3 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2186.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2187.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	72. Прывад магнітарэйкавага тормаза

	2188.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.2.9, 3.2.11 - 3.2.14, 3.2.18, 3.2.21 і 3.2.36
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	2189.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 3.2.24
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	2190.  
	
	пункты 2.2.1 і 2.2.2 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2191.  
	
	пункты 4.2.1 і 4.2.2 
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2192.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 3.9 
ДАСТ 30467-97 «Выканаўчыя ўстройствы і арматура тармазнога абсталявання рухомага саставу. Агульныя патрабаванні бяспекі»
	

	2193.  
	пункт 101 раздзела V
	пункты 3.3.2 і 3.3.3
ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	

	73. Проціюзнае ўстройства чыгуначнага рухомага саставу

	2194.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3.1 і 4.3.3
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2195.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункт 4.5.1
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2196.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2197.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2198.  
	пункты 99 і 101 раздзела V
	пункт 5.1
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2199.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.1
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	74. Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу

	2200.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 і 4.8
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2201.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.7 і 4.12
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2202.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.12
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2203.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 6.19
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2204.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 4.13.1, 4.13.6 і 6.19
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2205.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2206.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2207.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.18
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	75. Пятнікі грузавых вагонаў

	2208.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.3.5 і 5.3.8
ДАСТ 34468-2018 «Пятнікі грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2209.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункт 5.1.2
ДАСТ 34468-2018 «Пятнікі грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2210.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 9.2
ДАСТ 34468-2018 «Пятнікі грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2211.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.7.1
ДАСТ 34468-2018 «Пятнікі грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	76. Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	2212.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 і 8.4.7
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2213.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 і 8.4.7
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2214.  
	
	пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2215.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2216.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2217.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	77. Рама бакавая цялежкі грузавога вагона

	2218.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 і 4.3.18
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2219.  
	
	пункты 5.3.2.4 і 5.3.2.5 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	2220.  
	
	пункты 4.2.2, 4.2.4 і 4.2.5 
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2221.  
	
	пункт 4.3.18
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2222.  
	падпункты «р» і «с» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1.1
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2223.  
	
	пункты 5.2.2, 5.3.2.9 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	2224.  
	
	пункт 4.1.1.1
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2225.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.1.3
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2226.  
	
	пункт 5.2.2 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030


	2227.  
	
	пункт 4.1.1.3
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2228.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 4.1.1.1 і 4.1.1.3
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2229.  
	
	пункты 5.2.2 і 5.3.2.9 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	2230.  
	
	пункты 4.1.1.1 і 4.1.1.3
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2231.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2232.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2233.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2234.  
	
	пункты 5.7.3 і 5.7.5 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	2235.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2236.  
	пункт 103 раздзела V 
	пункты 4.3.11, 4.3.12 і 4.7 
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2237.  
	
	пункт 5.7.3 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі, прымяняецца да 31.12.2030

	2238.  
	
	пункты 4.3.11, 4.3.12 і 4.7
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2239.  
	пункт 104 раздзела V
	пункт 4.7.3
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2240.  
	
	пункт 5.7.5 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	Для зварных двухвосевай і чатырохвосевай цялежкі,
прымяняецца да 31.12.2030

	2241.  
	
	пункт 4.7.4
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	2242.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 4.7.4
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых двухвосевай цялежкі


	2243.  
	
	пункт 4.7.5
ДАСТ 34717-2021 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	Для літых трохвосевай цялежкі


	78. Рамы цялежак пасажырскага вагона лакаматыўнай цягі 
і маторвагоннага рухомага саставу

	2244.  
	падпункты «р», «с» і «т» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2 (табліца 1, пункты 4), 5.2.4 і 5.2.2
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2245.  
	
	пункт 5.6 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	2246.  
	пункт 97 раздзела V 
	раздзел 11 
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2247.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2248.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2249.  
	пункт 101 раздзела V 
	пункт 5.7.4 
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	79. Рэактары для электравозаў і электрацягнікоў

	2250.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, раздзел 8.5 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2251.  
	
	пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2252.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2253.  
	
	Пункт 9.2, Дадатак ДБ.1 ДАСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансфарматары цягавыя і рэактары чыгуначнага рухомага саставу. Асноўныя параметры і метады выпрабаванняў»
	

	2254.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2255.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2256.  
	Пункты 99 і 101 (абзац 3, 4) раздзела V 
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2257.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2258.  
	
	Пункт 10.2 
ДАСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансфарматары цягавыя і рэактары чыгуначнага рухомага саставу. Асноўныя параметры і метады выпрабаванняў»
	

	2259.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	80. Рэзервуары паветраныя для аўтатормазаў вагонаў чыгунак

	2260.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 2.12- 2.14
ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатормазаў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2261.  
	
	пункт 4.4.1
ДАСТ Р 52400-2005 «Рэзервуары паветраныя для тармазоў вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2262.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 2.13 і 2.14
ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатормазаў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2263.  
	
	пункты 4.3.8 і 4.3.9
ДАСТ Р 52400-2005 «Рэзервуары паветраныя для тармазоў вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2264.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2265.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2266.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.6.1
ДАСТ Р 52400-2005 «Рэзервуары паветраныя для тармазоў вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2267.  
	пункт 101 раздзела V
	пункты 4.6.1 і 4.6.2 
ДАСТ Р 52400-2005 «Рэзервуары паветраныя для тармазоў вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	81. Рэзервуары паветраныя для цягавага, маторвагоннага 
і спецыяльнага самаходнага рухомага саставу

	2268.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 2.12 (для каляровых металаў і сплаваў дапускаецца праверка толькі пры тэмпературы мінус 20◦С), 2.13 і 2.14
ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатормазаў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2269.  
	
	СТ РК 1454-2005 «Рэзервуары паветраныя для цягавага рухомага саставу.
Асноўныя патрабаванні да канструкцыі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2270.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 2.17 
ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатормазаў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2271.  
	
	СТ РК 1454-2005 «Рэзервуары паветраныя для цягавага рухомага саставу.
Асноўныя патрабаванні да канструкцыі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2272.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2273.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2274.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2275.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	82. Гумакордныя абалонкі муфтаў цягавага прывада 
маторвагоннага рухомага саставу

	2276.  
	падпункт «б» пункта 13,
пункт 15
раздзела V
	пункты 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3 і 4.5 
ДАСТ 33188-2014 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 24.12.2025


	2277.  
	
	пункты 4.2.1, 4.3, 4.4.1 (параметры 4, 5, 6, 7 табліцы 3), 4.5 
ДАСТ 33188-2024 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	2278.  
	пункт 97 раздзела V
	пункты 4.2.1, 4.3, 4.4.1 (параметры 4, 5, 6, 7 табліцы 3), 4.5 
ДАСТ 33188-2024 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025


	2279.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2280.  
	пункт 99
раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030



	2281.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 33188-2014 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 24.12.2025


	83. Рэзістары пускавыя, электрычнага тормаза, дэмпферныя

	2282.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4 і 2.9.1
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2283.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4 і 4.9.1
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2284.  
	
	Пункты 4.2.2, 4.3, 4.2.5, 4.2.8 і 4.2.9 
ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2285.  
	
	пункты 8.1.6, 8.1.12 і 8.2.2 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	2286.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2287.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2288.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2289.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2290.  
	
	Пункт 4.5 
ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2291.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	84. Рэле высакавольтныя электрамагнітныя і электронныя 
(аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя)

	2292.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.8 (акрамя рэле прамежкавых) і 2.11 (толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2293.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.8 (акрамя рэле прамежкавых) і 4.11 (толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2294.  
	
	пункты 8.1.8 (акрамя рэле прамежкавых), 8.1.12, 8.1.14 (толькі для прамежкавых рэле) і 8.2.2, 8.2.10**
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	2295.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2296.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2297.  
	пункт 99, абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	2298.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2299.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	85. Рысоры ліставыя для чыгуначнага рухомага саставу

	2300.  
	падпункты «б», «р», «с» і «т» пункта 13
і пункт 15 раздзела V
	пункты 1.2, 1.3, 1.3а, 1.3б (у частцы адхілення ад сіметрычнасці адтулін адносна падоўжнай восі лістоў), 1.6, 1.16-1.21, 1.24
ДАСТ 1425-93 «Рысоры ліставыя для рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2301.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013» Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2302.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2303.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 1.23
ДАСТ 1425-93 «Рысоры ліставыя для рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	86. Рукавы злучальныя для тармазоў чыгуначнага рухомага саставу

	2304.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1 і 4.1.4
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2305.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1 і 4.4.1
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2306.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2307.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2308.  
	Пункт 101 раздзела V
	пункты 4.5.1 і 4.5.2
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	87. Шклоачышчальнікі для лакаматываў, маторвагоннага 
і спецыяльнага самаходнага чыгуначнага рухомага саставу

	2309.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2 (падпункт 3 абзаца 1 – пры наяўнасці ў канструкцыі шклоабмывальніка), 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, і пункты 4.3.2- 4.3.4 
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»*
	

	2310.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.4, 4.5.1 і 4.5.2
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»*
	

	2311.  
	
	ДАСТ Р 57445-2017 «Чыгуначныя тэхнічныя сродкі. Агульныя патрабаванні да метадаў вызначэння рэсурсу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2312.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	2313.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2314.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2315.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 4.8.1 
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»*
	

	2316.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2317.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2318.  
	пункты 101 і 106 раздзела V
	пункт 4.8.1 
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»*
	

	88. Счэпка, уключаючы аўтасчэпку

	Аўтасчэпка

	2319.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.8 і 5.8 (падпункт «а» або «б» або «в»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2320.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	Пункты 5.2.1 і 5.2.3 (падпункт «а»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2321.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.8 (падпункт «а» або «б» або «в») і 5.9.2
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2322.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2323.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2324.  
	пункт 98 раздзела V
	падпункт «г» пункта 5.1.3
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі» сумесна з пунктам 6.1 (табліца 2, транспартная аперацыя «Праход у счэпе») 
ДАСТ 22235-2010 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»
	

	Счэпка

	2325.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.8 і 5.8 (падпункт «а» для грузавой счэпкі або «б» для пасажырскай счэпкі або «в» для маторвагоннай счэпкі)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2326.  
	падпункт «ж» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.3 «б» (для грузавых счэпак) і 5.3.3 (падпункт «а», падпункт «г» (толькі для счэпак з контурам зачаплення не па ДАСТ 21447))
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2327.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.8 (падпункт «а» для грузавой счэпкі, падпункт «б» для пасажырскай счэпкі і падпункт «в» для маторвагоннай счэпкі)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	2328.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2329.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2330.  
	пункт 98 раздзела V
	пункт 5.1.3 (падпункт «г»)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі» сумесна з пунктам 6.1 (табліца 2, транспартная аперацыя «Праход у счэпе») ДАСТ 22235-2010 «Вагоны грузавыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя патрабаванні па забеспячэнні захаванасці пры выкананні пагрузачна-разгрузачных і манеўровых работ»
	

	89. Цялежкі двухвосевыя для грузавых вагонаў

	2331.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	паказчык 2 табліцы 2
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2332.  
	
	паказчык 3 табліцы 1
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2333.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.1 і 5.2.2
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2334.  
	
	пункты 5.2.1 і 5.2.2 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2335.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.2 і 5.3.5
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2336.  
	
	пункты 5.2.2 і 5.3.1.5
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2337.  
	падпункты «с» і «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.2.2
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2338.  
	
	пункт 5.2.2 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2339.  
	пункт 15 раздзела V 
	паказчык 4 табліцы 2, паказчык 5 табліцы 2, пункты 5.2.2, 5.3.2, 5.3.7, 5.3.10, 5.3.14, 5.3.16, 5.3.17 і 5.3.39
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2340.  
	
	паказчык 4 табліцы 1, пункты 5.3.1.2, 5.3.1.9, 5.3.1.11, 5.3.1.12 і 5.3.1.25 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2341.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2342.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2343.  
	
	пункт 9.3
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2344.  
	пункт 99 раздзела V 
	пункт 5.7 (у частцы наяўнасці)
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	


	2345.  
	
	пункт 5.7 (у частцы наяўнасці) 
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2346.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 5.7
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2347.  
	
	пункт 5.7
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	90. Цялежкі пасажырскіх вагонаў і прычапных вагонаў 
маторвагоннага рухомага саставу

	Цялежкі пасажырскіх вагонаў

	2348.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.21
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2349.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 (табліца 1 пункты 2 і 3) і 5.2.3 - 5.2.4 (за выключэннем каэфіцыента запасу стомленаснай трываласці), 5.3.14 (пры наяўнасці)
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2350.  
	падпункты «р» і «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.3 і 5.2.4 (за выключэннем каэфіцыента запасу стомленаснай трываласці)
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2351.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.2.4 (у частцы каэфіцыента запасу стомленаснай трываласці)
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2352.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2 (табліца 1 пункт 4), 5.2.3 і 5.2.4
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2353.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2354.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2355.  
	
	пункты 11.1-11.3
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы
	

	2356.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4 і 5.7.5
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2357.  
	пункт 101 раздзела V
	пункты 5.7.1 і 5.7.2 
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Цялежкі прычапных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу

	Электрацягнікі

	2358.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2359.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.7 і 4.17 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2360.  
	
	табліца 2 
ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	2361.  
	падпункты «р», «с» і «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.11 і 5.14.13 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункты 5.5 і 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2362.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.14.11 і 5.14.13 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2363.  
	
	пункты 5.5 і 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	2364.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2365.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2366.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2367.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	Дызель-цягнікі, дызель-электрацягнікі

	2368.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2369.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2 (табліца 1) і 4.6
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2370.  
	
	табліца 2 
ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	2371.  
	падпункты «р», «с» і «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.7 і 5.5 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункты 5.5 і 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	2372.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.7 і 5.5 
ДАСТ 31666-2014 «Дызель-цягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункты 5.5 і 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	2373.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2374.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2375.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2376.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	Рэйкавыя аўтобусы

	2377.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.3 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2378.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.8
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2379.  
	
	табліца 2 
ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	2380.  
	падпункты «р», «с» і «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 7.2, табліца 10 падпункт 10, 11 і 13.1 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункт 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	2381.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 7.2, табліца 10 падпункт 10, 11 і 13.1 
ДАСТ 33327-2015 «Рэйкавыя аўтобусы. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
пункт 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	2382.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2383.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2384.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2385.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	91. Цялежкі трохвосевыя для грузавых вагонаў

	2386.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	табліца 3 (паказчык 2)
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2387.  
	
	табліца 1 параметр 4
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2388.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.1, 5.6 і 5.7
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»»
	

	2389.  
	
	пункты 5.1.3-5.1.5
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2390.  
	падпункты 
«р» і «с» 
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2391.  
	
	пункты 5.1.4 і 5.2.12
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2392.  
	падпункт
«т» 
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.7
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2393.  
	
	пункт 5.1.5
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2394.  
	пункт 15 раздзела V
	табліца 3 (паказчыкі 3-5), пункты 5.3.5, 5.3.20, 5.6 і 5.7
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2395.  
	
	табліца 1, параметр 8, пункты 5.1.4-5.1.5, 5.2.4, 5.2.9, 5.2.11 і 5.2.12
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2396.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2397.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	2398.  
	
	пункт 5.6.2
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2399.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 5.11.1, 5.11.2
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2400.  
	
	пункт 5.8.3
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2401.  
	
	Пункт 5.8
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2402.  
	пункт 101 раздзела V
	пункты 5.11.1, 5.11.2
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2403.  
	
	пункты 5.8.1 і 5.8.2
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2404.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.11.7 
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2405.  
	
	пункт 5.8.3 ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	92. Цялежкі чатырохвосевыя для грузавых вагонаў

	2406.  
	падпункт «а» пункта 13 раздзела V
	табліца 3 (паказчык 2)
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2407.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.1, 5.6 і 5.7
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2408.  
	падпункты «р», 
«с» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2409.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.7
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2410.  
	пункт 15 раздзела V
	табліца 3 (паказчыкі 3-5), пункты 5.3.5, 5.3.20, 5.6 і 5.7
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2411.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2412.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	2413.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 5.11.1, 5.11.2
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2414.  
	пункт 101 раздзела V
	пункты 5.11.1, 5.11.2
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2415.  
	пункт 106 раздзела V
	пункт 5.11.7 
ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	93. Тыфоны для лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	2416.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1, і пункты 5.3- 5.5
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2417.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1 і 5.2
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2418.  
	пункт 57 раздзела V
	пункты 4.1 і 5.4
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2419.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2420.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2421.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.9
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2422.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2423.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	94. Тармазныя краны машыніста

	2424.  
	падпункт «б» пункта 13 і пункт 15 раздзела V
	Табліца 4.4 і табліца 4.5 (для тармазных кранаў машыніста з аўтаматычнымі перакрышамі)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2425.  
	пункт 97 раздзела V
	раздзел 8, пункт 8.1
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2426.  
	
	пункт 4.13
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2427.  
	
	пункт 4.13 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2428.  
	пункт 99 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2429.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2430.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2431.  
	пункт 101 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	2432.  
	пункт 106 раздзела V
	раздзел 5, пункт 5.1
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	95. Трыангелі тармазной рычажнай перадачы 
цялежак грузавых вагонаў магістральных чыгунак

	2433.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.2.10
ДАСТ 4686-2012 «Трыангелі тармазной рычажнай перадачы цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2434.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.4.2
ДАСТ 4686-2012 «Трыангелі тармазной рычажнай перадачы цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	2435.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2436.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2437.  
	пункт 101 раздзела V
	пункты 5.5.1 і 5.5.2 
ДАСТ 4686-2012 «Трыангелі тармазной рычажнай перадачы цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	96. Цягавыя агрэгаты і генератары галоўнага прывада 
лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	2438.  
	пункт 15, і падпункты «б», «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (у частцы працаздольнасці пры тэмпературах навакольнага паветра ад мінус 50°С да плюс 40°С і вышыні 1200 м над узроўнем мора), 5.2.4 (у частцы ўздзеяння вільготнага паветра), 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для калектарных электрычных машын), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, падпункт 5), 5.17* (для калектарных электрычных машын), 5.17.2* (для бескалектарных электрычных машын) і 6.6
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2439.  
	падпункты «в», «н» і «о» пункта 13, і пункт 72 раздзела V
	пункт 6.8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2440.  
	
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	2441.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2442.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2443.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 9.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў) і 9.3 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2444.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2445.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	97. Цягавыя электрарухавікі лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	2446.  
	пункт 15 і падпункты «б», «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.1 (а, б, в), 5.2.2 (у частцы працаздольнасці пры тэмпературах навакольнага паветра ад мінус 50°С да плюс 40°С і вышыні 1200 м над узроўнем мора), 5.2.4 (у частцы ўздзеяння вільготнага паветра), 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для калектарных электрычных машын), 5.12.3* (для калектарных электрычных машын, разлічаных на працу ў тым ліку ў генератарным рэжыме), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, падпункт 5), 5.17* (для калектарных электрычных машын), 5.17.2* (для бескалектарных электрычных машын) і 6.6
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2447.  
	падпункты «в», «н» і «о»
пункта 13, 
пункт 72 раздзела V
	пункт 6.8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2448.  
	
	пункты 4.1- 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	2449.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2450.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2451.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 9.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў) і 9.3 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2452.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2453.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	98. Цягавы хамут аўтасчэпкі

	2454.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.3.6 і 5.3.7, падпункт «б» пункта 5.3.8
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2455.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5 і 5.3.6, падпункт «а» пункта 5.4.2
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2456.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2457.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	99. Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення 
чыгуначнага рухомага саставу

	2458.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3 і 4.4
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	2459.  
	падпункт «у» пункта 13, і пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.5 і пункты 4.6.1-4.6.3
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу»
	

	2460.  
	
	пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2461.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2462.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2463.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 4.7.1 (абзацы 1 і 2)
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу»
	

	100. Устройствы, комплексы і сістэмы кіравання, кантролю і бяспекі
чыгуначнага рухомага саставу, іх праграмныя сродкі

	2464.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V

	пункты 4.8.1**, 4.8.2** і 4.7.7
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2465.  
	
	пункты 4.8.1**, 4.8.2** і 4.7.7
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2466.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2** і 3.1 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2467.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 5.1
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2468.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V

	пункты 4.4 .2 і 4.4.3
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2469.  
	
	пункты 4.4 .2 і 4.4.3
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2470.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V

	пункт 4.4.4
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2471.  
	
	пункт 4.4.4
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2472.  
	
	раздзел 5 
ДАСТ 30804.4.11-2013 «Сумяшчальнасць тэхнічная сродкаў электрамагнітная. Устойлівасць да правалаў, кароткачасовых перапынкаў і змяненняў напружання электрасілкавання. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2473.  
	
	пункт 8.2.1.6 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2474.  
	пункт 15 
раздзела V

	пункты 4.8.1**, 4.8.2**, 4.7.7, 4.9.1 і 4.5.3
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2475.  
	
	пункты 4.8.1**, 4.8.2**, 4.7.7, 4.9.1 і 4.5.3
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2476.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.4, 2.5 і 3.1 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2477.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.4, 4.5 і 5.1
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2478.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункты 4.13 і 4.13.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024


	2479.  
	
	пункты 4.13 і 4.13.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025


	2480.  
	пункт 22 раздзела V

	пункт 4.8.2**
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2481.  
	
	пункт 4.8.2**
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025
паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2482.  
	
	пункт 2.2.1**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2483.  
	
	пункт 4.2.1**
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2484.  
	
	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2485.  
	
	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2486.  
	падпункт «а» пункта 24 раздзела V

	пункты 4.3 і 4.10
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2487.  
	
	пункты 4.3 і 4.10
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2488.  
	
	пункты 6.2.9а-6.2.9в 
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2489.  
	
	пункты 7.2.2.8а- 7.2.2.8c
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	2490.  
	
	пункты 4.2в і 4.2г
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	2491.  
	падпункт «б» пункта 24 раздзела V

	пункты 4.3 і 4.10
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2492.  
	
	пункты 4.3 і 4.10
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2493.  
	
	пункты 6.2.9а- 6.2.9в
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2494.  
	
	пункт 7.2.2.13
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2495.  
	
	пункты 4.4 і 4.16
ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2496.  
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 50739-95 «Сродкі вылічальнай тэхнікі. Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2497.  
	
	пункты 4.2д, 4.2е і 7.3
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2498.  
	падпункт «в» пункта 24 раздзела V

	пункты 4.1, 4.2а і 4.2ж 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2499.  
	
	пункты 7.2.2.6 і 7.2.2.7
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2500.  
	пункт 26 раздзела V

	пункт 4.10
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2501.  
	
	пункт 4.10
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2502.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	2503.  
	пункт 27 раздзела V

	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2504.  
	
	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2505.  
	пункт 72 раздзела V 

	пункт 4.9 .2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2506.  
	
	пункт 4.9 .2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2507.  
	пункт 97 раздзела V

	пункт 4.13
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	2508.  
	
	пункт 4.13 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	101. Устройства аўтаматычнага рэгулявання тармазной сілы 
ў залежнасці ад загрузкі (аўтарэжым)

	2509.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2, 4.3 і 4.8 
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	2510.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.6 і 4.10
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	2511.  
	пункт 97 раздзела V

	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2512.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2513.  
	пункт 101 раздзела V
	раздзел 5 
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	102. Устройства злучальнае шарнірнае грузавых вагонаў сучлененага тыпу

	2514.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1, 5.3.1 і 5.3.2
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2515.  
	падпункты «р» і «с» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.3.1 
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2516.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.4.1 
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2517.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.3.1, 5.3.2 і 5.4.1 
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2518.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2519.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2520.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.5.1 
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2521.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 5.5.2
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2522.  
	пункт 106 раздзела V
	Пункты 5.5.1 і 5.5.2
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	103. Цэнтры колавыя катаныя дыскавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	2523.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.1.5
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2524.  
	падпункт «р» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.5
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2525.  
	падпункт «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.5 і 5.1.6
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2526.  
	падпункт «т» пункта 13, і пункт 55 раздзела V
	пункты 5.1.5 і 5.3
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2527.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8 і 5.3
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2528.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2529.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2530.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 5.1.14
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	104. Цэнтры колавыя літыя для чыгуначнага рухомага саставу (адліўкі)

	2531.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.3.1, 4.3.3 і 4.3.5 
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2532.  
	падпункты «р»
і «с» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2 і 4.3.3 
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2533.  
	падпункт «т» пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2534.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.3.1, 4.3.3 і 4.3.5 
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2535.  
	пункт 55 раздзела V
	пункт 4.1.2
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2536.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2537.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2538.  
	пункт 99 раздзела V
	пункты 4.7.1 і 4.7.3
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	105. Цыліндры тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	2539.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.3 і 3.1.6
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2540.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 3.1.4 і 3.4.1
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2541.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2542.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2543.  
	пункт 99 раздзела V
	пункт 3.5.1
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2544.  
	пункт 101 раздзела V
	пункт 3.5.1
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	106. Загваздкі тармазных калодак для вагонаў магістральных чыгунак

	2545.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.2.2 і 5.3.2
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2546.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 5.2.2.2, 5.2.2.4 і 6.1
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2547.  
	пункт 97 раздзела V 
	пункт 6.2
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	107. Электраабсталяванне нізкавольтнае для чыгуначнага рухомага саставу: кантралёры нізкавольтныя; выключальнікі аўтаматычныя; 
рэле электрамагнітныя і электронныя (аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя)

	2548.  
	падпункт «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (акрамя прамежкавых рэле) і 211 (прымяняецца толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2549.  
	
	пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (акрамя прамежкавых рэле) і 4.11 (прымяняецца толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2550.  
	
	пункты 8.1.8 (акрамя прамежкавых рэле), 8.1.12, 8.1.14 (толькі для прамежкавых рэле) і 8.2.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	2551.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (акрамя прамежкавых рэле) і 2.11 (прымяняецца толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2552.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (акрамя прамежкавых рэле) і 4.11 (прымяняецца толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	2553.  
	
	пункты 8.1.8 (акрамя прамежкавых рэле), 8.1.12, 8.1.14 (толькі для прамежкавых рэле), 8.2.1**, 8.2.2 і 8.2.10**
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	2554.  
	пункт 97 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	2555.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2556.  
	абзацы 3,4 пункта 101 раздзела V

	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	2557.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2558.  
	
	Пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
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[bookmark: Заг_Утв_2]ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы чыгуначнага рухомага саставу» (ТР МС 001/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання
	№
п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту
	Заўвага

	1
	2
	3
	4

	I. Чыгуначны рухомы састаў

	1.
	Раздзел V
	ДАСТ 31814-2012 «Ацэнка адпаведнасці. Агульныя правілы адбору ўзораў для выпрабаванняў прадукцыі пры пацвярджэнні адпаведнасці»
	 

	2.
	Раздзел V
	ДАСТ Р 58972-2020 «Ацэнка адпаведнасці. Агульныя правілы адбору ўзораў для выпрабаванняў прадукцыі пры пацвярджэнні адпаведнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	3.
	Раздзел V
	ДАСТ 27.402-95 «Надзейнасць у тэхніцы. Планы выпрабаванняў для кантролю сярэдняй напрацоўкі да адмовы (на адмову). Частка 1. Экспаненцыяльнае размеркаванне»
	 

	1. Вагоны бункернага тыпу

	4.
	падпункты «а» – «і», «м», «р», «т», «х» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	5.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	6.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	7.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	8.
	
	ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	9.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хоперы адкрытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	10.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 30243.2-97 «Вагоны-хоперы закрытыя каляі 1520 мм для перавозкі цэменту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	11.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 30243.3-99 «Вагоны-хоперы крытыя каляі 1520 мм для сыпкіх грузаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	12.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	13.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	14.
	
	ДАСТ 33597–2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	15.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	16.
	
	Раздзел 4.4 (табліца 3)
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	17.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	18.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	 

	19.
	
	ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	20.
	
	Раздзелы 6, 7
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	21.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	22.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 34765-2021 «Вагоны грузавыя бункернага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	2. Вагоны ізатэрмічныя

	23.
	падпункты «а» – «і», «м» – «р», «т», «у», «х» – «ч» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 23, 40*, 41*, 42*, 43, 44, 46*, 47*, 48, 49*, 53, 57, 59, 60, 61*, 62*, 64*, 67, 69, 70, 71*, 72, 73*, 74*, 75*, 77*, 83, 84, 92, 94, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	24.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	25.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	26.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	27.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	28.
	
	СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і хадавыя якасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	29.
	
	Раздзелы 6, 7
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	30.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	31.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 10935-2019 «Вагоны грузавыя крытыя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	32.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 10935-2022 «Вагоны грузавыя крытыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	33.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	34.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	35.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	36.
	
	ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	37.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	38.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	39.
	
	ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	40.
	
	ДАСТ 33463.6-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 6. Метады гігіенічнай ацэнкі сістэмы водазабеспячэння»
	 

	41.
	
	ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	42.
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	43.
	
	ДАСТ 12.3.018-79 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Сістэмы вентыляцыйныя. Метады аэрадынамічных выпрабаванняў»
	 

	44.
	
	ДАСТ 30804.4.2-2013 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Устойлівасць да электрастатычных разрадаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	45.
	
	ДАСТ 30804.3.2-2013 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Эмісія гарманічных складнікаў току тэхнічнымі сродкамі са спажываным токам не большым за 16 А (у адной фазе). Нормы і метады выпрабаванняў»
	 

	46.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	47.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	48.
	
	Раздзелы 6–9
ДАСТ Р 51318.11-2006 (СІСПР 11:2004) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Прамысловыя, навуковыя, медыцынскія і бытавыя (ПНМБ) высокачастотныя ўстройствы. Радыёперашкоды індустрыяльныя. Нормы і метады вымярэнняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	49.
	
	ДАСТ CISPR 11-2017 «Электрамагнітная сумяшчальнасць. Абсталяванне прамысловае, навуковае і медыцынскае. Характарыстыкі радыёчастотных перашкод. Нормы і метады вымярэнняў»
	 

	50.
	
	ДАСТ 12.1.004-91 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Пажарная бяспека. Агульныя патрабаванні»
	 

	51.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	52.
	
	ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	53.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	54.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	55.
	
	ДАСТ 2990-78 «Кабелі, правады і шнуры. Метады выпрабавання напружаннем»
	 

	56.
	
	ДАСТ 3345-76 «Кабелі, правады і шнуры. Метад вызначэння электрычнага супраціўлення ізаляцыі»
	 

	57.
	
	ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	 

	58.
	
	ДАСТ 18142.1-85 «Выпрамляльнікі паўправадніковыя магутнасцю большай за 5 кВт. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	59.
	
	ДАСТ 23286-78 «Кабелі, правады і шнуры. Нормы таўшчынь ізаляцыі, абалонак і выпрабаванняў напружаннем»
	 

	60.
	
	ДАСТ 33432-2015 «Бяспека функцыянальная. Палітыка, праграма забеспячэння бяспекі. Доказ бяспекі аб’ектаў чыгуначнага транспарту»
	 

	61.
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	 

	62.
	
	Раздзел 5, дадаткі А, ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	63.
	
	ДАСТ 12.1.005-88 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Агульныя санітарна-гігіенічныя патрабаванні да паветра рабочай зоны»
	 

	64.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
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	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	109.
	
	Раздзел 7
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	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	121.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	122.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
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	прымяняецца да 31.12.2030

	312.
	
	ДАСТ ІСО 10326-1-2002 «Вібрацыя. Ацэнка вібрацыі сядзенняў транспартных сродкаў па выніках лабараторных выпрабаванняў. Частка 1. Агульныя патрабаванні»
	 

	313.
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	314.
	
	ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	 

	315.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	316.
	
	Дадаткі А-G
ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	317.
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	318.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграміруемыя электронныя чыгуначнага прымянення». Патрабаванні да праграмнага забеспячэння
	прымяняецца да 31.12.2030

	319.
	
	Раздзел 15, дадаткі Д, Е
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	 

	320.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	321.
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	322.
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю функцый кіравання ўстройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	прымяняецца з 01.01.2025

	323.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	324.
	11. Паўвагоны

	325.
	падпункты «а» – «і», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	326.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	327.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	328.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	329.
	
	ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	330.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	331.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 26725-97 «Паўвагоны чатырохвосевыя ўніверсальныя магістральных чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	332.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 26725-2022 «Паўвагоны. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	333.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	334.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	335.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	336.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	337.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	338.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 34710-2021 «Упоры аўтасчэпнага ўстройства грузавых і пасажырскіх вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	339.
	
	Раздзелы 6 і 7
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	340.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	341.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	342.
	12. Спецыяльны несамаходны чыгуначны рухомы састаў

	343.
	падпункты «а» – «м», «р» – «т», «ц» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 43*, 44*, 45, 47*, 48, 49*, 53, 56–60, 62, 67*, 70*, 71*, 72*, 74, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	344.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	345.
	
	ДАСТ 32265-2013 «Спецыяльны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	 

	346.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	347.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	348.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	349.
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	350.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	351.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 32206-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Знешні шум. Нормы і метады вызначэння»
	 

	352.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 32210-2013 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	 

	353.
	
	ДАСТ 33463.7–2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	354.
	
	ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	355.
	
	ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	356.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	357.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	358.
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	 

	359.
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	360.
	
	Раздзелы 1 і 7
ДАСТ 12.1.030-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электрабяспека. Ахоўнае зазямленне. Зануленне»
	 

	361.
	
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	 

	362.
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	 

	363.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	364.
	
	ДАСТ 34673.2-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 2. Метады выпрабаванняў па ахове пры аварыйных працэсах і па вымярэнні нагрэву электраабсталявання»
	 

	365.
	
	Раздзелы 6, 7
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	366.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	367.
	
	ДАСТ 31846-2012 «Спецыяльны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці нясучых канструкцый і дынамічных якасцей»
	 

	368.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	369.
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць/ падзенне дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	370.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	371.
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	13. Спецыяльны самаходны чыгуначны рухомы састаў

	372.
	падпункты «а» – «у», «ц» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 28, 37–41, 43, 44, 46*, 47–49, 53, 56–60, 62, 67, 70–72, 74, 75, 77, 90, 91, 93, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	373.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	374.
	
	ДАСТ 32265-2013 «Спецыяльны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	 

	375.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	376.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	377.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	378.
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	379.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	380.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 32206-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Знешні шум. Нормы і метады вызначэння»
	 

	381.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 32210-2013 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	 

	382.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	383.
	
	ДАСТ Р 56520-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады вызначэння выбухованебяспечных канцэнтрацый газаў у акумулятарных скрынках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	384.
	
	Раздзелы 1 і 7
ДАСТ 12.1.030-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электрабяспека. Ахоўнае зазямленне. Зануленне»
	 

	385.
	
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	 

	386.
	
	ДАСТ 33463.7–2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	387.
	
	ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	388.
	
	ДАСТ 33463.1–2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	389.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	390.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	391.
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	 

	392.
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	393.
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	 

	394.
	
	ДАСТ 34673.2-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 2. Метады выпрабаванняў па ахове пры аварыйных працэсах і па вымярэнні нагрэву электраабсталявання»
	 

	395.
	
	Раздзелы 6, 7
ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	396.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	397.
	
	Дадаткі А-G
ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	398.
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	399.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграміруемыя электронныя чыгуначнага прымянення». Патрабаванні да праграмнага забеспячэння
	прымяняецца да 31.12.2030

	400.
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	401.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	402.
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	403.
	
	ДАСТ 31846-2012 «Спецыяльны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці нясучых канструкцый і дынамічных якасцей»
	 

	404.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	405.
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	406.
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю функцый кіравання ўстройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	прымяняецца з 01.01.2025

	407.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	14. Цеплавозы, газатурбавозы: магістральныя, манеўровыя і прамысловыя

	Цеплавозы магістральныя 
(з электрычнай цягавай перадачай, якія працуюць на дызельным паліве)

	408.
	падпункты «а» – «у», «х» і «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26–34, 36–45, 47–49, 50*, 53, 56, 57, 59–62, 66*, 67, 68*, 69–75, 76*, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	409.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	410.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	411.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	412.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	413.
	
	Раздзел 5, дадаткі А, ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	414.
	
	ДАСТ Р 55514-2013 «Лакаматывы. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.08.2025

	415.
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	416.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	417.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	418.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	419.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	420.
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	 

	421.
	
	ДАСТ 32203-2013 «Чыгуначны рухомы састаў. Акустыка. Вымярэнне знешняга шуму»
	 

	422.
	
	ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	423.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	424.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	425.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	426.
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	 

	427.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	428.
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю функцый кіравання ўстройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	прымяняецца з 01.01.2025

	429.
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	430.
	
	ДАСТ 34651-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю герметычнасці ёмістасцей і трубаправодаў гаруча-змазачных матэрыялаў, рабочых і ахаладжальных вадкасцей»
	 

	431.
	
	Раздзелы 6–8
ДАСТ Р 50951-96 «Знешні шум магістральных і манеўровых цеплавозаў. Нормы і метады вымярэнняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	432.
	
	ДАСТ 12.3.018-79 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Сістэмы вентыляцыйныя. Метады аэрадынамічных выпрабаванняў»
	 

	433.
	
	Раздзелы 6–9
ДАСТ Р 51318.11-2006 (СІСПР 11:2004) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Прамысловыя, навуковыя, медыцынскія і бытавыя (ПНМБ) высокачастотныя ўстройствы. Радыёперашкоды індустрыяльныя. Нормы і метады вымярэнняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	434.
	
	ДАСТ CISPR 11-2017 «Электрамагнітная сумяшчальнасць. Абсталяванне прамысловае, навуковае і медыцынскае. Характарыстыкі радыёчастотных перашкод. Нормы і метады вымярэнняў»
	 

	435.
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі».
	прымяняецца да 31.12.2030

	436.
	
	Раздзел 1, дадатак 3
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	 

	437.
	
	ДАСТ 31565-2012 «Кабельныя вырабы. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	 

	438.
	
	ДАСТ 30247.0-94 «Канструкцыі будаўнічыя. Метады выпрабаванняў на вогнеўстойлівасць. Агульныя патрабаванні»
	 

	439.
	
	ДАСТ 12.1.044-89 «ССБП. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	440.
	
	ДАСТ 12.1.044-2018 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	441.
	
	ДАСТ 34673.2-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 2. Метады выпрабаванняў па ахове пры аварыйных працэсах і па вымярэнні нагрэву электраабсталявання»
	 

	442.
	
	ДАСТ 12.1.030-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электрабяспека. Ахоўнае зазямленне. Зануленне»
	 

	443.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	444.
	
	ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальнае напружанне ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	445.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	446.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	447.
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	448.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	449.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	450.
	
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	 

	451.
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	452.
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	453.
	
	ДАСТ Р 56520-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады вызначэння выбухованебяспечных канцэнтрацый газаў у акумулятарных скрынках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	454.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р МЭК 62485-2-2011 «Батарэі акумулятарныя і ўстаноўкі батарэйныя. Патрабаванні бяспекі. Частка 2. Стацыянарныя батарэі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	455.
	
	Раздзелы 10 і 13
ДАСТ Р МЭК 62485-3-2020 «Батарэі акумулятарныя і акумулятарныя ўстаноўкі. Патрабаванні бяспекі. Частка 3. Цягавыя батарэі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	456.
	
	ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	457.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	458.
	
	ДАСТ 10150-2014 «Рухавікі ўнутранага згарання поршневыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	459.
	
	ДАСТ 10448-2014 «Рухавікі ўнутранага згарання поршневыя. Прыёмка. Метады выпрабаванняў»
	 

	460.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 11928-83 «Сістэмы аварыйна-папераджальнай сігналізацыі і аховы аўтаматызаваных дызеляў і газавых рухавікоў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	461.
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	462.
	
	ДАСТ 18442-80 «Кантроль неразбуральны. Капілярныя метады. Агульныя патрабаванні»
	 

	463.
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	464.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	465.
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	466.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграміруемыя электронныя чыгуначнага прымянення». Патрабаванні да праграмнага забеспячэння
	прымяняецца да 31.12.2030

	467.
	
	ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца да 31.12.2024

	468.
	
	ДАСТ 33761-2016 «Лакаматывы. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	прымяняецца з 01.09.2025

	469.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	 

	470.
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	471.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	Цеплавозы манеўровыя і прамысловыя (з электрычнай цягавай перадачай, 
аднасекцыйныя, з капотным кузавам, якія працуюць на дызельным паліве)

	472.
	падпункты «а» – «у», «х» і «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26–34, 36–45, 47–49, 50*, 53, 56, 57, 59–62, 66*, 67, 68*, 69–75, 76*, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	473.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	474.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	475.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	476.
	
	ДАСТ 33761-2016 «Лакаматывы. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	прымяняецца з 01.09.2025

	477.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	478.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	479.
	
	ДАСТ 33326-2015 «Кабелі і правады для рухомага саставу чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	480.
	
	Раздзел 5, дадаткі А, ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	481.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	482.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	483.
	
	Раздзелы 7 і 8
ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца да 31.12.2024

	484.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	485.
	
	ДАСТ Р 52929-2008 «Чыгуначны цягавы рухомы састаў. Метады кантролю тармазнога шляху і стаяначнага тормаза»
	прымяняецца да 31.12.2030

	486.
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	 

	487.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	 

	488.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	489.
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	490.
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	491.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	492.
	
	ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	493.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	494.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	495.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	496.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	497.
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	498.
	
	ДАСТ 32203-2013 «Чыгуначны рухомы састаў. Акустыка. Вымярэнне знешняга шуму»
	 

	499.
	
	ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	 

	500.
	
	ДАСТ 34651-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю герметычнасці ёмістасцей і трубаправодаў гаруча-змазачных матэрыялаў, рабочых і ахаладжальных вадкасцей»
	 

	501.
	
	Раздзелы 6–8
ДАСТ Р 50951-96 «Знешні шум магістральных і манеўровых цеплавозаў. Нормы і метады вымярэнняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	502.
	
	ДАСТ 12.3.018-79 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Сістэмы вентыляцыйныя. Метады аэрадынамічных выпрабаванняў»
	 

	503.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 32206-2013 «Спецыяльны чыгуначны рухомы састаў. Знешні шум. Нормы і метады вызначэння»
	 

	504.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	505.
	
	ДАСТ Р 51317.2.4-2000 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Электрамагнітнае асяроддзе. Узроўні электрамагнітнай сумяшчальнасці для нізкачастотных кандуктыўных перашкод у сістэмах электразабеспячэння прамысловых прадпрыемстваў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	506.
	
	Раздзелы 6–9
ДАСТ Р 51318.11-2006 (СІСПР 11:2004) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Прамысловыя, навуковыя, медыцынскія і бытавыя (ПНМБ) высокачастотныя ўстройствы. Радыёперашкоды індустрыяльныя. Нормы і метады вымярэнняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	507.
	
	ДАСТ CISPR 11-2017 «Электрамагнітная сумяшчальнасць. Абсталяванне прамысловае, навуковае і медыцынскае. Характарыстыкі радыёчастотных перашкод. Нормы і метады вымярэнняў»
	 

	508.
	
	Раздзел 1, дадатак 3 і 1
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	 

	509.
	
	ДАСТ 12.1.044-89 «ССБП. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	510.
	
	ДАСТ 12.1.044-2018 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	511.
	
	ДАСТ 31565-2012 «Кабельныя вырабы. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	 

	512.
	
	ДАСТ 30247.0-94 «Канструкцыі будаўнічыя. Метады выпрабаванняў на вогнеўстойлівасць. Агульныя патрабаванні»
	 

	513.
	
	ДАСТ 34673.2-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 2. Метады выпрабаванняў па ахове пры аварыйных працэсах і па вымярэнні нагрэву электраабсталявання»
	 

	514.
	
	ДАСТ Р 55514-2013 «Лакаматывы. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.08.2025

	515.
	
	ДАСТ 12.1.030-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электрабяспека. Ахоўнае зазямленне. Зануленне»
	 

	516.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	517.
	
	ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальнае напружанне ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	518.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	519.
	
	ДАСТ Р 57445-2017 «Чыгуначныя тэхнічныя сродкі. Агульныя патрабаванні да метадаў вызначэння рэсурсу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	520.
	
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	 

	521.
	
	ДАСТ Р 56520-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады вызначэння выбухованебяспечных канцэнтрацый газаў у акумулятарных скрынках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	522.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р МЭК 62485-2-2011 «Батарэі акумулятарныя і ўстаноўкі батарэйныя. Патрабаванні бяспекі. Частка 2. Стацыянарныя батарэі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	523.
	
	Раздзелы 10 і 13
ДАСТ Р МЭК 62485-3-2020 «Батарэі акумулятарныя і акумулятарныя ўстаноўкі. Патрабаванні бяспекі. Частка 3. Цягавыя батарэі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	524.
	
	ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	525.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	526.
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	527.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	528.
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	529.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграміруемыя электронныя чыгуначнага прымянення». Патрабаванні да праграмнага забеспячэння
	прымяняецца да 31.12.2030

	530.
	
	ДАСТ 10150-2014
«Рухавікі ўнутранага згарання поршневыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	531.
	
	ДАСТ 10448-2014
«Рухавікі ўнутранага згарання поршневыя. Прыёмка. Метады выпрабаванняў»
	 

	532.
	
	ДАСТ 11928-83
«Сістэмы аварыйна-папераджальнай сігналізацыі і аховы аўтаматызаваных дызеляў і газавых рухавікоў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	533.
	
	ДАСТ 34624-2019
«Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	534.
	
	ДАСТ 18442-80
«Кантроль неразбуральны. Капілярныя метады. Агульныя патрабаванні»
	 

	535.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	536.
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю функцый кіравання ўстройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	прымяняецца з 01.01.2025

	Газатурбавозы магістральныя грузавыя

	537.
	падпункты «а» – «у», «х» і «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26–34, 36–45, 47–49, 50*, 53, 56, 57, 59–62, 66*, 67, 68*, 69–75, 76*, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	538.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	539.
	
	Раздзел 5, дадаткі А, ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	540.
	
	ДАСТ Р 55514-2013 «Лакаматывы. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.08.2025

	541.
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	542.
	
	ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	543.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	544.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	545.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	546.
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	 

	547.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	548.
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	549.
	
	ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	550.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	551.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	552.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	553.
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	 

	554.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	555.
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	556.
	
	ДАСТ Р 57026-2016 «Лакаматывы, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе. Метад вызначэння герметычнасці трубаправодаў, злучэнняў і засовачнай арматуры сістэмы газападрыхтоўкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	557.
	
	ДАСТ 26918-86 «Шум. Метады вымярэння шуму чыгуначнага рухомага саставу»
	 

	558.
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	559.
	
	ДАСТ 34673.2-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 2. Метады выпрабаванняў па ахове пры аварыйных працэсах і па вымярэнні нагрэву электраабсталявання»
	 

	560.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	561.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	562.
	
	ДАСТ 12.1.030-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электрабяспека. Ахоўнае зазямленне. Зануленне»
	 

	563.
	
	ДАСТ Р 56520-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады вызначэння выбухованебяспечных канцэнтрацый газаў у акумулятарных скрынках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	564.
	
	ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	 

	565.
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	566.
	
	ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	567.
	
	ДАСТ 10150-2014 «Рухавікі ўнутранага згарання поршневыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	568.
	
	ДАСТ 10448-2014 «Рухавікі ўнутранага згарання поршневыя. Прыёмка. Метады выпрабаванняў»
	 

	569.
	
	ДАСТ 11928-83 «Сістэмы аварыйна-папераджальнай сігналізацыі і аховы аўтаматызаваных дызеляў і газавых рухавікоў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	570.
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	571.
	
	ДАСТ 18442-80 «Кантроль неразбуральны. Капілярныя метады. Агульныя патрабаванні»
	 

	572.
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	573.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	574.
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	575.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграміруемыя электронныя чыгуначнага прымянення». Патрабаванні да праграмнага забеспячэння
	прымяняецца да 31.12.2030

	576.
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю функцый кіравання ўстройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	 

	577.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	578.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33754-2016 «Выкіды шкодных рэчываў і дымнасць адпрацаваных газаў аўтаномнага цягавага і маторвагоннага рухомага саставу. Нормы і метады вызначэння»
	 

	579.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	580.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	581.
	
	Раздзелы 7 і 8
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	 

	582.
	
	ДАСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005)
«Чыгуначны рухомы састаў. Акустыка. Вымярэнне знешняга шуму»
	 

	583.
	
	ДАСТ 12.3.018-79 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Сістэмы вентыляцыйныя. Метады аэрадынамічных выпрабаванняў»
	 

	584.
	
	ДАСТ Р 57445-2017 «Чыгуначныя тэхнічныя сродкі. Агульныя патрабаванні да метадаў вызначэння рэсурсу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	585.
	
	ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца да 31.07.2024

	586.
	
	ДАСТ 33761-2016 «Лакаматывы. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	прымяняецца з 01.09.2025

	587.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	15. Транспарцёры чыгуначныя

	588.
	падпункты «а» – «б», «г» – «і», «м» «р», «т», «у», «х», «ч» пункты 13, 15, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 92, 97, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	589.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	590.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	591.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	592.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	593.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	594.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	595.
	
	Раздзелы 8 і 9
ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	596.
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	597.
	
	СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і хадавыя якасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	598.
	
	ДАСТ 33211-2014 «Вагоны грузавыя. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	599.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	600.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	601.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	602.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	603.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	604.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	605.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	606.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	607.
	
	ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэма жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	608.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	609.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	16. Электравозы магістральныя: пастаяннага току, пераменнага току, двухсістэмныя (пераменнага і пастаяннага току), іншыя

	610.
	падпункты «а» – «у» і «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26–28, 29*, 30*, 31*, 32*, 33*, 34*, 36–45, 47–49, 50*, 53, 56, 57, 59–62, 66*, 67, 68*, 69–74, 76*, 90, 91, 93, 97, 99, 100 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	611.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	612.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	613.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	614.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	615.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	616.
	
	СТ РК 2101-2011 «Транспарт чыгуначны. Патрабаванні да трываласці кузаваў вагонаў. Частка 1. Лакаматывы і пасажырскі рухомы састаў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	617.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	618.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	619.
	
	Раздзел 5, дадаткі А, ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	620.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	621.
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	 

	622.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага электрарухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	623.
	
	Раздзел 5, дадатак А
ДАСТ 32793-2014 «Токаздым токапрыёмнікам чыгуначнага электрарухомага саставу. Наменклатура паказчыкаў якасці і метады іх вызначэння»
	 

	624.
	
	Раздзелы 6 і 8
ДАСТ Р 55513-2013 «Лакаматывы. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	прымяняецца да 31.12.2024

	625.
	
	Раздзелы 7 і 8
ДАСТ Р 55514-2013 «Лакаматывы. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.08.2025

	626.
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	627.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	628.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	629.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	 

	630.
	
	Раздзелы 4–7, Дадатак А і Дадатак Д
ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	631.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	632.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	633.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	634.
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	 

	635.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	636.
	
	Раздзелы 4 і 5
ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	637.
	
	ДАСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005)
«Чыгуначны рухомы састаў. Акустыка. Вымярэнне знешняга шуму»
	 

	638.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	639.
	
	ДАСТ 34651-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю герметычнасці ёмістасцей і трубаправодаў гаруча-змазачных матэрыялаў, рабочых і ахаладжальных вадкасцей»
	 

	640.
	
	ДАСТ 12.3.018-79 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Сістэмы вентыляцыйныя. Метады аэрадынамічных выпрабаванняў»
	 

	641.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	642.
	
	Раздзелы 6–9
ДАСТ Р 51318.11-2006 (СІСПР 11:2004) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Прамысловыя, навуковыя, медыцынскія і бытавыя (ПНМБ) высокачастотныя ўстройствы. Радыёперашкоды індустрыяльныя. Нормы і метады вымярэнняў»
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ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	18. Электрацягнікі, электраматрысы: пастаяннага току, пераменнага току, двухсістэмныя (пастаяннага і пераменнага току), іх вагоны

	722.
	падпункты «а» – «у», «ц» і «ч» пункта 13 і пункты 15–17, 20–24, 26, 27, 35–49, 50*, 53, 54, 56–63, 65, 67, 69–74, 81, 82, 85–91, 93, 97, 99, 100 і 106 раздзел V
	Раздзелы 4 і 6, дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	723.
	
	раздзел 8 і дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	724.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	725.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	726.
	
	СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і хадавыя якасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	727.
	
	СТ РК 2101-2011 «Транспарт чыгуначны. Патрабаванні да трываласці кузаваў вагонаў. Частка 1. Лакаматывы і пасажырскі рухомы састаў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	728.
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	 

	729.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	730.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	731.
	
	ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	 

	732.
	
	МВ 44/0131-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	733.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага электрарухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	734.
	
	Раздзел 5, дадатак А
ДАСТ 32793-2014 «Токаздым токапрыёмнікам чыгуначнага электрарухомага саставу. Наменклатура паказчыкаў якасці і метады іх вызначэння»
	 

	735.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	736.
	
	ДАСТ 34451-2018 «Маторвагонны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	 

	737.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	738.
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	739.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	740.
	
	Раздзелы 3 і 6
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	 

	741.
	
	ДАСТ Р 52929-2008 «Чыгуначны цягавы рухомы састаў. Метады кантролю тармазнога шляху і стаяначнага тормаза»
	прымяняецца да 31.12.2030

	742.
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	 

	743.
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	 

	744.
	
	ДАСТ 32203-2013 «Чыгуначны рухомы састаў. Акустыка. Вымярэнне знешняга шуму»
	 

	745.
	
	ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	 

	746.
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	 

	747.
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	 

	748.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	 

	749.
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	 

	750.
	
	ДАСТ 33463.6-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 6. Метады гігіенічнай ацэнкі сістэмы водазабеспячэння»
	 

	751.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	 

	752.
	
	ДАСТ 34651-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю герметычнасці ёмістасцей і трубаправодаў гаруча-змазачных матэрыялаў, рабочых і ахаладжальных вадкасцей»
	 

	753.
	
	ДАСТ 34673.2-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 2. Метады выпрабаванняў па ахове пры аварыйных працэсах і па вымярэнні нагрэву электраабсталявання»
	 

	754.
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	 

	755.
	
	ДАСТ 12.3.018-79 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Сістэмы вентыляцыйныя. Метады аэрадынамічных выпрабаванняў»
	 

	756.
	
	Раздзел 5, дадаткі А, ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	757.
	
	Раздзелы 6–9
ДАСТ Р 51318.11-2006 (СІСПР 11:2004) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Прамысловыя, навуковыя, медыцынскія і бытавыя (ПНМБ) высокачастотныя ўстройствы. Радыёперашкоды індустрыяльныя. Нормы і метады вымярэнняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	758.
	
	ДАСТ CISPR 11-2017 «Электрамагнітная сумяшчальнасць. Абсталяванне прамысловае, навуковае і медыцынскае. Характарыстыкі радыёчастотных перашкод. Нормы і метады вымярэнняў»
	 

	759.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	760.
	
	ДАСТ 12.1.044-89 «ССБП. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	761.
	
	ДАСТ 12.1.044-2018 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	762.
	
	ДАСТ Р 56520-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады вызначэння выбухованебяспечных канцэнтрацый газаў у акумулятарных скрынках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	763.
	
	Раздзел 15, дадаткі Д, Е
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	 

	764.
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі».
	прымяняецца да 31.12.2030

	765.
	
	ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	766.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	767.
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	768.
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	769.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграміруемыя электронныя чыгуначнага прымянення». Патрабаванні да праграмнага забеспячэння
	прымяняецца да 31.12.2030

	770.
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю функцый кіравання ўстройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	 

	771.
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	 

	772.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	II. Складнікі чыгуначнага рухомага саставу

	19. Аўтаматычны рэгулятар тармазной рычажнай перадачы (аўтарэгулятар)

	773.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	 

	774.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	775.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	776.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	777.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	778.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	779.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	20. Аўтаматычны стаяначны тормаз чыгуначнага рухомага саставу

	780.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106
раздзела V
	Раздзелы 7 і 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	781.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	21. Адаптары колавых пар цялежак грузавых вагонаў

	782.
	падпункты «б» і «с» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	783.
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля
	 

	784.
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	785.
	
	ДАСТ 27208-87 Адліўкі з чыгуна. Метады механічных выпрабаванняў
	 

	786.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	787.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	22. Апараты высакавольтныя аховы і кантролю чыгуначнага рухомага саставу ад токаў кароткага замыкання

	788.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	789.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	790.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	791.
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	792.
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	793.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	794.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	795.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	796.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	797.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	798.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	799.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	800.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	801.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	802.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	803.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	804.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	805.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	806.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	807.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	808.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	809.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	810.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А, В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	811.
	
	ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	812.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	23. Балансір трохвосевай цялежкі грузавых вагонаў

	813.
	падпункты «б», «р» і «с» пункта 13, пункты 15, 97 і 101 раздзела V
	ДАСТ 34767-2021 «Балансір трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	814.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	815.
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	816.
	
	ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	817.
	
	ДАСТ 34763.1-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	24. Бэлька надрысорная грузавога вагона

	818.
	падпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103, 104 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	819.
	
	Раздзел 7, дадатак І
ДАСТ 33976-2016 «Злучэнні зварныя ў стальных канструкцыях чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні да праектавання, выканання і кантролю якасці»
	 

	820.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	821.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	822.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	 

	823.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	824.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	825.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	826.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	25. Бэлька злучальная чатырохвосевай цялежкі грузавых вагонаў

	827.
	падпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103, 104 і 106 раздзела V
	ДАСТ 34768-2021 «Бэлька злучальная чатырохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	828.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	829.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	830.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	26. Бэлька шворневая трохвосевай цялежкі грузавых вагонаў

	831.
	падпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103, 104 і 106 раздзела V
	ДАСТ 34769-2021 «Бэлька шворневая трохвосевых цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	832.
	
	пункты 4.2 і 4.3
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	833.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	27. Бандажы для чыгуначнага рухомага саставу

	834.
	падпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	835.
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макраструктур»
	 

	836.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	837.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	838.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	839.
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	840.
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макраструктур»
	 

	841.
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	 

	842.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 1778-70 «Сталь. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	 

	28. Башмакі магнітарэйкавага тормаза

	843.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 977-88 «Адліўкі стальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	844.
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	845.
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	 

	846.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	847.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	848.
	
	ДАСТ 27809-95 «Чыгун і сталь. Метады спектраграфічнага аналізу»
	 

	849.
	
	ДАСТ 27611-88 «Чыгун. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	850.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	851.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	852.
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	29. Башмакі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу

	853.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	854.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	855.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 977-88 «Адліўкі стальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	30. Башмакі тармазных накладак дыскавых тармазоў чыгуначнага рухомага саставу

	856.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	857.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 977-88 «Адліўкі стальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	858.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	859.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	 

	31. Блакіроўка тармазоў

	860.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	861.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	862.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	863.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	864.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	865.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	866.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	867.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	868.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	869.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	870.
	
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	 

	871.
	
	БТ.001. МВ «Методыка выпрабаванняў. Блакіроўкі тармазоў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	32. Бакавыя вырабы зашклення пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі, маторвагоннага рухомага саставу

	872.
	падпункты «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 105 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	873.
	
	Раздзел 7. Дадаткі Б, В
ДАСТ 32568-2013 «Шклопакеты для наземнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	874.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	875.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 32565-2013 «Шкло бяспечнае для наземнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	876.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 24866-2014 «Шклопакеты клееныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	877.
	
	Раздзелы 6, 7
ДАСТ 33003-2014 «Шкло і вырабы з яго. Метады вызначэння аптычных скажэнняў»
	 

	878.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 24866-2014 «Шклопакеты клееныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	879.
	
	ДАСТ 26302-2021 «Шкло. Метады вызначэння каэфіцыентаў накіраванага прапускання і адлюстравання святла»
	 

	880.
	
	Раздзел 5 (метад 103-1.1)
ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	881.
	
	Раздзел 6 (метад 106-1)
ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	882.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	883.
	
	ДАСТ 33088-2014 «Шкло і вырабы з яго. Метад выпрабавання на вільгацеўстойлівасць»
	 

	884.
	
	Раздзелы 4, 6 (метады 201, 203)
ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады  выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	885.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018–2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	886.
	
	МВ 44/0129-2018 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Высокатрывалыя вырабы зашклення бяспечныя чыгуначныя рухомага саставу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	33. Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі перанапружанняў 
для электрарухомага саставу

	887.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальныя напружанні ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	888.
	
	
	

	889.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	890.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	891.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	892.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	893.
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	894.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	895.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	896.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	897.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	898.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	899.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	900.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	901.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	902.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	903.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	904.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	905.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	906.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	907.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	908.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	909.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	910.
	
	ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	911.
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52725-2021 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для электраўстановак пераменнага току напружаннем ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	912.
	
	ДАСТ 20074-83 (СТ СЭУ 20074-83)
«Электраабсталяванне і электраўстаноўкі. Метад вымярэння характарыстык і частковых разрадаў»
	 

	913.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	34. Паветраразмеркавальнікі

	914.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	 

	915.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	916.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	917.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	918.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	919.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	920.
	
	ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	921.
	
	ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	922.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі» (Код IP)
	 

	923.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	35. Дапаможныя электрычныя машыны для чыгуначнага рухомага саставу (магутнасцю большай за 1 кВт):
– машыны для лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу, якія з’яўляюцца асобнымі канструктыўнымі вырабамі;
– генератары падвагонныя для пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі і спецыяльнага рухомага саставу;
– электрычныя машыны тармазной кампрэсарнай устаноўкі спецыяльнага рухомага саставу

	924.
	падпункты «б», «в», «н», «о» і «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8, Дадатак А (А.4)
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	925.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	926.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	927.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	928.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	929.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабавання на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	930.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	931.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	932.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	933.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	934.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	935.
	
	ДАСТ 7217-87 «Машыны электрычныя вярчальныя. Рухавікі асінхронныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	936.
	
	ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	 

	937.
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	 

	938.
	
	ДАСТ IEC 60034-14-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 14. Механічная вібрацыя некаторых відаў машын з вышынямі вала 56 мм і больш. Вымярэнні, ацэнка і межы жорсткасці вібрацый»
	 

	939.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	940.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	941.
	
	Раздзел 5. Дадатак ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	942.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	943.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	944.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	945.
	
	ДАСТ 10159-79 «Машыны электрычныя вярчальныя калектарныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	946.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	947.
	
	ДАСТ IEC 60034-5-2011 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 5. Класіфікацыя ступеней аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі вярчальных электрычных машын»
	 

	948.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	949.
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі
	 

	950.
	
	ДАСТ IEC 60034-2А-2012 Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 2. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння вярчальных электрычных машын пры выпрабаваннях (за выключэннем машын для цягавых транспартных сродкаў). Вымярэнне страт каларыметрычным метадам
	 

	951.
	
	ДАСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машыны электрычныя вярчальныя. Метады  вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння
	 

	952.
	
	Дадатак В, п. В2
ДАСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) «Машыны электрычныя вярчальныя. Намінальныя даныя і характарыстыкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	36. Выключальнікі аўтаматычныя хуткадзейныя і галоўныя выключальнікі для электрарухомага саставу

	953.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	954.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	955.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	956.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	957.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	958.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»*
	 

	959.
	
	Раздзел 11. Дадаткі А, В, ДБ
ДАСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 4. Выключальнікі аўтаматычныя пераменнага току. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	960.
	
	Раздзел 10. Дадаткі А, В
ДАСТ 33798.3-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 3. Аўтаматычныя выключальнікі пастаяннага току. Тэхнічныя ўмовы»*
	 

	961.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	962.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	963.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	964.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	965.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	966.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	967.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	968.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	969.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	970.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	971.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	972.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	973.
	
	Раздзел 9
ДАСТ Р 52565-2006 «Выключальнікі пераменнага току на напружанне ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	974.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	975.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	976.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	977.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	978.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	979.
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	980.
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	37. Высакавольтныя апаратныя скрынкі для пасажырскіх вагонаў

	981.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 12
ДАСТ 33431-2015 «Скрынкі высакавольтныя пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	982.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	983.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	984.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	985.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	986.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	987.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	988.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	989.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	990.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	991.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	992.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	993.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	994.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	995.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	996.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	997.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	998.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	999.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	1000.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1001.
	
	ДАСТ 1516.2-97
«Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	1002.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1003.
	
	ДАСТ 9920-89 «(СТ СЭУ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне ад 3 да 750 кВ. Даўжыня шляху ўцечкі знешняй ізаляцыі»
	 

	38. Высакавольтныя міжвагонныя злучэнні (разам разетка і штэпсель)

	1004.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1005.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1006.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	1007.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1008.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1009.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1010.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1011.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	1012.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1013.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1014.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1015.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1016.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1017.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1018.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1019.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	1020.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1021.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	1022.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1023.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	39. Гідраўлічныя дэмпферы чыгуначнага рухомага саставу

	1024.
	падпункты «б», «м» і «п» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзелы 5 і 8
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1025.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1026.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	40. Дыскі тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	1027.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	 

	1028.
	
	Дадатак А
ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы. Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	 

	1029.
	
	ДАСТ 25.506-85 «Разлікі і выпрабаванні на трываласць. Метады механічных выпрабаванняў металаў. Вызначэнне характарыстык трэшчынастойкасці (вязкасці разбурэння) пры статычным нагружэнні»
	 

	1030.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1031.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1032.
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	1033.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	1034.
	
	ДАСТ 27208-87 «Адліўкі з чыгуна. Метады механічных выпрабаванняў»
	 

	1035.
	
	ДАСТ 25.506-85 «Разлікі і выпрабаванні на трываласць. Метады механічных выпрабаванняў металаў. Вызначэнне характарыстык трэшчынастойкасці (вязкасці разбурэння) пры статычным нагружэнні»
	 

	41. Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу (кабіны машыніста цягавага, маторвагоннага і спецыяльнага самаходнага чыгуначнага рухомага саставу)

	1036.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 105 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1037.
	
	Раздзел 7. Дадатак Б
ДАСТ 32568-2013 «Шклопакеты для наземнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1038.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1039.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1040.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1041.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1042.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 32565-2013 «Шкло бяспечнае для наземнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1043.
	
	Раздзел 7. Дадаткі Б, В
ДАСТ 32568-2013 «Шклопакеты для наземнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1044.
	
	ДАСТ 26302-2021 «Шкло. Метады вызначэння каэфіцыентаў накіраванага прапускання і адлюстравання святла»
	 

	1045.
	
	ДАСТ 33088-2014 «Шкло і вырабы з яго. Метад выпрабавання на вільгацеўстойлівасць»
	 

	1046.
	
	Раздзелы 4, 6 (метады 201, 203)
ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1047.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1048.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 24866-2014 «Шклопакеты клееныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1049.
	
	ДАСТ 26302-2021 «Шкло. Метады вызначэння каэфіцыентаў накіраванага прапускання і адлюстравання святла»
	 

	1050.
	
	МВ 44/0129-2018 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Высокатрывалыя вырабы зашклення бяспечныя чыгуначныя рухомага саставу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	42. Вырабы гумавыя ўшчыльняльныя для тармазных пнеўматычных сістэм чыгуначнага рухомага саставу (дыяфрагмы, манжэты, варатнікі, ушчыльняльнікі, пракладкі)

	1051.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 52, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	 

	1052.
	
	ДАСТ 9.030-74 «Адзіная сістэма аховы ад карозіі і старэння. Гумы. Метады выпрабаванняў на стойкасць у ненапружаным стане да ўздзеяння вадкіх агрэсіўных асяроддзяў»
	 

	1053.
	
	ДАСТ 263-75 «Гума. Метад вызначэння цвёрдасці паводле Шора А»
	 

	1054.
	
	ДАСТ 20403-75 «Гума. Метад вызначэння цвёрдасці ў міжнародных адзінках (ад 30 да 100 IRHD)»
	 

	1055.
	
	ДАСТ 270-75 «Гума. Метад вызначэння пругкатрываласных уласцівасцей пры расцяжэнні»
	 

	1056.
	
	ДАСТ 13808-79 «Гума. Метад вызначэння марозаўстойлівасці па эластычным аднаўленні пасля сціскання»
	 

	1057.
	
	ДАСТ 9.029-74 «Адзіная сістэма аховы ад карозіі і старэння. Гумы. Метады выпрабаванняў на стойкасць да старэння пры статычнай дэфармацыі сціскання»
	 

	43. Карданныя валы галоўнага прывада лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	1058.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ ІСО 1940-1-2007 «Вібрацыя. Патрабаванні да якасці балансіроўкі жорсткіх ротараў. Частка 1. Вызначэнне дапушчальнага дысбалансу»
	 

	1059.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 28300-2010 «Валы карданныя цягавага прывада цеплавозаў і дызель-цягнікоў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1060.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1061.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 5378-88 «Вугламеры з ноніусам. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1062.
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	1063.
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	44. Клін цягавага хамута аўтасчэпкі

	1064.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	1065.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1066.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	45. Кліны фрыкцыйныя цялежак грузавых вагонаў

	1067.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 34503-2018 «Кліны фрыкцыйныя цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	46. Колы зубчастыя цыліндрычныя цягавых перадач чыгуначнага рухомага саставу

	1068.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 30803-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1069.
	
	ДАСТ 33189-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макра- і мікраструктур»
	 

	1070.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1071.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	1072.
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	1073.
	
	ДАСТ 2999-75 «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	 

	1074.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	1075.
	
	ДАСТ 18442-80 «Кантроль неразбуральны. Капілярныя метады. Агульныя патрабаванні»
	 

	1076.
	
	СТБ 1172-99 «Кантроль неразбуральны. Кантроль пранікальнымі рэчывамі (капілярны). Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1077.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1078.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1079.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	47. Колы (акрамя састаўных) колавых пар чыгуначнага рухомага саставу

	1080.
	падпункты «б», «в», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1081.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	1082.
	
	ДАСТ 1497-84 «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1083.
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	1084.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	1085.
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнка макраструктуры»
	 

	1086.
	
	ДАСТ 1778-70 «Сталь. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	 

	1087.
	
	ДАСТ 25.506-85 «Разлікі і выпрабаванні на трываласць. Метады механічных выпрабаванняў металаў. Вызначэнне характарыстык трэшчынастойкасці (вязкасці разбурэння) пры статычным нагружэнні»
	 

	1088.
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макраструктур»
	 

	48. Колавыя пары (колавыя вузлы) вагонныя без буксавых вузлоў

	1089.
	падпункты «а»–«в», «р» і «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 і 106 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1090.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1091.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1092.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	49. Колавыя пары для спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу

	1093.
	падпункты «а»–«в», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 31847-2012 «Колавыя пары спецыяльнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1094.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1095.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	50. Колавыя пары лакаматыўныя і маторвагоннага 
рухомага саставу без буксавых вузлоў

	1096.
	падпункты «а»–«в», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1097.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1098.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1099.
	
	ДАСТ 9378-93 «Узоры шурпатасці паверхні (параўнанні). Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1100.
	
	ДАСТ 23479-79 «Кантроль неразбуральны. Метады аптычнага віду. Агульныя патрабаванні»
	 

	1101.
	
	ДАСТ Р 58399-2019 «Кантроль неразбуральны. Метады аптычныя. Агульныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1102.
	
	ДАСТ 31536-2012 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу. Метад кантролю электрычнага супраціўлення»
	 

	1103.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33783-2016 «Колавыя пары чыгуначнага рухомага саставу. Метады вызначэння паказчыкаў трываласці»
	 

	1104.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу)
	 

	51. Калодкі тармазныя кампазіцыйныя для чыгуначнага рухомага саставу

	1105.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1106.
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	1107.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1108.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1109.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	52. Калодкі тармазныя састаўныя (чыгунна-кампазіцыйныя) 
для чыгуначнага рухомага саставу

	1110.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 30249-97 «Калодкі тармазныя чыгунныя для лакаматываў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1111.
	
	ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1112.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 28186-89 «Калодкі тармазныя для маторвагоннага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1113.
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	1114.
	
	Раздзел 8. Дадаткі А, Б
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1115.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1116.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1117.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	53. Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу

	1118.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8. Дадаткі А, Б
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1119.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 30249-97 «Калодкі тармазныя чыгунныя для лакаматываў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1120.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 28186-89 «Калодкі тармазныя для маторвагоннага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1121.
	
	ДАСТ 27809-95 «Чыгун і сталь. Метады спектраграфічнага аналізу»
	 

	1122.
	
	ДАСТ 27611-88 «Чыгун. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	1123.
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага складу»
	 

	1124.
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	1125.
	
	ДАСТ 27208-87 «Адліўкі з чыгуна. Метады механічных выпрабаванняў»
	 

	1126.
	
	ДАСТ 3443-87 «Адліўкі з чыгуна з рознай формай графіту. Метады вызначэння структуры»
	 

	1127.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1128.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1129.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	54. Кампрэсары для чыгуначнага рухомага саставу

	1130.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1131.
	
	ДАСТ Р ІСО 3744-2013 «Акустыка. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці і гукавой энергіі крыніц шуму па гукавым ціску. Тэхнічны метад у істотна свабодным гукавым полі над гукаадбівальнай плоскасцю»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1132.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 20073-81 «Кампрэсары паветраныя поршневыя стацыянарныя агульнага прызначэння. Правілы прыёмкі і метады выпрабаванняў»
	 

	1133.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1134.
	
	ДАСТ Р ІСО 3746-2013 «Акустыка. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці і гукавой энергіі крыніц шуму па гукавым ціску. Арыенціровачны метад з выкарыстаннем вымяральнай паверхні над гукаадбівальнай плоскасцю»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1135.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1136.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1137.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1138.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1139.
	
	ДАСТ 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1140.
	
	ДАСТ 31275-2002 «Шум машын. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці крыніц шуму па гукавым ціску. Тэхнічны метад у істотна свабодным гукавым полі над гукаадбівальнай плоскасцю»
	 

	1141.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1142.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	55. Кантактары электрапнеўматычныя і электрамагнітныя высакавольтныя

	1143.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1144.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1145.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»*
	 

	1146.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1147.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1148.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»*
	 

	1149.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1150.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1151.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1152.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1153.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1154.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1155.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1156.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1157.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1158.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1159.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1160.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1161.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1162.
	
	Раздзел 2 ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	1163.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1164.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1165.
	
	ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	56. Корпус аўтасчэпкі

	1166.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1167.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1168.
	
	ДАСТ 9454-78 Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах
	 

	1169.
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу
	 

	1170.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1171.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1172.
	
	ДАСТ 5639-82 Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня
	 

	57. Корпус буксы колавых пар цялежак грузавых вагонаў

	1173.
	падпункты «б» і «с» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 34385-2018 «Буксы і адаптары для колавых пар цялежак грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1174.
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля
	 

	1175.
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	1176.
	
	ДАСТ 27208-87 Адліўкі з чыгуна. Метады механічных выпрабаванняў
	 

	1177.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1178.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	58. Крэслы машыністаў для лакаматываў, маторвагоннага рухомага саставу 
і спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу

	1179.
	падпункты «б», «м» і «п» пункта 13, пункты 15, 65, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1180.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1181.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1182.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1183.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1184.
	
	ДАСТ 12.1.044-89 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	1185.
	
	ДАСТ 12.1.044-2018 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	1186.
	
	ДАСТ 31248-2004 (ІСО 10056:2001) «Вібрацыя. Вымярэнне і аналіз агульнай вібрацыі, якая ўплывае на пасажыраў і брыгаду рэйкавага транспартнага сродку»
	 

	1187.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1188.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1189.
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	59. Крэслы пасажырскія і канапы маторвагоннага рухомага саставу, 
крэслы пасажырскія пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі

	1190.
	падпункты «б», «м» і «п» пункта 13, пункты 15, 65, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1191.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1192.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	60. Механізм клешчавы дыскавага тормаза

	1193.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	 

	1194.
	
	Пункты 4.2 і 4.3
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1195.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1196.
	
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	 

	1197.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1198.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1199.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1200.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	61. Накладкі дыскавага тормаза

	1201.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	 

	1202.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	62. Восі вагонныя чыставыя

	1203.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1204.
	
	ДАСТ 34656-2020 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Метады неразбуральнага кантролю»
	 

	1205.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1206.
	
	ДАСТ 2999-75 (СТ СЭУ 470-77) «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	 

	1207.
	
	ДАСТ Р 56512-2015 «Кантроль неразбуральны. Магнітапарашковы метад. Тыпавыя тэхналагічныя працэсы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	63. Восі лакаматыўныя і маторвагоннага рухомага саставу чыставыя

	1208.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1209.
	
	Раздзелы 13 і 14
ДАСТ Р 56512-2015 «Кантроль неразбуральны. Магнітапарашковы метад. Тыпавыя тэхналагічныя працэсы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1210.
	
	ДАСТ 34656-2020 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Метады неразбуральнага кантролю»
	 

	1211.
	
	ДАСТ 2999-75 (СТ СЭУ 470-77) «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	 

	1212.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	64. Восі чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	1213.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 4728-2010 «Нарыхтоўкі восевыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1214.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1215.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1216.
	
	ДАСТ 34656-2020 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Метады неразбуральнага кантролю»
	 

	1217.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	1218.
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	1219.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1220.
	
	ДАСТ 1778-70 (ІСО 4967-79) «Сталь. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	 

	1221.
	
	ДАСТ 8233-56 Сталь. Эталоны мікраструктуры
	 

	1222.
	
	ДАСТ 14782-86 «Кантроль неразбуральны. Злучэнні зварныя. Метады ультрагукавыя»
	 

	65. Восі чыставыя для спецыяльнага чыгуначнага рухомага саставу

	1223.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1224.
	
	ДАСТ 34656-2020 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Метады неразбуральнага кантролю»
	 

	1225.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 31847-2012 «Колавыя пары спецыяльнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1226.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 2999-75 «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	 

	1227.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1228.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	1229.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	1230.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1231.
	
	ДАСТ Р 56512-2015 «Кантроль неразбуральны. Магнітапарашковы метад. Тыпавыя тэхналагічныя працэсы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	66. Перадачы гідраўлічныя для цеплавозаў і дызель-цягнікоў

	1232.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 34077-2017 «Перадачы гідрадынамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1233.
	
	ДАСТ 12.1.044-2018 «Сістэма стандартаў бяспекі працы. Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	 

	1234.
	
	ДАСТ Р ІСО 3744-2013 «Акустыка. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці і гукавой энергіі крыніц шуму па гукавым ціску. Тэхнічны метад у істотна свабодным гукавым полі над гукаадбівальнай плоскасцю»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1235.
	
	ДАСТ Р ІСО 3746-2013 «Акустыка. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці і гукавой энергіі крыніц шуму па гукавым ціску. Арыенціровачны метад з выкарыстаннем вымяральнай паверхні над гукаадбівальнай плоскасцю»
	прымяняецца да 31.12.2030

	67. Пярэдні і задні ўпоры аўтасчэпкі

	1236.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1237.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 34710-2021 «Упоры аўтасчэпнага ўстройства грузавых і пасажырскіх вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1238.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	68. Пераключальнікі і адключальнікі высакавольтныя 
для чыгуначнага рухомага саставу

	1239.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1240.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1241.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»*
	 

	1242.
	
	Раздзел 10
ДАСТ 33798.2-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1243.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1244.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1245.
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	1246.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»*
	 

	1247.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1248.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1249.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1250.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1251.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1252.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1253.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1254.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1255.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1256.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1257.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1258.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1259.
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне большае за 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	прымяняецца да 31.12.2030

	1260.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1261.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1262.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	1263.
	
	ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	69. Паглынальны апарат

	1264.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	1265.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1266.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 22253-76 «Апараты паглынальныя спружынна-фрыкцыйныя для рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1267.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	70. Падшыпнікі качэння ролікавыя для буксаў 
чыгуначнага рухомага саставу

	1268.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 9. Дадаткі А і В
ДАСТ 18572-2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	Цыліндрычныя

	1269.
	
	Раздзел 9. Дадаткі А і В
ДАСТ 32769-2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	Канічныя

	1270.
	
	Раздзел 9
ДАСТ 520-2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	Ролікавыя сферычныя

	1271.
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	1272.
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	 

	1273.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 801-78 «Сталь падшыпнікавая. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1274.
	
	Раздзел 9
ДАСТ 4543-2016 «Металапрадукцыя з канструкцыйнай легіраванай сталі. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1275.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1276.
	
	ДАСТ 27809-95 «Чыгун і сталь. Метады спектраграфічнага аналізу»
	 

	1277.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1278.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1279.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	1280.
	
	ДАСТ 6479-73 «Змазкі пластычныя. Метад вызначэння колькасці механічных прымесей разлажэннем саляной кіслатой»
	 

	1281.
	
	Раздзел 9
ДАСТ 4543-2016 «Металапрадукцыя з канструкцыйнай легіраванай сталі. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1282.
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	 

	1283.
	
	Раздзел 9. Дадатак А
ДАСТ 801-2022 «Пракат з падшыпнікавай сталі. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	71. Засцерагальнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу

	1284.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8. Дадаткі В, С
ДАСТ 33798.5-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1285.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»*
	 

	1286.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1287.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1288.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1289.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1290.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1291.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1292.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1293.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1294.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1295.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1296.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1297.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1298.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1299.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1300.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	1301.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	72. Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя (магутнасцю большай за 5 кВт)

	1302.
	падпункты «б», «в», «н», «о» і «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1303.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1304.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1305.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1306.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1307.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1308.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1309.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1310.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1311.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1312.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1313.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	1314.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1315.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1316.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1317.
	
	Раздзелы 4–8. Дадатак ДЕ
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	 

	1318.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1319.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1320.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1321.
	
	Раздзел 5. Дадатак ДА
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1322.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1323.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1324.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1325.
	
	ДАСТ 24376-91 Інвертары паўправадніковыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	 

	1326.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1327.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	73. Ператваральнікі электрамашынныя для чыгуначнага рухомага саставу

	1328.
	падпункты «б», «в», «н», «о» і «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8. Дадатак А (А.4)
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1329.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1330.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1331.
	
	ДАСТ 7217-87 «Машыны электрычныя вярчальныя. Рухавікі асінхронныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1332.
	
	Раздзел 9
ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	 

	1333.
	
	ДАСТ IEC 60034-14-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 14. Механічная вібрацыя некаторых відаў машын з вышынямі вала 56 мм і больш. Вымярэнні, ацэнка і межы жорсткасці вібрацый»
	 

	1334.
	
	ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	 

	1335.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1336.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1337.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1338.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1339.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	1340.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабавання на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1341.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1342.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1343.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1344.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1345.
	
	ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1346.
	
	ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1347.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1348.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1349.
	
	ДАСТ 10159-79 «Машыны электрычныя вярчальныя калектарныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1350.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	1351.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1352.
	
	ДАСТ IEC 60034-2А-2012 Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 2. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння вярчальных электрычных машын пры выпрабаваннях (за выключэннем машын для цягавых транспартных сродкаў). Вымярэнне страт каларыметрычным метадам
	 

	1353.
	
	ДАСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машыны электрычныя вярчальныя. Метады  вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння
	 

	74. Прывад магнітарэйкавага тормаза

	1354.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 4
ДАСТ 30467-97 «Выканаўчыя ўстройствы і арматура тармазнога абсталявання рухомага саставу. Агульныя патрабаванні бяспекі»
	 

	1355.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1356.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	75. Проціюзнае ўстройства чыгуначнага рухомага саставу

	1357.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1358.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1359.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1360.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1361.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1362.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1363.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1364.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1365.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1366.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1367.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	76. Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу

	1368.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1369.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1370.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1371.
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	 

	1372.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1373.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	1374.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	1375.
	
	ДАСТ 32205-2013 «Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў мікраструктуры»
	 

	1376.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	1377.
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	77. Пятнікі грузавых вагонаў

	1378.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 34468-2018 «Пятнікі грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1379.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	1380.
	
	ДАСТ 2999-75 (СТ СЭУ 470-77) «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	 

	1381.
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	78. Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	1382.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	1383.
	
	Раздзел 10
ДАСТ 33798.2-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1384.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1385.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1386.
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	1387.
	
	ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне большае за 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1388.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	1389.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1390.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1391.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1392.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1393.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1394.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1395.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабавання на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1396.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1397.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1398.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1399.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1400.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	1401.
	
	ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1402.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1403.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1404.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	79. Рама бакавая цялежкі грузавога вагона

	1405.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103, 104 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 32400-2013 «Рама бакавая і бэлька надрысорная літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1406.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1407.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	1408.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33939-2016 «Дэталі літыя цялежак чыгуначных грузавых вагонаў. Метады рэсурсных выпрабаванняў. Частка 1. Рама бакавая»
	 

	1409.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1410.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1411.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	1412.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	 

	1413.
	
	Раздзел 3
ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	 

	80. Рамы цялежак пасажырскага вагона лакаматыўнай цягі 
і маторвагоннага рухомага саставу

	1414.
	падпункты «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 34451-2018 «Маторвагонны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	 

	1415.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	1416.
	
	Раздзелы 8 і 9
ДАСТ Р 55724-2013 «Кантроль неразбуральны. Злучэнні зварныя. Метады ультрагукавыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1417.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	81. Рэактары для электравозаў і электрацягнікоў

	1418.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 10
ДАСТ 33798.2-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1419.
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне большае за 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1420.
	
	Раздзел 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	1421.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	1422.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1423.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1424.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1425.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1426.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 14794-79 «Рэактары токаабмежавальныя бетонныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1427.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1428.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1429.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1430.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1431.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабавання на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1432.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1433.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1434.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1435.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1436.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	1437.
	
	ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1438.
	
	Раздзелы 9 і 11 ДАСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансфарматары цягавыя і рэактары чыгуначнага рухомага саставу. Асноўныя параметры і метады выпрабаванняў»
	 

	1439.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1440.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	82. Рэзервуары паветраныя для аўтатармазоў вагонаў чыгунак

	1441.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	 

	1442.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52400-2005 «Рэзервуары паветраныя для тармазоў вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1443.
	
	Раздзелы 3–10
ДАСТ 6996-66 «Зварныя злучэнні. Метады вызначэння механічных уласцівасцей»
	 

	1444.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1445.
	
	ДАСТ 3242-79 «Злучэнні зварныя. Метады кантролю якасці»
	 

	1446.
	
	ДАСТ 14782-86 «Кантроль неразбуральны. Злучэнні зварныя. Метады ультрагукавыя»
	 

	1447.
	
	ДАСТ 18353-79 «Кантроль неразбуральны. Класіфікацыя відаў і метадаў»
	 

	1448.
	
	ДАСТ 24297-2013 «Верыфікацыя закупленай прадукцыі. Арганізацыя правядзення і метады кантролю»
	 

	83. Рэзервуары паветраныя для цягавага, маторвагоннага 
і спецыяльнага самаходнага рухомага саставу

	1449.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52400-2005 «Рэзервуары паветраныя для тармазоў вагонаў чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1450.
	
	Раздзелы 5, 8 і 9
ДАСТ 6996-66 «Зварныя злучэнні. Метады вызначэння механічных уласцівасцей»
	 

	1451.
	
	ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатармазоў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1452.
	
	ДАСТ 3242-79 «Злучэнні зварныя. Метады кантролю якасці»
	 

	1453.
	
	ДАСТ 14782-86 «Кантроль неразбуральны. Злучэнні зварныя. Метады ультрагукавыя»
	 

	84. Гумакордныя абалонкі муфтаў цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу

	1454.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	1455.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1456.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1457.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1458.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1459.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33188-2014 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1460.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33188-2024 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1461.
	
	ДАСТ 6768-75 «Гума і прагумаваная тканіна. Метад вызначэння трываласці сувязі паміж слаямі пры расслаенні»
	 

	1462.
	
	ДАСТ 263-75 «Гума. Метад вызначэння цвёрдасці паводле Шора А»
	 

	85. Рэзістары пускавыя, электрычнага тормаза, дэмпферныя

	1463.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1464.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1465.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	1466.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1467.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1468.
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1469.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»*
	 

	1470.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1471.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1472.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1473.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1474.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	1475.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1476.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1477.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1478.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1479.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1480.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1481.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1482.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	86. Рэле высакавольтныя электрамагнітныя і электронныя 
(аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя)

	1483.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1484.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1485.
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	1486.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1487.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1488.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»*
	 

	1489.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1490.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1491.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1492.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1493.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабавання на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1494.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1495.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1496.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1497.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1498.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	1499.
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	1500.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1501.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1502.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1503.
	
	ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя знешняй устаноўкі на напружанне 3–750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	87. Рысоры ліставыя для чыгуначнага рухомага саставу

	1504.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 3
ДАСТ 1425-93 «Рысоры ліставыя для рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1505.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэнняў цвёрдасці паводле Брынэля»
	 

	88. Рукавы злучальныя для тармазоў чыгуначнага рухомага саставу

	1506.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	89. Шклоачышчальнікі для лакаматываў, маторвагоннага і спецыяльнага самаходнага чыгуначнага рухомага саставу

	1507.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	90. Счэпка, уключаючы аўтасчэпку

	Аўтасчэпка

	1508.
	падпункты «б» і «ж» пункта 13, пункты 15, 97, 98, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	1509.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	1510.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1511.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1512.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Счэпка і аўтасчэпка пасажырскага рухомага саставу

	1513.
	падпункты «б» і «ж» пункта 13, пункты 15, 97, 98, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	 

	1514.
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	 

	1515.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1516.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1517.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1518.
	
	ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
ГМ ЦВЦЧТ 062-2018
«Методыка правядзення сертыфікацыйных выпрабаванняў. Беззазорнае счэпнае ўстройства. Методыка правядзення скарочаных паскораных выпрабаванняў на стомленасць»
	прымяняецца да 31.12.2030

	91. Цялежкі двухвосевыя для грузавых вагонаў

	1519.
	падпункты «а», «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 9246-2013 «Цялежкі двухвосевыя трохэлементныя грузавых вагонаў чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1520.
	
	Раздзелы 4 і 6. Дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1521.
	
	Раздзел 8. Дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1522.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1523.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1524.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1525.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	1526.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1527.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	92. Цялежкі пасажырскіх вагонаў і прычапных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу

	Цялежкі пасажырскіх вагонаў

	1528.
	падпункты «а», «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ Р 55821-2013 «Цялежкі пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1529.
	
	Раздзелы 4 і 6. Дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1530.
	
	Раздзел 8. Дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1531.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1532.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1533.
	
	ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	1534.
	
	ДАСТ 34451-2018 «Маторвагонны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	 

	Цялежкі прычапных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу

	1535.
	падпункты «а», «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6. Дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1536.
	
	Раздзел 8. Дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1537.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1538.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1539.
	
	ДАСТ 34451-2018 «Маторвагонны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	 

	1540.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	 

	1541.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	93. Цялежкі трохвосевыя для грузавых вагонаў

	1542.
	падпункты «а», «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6. Дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1543.
	
	Раздзел 8. Дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1544.
	
	ДАСТ 34763.2-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Правілы прыёмкі і метады выпрабаванняў»
	 

	1545.
	
	ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	1546.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1547.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1548.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1549.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1550.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 70464-2022 «Цялежкі з буксавым рысорным падвешваннем трохвосевыя грузавых вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	94. Цялежкі чатырохвосевыя для грузавых вагонаў

	1551.
	падпункты «а», «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзелы 4 і 6. Дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1552.
	
	Раздзел 8. Дадатак К
ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1553.
	
	ДАСТ 34763.2-2021 «Цялежкі трох- і чатырохвосевыя грузавых вагонаў чыгунак. Правілы прыёмкі і метады выпрабаванняў»
	 

	1554.
	
	ДАСТ 33788-2016 «Вагоны грузавыя і пасажырскія. Метады выпрабаванняў на трываласць і дынамічныя якасці»
	 

	1555.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1556.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1557.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 58720-2019 «Цялежкі, рамы бакавыя, бэлькі надрысорныя і злучальныя спецыяльных вагонаў грузавога тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1558.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1559.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	95. Тыфоны для лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	1560.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 57, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1561.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1562.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1563.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1564.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1565.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	1566.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1567.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1568.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1569.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1570.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1571.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1572.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1573.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1574.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1575.
	
	ДАСТ 9.032-74 «Адзіная сістэма аховы ад карозіі і старэння. Пакрыцці лакафарбавыя. Групы, тэхнічныя патрабаванні і абазначэнні»
	 

	96. Тармазныя краны машыніста

	1576.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	 

	1577.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1578.
	
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	 

	1579.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1580.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1581.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	97. Трыангелі тармазной рычажнай перадачы цялежак грузавых вагонаў магістральных чыгунак

	1582.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 4686-2012 «Трыангелі тармазной рычажнай перадачы цялежак грузавых вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	1583.
	
	Раздзел 7
ДАСТ 19281-2014 «Пракат павышанай трываласці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1584.
	
	Раздзелы 3–10
ДАСТ 6996-66 «Зварныя злучэнні. Метады вызначэння механічных уласцівасцей»
	 

	1585.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	98. Цягавыя агрэгаты і генератары галоўнага прывада лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	1586.
	падпункты «б», «в», «н», «о» і «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1587.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1588.
	
	ДАСТ 10159-79 «Машыны электрычныя вярчальныя калектарныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1589.
	
	ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя
вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	 

	1590.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	1591.
	
	Раздзел 9
ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	 

	1592.
	
	ДАСТ IEC 60034-5-2011 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 5. Класіфікацыя ступеней аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі вярчальных электрычных машын»
	 

	1593.
	
	ДАСТ IEC 60034-14-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 14. Механічная вібрацыя некаторых відаў машын з вышынямі вала 56 мм і больш. Вымярэнні, ацэнка і межы жорсткасці вібрацый»
	 

	1594.
	
	ДАСТ 7217-87 «Машыны электрычныя вярчальныя. Рухавікі асінхронныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1595.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1596.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1597.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1598.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1599.
	
	ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1600.
	
	ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1601.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1602.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1603.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1604.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1605.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1606.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1607.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1608.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1609.
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	 

	1610.
	
	ДАСТ IEC 60034-2А-2012 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 2. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння вярчальных электрычных машын пры выпрабаваннях (за выключэннем машын для цягавых транспартных сродкаў). Вымярэнне страт каларыметрычным метадам»
	 

	1611.
	
	ДАСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) «Машыны электрычныя вярчальныя. Метады  вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння»
	 

	1612.
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	 

	1613.
	
	ДАСТ Р ІСО 20816-1-2021 «Вібрацыя. Вымярэнні вібрацыі і ацэнка вібрацыйнага стану машын. Частка 1. Агульная інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	99. Цягавыя электрарухавікі лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу

	1614.
	падпункты «б», «в», «н», «о» і «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1615.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1616.
	
	ДАСТ 10159-79 «Машыны электрычныя вярчальныя калектарныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1617.
	
	ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	 

	1618.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	1619.
	
	Раздзел 9
ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	 

	1620.
	
	ДАСТ IEC 60034-5-2011 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 5. Класіфікацыя ступеней аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі вярчальных электрычных машын»
	 

	1621.
	
	ДАСТ IEC 60034-14-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 14. Механічная вібрацыя некаторых відаў машын з вышынямі вала 56 мм і больш. Вымярэнні, ацэнка і межы жорсткасці вібрацый»
	 

	1622.
	
	ДАСТ 7217-87 «Машыны электрычныя вярчальныя. Рухавікі асінхронныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1623.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1624.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1625.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1626.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1627.
	
	ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1628.
	
	ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1629.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1630.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1631.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1632.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1633.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1634.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1635.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1636.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1637.
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	 

	1638.
	
	ДАСТ IEC 60034-2А-2012 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 2. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння вярчальных электрычных машын пры выпрабаваннях (за выключэннем машын для цягавых транспартных сродкаў). Вымярэнне страт каларыметрычным метадам»
	 

	1639.
	
	ДАСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) «Машыны электрычныя вярчальныя. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння»
	 

	1640.
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	100. Цягавы хамут аўтасчэпкі

	1641.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1642.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	101. Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу

	1643.
	падпункты «п» і «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	1644.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1645.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1646.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1647.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1648.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1649.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1650.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1651.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1652.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1653.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1654.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	102. Устройствы, комплексы і сістэмы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу, іх праграмныя сродкі

	1655.
	падпункты «б», «в» і «у» пункта 13, пункты 15, 99, 101, 106, 22–24, 26, 27, 72 і 97 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	1656.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	1657.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1658.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1659.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	1660.
	
	ДАСТ 28203-89 «Асноўныя метады выпрабаванняў на ўздзеянне знешніх фактараў. Частка 2. Выпрабаванні. Выпрабаванні Fc і інструкцыя: Вібрацыя (сінусаідальная)»
	 

	1661.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1662.
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	 

	1663.
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1664.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	1665.
	
	ДАСТ Р 51901.1-2002 «Менеджмент рызыкі. Аналіз рызыкі тэхналагічных сістэм»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1666.
	
	ДАСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент рызыкі. Метад аналізу відаў і наступстваў адмоў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1667.
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1668.
	
	ДАСТ 27.301-2011 «Надзейнасць у тэхніцы. Кіраванне надзейнасцю. Тэхніка аналізу безадмоўнасці. Асноўныя палажэнні»
	 

	1669.
	
	ДАСТ 27.402-95 «Планы выпрабаванняў для кантролю сярэдняй напрацоўкі да адмовы (на адмову). Частка 1. Экспаненцыяльнае размеркаванне»
	 

	1670.
	
	ДАСТ Р 27.403-2009 «Надзейнасць у тэхніцы. Планы выпрабаванняў для кантролю імавернасці безадмоўнай работы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1671.
	
	ДАСТ 30804.4.11-2013 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Устойлівасць да правалаў, кароткачасовых перапынкаў і змяненняў напружання электрасілкавання. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1672.
	
	Раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграміруемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1673.
	
	Раздзелы 7 і 8
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	 

	1674.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабавання на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1675.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1676.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1677.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1678.
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1679.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1680.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1681.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1682.
	
	ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1683.
	
	ДАСТ Р ІСО/МЭК 9126-93 «Інфармацыйная тэхналогія. Ацэнка праграмнай прадукцыі. Характарыстыкі якасці і інструкцыя па іх прымяненні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1684.
	
	ДАСТ 28195-99 «Ацэнка якасці праграмных сродкаў. Агульныя палажэнні»
	 

	1685.
	
	КД «Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Частка 1. Праграмнае забеспячэнне сродкаў аховы інфармацыі. Класіфікацыя па ўзроўні кантролю адсутнасці недэклараваных магчымасцей»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1686.
	
	КД «Канцэпцыя аховы сродкаў вылічальнай тэхнікі і аўтаматызаваных сістэм ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1687.
	
	Раздзел 5
ДАСТ 34745-2021 «Сістэмы перадачы даных для сістэм кіравання і забеспячэння бяспекі руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	1688.
	
	Дадаткі А і D
ДАСТ Р МЭК 62279-2016 «Чыгункі. Сістэмы сувязі, сігналізацыі і апрацоўкі даных. Праграмнае забеспячэнне сістэм кіравання і аховы на чыгунках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1689.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1690.
	
	СТБ 1506-2021 «Сістэмы менеджменту. Аналіз рызык. Аналіз відаў і наступстваў адмоў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1691.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1692.
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	1693.
	
	ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	1694.
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 1. Агульныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1695.
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-5-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграміруемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 5. Рэкамендацыі па прымяненні метадаў вызначэння ўзроўняў паўнаты бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1696.
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю выканання функцый устройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	 

	103. Устройства аўтаматычнага рэгулявання тармазной сілы ў залежнасці ад загрузкі (аўтарэжым)

	1697.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	1698.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1699.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1700.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1701.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1702.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	104. Устройства злучальнае шарнірнае грузавых вагонаў сучлененага тыпу

	1703.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзелы 6 і 7
ДАСТ 34458-2018 «Устройствы злучальныя шарнірныя з літымі павадковай і пятніковай часткамі грузавых вагонаў сучлененага тыпу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	105. Цэнтры колавыя катаныя дыскавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	1704.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1705.
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макраструктур»
	 

	1706.
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1707.
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	 

	1708.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	1709.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	1710.
	
	ДАСТ 1778-70 «Сталь. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	 

	1711.
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкала эталонаў макраструктур»
	 

	1712.
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	 

	106. Цэнтры колавыя літыя для чыгуначнага рухомага саставу (адліўкі)

	1713.
	падпункты «б», «р»–«т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1714.
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	107. Цыліндры тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	1715.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	108. Загваздкі тармазных калодак для вагонаў магістральных чыгунак

	1716.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 і 106 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1717.
	
	Раздзелы 5 і 6
ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	109. Электраабсталяванне нізкавольтнае для чыгуначнага рухомага саставу: 
кантролеры нізкавольтныя; выключальнікі аўтаматычныя;
рэле электрамагнітныя і электронныя (аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя)

	1718.
	падпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 і 106 раздзела V
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1719.
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1720.
	
	Раздзелы 6 і 10. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	 

	1721.
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	1722.
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	1723.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	1724.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	1725.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	1726.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	1727.
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	 

	1728.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	1729.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	1730.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1731.
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	1732.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	1733.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1734.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 


 
______________________________
* – метад прымяняецца да абсталявання, калі яно ўстаноўлена на чыгуначным рухомым саставе


_____________________
ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 16 ліпеня 2024 г. № 81


ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў,
а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, 
у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза 
«Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011)
	№
п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту
	Заўвага

	1
	2
	3
	4

	I. Чыгуначны рухомы састаў

	1.  
	пункт 12 раздзела V
	пункты 5.11, 5.12, 5.13, 5.14.1, 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4, 5.14.5, 5.14.6, 5.14.7, 5.14.8, 5.14.10, 5.14.11, 5.14.12, 5.14.13, 5.14.14, 5.14.15, 5.14.16, 5.15, 7.16 (абзац 2), 11.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	2.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	3.  
	падпункт «а»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	4.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.7, 4.17, 9.1.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	5.  
	падпункт «г»
пункта 13 раздзела V




	пункт 5.1.1, 5.1.2
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	6.  
	
	табліца 1 раздзела 4
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	7.  
	
	пункты 4.5, 5.18.1, 5.18.2, 5.18.3, 5.18.4, 5.18.6, 7.10.1, 7.10.2, 7.15 (абзац 1, табліца 8 (радок 1-4), табліца 9 (радок 2)), 7.16, 10.10 (абзац 1), 11.1 (абзац 5)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030


	8.  
	
	пункты 4.1, 4.2, 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	9.  
	падпункт «д»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.1
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	10.  
	
	пункты 4.1.4 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	11.  
	падпункты «е» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4, 5.14.14, 5.14.15, 5.14.16
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	12.  
	
	пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	13.  
	падпункт «ж»
пункта 13 раздзела V
	пункт 6.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	14.  
	падпункт «з»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.4.1 (пералік 4)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	15.  
	падпункт «і»
пункта 13 раздзела V
	пункты 6.3, 6.4* (абзацы 2, 3), 6.14
(абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	16.  
	падпункт «к»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.15
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	17.  
	
	табліца 1 раздзела 4 
ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	18.  
	падпункт «л»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.17
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	19.  
	падпункт «м»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.18
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	20.  
	падпункт «н»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.21 (абзац 1), 7.5 (абзац 2), 10.1.1 (абзац 1, сказ 1), 10.1.2, 10.1.3 (абзацы 1, 4), 10.1.4, 10.1.5, 10.2 (абзацы 2 і 7), 10.7, 11.10, 11.11 (абзац 2), дадаткі В, Г, Д, Е, Ж, І, Л
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	21.  
	падпункт «о»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2 і 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	22.  
	
	пункты. 7.10.1, 7.10.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	23.  
	падпункт «п» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2 і 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў
пункты. 7.10.1, 7.10.2»
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	






прымяняецца да 31.12.2030

	24.  
	падпункт «р»
пункта 13 раздзела V
	пункты 7.11 (абзац 2, 3 (дадатак 2)), 7.12 (абзац 1), 7.17 (абзац 2), 7.18 (абзац 3), 7.20 (абзац 3), 7.22, 10.1.2 (абзац 2), 11.5.2, 11.5.5, 11.6.1 (абзац 2), 11.6.2, 11.6.3, 11.7, 11.8, дадатак Б
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	25.  
	
	пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1, 8.4, Дадатак А, табліца А.1, А.2 (п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5; 2.1, 2.3, 2.4, 2.5; 3.1, 3.3, 3.4, 3.5; 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	26.  
	падпункт «с»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.13, 5.14.7, 5.14.8, 5.14.10, 5.14.11, 5.14.12, 5.14.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	27.  
	падпункт «т»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.13, 5.14.7, 5.14.8, 5.14.10, 5.14.11, 5.14.12, 5.14.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	28.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.6, 5.14.10, 5.14.11
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	29.  
	падпункт «ф»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.13, 7.1 (абзац 1, 3), 7.12 (абзац 1, 2), 7.17 (абзацы 2, 4), 7.18 (абзац 3), 7.22
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	30.  
	падпункт «х»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.7, 5.14.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	31.  
	падпункт «ц»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.18.2, 5.18.4 і 5.18.6
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	32.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14.11
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	33.  
	пункт 16 раздзела V
	пункты 7.1, 7.2
ДАСТ 32410-2013 «Крэш-сістэмы аварыйныя чыгуначнага рухомага саставу для пасажырскіх перавозак»
	больш за 160 км/г

	34.  
	пункт 17 раздзела V
	пункт 7.2
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	35.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

	36.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	37.  
	пункт 28 раздзела V
	пункт 5.1.6
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	38.  
	
	пункты 6.9 (абзац 2 дадатку 3), 6.11, 7.12 (абзацы 3, 4), 7.20 (абзац 3), 7.22, 10.2 (абзац 6), 11.1 (абзац 3), 11.5.1, 11.9.2 (абзацы 3, 4), 11.9.3, Дадатак Б, Л
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	39.  
	пункт 29 раздзела V
	пункты 6.4 (абзацы 2, 3), 6.12, 6.14 (абзац 1), 6.15 (абзац 1, пералік 4, 5, 7), 6.23, 6.24, 7.2 (абзац 2), 7.12 (абзац 1), 7.22, 11.1 (абзац 1, пералікі 1, 2, 6), 11.1 (абзац 2), 11.5.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	40.  
	пункт 30 раздзела V
	пункты 6.18, 6.19, 8.5 (абзац 2, 
пералікі 2-5), 8.6 (абзац 3)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	41.  
	пункт 31 раздзела V

	пункт 4.3.2, Дадатак А.4 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

	42.  
	
	пункт 4.3.2, Дадатак А.4 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	43.  
	
	пункт 4.2 (падпункты в, г, д, е, ж) 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	44.  
	пункт 33 раздзела V
	пункт 8.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	45.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

	46.  
	
	пункт 4.3.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	47.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	48.  
	пункт 34 раздзела V
	пункт 10.2 (абзац 7)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	49.  
	пункт 35 раздзела V
	пункт 6.1 (абзац 1 пералік 2), 8.2 (пералікі 1, 2), 8.4*, 9.1.1 (абзац 1, пералік 1), 9.2.1 (абзац 1, пералікі 1, 6), 9.2.2* (абзац 1, 5), 11.5.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	50.  
	
	пункт 8.1, Дадатак А, Табліца А.1
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	51.  
	пункт 36 раздзела V

	пункт 9.1.1 (абзац 1, пералік 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	52.  
	пункт 37 раздзела V
	пункты 8.1 і 8.2 (пералік 1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	53.  
	пункт 38 раздзела V
	пункты 10.2 (абзацы 3, 7) і 10.3 (абзац 4), дадатак І (табліца І.1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	54.  
	пункт 39 раздзела V
	пункт 10.2 (абзацы 3, 7), дадатак І (табліца І.1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	55.  
	пункт 40 раздзела V
	пункт 10.1.7 (абзац 6), дадатак Е, Ж
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	56.  
	пункт 41 раздзела V
	пункты 11.5.2, 11.7
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	57.  
	
	пералік 1 пункта 5.5 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія з лакаматыўнай цягай і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	58.  
	пункт 42 раздзела V
	пункт 10.3 (абзац 1, 3), 11.5.5
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	59.  
	пункт 43 раздзела V
	пункт 10.1.7 (абзацы 2, 7)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	60.  
	пункт 44 раздзела V
	пункты 6.3, 6.4 (абзацы 2, 3), 6.14 (абзацы 1, 2), 6.23, 6.24, 7.2 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	61.  
	пункт 45 раздзела V
	пункты 6.4 (абзац 6), 6.15 (абзац 1, пералік 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	62.  
	пункт 46 раздзела V
	пункт 6.12 (сказ 1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	63.  
	пункт 47 раздзела V
	пункт 6.13
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	64.  
	пункт 48 раздзела V
	пункт 5.17
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	65.  
	пункт 49 раздзела V
	6.9 (абзац 2, сказ 3), 7.20 (абзац 3)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	66.  
	пункт 50 раздзела V *
	пункты 6.14 (абзац 1), 6.23, 6.24
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	67.  
	пункт 51 раздзела V
	пункты 5.18.1, 5.18.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	68.  
	
	пункт 5.4.1 (пералік 4)
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	69.  
	пункт 53 раздзела V
	пункты 5.14.5 і 5.18.12*
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні
	прымяняецца да 31.12.2030

	70.  
	пункт 55 раздзела V
	пункты 10.1.1 (абзац 1, сказ 1), 11.6.1 (абзац 2), 11.11 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	71.  
	пункт 56 раздзела V
	пункты 10.1.2 (абзацы 1 3, 4), 10.1.3
(абзац 1, 4), 10.1.4, 10.1.5 (падпункт б), 11.10, дадаткі В, Г, Д, Е, Ж
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	72.  
	пункт 57 раздзела V
	пункт 7.5 (абзац 2), 11.11 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	73.  
	пункт 58 раздзела V
	пункт 11.1 (абзац 3), дадатак Л,
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	74.  
	пункт 59 раздзела V
	пункт 5.9
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	75.  
	пункт 60 раздзела V
	пункт 11.5.1
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	76.  
	пункт 61 раздзела V
	пункты 10.4, 11.6.1 (абзац 2)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	77.  
	
	Пункты 5.2, 5.3, 5.5 
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	78.  
	пункт 62 раздзела V
	пункт 5.19 і табліца І.2 дадатку І
(у частцы геаметрычных параметраў міжвагоннага перахода)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	79.  
	пункт 63 раздзела V
	пункт 5.11 табліцы І.2 дадатку І (у частцы планіроўкі пасажырскіх салонаў і ўстаноўкі крэслаў)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	80.  
	пункт 65 раздзела V
	пункты 7.12 (абзац 1), 7.17 (абзац 2), 7.18 (абзац 3)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	81.  
	пункт 66 раздзела V
	пункты 11.1 (абзац 4), 11.9.3,
дадатак Л (табліца Л.1) у частцы блакіроўкі лесвіц
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	82.  
	пункт 68 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2, 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	83.  
	
	пункт 7.10.1, 7.10.2 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	84.  
	пункт 69 раздзела V
	пункт 11.1 (абзац 5)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	85.  
	пункт 70 раздзела V
	пункт 11.8
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	86.  
	пункт 71 раздзела V
	пункт 11.6.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	87.  
	
	пункты 8.1, 8.2, 8.4, Дадатак А, табліца А.1, А.2(п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5; 2.1, 2.3, 2.4, 2.5; 3.1, 3.3, 3.4, 3.5; 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 (у залежнасці ад прымяняльных тыпаў вогнетушыльных рэчываў))
ДАСТ 34394-2018 «Лакаматывы і маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні пажарнай бяспекі»
	

	88.  
	пункт 72 раздзела V
	пункт 9.2.1 (абзац 1, пералікі 2, 4), дадатак В, 10.7.1 (абзац 3), 10.7.2 (абзац 4)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	89.  
	пункт 73 раздзела V
	пункты 9.2.1 (абзац 1, падпункты 2 і 4) і 9.2.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	90.  
	пункт 74 раздзела V
	пункт 10.10 (абзац 2), 11.5.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	91.  
	пункт 75 раздзела V
	пункт 11.5.2
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	92.  
	пункт 76 раздзела V
	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія з лакаматыўнай цягай і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	93.  
	пункт 77 раздзела V
	пункты 7.1 (абзацы 1 і 3), 7.4, 7.5, 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4, 9.5, 9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, (абзац 2), 13.3, 13.3.1, раздзел 14
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія з лакаматыўнай цягай і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	94.  
	пункт 78 раздзела V
	пункты 11.2.1 (дадатак 1), 11.2.2 (абзацы 2, 3), 11.2.4 (абзац 1, дадатак 1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	95.  
	пункт 79 раздзела V
	пункты 11.2.1, 11.2.2 (абзац 1), 11.2.3
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	96.  
	пункт 80 раздзела V
	пункт 11.2.4 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	97.  
	пункт 81 раздзела V
	7.16 (абзац 1)
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	98.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	99.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	100.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 4.24, 11.9.2 (абзац 3) 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	101.  
	
	Пункты 11.2.9, 14
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія з лакаматыўнай цягай і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	

	102.  
	пункт 90 раздзела V
	пункт 4.24
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	103.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	104.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	II. Складнікі чыгуначнага рухомага саставу

	Аўтаматычны рэгулятар тармазной рычажнай перадачы (аўтарэгулятар)

	105.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1, 4.4 
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	

	106.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 7.1
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	

	107.  
	пункты 91 і 94 раздзела V

	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тармазных рычажных перадач»
	

	Аўтаматычны стаяначны тормаз чыгуначнага рухомага саставу

	108.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.1.4 (для грузавых вагонаў), 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 6.1 
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	109.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.5.1, 5.5.2 
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	110.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	111.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	112.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.6.1 
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Апараты высакавольтныя аховы і кантролю
чыгуначнага рухомага саставу ад токаў кароткага замыкання

	113.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	114.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.6-4.8 і 4.11
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	115.  
	
	пункты 8.1.7, 8.1.8, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.2.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	116.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	117.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	118.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2 
ДАСТ 9219-88 Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	119.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	120.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	Бандажы для чыгуначнага рухомага саставу

	121.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5, 4.8
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	122.  
	падпункт «с»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.8
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	123.  
	падпункт «т»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.5, 4.8, 4.10
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	124.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.16
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	125.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.8 – 4.11, 4.16
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	126.  
	пункт 54 раздзела V
	пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.16
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	127.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	128.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	129.  
	пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	пункт 4.15
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Башмакі магнітарэйкавага тормаза

	130.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	ДАСТ 977-88 «Адліўкі стальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Башмакі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу

	131.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.3.1 
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	132.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.1.3, 5.2.1.6, 5.4
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	133.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	134.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	135.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.6.1 
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Башмакі тармазных накладак дыскавых тармазоў
чыгуначнага рухомага саставу

	Блакіроўка тармазоў

	136.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.7 і 4.8 
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	137.  
	пункт 15 раздзела V
	раздзел 6 
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	138.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	139.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	140.  
	пункт 89 раздзела V
	раздзел 5 
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	141.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	142.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»

	прымяняецца да 
31.12.2030

	143.  
	пункт 91 раздзела V
	раздзел 5 
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	Бакавыя вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу

	144.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.2.18*, 5.2.19*, 5.2.20*, 5.2.21, 5.2.28*, 5.2.29*, 5.2.32 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	145.  
	
	пункты 5.2.13*, 5.2.14*, 5.2.15, 5.2.19, 5.2.21 ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	146.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.18*, 5.2.19*, 5.2.20*, 5.2.21, 5.2.28*, 5.2.29*, 5.3.1 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	147.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	148.  
	
	пункты 5.2.13*, 5.2.14*, 5.2.15, 5.2.19, 10.5 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы».
	прымяняецца з 01.01.2025

	149.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	150.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	151.  
	пункт 89 раздзела V
	Пункт 5.5.1 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 91, 93, 94 раздзела V)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	152.  
	
	пункт 5.4 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пункта 89 раздзела V), 6.5* (для аварыйных выхадаў) 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	153.  
	
	пункт 6.11 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	154.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	155.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	156.  
	пункты 91 і 93 раздзела V
	пункт 5.5.1 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 91, 93, 94 раздзела V)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	157.  
	
	пункт 5.4, 6.5* (для аварыйных выхадаў) 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	158.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 5.5.1 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 91, 93 раздзела V)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	159.  
	
	пункт 5.4, 6.5* (для аварыйных выхадаў) 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі для перанапружанняў 
для электрарухомага саставу

	160.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.3.1 – 8.3.4
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	161.  
	
	пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	162.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	163.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	164.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.7.1
ДАСТ Р 52725-2021 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для электраўстановак пераменнага току напружаннем ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	165.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	166.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Паветраразмеркавальнікі

	167.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1, 4.2.1 (п.п. 1.1 – 1.9, 2.1.1 – 2.1.5, 2.2.1 – 2.2.6, 3.1 – 3.7, 4.1 – 4.4 табліцы 4.1)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	168.  
	
	пункты 4.2.2 (п.п. 1.1 – 1.10, 2.1 – 2.5, 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.4 табліцы 4.2)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя» (для паветраразмеркавальнікаў аўтаматычных тармазоў пасажырскага рухомага саставу са ступеньчатым адпусканнем аўтаматычных тармазоў)
	

	169.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2.1 (п.п. 4.1 – 4.4 табліцы 4.1) 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	170.  
	
	пункты 4.2.2 (п.п. 4.1 – 4.4 табліцы 4.2) 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя» (для паветраразмеркавальнікаў аўтаматычных тармазоў пасажырскага рухомага саставу са ступеньчатым адпусканнем аўтаматычных тармазоў)
	

	171.  
	пункт 82 раздзела V
	пункты 8.1 і 8.2
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	172.  
	пункты 94 раздзела V

	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	173.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Дапаможныя электрычныя машыны для чыгуначнага рухомага саставу 
(магутнасцю большай за 1 кВт), якія з’яўляюцца асобнымі канструктыўнымі вырабамі

	174.  
	падпункты «в» і «ф» пункта 13, пункт 15
раздзела V
	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (у частцы працаздольнасці пры тэмпературах навакольнага паветра ад мінус 50°С да плюс 40°С і вышыні 1200 м над узроўнем мора), 5.2.4 (у частцы ўздзеяння вільготнага паветра), 5.6.1*, 5.6.2*, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для калектарных электрычных машын), 5.12.8* (для калектарных электрычных машын), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, пералік 5), 5.17* (для калектарных электрычных машын), 5.17.2* (для бескалектарных электрычных машын), 6.6 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	175.  
	падпункты «г», «о» і «п» пункта 13,
пункт 21 раздзела V


	пункт 6.8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	176.  
	
	пункты 4.1, 4.2 і 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	177.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	178.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	179.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 9.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў), 9.3
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	180.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	181.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Выключальнікі аўтаматычныя хуткадзейныя і галоўныя выключальнікі 
для электрарухомага саставу

	182.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V 
	пункты 2.2.1** і 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	183.  
	
	пункт 8.3
ДАСТ 33798.3-2016 (IEC 60077-3:2001) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 3. Аўтаматычныя выключальнікі пастаяннага току. Тэхнічныя ўмовы»
	

	184.  
	
	пункты 9.11, 9.12.1.3
ДАСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 4. Выключальнікі аўтаматычныя пераменнага току. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	185.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	186.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	187.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	188.  
	
	пункт 7.2
ДАСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 4. Выключальнікі аўтаматычныя пераменнага току. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	189.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Высакавольтныя міжвагонныя злучэнні (разам разетка і штэпсель)

	190.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4.1
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	191.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3 і 4.4.1
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	192.  
	
	пункты 8.1.12, 8.2.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	193.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	194.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	195.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	196.  
	
	ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	197.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы
	

	Гідраўлічныя дэмпферы чыгуначнага рухомага саставу

	198.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.5 
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	199.  
	падпункт «н»
пункта 13 раздзела V
	пункт 6.1 
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	200.  
	падпункт «р»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.3.2 
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	201.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.4.1(у частцы прызначанага тэрміну службы або прызначанага рэсурсу да спісання), 5.4.2 
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	202.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	203.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	204.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.7.1 
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	205.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	206.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	Дыскі тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	207.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	табліца 4.6 (пункт 4.1, падпункт 4.1.1 у частцы патрабаванняў ад 200 км/г – 250 км/г уключна,
падпункт 4.1.2 у частцы паказчыка механічныя ўласцівасці для стальных дыскаў ад 200 км/г да 250 км/г уключна, пункт 4.3)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	208.  
	пункт 15 раздзела V
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	209.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 8.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	210.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	211.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	212.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	


	213.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	214.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	215.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	216.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Вырабы зашклення кабіны машыніста маторвагоннага рухомага саставу

	217.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.1, 5.1.3, 5.1.7* (для лабавога), 5.1.9* (для лабавога), 5.1.10* (для бакавога), 5.1.12*, 5.1.13*, 5.1.19, 5.1.21* (для бакавога), 5.1.22* (для бакавога)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	218.  
	
	пункты 5.1.1, 5.1.4*, 5.1.6* (больш за 160 км/г), 5.1.7*, 5.1.9*, 5.1.12*, 5.1.15* 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	219.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.2*, 5.1.3*, 5.1.9* (для лабавога), 5,1.10* (для бакавога), 5.1.11, 5.1.12*, 5.1.13*, 5.1.16*, 5.1.20, 5.3.1 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	220.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	221.  
	
	пункты 5.1.1, 5.1.4*, 5.1.6* (больш за 160 км/г), 5.1.7*, 5.1.8, 5.1.9*, 5.1.12*, 5.1.15*, 5.1.16, 10.5 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	222.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	223.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	224.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 5.5.1 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 91, 93, 94 раздзела V)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	225.  
	
	пункт 5.4 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пункта 89 раздзела V), 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	226.  
	
	Пункт 6.11 
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	227.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	228.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	229.  
	пункты 91 і 93 раздзела V
	пункт 5.5.1 (маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 91, 93, 94 раздзела V)
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	230.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	231.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 5.5.1 «маркіроўка з улікам патрабаванняў пунктаў 91, 93 раздзела V»
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	232.  
	
	пункт 5.4
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы».
	прымяняецца з 01.01.2025

	Вырабы гумавыя ўшчыльняльныя для тармазных пнеўматычных сістэм 
чыгуначнага рухомага саставу (дыяфрагмы, манжэты, варатнікі, 
ушчыльняльнікі, пракладкі)

	233.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.2.7 (пункты 2, 3, 4 табліцы 4.7, табліца 4.8)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	234.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 4.2.7 (пункт 1 табліцы 4.7, табліца 4.9)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	235.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	236.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	237.  
	пункт 83 раздзела V
	пункт 4.2.7 (пункты 2, 3 табліцы 4.7, табліца 4.8)
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Клін цягавага хамута аўтасчэпкі

	238.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.5.8
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	239.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.5.7, 5.5.8 і 5.9.3
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	240.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	241.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Колы зубчастыя цыліндрычныя цягавых перадач чыгуначнага рухомага саставу

	242.  
	падпункты «в», «с», «т» і «у» пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1 – 4.5, 4.9 – 4.13, 4.16
ДАСТ 30803-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	243.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	244.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	245.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 4.18
ДАСТ 30803-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Колы колавых пар чыгуначнага рухомага саставу

	246.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V

	пункты 6.3, 6.10, 6.11
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	247.  
	падпункт «г»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1, 5.3
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	248.  
	падпункт «с»
пункта 13 раздзела V
	пункты 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.14
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	249.  
	падпункт «т»
пункта 13 раздзела V
	пункты 6.10, 6.11
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	250.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункты 6.23 (другі абзац) і 6.24
(для канструкцыйнай скорасці большай за 200 км/г)
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	251.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 6.10, 6.11, 6.23 (другі абзац) і 6.24 (для канструкцыйнай скорасці большай за 200 км/г)
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	252.  
	пункт 54 раздзела V
	пункты 6.10, 6.11, 6.23 (абзац другі), 6.24 (для канструкцыйнай скорасці большай за 200 км/г)
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	253.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	254.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	255.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 6.20
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Колавыя пары высакахуткаснага
чыгуначнага рухомага саставу без буксавых вузлоў

	256.  
	падпункты «а» і «г» пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 4.3.3 (апошні абзац), 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 (другі абзац), 4.3.12, 4.3.15
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
(Для колавых пар маторных вагонаў)
	

	257.  
	
	пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (другі абзац), 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.10
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў)
	

	258.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V

	Раздзел 1, пункты 4.3.3 (апошні абзац), 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 (другі абзац), 4.3.12, 4.3.15
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар маторных вагонаў)
	

	259.  
	
	Раздзел 4 (першы абзац), пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (другі абзац), 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.10
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў)
	

	260.  
	падпункты «с» і «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.2.6, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7.1 – 5.3.7.9 
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар маторных вагонаў)
	

	261.  
	
	пункты 4.4.4 (апошні абзац), 4.4.7 (першы абзац), 4.4.8
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў)
	

	262.  
	падпункт «у»
пункта 13, пункт 54 раздзела V
	пункт 4.3.17
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар маторных вагонаў)
	

	263.  
	
	пункт 4.3.11
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў)
	

	264.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	265.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	266.  
	пункты 89 і 92 раздзела V
	пункт 4.4
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар маторных вагонаў)
	

	267.  
	
	пункт 4.7.3
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы» (для колавых пар нематорных вагонаў)
	

	Калодкі тармазныя кампазіцыйныя
для чыгуначнага рухомага саставу

	268.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V 
	табліца 1, табліца 2 (паказчыкі 1-10, 11.1 і 11.2 для кампазіцыйных калодак), табліца 3 (паказчыкі 1-8, 9.1, 9.2 для металакерамічных тармазных калодак), табліца 4 (паказчыкі 1-6, 7.1, 7.2 для тармазных калодак, прызначаных для тармазных блокаў), табліца 5 (для кампазітных тармазных калодак пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 6 (для металакерамічных калодак пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 7 (для калодак, прызначаных для тармазных блокаў пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 8 (паказчыкі 1, 2, 3 (для ўсіх тыпаў калодак), паказчык 4 (для калодак з сеткава-драцяным каркасам), паказчык 5 (для тармазных калодак з металічнай спінкай), паказчык 6 (для састаўных тармазных калодак (кампазіцыйных з устаўкамі)), паказчык 7 (для металакерамічных тармазных калодак), 
пункт 5.3 
ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	269.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	270.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Калодкі тармазныя састаўныя (чыгунна-кампазіцыйныя) 
для чыгуначнага рухомага саставу

	271.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	табліца 1, табліца 2 (паказчыкі 1-10, 11.1 11.2), табліца 4 (для тармазных калодак, прызначаных для тармазных блокаў), табліца 5 (для кампазітных тармазных калодак пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 6 (для металакерамічных калодак пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 7 (для калодак, прызначаных для тармазных блокаў пры стэндавых выпрабаваннях), табліца 8 (паказчыкі 1, 2, 3 (для ўсіх тыпаў калодак), паказчык 4 (для калодак з сеткава-драцяным каркасам), паказчык 5 (для тармазных калодак з металічнай спінкай), паказчык 6 (для састаўных тармазных калодак (кампазіцыйных з устаўкамі)),
пункт 5.3 
ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	272.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	273.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу

	274.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 6.1.4 (акрамя Ва), 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.2.13
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	275.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.10
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Кампрэсары для чыгуначнага рухомага саставу

	276.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 (пры наяўнасці канцавога халадзільніка), 5.1.7 (пры наяўнасці БАСП), 5.1.9, 5.1.11 (акрамя маслазапоўненых), 5.6.1, 5.6.2 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	277.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.5.1 і 5.5.5 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	278.  
	
	
	

	279.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	280.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	281.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.9 
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	282.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	283.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	284.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 5.9.2 і 5.9.3
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Кантактары электрапнеўматычныя і электрамагнітныя высакавольтныя

	285.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 2.6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	286.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4.1, 4.4.3 і 4.6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	287.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	288.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	289.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	290.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	291.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	Корпус аўтасчэпкі

	292.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V

	пункты 5.3.6, 5.3.7, пералік «а» 5.3.8
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	293.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6, пералік «б» пункта 5.4.2
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	294.  
	пункт 82 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	295.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Крэслы машыністаў для чыгуначнага рухомага саставу

	296.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1 і 4.1.7
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	297.  
	падпункт «н»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 і 4.4.7 
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	298.  
	падпункт «р»
пункта 13 раздзела V

	пункт 4.4.3
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	299.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.3.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.14, 4.2.1 і 4.2.2
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	300.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні» (стандарт у цэлым (з улікам п. 4.3.2 ДАСТ 33330-2015)
	

	301.  
	пункт 63 раздзела V
	пункты 4.2.1, 4.2.2
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	302.  
	пункт 82 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	303.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	304.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 4.5.1
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	305.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	306.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Крэслы пасажырскія і канапы маторвагоннага рухомага саставу

	307.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.4.1, 5.4.2
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў з лакаматыўнай цягай. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	308.  
	падпункт «н»
пункта 13 раздзела V
	5.3.7, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў з лакаматыўнай цягай. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	309.  
	падпункт «р»
пункта 13 раздзела V

	пункт 5.5.1, 5.6 
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў з лакаматыўнай цягай. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	310.  
	пункт 15 раздзела V

	пункты 5.2.5, 5.2.4* (пры наяўнасці ў канструкцыі крэслаў III класа), 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.7 
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў з лакаматыўнай цягай. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	311.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні» (стандарт у цэлым (з улікам п. 4.3.2 ДАСТ 33330-2015))
	

	312.  
	пункт 63 раздзела V
	пункт 5.2.11
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў з лакаматыўнай цягай. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	313.  
	пункт 82 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	314.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	315.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 5.8.1, 5.8.2 
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў з лакаматыўнай цягай. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	316.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	317.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Механізм клешчавы дыскавага тормаза

	318.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	табліца 4.6 (пункты 1, 2, 3) ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	319.  
	пункт 15 раздзела V
	табліца 4.6 (пункт 4.2) 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	320.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	321.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	322.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	323.  
	
	пункт 8.1 ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	324.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.1 ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	325.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	326.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	327.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	328.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Накладкі дыскавага тормаза

	329.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	табліца 4.6 (пункт 4.3) 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	330.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	331.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Восі чыставыя для чыгуначнага рухомага саставу

	332.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V

	пункты 5.2.1.1 (з улікам патрабаванняў чарцяжа), 5.2.2, 6.2.2, 6.2.9, 6.1.11, 6.1.3, 6.1.13.1, 6.2.14, 6.2.15
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	333.  
	
	пункты 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	334.  
	
	пункты 3.1.1, 3.3.1, 3.2.1.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	335.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 4728-2010 «Загатоўкі восевыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	336.  
	падпункт «с»
пункта 13 раздзела V
	пункт 3.2.1.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	337.  
	падпункт «т»
пункта 13 раздзела V
	пункт 3.2.1.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	338.  
	
	Пункт 6.1.11
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	339.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	340.  
	
	пункты 6.1.11, 6.1.13.1
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	341.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 3.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	342.  
	
	пункты 6.1.11, 6.1.13.1
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	343.  
	пункт 54 раздзела V
	пункты 6.2.14, 6.2.15
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	344.  
	
	пункт 3.2.1.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	345.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	346.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	347.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 6.2.12
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Восі чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	348.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V

	пункты 3.1.1, 3.3.1, 3.2.1.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	349.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 4728-2010 «Загатоўкі восевыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	350.  
	
	пункты 6.1.11, 6.1.3, 6.1.13.1
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	351.  
	падпункт «с»
пункта 13 раздзела V
	пункт 3.2.1.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	352.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 4728-2010 «Загатоўкі восевыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	353.  
	падпункт «т»
пункта 13 раздзела V
	пункт 3.2.1.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	354.  
	
	пункты 6.1.11
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	355.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	356.  
	
	пункты 6.1.11, 6.1.13.1
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	357.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 3.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	358.  
	
	пункты 6.1.11, 6.1.13.1
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	359.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	360.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	361.  
	пункты 89, 92 і 94 раздзела V
	пункт 6.1.14
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Пярэдні і задні ўпоры аўтасчэпкі

	362.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 5.3.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.6
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	363.  
	
	пункты 5.3.2, 5.3.3 і 5.1.2 
ДАСТ 34710-2021 «Упоры аўтасчэпнага ўстройства грузавых і пасажырскіх вагонаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	364.  
	пункт 82 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	365.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Пераключальнікі і адключальнікі высакавольтныя
для чыгуначнага рухомага саставу

	366.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 8.2.1*, 8.2.10*, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 і 8.4.7
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	367.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	368.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	369.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	370.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»

	

	371.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	372.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Паглынальны апарат

	373.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.3.4 (апошні радок 
табліцы 2) 
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	374.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.3.5 
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	375.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	376.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	377.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.4 
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	378.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 5.4
ДАСТ 32913-2014 «Апараты паглынальныя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	Падшыпнікі качэння ролікавыя для буксаў чыгуначнага рухомага саставу

	379.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 6.1.1.2, 6.1.3.4, Дадатак А, табліца А.2
ДАСТ 32769-2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	380.  
	
	пункты 6.1.1.2, 6.1.3.3, 6.1.2.21*, 8.2.11
ДАСТ 18572-2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	381.  
	
	пункт 7.11 
ДАСТ 520-2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (Для падшыпнікаў ролікавых радыяльных сферычных)
	

	382.  
	падпункты «с» «т»
і «у» пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 6.1.2.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.4, 
Дадатак А, табліца А.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5 
ДАСТ 32769-2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	383.  
	
	пункты 6.1.3.3, 6.1.3.1, 6.1.2.3, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.15* 
ДАСТ 18572–2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	384.  
	
	раздзел 9 
ДАСТ 18855-2013 «Падшыпнікі качэння. Дынамічная грузапад’ёмнасць і намінальны рэсурс» (Для ўсіх тыпаў падшыпнікаў)
	

	385.  
	
	пункты 6.2.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.10, 7.11 
ДАСТ 520–2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (Для падшыпнікаў ролікавых радыяльных сферычных)
	

	386.  
	пункт 82 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	387.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	388.  
	пункт 89 раздзела V
	пералікі «а», «б», «г», «д», «і», «к», «л» пункта 6.3, 6.4
ДАСТ 32769–2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	389.  
	
	пералікі «а», «б», «в», «г», «д» і «е» пункта 6.3.2, пералікі «а», «б», «г», «д» і «е» пункта 6.4.2 
ДАСТ 18572–2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	390.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	Для ўсіх тыпаў падшыпнікаў

прымяняецца да 
31.12.2030

	391.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	392.  
	пункт 91 раздзела V
	пералікі «а», «б», «к» пункта 6.3, пункт 6.4
ДАСТ 32769–2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	393.  
	
	пералікі «а», «в», «д», «е» пункта 6.3.2
ДАСТ 18572–2014 «Падшыпнікі качэння. Падшыпнікі буксавыя ролікавыя цыліндрычныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	394.  
	
	раздзел 10 
ДАСТ 520–2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (Для падшыпнікаў ролікавых радыяльных сферычных)
	

	Засцерагальнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу

	395.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.4, 2.10 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	396.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.4 і 4.10
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	397.  
	
	пункты 6.2.3, 6.2.7
ДАСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003)
«Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	398.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	399.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	400.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	401.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	402.  
	
	пункт 6.2 дадаткі ДА
ДАСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	403.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя (магутнасцю большай за 5 кВт)

	404.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 2.2.1, 2.2.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	


	405.  
	
	пункты 4.2.1 (у частцы цепластойкасці, халадастойкасці, вільгацястойкасці), 4.2.2 (у частцы вібратрываласці, адзіночных удараў)
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	406.  
	
	пункты 4.2.3.1, 4.2.5.1
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	

	407.  
	
	пункты 4.7.1, 4.7.2
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	408.  
	
	пункт 2.2.1 (у частцы цепластойкасці, халадастойкасці, вільгацястойкасці) і 2.2.2 (у частцы вібратрываласці, адзіночных удараў) 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
(для ператваральнікаў цягавых і камбінаваных (цягавых з каналамі сілкавання дапаможнага абсталявання))
	

	409.  
	
	пункт 4.2.5.1 (у частцы вібратрываласці, адзіночных удараў)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
(для ператваральнікаў масай звыш 500 кг у выпадку правядзення выпрабаванняў па стойкасці да ўздзеяння вібрацыі і ўдару на асобных складніках згодна з п. ДА.4 Дадатку ДА ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005))
	

	410.  
	падпункт «г» і «ф» пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2.10.2, 4.5.3.16, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, дадатак ДЕ, пункты ДЕ.1.1, ДЕ.1.3, ДЕ.1.4, ДЕ.1.5, ДЕ.1.6
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
(для ператваральнікаў для ўласных патрэб, якія сумяшчаюцца з цягавымі ператваральнікамі)
	

	411.  
	
	пункты 4.5.2, 4.5.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4, 4.9.2, 4.9.3.2, 4.9.3.4, 4.9.3.5
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (для ператваральнікаў уласных патрэб магутнасцю большай за 5 кВт)
	

	412.  
	
	пункты 2.3, 2.4, 2.5 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
(для дыёдных і тырыстарных выпрамляльных блокаў і ўстройстваў)
	

	413.  
	
	пункты 4.3 – 4.5
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	414.  
	
	пункты 4.1.4.4.3* (акрамя дыёдных і тырыстарных цягавых выпрамляльнікаў і выпрамляльна-інвертарных ператваральнікаў; у частцы аховы ад недапушчальных перагрузак, ад токаў унутранага і знешняга кароткага замыкання, ад знікнення сілкавальнага напружання, ад знікнення недапушчальнага паніжэння сілкавальнага напружання і напружання дапаможных ланцугоў ператваральніка), 4.1.5, 4.2.10.2, 4.5.3.15, 4.5.3.16, 5.1.2.4* (для дыёдных і тырыстарных цягавых выпрамляльнікаў і выпрамляльна-інвертарных ператваральнікаў) і 7.4.4* (для каналаў сілкавання дапаможнага абсталявання пераменнага току, у тым ліку ўніверсальных каналаў сілкавання цягавага і дапаможнага абсталявання пераменнага току), дадатак ДЕ, пункты ДЕ.1.1, ДЕ.1.3, ДЕ.1.4* (пры наяўнасці кандэнсатараў з рабочым напружаннем звыш 50В) і ДЕ.1.6* (акрамя дыёдных і тырыстарных цягавых выпрамляльнікаў і выпрамляльна-інвертарных ператваральнікаў)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	для ператваральнікаў цягавых і камбінаваных (цягавых
з каналамі сілкавання дапаможнага абсталявання)

	415.  
	падпункт «о» і «п» пункта 13, пункт 21 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2 і 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	416.  
	
	раздзелы 5 і 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	417.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	418.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	419.  
	
	пункты (у залежнасці ад камплектнасці эксплуатацыйных дакументаў) 5.9, 7.23, 8.3 ДАСТ Р 2.610-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы. Правілы выканання эксплуатацыйных дакументаў»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	420.  
	пункты 89 раздзела V
	пункт 4.1.2.1, 4.1.2.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў), дадатак ДЕ, пункт ДЕ.1.2* (пры наяўнасці здымных накрывак, дзвярэй або панэляў, якія закрываюць доступ персаналу да токаправодных частак)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	

	421.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	422.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	423.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	424.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	425.  
	
	пункты (у залежнасці ад камплектнасці эксплуатацыйных дакументаў) 5.9, 7.23, 8.3 ДАСТ Р 2.610-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы. Правілы выканання эксплуатацыйных дакументаў»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	426.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	427.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	428.  
	
	пункт 4.10.1 
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	429.  
	
	пункт 4.1.2.1 (пералікі 1-5)
ДАСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
(для ператваральнікаў цягавых і камбінаваных (цягавых з каналамі сілкавання дапаможнага абсталявання))
	

	Ператваральнікі электрамашынныя для чыгуначнага рухомага саставу

	430.  
	падпункты «в» і «ф» пункта 13, пункт 15
раздзела V
	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (у частцы працаздольнасці пры тэмпературах навакольнага паветра ад мінус 50°С да плюс 40°С і вышыні 1200 м над узроўнем мора), 5.2.4 (у частцы ўздзеяння вільготнага паветра), 5.6.1*, 5.6.2*, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для калектарных электрычных машын), 5.12.8* (для калектарных электрычных машын), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, пералік 5), 5.17* (для калектарных электрычных машын), 5.17.2* (для бескалектарных электрычных машын), 6.6 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	431.  
	падпункты «г», «о»
і «п» пункта 13, пункт 21 раздзела V

	пункт 6.8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	432.  
	
	пункты 4.1, 4.2, 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	433.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	434.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	435.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 9.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў), 9.3 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	436.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	437.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	Прывад магнітарэйкавага тормаза

	438.  
	падпункты «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V

	ДАСТ 34506-2019 «Магнітарэйкавы тормаз пасажырскіх вагонаў. Тэхнічныя патрабаванні»
	


	439.  
	
	ДАСТ 30467-97 «Выканаўчыя ўстройствы і арматура тармазнога абсталявання рухомага саставу. Агульныя патрабаваннi бяспекi»
	

	440.  
	
	пункты 2.2.1, 2.2.2 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Проціюзнае ўстройства чыгуначнага рухомага саставу

	441.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3.1, 4.3.2* (адпаведнасць складніка пацвярджаецца выпрабаваннямі адзінкі рухомага саставу з устаноўленым на ёй гэтым складнікам), 4.3.3, 4.3.4 
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	442.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 4.5.1 
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	443.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	444.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	445.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	446.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	447.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	448.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу

	449.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.2, 4.8
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	450.  
	падпункт «с»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.7, 4.12
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	451.  
	падпункт «т»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.12
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	452.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункт 6.19
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	453.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 4.13.1, 4.13.6, 6.19
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	454.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	455.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	456.  
	пункты 89 раздзела V
	пункт 4.18
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя 
для чыгуначнага рухомага саставу

	457.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	458.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	459.  
	
	пункты 8.2.1**, 8.2.10**
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	460.  
	
	пункт 8.2.10 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	461.  
	пункт 15 раздзела V

	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 і 8.4.7
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	462.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	463.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	464.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	465.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	466.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Рэактары для электрацягнікоў

	467.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, раздзел 8.5 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	468.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	469.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	470.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	471.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	472.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	473.  
	
	пункт 6.2 
ДАСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Рэзервуары паветраныя для маторвагоннага рухомага саставу

	474.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 2.12 (для каляровых металаў і сплаваў дапускаецца праверка толькі пры тэмпературы мінус 20 0С), 2.13, 2.14
ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатармазоў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	475.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 2.17 
ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатармазоў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	476.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	477.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	478.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	479.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	Гумакордныя абалонкі муфтаў цягавага прывада 
маторвагоннага рухомага саставу

	480.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3 і 4.5 
ДАСТ 33188-2014 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 24.12.2025


	481.  
	
	пункты 4.2.1, 4.3, 4.4.1 (параметры 4, 5, 6, 7 табліцы 3), 4.5 
ДАСТ 33188-2024 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	482.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	483.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	484.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 33188-2014 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 24.12.2025


	485.  
	
	пункт 4.6.2
ДАСТ 33188-2014 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца з 01.01.2025

	Рэзістары пускавыя, электрычнага тормаза, дэмпферныя

	486.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.9.1
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	487.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4 і 4.9.1
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	488.  
	
	пункты 4.2.2, 4.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9 
ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	489.  
	
	пункты 8.1.6, 8.1.12, 8.2.2 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	490.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	491.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	492.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	493.  
	
	ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Рэле высакавольтныя электрамагнітныя і электронныя 
(аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя)

	494.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.8 (акрамя рэле прамежкавых), 2.11 (прымяняецца толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	495.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.8 (акрамя рэле прамежкавых) і 4.11 (толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	496.  
	
	пункты 8.1.8 (акрамя рэле прамежкавых), 8.1.12, 8.1.14 (толькі для прамежкавых рэле) і 8.2.2, 8.2.10**
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	497.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	498.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	499.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 2.15.2 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	500.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	501.  
	
	пункт 6.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	Рукавы злучальныя для тармазоў чыгуначнага рухомага саставу

	502.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.4.1
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	503.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.4.1 
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	504.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	505.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	506.  
	пункт 91 раздзела V
	пункты 4.5.1, 4.5.2
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Шклоачышчальнікі для маторвагоннага чыгуначнага рухомага саставу

	507.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2 (пералік 3 абзаца 1 – пры наяўнасці ў канструкцыі шклоабмывальніка), 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	508.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.4, 4.5.1, 4.5.2
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	509.  
	
	ДАСТ Р 57445-2017 «Чыгуначныя тэхнічныя сродкі. Агульныя патрабаванні да метадаў вызначэння рэсурсу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	510.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	511.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	512.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	513.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 4.8.1 
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	514.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	515.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	516.  
	пункты 91 і 94 раздзела V
	пункт 4.8.1 
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Счэпка (уключаючы аўтасчэпку)

	517.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.8, 5.8 (падпункт «б» або «в») 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	518.  
	падпункт «з»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.3.3 (падпункты а, г (толькі для счэпак з контурам зачэпкі не паводле ДАСТ 21447)), 5.1.3 (падпункт в) 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	519.  
	пункт 52 раздзела V
	5.1.3 (падпункт г) 
ДАСТ 33434-2015 «Устройства счэпнае і аўтасчэпнае чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя патрабаванні і правілы прыёмкі»
	

	520.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	521.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Цялежкі прычапных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу

	522.  
	падпункт «а»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.5 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	523.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.7, 4.17 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	524.  
	
	табліца 2 
ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	525.  
	падпункт «с», «т»
і «у» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.14.11, 5.14.13 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	526.  
	
	Пункты 5.5, 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	527.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.14.11, 5.14.13 
ДАСТ Р 55434-2013 «Электрацягнікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	528.  
	
	Пункты 5.5, 8.3
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	529.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	530.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	531.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	532.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	Тыфоны для маторвагоннага рухомага саставу

	533.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	534.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2, 5.2 
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	535.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	536.  
	
	пункты 2.2.1, 2.2.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	537.  
	пункт 56 раздзела V
	пункты 4.2, 5.4 
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	538.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	539.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	540.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.9 
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	541.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	542.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	Тармазныя краны машыніста

	543.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	табліца 4.4 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя» (для крана машыніста ўніверсальнага)
	

	544.  
	
	табліца 4.5
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя» (Для крана машыніста тармазнога з аўтаматычнымі перакрышамі)
	

	545.  
	пункт 15 раздзела V
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	546.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 8.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	547.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	548.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	549.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	550.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	551.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	552.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	553.  
	пункт 94 раздзела V
	пункт 5.1 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Цягавыя электрарухавікі для электрацягнікоў

	554.  
	падпункты «в» і «ф» пункта 13, пункт 15
раздзела V
	пункты 5.2.1 (а, б, в), 5.2.2 (у частцы працаздольнасці пры тэмпературах навакольнага паветра ад мінус 50°С да плюс 40°С і вышыні 1200 м над узроўнем мора), 5.2.4 (у частцы ўздзеяння вільготнага паветра), 5.6.1*, 5.6.2*, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для калектарных электрычных машын), 5.12.3* (для калектарных электрычных машын, разлічаных на работу ў тым ліку і ў генератарным рэжыме), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, пералік 5), 5.17* (для калектарных электрычных машын), 5.17.2* (для бескалектарных электрычных машын), 6.6
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	








	555.  
	падпункты «г», «о»
і «п» пункта 13, пункт 21 раздзела V
	пункт 6.8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	556.  
	
	пункты 4.1, 4.2, 4.3
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	557.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	558.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	559.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 9.2 (у частцы наяўнасці маркіроўкі вывадаў), 9.3 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	560.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	561.  
	
	пункт 6.6 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Цягавы хамут аўтасчэпкі

	562.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V

	пункты 5.3.6, 5.3.7, падпункт «б» пункта 5.3.8
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	563.  
	пункт 15 раздзела V 
	пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6, пералік «а» пункта 5.4.2
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	564.  
	пункт 82 раздзела V 
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	565.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення электрацягнікоў

	566.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 4.1.1, 4.1.2,4.2.1, 4.2.2, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу»
	

	567.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	568.  
	падпункт «р»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3, 4.4
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	569.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	570.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	571.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 4.7.1(першы і другі пералік)
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу»
	

	572.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	573.  
	
	ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Устройствы, комплексы і сістэмы кіравання, кантролю і бяспекі 
чыгуначнага рухомага саставу, іх праграмныя сродкі

	574.  
	падпункт «в» пункта 13 
	пункты 4.8.1**, 4.8.2**, 4.7.7
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	575.  
	
	пункты 4.8.1**, 4.8.2**, 4.7.7
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	576.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 3.1 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	577.  
	падпункт «г»*
пункта 13 
	пункт 4.4.2, 4.4.3
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	578.  
	
	пункт 4.4.2, 4.4.3
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	579.  
	пункт 21* раздзела V

	пункт 4.9.2 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

	580.  
	
	пункт 4.9.2 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	581.  
	падпункт «ф»
пункта 13 
	пункт 4.4.4
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	582.  
	
	пункт 4.4.4
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	583.  
	
	раздзел 5 
ДАСТ 30804.4.11-2013 «Сумяшчальнасць тэхнічная сродкаў электрамагнітная. Устойлівасць да правалаў, кароткачасовых перапынкаў і змяненняў напружання электрасілкавання. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	584.  
	
	пункт 8.2.1.6 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	585.  
	пункт 15 раздзела V

	пункты 4.8.1**, 4.8.2**, 4.7.7, 4.9.1,4.5.3
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	586.  
	
	пункты 4.8.1**, 4.8.2**, 4.7.7, 4.9.1,4.5.3
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	587.  
	
	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.4, 2.5 і 3.1 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	588.  
	пункт 29* раздзела V

	пункт 4.8.2**
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	589.  
	
	пункт 4.8.2**
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	590.  
	
	пункт 2.2.1**
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	591.  
	
	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	592.  
	
	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	593.  
	падпункт «а»
пункта 31 раздзела V


	пункты 4.3, 4.10
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	594.  
	
	пункты 4.3, 4.10
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	595.  
	
	пункты 6.2.9а, 6.2.9б, 6.2.9в 
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	596.  
	
	пункты 7.2.2.8а, 7.2.2.8b, 7.2.2.8c, 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	597.  
	
	пункты 4.2в, 4.2г
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	598.  
	падпункт «б»
пункта 31 раздзела V
	пункты 4.3, 4.10
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	599.  
	
	пункты 4.3, 4.10
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	600.  
	
	пункты 6.2.9а, 6.2.9б, 6.2.9в
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	601.  
	
	пункт 7.2.2.13
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі


	602.  
	
	пункты 4.4, 4.16
ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	603.  
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 50739-95 «Сродкі вылічальнай тэхнікі. Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	604.  
	
	пункты 4.2д, 4.2е, 7.3
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	605.  
	падпункт «в»
пункта 31 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2а, 4.2ж 
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	606.  
	
	пункты 7.2.2.6, 7.2.2.7
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	607.  
	пункт 33 раздзела V

	пункт 4.2 г
ДАСТ 34009-2016 «Сродкі і сістэмы кіравання чыгуначным цягавым рухомым саставам. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	паказчык не прымяняецца да ўстройстваў, комплексаў і сістэм кіравання, кантролю і бяспекі

	608.  
	
	пункт 4.10
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	609.  
	
	пункт 4.10
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	610.  
	пункт 34 раздзела V

	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	611.  
	
	пункт 4.7.8 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	612.  
	пункт 82 раздзела V

	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	613.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

паказчык не прымяняецца да праграмных сродкаў

	614.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункты 4.13.1 14.13.2
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
31.12.2024

	615.  
	
	пункты 4.13.1 14.13.2
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	Устройства аўтаматычнага рэгулявання тармазной сілы 
ў залежнасці ад загрузкі (аўтарэжым)

	616.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8 
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	617.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1, 4.4, 4.7, 4.8 
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	618.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	619.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	620.  
	пункт 91 раздзела V

	раздзел 5 
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	Цэнтры колавыя катаныя дыскавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	621.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.5
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	622.  
	падпункт «с»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.5
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	623.  
	падпункт «т»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	624.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.5, 5.3
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	625.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.3
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	626.  
	пункт 54 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.3
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	627.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	628.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	629.  
	пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	пункты 5.1.14
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Цэнтры колавыя літыя для чыгуначнага рухомага саставу (адліўкі)

	630.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5 
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	631.  
	падпункты «с» і «т» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.3.3 
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	632.  
	падпункт «у»
пункта 13 раздзела V
	пункт 4.1.2
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	633.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.1.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5 
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	634.  
	пункт 54 раздзела V
	пункт 4.1.2
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	635.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	636.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	637.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 4.7.1, 4.7.3
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Цыліндры тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	638.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 3.1.3, 3.1.6, 3.1.8, 3.3.3 (другі радок табліцы 2) 
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	639.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 3.1.4, 3.4.1, 3.4.2 
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	640.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	641.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	642.  
	
	пункт 4.3 
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	643.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 3.5.1 
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	644.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	645.  
	
	пункт 6.6
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Электраабсталяванне нізкавольтнае для чыгуначнага рухомага саставу
(кантролеры нізкавольтныя; выключальнікі аўтаматычныя; рэле электрамагнітныя
і электронныя (аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя))

	646.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункт 15 раздзела V

	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 (прымяняецца толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	647.  
	
	пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (акрамя прамежкавых рэле) і 4.11 (прымяняецца толькі для прамежкавых рэле)
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	648.  
	
	Пункты 8.1.8 (акрамя прамежкавых рэле), 8.1.12, 8.1.14 (толькі для прамежкавых рэле), 8.2.1**, 8.2.2 і 8.2.10**
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	649.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	650.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	651.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 6.2
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	652.  
	
	пункт 2.15.2
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	653.  
	
	пункт 4.15.2
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	II. Складнікі падсістэм 
інфраструктуры высакахуткаснага чыгуначнага транспарту

	Аўтаматызаваныя сістэмы аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, звязанымі 
з забеспячэннем бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	654.  
	пункты 15, падпункты «а», «б», «в», «г», «д» і «е» пункта 86 раздзела V

	пункты 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1**, 4.7.2**, 4.8, 4.11.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Апаратура тэлемеханікі чыгуначных устройстваў электразабеспячэння

	655.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.7.1**, 5.1.7.2**, 5.1.7.3**, 5.1.7.5
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	656.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	657.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	658.  
	падпункт «ж» пункта 85 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7.1**, 5.1.7.2**, 5.1.7.3**, 5.1.7.4, 5.1.7.6, 5.1.7.7, 5.1.11.3 
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	659.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.3.1
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Арміраваныя бетонныя стойкі для апор кантактнай сеткі 
электрыфікаваных чыгунак

	660.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 15, 89, 91 і 94, падпункты «б» і «в» пункта 85 раздзела V
	пункты 5.2.1.1, 5.2.1.24, 5.2.1.26, 5.2.2
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	661.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	662.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	663.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункты 5.2.4.1, 5.2.4.3
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Балты для рэйкавых стыкаў

	664.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 4.1, 5.1.1 – 5.1.5, табліца 2
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	665.  
	падпункт «в» пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.1 – 5.1.5, табліца 2
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	666.  
	пункт 15, падпункт «а» пункта 84 раздзела V
	табліца 2 пункт 5.1.3
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	667.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	668.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 4.1, 4.2, 5.1.1 – 5.1.8
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	669.  
	пункт 15,
падпункт «а» пункта 84 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2, 5.1.1 – 5.1.7
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	670.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.4, 5.1.8
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	671.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	672.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1 – 5.1.3
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	673.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1, 5.1.5
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	674.  
	пункт 15,
падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2, 5.1.1 – 5.1.4
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	675.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Брусы жалезабетонныя для стрэлачных пераводаў для чыгунак з каляёй 1520 мм

	676.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.1.3-5.1.7, 5.1.10
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	677.  п
	
	раздзел 11
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	678.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.3
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі перанапружанняў
для чыгуначных устройстваў электразабеспячэння

	679.  
	пункты 15, падпункты «а», «б», «в» і «г» пункта 85 раздзела V
	пункты, 5.1.3 (у частцы астаткавага напружання), 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2** – 5.3.4**, 5.4.5 – 5.4.8 
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	680.  
	пункты 22 раздзела V
	пункт 8.6
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	681.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункты 5.7.1, 5.7.2
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў

	682.  
	пункт 12 раздзела V

	раздзел 4, пункты 5.1.1 – 5.1.6
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	683.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.1
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	684.  
	пункт 15,
падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	раздзел 4, пункты 5.1.1 – 5.1.6
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	685.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Гайкі для закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	686.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 4.2, 5.1.1 – 5.1.7 ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	687.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.2, 5.1.1-5.1.7
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	688.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Гайкі для клемных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	689.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 4.2, 5.1.1 – 5.1.7 ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	690.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1, 5.1.2
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	691.  
	пункт 15,
падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.2, 5.1.1, 5.1.3– 5.1.7
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	692.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Гарнітуры, знешнія замыкальнікі чыгуначных стрэлачных пераводаў

	693.  
	пункты 15, падпункты «а» і «е» пункта 86 раздзела V
	пункты 5.1, 5.2.3
ДАСТ 33721-2016 «Гарнітуры электрапрывадаў, знешнія замыкальнікі для стрэлачных пераводаў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	694.  
	
	пункты 4.2, 4.4.2, 4.7.1**, 4.7.2**
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	695.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 6.1
ДАСТ 33721-2016 «Гарнітуры электрапрывадаў, знешнія замыкальнікі для стрэлачных пераводаў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	Генератары, прыёмнікі, фільтры, узмацняльнікі для танальных рэйкавых ланцугоў

	696.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 15 і 21, падпункт «е»
і «д» пункта 86 раздзела V
	пункты 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1**, 4.7.2**, 4.8, 4.11.2 
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	697.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	698.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	699.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Датчыкі сістэмы лічэння восей і датчыкі кантролю ўчасткаў пуці

	700.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 21, падпункт «е», «д» пункта 86 раздзела V

	пункты 4.1**, 4.2**-4.4, 4.5, 4.6
ДАСТ 33890-2016 «Сістэма лічэння восей. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	701.  
	
	пункт 4.1**, 4.2, 4.3
ДАСТ 32783-2014 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	702.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Дэшыфратары і блокі дэшыфратараў лікавай кодавай аўтаблакіроўкі

	703.  
	пункт 15 падпункт пункт 86 раздзела V

	пункты 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1**, 4.7.2**, 4.8, 4.11.2 
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	704.  
	
	пункты 4.1**, 4.2**-4.4, 4.8
ДАСТ 33064-2014 «Дэшыфратары лікавай кодавай аўтаматычнай блакіроўкі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	705.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	706.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	707.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Дыёдныя зазямляльнікі ўстройстваў кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	708.  
	пункты 15, 22, 89, 91 і 94, падпункт «б» пункта 85 раздзела V
	пункты 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.5.2, 5.9.2, 7.3
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Ізалятары для кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	709.  
	пункт 15, падпункты «б», «в» і «г»
пункта 85 раздзела V

	пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 (табліца 4), 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 
ДАСТ 30284-2017 «Ізалятары для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	710.  
	
	пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.3
ДАСТ 34205-2017 «Ізалятары секцыйныя для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (прымяняецца для секцыйных ізалятараў)
	

	711.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	712.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	713.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункты 5.5.1
ДАСТ 30284-2017 «Ізалятары для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	714.  
	
	пункт 5.7.1
ДАСТ 34205-2017 «Ізалятары секцыйныя для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
(прымяняецца для секцыйных ізалятараў)
	

	Клема раздзельнага і нераздзельнага рэйкавага змацавання

	715.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 4.1, 5.1.2-5.1.8
ДАСТ 22343-2014 «Клемы раздзельнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	716.  
	падпункты «в» і «с» пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.2-5.1.8
ДАСТ 22343-2014 «Клемы раздзельнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	717.  
	пункт 82 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	718.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца
да 31.12.2030

	719.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 22343-2014 «Клемы раздзельнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек

	720.  
	пункт 12 раздзела V
	Пункты 4.3.1 – 4.3.4, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6
ДАСТ 33186-2014 «Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	721.  
	падпункты «в» і «г» пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.3.1 – 4.3.4, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6
ДАСТ 33186-2014 «Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	722.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	723.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	724.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 33186-2014 «Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Камплекты святлафільтраў-лінзаў і лінзаў, камплекты лінзавыя з лямпатрымальнікам
для лінзавых святлафораў чыгуначнага транспарту

	725.  
	пункты 15 і 86 раздзела V
	пункты 6.1.3, 6.1.6
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	726.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	727.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	728.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункты 6.2.1, 6.2.5, 6.2.6
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Крыжавіны стрэлачных пераводаў

	729.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15,
падпункты «а» і «б» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.2.1, 5.3.1.3, 5.3.1.6, 5.3.1.8, 5.3.1.11, 5.3.1.13
ДАСТ 7370-2015 «Крыжавіны чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
(толькі для крыжавін з нерухомымі элементамі)
	

	730.  
	
	пункты 5.1.2, 5.3.1, 5.3.12-5.3.15, 5.3.18-5.3.24, 5.3.33, 5.3.36, 5.3.42, 5.3.43
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	731.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	732.  
	
	пункт 5.5
ДАСТ 7370-2015 «Крыжавіны чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Металічныя стойкі для апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	733.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.2.2.9
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	734.  
	пункт 15,
падпункты «б» і «в» пункта 85 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.2.1.26
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	735.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	736.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	737.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункты 5.2.4.1, 5.2.4.3
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек

	738.  
	пункт 12,
падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункт 4.4 (толькі пры першаснай сертыфікацыі, пры адсутнасці змяненняў у КД, тэхналогіі вырабу, у матэрыялах, якія прымяняюцца і ўплываюць на сертыфікацыйныя паказчыкі, пры чарговай сертыфікацыі не пацвярджаецца) 
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 
30.06.2025

	739.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	740.  
	
	пункт 4.2 (для клеебалтовых ізалявальных стыкаў)
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 
30.06.2025

	741.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	742.  
	
	пункт 4.3 (для зборных ізалявальных стыкаў)
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 
30.06.2025

	743.  
	
	пункт 4.5
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	744.  
	
	пункт 4.5
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 
30.06.2025

	745.  
	
	пункт 4.8
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	746.  
	
	пункт 4.1 (для накладак са стальным асяродкам)
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 
30.06.2025

	747.  
	
	пункт 4.2
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	748.  
	
	пункт 4.2
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	749.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	750.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	751.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	752.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). «Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй

	753.  
	пункт 12, падпункт «в» і «с» пункта 13, пункт 15,
падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.9 – 5.1.13, 5.1.15 (для тэрмаўмацаваных накладак), 5.1.16
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	

	754.  
	пункт 89 раздзела V

	пункты 5.2.1, 5.2.3
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Вастракі стрэлачных пераводаў розных тыпаў і марак

	755.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	756.  
	
	пункты 5.2.3, 5.3.1, 5.3.9, 5.3.10 
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	757.  
	
	пункты 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4, 5.5.1
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	758.  
	пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.2.3, 5.3.1, 5.3.9, 5.3.10 
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	759.  
	
	пункты 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4, 5.5.1
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	760.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	761.  
	
	пункт 5.7
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Падкладкі раздзельнага змацавання чыгуначнага пуці

	762.  
	пункт 12,
падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 5.1, 5.3.1 (пры першаснай сертыфікацыі)
ДАСТ 16277-2016 «Падкладкі раздзельнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	763.  
	пункт 89 раздзела V
	5.4.1, 5.4.3
ДАСТ 16277-2016 «Падкладкі раздзельнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Паўшпалы жалезабетонныя

	764.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84 раздзела V
	пункт 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.9-5.1.11, 5.2.1.2, 5.2.1.3, раздзел 10
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	765.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.3
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для чыгуначнай кантактнай сеткі

	766.  
	пункт 12,
падпункты «в» і «с» пункта 13, пункт 15, падпункт «в»
пункта 85 раздзела V
	пункты 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.1.3.1, 5.1.3.2
ДАСТ Р 55647-2018 «Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для электрыфікаваных чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	767.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.4
ДАСТ Р 55647-2018 «Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для электрыфікаваных чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Праграмныя сродкі чыгуначнага транспарту для аўтаматызаваных сістэм 
аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, звязанымі з забеспячэннем 
бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	768.  
	пункты 15 і 17, падпункты «а» і «ж» пункта 86 раздзела V

	пункт 4.3 
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	769.  
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 50739-95 «Сродкі вылічальнай тэхнікі. Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	770.  
	
	пункты 6.2.9а, 6.2.9б, 6.2.9в
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	771.  
	
	пункты 7.2.2.8а, 7.2.2.8b, 7.2.2.8c, 7.2.2.13, 7.2.2.6, 7.2.2.7
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	772.  
	
	пункты 4.4, 4.16
ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	773.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	774.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	775.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 33894-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	776.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	777.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	778.  
	пункт 22 раздзела V

	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	779.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	780.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 4.13
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Пракладкі рэйкавага змацавання

	781.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 12 і 15, падпункт «а» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.1.1 (геаметрычныя памеры з допускамі паводле КД), 5.2 табліца 1 (акрамя пунктаў 13, 14), 5.3 табліца 2
ДАСТ 34078-2017 «Пракладкі рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	782.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	783.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек

	784.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.3
ДАСТ 32409-2013 «Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	785.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.3
ДАСТ 32409-2013 «Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Раз’яднальнікі для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння
электрыфікаваных чыгунак

	786.  
	пункт 15,
падпункты «б» і «г» пункта 85 раздзела V

	пункты 5.3, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	787.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	788.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	789.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.14.1 
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Раз’яднальнікі чыгуначнай кантактнай сеткі

	790.  
	пункт 15,
падпункты «б» і «г» пункта 85 раздзела V

	пункты 5.3, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	791.  
	
	пункты 5.3.1, 5.4.1, 5.5
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	792.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	793.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	794.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.14.1 
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	795.  
	
	пункты 5.11.1
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Рэактары для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння
электрыфікаваных чыгунак

	796.  
	пункт 15,
падпункты «б», «в» і «г» пункта 85 раздзела V
	пункты 5.1.11, 5.1.12.2, 5.1.13, 6.2 
ДАСТ 32676-2014 «Рэактары для цягавых падстанцый чыгункі згладжвальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	797.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	798.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	799.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.4.3
ДАСТ 32676-2014 «Рэактары для цягавых падстанцый чыгункі згладжвальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Рэле электрамагнітныя бяспечныя, у тым ліку электронныя, 
для сістэм чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі, рэлейныя блокі

	800.  
	пункты 15 раздзела V
	пункт 5.3.1, 5.3.2
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	801.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	802.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	803.  
	пункт 86 раздзела V

	пункты 1.2, 1.3, 2.2**, 2.4 – 2.8, 2.10
ДАСТ 5.197-72 «Рэле электрамагнітныя тыпаў НМШ1. НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНМШ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Патрабаванні да якасці атэставанай прадукцыі»
	

	804.  
	
	для рэле – пункты 5.2.2, 5.3.1**, 5.3.2**, 5.4.4 -5.4.12, 5.4.14, 5.6.1, 5.6.2, 5.7.3, для рэлейных блокаў – пункты 5.2.2, 5.3.1**, 5.3.2**, 5.4.4 -5.4.12, 5.4.14, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.7.3 
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	805.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.5
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Рэйкавае змацаванне

	806.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	раздзел 4, табліца 1
ДАСТ 32698-2014 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	807.  
	
	пункт 5.2.1 
ДАСТ Р 59428-2021 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	808.  
	пункт 91 раздзела V
	пункт 5.4 
ДАСТ Р 59428-2021 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя

	809.  
	падпункт «г»
пункта 13 раздзела V

	пункт 5.1.1 
ДАСТ Р 55497-2013 «Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя. Тэхнічныя ўмовы» (стандарт распаўсюджваецца на скорасць да 250 км/г)
	прымяняецца да 31.12.2030

	810.  
	пункт 12,
падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 5.1.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.10
ДАСТ Р 55497-2013 «Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	811.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.11.1.1, 5.11.1.2, 5.11.3.1
ДАСТ Р 55497-2013 «Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя. Тэхнічныя ўмовы» (стандарт распаўсюджваецца на скорасць да 250 км/г)
	
прымяняецца да 31.12.2030

	Рэйкі чыгуначныя вастраковыя

	812.  
	пункт 12,
падпункты «в» і «г» пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.4, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.4.1 (з улікам пункта 5.4.3), 5.4.2, 5.5, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.5, 5.7.6, 5.8, 5.9.1, 5.9.2, 5.10, 5.11.1, 5.11.2
ДАСТ Р 55820-2013 «Рэйкі чыгуначныя вастраковыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030



	813.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.5
ДАСТ Р 55820-2013 «Рэйкі чыгуначныя вастраковыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	814.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 5.12.1.1, 5.12.2.1 і 5.12.7
ДАСТ Р 55820-2013 «Рэйкі чыгуначныя вастраковыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	Рэйкі чыгуначныя з шырокай каляёй

	815.  
	пункт 12 раздзела V
	пункты 5.1.8, 5.7.6 (пры наяўнасці адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.15
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	816.  
	
	пункт 5.2.1.1 (у частцы выпукласці падэшвы), 5.7.6 (пры наяўнасці адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.9, 5.15
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	817.  
	
	пункты 5.1.8, 5.7.7 (пры наяўнасці балтовых адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.9, 5.15.1 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	818.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.11.2, 5.17
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	819.  
	
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.10, 5.11, 5.18, 5.20
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	820.  
	
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.10, 5.11, 5.15.5, 5.15.3 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	821.  
	падпункт «г»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.9
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	822.  
	
	пункт 5.2.1.1 (у частцы шырыні падэшвы і вышыні пяра падэшвы)
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	823.  
	
	пункты 5.1.9 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	824.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.3**, 
5.4.1 з улікам пункта 5.4.3, 5.4.2
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	825.  
	
	пункты 5.1.3** (у залежнасці ад тыпу, катэгорыі і класа трываласці), 5.4.1 з улікам пункта 5.4.3, 5.4.2 і 5.4.4
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	826.  
	
	пункты 5.1.4** (у залежнасці ад тыпу, катэгорыі і класа трываласці), 5.4.1 з улікам пунктаў 5.4.4, 5.4.3, 5.4.2 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	827.  
	падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 5.5.1, 5.6.1, 5.16, 5.18 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	828.  
	
	пункты 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.17 (у залежнасці ад катэгорыі), 5.19 (у залежнасці ад тыпу)
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	829.  
	
	пункты 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.15.2 (у залежнасці ад катэгорыі і тыпу), 5.15.4 (у залежнасці ад тыпу) 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	830.  
	пункт 89 раздзела V
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	831.  
	
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	

	832.  
	
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1, 5.13.6 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	Рыгелі цвёрдых папярочак устройстваў падвескі кантактнай сеткі 
электрыфікаваных чыгунак

	833.  
	падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункты «б», «в» пункта 85 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.4, 5.2
ДАСТ 33797-2016 «Рыгелі цвёрдых папярочак для кантактнай сеткі чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	834.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	835.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	836.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункты 5.4.1, 5.4.2
ДАСТ 33797-2016 «Рыгелі цвёрдых папярочак для кантактнай сеткі чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Святлодыёдныя святлоаптычныя сістэмы
для чыгуначнай святлафорнай і пераезнай сігналізацыі

	837.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а» і «д» пункта 86 раздзела V

	раздзел 6, пункты 4.3, 5.8, 5.12, 7.1, 7.2, 8.1**, 8.2**, 8.3**, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	838.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	839.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	840.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 13.1
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Святлафільтры, лінзы, святлафільтры-лінзы, рассейвальнікі і адхіляючыя ўстаўкі
для сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту

	841.  
	пункты 15 і 86 раздзела V

	пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15 і 6.1.16
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	


	842.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	843.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	844.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункты 6.2.1 – 6.2.4
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	


	Статычныя ператваральнікі
для ўстройстваў электразабеспячэння электрыфікаваных чыгунак

	845.  
	пункты 15, падпункты «а», «б», «г» і «е» пункта 85 раздзела V
	пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.5
ДАСТ 32792-2014 «Ператваральнікі статычныя для чыгуначнай цягавай сеткі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	846.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	847.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	848.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V
	раздзел 2
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	Стрэлачныя пераводы, рамкамплекты (паўстрэлкі), 
глухія перасячэнні чыгуначных пуцей

	849.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункт 5.1.2
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	850.  
	падпункты «а», «б», «е» і «н» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.3.10, 5.3.13, 5.3.18-5.3.23, 5.3.26-5.3.28, 5.3.31, 5.3.34-5.3.37, 5.3.42, 5.3.43, 5.3.45-5.3.49, 5.3.51 
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы» (толькі для стрэлачных пераводаў і з’ездаў)
	

	851.  
	
	пункты 5.2.1, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.10, 5.3.18 – 5.3.21, 5.3.26-5.3.28, 5.3.42, 5.3.43
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы» (толькі для рамонтных камплектаў)
	

	852.  
	
	пункт 5.4.1-5.4.3
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
(толькі для рамонтных камплектаў)
	

	853.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Стрэлачныя электрамеханічныя прывады

	854.  
	пункты 15, падпункты «д» і «е» пункта 86 раздзела V

	пункты 4.7.1**, 4.7.2**, 4.11.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	855.  
	
	пункты 3.1-3.7, 3.8, 3.11-3.13
ДАСТ 32685-2014 «Прывады стрэлачныя электрамеханічныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	856.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	857.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	858.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек

	859.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V

	пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2 
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	860.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	861.  
	пункт 22 раздзела V
	ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	862.  
	
	ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	Пругкія спружынныя элементы пуцявыя 
(двухвітковыя шайбы, талерчатыя спружыны, клемы)

	863.  
	пункт 12 раздзела V

	пункты 4.1, 5.1.2 – 5.1.9
ДАСТ 21797-2014 «Шайбы спружынныя двухвітковыя для чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	864.  
	
	пункты 4.1 – 4.3, 5.1.2 – 5.1.7 
ДАСТ 33187-2014 «Спружыны талерчатыя для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	865.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.2 – 5.1.9
ДАСТ 21797-2014 «Шайбы спружынныя двухвітковыя для чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	866.  
	
	пункты 4.1 – 4.3, 5.1.2 – 5.1.7
ДАСТ 33187-2014 «Спружыны талерчатыя для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	867.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 21797-2014 «Шайбы спружынныя двухвітковыя для чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	868.  
	
	пункт 5.2
ДАСТ 33187-2014 «Спружыны талерчатыя для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Устройствы аховы станцый стыкавання электрыфікаваных чыгунак

	869.  
	пункты 15, 85 раздзела V
	пункты 5.4.1.2, 5.4.5.2, 6.4.2, 6.4.3
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	870.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 7.3 
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	871.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.9.2
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Фундаменты апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	872.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «б» і «в» пункта 85 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.2.1.2, 5.2.2
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	873.  
	пункт 22 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	874.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 
31.12.2030

	875.  
	абзацы трэці
і чацвёрты
пункта 91 раздзела V

	пункт 5.2.4.2
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Шпалы жалезабетонныя для чыгунак з каляёй 1 520 мм

	876.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.1.3-5.1.7, 5.1.9-5.1.11, 5.1.14, 5.2.1.2, 5.2.1.3, раздзел 10 
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	877.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.3
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Шрубы пуцявыя

	878.  
	пункт 12,
падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 4.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	879.  
	пункт 89 раздзела V
	пункт 5.3
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Шчэбень для баласнага слоя чыгунак з прыроднага каменю

	880.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15,
падпункт «а»
пункта 84 раздзела V
	пункты 5.1.1-5.1.8, 5.1.9.1, 5.1.9.2, 5.1.10 –5.1.14
ДАСТ 7392-2014 «Шчэбень са шчыльных горных парод для баласнага слоя чыгункі. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Элементы змацаванняў чыгуначных стрэлачных пераводаў

	881.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84 раздзела V
	пункты 5.2.6, 5.2.9, 5.3.2-5.3.7, 5.3.17
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	882.  
	пункты 89 і 91 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	



* – паказчык правяраецца, калі гэта абсталяванне ўстаноўлена на чыгуначным рухомым саставе
** – пры першасным пацвярджэнні адпаведнасці

_____________
ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 16 ліпеня 2024 г. № 81


ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў,
а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў)
і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы высакахуткаснага чыгуначнага транспарту» (ТР МС 002/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання

	№
п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту
	Заўвага

	1
	2
	3
	4

	1.  
	раздзел V
	ДАСТ 31814-2012 «Ацэнка адпаведнасці. Агульныя правілы адбору ўзораў для выпрабаванняў прадукцыі пры пацвярджэнні адпаведнасці» 
	

	2.  
	раздзел V
	ДАСТ Р 58972-2020 «Ацэнка адпаведнасці. Агульныя правілы адбору ўзораў для выпрабаванняў прадукцыі пры пацвярджэнні адпаведнасці»
	прымяняецца да
31.12.2030

	I. Чыгуначны рухомы састаў

	Электрацягнікі пастаяннага току, пераменнага току, двухсістэмныя 
(пастаяннага і пераменнага току), іх вагоны

	3.  
	пункт 12, падпункты «а», «в» – «ц» пункта 13, пункты 15 – 17, 20, 28 – 31, 33 – 49, 50*, 51, 53, 55 – 82, 89, 90 і 94 раздзел V
	Дадаткі А, Б, В, Г і Д
ДАСТ 34451-2018 «Маторвагонны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	

	4.  
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	

	5.  
	
	ДАСТ 34759-2021 «Чыгуначны рухомы састаў. Нормы дапушчальнага ўздзеяння на чыгуначны пуць і метады выпрабаванняў»
	

	6.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 32204-2013 «Токапрыёмнікі чыгуначнага электрарухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	7.  
	
	Раздзел 4, 6 і 8
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	8.  
	
	Раздзел 6, дадатак І 
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца да 31.12.2024

	9.  
	
	ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	прымяняецца з 01.01.2025

	10.  
	
	Раздзел 5, Дадатак А, Дадатак ДА.1, Дадатак ДА.2 
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	11.  
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	

	12.  
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да
31.12.2030

	13.  
	
	Раздзел 2
ДАСТ 3475-81 «Устройства аўтасчэпнае рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 (1524) мм. Установачныя памеры»
	

	14.  
	
	ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	

	15.  
	
	метад 406
ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	16.  
	
	МВ 44/0130-2020 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Электрацягнікі высакахуткасныя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	17.  
	
	ДАСТ Р 52929-2008 «Чыгуначны цягавы рухомы састаў. Метады кантролю тармазнога шляху і стаяначнага тормаза»
	прымяняецца да 31.12.2030

	18.  
	
	ДАСТ 33597-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	

	19.  
	
	ДАСТ 34673.1-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 1. Метады кантролю электратэхнічных параметраў»
	

	20.  
	
	ДАСТ 33463.1-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 1. Метады выпрабаванняў па вызначэнні параметраў мікраклімату і паказчыкаў эфектыўнасці сістэм забеспячэння мікраклімату»
	

	21.  
	
	ДАСТ 33463.2-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 2. Метады выпрабаванняў па вызначэнні вібраакустычных паказчыкаў»
	

	22.  
	
	ДАСТ 33463.3-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 3. Метады выпрабаванняў па вызначэнні санітарна-хімічных паказчыкаў»
	

	23.  
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.4-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 4. Метады выпрабаванняў па вызначэнні паказчыкаў штучнага асвятлення»
	

	24.  
	
	ДАСТ 33463.5-2016 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 5. Метады выпрабаванняў па вызначэнні ўзроўняў электрамагнітных выпрамяненняў»
	

	25.  
	
	Раздзел 4
ДАСТ 33463.7-2015 «Сістэмы жыццезабеспячэння на чыгуначным рухомым саставе. Частка 7. Метады выпрабаванняў па вызначэнні эрганамічных паказчыкаў»
	

	26.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	27.  
	
	ДАСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005) «Чыгуначны рухомы састаў. Акустыка. Вымярэнне знешняга шуму»
	

	28.  
	
	ДАСТ 34651-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю герметычнасці ёмістасцей і трубаправодаў гаруча-змазачных матэрыялаў, рабочых і ахаладжальных вадкасцей»
	

	29.  
	
	ДАСТ 34673.2-2020 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 2. Метады выпрабаванняў па ахове пры аварыйных працэсах і па вымярэнні нагрэву электраабсталявання»
	

	30.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	31.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	32.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	33.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	34.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	35.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	36.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	37.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	

	38.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	39.  
	
	ДАСТ Р 56520-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады вызначэння выбухованебяспечных канцэнтрацый газаў у акумулятарных скрынках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	40.  
	
	ДАСТ 34624-2019 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў функцыянавання сістэм пажарнай сігналізацыі і пажаратушэння»
	

	41.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 18142.1-85 «Выпрамляльнікі паўправадніковыя магутнасцю звыш 5 кВт. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	42.  
	
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	

	43.  
	
	Раздзелы 7, 8, 3, 9 і 10 
ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	

	44.  
	
	ДАСТ 7217-87 «Машыны электрычныя вярчальныя. Рухавікі асінхронныя. Метады выпрабаванняў»
	

	45.  
	
	Дадатак А 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	46.  
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	47.  
	
	ДАСТ Р ІСО/МЭК 9126-93 «Інфармацыйная тэхналогія (ІТ). Ацэнка праграмнай прадукцыі. Характарыстыкі якасці і інструкцыя па іх прымяненні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	48.  
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	49.  
	
	ДАСТ 28195-89 «Ацэнка якасці праграмных сродкаў. Агульныя палажэнні»
	

	50.  
	
	Раздзел 5 
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 31.12.2024

	51.  
	
	Раздзел 5 
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	52.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	53.  
	
	ДАСТ 28195-99 «Ацэнка якасці праграмных сродкаў. Агульныя палажэнні»
	

	54.  
	
	ДАСТ 33473-2015 «Глабальная навігацыйная спадарожнікавая сістэма. Апаратура спадарожнікавай навігацыі для аснашчэння колавых транспартных сродкаў. Метады функцыянальнага тэсціравання»
	

	55.  
	
	ДАСТ 32454-2013 «Глабальная навігацыйная спадарожнікавая сістэма. Параметры радыёнавігацыйнага поля. Тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	56.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	57.  
	
	Раздзел 15, дадаткі Д, Е
ДАСТ 33190-2019 «Вагоны пасажырскія лакаматыўнай цягі і маторвагонны рухомы састаў. Тэхнічныя патрабаванні для перавозкі інвалідаў і метады кантролю»
	


	58.  
	
	ДАСТ 33274-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы, якія засцерагаюць ад падзення дэталей на пуць. Метады кантролю паказчыкаў трываласці»
	

	59.  
	
	ДАСТ 33661-2015 «Агараджальныя канструкцыі памяшканняў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў па вызначэнні цеплатэхнічных паказчыкаў»
	

	60.  
	
	ДАСТ 3345-76 «Кабелі, правады і шнуры. Метад вызначэння электрычнага супраціўлення ізаляцыі»
	

	61.  
	
	ДАСТ 2990-78 «Кабелі, правады і шнуры. Метады выпрабавання напружаннем»
	

	62.  
	
	ДАСТ Р МЭК 60230-2022 «Кабелі і арматура да іх. Метады выпрабаванняў імпульсным напружаннем»
	прымяняецца да 31.12.2030

	63.  
	
	Дадатак 1
ДАСТ 12.2.056-81 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Электравозы і цеплавозы каляі 1520 мм. Патрабаванні бяспекі»
	

	64.  
	
	ДАСТ Р 50810-95 «Пажарная бяспека тэкстыльных матэрыялаў. Тканіны дэкаратыўныя. Метад выпрабавання на ўзгаральнасць і класіфікацыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	65.  
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	66.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	II. Складнікі высакахуткаснага чыгуначнага рухомага саставу

	Аўтаматычны рэгулятар тармазной рычажнай перадачы (аўтарэгулятар)

	67.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.3-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 3. Аўтаматычныя рэгулятары тормазных тармазных рычажных перадач»
	

	68.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	69.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 
«Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	70.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	71.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	72.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	Аўтаматычны стаяначны тормаз чыгуначнага рухомага саставу

	73.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V

	Раздзел 8
ДАСТ 32880-2014 «Тормаз стаяначны чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Апараты высакавольтныя аховы і кантролю чыгуначнага рухомага саставу 
ад токаў кароткага замыкання

	74.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	75.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	76.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	77.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	78.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	79.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	80.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	81.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	82.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	83.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 33436.3-2-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	84.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	85.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	86.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	87.  
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	

	88.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	89.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	90.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	91.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	92.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	93.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	94.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	95.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	96.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	97.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	98.  
	
	Раздзел 2 
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	99.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 3-750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Бандажы для чыгуначнага рухомага саставу

	100.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 398-2010 «Бандажы чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	101.  
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макраструктур»
	

	102.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	103.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	104.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	105.  
	
	ДАСТ 17745-90 «Сталі і сплавы. Метады вызначэння газаў»
	

	106.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	107.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	108.  
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	

	109.  
	
	ДАСТ 1778-2022 «Металапрадукцыя са сталяў і сплаваў. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	

	Башмакі магнітарэйкавага тормаза

	110.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 977-88 «Адліўкі стальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	111.  
	
	ДАСТ 12344-2003 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння вугляроду»
	

	112.  
	
	ДАСТ 12345-2001 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння серы»
	

	113.  
	
	ДАСТ 12346-78 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння крэмнію»
	

	114.  
	
	ДАСТ 12347-77 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння фосфару»
	

	115.  
	
	ДАСТ 12348-78 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння марганцу»
	

	116.  
	
	ДАСТ 12349-83 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння вальфраму»
	

	117.  
	
	ДАСТ 12350-78 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння хрому»
	

	118.  
	
	ДАСТ 12351-2003 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння ванадыю»
	

	119.  
	
	ДАСТ 12352-81 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння нікелю»
	

	120.  
	
	ДАСТ 12354-81 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння малібдэну»
	

	121.  
	
	ДАСТ 12355-78 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння медзі»
	

	122.  
	
	ДАСТ 12356-81 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння тытану»
	

	123.  
	
	ДАСТ 12357-84 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння алюмінію»
	

	124.  
	
	ДАСТ 12359-99 «Сталі легіраваныя вугляродзістыя, легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння азоту»
	

	125.  
	
	ДАСТ 12360-82 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння бору»
	

	126.  
	
	ДАСТ 12361-2002 «Сталі легіраваныя і высокалегіраваныя. Метады вызначэння ніобію»
	

	127.  
	
	ДАСТ 28473-90 «Чыгун, сталь, ферасплавы, хром, марганец металічныя. Агульныя патрабаванні да метадаў аналізу»
	

	128.  
	
	ДАСТ 22536.0-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Агульныя патрабаванні да метадаў аналізу»
	

	129.  
	
	ДАСТ 22536.1-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння агульнага вугляроду і графіту»
	

	130.  
	
	ДАСТ 22536.2-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння серы»
	

	131.  
	
	ДАСТ 22536.3-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння фосфару»
	

	132.  
	
	ДАСТ 22536.4-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння крэмнію»
	

	133.  
	
	ДАСТ 22536.5-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння марганцу»
	

	134.  
	
	ДАСТ 22536.7-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння хрому»
	

	135.  
	
	ДАСТ 22536.8-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння медзі»
	

	136.  
	
	ДАСТ 22536.9-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння нікелю»
	

	137.  
	
	ДАСТ 22536.10-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння алюмінію»
	

	138.  
	
	ДАСТ 22536.11-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння тытану»
	

	139.  
	
	ДАСТ 22536.12-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння ванадыю»
	

	140.  
	
	ДАСТ 22536.14-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння цырконію»
	

	141.  
	
	ДАСТ 1497-84 «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	142.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	143.  
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	144.  
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	145.  
	
	ДАСТ 1763-68 «Сталь. Метады вызначэння глыбіні абезвугляроджанага слоя»
	

	146.  
	
	ДАСТ 6130-71 «Металы. Метады вызначэння гарачаўстойлівасці»
	

	147.  
	
	ДАСТ 6032-2017 «Сталі і сплавы каразійнаўстойлівыя. Метады выпрабаванняў на стойкасць супраць міжкрышталітнай карозіі»
	

	148.  
	
	ДАСТ 9651-84 «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне пры павышаных тэмпературах»
	

	149.  
	
	ДАСТ 11150-84 «Металы. Метады выпрабавання на расцяжэнне пры паніжаных тэмпературах»
	

	150.  
	
	ДАСТ 10145-81 «Металы. Метад выпрабавання на працяглую трываласць»
	

	151.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	152.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	153.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	154.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	155.  
	
	ДАСТ 27809-95 «Чыгун і сталь. Метады спектраграфічнага аналізу»
	

	156.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	157.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	158.  
	
	ДАСТ 9013-59 (ІСО 6508-86) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	159.  
	
	ДАСТ 1763-68 (ІСО 3887-77) «Сталь. Метады вызначэння глыбіні абезвугляроджанага слоя»
	

	160.  
	
	ДАСТ 6130-71 «Металы. Метады вызначэння гарачатрываласці»
	

	161.  
	
	ДАСТ 9651-84 «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне пры павышаных тэмпературах»
	

	162.  
	
	ДАСТ 11150-84 «Металы. Метады выпрабавання на расцяжэнне пры паніжаных тэмпературах»
	

	163.  
	
	ДАСТ 10145-81 «Металы. Метад выпрабавання на працяглую трываласць»
	

	Башмакі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу

	164.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	165.  
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	166.  
	
	ДАСТ 9013-59 (ІСО 6508-86) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	167.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	168.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Башмакі тармазных накладак дыскавых тармазоў 
чыгуначнага рухомага саставу

	169.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 34075-2017 «Башмакі і загваздкі тармазных калодак чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Блакіроўка тармазоў

	170.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33883-2016 «Блакіроўкі тармазоў чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	171.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	172.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	173.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	174.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	175.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	176.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	177.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	178.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	179.  
	
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	180.  
	
	БТ.001.МВ «Методыка выпрабаванняў. Блакіроўкі тармазоў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Бакавыя вырабы зашклення маторвагоннага рухомага саставу

	181.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 93 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2024

	182.  
	
	Раздзел 7, дадатак Б
ДАСТ 32568-2013 «Шклопакеты для наземнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	183.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	184.  
	
	Раздзел 8 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	185.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ 32565-2013 «Шкло бяспечнае для наземнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	

	186.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ 24866-2014 «Шклопакеты клееныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	187.  
	
	Раздзелы 6, 7 
ДАСТ 33003-2014 «Шкло і вырабы з яго. Метады вызначэння аптычных скажэнняў»
	

	188.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ 24866-2014 «Шклопакеты клееныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	189.  
	
	ДАСТ 26302-2021 «Шкло. Метады вызначэння каэфіцыентаў накіраванага прапускання і адлюстравання святла»
	

	190.  
	
	Раздзел 5 (метад 103-1.1) 
ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	191.  
	
	Раздзел 6 (метад 106-1) 
ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	192.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	193.  
	
	ДАСТ 33088-2014 «Шкло і вырабы з яго. Метад выпрабавання на вільгацестойкасць»
	

	194.  
	
	Раздзелы 4, 6 (метады 201, 203) 
ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	195.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	196.  
	
	МВ 44/0129-2018 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Высокатрывалыя вырабы зашклення бяспечныя чыгуначнага рухомага саставу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі перанапружанняў
для электрарухомага саставу

	197.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	198.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальныя напружанні ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	199.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	200.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	201.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52725-2021 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для электраўстановак пераменнага току напружаннем ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	202.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	203.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальныя напружанні ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	204.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	205.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	206.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	207.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	208.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	209.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	210.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	211.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	212.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	213.  
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	

	214.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	215.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	216.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	217.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	218.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	219.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	220.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	221.  
	
	раздзел 2 
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	222.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 3-750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Паветраразмеркавальнікі

	223.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	224.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	225.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	226.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	227.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	228.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	229.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	230.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	231.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	232.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	233.  
	
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	Дапаможныя электрычныя машыны для чыгуначнага рухомага саставу 
(магутнасцю большай за 1 кВт), якія з’яўляюцца асобнымі канструктыўнымі вырабамі

	234.  
	падпункты «в», «г», «о», «п» і «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	235.  
	
	Раздзелы 4, 6 і 8
ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	236.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	237.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	238.  
	
	ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	

	239.  
	
	ДАСТ IEC 60034-14-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 14. Механічная вібрацыя некаторых відаў машын з вышынямі вала 56 мм і больш. Вымярэнні, ацэнка і межы жорсткасці вібрацый»
	

	240.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	241.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	242.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	243.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	244.  
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	

	245.  
	
	ДАСТ IEC 60034-2А-2012 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 2. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння вярчальных электрычных машын пры выпрабаваннях (выключаючы машыны для цягавых транспартных сродкаў). Вымярэнне страт каларыметрычным метадам»
	

	Выключальнікі аўтаматычныя хуткадзейныя і галоўныя выключальнікі 
для электрарухомага саставу

	246.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V

	Раздзел 10 Дадаткі А, В
ДАСТ 33798.3-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 3. Аўтаматычныя выключальнікі пастаяннага току. Тэхнічныя ўмовы»
	

	247.  
	
	Раздзелы 10 і 11 Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	248.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	249.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	250.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	251.  
	
	Раздзел 9
ДАСТ Р 52565-2006 «Выключальнікі пераменнага току на напружанні ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	252.  
	
	Раздзел 11 Дадаткі А, В, ДБ
ДАСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 4. Выключальнікі аўтаматычныя пераменнага току. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	253.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	254.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	255.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	256.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	257.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	258.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	259.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	260.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	261.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	262.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	263.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	264.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	265.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	266.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	267.  
	
	Раздзелы 5 і 6 
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	268.  
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	269.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	270.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	271.  
	
	Раздзел 2 ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	272.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 3-750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Высакавольтныя міжвагонныя злучэнні (разам разетка і штэпсель)

	273.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	274.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	275.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	276.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	277.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	278.  
	
	Раздзел 2 
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	279.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	280.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В.
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	281.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	282.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	283.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	284.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	285.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	286.  
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	

	287.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	288.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	289.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	290.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	291.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	292.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	Гідраўлічныя дэмпферы чыгуначнага рухомага саставу

	293.  
	падпункты «в», «н» і «р» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33749-2016 «Дэмпферы гідраўлічныя чыгуначнага рухомага саставу Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	294.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	295.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Дыскі тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	296.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V

	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	297.  
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	298.  
	
	ДАСТ 27208-87 «Адліўкі з чыгуну. Метады механічных выпрабаванняў»
	

	299.  
	
	ДАСТ 1497-84 «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	300.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	301.  
	
	ДАСТ 25.506-85 «Разлікі і выпрабаванні на трываласць. Метады механічных выпрабаванняў металаў. Вызначэнне характарыстык трэшчынастойкасці (вязкасці разбурэння) пры статычным нагружэнні»
	

	Вырабы зашклення кабіны машыніста маторвагоннага рухомага саставу

	302.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 93 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ Р 57214-2016 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
да 31.12.2024

	303.  
	
	Раздзел 7 Дадатак Б 
ДАСТ 32568-2013 «Шклопакеты для наземнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	304.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	305.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	306.  
	
	Раздзел 8 
ДАСТ 34936-2023 «Вырабы зашклення чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	307.  
	
	Раздзел 7 ДАСТ 32565-2013 «Шкло бяспечнае для наземнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы» 
	

	308.  
	
	Раздзелы 7, дадаткі Б, В
ДАСТ 32568-2013 «Шклопакеты для наземнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	309.  
	
	ДАСТ 26302-2021 «Шкло. Метады вызначэння каэфіцыентаў накіраванага прапускання і адлюстравання святла»
	

	310.  
	
	ДАСТ 33088-2014 «Шкло і вырабы з яго. Метад выпрабавання на вільгацестойкасць»
	

	311.  
	
	Раздзелы 4, 6 (метады 201, 203) ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	312.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	313.  
	
	Раздзел 7 ДАСТ 24866-2014 «Шклопакеты клееныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	314.  
	
	ДАСТ 26302-2021 «Шкло. Метады вызначэння каэфіцыентаў накіраванага прапускання і адлюстравання святла»
	

	315.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018–2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	316.  
	
	МВ 44/0129-2018 «Методыка сертыфікацыйных выпрабаванняў. Высокатрывалыя вырабы зашклення бяспечныя чыгуначнага рухомага саставу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Вырабы гумавыя ўшчыльняльныя для тармазных пнеўматычных 
сістэм чыгуначнага рухомага саставу (дыяфрагмы, манжэты, варатнікі, 
ушчыльняльнікі, пракладкі)

	317.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 83, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	Клін цягавага хамута аўтасчэпкі

	318.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V

	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	319.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	320.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	321.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	322.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	323.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	324.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	Колы зубчастыя цыліндрычных цягавых перадач 
чыгуначнага рухомага саставу

	325.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 30803-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	326.  
	
	ДАСТ 34510-2018 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Метады вызначэння выгіннай і кантактнай стомленаснай трываласці»
	

	327.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	328.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	329.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	330.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	331.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	332.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	333.  
	
	ДАСТ 9013-59 (ІСО 6508-86) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	334.  
	
	ДАСТ 2999-75 (СТ СЭУ 470-77) «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	

	335.  
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	336.  
	
	ДАСТ 9450-76 (СТ СЭУ 1195-78) «Вымярэнне мікрацвёрдасці ўцісканнем алмазных наканечнікаў»
	

	337.  
	
	ДАСТ 33189-2014 «Колы зубчастыя цягавых перадач цягавага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макра- і мікраструктур»
	

	Колы колавых пар чыгуначнага рухомага саставу

	338.  
	падпункты «в», «г», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 10791-2011 «Колы суцэльнакатаныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	339.  
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макраструктур»
	

	340.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	341.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	342.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	343.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	344.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	345.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	346.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	347.  
	
	ДАСТ 1778-2022 «Металапрадукцыя са сталяў і сплаваў. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	

	348.  
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	

	349.  
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	350.  
	
	ДАСТ 33783-2016 «Колавыя пары чыгуначнага рухомага саставу. Метады вызначэння паказчыкаў трываласці»
	

	Колавыя пары высакахуткаснага чыгуначнага рухомага саставу 
без буксавых вузлоў

	351.  
	падпункты «а», «в», «г», «с» – «у»
пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91, 92 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	352.  
	
	ДАСТ 31536-2012 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу. Метад кантролю электрычнага супраціўлення»
	

	353.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 4835-2013 «Колавыя пары чыгуначных вагонаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	354.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ 33783-2016 «Колавыя пары чыгуначнага рухомага саставу. Метады вызначэння паказчыкаў трываласці»
	

	355.  
	
	ДАСТ Р 56512-2015 «Кантроль неразбуральны. Магнітапарашковы метад. Тыпавыя тэхналагічныя працэсы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	356.  
	
	ДАСТ 23479-79 «Кантроль неразбуральны. Метады аптычнага віду. Агульныя патрабаванні»
	

	357.  
	
	ДАСТ Р 58399-2019 «Кантроль неразбуральны. Метады аптычныя. Агульныя патрабаванні»
	прымяняецца да
31.12.2030

	358.  
	
	ДАСТ 20415-82 «Кантроль неразбуральны. Метады акустычныя. Агульныя палажэнні»
	

	359.  
	
	ДАСТ 31536-2012 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу. Метад кантролю электрычнага супраціўлення»
	

	Калодкі тармазныя кампазіцыйныя для чыгуначнага рухомага саставу

	360.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	361.  
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	362.  
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	

	363.  
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	364.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Калодкі тармазныя састаўныя (чыгунна-кампазіцыйныя) 
для чыгуначнага рухомага саставу

	365.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 30249-97 «Калодкі тармазныя чыгунныя для лакаматываў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	366.  
	
	Раздзел 8, дадаткі А, Б
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	367.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33421-2015 «Калодкі тармазныя кампазіцыйныя і металакерамічныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	368.  
	
	Раздзел 3
ДАСТ 28186-89 «Калодкі тармазныя чыгунныя для маторвагоннага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	369.  
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	370.  
	
	ДАСТ 26433.1-89 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	

	371.  
	
	ДАСТ Р 58939-2020 «Сістэма забеспячэння дакладнасці геаметрычных параметраў у будаўніцтве. Правілы выканання вымярэнняў. Элементы заводскага вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	372.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу

	373.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33695-2015 «Калодкі тармазныя чыгунныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	374.  
	
	ДАСТ 27809-95 «Чыгун і сталь. Метады спектраграфічнага аналізу»
	

	375.  
	
	ДАСТ 27611-88 «Чыгун. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	376.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	377.  
	
	ДАСТ 9012-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	378.  
	
	ДАСТ 27208-87 «Адліўкі з чыгуну. Метады механічных выпрабаванняў»
	

	379.  
	
	ДАСТ 3443-87 «Адліўкі з чыгуну з рознай формай графіту. Метады вызначэння структуры»
	

	Кампрэсары для чыгуначнага рухомага саставу

	380.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 10393-2014 «Кампрэсары, агрэгаты кампрэсарныя з электрычным прывадам і ўстаноўкі кампрэсарныя з электрычным прывадам для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	381.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р ІСО 3744-2013 «Акустыка. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці і гукавой энергіі крыніц шуму па гукавым ціску. Тэхнічны метад у істотна свабодным гукавым полі над гукаадбівальнай плоскасцю»
	прымяняецца да 31.12.2030

	382.  
	
	Раздзел 2 
ДАСТ 20073-81 «Кампрэсары паветраныя поршневыя стацыянарныя агульнага прызначэння. Правілы прыёмкі і метады выпрабаванняў»
	

	383.  
	
	ДАСТ Р ІСО 3744-2013 «Акустыка. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці і гукавой энергіі крыніц шуму па гукавым ціску. Тэхнічны метад у істотна свабодным гукавым полі над гукаадбівальнай плоскасцю»
	прымяняецца да 31.12.2030

	384.  
	
	Раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	385.  
	
	ДАСТ Р ІСО 3746-2013 «Акустыка. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці і гукавой энергіі крыніц шуму па гукавым ціску. Арыенціровачны метад з выкарыстаннем вымяральнай паверхні над гукаадбівальнай плоскасцю»
	прымяняецца да 31.12.2030

	386.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	387.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	388.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	389.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	390.  
	
	ДАСТ 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	391.  
	
	ДАСТ 31275-2002 «Шум машын. Вызначэнне ўзроўняў гукавой магутнасці крыніц шуму па гукавым ціску. Тэхнічны метад у істотна свабодным гукавым полі над гукаадбівальнай плоскасцю»
	

	392.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	393.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	Кантактары электрапнеўматычныя і электрамагнітныя высакавольтныя

	394.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	395.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	396.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	397.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	398.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	399.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	400.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	401.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В.
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	402.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	403.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	404.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	405.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	406.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	407.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	408.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	409.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	410.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	411.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	412.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	413.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	414.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	415.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	416.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	417.  
	
	Раздзел 2 ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	418.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52082 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 6-220 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Корпус аўтасчэпкі

	419.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	420.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	421.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	422.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	423.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	424.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	Крэслы машыністаў для чыгуначнага рухомага саставу

	425.  
	падпункты «в», «н» і «р» пункта 13, пункты 15, 63, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33330-2015 «Крэсла машыніста (аператара) чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	426.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	427.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	428.  
	
	ДАСТ 12.1.044-89 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	

	429.  
	
	ДАСТ 12.1.044-2018 «Сістэма стандартаў бяспекі працы (ССБП). Пажаравыбуханебяспечнасць рэчываў і матэрыялаў. Наменклатура паказчыкаў і метады іх вызначэння»
	

	430.  
	
	ДАСТ 31248-2004 (ІСО 10056:2001) «Вібрацыя. Вымярэнне і аналіз агульнай вібрацыі, якая ўздзейнічае на пасажыраў і брыгаду рэйкавага транспартнага сродку»
	

	431.  
	
	Раздзел 4 
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	432.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Крэслы пасажырскія і канапы маторвагоннага рухомага саставу

	433.  
	падпункты «в», «н» і «р» пункта 13, пункты 15, 63, 82, 89, 91 і 94 раздзела V

	Раздзел 7
ДАСТ 34013-2016 «Крэсла пасажырскае маторвагоннага рухомага саставу і пасажырскіх вагонаў лакаматыўнай цягі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Механізм клешчавы дыскавага тормаза

	434.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	435.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	436.  
	
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	437.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	438.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	439.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	440.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Накладкі дыскавага тормаза

	441.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	442.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	Восі чыставыя для чыгуначнага рухомага саставу

	443.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	444.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	445.  
	
	Раздзел 3
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	446.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 4728-2010 «Загатоўкі восевыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	447.  
	
	ДАСТ 1497-84 «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	448.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	449.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	450.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	451.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	452.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	453.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	454.  
	
	ДАСТ 21120-75 «Пруткі і загатоўкі круглага і прамавугольнага сячэння. Метады ультрагукавой дэфектаскапіі»
	

	455.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	456.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	457.  
	
	ДАСТ 1778-2022 «Металапрадукцыя са сталяў і сплаваў. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	

	458.  
	
	ДАСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны мікраструктуры»
	

	459.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	460.  
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	

	461.  
	
	ДАСТ 31373-2008 «Колавыя пары лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу. Разлікі і выпрабаванні на трываласць»
	

	462.  
	
	ДАСТ 2999-75 (СТ СЭУ 470-77) «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	

	Восі чарнавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	463.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 92 і 94 раздзела V
	Раздзел 3
ДАСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рэйкавы транспарт. Колавыя пары і цялежкі. Восі. Патрабаванні да вырабу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	464.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 4728-2010 «Загатоўкі восевыя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	465.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	466.  
	
	ДАСТ 1497-84 «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	467.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	468.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	469.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33200-2014 «Восі колавых пар чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	470.  
	
	ДАСТ Р 55724-2013 «Кантроль неразбуральны. Злучэнні зварныя. Метады ўльтрагукавыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	471.  
	
	ДАСТ 1778-2022 Металапрадукцыя са сталяў і сплаваў. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў
	

	472.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	473.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	474.  
	
	ДАСТ 21120-75 «Пруткі і загатоўкі круглага і прамавугольнага сячэння. Метады ультрагукавой дэфектаскапіі»
	

	475.  
	
	ДАСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны мікраструктуры»
	

	476.  
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	

	477.  
	
	ДАСТ 31373-2008 «Колавыя пары лакаматываў і маторвагоннага рухомага саставу. Разлікі і выпрабаванні на трываласць»
	

	478.  
	
	ДАСТ 2999-75 (СТ СЭУ 470-77) «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	

	Пярэдні і задні ўпоры аўтасчэпкі

	479.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	480.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	481.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	482.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	483.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	484.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	485.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	486.  
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	487.  
	
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	

	Пераключальнікі і адключальнікі высакавольтныя 
для чыгуначнага рухомага саставу

	488.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	489.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	490.  
	
	Раздзел 10
ДАСТ 33798.2-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	491.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадатак А і В. 
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	492.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	493.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	494.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	495.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	496.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	497.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	498.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	499.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	500.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	501.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	502.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	503.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	504.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	505.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	506.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	507.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	508.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	509.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	510.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	511.  
	
	Раздзел 2 
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	512.  
	
	Раздзелы 10 і 11, пп. 8.2.7.3, 8.1.3,. Дадаткі А і В 
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	513.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52082 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 6-220 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Паглынальны апарат

	514.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	

	515.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	516.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	517.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	518.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	519.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	520.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	Падшыпнікі качэння ролікавыя для буксаў чыгуначнага рухомага саставу

	521.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 9, Дадатак А
ДАСТ 32769-2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	522.  
	
	Раздзел 9, Дадатак А 
ДАСТ 18572-2014 «Падшыпнікі качэння. Вузлы падшыпнікавыя канічныя буксаў чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	523.  
	
	ДАСТ 9013-59 «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	524.  
	
	Раздзел 9
ДАСТ 4543-2016 «Металапрадукцыя з канструкцыйнай легіраванай сталі. Тэхнічныя ўмовы»
	

	525.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	526.  
	
	ДАСТ 27809-95 «Чыгун і сталь. Метады спектраграфічнага аналізу»
	

	527.  
	
	Раздзел 9
ДАСТ 520-2011 «Падшыпнікі качэння. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	528.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	529.  
	
	ДАСТ 6479-73 «Змазкі пластычныя. Метад вызначэння ўтрымання механічных прымесяў раскладаннем салянай кіслатой»
	

	530.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу
	

	531.  
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	

	532.  
	
	Раздзел 9, дадатак А
ДАСТ 801-2022 «Пракат з падшыпнікавай сталі. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Засцерагальнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу

	533.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	534.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-3:2001) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 5. Засцерагальнікі высакавольтныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	535.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	536.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	537.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	538.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	539.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	540.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	541.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	542.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	543.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	544.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	545.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	546.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	547.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	548.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	549.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	550.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	551.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	552.  
	
	Раздзел 2 
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя (магутнасцю большай за 5 кВт)

	553.  
	падпункты «в», «г», «о», «п» і «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	554.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	555.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	556.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	557.  
	
	ДАСТ 33787-2019 (ЕН 61373:1999) «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	558.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	559.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	560.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	561.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	562.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	563.  
	
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	

	564.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	565.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	566.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33726-2016 «Ператваральнікі статычныя няцягавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	567.  
	
	Раздзелы 4, 5, 6, 7 
ДАСТ 33323-2015 «Ператваральнікі паўправадніковыя сілавыя для чыгуначнага рухомага саставу. Характарыстыкі і метады выпрабаванняў»
	

	568.  
	
	Раздзел 5 
ДАСТ 33436.3-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	569.  
	
	Раздзелы 5, 6
ДАСТ 33436.3-2-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	570.  
	
	Раздзел 7 
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	571.  
	
	ДАСТ 24376-91 «Інвертары паўправадніковыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	572.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	573.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	Ператваральнікі электрамашынныя для чыгуначнага рухомага саставу

	574.  
	падпункты «в», «г», «о», «п» і «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8, Дадатак А (А.4)
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	575.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	576.  
	
	Раздзелы 4, 6 і 8 
ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	577.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	578.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	579.  
	
	ДАСТ 11828-86 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	

	580.  
	
	ДАСТ IEC 60034-14-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 14. Механічная вібрацыя некаторых відаў машын з вышынямі вала 56 мм і больш. Вымярэнні, ацэнка і межы жорсткасці вібрацый»
	

	581.  
	
	Раздзел 5 
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	582.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	583.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	584.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	585.  
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	

	586.  
	
	ДАСТ IEC 60034-2А-2012 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 2. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння вярчальных электрычных машын пры выпрабаваннях (выключаючы машыны для цягавых транспартных сродкаў). Вымярэнне страт каларыметрычным метадам»
	

	587.  
	
	ДАСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) «Машыны электрычныя вярчальныя. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння»
	

	Прывад магнітарэйкавага тормаза

	588.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 4
ДАСТ 30467-97 «Выканаўчыя ўстройствы і арматура тармазнога абсталявання рухомага саставу. Агульныя патрабаванні бяспекі»
	

	589.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	590.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Проціюзнае ўстройства чыгуначнага рухомага саставу

	591.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33725-2016 «Устройствы проціюзныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	592.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	593.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	594.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	595.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	596.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	597.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	598.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	599.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	600.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	601.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу

	602.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6, Дадатак Г
ДАСТ 1452-2011 «Спружыны цыліндрычныя вінтавыя цялежак і ўдарна-цягавых прыбораў рухомага саставу чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	603.  
	
	ДАСТ 32208-2013 «Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу. Метад выпрабаванняў на цыклічную даўгавечнасць»
	

	604.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	605.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	606.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	607.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	608.  
	
	ДАСТ Р 56512-2015 «Кантроль неразбуральны. Магнітапарашковы метад. Тыпавыя тэхналагічныя працэсы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	609.  
	
	ДАСТ 32208-2013 «Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу. Метад выпрабаванняў на цыклічную даўгавечнасць»
	

	610.  
	
	ДАСТ 32205-2013 «Спружыны рысорнага падвешвання чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў мікраструктуры»
	

	611.  
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	612.  
	
	ДАСТ 9013-59 (ІСО 6508-86) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	613.  
	
	ДАСТ 2999-75 (СТ СЭУ 470-77) «Металы і сплавы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Вікерса»
	

	614.  
	
	ДАСТ 1763-68 (ІСО 3887-77) «Сталь. Метады вызначэння глыбіні абезвугляроджанага слоя»
	

	Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу

	615.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	616.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	617.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	618.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	619.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	620.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	621.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	622.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	623.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	624.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	625.  
	
	Раздзел 8 
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	626.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В.
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	627.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	628.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	629.  
	
	Раздзел 10
ДАСТ 33798.2-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 2. Электратэхнічныя кампаненты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	630.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	631.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	632.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	633.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	634.  
	
	Пункты 8.8.1, 8.8.3 ДАСТ Р 52082 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 6-220 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	635.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	636.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	637.  
	
	Раздзел 2 
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Нормы нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	Рэактары для электрацягнікоў

	638.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	639.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	640.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	641.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	642.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	643.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	644.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	645.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В.
ДАСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	646.  
	
	Раздзел 2
ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	647.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 14794-79 «Рэактары токаабмежавальныя бетонныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	648.  
	
	Раздзел 8 
ДАСТ Р 52082-2003 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 3-750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	649.  
	
	Раздзелы 9 і 11 
ДАСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансфарматары цягавыя і рэактары чыгуначнага рухомага саставу. Асноўныя параметры і метады выпрабаванняў»
	

	650.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	651.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	652.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	653.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»

	

	654.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	655.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	656.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	657.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	658.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	659.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца
до 31.12.2030

	660.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	661.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	Рэзервуары паветраныя для маторвагоннага рухомага саставу

	662.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 4
ДАСТ 1561-75 «Рэзервуары паветраныя для аўтатармазоў вагонаў чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Гумакордныя абалонкі муфтаў цягавага прывада 
маторвагоннага рухомага саставу

	663.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V 
	Раздзел 6
ДАСТ 33188-2014 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	664.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33188-2024 «Муфты цягавага прывада маторвагоннага рухомага саставу. Гумакордныя абалонкі. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца
з 01.01.2025

	Рэзістары пускавыя, электрычнага тормаза, дэмпферныя

	665.  
	падпункт «ф»
пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	666.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	667.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	668.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	669.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	670.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В.
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	671.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	672.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	673.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	674.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	675.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	676.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	677.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	678.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	679.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	680.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	681.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	682.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	683.  
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	

	684.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	Рэле высакавольтныя электрамагнітныя і электронныя 
(аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя)

	685.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	686.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	687.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	688.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В.
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	

	689.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	690.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	691.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	692.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	693.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	694.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	695.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	696.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	697.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	698.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	699.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	700.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	701.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	702.  
	
	Раздзел 2 ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	703.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	704.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	705.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	706.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52082 «Ізалятары палімерныя апорныя з вонкавай устаноўкай на напружанне 6-220 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Рукавы злучальныя для тармазоў чыгуначнага рухомага саставу

	707.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 2593-2014 «Рукавы злучальныя чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	

	708.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	709.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	Шклоачышчальнікі для маторвагоннага чыгуначнага рухомага саставу

	710.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 28465-2019 «Устройствы ачысткі лабавога шкла кабіны машыніста цягавага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Счэпка (уключаючы аўтасчэпку)

	711.  
	падпункты «в» і «з» пункта 13,
пункты 15, 52, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	

	712.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 32700-2020 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю счапляльнасці»
	

	713.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	714.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	715.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	716.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	717.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне
	

	718.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	Цялежкі прычапных вагонаў маторвагоннага рухомага саставу

	719.  
	падпункты «а», «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6, Дадатак І
ДАСТ 9238-2013 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	

	720.  
	
	ДАСТ 9238-2022 «Габарыты чыгуначнага рухомага саставу і набліжэння пабудоў»
	

	721.  
	
	ДАСТ 34451-2018 «Маторвагонны рухомы састаў. Методыка дынаміка-трываласных выпрабаванняў»
	

	722.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 33796-2016 «Маторвагонны рухомы састаў. Патрабаванні да трываласці і дынамічных якасцей»
	

	723.  
	
	ДАСТ 33760-2016 «Чыгуначны рухомы састаў. Метады кантролю паказчыкаў развескі»
	

	Тыфоны для маторвагоннага рухомага саставу

	724.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 56, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33321-2015 «Чыгуначны рухомы састаў. Устройствы акустычныя сігнальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	725.  
	
	ДАСТ 9.032-74 «Адзіная сістэма аховы ад карозіі і старэння. Пакрыцці лакафарбавыя. Групы, тэхнічныя патрабаванні і абазначэнні»
	

	726.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	727.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	728.  
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	

	729.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	730.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	731.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	732.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	733.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	734.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	735.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	736.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	737.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Тармазныя краны машыніста

	738.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33724.1-2016 «Абсталяванне тармазное пнеўматычнае чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю. Частка 1. Паветраразмеркавальнікі, краны машыніста, блокі тармазныя, вырабы гумавыя ўшчыльняльныя»
	

	739.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы (ССНТ). Разлік надзейнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	740.  
	
	ДАСТ Р 27.301-2011 «Надзейнасць у тэхніцы. Кіраванне надзейнасцю. Тэхніка аналізу безадмоўнасці. Асноўныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	741.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	742.  
	
	ДАСТ 30631-99 «Агульныя патрабаванні да машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў у частцы стойкасці да механічных знешніх фактараў уздзеяння пры эксплуатацыі»
	

	743.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	744.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	745.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Цягавыя электрарухавікі для электрацягнікоў

	746.  
	падпункты «в», «г», «о», «п» і «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 8 
ДАСТ 2582-2013 «Машыны электрычныя вярчальныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	747.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	748.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	749.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	750.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	751.  
	
	ДАСТ 11828 «Машыны электрычныя вярчальныя. Агульныя метады выпрабаванняў»
	

	752.  
	
	ДАСТ IEC 60034-14-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 14. Механічная вібрацыя некаторых відаў машын з вышынямі вала 56 мм і больш. Вымярэнні, ацэнка і межы жорсткасці вібрацый»
	

	753.  
	
	Раздзел 5, дадатак А 
ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	754.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	755.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	756.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	757.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	758.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	759.  
	
	ДАСТ IEC 60034-1-2014 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 1. Намінальныя значэнні параметраў і эксплуатацыйныя характарыстыкі»
	

	760.  
	
	ДАСТ IEC 60034-2А-2012 «Машыны электрычныя вярчальныя. Частка 2. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння вярчальных электрычных машын пры выпрабаваннях (выключаючы машыны для цягавых транспартных сродкаў). Вымярэнне страт каларыметрычным метадам»
	

	761.  
	
	ДАСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) «Машыны электрычныя вярчальныя. Метады вызначэння страт і каэфіцыента карыснага дзеяння»
	

	Цягавы хамут аўтасчэпкі

	762.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V

	Раздзел 7
ДАСТ 22703-2012 «Дэталі літыя счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	763.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу
	

	764.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	765.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	766.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	767.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	768.  
	
	ДАСТ 9012-59 (ІСО 410-82,
ІСО 6506-81) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Брынэля»
	

	769.  
	
	ДАСТ 34450-2018 «Дэталі і зборачныя адзінкі счэпных і аўтасчэпных устройстваў чыгуначнага рухомага саставу. Метады выпрабаванняў»
	

	Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення электрацягнікоў

	770.  
	падпункты «р» і «ф» пункта 13,
пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 33596-2015 «Устройствы электранагравальныя для сістэм ацяплення чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	771.  
	
	Раздзелы 6, 7 
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	772.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	773.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	774.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	775.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	776.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	777.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	778.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	779.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	780.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	781.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	782.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Устройствы, комплексы і сістэмы кіравання, кантролю і бяспекі 
чыгуначнага рухомага саставу, іх праграмныя сродкі

	783.  
	падпункты «в»*, «г»* і «ф» пункта 13,
пункты 15, 21*, 29*, 30*, 31, 33*, 34*, 82*, 89, 91 і 94 раздзел V
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2015 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	784.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33435-2023 «Устройствы кіравання, кантролю і бяспекі чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	785.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	786.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	787.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	788.  
	
	ДАСТ 28203-89 «Асноўныя метады выпрабаванняў на ўздзеянне знешніх фактараў. Частка 2. Выпрабаванні. Выпрабаванні Fc і інструкцыя: Вібрацыя (сінусаідальная)»
	

	789.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	790.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	791.  
	
	ДАСТ Р 27.303-2021 (МЭК 60812:2018) «Надзейнасць у тэхніцы. Аналіз відаў і наступстваў адмоў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	792.  
	
	ДАСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент рызыкі. Метад аналізу відаў і наступстваў адмоў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	793.  
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 7. Метады і сродкі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	794.  
	
	ДАСТ 27.301-95 «Надзейнасць у тэхніцы. Кіраванне надзейнасцю. Тэхніка аналізу безадмоўнасці. Асноўныя палажэнні»
	

	795.  
	
	ДАСТ Р 27.301-2011 «Надзейнасць у тэхніцы. Кіраванне надзейнасцю. Тэхніка аналізу безадмоўнасці. Асноўныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	796.  
	
	ДАСТ 27.402-95 «Планы выпрабаванняў для кантролю сярэдняй напрацоўкі да адмовы (на адмову). Частка 1. Экспаненцыяльнае размеркаванне»
	

	797.  
	
	ДАСТ Р 27.403-2009 «Надзейнасць у тэхніцы. Планы выпрабаванняў для кантролю імавернасці безадмоўнай работы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	798.  
	
	ДАСТ 30804.4.11-2013 «Сумяшчальнасць тэхнічная сродкаў электрамагнітная. Устойлівасць да правалаў, кароткачасовых перапынкаў і змяненняў напружання электрасілкавання. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	799.  
	
	Раздзелы 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030


	800.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	801.  
	
	Раздзелы 4, 5
ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030


	802.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	803.  
	
	ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	804.  
	
	ДАСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-1. Чыгуначны рухомы састаў. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	805.  
	
	ДАСТ Р ІСО/МЭК 9126-93 «Інфармацыйная тэхналогія (ІТ). Ацэнка праграмнай прадукцыі. Характарыстыкі якасці і інструкцыя па іх прымяненні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	806.  
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 1. Агульныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	807.  
	
	ДАСТ Р МЭК 61508-5-2012 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 5. Рэкамендацыі па прымяненні метадаў вызначэння ўзроўняў паўнаты бяспекі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	808.  
	
	ДАСТ 34673.3-2022 «Цягавы рухомы састаў чыгуначны. Частка 3. Метады кантролю выканання функцый устройствамі, якія забяспечваюць бяспеку руху»
	прымяняецца з 01.01.2025

	809.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	810.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	811.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	812.  
	
	Раздзелы 5 і 6, дадатак ДА
ДАСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 3-2. Чыгуначны рухомы састаў. Апаратура і абсталяванне. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	813.  
	
	ДАСТ 28195-99 «Ацэнка якасці праграмных сродкаў. Агульныя палажэнні»
	

	814.  
	
	КД «Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Частка 1. Праграмнае забеспячэнне сродкаў аховы інфармацыі. Класіфікацыя паводле ўзроўню кантролю адсутнасці недэклараваных магчымасцей»
	

	815.  
	
	КД «Канцэпцыя аховы сродкаў вылічальнай тэхнікі і аўтаматызаваных сістэм ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі»
	

	816.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 34745-2021 «Сістэмы перадачы даных для сістэм кіравання і забеспячэння бяспекі руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	817.  
	
	Дадаткі A і D 
ДАСТ Р МЭК 62279-2016 «Чыгункі. Сістэмы сувязі, сігналізацыі і апрацоўкі даных. Праграмнае забеспячэнне сістэм кіравання і аховы на чыгунках»
	прымяняецца да 31.12.2030

	818.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	Устройства аўтаматычнага рэгулявання тармазной сілы 
ў залежнасці ад загрузкі (аўтарэжым)

	819.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33223-2015 «Тармазныя сістэмы чыгуначнага рухомага саставу. Устройствы аўтаматычнага рэгулявання ціску ў сілавым пнеўматычным органе. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	820.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	821.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	822.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	823.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	824.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Цэнтры колавыя катаныя дыскавыя для чыгуначнага рухомага саставу

	825.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ Р 55498-2013 «Цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	826.  
	
	ДАСТ 32773-2014 «Суцэльнакатаныя колы, бандажы і цэнтры колавыя катаныя для чыгуначнага рухомага саставу. Шкалы эталонаў макраструктур»
	

	827.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	828.  
	
	ДАСТ 17745-90 «Сталі і сплавы. Метады вызначэння газаў»
	

	829.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	830.  
	
	ДАСТ 22536.0-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Агульныя патрабаванні да метадаў аналізу»
	

	831.  
	
	ДАСТ 22536.1-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння агульнага вугляроду і графіту»
	

	832.  
	
	ДАСТ 22536.2-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння серы»
	

	833.  
	
	ДАСТ 22536.3-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння фосфару»
	

	834.  
	
	ДАСТ 22536.4-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння крэмнію»
	

	835.  
	
	ДАСТ 22536.5-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння марганцу»
	

	836.  
	
	ДАСТ 22536.7-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння хрому»
	

	837.  
	
	ДАСТ 22536.8-87 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння медзі»
	

	838.  
	
	ДАСТ 22536.9-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння нікелю»
	

	839.  
	
	ДАСТ 22536.12-88 «Сталь вугляродзістая і чыгун нелегіраваны. Метады вызначэння ванадыю»
	

	840.  
	
	ДАСТ 28033-89 «Сталь. Метад рэнтгенафлюарэсцэнтнага аналізу»
	

	841.  
	
	ДАСТ 1778-2022 «Металапрадукцыя са сталяў і сплаваў. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	

	842.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	843.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	844.  
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	

	845.  
	
	ДАСТ 10243-75 «Сталь. Метады выпрабаванняў і ацэнкі макраструктуры»
	

	Цэнтры колавыя літыя для чыгуначнага рухомага саставу (адліўкі)

	846.  
	падпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 4491-2016 «Цэнтры колавыя літыя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	847.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	848.  
	
	ДАСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) «Чыгун, сталь і сплавы. Метад адбору проб для вызначэння хімічнага саставу»
	

	849.  
	
	ДАСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метад атамна-эмісійнага спектральнага аналізу»
	прымяняецца да 31.12.2030

	850.  
	
	ДАСТ 18895-97 «Сталь. Метад фотаэлектрычнага спектральнага аналізу»
	

	851.  
	
	ДАСТ 5639-82 «Сталі і сплавы. Метады выяўлення і вызначэння велічыні зерня»
	

	852.  
	
	ДАСТ Р 56512-2015 «Кантроль неразбуральны. Магнітапарашковы метад. Тыпавыя тэхналагічныя працэсы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	853.  
	
	ДАСТ 11018-2011 «Колавыя пары цягавага рухомага саставу чыгунак з каляёй 1520 мм. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	854.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	855.  
	
	ДАСТ 1778-2022 «Металапрадукцыя са сталяў і сплаваў. Металаграфічныя метады вызначэння неметалічных уключэнняў»
	

	856.  
	
	ДАСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны мікраструктуры»
	

	857.  
	
	ДАСТ 6996-66 «Зварныя злучэнні. Метады вызначэння механічных уласцівасцей»
	

	Цыліндры тармазныя для чыгуначнага рухомага саставу

	858.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 31402-2013 «Цыліндры тармазныя чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Электраабсталяванне нізкавольтнае для чыгуначнага рухомага саставу: 
кантролеры нізкавольтныя; выключальнікі аўтаматычныя; рэле электрамагнітныя 
і электронныя (аховы, прамежкавыя, часу і дыферэнцыяльныя))

	859.  
	падпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	860.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	861.  
	
	ДАСТ 33263-2015 «Раз’яднальнікі, каротказамыкальнікі, аддзяляльнікі, зазямляльнікі высакавольтныя для чыгуначнага рухомага саставу. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	862.  
	
	ДАСТ 33264-2015 «Рэзістары пускавыя электрычнага тормаза дэмпферныя для чыгуначнага рухомага саставу. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	863.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	864.  
	
	ДАСТ 2933-93 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	865.  
	
	Раздзелы 10, 11. Дадаткі А і В.
ДАСТ 33798.1-2016 «Электраабсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Частка 1. Агульныя ўмовы эксплуатацыі і тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	866.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	867.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	868.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	869.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	870.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	871.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	872.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	873.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	874.  
	
	ДАСТ 33787-2019 «Абсталяванне чыгуначнага рухомага саставу. Выпрабаванні на ўдар і вібрацыю»
	

	875.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	876.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	877.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	II. Складнікі падсістэм інфраструктуры 
высакахуткаснага чыгуначнага транспарту

	878.  
	раздзел V
	ДАСТ 33436.2-2016 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 2. Электрамагнітныя перашкоды ад чыгуначных сістэм у цэлым у знешняе навакольнае асяроддзе. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	

	Аўтаматызаваныя сістэмы аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, 
звязанымі з забеспячэннем бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	879.  
	пункт 15, падпункты «а» – «е» пункта 86, пункт 94 раздзела V

	раздзел 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030


	880.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	881.  
	
	ДАСТ IEC 61439-1-2013 «Устройствы камплектныя нізкавольтныя размеркавання і кіравання. Частка 1. Агульныя патрабаванні»
	

	882.  
	
	раздзел 5, дадатак Б
ДАСТ 33436.4-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабавання»
	

	883.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	884.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	885.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	886.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	887.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	888.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	889.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	890.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33894-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	891.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	892.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	Апаратура тэлемеханікі чыгуначных устройстваў электразабеспячэння

	893.  
	пункты 15, 22, падпункт «ж» пункта 85, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	894.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	895.  
	
	ДАСТ 12997-84 «Вырабы ДСП. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	896.  
	
	ДАСТ Р 52931-2008 «Прыборы кантролю і рэгулявання тэхналагічных працэсаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	897.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі»
	

	898.  
	
	дадатак Б
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	899.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	900.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	901.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	902.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	Арміраваныя бетонныя стойкі для апор кантактнай сеткі 
электрыфікаваных чыгунак

	903.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, падпункты «б» і «в» пункта 85,
пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Балты для рэйкавых стыкаў

	904.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7 
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	905.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	906.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 V
	Раздзел 7
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Брусы жалезабетонныя для стрэлачных пераводаў для чыгунак з каляёй 1520 мм

	907.  
	падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84,
пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі перанапружанняў 
для чыгуначных устройстваў электразабеспячэння

	908.  
	пункты 15, 22, падпункты «а» – «г» пункта 85, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	909.  
	
	Раздзел 8 
ДАСТ Р 52725-2021 Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для электраўстановак пераменнага току напружаннем ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	прымяняецца да 31.12.2030

	910.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальныя напружанні ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	911.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	912.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	913.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	914.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	915.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	916.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	917.  
	
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52725-2021 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для электраўстановак пераменнага току напружаннем ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	918.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	919.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	920.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	921.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	922.  
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	

	923.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	924.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	925.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	926.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	927.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў

	928.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	929.  
	
	ДАСТ ISO 6157-2-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 2. Гайкі»
	

	930.  
	
	ДАСТ ISO 898-2-2015 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 2. Гайкі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	

	Гайкі для закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	931.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	932.  
	
	ДАСТ ISO 6157-2-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 2. Гайкі»
	

	933.  
	
	ДАСТ ISO 898-2-2015 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 2. Гайкі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	

	Гайкі для клемных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	934.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7 ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	935.  
	
	ДАСТ ISO 6157-2-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 2. Гайкі»
	

	936.  
	
	ДАСТ ISO 898-2-2015 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 2. Гайкі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	

	Гарнітуры, знешнія замыкальнікі чыгуначных стрэлачных пераводаў

	937.  
	пункт 15, падпункты «а» і «е» пункта 86, пункты 89, 91, 94 і 95 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 33721-2016 «Гарнітуры электрапрывадаў, знешнія замыкальнікі для стрэлачных пераводаў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	938.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	939.  
	
	Раздзел 7 ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	940.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	Генератары, прыёмнікі, фільтры, узмацняльнікі для танальных рэйкавых ланцугоў

	941.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 21, 22, падпункты «д» і «е» пункта 86, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзелы 7 ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	
прымяняецца да 31.12.2030


	942.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	943.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	944.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	945.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	946.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	947.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	948.  
	
	дадатак А і Б ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	949.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	9491.
	
	ДАСТ 33436.4-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабавання»
	

	Датчыкі сістэмы лічэння восей і датчыкі кантролю ўчасткаў пуці

	950.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 21, падпункты «д» і «е» пункта 86,
пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5 ДАСТ 33890-2016 «Сістэма лічэння восей. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	951.  
	
	Раздзел 5 ДАСТ 32783-2014 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	952.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	953.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	954.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	955.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	956.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	957.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	958.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	Дэшыфратары і блокі дэшыфратараў лікавай кодавай аўтаблакіроўкі

	959.  
	пункты 15, 22, 86, 89 і 91 раздзела V
	Раздзелы 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030


	960.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	961.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 33064-2014 «Дэшыфратары лікавай кодавай аўтаматычнай блакіроўкі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	962.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	963.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	964.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	965.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	966.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	967.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	968.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Дыёдныя зазямляльнікі ўстройстваў кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	969.  
	пункты 15, 22, падпункт «б» пункта 85, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 9
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	970.  
	
	Раздзелы 6, 7 
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	971.  
	
	ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	

	972.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	973.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	974.  
	
	Раздзел 6 
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	975.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	976.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	977.  
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	978.  
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	

	979.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	980.  
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	

	981.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	982.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	983.  
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	

	984.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	985.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	986.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	987.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Ізалятары для кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	988.  
	пункты 15, 22, падпункты «б» – «г» пункта 85, пункты 89 і 91 раздзела V

	Раздзел 7
ДАСТ 30284-2017 «Ізалятары для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	989.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	990.  
	
	Раздзел 4 
ДАСТ 6490-2017 «Ізалятары лінейныя падвесныя талерчатыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	991.  
	
	ДАСТ 26196-84 «Ізалятары. Метад вымярэння індустрыяльных радыёперашкод»
	

	992.  
	
	Раздзел 5 
ДАСТ 28856-90 «Ізалятары лінейныя падвесныя стрыжнёвыя палімерныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	993.  
	
	ДАСТ 26093-84 «Ізалятары керамічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	994.  
	
	ДАСТ 34205-2017 «Ізалятары секцыйныя для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	995.  
	
	ДАСТ 10390-2015 «Электраабсталяванне на напружанне звыш 3 кВ. Метады выпрабаванняў знешняй ізаляцыі ў забруджаным стане»
	

	Клема раздзельнага і нераздзельнага рэйкавага змацавання

	996.  
	пункт 12, падпункты «в» і «с» пункта 13, пункты 15, 22, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7 
ДАСТ 22343-2014 «Клемы раздзельнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	997.  
	
	ДАСТ 30415-96 «Сталь. Неразбуральны кантроль механічных уласцівасцей і мікраструктуры металапрадукцыі магнітным метадам»
	

	998.  
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	

	Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек

	999.  
	пункт 12, падпункты «в» і «г» пункта 13, пункты 15, 22, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6
ДАСТ 33186-2014 «Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1000.  
	
	ДАСТ 9013-59 (ІСО 6508-86) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	1001.  
	
	ДАСТ 1763-68 (ІСО 3887-77) «Сталь. Метады вызначэння глыбіні абезвугляроджанага слоя»
	

	Камплекты святлафільтраў-лінзаў і лінзаў, камплекты лінзавыя з лямпатрымальнікам для лінзавых святлафораў чыгуначнага транспарту

	1002.  
	пункты 15, 22, 86, 89, 91, 94 і 95 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1003.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	1004.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Крыжавіны стрэлачных пераводаў

	1005.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15,
падпункты «а» і «б» пункта 84,
пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1006.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 7370-2015 «Крыжавіны чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Металічныя стойкі для апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	1007.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, падпункты «б» і «в» пункта 85,
пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек

	1008.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	Прымяняецца да 30.06.2025

	1009.  
	
	раздзел 5
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	Прымяняецца з 01.01.2025

	Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй

	1010.  
	пункт 12, падпункты «в» і «с» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 6, 7
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Вастракі стрэлачных пераводаў розных тыпаў і марак

	1011.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84,
пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1012.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Падкладкі раздзельнага змацавання чыгуначнага пуці

	1013.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункты 12, 15, 89, 91 і 94, падпункт «а» пункта 84 раздзела V
	Раздзел 6, 7
ДАСТ 16277-2016 «Падкладкі раздзельнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Паўшпалы жалезабетонныя

	1014.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84,
пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для чыгуначнай кантактнай сеткі

	1015.  
	падпункты «в», «с» пункта 13, пункты 12 і 15, падпункт «в» пункта 85 раздзела V, пункты 89 і 91
	ДАСТ 7229-76 «Кабелі, правады і шнуры. Метад вызначэння электрычнага супраціўлення токаправодных жыл і праваднікоў»
	

	1016.  
	
	ДАСТ 1579-93 (ІСО 7801-84) «Дрот. Метад выпрабавання на перагіб»
	

	1017.  
	
	ДАСТ 1545-80 «Дрот. Метад выпрабавання на скручванне»
	

	1018.  
	
	раздзел 7
ДАСТ Р 55647-2018 «Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для электрыфікаваных чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Праграмныя сродкі чыгуначнага транспарту для аўтаматызаваных сістэм 
аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, звязанымі з забеспячэннем 
бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	1019.  
	пункты 15, 17 і 22, падпункты «а» і «ж» пункта 86, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзелы 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030


	1020.  
	
	ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1021.  
	
	раздзел 5
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1022.  
	
	раздзел 5
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1023.  
	
	раздзел 5
ДАСТ 33894-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1024.  
	
	раздзел 5
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1025.  
	
	раздзел 5
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1026.  
	
	пункт 5.3, дадатак А 
ДАСТ Р ІСО/МЭК 9126-93 «Інфармацыйная тэхналогія. Ацэнка праграмнай прадукцыі. Характарыстыкі якасці і інструкцыя па іх прымяненні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1027.  
	
	ДАСТ 28195-99 «Ацэнка якасці праграмных сродкаў. Агульныя палажэнні»
	

	1028.  
	
	КД «Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Частка 1. Праграмнае забеспячэнне сродкаў аховы інфармацыі. Класіфікацыя паводле ўзроўню кантролю адсутнасці недэклараваных магчымасцей»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1029.  
	
	КД «Канцэпцыя аховы сродкаў вылічальнай тэхнікі і аўтаматызаваных сістэм ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1030.  
	
	Раздзел 5
ДАСТ 34745-2021 «Сістэмы перадачы даных для сістэм кіравання і забеспячэння бяспекі руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1031.  
	
	Дадаткі A і D
ДАСТ Р МЭК 62279 -2016 Чыгункі. Сістэмы сувязі, сігналізацыі і апрацоўкі даных. Праграмнае забеспячэнне сістэм кіравання і аховы на чыгунках
	прымяняецца да 31.12.2030

	1032.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Пракладкі рэйкавага змацавання

	1033.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, падпункт «а» пункта 84, пункты 91, 94 і 95 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 34078-2017 «Пракладкі рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1034.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек

	1035.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 32409-2013 «Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Раз’яднальнікі для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння 
электрыфікаваных чыгунак

	1036.  
	пункты 15, 22, падпункты «б» і «г» пункта 85, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1037.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	1038.  
	
	ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	1039.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1040.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1041.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	1042.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	1043.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	1044.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1045.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	1046.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	1047.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1048.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1049.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1050.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1051.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	Раз’яднальнікі чыгуначнай кантактнай сеткі

	1052.  
	пункты 15, 22, падпункты «б» і «г» пункта 85, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1053.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	1054.  
	
	ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	1055.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1056.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1057.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	1058.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	1059.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	1060.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1061.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	1062.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	1063.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1064.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1065.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1066.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1067.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	Рэактары для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння
электрыфікаваных чыгунак

	1068.  
	пункты 15, 22, падпункты «б» – «г» пункта 85, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 8
ДАСТ 32676-2014 «Рэактары для цягавых падстанцый чыгункі згладжвальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1069.  
	
	ДАСТ 14794-79 «Рэактары токаабмежавальныя бетонныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1070.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	1071.  
	
	ДАСТ 22756-77 «Трансфарматары (сілавыя і напружання) і рэактары. Метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	1072.  
	
	ДАСТ 20243-74 «Трансфарматары сілавыя. Метады выпрабаванняў на стойкасць пры кароткім замыканні»
	

	1073.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1074.  
	
	ДАСТ ISO 9612-2016 «Акустыка. Вымярэнні шуму для ацэнкі яго ўздзеяння на чалавека. Метад вымярэнняў на працоўных месцах»
	

	1075.  
	
	ДАСТ 23941-2002 «Шум машын. Метады вызначэння шумавых характарыстык. Агульныя патрабаванні»
	

	1076.  
	
	ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне звыш 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	

	1077.  
	
	ДАСТ 3484.1-88 (СТ СЭУ 1070-78) «Трансфарматары сілавыя. Метады электрамагнітных выпрабаванняў»
	

	1078.  
	
	ДАСТ 3484.2-88
«Трансфарматары сілавыя. Выпрабаванні на нагрэў»
	

	1079.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	1080.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	1081.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	1082.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1083.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	1084.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	1085.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Рэле электрамагнітныя бяспечныя, у тым ліку электронныя, 
для сістэм чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі, рэлейныя блокі

	1086.  
	пункты 15, 22, 86, 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1087.  
	
	Раздзел 4
ДАСТ 5.197-72 «Рэле электрамагнітныя тыпаў НМШ1. НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНМШ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Патрабаванні да якасці атэставанай прадукцыі»
	

	1088.  
	
	Раздзел 4
ДАСТ 16121-86 «Рэле слабатокавыя электрамагнітныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1089.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1090.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1091.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1092.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Рэйкавае змацаванне

	1093.  
	падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункт 91 раздзела V
	Раздзел 5 
ДАСТ 32698-2014 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1094.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1095.  
	
	раздзел 7
ДАСТ Р 59428-2021 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя

	1096.  
	падпункты «в», «г», пункта 13, пункты 12, 15, 89 і 91, падпункт «а» пункта 84
раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ Р 55497-2013 «Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	Рэйкі чыгуначныя вастраковыя

	1097.  
	падпункты «в», «г», пункта 13, пункты 12, 15, 89 і 91, падпункт «а» пункта 84
раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ Р 55820-2013 Рэйкі вастраковыя чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	1098.  
	
	ДАСТ 9960-85 «Рэйкі вастраковыя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Рэйкі чыгуначныя шырокай каляі

	1099.  
	падпункты «в» і «г», пункта 13, пункты 12, 15, 89 і 91, падпункт «а» пункта 84
раздзела V

	Раздзел 7 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1100.  
	
	Раздзел 7 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1101.  
	
	ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы
	

	Рыгелі цвёрдых папярочак устройстваў падвескі кантактнай сеткі 
электрыфікаваных чыгунак

	1102.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, падпункты «б» і «в» пункта 85,
пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33797-2016 «Рыгелі цвёрдых папярочак для кантактнай сеткі чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Святлодыёдныя святлоаптычныя сістэмы для чыгуначнай святлафорнай і пераезнай сігналізацыі

	1103.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, падпункты «а» і «д» пункта 86,
пункты 89, 91, 94 і 95 раздзела V
	Раздзел 14
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1104.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1105.  
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1106.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	1107.  
	
	ДАСТ 23198-2021 «Крыніцы святла электрычныя. Метады вымярэнняў спектральных і колеравых характарыстык»
	

	1108.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1109.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1110.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Святлафільтры, лінзы, святлафільтры-лінзы, рассейвальнікі 
і адхіляльныя ўстаўкі для сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту

	1111.  
	пункты 15, 22, 86, 89, 91, 94 і 95 раздзела V
	Раздзел 8 
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1112.  
	
	Раздзелы 6, 7 
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	1113.  
	
	ДАСТ 11946-78 «Лінзы і камплекты лінзаў сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Метады вымярэння сілы святла і фокуснай адлегласці»
	

	1114.  
	
	ДАСТ 23198-2021 «Крыніцы святла электрычныя. Метады вымярэнняў спектральных і колеравых характарыстык»
	

	1115.  
	
	ДАСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) «Асноўныя метады выпрабаванняў на ўздзеянне знешніх фактараў. Частка 2. Выпрабаванні. Выпрабаванне N: Змена тэмпературы»
	

	1116.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	1117.  
	
	ДАСТ Р 51370-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванне на ўздзеянне сонечнага выпрамянення»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1118.  
	
	ДАСТ 30630.2.7-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванне на ўздзеянне пылу»
	

	1119.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Статычныя ператваральнікі для ўстройстваў электразабеспячэння 
электрыфікаваных чыгунак

	1120.  
	пункты 15, 22, падпункты «а», «б», «г»
і «е» пункта 85, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 32792-2014 «Ператваральнікі статычныя для чыгуначнай цягавай сеткі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1121.  
	
	Раздзелы 6, 7 
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	1122.  
	
	ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	

	1123.  
	
	ДАСТ 14694-76 «Устройствы камплектныя размеркавальныя ў металічнай абалонцы на напружанне да 10 кВ. Метады выпрабаванняў»
	

	1124.  
	
	ДАСТ ISO 9612-2016 «Акустыка. Вымярэнні шуму для ацэнкі яго ўздзеяння на чалавека. Метад вымярэнняў на працоўных месцах»
	

	1125.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1126.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1127.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1128.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	Стрэлачныя пераводы, рамкамплекты (паўстрэлкі), 
глухія перасячэнні чыгуначных пуцей

	1129.  
	падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункты «а», «б», «е» і «н» пункта 84, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1130.  
	
	Раздзел 7
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Стрэлачныя электрамеханічныя прывады

	1131.  
	пункты 15, 22, падпункты «д» і«е» пункта 86, пункты 89, 91 і 95 раздзела V
	Раздзелы 7
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030


	1132.  
	
	Раздзел 4
ДАСТ 32685-2014 «Прывады стрэлачныя электрамеханічныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	1133.  
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	1134.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	1135.  
	
	дадатак Б
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1136.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек

	1137.  
	пункты 12, 15, 22, падпункт «а»
пункта 84, пункты 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	Пругкія спружынныя элементы пуцявыя (двухвітковыя шайбы, 
талерчатыя спружыны, клемы)

	1138.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзелы 6, 7
ДАСТ 21797-2014 «Шайбы спружынныя двухвітковыя для чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1139.  
	
	Раздзелы 5, 6 і 7
ДАСТ 33187-2014 «Спружыны талерчатыя для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	1140.  
	
	ДАСТ 9013-59 (ІСО 6508-86) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	

	Устройствы аховы станцый стыкавання электрыфікаваных чыгунак

	1141.  
	пункты 15, 22, 85, 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 9
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1142.  
	
	раздзел 6
ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальныя напружанні ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	1143.  
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	

	1144.  
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	

	1145.  
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	

	1146.  
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	

	1147.  
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1148.  
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	

	1149.  
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	

	1150.  
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1151.  
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1152.  
	
	Раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	1153.  
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	

	1154.  
	
	ДАСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	

	Фундаменты апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	1155.  
	падпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, падпункты «б» і «в» пункта 85,
пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 5
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Шпалы жалезабетонныя для чыгунак з каляёй 1520 мм

	1156.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Шрубы пуцявыя

	1157.  
	пункт 12, падпункт «в» пункта 13,
пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 і 94 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	Шчэбень для баласнага слоя чыгунак з прыроднага каменю

	1158.  
	падпункт «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 84, пункт 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 7392-2014 «Шчэбень са шчыльных горных парод для баласнага слоя чыгункі. Тэхнічныя ўмовы»
	

	Элементы змацаванняў чыгуначных стрэлачных пераводаў

	1159.  
	падпункт «в»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 84, пункты 89 і 91 раздзела V
	Раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	



* - метад прымяняецца да абсталявання, калі яно ўстаноўлена на чыгуначным рухомым саставе

_____________
ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 16 ліпеня 2024 г. № 81       


ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, у выніку прымянення якіх на добраахвотнай аснове забяспечваецца выкананне патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР ТС 003/2011)

	№
п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту
	Заўвага

	1
	2
	3
	4

	1. 1. Аўтаматызаваныя сістэмы аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, звязанымі з забеспячэннем бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	1.  
	пункт 15, падпункты «а» – «ж» пункта 29 раздзела V
	пункты 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1*, 4.7.2*, 4.8
і 4.11.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	2.  
	
	раздзел 4
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	

	3.  
	
	раздзел 4
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	4.  
	
	раздзел 4
ДАСТ 33894-2016 «Сістэма чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	5.  
	
	раздзел 4
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	6.  
	
	раздзел 4
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	2. Апаратура тэлемеханікі чыгуначных устройстваў электразабеспячэння

	7.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.7.1* – 5.1.7.3* і 5.1.7.5
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	8.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	9.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	10.  
	падпункт «ж» 
пункта 28 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7.1* – 5.1.7.4*, 5.1.7.6, 5.1.7.7 і 5.1.11.3
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	11.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.3.1
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	12.  
	пункт 33 раздзела V
	пункт 5.3.1
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	3. Арміраваныя бетонныя стойкі для апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	13.  
	падпункт «б»
пункта 13, падпункты «б», «в» пункта 28, пункт 15 раздзела V
	пункты 5.2.1.1, 5.2.1.24, 5.2.1.26 і 5.2.2, 
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	14.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	15.  
	
	або
пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	16.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 5.2.4.1 і 5.2.4.3
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	4. Балты для рэйкавых стыкаў

	17.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а» пункта 27 раздзела V
	пункты 4.1 і 5.1.1 – 5.1.5
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	18.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	табліца 2 пункта 5.1.3
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	5. Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	19.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а» пункта 27 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2 і 5.1.1 – 5.1.7
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	20.  
	падпункт «б» пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.4 і 5.1.8
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	6. Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	21.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.1, 4.2 і 5.1.1 – 5.1.4
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	22.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.1.5
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	23.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	7. Брусы драўляныя для стрэлачных пераводаў шырокай каляі, 
прамочаныя ахоўнымі сродкамі

	24.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V
	пункты 1.1, 1.4, 1.9 і 1.16
ДАСТ 20022.5-93 «Ахова драўніны. Аўтаклаўнае прамочванне масляністымі ахоўнымі сродкамі»
	

	25.  
	
	пункт 5.2.3, 5.4.1-5.4.5 і 5.5
ДАСТ 8816-2014 «Брусы драўляныя для стрэлачных пераводаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	8. Брусы жалезабетонныя для стрэлачных пераводаў 
для чыгунак з каляёй 1520 мм

	26.  
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 
	Пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.1.3 – 5.1.7, 5.1.10, раздзел 11
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	27.  
	пункты 32 і 33 раздзела V 
	пункт 5.3
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	9. Брусы маставыя драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй, 
прамочаныя ахоўнымі сродкамі

	28.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V 
	пункты 1.1, 1.4, 1.9 і 1.16
ДАСТ 20022.5-93 «Ахова драўніны. Аўтаклаўнае прамочванне масляністымі ахоўнымі сродкамі»
	

	29.  
	
	пункты 5.2.3 і 5.4.1 – 5.4.5
ДАСТ 28450-2014 «Брусы маставыя драўляныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	10. Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі перанапружанняў для чыгуначных прылад электразабеспячэння

	30.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты, 5.1.3 (у частцы напружання, якое застаецца), 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2* – 5.3.4* і 5.4.5 – 5.4.8
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	31.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 8.6
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	32.  
	падпункты «а» – «в» пункта 28 раздзела V
	пункты, 5.1.3 (у частцы напружання, якое застаецца), 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2* – 5.3.4*
і 5.4.5 – 5.4.8 
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	33.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 5.7.1 і 5.7.2
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	11. Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў

	34.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а» пункта 27 раздзела V
	раздзел 4, пункты 5.1.1 – 5.1.6
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	35.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.1
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	36.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	12. Гайкі для закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	37.  
	пункты 12, падпункт «б» пункта 13, 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.2 і 5.1.1 – 5.1.7
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	38.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	13. Гайкі для клемных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	39.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.2, 5.1.1 і 5.1.3– 5.1.7
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	40.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.1 і 5.1.2
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	41.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	14. Гарнітуры, знешнія замыкальнікі чыгуначных стрэлачных пераводаў

	42.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.2.3
ДАСТ 33721-2016 «Гарнітуры электрапрывадаў, знешнія замыкальнікі для стрэлачных пераводаў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	43.  
	
	пункты 4.7.1* і 4.7.2*
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	44.  
	падпункты «а» і «ж» пункта 29 раздзела V
	пункты 5.1 і 5.2.3
ДАСТ 33721-2016 «Гарнітуры электрапрывадаў, знешнія замыкальнікі для стрэлачных пераводаў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	45.  
	
	пункты 4.2, 4.4.2, 4.7.1* і 4.7.2*
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	46.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 6.1
ДАСТ 33721-2016 «Гарнітуры электрапрывадаў, знешнія замыкальнікі для стрэлачных пераводаў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	47.  
	пункт 34 раздзела V
	пункт 4.5 
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	15. Генератары, прыёмнікі, фільтры, узмацняльнікі для танальных рэйкавых ланцугоў

	48.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 20, падпункты «е» і «ж» пункта 29 раздзела V
	пункты 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1*, 4.7.2*, 4.8 і 4.11.2 
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	49.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.7.1* і 4.7.2*
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	50.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	51.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	52.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	16. Датчыкі сістэмы лічэння восей і датчыкі кантролю ўчасткаў пуці

	53.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.1*, 4.2*, 4.3 і 4.4
ДАСТ 33890-2016 «Сістэма лічэння восей. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	54.  
	
	пункт 4.1*
ДАСТ 32783-2014 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	55.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 4.1*
ДАСТ 32783-2014 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	56.  
	
	пункты 4.1*, 4.2*, 4.3 і 4.4
ДАСТ 33890-2016 «Сістэма лічэння восей. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	57.  
	пункт 20,
падпункт «е»
пункта 29 раздзела V
	пункт 4.3
ДАСТ 32783-2014 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	58.  
	
	пункт 4.5
ДАСТ 33890-2016 «Сістэма лічэння восей. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	59.  
	падпункт «ж»
пункта 29 раздзела V
	пункты 4.2*
ДАСТ 32783-2014 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	60.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 33890-2016 «Сістэма лічэння восей. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	61.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	17. Дэшыфратары і блокі дэшыфратараў лікавай кодавай аўтаблакіроўкі

	62.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.7.1* і 4.7.2*
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	63.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	64.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	65.  
	пункт 29 раздзела V
	пункты 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1*, 4.7.2*, 4.8
і 4.11.2 
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	66.  
	
	пункты 4.1 – 4.4 і 4.8
ДАСТ 33064-2014 «Дэшыфратары лікавай кодавай аўтаматычнай блакіроўкі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	67.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	18. Дыёдныя зазямляльнікі прылад кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	68.  
	пункты 15 і 21, падпункт «б»
пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.5.2, 5.9.2 і 7.3
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	19. Ізалятары для кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	69.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.3 – 5.1.5 і 5.1.10
ДАСТ 30284-2017 «Ізалятары для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	70.  
	
	пункты 5.2.1 і 5.2.2
ДАСТ 34205-2017 «Ізалятары секцыйныя для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для секцыйных ізалятараў

	71.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	72.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	73.  
	падпункты «б» і «в» пункта 28 раздзела V
	пункты 5.1.1 – 5.1.5, 5.1.6 (табліца 4), 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11 і 5.1.12 
ДАСТ 30284-2017 «Ізалятары для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	74.  
	
	пункты 5.1.3 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2 і 5.3.3
ДАСТ 34205-2017 «Ізалятары секцыйныя для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	75.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 5.5.1
ДАСТ 30284-2017 «Ізалятары для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	76.  
	
	пункт 5.7.1
ДАСТ 34205-2017 «Ізалятары секцыйныя для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	для секцыйных ізалятараў

	20. Клема паасобнага і непадзельнага рэйкавага змацавання

	77.  
	пункты 12 і 15 падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.2 – 5.1.8
ДАСТ 22343-2014 «Клемы паасобнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	78.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2 – 5.1.8
ДАСТ 22343-2014 «Клемы паасобнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	79.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	80.  
	
	пункт 4.13 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	81.  
	пункт 32 раздзела V

	пункт 5.2
ДАСТ 22343-2014 «Клемы паасобнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	21. Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек

	82.  
	пункт 12,
падпункты «б» і «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.3.1 – 4.3.4, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3
і 4.6
ДАСТ 33186-2014 «Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	83.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	84.  
	
	пункт 4.13
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	85.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 4.7
ДАСТ 33186-2014 «Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	22. Камплекты святлафільтраў-лінзаў і лінзаў, 
камплекты лінзавыя з лямпатрымальнікам 
для лінзавых святлафораў чыгуначнага транспарту

	86.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 6.1.3 і 6.1.6
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	87.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	88.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	89.  
	пункт 29 раздзела V
	пункты 6.1.3 і 6.1.6
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	90.  
	пункты 32 і 33 раздзела V

	пункты 6.2.1, 6.2.5 і 6.2.6
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	23. Кастылі пуцявыя

	91.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.2 і 5.1.2 – 5.1.9
ДАСТ 5812-2014 «Кастылі для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	92.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.8 і 5.1.9
ДАСТ 5812-2014 «Кастылі для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	93.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 5812-2014 «Кастылі для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	24. Крыжавіны стрэлачных пераводаў

	94.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V
	пункты 5.2.1, 5.3.1.3, 5.3.1.6, 5.3.1.8, 5.3.1.11 і 5.3.1.13
ДАСТ 7370-2015 «Крыжавіны чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	95.  
	
	пункты 5.3.1, 5.3.12 – 5.3.15, 5.3.18-5.3.24, 5.3.33, 5.3.36, 5.3.42 і 5.3.43
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	96.  
	пункты 32 і 33 раздзела V

	пункт 5.5
ДАСТ 7370-2015 «Крыжавіны чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	

	97.  
	
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	25. Металічныя стойкі для апор
кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	98.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.2.2.9
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	99.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.2.1.26
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	100.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	101.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	102.  
	падпункты «б» і «в» пункта 28 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.2.1.26
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	103.  
	пункты 32 і 33 раздзела V

	пункты 5.2.4.1 і 5.2.4.3
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	26. Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек

	104.  
	пункт 12,
падпункт «б»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункт 4.4 (толькі пры першаснай сертыфікацыі, пры адсутнасці змяненняў у канструктарскую дакументацыю, тэхналогіі вырабу, у прымяняемых матэрыялах, якія ўплываюць на сертыфікацыйныя паказчыкі, пры чарговай сертыфікацыі не пацвярджаецца) 
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
30.06.2025

	105.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	106.  
	
	пункт 4.2 (для клеебалтовых ізалявальных стыкаў)
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
30.06.2025

	107.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	108.  
	
	пункт 4.3 (для зборных ізалявальных стыкаў)
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
30.06.2025

	109.  
	
	пункт 4.5
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	110.  
	
	пункт 4.5
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 30.06.2025

	111.  
	
	пункт 4.8
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	112.  
	
	пункт 4.1 (для накладак са сталёвым стрыжнем)
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да
30.06.2025

	113.  
	
	пункт 4.2
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	114.  
	
	пункт 4.2
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	115.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	116.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	117.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	118.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	27. Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй

	119.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.9 – 5.1.13, 5.1.15 і 5.1.16
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	

	120.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.15 і 5.1.16
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	

	121.  
	пункт 32 раздзела V
	пункты 5.2.1 і 5.2.3
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	

	28. Вастракі стрэлачных пераводаў розных тыпаў і марак

	122.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.9 і 5.3.10 
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	123.  
	
	пункты 5.1, 5.2.1 – 5.2.3, 5.4 і 5.5.1
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	124.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	


	125.  
	
	пункт 5.7
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	29. Падкладкі кастыльнага змацавання чыгуначнага пуці

	126.  
	пункты 12 і 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1
ДАСТ 32694-2014 «Падкладкі кастыльнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	127.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.6
ДАСТ 32694-2014 «Падкладкі кастыльнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	128.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.4.3
ДАСТ 32694-2014 «Падкладкі кастыльнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	30. Падкладкі паасобнага змацавання чыгуначнага пуці

	129.  
	пункты 12,
падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1
ДАСТ 16277-2016 «Падкладкі паасобнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	130.  
	пункт 32 раздзела V
	пункты 5.4.1 і 5.4.3
ДАСТ 16277-2016 «Падкладкі паасобнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	31. Паўшпалы жалезабетонныя

	131.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.9-5.1.11, 5.2.1.2 і 5.2.1.3, раздзел 10
ДАСТ 33320-2015 
«Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	132.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.3 
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	32. Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў
для чыгуначнай кантактнай сеткі

	133.  
	пункт 12,
падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункт «в»
пункта 28 раздзела V
	пункты 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2.1 і 5.1.3.1
ДАСТ Р 55647-2018 «Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для электрыфікаваных чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	134.  
	пункты 32 раздзела V
	пункт 5.4
ДАСТ Р 55647-2018 «Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для электрыфікаваных чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	33. Праграмныя сродкі чыгуначнага транспарту для аўтаматызаваных сістэм аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, звязанымі з забеспячэннем бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	135.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 4.3
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	136.  
	пункт 16,
падпункт «а» пункта 29 раздзела V
	пункт 4.3 
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	137.  
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 50739-95 «Сродкі вылічальнай тэхнікі. Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	138.  
	
	пункты 6.2.9а, 6.2.9б і 6.2.9в
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	139.  
	
	пункты 7.2.2.8а, 7.2.2.8b, 7.2.2.8c, 7.2.2.13, 7.2.2.6 і 7.2.2.7
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	140.  
	
	пункты 4.4 і 4.16
ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	141.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	

	142.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	

	143.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 33894-2016 «Сістэма чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	

	144.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	145.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	

	146.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	147.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	148.  
	падпункт «з»
пункта 29 раздзела V
	пункт 4.3 
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і
тэлемеханіка. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	149.  
	
	раздзел 4 
ДАСТ Р 50739-95 «Сродкі вылічальнай тэхнікі. Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	150.  
	
	пункты 6.2.9а, 6.2.9б і 6.2.9в
ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	151.  
	
	пункты 7.2.2.8а, 7.2.2.8b і 7.2.2.8c 
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	152.  
	
	пункт 7.2.2.13, 7.2.2.6 і 7.2.2.7
ДАСТ IEC 61508-3-2018 «Функцыянальная бяспека сістэм электрычных, электронных, праграмуемых электронных, звязаных з бяспекай. Частка 3. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	

	153.  
	
	пункты 4.4 і 4.16
ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	154.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	155.  
	
	пункт 4.3
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	156.  
	
	пункт 4.7
ДАСТ 33894-2016 «Сістэма чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	

	157.  
	
	пункт 4.4
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю» 
	

	158.  
	
	пункт 4.6
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	159.  
	пункты 32 і 33
раздзела V
	пункт 4.13
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	34. Пракладкі рэйкавага змацавання

	160.  
	пункт 12,
падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.1 (геаметрычныя памеры з допускамі па КД), 5.2 табліца 1 (акрамя пунктаў 13, 14), 5.3 табліца 2
ДАСТ 34078-2017 «Пракладкі рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	161.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	162.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	35. Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек

	163.  
	пункт 12,
падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.1 – 5.2.3
ДАСТ 32409-2013 «Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	164.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.4.2
ДАСТ 32409-2013 «Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	

	36. Раз’яднальнікі для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння электрыфікаваных чыгунак

	165.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.3, 5.4.1, 5.6.1 і 5.6.2
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	166.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	167.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	168.  
	падпункт «б»
пункта 28 раздзела V
	пункты 5.3, 5.4.1, 5.6.1 і 5.6.2
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	169.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 5.14.1
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	37. Раз’яднальнікі чыгуначнай кантактнай сеткі

	170.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.3, 5.4.1, 5.6.1 і 5.6.2
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	171.  
	
	пункты 5.3.1, 5.4.1 і 5.5
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	172.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	173.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	174.  
	падпункт «б»
пункта 28 раздзела V
	пункты 5.3, 5.4.1, 5.6.1 і 5.6.2
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	175.  
	
	пункты 5.3.1, 5.4.1 і 5.5
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	176.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.14.1 
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне звыш 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	38. Рэактары для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння 
электрыфікаваных чыгунак

	177.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.1.12.2
ДАСТ 32676-2014 «Рэактары для цягавых падстанцый чыгункі згладжвальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	178.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.3 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	179.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	180.  
	падпункты «б» і «в» пункта 28 раздзела V
	пункты 5.1.11, 5.1.12.2, 5.1.13 і 6.2
ДАСТ 32676-2014 «Рэактары для цягавых падстанцый чыгункі згладжвальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	181.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.4.3
ДАСТ 32676-2014 «Рэактары для цягавых падстанцый чыгункі згладжвальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	39. Рэле электрамагнітныя бяспечныя, у тым ліку электронныя, для сістэм чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі, рэлейныя блокі

	182.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.3.1 і 5.3.2
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	183.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	184.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	185.  
	пункт 29 раздзела V
	пункты 1.2, 1.3, 2.2*, 2.4 – 2.8 і 2.10
ДАСТ 5.197-72 «Рэле электрамагнітныя тыпаў НМШ1. НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНМШ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Патрабаванні да якасці атэставанай прадукцыі»
	

	186.  
	
	для рэле – пункты 5.2.2, 5.3.1*, 5.3.2*, 5.4.4 -5.4.12, 5.4.14, 5.6.1, 5.6.2, 5.7.3, для рэлейных блокаў – пункты 5.2.2, 5.3.1*, 5.3.2*, 5.4.4 -5.4.12, 5.4.14, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.7.3  
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	187.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.5
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	40. Рэйкавае змацаванне

	188.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V 
	пункт 5.1.1, падпункты 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8
і 9 табліца 1 пункта 5.2.1
ДАСТ Р 59428-2021 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	189.  
	
	раздзел 4 
ДАСТ 32698-2014 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	41. Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя

	190.  
	пункт 12,
падпункты «б» і «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.1, 5.9.2 і 5.10
ДАСТ Р 55497-2013 «Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	42. Рэйкі чыгуначныя вастраковыя

	191.  
	пункт 12,
падпункты «б» і «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.4, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.4.1 (з улікам пункта 5.4.3), 5.4.2, 5.5, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.5, 5.7.6, 5.8, 5.9.1, 5.10, 5.11.1 і 5.11.2
ДАСТ Р 55820-2013 «Рэйкі вастраковыя чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030



	192.  
	пункт 15 раздзела V
	пункт 5.5
ДАСТ Р 55820-2013 «Рэйкі вастраковыя чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	193.  
	пункт 32 раздзела V
	пункты 5.12.1.1, 5.12.2.1
ДАСТ Р 55820-2013 «Рэйкі вастраковыя чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	43. Рэйкі чыгуначныя шырокай каляі

	194.  
	пункт 12 раздзела V
	пункты 5.1.8, 5.7.6 (пры наяўнасці адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.15
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	195.  
	
	пункт 5.2.1.1 (у частцы выпукласці падэшвы), 5.7.6 (пры наяўнасці адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.9, 5.15
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	196.  
	
	пункты 5.1.8, 5.7.7 (пры наяўнасці балтовых адтулін), 5.8 (акрамя ўдарнай вязкасці), 5.9, 5.15.1 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	197.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.11.2, 5.17
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	198.  
	
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.10, 5.11, 5.18 і 5.20
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	199.  
	
	пункты 5.8 (ударная вязкасць), 5.10, 5.11, 5.15.5 і 5.15.3
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	200.  
	падпункт «в»
пункта 13 раздзела V
	пункт 5.1.9
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	201.  
	
	пункт 5.2.1.1 (у частцы шырыні падэшвы і вышыні пяра падэшвы)
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	202.  
	
	пункт 5.1.9
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	203.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.3*, 5.4.1 з улікам пункта 5.4.4, 5.4.3, 5.4.2
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	204.  
	
	пункты 5.1.3* (у залежнасці ад тыпу, катэгорыі і класа трываласці), 5.4.1 з улікам пункта 5.4.3, 5.4.2 і 5.4.4
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	205.  
	
	пункты 5.1.4* (у залежнасці ад тыпу, катэгорыі і класа трываласці), 5.4.1 з улікам пунктаў 5.4.3, 5.4.4, 5.4.2
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	206.  
	падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.3, 5.5.1, 5.6.1, 5.16 і 5.18
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	207.  
	
	пункты 5.1.3, 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.17 (у залежнасці ад катэгорыі, 5.19 (у залежнасці ад тыпу)
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	208.  
	
	пункты 5.1.4, 5.5, 5.6.1 (у залежнасці ад катэгорыі і тыпу), 5.12, 5.15.2 (у залежнасці ад катэгорыі і тыпу), 5.15.4 (у залежнасці ад тыпу) 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	209.  
	пункт 32 раздзела V
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6 
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030


	210.  
	
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 і 5.13.6
ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	211.  
	
	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1, 5.13.6 
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя»
	прымяняецца да 31.12.2030


	44. Рыгелі цвёрдых папярочак прылад падвескі 
кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	212.  
	падпункт «б»
пункта 13, падпункты «б» і «в» пункта 28 раздзела V 
	пункты 5.1.2, 5.1.4 і 5.2
ДАСТ 33797-2016 «Рыгелі цвёрдых папярочак для кантактнай сеткі чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	213.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.1.4 і 5.2
ДАСТ 33797-2016 «Рыгелі цвёрдых папярочак для кантактнай сеткі чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	214.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	215.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	216.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 5.4.1 і 5.4.2
ДАСТ 33797-2016 «Рыгелі цвёрдых папярочак для кантактнай сеткі чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	45. Святлодыёдныя святлоаптычныя сістэмы
для чыгуначнай святлафорнай і пераезнай сігналізацыі

	217.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 4.3, 8.1*, 8.2* і 8.3*
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	218.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.3, 8.1*, 8.2*, 8.3*, 10.2, 10.3
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	219.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «АСКД. Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	220.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік) 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	221.  
	падпункт «а»
пункта 29 раздзела V
	раздзел 6, пункты 7.1, 7.2, 11.1 і 11.2
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	222.  
	падпункт «е»
пункта 29 раздзела V
	пункты 5.8 і 5.12
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	223.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 13.1
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	46. Святлафільтры, лінзы, святлафільтры-лінзы, рассейвальнікі і адхіляльныя ўстаўкі 
для сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту

	224.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15 і 6.1.16
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	225.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы
	

	226.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	227.  
	пункт 29 раздзела V
	пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15 і 6.1.16
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	228.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 6.2.1 – 6.2.4
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	

	47. Сродкі аўтаматычнага кантролю
рухомага саставу на хаду цягніка

	229.  
	пункт 13 раздзела V
	пункты 4.4.2, 4.7.1* і 4.7.2*
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	230.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.7.1*, 4.7.2* і 4.8.1
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	231.  
	пункт 20 раздзела V
	пункт 4.8.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	232.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	233.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	234.  
	падпункт «е»
пункта 29 раздзела V
	пункт 4.4.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	235.  
	падпункт «ж»
пункта 29 раздзела V
	пункты 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1*, 4.7.2* і 4.11.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	236.  
	пункт 33 раздзела V
	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	48. Статычныя пераўтваральнікі для прылад 
электразабеспячэння электрыфікаваных чыгунак

	237.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 і 4.5
ДАСТ 32792-2014 «Пераўтваральнікі статычныя для чыгуначнай цягавай сеткі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	238.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	239.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	240.  
	падпункты «а» і «б» пункта 28 раздзела V
	пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 і 4.5
ДАСТ 32792-2014 «Пераўтваральнікі статычныя для чыгуначнай цягавай сеткі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	241.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 2 ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	

	49. Стрэлачныя пераводы, рамкамплекты (паўстрэлкі), 
глухія перасячэнні чыгуначных пуцей

	242.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а», «б»
і «е» пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.3.10, 5.3.13, 5.3.18 – 5.3.23, 5.3.26-5.3.28, 5.3.31, 5.3.34 – 5.3.37, 5.3.42, 5.3.43, 5.3.45 – 5.3.49 і 5.3.51 
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы» (толькі для стрэлачных пераводаў і з’ездаў)
	

	243.  
	
	пункты 5.1.2, 5.3.10, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.18 – 5.3.23, 5.3.26 – 5.3.28, 5.3.34, 5.3.36, 5.3.42, 5.3.43, 5.3.45-5.3.49 і 5.3.51 
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы» (толькі для глухіх перасячэнняў)
	

	244.  
	
	пункты 5.2.1, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.10, 5.3.18 – 5.3.21, 5.3.26 – 5.3.28, 5.3.42 і 5.3.43
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы» (толькі для рамонтных камплектаў)
	

	245.  
	
	пункт 5.4.1 – 5.4.3 
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы» (толькі для рамонтных камплектаў)
	

	246.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	50. Стрэлачныя электрамеханічныя прывады

	247.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 4.7.1*, 4.7.2* і 4.11.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	248.  
	
	пункты 3.1 – 3.7, 3.8 і 3.11-3.13
ДАСТ 32685-2014 «Прывады стрэлачныя электрамеханічныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	249.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	250.  
	
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	251.  
	падпункты «г», «е»
і «ж» пункта 29 раздзела V
	пункты 4.7.1*, 4.7.2* і 4.11.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	252.  
	
	пункты 3.1 – 3.7, 3.8, 3.11 – 3.13
ДАСТ 32685-2014 «Прывады стрэлачныя электрамеханічныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	253.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 4.13.2
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	

	51. Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек

	254.  
	пункты 12 і 15 раздзела V
	пункты 4.1.1, 4.1.2 і 4.2
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	255.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	256.  
	
	пункт 4.13 
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	257.  
	падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункт 4.3
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	

	52. Пругкія спружынныя элементы пуцявыя 
(двухвітковыя шайбы, талерчатыя спружыны, клемы)

	258.  
	пункт 12,
падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.1, 5.1.2–5.1.9
ДАСТ 21797-2014 «Шайбы спружынныя двухвітковыя для чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	259.  
	
	пункты 4.1–4.3 і 5.1.2–5.1.7
ДАСТ 33187-2014 «Спружыны талерчатыя для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	260.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.2
ДАСТ 21797-2014 «Шайбы спружынныя двухвітковыя для чыгуначнага пуці»
	

	261.  
	
	пункт 5.2 
ДАСТ 33187-2014 «Спружыны талерчатыя для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	

	53. Прылады аховы цягавых падстанцый, 
станцый стыкавання электрыфікаваных чыгунак

	262.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.4.1.2, 5.4.5.2, 6.4.2 і 6.4.3
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	263.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 7.3
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	264.  
	пункт 28 раздзела V
	пункты 5.4.1.2, 5.4.5.2, 6.4.2 і 6.4.3
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	265.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.9.2
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	54. Фундаменты апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	266.  
	падпункт «б»
пункта 13 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.2.1.2 і 5.2.2
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	267.  
	пункт 15 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.2.1.2 і 5.2.2
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	268.  
	пункт 21 раздзела V
	пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ 2.601-2013 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі (АСКД). Эксплуатацыйныя дакументы»
	

	269.  
	
	або
пункт 4.13 (чацвёрты пералік)
ДАСТ Р 2.601-2019 «Адзіная сістэма канструктарскай дакументацыі. Эксплуатацыйныя дакументы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	270.  
	падпункт «б» і «в» пункта 28 раздзела V
	пункты 5.1.2 і 5.2.1.2
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	271.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.2.4.2
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	

	55. Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй, прамочаныя ахоўнымі сродкамі

	272.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V 
	пункты 1.1, 1.4 і 1.9 
ДАСТ 20022.5-93 «Ахова драўніны. Аўтаклаўнае прамочванне масляністымі ахоўнымі сродкамі»
	

	273.  
	
	пункты 5.6 і 5.8
ДАСТ Р 58615-2019 «Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	274.  
	
	пункт 5.4.4
ДАСТ 78-2014 «Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	275.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункты 5.13 і 5.14
ДАСТ Р 58615-2019 «Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	276.  
	
	пункт 5.5
ДАСТ 78-2014 «Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	56. Шпалы жалезабетонныя для чыгунак з каляёй 1520 мм

	277.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.3 – 5.1.7, 5.1.9 – 5.1.11, 5.1.14, 5.2.1.2 і 5.2.1.3, раздзел 10
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	278.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.3
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	57. Шрубы пуцявыя

	279.  
	пункт 12,
падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 4.2, 5.1.4, 5.1.5 і 5.1.6
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	280.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15 раздзела V
	пункты 4.2, 5.1.4, 5.1.5 і 5.1.6
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	281.  
	пункт 15 раздзела V

	пункты 4.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 і 5.3
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	282.  
	пункт 32 раздзела V
	пункт 5.3
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	

	58. Шчэбень для баласнага слоя чыгунак з прыроднага каменю

	283.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункт «а»
пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.1–5.1.8, 5.1.9.1, 5.1.9.2 і 5.1.10–5.1.14
ДАСТ 7392-2014 «Шчэбень са шчыльных горных парод для баласнага слоя чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	

	59. Элементы змацаванняў чыгуначных стрэлачных пераводаў

	284.  
	падпункт «б»
пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V
	пункты 5.1.2, 5.2.6, 5.2.9, 5.3.2–5.3.7 і 5.3.17 
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	

	285.  
	пункты 32 і 33 раздзела V
	пункт 5.6
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	


* – пры першасным пацвярджэнні адпаведнасці

_____________
ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 16 ліпеня 2024 г. № 81


ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў,
а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выканання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб бяспецы інфраструктуры чыгуначнага транспарту» (ТР МС 003/2011) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання
	№
п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту
	Заўвага

	1
	2
	3
	4

	1.
	раздзел V
	ДАСТ 31814-2012 «Ацэнка адпаведнасці. Агульныя правілы адбору ўзораў для выпрабаванняў прадукцыі пры пацвярджэнні адпаведнасці»
	 

	2.
	раздзел V
	ДАСТ Р 58972-2020 «Ацэнка адпаведнасці. Агульныя правілы адбору ўзораў для выпрабаванняў прадукцыі пры пацвярджэнні адпаведнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	1. Аўтаматызаваныя сістэмы аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, звязанымі з забеспячэннем бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	3.
	пункт 15, падпункты «а»–«ж» пункта 29 раздзела V
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	4.
	
	ДАСТ IEC 61439-1-2013 «Устройствы камплектныя нізкавольтныя размеркавання і кіравання. Частка 1. Агульныя патрабаванні»
	 

	5.
	
	ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	6.
	
	раздзел 5, дадатак Б
ДАСТ 33436.4-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	7.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	8.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	9.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	10.
	
	раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	11.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	12.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	13.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	14.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33894-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	15.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	16.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	2. Апаратура тэлемеханікі чыгуначных устройстваў электразабеспячэння

	17.
	пункты 15 і 21, падпункт «ж» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33974-2016 «Сродкі тэлемеханізацыі для сістэм электразабеспячэння чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	18.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	19.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	20.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	21.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	22.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	23.
	
	дадатак Б
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	24.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	3. Арміраваныя бетонныя стойкі для апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	25.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункты «б» і «в» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	падраздзел 5.4
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	4. Балты для рэйкавых стыкаў

	26.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзелы 6 і 7
ДАСТ 11530-2014 «Балты для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	27.
	
	ДАСТ ISO 6157-1-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 1. Балты, вінты і шпількі агульнага прызначэння»
	 

	28.
	
	ДАСТ ISO 898-1-2014 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 1. Балты, вінты і шпількі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	 

	29.
	
	ДАСТ 9454-78 «Металы. Метад выпрабавання на ўдарны выгін пры паніжаных, пакаёвай і павышаных тэмпературах»
	 

	30.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	5. Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	31.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 16017-2014 «Балты закладныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	32.
	
	ДАСТ ISO 6157-1-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 1. Балты, вінты і шпількі агульнага прызначэння»
	 

	33.
	
	ДАСТ ISO 898-1-2014 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 1. Балты, вінты і шпількі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	 

	6. Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	34.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункт 32, падпункты «а»–«у» пункта 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 16016-2014 «Балты клемныя для рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	35.
	
	ДАСТ ISO 6157-1-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 1. Балты, вінты і шпількі агульнага прызначэння»
	 

	36.
	
	ДАСТ ISO 898-1-2014 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 1. Балты, вінты і шпількі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	 

	7. Брусы драўляныя для стрэлачных пераводаў шырокай каляі, 
прамочаныя ахоўнымі сродкамі

	37.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 6
ДАСТ 20022.0-2016 «Ахова драўніны. Параметры ахаванасці»
	 

	38.
	
	раздзел 7
ДАСТ 8816-2014 «Брусы драўляныя для стрэлачных пераводаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	39.
	
	раздзел 2
ДАСТ 20022.5-93 «Ахова драўніны. Аўтаклаўнае прамочванне масляністымі ахоўнымі сродкамі»
	 

	40.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	41.
	
	раздзел 3
ДАСТ 20022.14 «Ахова драўніны. Метады вызначэння пераднасычальнай вільготнасці»
	 

	8. Брусы жалезабетонныя для стрэлачных пераводаў для чыгунак з каляёй 1520 мм

	42.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 32942-2022 «Брусы жалезабетонныя папярэдне напружаныя для стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	43.
	
	раздзел 7
ДАСТ 10180-2012 «Бетоны. Метады вызначэння трываласці па кантрольных узорах»
	 

	9. Брусы маставыя драўляныя чыгунак з шырокай каляёй, 
прамочаныя ахоўнымі сродкамі

	44.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 28450-2014 «Брусы маставыя драўляныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	45.
	
	раздзел 6
ДАСТ 20022.0-2016 «Ахова драўніны. Параметры ахаванасці»
	 

	46.
	
	раздзел 2
ДАСТ 20022.5-93 «Ахова драўніны. Аўтаклаўнае прамочванне масляністымі ахоўнымі сродкамі»
	 

	47.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	10. Вентыльныя разраднікі і абмежавальнікі перанапружанняў для чыгуначных устройстваў электразабеспячэння

	48.
	пункты 15 і 21, падпункты «а»–«у» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 34204-2017 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для цягавай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	49.
	
	раздзел 6
ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальныя напружанні ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	50.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	51.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	52.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	53.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	54.
	
	раздзел 8
ДАСТ Р 52725-2021 «Абмежавальнікі перанапружанняў нелінейныя для электраўстановак пераменнага току напружаннем ад 3 да 750 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	55.
	
	ДАСТ 20074-83 (СТ СЭУ 20074-83) «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі. Метад вымярэння характарыстык і частковых разрадаў»
	 

	56.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	57.
	
	ДАСТ 16962.1-89 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на ўстойлівасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	58.
	
	ДАСТ 16962.2-90 «Вырабы электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння»
	 

	59.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	60.
	
	ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	61.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	62.
	
	ДАСТ 30630.0.1-2002 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Камбінаваныя выпрабаванні»
	 

	63.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	64.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	65.
	
	ДАСТ 30630.1.3-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	 

	66.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	67.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	68.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	69.
	
	раздзел 4
ДАСТ 26828-86 «Вырабы машынабудавання і прыборабудавання. Маркіроўка»
	 

	70.
	 
	раздзел 7
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	11. Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў

	71.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 11532-2014 «Гайкі для балтоў рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	72.
	
	ДАСТ ISO 6157-2-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 2. Гайкі»
	 

	73.
	
	ДАСТ ISO 898-2-2015 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 2. Гайкі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	 

	12. Гайкі для закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	74.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	75.
	
	ДАСТ ISO 6157-2-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 2. Гайкі»
	 

	76.
	
	ДАСТ ISO 898-2-2015 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 2. Гайкі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	 

	13. Гайкі для клемных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці

	77.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 16018-2014 «Гайкі для клемных і закладных балтоў рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	78.
	
	ДАСТ ISO 6157-2-2015 «Вырабы крапежныя. Дэфекты паверхні. Частка 2. Гайкі»
	 

	79.
	
	ДАСТ ISO 898-2-2015 «Механічныя ўласцівасці крапежных вырабаў з вугляродзістых і легіраваных сталей. Частка 2. Гайкі ўстаноўленых класаў трываласці з буйным і дробным шагам разьбы»
	 

	14. Гарнітуры, знешнія замыкальнікі чыгуначных стрэлачных пераводаў

	80.
	пункт 15, падпункты «а» і «ж» пункта 29, пункты 32–34 раздзела V
	раздзел 8
ДАСТ 33721-2016 «Гарнітуры электрапрывадаў, знешнія замыкальнікі для стрэлачных пераводаў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	81.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	82.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	83.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	15. Генератары, прыёмнікі, фільтры, узмацняльнікі для танальных рэйкавых ланцугоў

	84.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 20 і 21, падпункты «е» і «ж» пункта 29, пункты 32 і 33 раздзела V
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	85.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	86.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	87.
	
	раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	88.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	89.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	90.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	91.
	
	дадаткі А і Б
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	92.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	921.
	
	ДАСТ 33436.4-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	16. Датчыкі сістэмы лічэння восей і датчыкі кантролю ўчасткаў пуці

	93.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 20, падпункты «е» і «ж» пункта 29, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 5
ДАСТ 33890-2016 «Сістэма лічэння восей. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	94.
	
	раздзел 5
ДАСТ 32783-2014 «Датчыкі індуктыўна-правадныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	95.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	96.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	97.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	98.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	99.
	
	раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	100.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	101.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	17. Дэшыфратары і блокі дэшыфратараў лікавай кодавай аўтаблакіроўкі

	102.
	пункты 15, 21, 29, 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	103.
	
	ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	104.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33064-2014 «Дэшыфратары лікавай кодавай аўтаматычнай блакіроўкі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	105.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	106.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	107.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	108.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	109.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	110.
	
	раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	111.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	112.
	
	раздзел 5, дадатак Б
ДАСТ 33436.4-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	18. Дыёдныя зазямляльнікі ўстройстваў кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	113.
	пункты 15 і 21, падпункт «б» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 9
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	114.
	
	ДАСТ 18986.24-83 «Дыёды паўправадніковыя. Метад вымярэння прабіўнога напружання»
	 

	115.
	
	раздзел 7
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	116.
	
	раздзел 5
ДАСТ 30668-2000 «Вырабы электроннай тэхнікі. Маркіроўка»
	 

	117.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	118.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	119.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	120.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	121.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	19. Ізалятары для кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	122.
	пункты 15 і 21, падпункты «б» і «в» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 30284-2017 «Ізалятары для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	123.
	
	раздзел 7
ДАСТ 34205-2017 «Ізалятары секцыйныя для кантактнай сеткі чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	124.
	
	раздзел 7
ДАСТ 6490-2017 «Ізалятары лінейныя падвесныя талерчатыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	125.
	
	ДАСТ 26196-84 «Ізалятары. Метад вымярэння індустрыяльных радыёперашкод»
	 

	126.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	127.
	
	раздзел 5
ДАСТ 28856-90 «Ізалятары лінейныя падвесныя стрыжнёвыя палімерныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	128.
	
	ДАСТ 12393-2019 «Арматура кантактнай сеткі чыгункі лінейная. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	129.
	
	ДАСТ 10390-2015 «Электраабсталяванне на напружанне большае за 3 кВ. Метады выпрабаванняў знешняй ізаляцыі ў забруджаным стане»
	 

	20. Клема раздзельнага і нераздзельнага рэйкавага змацавання

	130.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 22343-2014 «Клемы раздзельнага рэйкавага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	131.
	
	ДАСТ 30415-96 «Сталь. Неразбуральны кантроль механічных уласцівасцей і мікраструктуры металапрадукцыі магнітным метадам»
	 

	132.
	
	ДАСТ 1497-84 (ІСО 6892-84) «Металы. Метады выпрабаванняў на расцяжэнне»
	 

	21. Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек

	133.
	пункт 12, падпункты «б» і «в» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 6
ДАСТ 33186-2014 «Клемы спружынныя прутковыя для мацавання рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	134.
	
	ДАСТ 9013-59 (ІСО 6508-86) «Металы. Метад вымярэння цвёрдасці паводле Роквела»
	 

	135.
	
	ДАСТ 1763-68 (ІСО 3887-77) «Сталь. Метады вызначэння глыбіні абезвугляроджанага слоя»
	 

	22. Камплекты святлафільтраў-лінзаў і лінзаў, камплекты лінзавыя з лямпатрымальнікам
для лінзавых святлафораў чыгуначнага транспарту

	136.
	пункты 15, 21, 29, 32–34 раздзела V
	раздзел 8
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	137.
	
	ДАСТ 11946-78 «Лінзы і камплекты лінзаў сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Метады вымярэння сілы святла і фокуснай адлегласці»
	 

	138.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	139.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	23. Кастылі пуцявыя

	140.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 5812-2014 «Кастылі для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	141.
	
	ДАСТ 14019-2003 (ІСО 7438:1985) «Матэрыялы металічныя. Метад выпрабавання на выгін»
	 

	24. Крыжавіны стрэлачных пераводаў

	142.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 7370-2015 «Крыжавіны чыгуначныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	143.
	
	раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	25. Металічныя стойкі для апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	144.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункты «б» і «в» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 5
ДАСТ 19330-2013 «Стойкі для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	26. Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек

	145.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункты 15, 21 і 33 раздзела V
	раздзел 5
ДАСТ 33185-2014 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца да 30.06.2025

	146.
	
	раздзел 7
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 30.06.2025

	147.
	
	раздзел 5
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	148.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33185-2023 «Накладкі для ізалявальных стыкаў чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	прымяняецца з 01.01.2025

	27. Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй

	149.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33184-2014 «Накладкі рэйкавыя двухгаловыя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	150.
	
	раздзел 5
ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	28. Вастракі стрэлачных пераводаў розных тыпаў і марак

	151.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	152.
	
	раздзел 7
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	29. Падкладкі кастыльнага змацавання чыгуначнага пуці

	153.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 32694-2014 «Падкладкі кастыльнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	30. Падкладкі раздзельнага змацавання чыгуначнага пуці

	154.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 16277-2016 «Падкладкі раздзельнага змацавання чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	31. Паўшпалы жалезабетонныя

	155.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	32. Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для чыгуначнай кантактнай сеткі

	156.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «в» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	ДАСТ 7229-76 «Кабелі, правады і шнуры. Метад вызначэння электрычнага супраціўлення токаправодных жыл і праваднікоў»
	 

	157.
	
	ДАСТ 1579-93 (ІСО 7801-84) «Дрот. Метад выпрабавання на перагіб»
	 

	158.
	
	ДАСТ 1545-80 «Дрот. Метад выпрабавання на скручванне»
	 

	159.
	
	раздзел 7
ДАСТ Р 55647-2018 «Правады кантактныя з медзі і яе сплаваў для электрыфікаваных чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	33. Праграмныя сродкі чыгуначнага транспарту для аўтаматызаваных сістэм 
аператыўнага кіравання тэхналагічнымі працэсамі, звязанымі з забеспячэннем 
бяспекі руху і інфармацыйнай бяспекай

	160.
	пункты 15, 16 і 21, падпункты «а» і «з» пункта 29, пункты 32 і 33 раздзела V
	ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	161.
	
	раздзелы 4, 5
ДАСТ Р 51188-98 «Ахова інфармацыі. Выпрабаванні праграмных сродкаў на наяўнасць камп’ютарных вірусаў. Тыпавая інструкцыя»
	прымяняецца да 31.12.2030

	162.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33892-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на сартавальных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	163.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33893-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных пераездах. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	164.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33894-2016 «Сістэма чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на чыгуначных станцыях. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	165.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33895-2016 «Сістэмы чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі на перагонах чыгуначных ліній. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	166.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33896-2016 «Сістэмы дыспетчарскай цэнтралізацыі і дыспетчарскага кантролю руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	167.
	
	пункт 5.3, дадатак А
ДАСТ Р ІСО/МЭК 9126-93 «Інфармацыйная тэхналогія. Ацэнка праграмнай прадукцыі. Характарыстыкі якасці і інструкцыя па іх прымяненні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	168.
	
	ДАСТ 28195-99 «Ацэнка якасці праграмных сродкаў. Агульныя палажэнні»
	 

	169.
	
	КД «Ахова ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі. Частка 1. Праграмнае забеспячэнне сродкаў аховы інфармацыі. Класіфікацыя па ўзроўні кантролю адсутнасці недэклараваных магчымасцей», зацверджаны рашэннем старшыні Дзяржаўнай тэхнічнай камісіі пры Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі ад 4 чэрвеня 1999 года № 114
	прымяняецца да 31.12.2030

	170.
	
	КД «Канцэпцыя аховы сродкаў вылічальнай тэхнікі і аўтаматызаваных сістэм ад несанкцыянаванага доступу да інфармацыі», зацверджаны рашэннем старшыні Дзяржаўнай тэхнічнай камісіі пры Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі ад 30 сакавіка 1992 года
	прымяняецца да 31.12.2030

	171.
	
	раздзел 5
ДАСТ 34745-2021 «Сістэмы перадачы даных для сістэм кіравання і забеспячэння бяспекі руху цягнікоў. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	172.
	
	дадаткі А і D
ДАСТ Р МЭК 62279-2016 «Чыгунка. Сістэмы сувязі, сігналізацыі і апрацоўкі даных. Праграмнае забеспячэнне сістэм кіравання і аховы на чыгунцы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	173.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	34. Пракладкі рэйкавага змацавання

	174.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункт «а» пункта 27, пункты 33 і 34 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 34078-2017 «Пракладкі рэйкавых змацаванняў чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	175.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	35. Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек

	176.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 32409-2013 «Проціўгоны спружынныя да чыгуначных рэек. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	36. Раз’яднальнікі для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння электрыфікаваных чыгунак

	177.
	пункты 15 і 21, падпункт «б» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	178.
	
	раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне вышэйшае за 1кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	179.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	180.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	181.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	182.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	183.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	184.
	
	раздзел 7
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	185.
	
	ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	186.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	187.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	188.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	189.
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	190.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	191.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	192.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	37. Раз’яднальнікі чыгуначнай кантактнай сеткі

	193.
	пункты 15 і 21, падпункт «б» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 8
ДАСТ Р 52726-2007 «Раз’яднальнікі і зазямляльнікі пераменнага току на напружанне большае за 1 кВ і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	194.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	195.
	
	ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	196.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	197.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	198.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	199.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	200.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	201.
	
	раздзел 7
ДАСТ 34452-2018 «Раз’яднальнікі для цягавай сеткі чыгунак і прывады да іх. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	202.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	203.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	204.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	205.
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	206.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	207.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	208.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	38. Рэактары для цягавых падстанцый сістэм электразабеспячэння
электрыфікаваных чыгунак

	209.
	пункты 15 і 21, падпункты «б» і «в» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 6
ДАСТ 14794-79 «Рэактары токаабмежавальныя бетонныя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	210.
	
	ДАСТ ISO 9612-2016 «Акустыка. Вымярэнні шуму для ацэнкі яго ўздзеяння на чалавека. Метад вымярэнняў на працоўных месцах»
	 

	211.
	
	ДАСТ 23941-2002 «Шум машын. Метады вызначэння шумавых характарыстык. Агульныя патрабаванні»
	 

	212.
	
	раздзел 8
ДАСТ 32676-2014 «Рэактары для цягавых падстанцый чыгункі згладжвальныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	213.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	214.
	
	ДАСТ 22756-77 «Трансфарматары (сілавыя і напружання) і рэактары. Метады выпрабавання электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	215.
	
	ДАСТ 20243-74 «Трансфарматары сілавыя. Метады выпрабаванняў на стойкасць пры кароткім замыканні»
	 

	216.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	217.
	
	ДАСТ 8024-90 «Апараты і электратэхнічныя ўстройствы пераменнага току на напружанне большае за 1000 В. Норма нагрэву пры працяглым рэжыме работы і метады выпрабаванняў»
	 

	218.
	
	ДАСТ 3484.1-88 (СТ СЭУ 1070-78) «Трансфарматары сілавыя. Метады электрамагнітных выпрабаванняў»
	 

	219.
	
	ДАСТ 3484.2-88 «Трансфарматары сілавыя. Выпрабаванні на нагрэў»
	 

	220.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	221.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	222.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	223.
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	224.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабавання на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	225.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	226.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	39. Рэле электрамагнітныя бяспечныя, у тым ліку электронныя, 
для сістэм чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі, рэлейныя блокі

	227.
	пункты 15, 21, 29, 32 і 33 раздзела V
	раздзел 4
ДАСТ 16121-86 «Рэле слабатокавыя электрамагнітныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	228.
	
	раздзел 7
ДАСТ 32668-2014 «Рэле бяспечныя, рэлейныя блокі і статывы. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	229.
	
	раздзел 3
ДАСТ 5.357-70 «Рэле электрамагнітныя тыпаў АНШ2 і АНШ5. Патрабаванні да якасці атэставанай прадукцыі»
	 

	230.
	
	раздзел 4
ДАСТ 5.197-72 «Рэле электрамагнітныя тыпаў НМШ1, НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНМШ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Патрабаванні да якасці атэставанай прадукцыі»
	 

	231.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	232.
	
	ДАСТ 33436.4-1-2015
«Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	233.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 2. Электрамагнітныя перашкоды ад чыгуначных сістэм у цэлым у знешняе навакольнае асяроддзе. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	234.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	235.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	236.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	237.
	
	раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	238.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	40. Рэйкавае змацаванне

	239.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункт 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ Р 59428-2021 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	240.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	241.
	
	раздзел 5
ДАСТ 32698-2014 «Змацаванне рэйкавае прамежкавае чыгуначнага пуці. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	41. Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя

	242.
	пункт 12, падпункты «б» і «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункт 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ Р 55497-2013 «Рэйкі чыгуначныя контррэйкавыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	42. Рэйкі чыгуначныя вастраковыя

	243.
	пункт 12, падпункты «б» і «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ Р 55820-2013 «Рэйкі чыгуначныя вастраковыя. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	244.
	
	ДАСТ 9960-85 «Рэйкі вастраковыя. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	43. Рэйкі чыгуначныя з шырокай каляёй

	245.
	пункт 12, падпункты «б» і «в» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ Р 51685-2022 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	246.
	
	раздзел 7
СТ РК 2432-2023 «Рэйкі чыгуначныя дыферэнцыравана ўмацаваныя і нятэрмаўмацаваныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	247.
	
	ДАСТ 34222-2017 «Рэйкі чыгуначныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	44. Рыгелі цвёрдых папярочак устройстваў падвескі кантактнай сеткі 
электрыфікаваных чыгунак

	248.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункты «б» і «в» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33797-2016 «Рыгелі цвёрдых папярочак для кантактнай сеткі чыгуначнага транспарту. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	45. Святлодыёдныя святлоаптычныя сістэмы для чыгуначнай святлафорнай 
і пераезнай сігналізацыі

	249.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункты «а» і «е» пункта 29, пункты 32–34 раздзела V
	раздзел 14
ДАСТ Р 56057-2014 «Сістэмы святлоаптычныя святлодыёдныя для чыгуначнай святлафорнай сігналізацыі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	250.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	251.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	252.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	253.
	
	раздзел 8
ДАСТ 9219-95 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	254.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	255.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	256.
	
	ДАСТ 23198-2021 «Крыніцы святла электрычныя. Метады вымярэнняў спектральных і колеравых характарыстык»
	 

	46. Святлафільтры, лінзы, святлафільтры-лінзы, рассейвальнікі 
і адхіляючыя ўстаўкі для сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту

	257.
	пункты 15, 21, 29, 32–34 раздзела V
	раздзел 8
ДАСТ 34707-2021 «Элементы аптычныя для светлавых сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	258.
	
	ДАСТ 11946-78 «Лінзы і камплекты лінзаў сігнальных прыбораў чыгуначнага транспарту. Метады вымярэння сілы святла і фокуснай адлегласці»
	 

	259.
	
	ДАСТ 9242-59 «Святлафільтры сігнальныя для транспарту. Метады вымярэнняў колернасці і каэфіцыента прапускання»
	 

	260.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	261.
	
	ДАСТ 23198-2021 «Крыніцы святла электрычныя. Метады вымярэнняў спектральных і колеравых характарыстык»
	 

	262.
	
	ДАСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) «Асноўныя метады выпрабаванняў на ўздзеянне знешніх фактараў. Частка 2. Выпрабаванні. Выпрабаванне N: Змена тэмпературы»
	 

	263.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	264.
	
	ДАСТ Р 51370-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванне на ўздзеянне сонечнага выпрамянення»
	прымяняецца да 31.12.2030

	265.
	
	ДАСТ 30630.2.7-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне пылу»
	 

	266.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	47. Сродкі аўтаматычнага кантролю 
рухомага саставу на хаду цягніка

	267.
	пункты 13, 15, 33, 20 і 21, падпункты «е» і «ж» пункта 29 раздзела V
	ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	268.
	
	раздзел 5
ДАСТ 33436.4-1-2015 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 4-1. Устройствы і апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	269.
	
	ДАСТ Р ЕН 13018-2014 «Кантроль візуальны. Агульныя палажэнні»
	прымяняецца да 31.12.2030

	270.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	271.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	272.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	273.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	48. Статычныя ператваральнікі
для ўстройстваў электразабеспячэння электрыфікаваных чыгунак

	274.
	пункты 15 і 21, падпункты «а» і «б» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 3
ДАСТ 26567-85 «Ператваральнікі электраэнергіі паўправадніковыя. Метады выпрабаванняў»
	 

	275.
	
	раздзел 5
ДАСТ 32792-2014 «Ператваральнікі статычныя для чыгуначнай цягавай сеткі. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	276.
	
	ДАСТ 14694-76 «Устройствы камплектныя размеркавальныя ў металічнай абалонцы на напружанне да 10 кВ. Метады выпрабаванняў»
	 

	277.
	
	ДАСТ ISO 9612-2016 «Акустыка. Вымярэнні шуму для ацэнкі яго ўздзеяння на чалавека. Метад вымярэнняў на працоўных месцах»
	 

	278.
	
	раздзел 6
ДАСТ 33436.5-2016 «Сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў электрамагнітная. Сістэмы і абсталяванне чыгуначнага транспарту. Частка 5. Электрамагнітная эмісія і перашкодаўстойлівасць стацыянарных установак і апаратуры электразабеспячэння. Патрабаванні і метады выпрабаванняў»
	 

	279.
	
	раздзел 7
ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	280.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	281.
	
	раздзел 6
ДАСТ 9219-88 «Апараты электрычныя цягавыя. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	282.
	
	ДАСТ 2933-83 «Апараты электрычныя нізкавольтныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	283.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (код IP)»
	 

	49. Стрэлачныя пераводы, рамкамплекты (паўстрэлкі), глухія перасячэнні чыгуначных пуцей

	284.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а», «б» і «е» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	285.
	
	раздзел 7
ДАСТ 33722-2016 «Вастракі стрэлачных пераводаў. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	50. Стрэлачныя электрамеханічныя прывады

	286.
	пункты 15 і 21, падпункты «г», «е» і «ж» пункта 29, пункты 32–34 раздзела V
	раздзел 4
ДАСТ 32685-2014 «Прывады стрэлачныя электрамеханічныя. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	287.
	
	ДАСТ Р 52980-2008 «Сістэмы прамысловай аўтаматызацыі і іх інтэграцыя. Сістэмы праграмуемыя электронныя чыгуначнага прымянення. Патрабаванні да праграмнага забеспячэння»
	прымяняецца да 31.12.2030

	288.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	289.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	290.
	
	дадатак Б
ДАСТ 34012-2016 «Апаратура чыгуначнай аўтаматыкі і тэлемеханікі. Агульныя тэхнічныя патрабаванні»
	 

	291.
	
	ДАСТ 20.57.406-81 «Комплексная сістэма кантролю якасці. Вырабы электроннай тэхнікі, квантавай электронікі і электратэхнічныя. Метады выпрабаванняў»
	 

	51. Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек

	292.
	пункты 12, 15 і 21, падпункт «а» пункта 27, пункт 33 раздзела V
	ДАСТ 32695-2014 «Стыкі ізалявальныя чыгуначных рэек. Патрабаванні бяспекі і метады кантролю»
	 

	52. Пругкія спружынныя элементы пуцявыя (двухвітковыя шайбы, 
талерчатыя спружыны, клемы)

	293.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзелы 5, 6 і 7
ДАСТ 21797-2014 «Шайбы спружынныя двухвітковыя для чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	294.
	
	раздзелы 5, 6 і 7
ДАСТ 33187-2014 «Спружыны талерчатыя для рэйкавых стыкаў. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	53. Устройствы аховы цягавых падстанцый, станцый стыкавання 
электрыфікаваных чыгунак

	295.
	пункты 15, 21, 28, 32 і 33 раздзела V
	раздзел 9
ДАСТ Р 55602-2013 «Апараты камутацыйныя для ланцуга зазямлення цягавай сеткі і цягавых падстанцый чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	296.
	
	раздзел 6
ДАСТ 16357-83 «Разраднікі вентыльныя пераменнага току на намінальныя напружанні ад 3,8 да 600 кВ. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	297.
	
	ДАСТ 1516.2-97 «Электраабсталяванне і электраўстаноўкі пераменнага току на напружанне 3 кВ і вышэй. Агульныя метады выпрабаванняў электрычнай трываласці ізаляцыі»
	 

	298.
	
	ДАСТ 18620-86 «Вырабы электратэхнічныя. Маркіроўка»
	 

	299.
	
	ДАСТ 14254-2015 «Ступені аховы, якія забяспечваюцца абалонкамі (Код IP)»
	 

	300.
	
	ДАСТ 30630.0.0-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Агульныя патрабаванні»
	 

	301.
	
	ДАСТ 30630.2.1-2013 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўстойлівасць да ўздзеяння тэмпературы»
	 

	302.
	
	ДАСТ 30630.2.2-2001 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	 

	303.
	
	раздзел 4
ДАСТ Р 51369-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да кліматычных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вільготнасці»
	прымяняецца да 31.12.2030

	304.
	
	ДАСТ 30630.1.1-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Вызначэнне дынамічных характарыстык канструкцыі»
	 

	305.
	
	ДАСТ 30630.1.2-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне вібрацыі»
	 

	306.
	
	ДАСТ Р 51371-99 «Метады выпрабаванняў на стойкасць да механічных знешніх фактараў уздзеяння машын, прыбораў і іншых тэхнічных вырабаў. Выпрабаванні на ўздзеянне ўдараў»
	прымяняецца да 31.12.2030

	54. Фундаменты апор кантактнай сеткі электрыфікаваных чыгунак

	307.
	падпункт «б» пункта 13, пункты 15 і 21, падпункты «б» і «в» пункта 28, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 5
ДАСТ 32209-2013 «Фундаменты для апор кантактнай сеткі чыгунак. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	55. Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй, 
прамочаныя ахоўнымі сродкамі

	308.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 8
ДАСТ Р 58615-2019 «Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй. Тэхнічныя ўмовы»
	прымяняецца да 31.12.2030

	309.
	
	раздзел 7
ДАСТ 78-2014 «Шпалы драўляныя для чыгунак з шырокай каляёй. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	310.
	
	раздзел 6
ДАСТ 20022.0-2016 «Ахова драўніны. Параметры ахаванасці»
	 

	311.
	
	раздзел 2
ДАСТ 20022.5-93 «Ахова драўніны. Аўтаклаўнае прамочванне масляністымі ахоўнымі сродкамі»
	 

	56. Шпалы жалезабетонныя для чыгунак з каляёй 1520 мм

	312.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, пункты 32 і 33, падпункты «а» і «б» пункта 27 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33320-2015 «Шпалы жалезабетонныя для чыгунак. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	57. Шрубы пуцявыя

	313.
	пункт 12, падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 809-2020 «Шрубы пуцявыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
	 

	58. Шчэбень для баласнага слоя чыгунак з прыроднага каменю

	314.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункт «а» пункта 27, пункт 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 7392-2014 «Шчэбень са шчыльных горных парод для баласнага слоя чыгуначнага пуці. Тэхнічныя ўмовы»
	 

	59. Элементы змацаванняў чыгуначных стрэлачных пераводаў

	315.
	падпункт «б» пункта 13, пункт 15, падпункты «а» і «б» пункта 27, пункты 32 і 33 раздзела V
	раздзел 7
ДАСТ 33535-2015 «Злучэнні і перасячэнні чыгуначных пуцей. Тэхнічныя ўмовы»
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