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ՈՐՈՇՈՒՄ
	15 օգոստոսի 2023 թվականի
	թիվ 114
	քաղ. Մոսկվա



Միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ եւ մեթոդներ, այդ թվում՝ Մաքսային միության «Ավտոմոբիլային եւ ավիացիոն բենզինին, դիզելային եւ նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին եւ մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կիրառման ու կատարման եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատման իրականացման համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկի մասին

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) 4-րդ կետին եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.
1.	Հաստատել կից ներկայացվող՝ միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ Մաքսային միության «Ավտոմոբիլային եւ ավիացիոն բենզինին, դիզելային եւ նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին եւ մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կիրառման ու կատարման եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատման իրականացման համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը:
2.	Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Ավտոմոբիլային եւ ավիացիոն բենզինին, դիզելային եւ նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին եւ մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի ընդունման մասին» թիվ 826 որոշման 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 180 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝
	
	Վ. Նազարենկո
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ՑԱՆԿ
միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ եւ մեթոդներ, այդ թվում՝ Մաքսային միության «Ավտոմոբիլային եւ ավիացիոն բենզինին, դիզելային եւ նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին եւ մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կիրառման ու կատարման եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատման իրականացման համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ազգային (պետական) ստանդարտների 
	Համարը՝ ը/կ
	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը
	Ստանդարտի, հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մեթոդիկայի նշագիրը եւ անվանումը
	Ծանոթագրություն

	1
	2
	3
	4

	I. Ավտոմոբիլային բենզինի բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ (տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 2 հավելված)

	1
	ծծմբի զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ ISO 8754-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	2
	
	ԳՈՍՏ ISO 13032-2014 «Նավթամթերք. Ավտոմոբիլային վառելիքներում ծծմբի ցածր կոնցենտրացիաների որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենային ֆլուրեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	3
	
	ԳՈՍՏ ISO 16591-2015 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում. Օքսիդացնող միկրոկուլոնաչափության մեթոդ»
	

	4
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20846-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդ»
	

	5
	
	ԳՈՍՏ ISO 20847-2014 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ներքին այրման շարժիչների վառելիքի մեջ. Ռենտգենային ֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափում՝ էներգիական դիսպերսման հիման վրա»
	

	6
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20884-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ալիքի երկարությամբ դիսպերսմամբ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդ» (К4 եւ К5 դասերի համար վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	7
	
	ԳՕՍՏ 32139-2013 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափական մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	8
	
	ԳՕՍՏ 32139-2019 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	9
	
	ԳՕՍՏ 32403-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում (լամպային մեթոդ)»
	

	10
	
	ԳՕՍՏ 33194-2014 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով ալիքային դիսպերսմամբ»
	

	11
	
	ԳՕՍՏ 34237-2017 «Նավթամթերք. Ծծմբի ընդհանուր պարունակության որոշում՝ ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդով»
	

	12
	
	ԳՈՍՏ Ռ 53203-2022 «Նավթամթերք. Ծծմբի որոշում՝ ալիքի երկայնքով դիսպերսմամբ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	13
	բենզոլի ծավալային բաժին
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2015 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	14
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	15
	
	ԳՈՍՏ EN 12177-2013 «Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին. Բենզոլի պարունակության որոշում՝ գազաքրոմատագրման մեթոդով»
	

	16
	
	ԳՕՍՏ 29040-91 «Բենզին. Բենզոլի եւ արոմատիկ ածխաջրածինների գումարային պարունակության որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	17
	
	ԳՕՍՏ 29040-2018 «Բենզին. Բենզոլի եւ արոմատիկ ածխաջրածինների գումարային պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	18
	
	ԳՕՍՏ 31871-2012 «Բենզին ավտոմոբիլային եւ ավիացիոն. Բենզոլի որոշում՝ ինֆրակարմիր սպեկտրադիտման մեթոդով»
	

	19
	
	ԳՕՍՏ 32507-2013 «Բենզին ավտոմոբիլային եւ հեղուկ ածխաջրածնային խառնուրդներ. Անհատական եւ խմբային ածխաջրածնային բաղադրության որոշում՝ մազախողովակային գազային քրոմատագրման մեթոդով» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	20
	
	ԳՕՍՏ 34603-2019 «Վառելիք կայծային վառքով շարժիչների համար. Բենզոլի որոշում՝ միջին ինֆրակարմիր ընդգրկույթի սպեկտրադիտման մեթոդով»
	

	21
	
	ԳՕՍՏ Ռ 52714-2018 «Բենզին ավտոմոբիլային. Անհատական եւ խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ մազախողովակային գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	22
	թթվածնի զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ EN 1601-2017 «Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին չէթիլացված. Թթվածին պարունակող օրգանական միացությունների եւ օրգանապես կապված թթվածնի ընդհանուր պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով՝ թթվածնով բոցաիոնացման դետեկտորի (O-FID) օգտագործմամբ»
	

	23
	
	ԳՈՍՏ EN 13132-2012 «Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին չէթիլացված. Թթվածին պարունակող օրգանական միացությունների եւ օրգանապես կապված թթվածնի ընդհանուր պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով՝ փոխարկվող սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	
	
	(վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	24
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2015 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	25
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	26
	
	ԳՕՍՏ 32338-2013 «Բենզին. ՄՏԲԷ, ԷՏԲԷ, ՏԱՄԷ, ԴԻՊԷ, մեթանոլի, էթանոլի եւ տրետ-բութանոլի որոշում՝ ինֆրակարմիր սպեկտրադիտման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	27
	
	ԳՕՍՏ 32338-2022 «Բենզին. ՄՏԲԷ, ԷՏԲԷ, ՏԱՄԷ, ԴԻՊԷ, մեթանոլի, էթանոլի եւ տրետ-բութանոլի որոշում՝ ինֆրակարմիր սպեկտրադիտման մեթոդով»
	

	
	ածխաջրածինների ծավալային բաժին.
	
	

	28
	արոմատիկ
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2015 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	29
	օլեֆինային
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	30
	
	ԳՕՍՏ 29040-91 «Բենզին. Բենզոլի եւ արոմատիկ ածխաջրածինների գումարային պարունակության որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	31
	
	ԳՕՍՏ 29040-2018 «Բենզին. Բենզոլի եւ արոմատիկ ածխաջրածինների գումարային պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	32
	
	ԳՈՍՏ 31872-2012 «Հեղուկ նավթամթերք. Խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ ֆլուորեսցենտային ինդիկատորային ադսորբման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	33
	
	ԳՈՍՏ 31872-2019 «Հեղուկ նավթամթերք. Խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ ֆլուորեսցենտային ինդիկատորային ադսորբման մեթոդով»
	

	34
	
	ԳՕՍՏ 32507-2013 «Բենզին ավտոմոբիլային եւ հեղուկ ածխաջրածնային խառնուրդներ. Անհատական եւ խմբային ածխաջրածնային բաղադրության որոշում՝ մազախողովակային գազային քրոմատագրման մեթոդով» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	35
	
	ԳՈՍՏ Ռ 52063-2003 «Հեղուկ նավթամթերք. Խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ ֆլուորեսցենտային ինդիկատորային ադսորբման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	36
	
	ԳՕՍՏ Ռ 52714-2018 «Բենզին ավտոմոբիլային. Անհատական եւ խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ մազախողովակային գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	37
	օկտանային թիվն ըստ հետազոտական մեթոդի
	ԳՕՍՏ 8226-2015 «Վառելիք շարժիչների համար. Օկտանային թվի որոշման հետազոտական մեթոդ (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	38
	
	ԳՕՍՏ 8226-2022 «Վառելիք շարժիչների համար. Օկտանային թվի որոշման հետազոտական մեթոդ (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում 2030 թվականի հունվարի 1-ից կիրառվող մեթոդ)
	

	39
	
	ԳՕՍՏ 32339-2013 «Նավթամթերք. Շարժիչային վառելիքների դետոնացիոն բնութագրերի որոշում. Հետազոտական մեթոդ»
	

	40
	
	ԳՈՍՏ Ռ 52947-2019 «Նավթամթերք. Շարժիչային վառելիքների դետոնացիոն բնութագրերի որոշում. Հետազոտական մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	41
	օկտանային թիվն ըստ շարժիչային մեթոդի
	ԳՕՍՏ 32340-2013  4333-2021 (ISO 5163:2005) «Նավթամթերք. Շարժիչային եւ ավիացիոն վառելիքների դետոնացիոն բնութագրերի որոշում. Շարժիչային մեթոդ»
	

	42
	
	ԳՕՍՏ 511-2015 «Վառելիք շարժիչների համար. Օկտանային թվի որոշման շարժիչային մեթոդ (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	43
	
	ԳՕՍՏ 511-2022 «Վառելիք շարժիչների համար. Օկտանային թվի որոշման շարժիչային մեթոդ»
	

	
	
	(վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում 2030 թվականի հունվարի 1-ից կիրառվող մեթոդ)
	

	44
	հագեցած գոլորշիների ճնշում
	ԳՈՍՏ EN 13016-1-2013 «Հեղուկ նավթամթերք. Մաս 1. Օդ պարունակող հագեցած գոլորշիների ճնշման (ASVP) որոշում եւ չոր գոլորշիների համարժեք ճնշման (DVPE) հաշվարկ» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	45
	
	ԳՈՍՏ EN 13016-1-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Մաս 1. Օդ պարունակող հագեցած գոլորշիների ճնշման (ASVP) որոշում եւ չոր գոլորշիների համարժեք ճնշման (DVPE)  հաշվարկ (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում 2030 թվականի հունվարի 1-ից կիրառվող մեթոդ)
	

	46
	
	ԳՕՍՏ 1756-2000 «Նավթամթերք. Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշում»
	

	47
	
	ԳՕՍՏ 28781-90 «Նավթ եւ նավթամթերք. Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշման մեթոդ՝ ապարատով՝ մեխանիկական դիսպերսմամբ»
	

	48
	
	ԳՕՍՏ 31874-2012 «Անմշակ նավթ եւ նավթամթերք. Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշում՝ Ռեյդի մեթոդով»
	

	49
	
	ԳՕՍՏ 33117-2014 «Բենզին ավտոմոբիլային. Բենզինի եւ թթվածին պարունակող հավելումներով բենզինի խառնուրդի հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշման մեթոդ (չոր մեթոդ)»
	

	50
	
	ԳՕՍՏ 33157-2014 «Նավթամթերք. Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշման մեթոդ (մինի-մեթոդ)»
	

	51
	օքսիգենատների ծավալային բաժին
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2015 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	52
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 22854-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզինում եւ ավտոմոբիլային էթանոլային վառելիքում (Е85) ածխաջրածինների եւ թթվածին պարունակող միացությունների խմբային պարունակության որոշում՝ բազմաչափ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	53
	
	ԳՈՍՏ EN 1601-2017 «Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին չէթիլացված. Թթվածին պարունակող օրգանական միացությունների եւ օրգանապես կապված թթվածնի ընդհանուր պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով՝ թթվածնով բոցաիոնացման դետեկտորի (O-FID) օգտագործմամբ»
	

	54
	
	ԳՈՍՏ EN 13132-2012 «Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին չէթիլացված. Թթվածին պարունակող օրգանական միացությունների եւ օրգանապես կապված թթվածնի ընդհանուր պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով՝ փոխարկվող սյունակաթսաների օգտագործմամբ» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	55
	
	ԳՕՍՏ 32338-2013 «Բենզին. ՄՏԲԷ, ԷՏԲԷ, ՏԱՄԷ, ԴԻՊԷ, մեթանոլի, էթանոլի եւ տրետ-բութանոլի որոշում՝ ինֆրակարմիր սպեկտրադիտման մեթոդով»
	

	56
	երկաթի կոնցենտրացիա
	ԳՕՍՏ 32514-2013 «Բենզին ավտոմոբիլային. Երկաթի որոշման լուսագունաչափական մեթոդ»
	

	57
	մանգանի կոնցենտրացիա
	ԳՕՍՏ 33158-2014 «Բենզին. Մանգանի որոշում՝ ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրադիտման մեթոդով»
	

	58
	կապարի կոնցենտրացիա
	ԳՈՍՏ EN 237-2013 «Հեղուկ նավթամթերք. Կապարի փոքր կոնցենտրացիաների որոշում՝ ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրաչափման մեթոդով» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	59
	
	ԳՕՍՏ 28828-90 «Բենզին. Կապարի որոշման մեթոդ»
	

	60
	
	ԳՕՍՏ 32350-2013 «Բենզին. Կապարի որոշում՝ ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	61
	
	ԳՕՍՏ Ռ 54278-2010 «Բենզին ավտոմոբիլային. Կապարի որոշման մեթոդներ՝ ռենտգենային սպեկտրադիտմամբ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	62
	մոնոմեթիլ անլինինի ծավալային բաժին
	ԳՕՍՏ 32515-2013 «Բենզին ավտոմոբիլային. N-մեթիլանիլինի որոշում՝ մազախողովակային գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	II. Դիզելային վառելիքի բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ (տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 3 հավելված)

	

	63
	ծծումբի զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ ISO 8754-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	64
	
	ԳՈՍՏ ISO 16591-2015 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում. Օքսիդացնող միկրոկուլոնաչափության մեթոդ»
	

	65
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20846-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդ»
	

	66
	
	ԳՈՍՏ ISO 20847-2014 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ներքին այրման շարժիչների վառելիքի մեջ. Ռենտգենային ֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափում՝ էներգիական դիսպերսման հիման վրա»
	

	67
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20884-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ալիքի երկարությամբ դիսպերսմամբ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդ» (К4 եւ К5 դասերի համար վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	68
	
	ԳՕՍՏ 32139-2019 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	69
	
	ԳՕՍՏ 32139-2013 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	70
	
	ԳՕՍՏ 32403-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում (լամպային մեթոդ)»
	

	71
	
	ԳՕՍՏ 33194-2014 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով ալիքային դիսպերսմամբ»
	

	72
	բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում
	ԳՕՍՏ ISO 2719-2017 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ Մարտենս-Պենսկու սարքում՝ փակ հալքանոթով (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	73
	
	ԳՕՍՏ ISO 3679-2017 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման արագացված մեթոդ՝ փակ հալքանոթում հավասարակշիռ պայմաններում» 
	

	74
	
	ԳՕՍՏ ISO 13736-2009 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշում՝ փակ հալքանոթում Աբելի մեթոդով»
	

	75
	
	ԳՕՍՏ 6356-75 «Նավթամթերք. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ՝ փակ հալքանոթում»
	

	76
	
	ԳՕՍՏ 34238-2017 «Նավթամթերք. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ՝ փոքր չափի փակ հալքանոթում»
	

	77
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 3828-2013 «Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ՝ փոքր չափի փակ հալքանոթում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	78
	Ֆրակցիոն կազմը
	ԳՈՍՏ ISO 3405-2013 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշում՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	79
	
	ԳՈՍՏ ISO 3405-2022 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշում՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	

	80
	
	ԳՕՍՏ 2177-99 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշման մեթոդ» (մեթոդ Ա՝ վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	81
	
	ԳՕՍՏ 33098-2014 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշման մեթոդ՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	

	82
	պոլիցիկլային արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ EN 12916-2017 «Նավթամթերք. Միջին թորվածքներում արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդ՝ ըստ բեկման ցուցանիշի հայտնաբերման» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	83
	
	ԳՈՍՏ EN 12916-2022 «Նավթամթերք. Միջին թորվածքներում արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդ՝ ըստ բեկման ցուցանիշի  հայտնաբերման (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում 2030 թվականի հունվարի 1-ից կիրառվող մեթոդ)
	

	84
	
	ԳՕՍՏ Ռ EN 12916-2008 «Նավթամթերք. Միջին թորվածքներում արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդ՝ դետեկտմամբ՝ ըստ բեկման գործակցի»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	85
	Ցետանային թիվ
	ԳՈՍՏ ISO 5165-2014 «Նավթամթերք. Դիզելային վառելիքի բոցավառելիություն. Ցետանային թվի որոշում՝ շարժիչային մեթոդով»
	

	86
	
	ԳՈՍՏ EN 15195-2014 «Հեղուկ նավթամթերք. Միջին թորվածքային վառելիքներ. Բոցավառման հապաղման եւ ստացված ցետանային թվի (DCN) որոշման մեթոդ՝ այրմամբ հաստատուն ծավալի խցում» 
	

	87
	
	ԳՈՍՏ 3122-67 «Դիզելային վառելիք. Ցետանային թվի որոշման մեթոդ»
	

	88
	
	ԳՈՍՏ 32508-2013 «Դիզելային վառելիք. Ցետանային թվի որոշում» 
(վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	89
	յուղման ունակություն
	ԳՕՍՏ ISO 12156-1-2012 «Դիզելային վառելիք. HFRR ապարատով յուղման ունակության որոշում. Մաս 1. Փորձարկման մեթոդ» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	90
	
	ԳՕՍՏ ISO 12156-1-2020 «Դիզելային վառելիք. HFRR ապարատով յուղման ունակության որոշում. Մաս 1. Փորձարկման մեթոդ (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում 2030 թվականի հունվարի 1-ից կիրառվող մեթոդ)
	

	91
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 6079-2010 «Դիզելային վառելիքի յուղման ունակության որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	92
	զտելիության սահմանային ջերմաստիճան
	ԳՕՍՏ EN 116-2013 «Վառելիք դիզելային եւ վառարանային կենցաղային. Զտելիության սահմանային ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	93
	
	ԳՕՍՏ EN 116-2017 «Վառելիք դիզելային եւ վառարանային կենցաղային. Զտելիության սահմանային ջերմաստիճանի որոշում. Բաղնիքում փուլային հովացման մեթոդ (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	94
	
	ԳՈՍՏ 22254-92 «Դիզելային վառելիք. Զտելիության սահմանային ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ՝ սառը զտիչով» 
	

	95
	ճարպաթթուների մեթիլային եթերների պարունակություն (ըստ ծավալի)
	ԳՈՍՏ EN 14078-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ճարպաթթուների մեթիլային եթերների (FАМЕ) պարունակության որոշում միջին թորվածքներում՝ ինֆրակարմիր սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	III. Մազութի բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ (տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 4 հավելված)

	96
	ծծումբի զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ ISO 8754-2013 «Նավթամթերք. Ծծումբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն 
ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափական մեթոդով»
	

	97
	
	ԳՈՍՏ ISO 16591-2015 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում. Օքսիդացնող միկրոկուլոնաչափության մեթոդ»
	

	98
	
	ԳՕՍՏ 1437-75 «Նավթամթերք. Ծծմբի որոշման արագացված մեթոդ»
	

	99
	
	ԳՕՍՏ 32139-2013 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն 
ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափական մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	100
	
	ԳՕՍՏ 32139-2019 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	101
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51947-2002 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի որոշում էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	102
	բռնկման ջերմաստիճան բաց հալքանոթում
	ԳՕՍՏ 4333-2014 «Նավթամթերք. Բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշման մեթոդներ բաց հալքանոթում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	103
	
	ԳՕՍՏ 4333-2021  4333-2021 (ISO 2592:2017) «Նավթամթերք. Բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշման մեթոդներ բաց հալքանոթում» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	104
	
	ԳՕՍՏ 34640-2020 «Նավթամթերք. Բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշում բաց հալքանոթով սարքում՝ Կլիվլենդի մեթոդով»
	

	105
	
	ՍՏԲ SO 2592-2010 «Նավթամթերք. Բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշում բաց հալքանոթով սարքում՝ Կլիվլենդի մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	106
	
	ՍՏԲ 1651 -2006 «Նավթամթերք. Բռնկման եւ բոցավառման ջերմաստիճանների որոշում բաց հալքանոթով սարքում՝ Կլիվլենդի մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	107
	բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում
	ԳՕՍՏ ISO 2719-2017 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ Մարտենս-Պենսկու սարքում՝ փակ հալքանոթով (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	108
	
	ԳՕՍՏ 6356-75 «Նավթամթերք. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ՝ փակ հալքանոթում»
	

	109
	
	ԳՕՍՏ 33192-2014 «Նավթամթերք եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ՝ Թագի սարքով փակ հալքանոթով»
	

	110
	մինչեւ 350 °С ջերմաստիճան լիաշոգիացող թորամասի ելքը
	ԳՈՍՏ 33359-2015 «Վառելիք մնացորդային. Ուղղաթորման որոշում. Թորման կորի որոշում 0,133 կՊա (1 մմ ս.ս.) ճնշման դեպքում» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	111
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 1160-2010 «Ծանր եւ մնացորդային նավթամթերքի չափային կազմի որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	112
	
	ՍՏԲ 1559-2005 «Նավթամթերք. Չափային կազմի որոշման մեթոդ՝ նվազեցված ճնշման տակ» 
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	113
	ծծմբաջրածնի պարունակություն
	ԳՈՍՏ 32505-2013 «Վառելիք նավթային, հեղուկ. Ծծմբաջրածնի որոշում» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	114
	
	ԳՈՍՏ 33198-2014 «Վառելիք նավթային, հեղուկ. Ծծմբաջրածնի պարունակության որոշում. Հեղուկաֆազ լուծամզման էքսպրես մեթոդներ»
	

	IV. Ռեակտիվ շարժիչների վառելիքի բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ (տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելված)

	115
	կինեմատիկ մածուցիկություն՝ մինուս 40 °С ջերմաստիճանի դեպքում
	ԳՕՍՏ 33-2016 «Նավթ եւ նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ եւ դինամիկ մածուցիկության որոշում» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	116
	
	ԳՕՍՏ 31391-2009 «Նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ մածուցիկության որոշման մեթոդ եւ դինամիկ մածուցիկության հաշվարկ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	117
	
	ԳՕՍՏ 31391-2020 «Նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ մածուցիկության որոշման մեթոդ եւ դինամիկ մածուցիկության հաշվարկ»
	

	118
	կինեմատիկ մածուցիկություն՝ մինուս 20 °С ջերմաստիճանի դեպքում
	ԳՕՍՏ 33-2016 «Նավթ եւ նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ եւ դինամիկ մածուցիկության որոշում» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	119
	
	ԳՕՍՏ 31391-2009 «Նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ մածուցիկության որոշման մեթոդ եւ դինամիկ մածուցիկության հաշվարկ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	120
	
	ԳՕՍՏ 31391-2020 «Նավթամթերք. Թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկ մածուցիկության որոշման մեթոդ եւ դինամիկ մածուցիկության հաշվարկ»
	

	121
	բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճան
	ԳՕՍՏ 5066-91 (ԻՍՕ 3013-74) «Վառելիք շարժիչային. Պղտորման, բյուրեղացման սկզբի եւ բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	122
	
	ԳՈՍՏ 5066-2018 «Վառելիք շարժիչային. Պղտորման, բյուրեղացման սկզբի եւ բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ (Բ մեթոդը կիրառվում է վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում)
	

	123
	
	ԳՈՍՏ 32402-2013 «Վառելիք շարժիչային. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում՝ ավտոմատ լազերային մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	124
	
	ԳՈՍՏ 32402-2022 «Վառելիք շարժիչային. Սառչելու ջերմաստիճանի որոշում՝ ավտոմատ լազերային մեթոդով»
	

	125
	
	ԳՈՍՏ 33195-2014 «Վառելիք շարժիչային. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	126
	
	ԳՈՍՏ 33195-2022 «Վառելիք շարժիչային. Սառչելու ջերմաստիճանի որոշում»
	

	127
	
	ԳՈՍՏ 33197-2014 «Վառելիք շարժիչային. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում՝ ֆազային անցման ավտոմատ մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	128
	
	ԳՈՍՏ 33197-2022 «Վառելիք շարժիչային. Սառչելու ջերմաստիճանի որոշում՝ ֆազային անցման ավտոմատ մեթոդով»
	

	129
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 7154-2011 «Ավիացիոն վառելիքի սառչելու ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ (ավտոմատ մանրաթելաօպտիկական մեթոդ)»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	130
	սառչելու ջերմաստիճան
	ԳՕՍՏ 5066-91 (ԻՍՕ 3013-74) «Վառելիք շարժիչային. Պղտորման, բյուրեղացման սկզբի եւ բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	131
	
	ԳՈՍՏ 5066-2018 «Վառելիք շարժիչային. Պղտորման, բյուրեղացման սկզբի եւ բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
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	ԳՈՍՏ 33195-2014 «Վառելիք շարժիչային. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի ապրիլի 1-ը

	133
	
	ԳՈՍՏ 33195-2022 «Վառելիք շարժիչային. Սառչելու ջերմաստիճանի որոշում»
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	ԳՈՍՏ 32402-2013 «Վառելիք շարժիչային. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում՝ ավտոմատ լազերային մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի ապրիլի 1-ը

	135
	
	ԳՈՍՏ 32402-2022 «Վառելիք շարժիչային. Սառչելու ջերմաստիճանի որոշում՝ ավտոմատ լազերային մեթոդով»
	

	136
	
	ԳՕՍՏ Ռ 52332-2022 «Վառելիք ավիացիոն. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում՝ ֆազային անցման ավտոմատ մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	137
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 7154-2011 «Ավիացիոն վառելիքի սառչելու ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ (ավտոմատ մանրաթելաօպտիկական մեթոդ)»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	138
	
	ՍՏ ՂՀ 2418-2013 «Ավիացիոն վառելիքներում սառչելու ջերմաստիճանի որոշում (ֆազային անցման ավտոմատ մեթոդ)»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	139
	
	ՍՏ ՂՀ 2415-2013 «Ավիացիոն վառելիքների ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	140
	մեխանիկական խառնուկների եւ ջրի պարունակություն
	ԳՈՍՏ EN 12662-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Միջին թորվածքներում, դիզելային վառելիքում եւ ճարպաթթուների մեթիլային եթերներում մեխանիկական խառնուկների որոշման մեթոդ»
	

	141
	
	ԳՕՍՏ 10227-86 «Վառելիք ռեակտիվ շարժիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ» (4.5 կետ)
	

	142
	
	ԳՕՍՏ 10227-2013 «Վառելիք ռեակտիվ շարժիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ» (7.3 կետ)
	

	143
	
	ԳՈՍՏ 33196-2014 «Վառելիք թորվածքային. Ազատ ջրի եւ մեխանիկական խառնուկների որոշում՝ դիտողական մեթոդով»
	

	144
	
	ՍՏ ՂՀ EN 12662-2011 «Նավթամթերք հեղուկ. Միջին թորվածքներում մեխանիկական խառնուկների որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	145
	Ֆրակցիոն կազմը
	ԳՈՍՏ ISO 3405-2013 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշում՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	146
	
	ԳՈՍՏ ISO 3405-2022 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշում՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	

	147
	
	ԳՕՍՏ 2177-99 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշման մեթոդ» (մեթոդ Ա՝ վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	148
	
	ԳՕՍՏ 33098-2014 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշման մեթոդ՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	

	149
	չծխահարող բոցի բարձրություն
	ԳՕՍՏ 4338-91 «Վառելիք՝ ավիացիոն գազատուրբինային շարժիչների համար. Չծխահարող բոցի առավելագույն բարձրության որոշում»
	

	150
	
	ԳՕՍՏ 33193-2014 «Ավիացիոն վառելիքներ՝ գազատուրբինային շարժիչների համար եւ կերոսին. Չծխահարող բոցի առավելագույն բարձրության որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	151
	
	ԳՕՍՏ 33193-2020 «Ավիացիոն վառելիքներ՝ գազատուրբինային շարժիչների համար եւ կերոսին. Չծխահարող բոցի առավելագույն բարձրության որոշում»
	

	152
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 1322-2013 «Կերոսինի եւ ավիացիոն տուրբինային վառելիքի չծխահարող բոցի բարձրության որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	153
	բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում
	ԳՕՍՏ ISO 2719-2017 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ՝ Մարտենս-Պենսկու սարքում փակ հալքանոթով»
	

	154
	
	ԳՕՍՏ ISO 13736-2009 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշում՝ փակ հալքանոթում Աբելի մեթոդով»
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	ԳՕՍՏ ISO 3679-2017 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման արագացված մեթոդ՝ փակ հալքանոթում հավասարակշիռ պայմաններում»
	

	156
	
	ԳՕՍՏ 6356-75 «Նավթամթերք. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ՝ փակ հալքանոթում»
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	ԳՕՍՏ 33192-2014 «Նավթամթերք եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ՝ Թագի սարքով փակ հալքանոթով»
	

	158
	
	ԳՕՍՏ 34238-2017 «Նավթամթերք. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ՝ փոքր չափի փակ հալքանոթում»
	

	159
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 3828-2013 «Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ՝ փոքր չափի փակ հալքանոթում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	160
	
	ՍՏ ՂՀ 2424-2013 «Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ՝ Թագի փակ հալքանոթում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը
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	արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային (զանգվածային) բաժին 
	ԳՈՍՏ EN 12916-2017 «Նավթամթերք. Միջին թորվածքներում արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդ՝ հայտնաբերմամբ՝ ըստ բեկման ցուցանիշի (մեթոդ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժինը որոշելիս վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող)
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը
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	ԳՈՍՏ EN 12916-2022 «Նավթամթերք. Միջին թորվածքներում արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդ՝ հայտնաբերմամբ՝ ըստ բեկման ցուցանիշի (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում 2030 թվականի հունվարի 1-ից կիրառվող մեթոդ)
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	ԳՕՍՏ 6994-74 «Նավթամթերք բաց գույնի. Արոմատիկ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ»
	

	164
	
	ԳՈՍՏ 31872-2012 «Հեղուկ նավթամթերք. Խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ ֆլուորեսցենտային ինդիկատորային ադսորբման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	165
	
	ԳՈՍՏ 31872-2019 «Հեղուկ նավթամթերք. Խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ ֆլուորեսցենտային ինդիկատորային ադսորբման  մեթոդով» (արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժինը որոշելիս վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
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	ԳՕՍՏ 33912-2016 «Վառելիք ավիացիոն եւ նավթային թորվածքներ. Արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում՝ բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդով բեկումաչափական դետեկտորով»
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	ԳՕՍՏ Ռ EN 12916-2008 «Նավթամթերք. Միջին թորվածքներում արոմատիկ ածխաջրածինների տեսակների որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդ՝ դետեկտմամբ՝ ըստ բեկման գործակցի»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	168
	
	ԳՈՍՏ Ռ 52063-2003 «Հեղուկ նավթամթերք. Խմբային ածխաջրածնային կազմի որոշում՝ ֆլուորեսցենտային ինդիկատորային ադսորբման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	169
	փաստացի խեժերի կոնցենտրացիա
	ԳՕՍՏ 1567-97 (ԻՍՕ 6246-95) «Նավթամթերք. Բենզին ավտոմոբիլային եւ վառելիք ավիացիոն. Խեժերի որոշման մեթոդ՝ շիթով շոգիացմամբ  (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	170
	
	ԳՈՍՏ 8489-85 «Վառելիք շարժիչային. Փաստացի խեժերի որոշման մեթոդ»
	

	171
	
	ԳՕՍՏ 32404-2013 «Նավթամթերք. Փաստացի խեժերի կոնցենտրացիայի որոշման մեթոդ՝ շիթով շոգիացմամբ»
	

	172
	ընդհանուր ծծմբի զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ ISO 8754-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափական մեթոդով»
	

	173
	
	ԳՈՍՏ ISO 14596-2016 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ալիքի երկայնքով դիսպերսմամբ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	174
	
	ԳՈՍՏ ISO 16591-2015 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում. Օքսիդացնող միկրոկուլոնաչափության մեթոդ»
	

	175
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20846-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդ»
	

	176
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20884-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդ՝ ալիքի երկայնքով դիսպերսմամբ»
	

	177
	
	ԳՕՍՏ 32139-2013 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	178
	
	ԳՕՍՏ 32139-2019 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	179
	
	ԳՕՍՏ 32403-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում (լամպային մեթոդ)»
	

	180
	
	ԳՕՍՏ 33194-2014 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով ալիքային դիսպերսմամբ»
	

	181
	
	ԳՈՍՏ Ռ 51859-2002 «Նավթամթերք. Ծծմբի որոշում՝ լամպային մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	182
	
	ԳՕՍՏ Ռ 51947-2002 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	183
	
	ՍՏ ՂՀ 2412-2013 «Ծծմբի որոշում՝ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով ալիքի երկայնքով դիսպերսմամբ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	184
	
	ՍՏԲ ԻՍՕ 14596-2002 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ռենտգենային ֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	185
	մերկապտանային ծծումբի զանգվածային բաժին
	ԳՕՍՏ 17323-71 «Վառելիք շարժիչների համար. Մերկապտանային եւ ծծմբաջրածնային ծծմբի որոշման մեթոդ՝ պոտենցաչափական տիտրմամբ»
	

	186
	
	ԳՈՍՏ 32462-2013 «Հեղուկ նավթամթերք. Մերկապտանային ծծմբի որոշման պոտենցաչափական մեթոդ» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	187
	
	ԳՈՍՏ 32462-2020 «Հեղուկ նավթամթերք. Մերկապտանային ծծմբի որոշման պոտենցաչափական մեթոդ» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում 2030 թվականի հունվարի 1-ից կիրառվող մեթոդ)
	

	188
	
	ՍՏ ՂՀ ASTM D 3227-2011 «Բենզինում, կերոսինում, ավիացիոն տուրբինային եւ թորվածքային վառելիքներում մերկապտանային (թիոլային) ծծմբի որոշման պոտենցաչափական մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	189
	
	ՍՏ ՂՀ 1751-2008 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Նավթամթերքում մերկապտանային ծծմբի հետազոտման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	190
	ջերմային օքսիդացման նկատմամբ կայունություն՝ ստուգիչ ջերմաստիճանի դեպքում
	ԳՈՍՏ 33848-2016 «Վառելիք ավիացիոն գազատուրբինային. Ջերմային օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդ»
	

	191
	
	ԳՈՍՏ Ռ 52954-2013 «Նավթամթերք. Գազային տուրբինների վառելիքների ջերմային օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	192
	զտիչի վրա ճնշման անկում
	ԳՈՍՏ 33848-2016 «Վառելիք ավիացիոն գազատուրբինային. Ջերմային օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդ»
	

	193
	
	ԳՈՍՏ Ռ 52954-2013 «Նավթամթերք. Գազային տուրբինների վառելիքների ջերմային օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	194
	Խողովակի վրա նստվածքների գույնը (ոչ բնորոշ նստվածքների բացակայության դեպքում)
	ԳՈՍՏ 33848-2016 «Վառելիք ավիացիոն գազատուրբինային. Ջերմային օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդ»
	

	195
	
	ԳՈՍՏ Ռ 52954-2013 «Նավթամթերք. Գազային տուրբինների վառելիքների ջերմային օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	196
	տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն
	ԳՈՍՏ ISO 6297-2015 «Նավթամթերք. Վառելիք ավիացիոն եւ թորվածքային. Տեսակարար էլեկտրահաղորդականության որոշում»
	

	197
	
	ԳՕՍՏ 25950-83 «Վառելիք ռեակտիվ շարժիչների համար անտիստատիկ հավելանյութով. Տեսակարար էլեկտրահաղորդականության որոշման մեթոդ»
	

	198
	
	ԳՈՍՏ 33461-2015 «Վառելիք ավիացիոն եւ թորվածքային. Էլեկտրահաղորդականության որոշման մեթոդներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	199
	
	ԳՈՍՏ 33461-2022 «Վառելիք ավիացիոն եւ թորվածքային. Էլեկտրահաղորդականության որոշման մեթոդներ»
	

	200
	
	ՍՏ ՂՀ 2416-2013 «Ավիացիոն եւ թորվածքային վառելիքների տեսակարար էլեկտրահաղորդականության որոշման մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	V. Ավիացիոն բենզինի բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ (տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 6 հավելված)

	201
	օկտանային թիվը (ըստ շարժիչային մեթոդի)
	ԳՕՍՏ 32340-2013  4333-2021 (ISO 5163:2005) «Նավթամթերք. Շարժիչային եւ ավիացիոն վառելիքների դետոնացիոն բնութագրերի որոշում. Շարժիչային մեթոդ» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	202
	
	ԳՕՍՏ 511-2015 «Վառելիք շարժիչների համար. Օկտանային թվի որոշման շարժիչային մեթոդ»
	

	203
	
	ԳՈՍՏ Ռ 52946-2019 «Նավթամթերք. Շարժիչային եւ ավիացիոն վառելիքների դետոնացիոն բնութագրերի որոշում. Շարժիչային մեթոդ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	204
	տեսակայնություն (հարուստ խառնուրդ)
	ԳՈՍՏ 3338-2015 «Վառելիք ավիացիոն. Հարուստ խառնուրդի վրա տեսակայնության որոշման մեթոդ»
	

	205
	բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճան
	ԳՕՍՏ 5066-91 (ԻՍՕ 3013-74) «Վառելիք շարժիչային. Պղտորման, բյուրեղացման սկզբի եւ բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	206
	
	ԳՈՍՏ 5066-2018 «Վառելիք շարժիչային. Պղտորման, բյուրեղացման սկզբի եւ բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ (Բ մեթոդը կիրառվում է վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում)
	

	207
	
	ԳՈՍՏ 33195-2014 «Վառելիք շարժիչային. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի ապրիլի 1-ը

	208
	
	ԳՈՍՏ 33195-2022 «Վառելիք շարժիչային. Սառչելու ջերմաստիճանի որոշում»
	

	209
	
	ԳՈՍՏ 33197-2014 «Վառելիք շարժիչային. Բյուրեղացման ջերմաստիճանի որոշում՝ ֆազային անցման ավտոմատ մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	210
	
	ԳՈՍՏ 33197-2022 «Վառելիք շարժիչային. Սառչելու ջերմաստիճանի որոշում՝ ֆազային անցման ավտոմատ մեթոդով»
	

	211
	մեխանիկական խառնուկների եւ ջրի պարունակություն
	ԳՈՍՏ 1012-2013 «Վառելիք ավիացիոն. Տեխնիկական պայմաններ» (9.5 կետ)
	

	212
	գույնը
	ԳՈՍՏ 1012-2013 «Վառելիք ավիացիոն. Տեխնիկական պայմաններ» (9.5 կետ)
	

	213
	
	ԳՕՍՏ 33092-2014 «Նավթամթերք. Գույնի որոշում՝ ավտոմատ եռագույն սպեկտրալուսաչափով»
	

	214
	հագեցած գոլորշիների ճնշում
	ԳՈՍՏ EN 13016-1-2013 «Հեղուկ նավթամթերք. Մաս 1. Օդ պարունակող հագեցած գոլորշիների ճնշման (ASVP) որոշում եւ չոր գոլորշիների համարժեք ճնշման (DVPE) հաշվարկ
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	215
	
	ԳՈՍՏ EN 13016-1-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Մաս 1. Օդ պարունակող հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշում եւ չոր գոլորշիների համարժեք ճնշման հաշվարկ»
	

	216
	
	ԳՕՍՏ 1756-2000 «Նավթամթերք. Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշում»
	

	217
	
	ԳՕՍՏ 31874-2012 «Անմշակ նավթ եւ նավթամթերք. Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշում՝ Ռեյդի մեթոդով»
	

	218
	
	ԳՕՍՏ 33157-2014 «Նավթամթերք. Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշման մեթոդ (մինի-մեթոդ)»
	

	219
	Ֆրակցիոն կազմը
	ԳՈՍՏ ISO 3405-2013 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշում՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	220
	
	ԳՈՍՏ ISO 3405-2022 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշում՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	

	221
	
	ԳՕՍՏ 2177-99 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշման մեթոդ» (մեթոդ Ա՝ վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	222
	
	ԳՕՍՏ 33098-2014 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշման մեթոդ՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	

	223
	
	ՍՏԲ 1934-2015 «Նավթամթերք. Ֆրակցիոն կազմի որոշման մեթոդ՝ մթնոլորտային ճնշման տակ»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	224
	փաստացի խեժերի պարունակություն
	ԳՕՍՏ 1567-97 (ԻՍՕ 6246-95) «Նավթամթերք. Բենզին ավտոմոբիլային եւ վառելիք ավիացիոն. Խեժերի որոշման մեթոդ՝ շիթով շոգիացմամբ»
	

	225
	
	ԳՕՍՏ 32404-2013 «Նավթամթերք. Փաստացի խեժերի կոնցենտրացիայի որոշման մեթոդ՝ շիթով շոգիացմամբ»
	

	226
	ընդհանուր ծծումբի զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ ISO 8754-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	227
	
	ԳՈՍՏ ISO 16591-2015 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում. Օքսիդացնող միկրոկուլոնաչափության մեթոդ»
	

	228
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20846-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդ»
	

	229
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20884-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդ՝ ալիքի երկայնքով դիսպերսմամբ»
	

	230
	
	ԳՕՍՏ 19121-73 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշման մեթոդ՝ լամպի մեջ այրմամբ»
	

	231
	
	ԳՕՍՏ 32403-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում (լամպային մեթոդ)»
	

	232
	
	ԳՕՍՏ 32139-2013 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն 
ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափական մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	233
	
	ԳՕՍՏ 32139-2019 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով» (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	234
	
	ԳՕՍՏ 33194-2014 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով ալիքային դիսպերսմամբ»
	

	235
	
	ԳՈՍՏ Ռ 51859-2002 «Նավթամթերք. Ծծմբի որոշում լամպային մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2030 թվականի հունվարի 1-ը

	VI Նավերի համար նախատեսված վառելիքի բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ (տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 7 հավելված)

	236
	ծծմբի զանգվածային բաժին
	ԳՈՍՏ ISO 8754-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	

	237
	
	ԳՈՍՏ ISO 16591-2015 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում. Օքսիդացնող միկրոկուլոնաչափության մեթոդ»
	

	238
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 20846-2016 «Հեղուկ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում ավտոմոբիլային վառելիքում. Ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդ»
	

	239
	
	ԳՕՍՏ 1437-75 «Նավթամթերք. Ծծմբի որոշման արագացված մեթոդ»
	

	240
	
	ԳՕՍՏ 3877-88 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշման մեթոդ՝ կալորիաչափական ռումբի մեջ այրմամբ»
	

	241
	
	ԳՕՍՏ 19121-73 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշման մեթոդ՝ լամպի մեջ այրմամբ»
	

	242
	
	ԳՕՍՏ 32139-2013 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով»
	Կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	243
	
	ԳՕՍՏ 32139-2019 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ էներգադիսպերսիոն ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
	

	244
	
	ԳՕՍՏ 32403-2013 «Նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում (լամպային մեթոդ)»
	

	245
	
	ԳՕՍՏ 33194-2014 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ծծմբի պարունակության որոշում՝ ռենտգենաֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով՝ ալիքային դիսպերսմամբ»
	

	246
	բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում
	ԳՕՍՏ ISO 2719-2017 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ Մարտենս-Պենսկու սարքում՝ փակ հալքանոթով (վիճելի իրավիճակների առաջացման դեպքում կիրառվող մեթոդ)
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	ԳՕՍՏ ISO 3679-2017 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման արագացված մեթոդ՝ փակ հալքանոթում հավասարակշիռ պայմաններում»
	

	248
	
	ԳՕՍՏ ISO 13736-2009 «Նավթամթերքներ եւ այլ հեղուկներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշում՝ փակ հալքանոթում Աբելի մեթոդով»
	

	250
	
	ԳՕՍՏ 6356-75 «Նավթամթերք. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ՝ փակ հալքանոթում»
	

	VII. Նմուշառում

	251
	
	ԳՈՍՏ ԻՍՕ 3170-2022 «Հեղուկ նավթամթերք. Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ»
	

	252
	
	ԳՕՍՏ 2517-2012 «Նավթ եւ նավթամթերք. Նմուշառման մեթոդներ»
	

	253
	
	ԳՕՍՏ 31873-2012 «Նավթ եւ նավթամթերք. Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ»
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