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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОМИССИЯ
КЕҢЕС


ШЕШІМ

	2026 жылғы «13» наурыз
	         № 40
	       Мәскеу қаласы



[bookmark: bookmark4]Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының 
қауіпсіздігі туралы» (КО TP 019/2011) техникалық регламентіне өзгерістер енгізу туралы

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 52-бабына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне № 1 қосымшаның      29-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі шешті:
1. Қосымшаға сәйкес Кеден одағы Комиссиясысының 2011 жылғы  9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» (КО TP 019/2011) техникалық регламентіне өзгерістер енгізілсін.
2. Осы Шешім, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 3 наурыздағы № 30 шешімімен бекітілген зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер қағидалары мен әдістерін, соның ішінде Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 019/2011) техникалық регламентінің талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесіне оған тиісті мемлекетаралық стандарттарды енгізу бөлігінде өзгерістер енгізу туралы Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының шешімі күшіне енетін күннен бастап күшіне енетін 6-тармақтың «д» тармақшасы үшінші – бесінші абзацтарының, 12-тармақтың «е» тармақшасы он сегізінші абзацының және «ж» тармақшасының өзгерістерін (осы Шешімге қосымша) қоспағанда, ол ресми жарияланған күннен бастап 12 ай өткен соң күшіне енеді.
 
Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:

	Армения Республикасынан
	Беларусь Республикасынан
	Қазақстан Республикасынан
	Қырғыз
Республикасынан
	Ресей
Федерациясынан

	


М. Григорян
	


Н. Петкевич
	


С. Жұманғарин
	     Д. Амангельдиев
	А. Оверчук
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	Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2026 жылғы 13 наурыздағы № 40 шешіміне
ҚОСЫМША





Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» (КО TP 019/2011) техникалық регламентіне енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР
	
1. 1.3-тармақтың тоғызыншы абзацы «жәндiктер» деген сөзден кейiн «және өрмекшiтәрізділер (кенелер)» деген сөздермен толықтырылсын;
2. 1.7-тармақтың 4-тармақшасында «және микробиологияда» деген сөздер алып тасталсын.
3. 2-бөлімде:
а) екінші азацта «дербес» деген сөз «жеке» деген сөзбен ауыстырылсын;
б) екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«анкерлік құрылғы – бір немесе бірнеше стационарлық немесе ұтқыр анкерлік нүктелерді қамтитын, сондай-ақ біріктіргіш элементтерді, биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралдарын бекітуге және анкерлік жүйенің бөлігі ретінде пайдалануға арналған бекіту элементтерін қамтитын компоненттерден тұратын конструкция;
арнайы ішкиім – табиғи, жасанды, синтетикалық талшықтардан және (немесе) олардың қосындыларынан дайындалған, арнайы киіммен бірге пайдалануға арналған бұйым; 
термотөзімді ішкиім – отқа төзімді материалдан дайындалған, электр доғасының термиялық қатерлерінен арнайы киіммен бірге пайдаланылуы мүмкін арнайы ішкиім;»; 
[bookmark: _Hlk49287551]в) үшінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«вирулицидтік белсенділік (вирулицидтік әсер) – химиялық заттардың вирустардың белсенділігін жою қабілеті;»;
[bookmark: _Hlk49287322]г) төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«зиянды фактор – әсері қызметкердің кәсіби ауруына әкеп соғуы мүмкін өндірістік ортаның немесе еңбек процесінің факторы;»;
д) тоғызыншы абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«әсер етуші зат – дезинфекциялық, инсектицидтік, акарицидтік қасиеттері бар және оның негізінде дайындалған құралдардың нысаналы тиімділігін қамтамасыз ететін химиялық зат;
тыныс алу аппараты – қоршаған ортаның ластанған жағдайында, ондағы оттегінің шоғырлануына қарамастан, адамды қорғауға арналған (оның ішінде авариялық-құтқару және авариялық-қалпына келтіру жұмыстары кезінде) тыныс алу органдарын жеке қорғау құралы;»;
е) он бірінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«қорғаныш құралы – пайдаланушы денесінің жекелеген бөліктерін шынжырлы қол арасының ықтимал кесуінен қорғауға арналған бұйым;»;
ж) он екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«жеке тұйықтағыш экрандаушы жиынтық – өзара электр өткізгіш түйіспелі шығыстарының көмегімен электрлік жалғанған элементтерден тұратын, бағытталған және адымдық кернеудің электр тогымен зақымданудан және өнеркәсіптік жиіліктегі электр өрісінің адамға зиянды әсерінен жеке қорғану құралы;
жеке экрандаушы жиынтық – өзара электр өткізгіш түйіспелі шығыстардың көмегімен электрлік жалғанған элементтерден тұратын өнеркәсіптік жиіліктегі электр өрістерінен жеке қорғану құралы;
инсектоакарицидтік құрал (инсектоакарицид) – жәндіктер мен кенелерді жансыздандыруға арналған немесе пайдаланылатын табиғи немесе жасанды текті химиялық қосылыс;»;
з) жиырма екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«қауіпті фактор – әсер етуі қызметкердің жарақаттануына немесе қайтыс болуына әкеп соғуы мүмкін өндірістік ортаның немесе еңбек процесінің факторы;»;
и) жиырма төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«пайдаланушы – жеке қорғану құралын мақсаты бойынша қолданатын жеке тұлға;»;
к) жиырма сегізінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«репелленттік құрал – буынаяқтыларды (жәндіктерді және (немесе) өрмекшітәрізділерді (кенелерді)) үркітетін табиғи және (немесе) синтетикалық зат;
респиратор – пайдаланушының мұрнын, ауызын және иегін жабатын және пайдаланушы қоршаған ортадан жұтатын ауаны тазартуды қамтамасыз ететін сүзгіш немесе оқшаулағыш материалдардан жасалған бет бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорғайтын сүзгіш құрал;»;
л) жиырма тоғызыншы абзацта: «үлгідегі» деген сөзден кейін «бір реттік қолдануға арналған» деген сөздермен толықтырылсын;
«асатын» деген сөз «асуы мүмкін» деген сөздермен ауыстырылсын;
м) жиырма тоғызыншы абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыш – деңгейі белгіленген нормативтерден асуы мүмкін химиялық және биологиялық факторлардың болуымен сипатталатын қоршаған ортадағы оттегінің шоғырлануына қарамастан, қауіпті атмосферадан эвакуациялауға арналған тыныс алу органдары мен көру органдарын бір рет қолданылатын жеке қорғау құралы;
сүзгіш өзін-өзі құтқарғыш – пайдаланушы қоршаған ортадан жұтатын ауаны тазартуды қамтамасыз ететін, деңгейі белгіленген нормативтерден асуы мүмкін химиялық және биологиялық факторлардың болуымен сипатталатын қауіпті атмосферадан эвакуациялауға арналған тыныс алу органдарын не тыныс алу органдарын, көзді және бастың тері жабындысын жеке қорғау құралы;»;
н) отызыншы абзац алып тасталсын;
о) отыз бірінші абзацта «біріктіру» деген сөз «байланыстыру» деген сөзбен ауыстырылсын, «тірекпен» деген сөз «бекіту нүктесімен» деген сөздермен ауыстырылсын;
п) отыз бірінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«құтқару көтергіш құрылғысы – адам оның көмегімен құтқарушымен көтерілетін немесе өзін төменгі қалыптан неғұрлым жоғары қалыпқа көтеретін құтқару жүйесінің құрамдас бөлігі;»;
р) отыз екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk140757932]«жеке қорғану құралы (ЖҚҚ) – пайдаланушыға зиянды және (немесе) қауіпті факторлардың, ерекше температуралық жағдайлардың әсерін болдырмау немесе азайту үшін, сондай-ақ ластанудан қорғау үшін пайдаланылатын құрал;»;
с) отыз төртінші абзацта «(тыныс алу аппараты)» деген сөздер алып тасталсын;
т) отыз алтыншы және отыз жетінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«дерматологиялық жеке қорғаныш құралдары – адам терісіне зиянды факторлардың және (немесе) Кеден одағының «Парфюмерлік-косметикалық өнімнің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 009/2011) техникалық регламентінің техникалық реттеу объектілеріне жатпайтын қауіпті факторлардың әсерін төмендету мақсатында оны қорғау, тазарту және қалпына келтіру үшін жағуға арналған құралдар (жәндіктерден қорғауға арналған құралдарды киімге жағуға болады, өрмекшітәрізділерден (кенелерден) қорғауға арналған құралдар тек киімге жағуға арналған); 
сақтандыру арқаны – құлауды болдырмау мақсатында денені орауға арналған сақтандыру жүйесінің компоненті;»;
у) отыз сегізінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk140758395]«ілмек – ұзындықты реттеу құрылғысымен немесе онсыз кемінде екі шеткі қосылысы бар, биіктіктен құлаудан қорғаудың жеке жүйесінде қосылуға арналған иілгіш элемент немесе компонент;
типтік үлгі – қауіпсіздікке, қорғау қасиеттеріне және қолдану саласына қойылатын ұқсас талаптары бар материалдардан бірыңғай технологиялық құжаттама бойынша бірыңғай технологиялық процесс барысында бір дайындаушы өндірген үлгі. Өнімнің үлгілерін (өнімнің типтік үлгілерін) сынау кезінде сәйкестігін растау 1д, 3д, 1с схемалары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін сериялық өндірілетін өнімге қатысты қолданылады;»;
ф) қырық екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk140758440]«тежегіш жүйе – пайдаланушының биіктіктен құлау қаупі бар жерлерге жақындауына кедергі жасайтын, биіктіктен құлап кетуден жеке қорғану құралдары – жекелеген компоненттерден тұратын жүйе;
түсіруге арналған құрылғы – оның көмегімен адам шектеулі жылдамдықпен өз бетінше немесе басқа адамның көмегімен неғұрлым жоғары орыннан неғұрлым төмен жерге оның еркін құлауын болдырмайтындай етіп түсуі мүмкін ілмекті қоса алғанда, автоматты немесе қолмен басқарылатын құрылғы;
сүзгілі газтұтқыш – сүзгілермен жиынтықта пайдаланылатын және пайдаланушы қоршаған ортадан жұтатын ауаны тазартуды қамтамасыз ететін, пайдаланушының бетін жабатын, беткі бөлігі оқшаулағыш материалдардан жасалған, тыныс алу органдарын жеке қорғайтын сүзгіш құрал;»;
х) қырық үшінші абзац алып тасталсын.
4. 4.2-тармақтың 9-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk140758544]«9) арнайы киім, аяқтар мен қолдарды жеке қорғау құралдары:
жарылыс қаупі бар ортада пайдалануға арналған – Кеден одағының осы техникалық регламентінің 4.7-тармағының 9-тармақшасында көрсетілген талаптарға сәйкес статикалық электр әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс;
өрт-жарылыс қаупі бар ортада пайдалануға арналған – Кеден одағының осы техникалық регламентінің 4.7-тармағының                                    9-тармақшасында көрсетілген талаптарға сәйкес статикалық электрдің әсерінен және Кеден одағының осы техникалық регламентінің                 4.6-тармағының 1 және 7-тармақшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес – ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс;».
5. 4.3-тармақта:
а) бірінші абзац «қолды» деген сөзден кейін «жалпы өндірістік ластанудан және» деген сөздермен толықтырылсын;
б) 1-тармақшада:
екінші – төртінші абзацтар мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын:
«тесілуден қорғауға арналған арнайы киім материалдарының тесілуге төзімділігі кемінде 13 Н болуы тиіс;
тесілуден қорғауға арналған қолды жеке қорғау құралдары материалдарының тесілуге төзімділігі кемінде 20 Н болуы тиіс;
кесуден қорғауға арналған арнайы киім материалдарының кесуге қарсылығы кемінде 2 Н/мм болуы тиіс;
[bookmark: _Hlk140758805][bookmark: _Hlk140758850]қолды кесуден қорғауға арналған жеке қорғану құралдары материалдарының кесуге қарсылық индексі кемінде 1,2 болуы тиіс және (немесе) өткір заттармен сынау кезінде кесуге қарсылығы кемінде 2 Н болуы тиіс;
қолды қажалудан қорғауға арналған жеке қорғану құралдарының материалдары зімпаралы қағазбен қажалудың кемінде 100 циклінің қажалуына төзімді болуы тиіс;»;
алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«қолды механикалық әсерлерден жеке қорғау құралдарының материалдарының жырылуға қарсылығы кемінде 10 Н болуы тиіс;»;
мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«қолды соққыдан қорғауға арналған жеке қорғау құралдары 5 Дж-ге тең соққы энергиясына шыдауға тиіс, бұл ретте берілетін орташа күштің мәні 7 кН-ден аспауы тиіс және сынақтың барлық жекелеген мәндері         9 кН-ден аспауы тиіс;»;
[bookmark: _Hlk203556472]в) мынадай мазмұндағы 41 – 44-тармақшалармен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk140759263]«41) арнайы киімге, қолды жеке қорғау құралдарына және қол шынжырлы араның кесу әсерінен қорғау құралдарына қатысты:
[bookmark: _Hlk45635957]арнайы киімнің, қолды жеке қорғау құралдарының және қорғаныш құралдарының өлшеміне қарай қорғаныш аймағы болуы және қол шынжырлы араның жылдамдығына (16 м/с бастап 28 м/с дейін) қарай қол шынжырлы арамен толассыз кесуге қарсылықты қамтамасыз етуі тиіс;
арнайы киімнің, қолды жеке қорғау құралдарының және қорғаныш құралдарының ілгектер саласында бекітпелері болуы тиіс және қозғалыстағы механизмдерге түсуін болдырмау үшін шығыңқы элементтері болмауы тиіс; 
қолды жеке қорғау құралдары кем дегенде бір қолды қорғауды қамтамасыз етуі тиіс;
42) дайындаушы арнайы киімге, қолды жеке қорғау құралдарына және қорғаныш құралдарына арналған пайдалану құжаттамасында қорғаныш класын және қол шынжырлы араның жылдамдығын көрсетуі тиіс;
43) арнайы киімге, басты зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және (немесе) өрмекшітәрізділерден (кенелерден)) жеке қорғау құралдарына қатысты: 
арнайы киім, басты зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және (немесе) өрмекшітәрізділерден (кенелерден)) жеке қорғау құралдары қорғау әрекеті спектріне сәйкес көрсетілген факторлардан тиімді қорғауды қамтамасыз етуі тиіс; 
қорғау әрекетінің коэффициенті: кенеден және (немесе) бүргеден – 98 пайыздан кем емес, шыбын-шіркейден – 90 пайыздан кем емес;
44) дайындаушы арнайы киімге, басты зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және (немесе) өрмекшітәрізділерден (кенелерден)) жеке қорғау құралдарына арналған пайдалану құжаттамасында қорғау әрекетінің спектрін, қорғау әрекетінің коэффициентін, қорғау әрекетінің ұзақтығын, бар болған жағдайда – қорғаныш қасиеттерінің төмендеуі туралы ақпаратты және оларды қолдану кезінде өңдеу нәтижесінде пайдалану процесінде тиімді қорғауға қол жеткізілетін құралдардың тізбесін көрсетуі тиіс;»;
г) 9-тармақшада:
бірінші абзац «қажалудан,» деген сөзден кейін «қол шынжырлы араның кесу әсерінен,» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші абзацта «мынадай қорғаныш құралдарымен» деген сөздер алып тасталсын;
төртінші абзацта «қорғаныш» деген сөз алып тасталсын;
сегізінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«қол шынжырлы араның кесу әсерінен қорғауға арналған аяқ киімнің өлшеміне қарай қорғау аймағы болуы және шынжырлы араның жылдамдығына (20 м/с бастап 28 м/с дейін) қарай қол шынжырлы арамен толассыз кесуге қарсылығын қамтамасыз етуі тиіс;»;
д) 10-тармақшада:
«соққыдан» деген сөз алып тасталсын;
«, сондай-ақ қол шынжырлы араның кесу әсерінен аяқты жеке қорғау құралдары үшін қосымша қорғау деңгейін көрсету;» деген сөздермен толықтырылсын;
е) 11-тармақшаның екінші абзацы алып тасталсын;
ж) 13-тармақшаның төртінші абзацы «кемінде 440 В» деген сөздерден кейін «(металл бөліктері мен желдеткіш тесіктері жоқ каскаларға арналған)» деген сөздермен толықтырылсын;
з) 21-тармақшада:
үшінші абзац алып тасталсын;
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk140759691]«сым арқаны бар немесе амортизацияға арналған қондырылған құрылғысы бар тартқыш типтегі құрылғыны қамтитын сақтандыру жүйелерінің компоненттері, түсіруге арналған құрылғылар мен құтқару көтергіш құрылғылары (жеке құтқару құрылғыларын қоспағанда) және анкерлік құрылғылар кемінде 12 кН статикалық жүктемеге төзімді болуы тиіс. Дайындаушы беріктігінің дәлелдемелерін ұсынбаған металл емес материалдардан дайындалған анкерлік құрылғылардың компоненттері кемінде 18 кН статикалық жүктемеге төзімді болуы тиіс;»; 
алтыншы абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«анкерлік құрылғыларда тіркелген немесе ұтқыр анкерлік бекітудің әрбір нүктесі дербес қорғау құралының компонентін қосу үшін өздігінен ажырату мүмкіндігін болдырмайтындай етіп құрастырылуы тиіс;»;
жетінші абзац мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын:
[bookmark: _Hlk140760167]«биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралдары (түсіруге арналған құрылғылар мен құтқару көтеру құрылғыларынан басқа) сақтандыру байламдары, ілмектер мен амортизаторлар үшін – 4 м биіктіктен, ұстап тұратын арқандар мен ілмектер үшін – 1 м биіктіктен, тартқыш типтегі қорғаныс құралдары үшін – 0,6 м биіктіктен, ұзындығы 2 м кем ілмектер үшін – ілмектің ең жоғары екі ұзындығына тең биіктіктен салмағы 100 кг жүк құлаған кезде туындайтын динамикалық жүктемеге төзуі тиіс. Бұл ретте жеке қорғаныш құралы құлауды тоқтатуы тиіс және бұзылмауы тиіс, ал сынақ жүгі жерге жанаспауы тиіс;
бір пайдаланушыдан артық қолдануға есептелген биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралдары үшін статикалық және динамикалық сынақтар дайындаушы мәлімдеген пайдаланушылардың ең көп саны үшін жүргізілуге тиіс;»;
тоғызыншы абзацта «ілмектер» деген сөз «сақтандыру жүйесіндегі ілмектер» деген сөздермен ауыстырылсын;
он бірінші абзацта «біріктіруші элементтердің материалдары» деген сөздер «биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралдарының металл бөлшектері» деген сөздермен ауыстырылсын, «, металл бөлшектері» деген сөздер «және» деген сөзбен ауыстырылсын; 
он бірінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk140761502]«түсіруге арналған құрылғылар мен құтқару көтергіш құрылғылары дайындаушы мәлімдеген ең жоғары жүктемеге сәйкес келетін, бірақ 0,6 м биіктіктен 100 кг кем емес салмақпен жүкті түсіру кезінде туындайтын динамикалық жүктемеге және ең жоғарыдан 10 есе асатын, бірақ 12 кН кем емес статикалық жүктемеге төзуі тиіс;
автоматты басқарылатын түсіруге арналған құрылғылар 0,5-тен 2 м/с дейінгі диапазонда, қолмен басқарылатын түсіруге арналған құрылғылар – 2 м/с аспайтын түсіру жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс;»;
и) 23-тармақша бірінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«шуды сіңіру көрсеткіштері жоғары жиіліктер үшін кемінде 12 дБ, орташа жиіліктер үшін 11 дБ және төмен жиіліктер үшін 9 дБ болуы тиіс;
шуға қарсы құлаққаптардың акустикалық тиімділігін анықтау кезінде стандартты ауытқулар жиіліктің төрт немесе одан да көп аралас үштен бір октавалық жолақтарында 4,0 дБ-дан және кез келген жеке үштен бір октавалық жолақтарда 7 дБ-дан аспауы тиіс;».
6. 4.4-тармақта:
а) 1-тармақшаның бірінші абзацы «факторлардан» деген сөзден кейін «(микроағзалардан)» деген сөзбен толықтырылсын;
б) 3-тармақшада:
бірінші абзац «, таза ауаны беру шлангісі бар тыныс алу аппараттарынан және сығылған ауаның магистралінде жұмыс істейтін тыныс алу аппараттарынан басқа» деген сөздермен толықтырылсын;
он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk140761888]«тыныс алу органдарын жеке қорғаудың оқшаулағыш құралдары олардың бетон бетіне 1,5 м биіктіктен құлауына ұқсас туындайтын жүктемелерге төзімді болуы тиіс;»; 
мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk140761973]«оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғышты жұмыс жағдайына келтіру уақыты 60 секундтан аспауы тиіс;»;
в) 4-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk140762027]«4) дайындаушы қаптамада және (немесе) тыныс алу органдарын жеке қорғаудың оқшаулағыш құралдарына пайдалану құжаттамасында қорғаныш коэффициентін (ерінқабы бар тыныс алу органдарын жеке қорғаудың оқшаулағыш құралдарын қоспағанда), дем алу мен дем шығаруда тыныс алуға қарсы тұруды, қорғаныш әрекетінің уақытын, үздіксіз пайдалану ұзақтығы мен оған қол жеткізілген кездегі шарттарды, қауіпсіз пайдалану қағидаларын, қыздыруды, құлауды, соққыны және заңсыз қолжетімділікті болдырмау бөлігінде есепке алу, сақтау және тасымалдау қағидаларын, дайындаушы көрсеткен мамандандырылған ұйымдарда оны жүргізу қажеттілігін ескере отырып, кәдеге жарату қағидаларын, тыныс алу органдарын жеке қорғаудың оқшаулағыш құралдарын қауіпсіз қолдануға ықпал етуі мүмкін пайдаланушылардың жасымен, денсаулық жағдайымен және басқа да физиологиялық ерекшеліктерімен шарттастырылатын пайдалану бойынша жалпы шектеулерді, пайдаланушыларды дайындаудың (оқытудың) және пайдалануға жіберудің міндетті қағидаларын көрсетуі тиіс;»;
г) 5-тармақшада:
екінші абзац «қатысты» деген сөзден кейін «(ерінқабы бар тыныс алу органдарын жеке қорғаудың оқшаулағыш құралдарын қоспағанда)» деген сөздермен толықтырылсын;
сегізінші абзацта «тыныс алу аппараттары» деген сөздер «химиялық байланысқан оттегімен өзін-өзі құтқарғыштар» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk140762444]«қоршаған ортаның температурасы минус 20 оС және плюс 40 оС және атаулы режимге сәйкес келетін өкпеде ауа алмасу кезіндегі қорғау әрекетінің уақыты өзін-өзі құтқарушылар үшін атаулы режимнен кем, ал тыныс алу аппараттары үшін – атаулы режимнің 80 пайызынан кем болмауы тиіс;»;
д) 6-тармақшада:
екінші және үшінші абзацтар «құрылғы» деген сөзден кейін «(ерінқабы бар тыныс алу органдарын жеке қорғаудың оқшаулағыш құралдарын қоспағанда)» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«жоғары, орташа және төмен қысыммен жұмыс істейтін тыныс алу аппараттарының қосқыш бөлшектері өзара алмастырылатын болмауы тиіс;
өкпе-автоматты ауа берумен нөлдік шығыс кезінде сығылған ауадағы өзін-өзі құтқарушының беткі бөлігінің астындағы дем алудағы артық қысым 400 Па-дан аспауы тиіс;»;
е) мынадай мазмұндағы 61-тармақшамен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk140762665]«61) тораптан сығымдалған ауаны үздіксіз беретін тыныс алу аппараттарына және таза ауаны шлангімен беретін тыныс алу аппараттарына қатысты:
тыныс алу аппараттары температуралық әсерге тұрақты болуы тиіс; 
тікелей қолдану кезінде жалынның әсеріне ұшырауы мүмкін тыныс алу аппараттарының компоненттері жалыннан шығарылғаннан кейін 5 секундтан артық жануды жалғастырмауы тиіс; 
ауаны беру шлангісін беттің бөлігіне жалғау 50 Н-ден кем емес түсірілген күшке төзуі тиіс; 
бекіту белдіктері және шығыс клапаны-реттегішінің қосылыстары (егер көзделген болса) 250 Н кем емес түсірілген күшке төзуі тиіс;
ауаны беру шлангілері бұралуға (бүгілуге) және қысылуға (жаншылуға) төзімді және герметикалыққа қойылатын талаптарға жауап беруі тиіс; 
дем алатын ауадағы көміртек диоксидінің көлемдік үлесі 1 пайыздан аспауы тиіс;
маскалы (жартылай маскалы) тыныс алу аппаратының тыныс алуға қарсылығы дем алу кезінде 450 Па және дем шығару кезінде 1000 Па аспауы тиіс;
таза ауаны беру шлангісі бар тыныс алу аппараттарының беткі бөліктері осы тармақтың 11 және 12-тармақшаларында көзделген талаптарға сәйкес келуі тиіс;
сорып алу коэффициенті 1А және 1В сыныпты тыныс алу аппараттары үшін 10 пайыздан, 2А және 2В сыныпты тыныс алу аппараттары үшін 2 пайыздан, 3А және 3В сыныпты тыныс алу аппараттары үшін 0,5 пайыздан аспауы тиіс; 4А және 4В сыныптарының тыныс алу аппараттары үшін 0,05 пайыз;
абразивтік өңдеу кезінде пайдаланылатын тораптан сығылған ауаны үздіксіз беретін тыныс алу аппараттарының қарау экраны 5,9 Дж соққы кинетикалық энергиялы жоғары жылдамдықты бөлшектердің әсеріне тұрақты болуы тиіс;
абразивті өңдеу кезінде пайдаланылатын тыныс алу аппараттарынан басқа, тараптан сығылған ауаны үздіксіз беретін тыныс алу аппараттарының беткі бөлігінің астындағы шудың деңгейі 80 дБА аспауы тиіс;»;
ж) 7-тармақшада:
үшінші абзац «және газтұтқыштар» деген сөздермен толықтырылсын;
алтыншы абзацта «оқшаулайтын беткі бөлігі» деген сөздер «оқшаулайтын материалдардан жасалған беткі бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
жетінші абзац алып тасталсын;
сегізінші абзацта «жартылай маскалар және» деген сөздерден кейін «респираторлар» деген сөзбен толықтырылсын, «маскалар» деген сөзден кейін «, газтұтқыштар мен капюшондар» деген сөздермен толықтырылсын, «көмегімен» деген сөздерден кейін «маскалар мен газтұтқыштардың» деген сөздермен толықтырылсын;
з) 8-тармақшада:
«олардың тиімділігіне» деген сөздер «сүзгілердің тиімділігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
«газтұтқыштар маска бойынша қосымша үш санатқа бөлінеді. Респираторлар мен газтұтқыштар тыныс алу органдарын қорғау құралдары құрамында қолданылатын сүзгілерге қарай маркалар мен сыныптарға бөлінеді;»;
и) 11-тармақшада:
бірінші абзацта «оқшаулайтын беткі бөлігі» деген сөздер «оқшаулайтын материалдардан жасалған беткі бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацта «, ерінқабы бар бұйымдар үшін – 1 пайыз» деген сөздер алып тасталсын;
к) 12-тармақшада:
бірінші және үшінші абзацтарда «оқшаулайтын беткі бөлігі» деген сөздер «оқшаулайтын материалдардан жасалған беткі бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші абзацта «маркаларға» деген сөзден кейін «немесе маркалар үйлесіміне» деген сөздермен толықтырылсын, «сыныптарына» деген сөзден кейін «(АХ және SX маркаларынан басқа)» деген сөздермен толықтырылсын;
алтыншы абзацта «оксидін» деген сөз «монооксидін» деген сөзбен ауыстырылсын;
оныншы абзацта «және басқа маркаларда аты аталмаған басқа газдар мен булардан» деген сөздер «және (немесе) дайындаушы белгілеген және басқа маркаларға жатпайтын басқа газдар мен булардан» деген сөздермен ауыстырылсын;
он бірінші – он үшінші абзацтар алып тасталсын;
он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ауа шығыны 30 дм3/мин кезінде ауа ағынына бастапқы қарсылығы АХ және SX маркалы газтұтқыш сүзгілер үшін 140 Па аспауы, қалған маркалардың газтұтқыш сүзгілері үшін – 100 Па, төмен, орташа және жоғары тиімділікте тиісінше 140 Па және 160 Па болуы тиіс;»;
л) 13-тармақшада: 
бірінші абзацта «оқшаулайтын беткі бөлігі» деген сөздер «оқшаулайтын материалдардан жасалған беткі бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«HgP3 және NOP3 арнайы маркаларының біріктірілген сүзгілері тиімділік сыныптарына бөлінбейді;»;
алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«сыналатын зат бойынша өткізгіштік коэффициенті төмен, орташа және жоғары тиімділіктегі сүзгілер үшін тиісінше 20 пайыздан,                   6 пайыздан және 0,05 пайыздан аспауы тиіс;»;
м) мынадай мазмұндағы 131-тармақшамен толықтырылсын:
«131) ауаны мәжбүрлі беретін тыныс алу органдарын жеке қорғаудың сүзгілеу құралдарына қатысты:
тыныс алу органдарын жеке қорау құралдары конструкциясында пайдаланылатын компоненттер механикалық және температуралық әсерлерге тұраққты болуы тиіс;
ауаның ең төмен шығыны кемінде 120 дм3/мин құрауы тиіс, бұл ретте ауаны беру ұзақтығы кемінде 4 сағ құрауы тиіс;
жалпы масса 5 кг аспауы тиіс, бұл ретте беткі бөліктің массасы 1,5 кг аспауы тиіс;
жалынның әсеріне ұшырайтын құрамдас элементтер олар жалыннан шығарылғаннан кейін 5 секунд ішінде тұтанбауы және жануды жалғастырмауы тиіс;
тікелей қолдану кезінде жалынның әсеріне ұшырауы мүмкін тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарының компоненттері олар жалыннан шығарылғаннан кейін 5 секундтан артық жануды жалғастырмауы тиіс;
тыныс алу органдарын жеке қорғау құралынан шығатын шудың деңгейі 75 дБА аспауы тиіс;
шлем немесе капюшон түріндегі беткі бөлік астындағы сыналатын заттың ену коэффициенті ТН1 сыныбы үшін 10 пайыздан, ТН2 сыныбы үшін – 2 пайыздан және ТН3 сыныбы үшін – 0,2 пайыздан аспауы тиіс;
маска немесе жартылай маска түріндегі беткі бөлік астындағы сыналатын заттың сору коэффициенті ТМ1 сыныбы үшін 5 пайыздан, ТМ2 сыныбы үшін – 1 пайыздан және ТМ3 сыныбы үшін – 0,1 пайыздан аспауы тиіс;
шлангінің және жалғастырушы тораптардың беріктігі ТН1 және ТМ1 сыныптарының ТОЖҚҚ үшін кемінде 50 Н, ТН2 және ТМ2 сыныптарының ТОЖҚҚ үшін – 100 Н, ТН3 және ТМ3 сыныптарының ТОЖҚҚ үшін – 250 Н құрауы тіис;
сыналатын аэрозоль бойынша аэрозольға қарсы және біріктірілген сүзгілердің өткізгіштігі тиімділігі төмен сынып үшін 10 пайыздан, тиімділігі орташа сынып үшін 2 пайыздан және тиімділігі жоғары сынып үшін 0,2 пайыздан аспауы тиіс;
газтұтқыштық және біріктірілген сүзгілердің қорғау әсерінің уақыты сүзгілердің тиісті маркалары мен сыныптары үшін белгіленген мәндерден кем болмауы тиіс;
шлем немесе капюшон түріндегі беткі бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралының тыныс алуға қарсылығы 500 Па аспауы тиіс; 
маска немесе жартылай маска түріндегі беткі бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорағау құралының тыныс алуға қарсылығы дем алу кезінде 1100 Па, ал дем шығару кезінде 700 Па аспауы тиіс;
ауаны мәжбүрлі беру блогы қосылған кезде тыныс алу аймағындағы көміртек диоксидінің құрамы 1 пайыздан аспауы тиіс;»;
н) 14-тармақшада: 
төртінші абзацта:
«әбмебап сүзгіш өзін-өзі құтқарғыш» деген сөздер «өзін-өзі құтқарғыштың біріктірілген сүзгіші» деген сөздермен ауыстырылсын;
«көрсетілген» деген сөз алып тасталсын;
бесінші абзацта «және сыналатын зат – күкірт гексафториді бойынша тиімділігі төмен бұйымдар үшін 2 пайыздан, тиімділігі орташа бұйымдар үшін 1 пайыздан және тиімділігі жоғары бұйымдар үшін 0,1 пайыздан аспауы тиіс» деген сөздер алып тасталсын;
о) 16-тармақшада:
«қорғау коэффициенті,» деген сөздер алып тасталсын; 
мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«респираторлар мен газтұтқыштар үшін құрамына кіретін сүзгілердің беткі бөлігінің түрі, маркалары мен сыныптары туралы ақпаратты қоса алғанда, жиынтықтылығы туралы ақпарат қосымша көрсетіледі;»;
п) 17-тармақшада:
бірінші абзацта «сүзгілі қорғау киіміне, сондай-ақ» деген сөздер алып тасталсын;
алтыншы абзац алып тасталсын;
жетінші абзац «су өткізбейтін,» деген сөзден кейін «типіне және енуге төзімділік сыныбына қарай бір немесе бірнеше химиялық заттардың енуіне төзімді болуы тиіс. 1 сыныпты қолды жеке қорғау құралы үшін ену уақыты 10 минуттан артық, 2 сынып үшін – 30 минуттан артық, 3 сынып үшін – 60 минуттан артық, 4 сынып үшін – 120 минуттан артық, 5 сынып үшін – 240 минуттан артық, 6 сынып үшін – 480 минуттан артық болуы тиіс;» деген сөздермен толықтырылсын;
р) 18-тармақшада «, сүзгілі қорғау киіміне» және «қорғау әсерінің уақытын және» деген сөздер алып тасталсын;
с) мынадай мазмұндағы 181 және 182-тармақшалармен толықтырылсын: 
[bookmark: _Hlk141359312]«181) сүзгілі қорғау және біріктірілген қорғау киімі газдардан, булардан, дайындаушы көрсеткен химиялық заттардың аэрозольдардан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс; тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарымен, қолды және аяқты жеке қорғау құралдарымен үйлесуі тиіс; оның конструкциясы бұйымның герметикалығын (тері жабындыларын толық жабу) қамтамасыз етуі тиіс; сыртқы ортаның ауасы костюмасты кеңістікке сүзгілі қорғау киімі материалдарының пакеті арқылы сүзгілеу жолымен түсуі тиіс; 
біріктірілген қорғау киімінің алдыңғы бөлігі дайындаушы көрсеткен химиялық заттардың сұйық фазасынан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс;
сүзгілі қорғау киімінің массасы 3,8 кг-нан; біріктірілген қорғау киімінің массасы – 4,5 кг-нан аспауы тиіс;
182) дайындаушы сүзгілі қорғау және біріктірілген қорғау киіміне пайдалану құжаттамасында қорғау әсерінің уақытын және қолдану шарттарын (мақсатын) көрсетуі тиіс. Химиялық факторлардан қолды жеке қорғау құралдарын дайындаушы пайдалану құжаттамасында химиялық заттардың тізбесі мен енуге төзімді сыныпты, таңбалауда – әріптік белгіленіммен жазу арқылы химиялық заттардың типі мен тізбесін көрсетуі тиіс;»;
т) 21-тармақшада:
екінші абзацта «химиялық факторлардың әсерінен» деген сөздер «мұнайдан және (немесе) мұнай өнімдерінен қорғауға арналған» деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші абзац мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын: 
[bookmark: _Hlk141359470]«қышқылдардан және (немесе) сілтілерден қорғауға арналған арнайы аяқ киім химиялық заттардың ішке енуіне және бірінші қарап тексеру           (10 минуттан кейін) және қайта қарап тексеру (60 минуттан кейін) кезінде аяқ киімнің беткі қабатына жұғып қалуға, қандайда бір елеулі ақаулардың пайда болуына жол берілмейтін шашырауға төзімді болуы тиіс;
қышқылдардан, сілтілерден, мұнайдан және мұнай өнімдерінен қорғауға арналған резеңкеден және полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім кемінде 121 минут ішінде химиялық заттардың ішке енуіне кедергі келтіруі тиіс, ал оны дайындауға арналған материалдар         24 сағат ішінде химиялық заттардың әсерінен бұзылмауы тиіс;»;
у) 22-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«22) дайындаушы химиялық факторлардан аяқты жеке қорғау құралдарына пайдаланушы құжаттамасында олардың мақсатын және қолдану шарттарын көрсетуі тиіс.».
7. 4.6-тармақта:
а) бірінші абзацта «, жоғары температурадан және жылу бөлінуден» деген сөздер «және жоғары температурадан» деген сөздермен ауыстырылсын; 
б) 1-тармақшада:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1) арнайы киімге және жоғары температурадан (конвективті жылудан, жылудың бөлінуінен, қыздырылған беткі қабаттармен жанасудан, ашық жалынның, балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауының, металл қабыршағының және балқытылған металл шашырандыларының қысқа мерзімді әсерінен) қолды жеке қорғау құралдарына қатысты:»;
үшінші абзацта:
«3» деген цифр «4» деген цифрмен ауыстырылсын;
«ұшыраған материал» деген сөздер «ұшыраған материал немесе материалдар пакеті» деген сөздермен ауыстырылсын; 
төртінші абзацта:
«8» деген цифр «7» деген цифрмен ауыстырылсын;
«ұшыраған материал» деген сөздер «ұшыраған материал немесе материалдар пакеті» деген сөздермен ауыстырылсын;
[bookmark: _Hlk141359977]мынадай сөйлеммен толықтырылсын: «Металдандырылған материалдарды сынау алдын ала механикалық өңдеуден кейін жүргізіледі;»;
бесінші – сегізінші абзацтар мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын:
[bookmark: _Hlk141360018]«балқытылған металдың және металл қабыршақтың ұшқынынан және шашырауынан қорғауға арналған арнайы киімді қоспағанда, арнайы киімнің үстіңгі қабатының материалдары жуу (химиялық тазарту) – кептірудің кемінде 5 циклінен кейін жалынның (отқа төзімділіктің) шектеулі таралу индексіне сәйкес келуі тиіс – 3;
жалынның әсері нәтижесінде ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған қолды жеке қорғау құралдарының материалдарында ішкі бет жағында балқу белгілері болмауы тиіс және сыртқы қабатында балқитын және жанып жатқан қалдықтар пайда болмауы тиіс;
балқытылған металдың және металл қабыршақтың ұшқынынан және шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім материалдары жуу (химиялық тазарту) – кептірудің 5 циклінен кейін және қолды жеке қорғау құралдарының материалдары төменгі жиегі тұтанған кезде 30 секунд бойы ашық жалынның әсеріне төзуі тиіс, бұл ретте материалдар жалыннан шығарылған кезде жанбауы, бықсымауы және балқымауы тиіс, қалдық жануға және қалдық бықсуға жол берілмейді;
арнайы киімнің біріктіретін тігістері отқа төзімді болуы тиіс;
балқытылған металдың және металл қабыршақтың ұшқынынан және шашырауынан қорғауға арналған арнауы киім матасының жарылу жүктемесі қорғаудың 1-ші сыныбы үшін кемінде 700 Н, қорғаудың 2-ші және 3-ші сыныптары үшін кемінде – 800 Н болуы тиіс, жыртылу жүктемесі қорғаудың 1-ші сыныбы үшін – негізі және бекіту тетігі бойынша кемінде 40 Н, қорғаудың 2-ші және 3-ші сыныптары үшін – негізі бойынша кемінде 70 Н және бекіту тетігі бойынша 60 Н болуы тиіс;
балқытылған металдың және металл қабыршақтың ұшқынынан және шашырауынан қорғауға арналған арнайы киімде пайдаланылатын негізгі материалдың немесе жапсырманың 800 ± 30 °С температураға дейін қыздырылған күйдіргіш элементтің әсеріне төзімділігі қорғаудың 2-ші сыныбы үшін кемінде 30 секунд, 3-ші сыныбы үшін – кемінде 50 секунд құрауы тиіс. Бұйымды қорғау сыныбы негізгі материалдың және (немесе) жапсырманың орналасуына және қорғау сыныбына қарай айқындалады;
балқытылған металдың және металл қабыршақтың ұшқынынан және шашырауынан қолды қорғау құралдарында пайдаланылатын материалдардың 800 ± 30 °С температураға дейін қыздырылған күйдіргіш элементтің әсеріне төзімділігі кемінде 50 секунд құрауы тиіс;»;
тоғызыншы абзац «металдың» деген сөзден кейін «және металл қабыршақтың» деген сөздермен толықтырылсын;
оныншы және он бірінші абзацтар мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын:
[bookmark: _Hlk141360196]«балқытылған металдың шашырауынан қорғауға арналған арнайы киімде пайдаланылатын материалдар салмағы кемінде 60 г балқытылған темірдің және (немесе) салмағы кемінде 100 г балқытылған алюминийдің шашырауына төзімді болуы тиіс, 30 секундтан кейін материалдың сыртқы қабатында металдың жабысуы және пайдаланушының тері имитаторының зақымдануы тіркелмеуі тиіс;
балқытылған металдың шашыруынан қолды жеке қорғау құралдарында пайдаланылатын материалдар салмағы кемінде 30 г балқытылған темірдің шашырауына төзімді болуы тиіс, 30 секундтан кейін материалдың сыртқы қабатында металдың жабысуы және пайдаланушының тері имитаторының зақымдануы тіркелмуі тиіс;
[bookmark: _Hlk141360249]қыздырылған беткі қабаттармен жанасудан қорғауға арналған арнайы киімде пайдаланылатын материалдар 250 °С дейін қыздырылған беткі қабаттармен кемінде 5 секунд жанасуға төзуі тиіс;
қыздырылған беткі қабаттармен жанасудан қолды жеке қорғау құралдарында пайдаланылатын материалдар 100, 250, 350 және 500 °С дейін қыздырылған беткі қабаттармен кемінде 15 секунд жанасуға төзуі тиіс;»;
в) 2-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) дайындаушы арнайы киімнің және жоғары температуралардан қолды жеке қорғау құралдарының пайдалану құжаттамасында жеке қорғау құралының мақсатын, қорғау сыныбын және (немесе) пайдалану деңгейлерін, оның ішінде шекті температураны (егер қолданылатын болса) көрсетуі тиіс;»;
г) 3-тармақшада:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «салқын қоршаған ортадан қорғауға арналған арнайы киімге және арнайы киімге, төмен температураның әсерінен басты және қолды жеке қорғау құралдарына қатысты»;
екінші абзацта «климаттық өңірге, материалдың беткі қабатының тікелей суықта болу уақытына, ауа өткізгіштігіне қарай және орындалатын жұмыстың ауырлығын ескере отырып» деген сөздер «климаттық белдеуге қарай» деген сөздермен ауыстырылсын, «, 0,451-ден 0,823 °С·м2/Вт дейінгі диапазонда» деген сөздер «кемінде 0,451 °С·м2/Вт» деген сөздермен ауыстырылсын; 
екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«төмен температурадан басты жеке қорғау құралдарының (бас киімдердің) жылу оқшаулағышы кемінде 0,295 °С·м2/Вт болуы тиіс; 
[bookmark: _Hlk141360556]төмен температурадан қолды жеке қорғау құралдарының жылу оқшаулағышы кемінде 0,377 °С·м2/Вт болуы тиіс;
салқын қоршаған ортадан қорғауға арналған арнайы киімнің жылу кедергісі кемінде 0,06 м2·K/Вт болуы тиіс; 
салқын қоршаған ортадан қорғауға арналған арнайы киімнің нәтижелеуші тиімді жылу оқшаулағышы кемінде 0,25 м2·K/Вт жылу кедергісі кезінде 0,174 м2·К/Вт-тан артық немесе тең және 0,265 м2·К/Вт-тан кем болуы тиіс. Салқын қоршаған ортадан және желден қорғауға арналған арнайы киім материалдары пакетінің ауа өткізгіштігі 5 мм/с артық болмауы тиіс;»;
д) 7-тармақшада:
төртінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«төмен температурадан қорғауға арналған арнайы аяқ киімнің жылу оқшаулағышы кемінде 0,332 °С·м2/Вт болуы тиіс;»;
жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk141361330]«аяқ киім табанының материалы 30 минут бойы кемінде 100, 150, 200 °C термотөзімді және (немесе) 60 секунд бойы кемінде 300 °С қыздырылған беткі қабатпен жанасуға төзімді болуы тиіс;»;
е) 9-тармақшада:
[bookmark: _Hlk49263992]бірінші абзацта «қорғаныш каскалар» деген сөздерден кейін «және қорғаныш каскеттер» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«қорғаныш каскеттер ашық жалынмен байланыстан кейін                    5 секундтан кейін жанбауы тиіс;»;
үшінші абзацта «каскалар» деген сөзден кейін «және каскеттер» деген сөздермен толықтырылсын;
төртінші абзацта:
«каскалар» деген сөзден кейін «және каскеттер» деген сөздермен толықтырылсын;
«13-тармақшасында» деген сөздер «тиісінше 13 және 15-тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын.
8. 4.7-тармақта:
а) 5-тармақшаның төртінші абзацында «барлық тігістер термотөзімді жіппен тігілуі тиіс» деген сөздер «жіптер термотөзімді болуы тиіс» деген сөздермен ауыстырылсын;
б) 7 – 10-тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk141365029]«7) электр доғасының термиялық қауіптерінен арнайы қорғау киімімен жиынтықта қолданылатын термотөзімді ішкиім, термотөзімді шлемасты бас киім және термотөзімді биялай Кеден одағының осы техникалық регламенті 4.6-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген термотөзімді қасиеттері бар отқа төзімді материлдан дайындалуы тиіс, ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен кейін 10 секунд бойы жанбауы, ерімеуі және бықсымауы тиіс, ашық жалынның қысқа мерзімді әсеріне төзімділік 5 жуудан (химиялық тазартудан) кейін сақталуы тиіс;
8) дайындаушы термотөзімді ішкиімге, термотөзімді шлемасты бас киімге және термотөзімді биялайға пайдаланушы құжаттамада қолдану шарттарын (мақсатын) көрсетуі тиіс;
9) бағытталған кернеудің электр тогынан, электр және электромагниттік өрістердің, статикалық электрдің әсерінен зақымданудан жеке қорғау құралдарына қатысты:
арнайы киім және басқа да жеке қорғау құралдары пайдаланушыны электр тогымен зақымданудан, қарқындылығы шекті рұқсат етілген деңгейден асатын электростатикалық, электр немесе электромагниттік өрістің әсерінен қорғауы тиіс және 15 кВ/м асатын электростатикалық өрістің кернеулігі деңгейін құрмауы тиіс;
экрандау коэффициенті өнеркәсіптік жиіліктің (жердің әлеуетінде жұмыстың) электр өрісінің және радиожиіліктің жұмыс диапазонында электромагниттік өрістердің әсерінен қорғайтын экрандаушы жиынтықтар үшін кемінде 30 дБ және өнеркәсіптік жиіліктің (сымның әлеуетінде жұмыстың) электр өрісінің және тұйықтағыш жиынтықтардың әсерінен қорғайтын экрандаушы жиынтықтар үшін кемінде 60 дБ болуы тиіс; 
экрандаушы және тұйықтағыш жиынтықтардың құрамына кіретін экрандау киімі бүкіл пайдалану мерзімі ішінде өзінің қорғау қасиеттерін сақтауы тиіс;
арнайы киімнің материалдары Кеден одағының осы техникалық регламенті 4.7-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген механикалық жүктемелерге төзімді және ауа өткізгіштікті иеленуі  тиіс;
электр өткізгіш байланыс шықпалары электр өрістері мен тұйықтағыш жиынтықтардың әсерінен қорғайтын экрандаушы элементтердің электрлік қосылысын қамтамасыз етуі және электр байланысының өздігінен бұзылуын болдырмауы тиіс;
арнайы киім дайындаушы көрсеткен шарттарда оны пайдаланудың барлық мерзімі ішінде ішкі қабаттың +40 °C аспайтын температурасын қамтамасыз етуі тиіс;
тұйықтағыш жиынтықты киген адамның денесі арқылы өтетін электр тогының шамасы жиынтық арқылы кемінде 30 А ток кезінде кемінде 60 секунд ішінде 6 мА аспауы тиіс; 
электр өрістерінен қорғайтын экрандау жиынтығының құрамына кіретін экрандау киімінің электр кедергісі кемінде 10 Ом болуы тиіс;
тұйықтағыш жиынтықтар құрамына кіретін экрандау киімінің электр кедергісі кәсіпорыннан шығу кезінде 0,5 Ом-нан аспауы және бүкіл пайдалану мерзімі ішінде 10 Ом-нан аспауы тиіс;
электр өрістерінен және тұйықтағыш жиынтықтардан қорғайтын экрандау жиынтықтарының құрамына кіретін электр өткізгіш биялайлардың электр кедергісі 30 Ом-нан аспауы тиіс;
электр өрістерінен және тұйықтағыш жиынтықтардан қорғайтын экрандау жиынтықтарының құрамына кіретін электр өткізгіш аяқ киімнің электр кедергісі 10 кОм-нан аспауы тиіс;
экрандау және тұйықтағыш жиынтықтардың конструкциясы адам денесінің электр өткізгіш материалдармен және фурнитурамен жанасуын болдырмауы тиіс; 
аяқ киімнің өкшетірегі мен ұлтанның жүру бөлігі арасындағы электр кедергісі 106 - 108 Ом-ды құрауы тиіс;
ішінара электр өткізгіш аяқ киімнің құрғақ атмосфералық жағдайларда желдетуден кейін электр кедергісі 105 Ом-нан артық болмау тиіс;
антистатикалық аяқ киімнің құрғақ және ылғал атмосфералық жағдайларда желдетуден кейін электр кедергісі екі жағдай үшін              105 Ом-нан жоғары және 109 Ом-нан төмен немесе тең болуы тиіс;
статикалық электрдің әсерінен қолды жеке қорғау құралдарын дайындау үшін кемінде 108 Ом тік кедергісі бар материалдар қолданылуы тиіс;
статикалық электрдің әсерінен жеке қорғау құралы жиынтығын киген адам мен жердің арасындағы кедергі 108 Ом-нан артық болмауы тиіс;
антиэлектростатикалық сақиналар мен білезіктер 106-дан 107 Ом-ға дейін адам – жер тізбегінде электр кедергісін қамтамасыз етуі тиіс;
статикалық электрдің әсерінен қорғайтын арнайы киімді және бас киімдерді дайындау үшін беткі қабаттың үлесті электр кедергісі                 107 Ом-нан аспайтын материалдар немесе мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс: сөну жарты кезеңі t50 – 4 секундтан аз немесе экрандау коэффициенті S – 0,2 артық электростатикалық зарядты ыдырататын материалдар қолданылуы тиіс;
[bookmark: _Hlk141867691]10) дайындаушы пайдаланушы құжаттамада мыналарды: электр өрістерінің және тұйықтағыш жиынтықтардың әсерінен қорғайтын экрандау жиынтықтары үшін – электр қондырғысы кернеуінің сыныбын, электромагнитті өрістерден қорғайтын экрандау жиынтықтары үшін – радио жиіліктерінің жұмыс диапазонын, статикалық электрдің әсерінен қорғау құралдары үшін – адам мен жердің арасында кедергіні қамтамасыз ету тәсілін көрсетуі тиіс;».
9. 4.8-тармақтың 1-тармақшасының екінші – оныншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«жарық қайтарғыш материалдардың жарық қайтару коэффициенті бақылау бұрышының 12' және жарықтандыру бұрышының 5° мәндері кезінде кемінде 330 кд/(лк∙м2) және біріктірілген материалдар үшін кемінде 65 кд/(лк∙м2) болуы тиіс;
фондық және біріктірілген материалдардың түстік сипаттамалары түстік координаттар диапазонында болуы тиіс:
сары флуоресценттік үшін (0,387; 0,610 – 0,356; 0,494 – 0,398; 0,452 – 0,460; 0,540);
қызғылт сары-қызыл флуоресценттік үшін (0,610; 0,390 – 0,535; 0,375 – 0,570; 0,340 – 0,655; 0,345);
қызыл флуоресценттік үшін (0,655; 0,345 – 0,570; 0,340 – 0,595; 0,315 – 0,690; 0,310).
Фондық және біріктірілген материалдардың жарықтық коэффициенті кемінде:
сары флуоресценттік үшін – 0,70;
қызғылт сары-қызыл флуоресценттік үшін – 0,40;
қызыл флуоресценттік үшін – 0,25 болуы тиіс;».
10. 4.10-тармақтың 1-тармақшасында:
а) бірінші абзацтың екінші сөйлемі «, машинамен оқылатын екіөлшемді штрихкод түрінде таңбалауға жол беріледі» деген сөздермен толықтырылсын;
б) үшінші абзацтың екінші сөйлемінде «оқшаулау немесе сүзгілеу беткі бөлігі» деген сөздер «сүзгілеу беткі бөлігі немесе оқшаулағыш материалдары бар беткі бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын.
11. 4.13-тармақта:
а) бірінші абзац «пайдалану құжаттамасына енгізіледі» деген сөздерден кейін «немесе машинамен оқылатын екіөлшемді штрихкод түрінде бұйымға салынуы мүмкін» деген сөздермен толықтырылсын; 
б) 5-тармақшада «түрі» деген сөз «типі» деген сөзбен ауыстырылсын.
12. 4.14-тармақта:
а) 1-тармақшада:
«әсерінен» деген сөзден кейін «расталған» деген сөзбен толықтырылсын;
«ерекше» деген сөз алып тасталсын;
«жеке қорғау құралдары» деген сөздерден кейін «әртүрлі жұмыс түрлерін орындау кезінде» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы мәтінмен толықтырылсын: «Тиісті стандарттар күшіне енгенге дейін дерматологиялық жеке қорғау құралдарының бағытталған тиімділігін растау дерматологиялық жеке қорғау құралының осы типінің мәлімделген қасиеттерін толық көлемде көрсететін сынақтар (in vivo, in vitro) негізінде жүзеге асырылуы тиіс»;
б) 2-тармақша «микробиологиялық» деген сөзден кейін «және физикалық-химиялық» деген сөздермен толықтырылсын, «клиникалық-зертханалық қауіпсіздікке,» деген сөздерден кейін «құралдардың расталған тиімділігіне,» деген сөздермен толықтырылсын;
в) 3-тармақша «ретінде» деген сөзден кейін «Кеден одағының «Парфюмерлік-косметикалық өнімнің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 009/2011) техникалық регламентіне № 1 қосымшаға сәйкес» деген сөздермен толықтырылсын;
г) 4 – 7-тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
[bookmark: _Hlk141868190]«4) дерматологиялық жеке қорғау құралдарының ингредиенттері ретінде Кеден одағының «Парфюмерлік-косметикалық өнімнің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 009/2011) техникалық регламентіне № 2 – 5 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шектеулерді ескере отырып және тұтынушыға арналған ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптардың орындалуы шартымен парфюмерлік-косметикалық өнімді пайдалануға рұқсат етілген заттарды, бояғыштарды, консерванттарды, УС-сүзгілерді пайдалануға рұқсат етіледі. Қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдарының (биологиялық факторлардан (микроағзалардан, қансорғыш жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (мысалы, кенелерден) қорғауға арналған құралдардың) бағытталған тиімділігін қамтамасыз ету үшін Кеден одағының осы техникалық регламентіне № 3 қосымшаға сәйкес әсер етуші заттардың (белсенді компоненттердің) және олардың комбинацияларының болуына жол беріледі;
[bookmark: _Hlk141868308]5) биологиялық факторлардан (микроағзалардан) – бактериялардан қорғауға арналған құралдарды (бактерияға қарсы (бактерицидтік) әсер ететін құралдарды) ұсынатын қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары грам теріс бактерияларға және грам оң бактерияларға – жұқпалы аурулардың қоздырғыштарына (санитариялық-көрсеткіш түрлері – Escherichia coli, Staphylococcus aureus) қатысты бактерияға қарсы (микробқа қарсы) расталған белсенділікті иеленуі тиіс. Бағытталған тиімділіктің нормативтік көрсеткіштері мыналар болып табылуы тиіс:            2 минуттан аспайтын экспозиция кезінде терінің жалпы микробтық тұқымдалуын (жалпы бактериялық тұқымдалу) кемінде 95 пайызға төмендету, 2 минуттан аспайтын экспозиция уақытында жасанды контаминация Escherichia coli кезінде терінің тұқымдалуын кемінде    99,99 пайызға төмендету, суспензиялық әдісті немесе батистік тест-объектілер әдісін пайдалану кезінде байланыстың белгіленген уақыты ішінде (2 минуттан артық емес) тест-микроағзалардың (Escherichia coli, Staphylococcus aureus) 100 пайыз қырылуы;
[bookmark: _Hlk141868355]6) биологиялық факторлардан (микроағзалардан) – саңырауқұлақтардан қорғауға арналған құралдарды (зеңге қарсы (фунгицидтік) әсері бар құралдарды) ұсынатын қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары инфекциялардың қоздырушыларына – дерматофитий-T, кандидоздарға, басқа да патогендік саңырауқұлақтар-дерматофиттерге (санитариялық-көрсеткіш түрі – Candida albicans немесе Trichophyton mentagrophytes) қатысты зеңге қарсы (фунгицидтік) расталған белсенділікті иеленуі тиіс. Бағытталған тиімділіктің нормативтік көрсеткіші суспензиялық әдісті немесе батистік тест-объектілер әдісін пайдалану кезінде байланыстың белгіленген уақыты ішінде тест-микроағзалардың 100 пайыз қырылуы болып табылуы тиіс;
[bookmark: _Hlk141868393]7) гидрофильді, идрофобты және біріктірілген (әмбебап) әсер ететін құралдарды ұсынатын қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары, қоршаған ортаның жағымсыз ықпалы кезінде қорғауға арналған құралдар, регенерациялаушы (қайта қалпына келтіруші) типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары мұздату / ерітудің (-20 °С-дан             +20 °С-қа дейін) 3 циклынан кейін физикалық-химиялық қасиеттері бойынша тұрақтылығын сақтап қалуы тиіс;»; 
д) мынадай мазмұндағы 71-тармақшамен толықтырылсын:
«71) қоршаған ортаның жағымсыз ықпалы кезінде (төмен температураның, желдің әсерінен) қорғауға арналған қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары үшін кемінде 39 °С және 55 °С аспайтын диапазонда болуы тиіс тамшының түсу температурасы айқындалуы тиіс;»;
е) 8 – 14-тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk141868468]«8) дерматологиялық жеке қорғау құралдарының микробиологиялық көрсеткіштері мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
1 г немесе 1 см3 дерматологиялық жеке қорғау құралдарындағы аэробтық мезофильдік және факультативтік-анаэробтық микроағзалардың (бактериялар, ашытқылар және зең сағырауқұлақтары) жалпы саны       100 колония түзуші бірліктен (КТБ) аспауы тиіс;
энтеробактериялар (Escherichia coli), патогендік стафилококк (Staphyloccocus aureus), көк іріңді таяқша (Pseudomonas aeruginosa) және Candida (Candida albicans) текті ашытқы тәрізді саңырауқұлақтар 1 г немесе 1 см3 дерматологиялық жеке қорғау құралдарында анықталмауы тиіс (болмауы тиіс);
[bookmark: _Hlk141868514]9) дерматологиялық жеке қорғау құралдарында 2 мг/кг аспайтын мышьяктың, 2 мг/кг аспайтын қорғасынның және 0,2 мг/кг аспайтын сынаптың болуына жол беріледі; 
[bookmark: _Hlk141869503]10) сутегі көрсеткішінің (рН) мәні мыналар үшін:
[bookmark: _Hlk203656331]гидрофильдік әсер ететін құралдарды, гидрофобтық әсер ететін құралдарды, біріктірілген (әмбебап) әсер ететін құралдарды ұсынатын қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары, қоршаған ортаның жағымсыз ықпалынан (A, B, C диапазондарының ультракүлгін сәулеленуі әсерінен) қорғауға арналған құралдар – 4,5 – 7,5 диапазонда;
биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғауға арналған, биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (кенеден)) қорғауға арналған қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары – 3,5 – 8,0 диапазонда;
тұрақсыз ластанудан тазартуға арналған құралдарды ұсынатын тазартушы типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары – 4,0 – 9,0 диапазонда; 
тұрақты және аса тұрақты ластанудан тазартуға арналған құралдарды ұсынатын тазартушы типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары – 4,0 – 10,0 диапазонда;
регенерациялаушы (қайта қалпына келтіруші) типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары – 4,5 – 7,0 диапазонда айқындалуы тиіс;
11) дерматологиялық жеке қорғау құралдарының тері-резорбтивтік, тітіркендіргіш және сенсибилиздеуші әсері болмауы тиіс;
12) дерматологиялық жеке қорғау құралдарын радиоактивті заттардың және иондаушы сәулеленудің әсерінен қорғау үшін пайдалануға жол берілмейді;
[bookmark: _Hlk141869613]13) биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (кенеден)) қорғауға арналған құралдарды ұсынатын қорғау типіндегі дерматологиялық жеке қорғау құралдары масалар мен бүргелерге қатысты зертханалық жағдайларда немесе қансорғыш жәндіктер мен Ixodes persulacatus аналық тайга кенелеріне қатысты табиғи жағдайларда расталған бағытталған тиімділікті иеленуі тиіс;
қансорғыш жәндіктерге қатысты репелленттік құралдардың бағытталған тиімділігінің нормативтік көрсеткіші үркіту әсерінің коэффициенті (ҮӘК) – 100 пайыз (теріге жағу кезіндегі ұзақтығы –              3 сағаттан артық, киімге жағу кезінде – 10 тәуліктен артық) болып табылуы тиіс. Өрмекшітәрізділерге (кенелерге) қатысты репелленттік құралдардың бағытталған тиімділігінің нормативтік көрсеткіші үркіту әсерінің коэффициенті (ҮӘК) – кемінде 95 пайыз (киімге жағу кезіндегі ұзақтығы – 3 тәуліктен артық) болып табылуы тиіс; 
қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдарының – биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (кенелерден) қорғауға арналған құралдардың (инсектоакарицидтік құралдардың) бағытталған тиімділігінің нормативтік көрсеткіштері: деректердің параметрлерін 15 тәуліктен артық сақтаумен кенелер үшін нокдаун жағдайында 5 минуттан аспайтын шабуылдау уақыты, кененің өңделген матаның үстінде ең жоғары көтерілу биіктігі (МВср) 50 см артық емес, кененің сору жылдамдығының индексі (СЖИ) 1,1 минуттан артық емес болып табылады;
биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (кенелерден) қорғауға арналған қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдарының токсикологиялық көрсеткіштері Кеден органының осы техникалық регламентіне № 7 қосымшаға сәйкес талаптарға сәйкес келуі тиіс;
[bookmark: _Hlk141869659]14) қоршаған ортаның жағымсыз ықпалы кезінде – ультракүлгін сәулеленудің ықпалынан қорғауға арналған құралдарды ұсынатын қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары УК-сәулелену спектріне және расталған SPF-факторға нұсқауды қамтуы тиіс. Ультракүлгін сәулеленудің ықпал етуімен байланысты сыртқы жұмыстарды жүргізу үшін кемінде 15 болуы тиіс A, B диапазондарының УК-сәулеленуіне қатысты SPF-фактор айқындалуы тиіс. Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу үшін кемінде 30 болуы тиіс A, B, С диапазондарының УК-сәулеленуіне қатысты SPF-фактор айқындалуы тиіс;»;
ж) мынадай мазмұндағы 15-тармақшамен толықтырылсын: 
[bookmark: _Hlk49324775]«15) биологиялық факторлардан (микроағзалардан) – вирустардан қорғауға арналған құралдары (вирусқа қарсы (вирулицидтік) әсер етуші құралдарды) ұсынатын қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары тест-вирустарға: пикорновирустар тұқымдасының қауызсыз РНҚ-құрамды вирусқа (1 типті полиомиелит вирусы (Sabin LSc-2ab вакциналық штаммы) не ECHO вирусқа және аденовирустар тұқымдасының қауызсыз ДНҚ-құрамды вирусқа (5-ші типті адам аденовирусы) қатысты расталған вирулицидтік белсенділікті иеленуі тиіс. Бағытталған тиімділіктің нормативтік көрсеткіші суспензиялық әдісті немесе батисттік тест-объектілер әдісін пайдалану кезінде байланыстың белгіленген уақыты ішінде (5 минуттан артық емес) тест-вирустардың белсенділігін жою болып табылуы тиіс.».
13. 4.15-тармақта:
а) 1-тармақшада:
бірінші абзацта «бұйымның тұтынушылық ыдысына және (немесе) бұйымның қаптамасына» деген сөздер «бұйымның тұтынушылық қаптамасына» деген сөздермен ауыстырылсын; 
төртінші абзацта «нетто салмағын,» және «, санын» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
[bookmark: _Hlk141869786]«өнім өндірілген мекенжайды (егер мекенжай дайындаушы орналасқан жердің мекенжайынан ерекшеленетін болса);
тұтынушының ұйымға жүгінуі үшін қажетті байланыс ақпаратын (телефон нөмірі және электрондық пошта мекенжайы);
қауіптілік белгілерін (жеңіл тұтанатын сұйықтықты ұсынатын ингредиенттерді қамтитын жағдайда);
бағытталған тиімділіктің расталған санаты туралы ақпаратты;»; 
б) 2-тармақшада:
[bookmark: _Hlk141869853]екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«дерматологиялық жеке қорғау құралдары ингредиенттерінің тізбесінің алдында «Ингредиенттер» немесе «Құрамы» жазбасы болуы тиіс. Егер ақпарат латын әліпбиі әріптерін пайдалана отырып, халықаралық косметикалық ингредиенттердің номенклатурасына (INCI) сәйкес ұсынылған болса, онда «Ингредиенттер» немесе «Құрамы» тақырыбы ингредиенттер тізімі орналасқан жерді көрсететін ақпаратпен бірге ұсынылуы мүмкін (мысалы: «Құрамы/Ingredients қараңыз»);»;
үшінші – бесінші абзацтар мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын:
«дерматологиялық жеке қорғау құралдарының ингредиенттері ингредиенттер тізімінде латын әліпбиі әріптерін пайдалана отырып халықаралық косметикалық ингредиенттер номенклатурасына (INCI) сәйкес не дерматологиялық жеке қорғау құралын өткізу жүзеге асырылатын мүше мемлекеттердің мемлекеттік тілдерінде көрсетіледі. Егер ингредиент халықаралық косметикалық ингредиенттер номенклатурасы (INCI) бойынша сыныпталмаған болса, онда ИЮПАК (IUPAC) теориялық және қолданбалы химия халықаралық одағының, Талдау шолуларын дайындау қызметінің (CAS) номенклатурасы бойынша оның толық химиялық атауы немесе қандайда бір техникалық атау көрсетіледі;
дерматологиялық жеке қорғау құралдарының ингредиенттері ингредиенттер тізімінде олардың рецептурадағы массалық үлесінің азаюы тәртібінде көрсетіледі;
парфюмерлік (хош иістік) композиция оның құрамы ашып көрсетілмей бірыңғай ингредиент (рarfum) ретінде көрсетіледі. Егер парфюмерлік композиция құрамына Кеден одағының «Парфюмерлік-косметикалық өнімнің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 009/2011) техникалық регламентіне № 2 қосымшада көрсетілген ингредиенттер кіретін болса, онда олар шектеулер мен талаптар ескеріле отырып, ингредиенттер тізімінде көрсетілуі тиіс; 
наноматериалдар нысанында болатын дерматологиялық жеке қорғау құралдарының ингредиенттері ингредиенттер халықаралық косметикалық ингредиенттер номенклатурасына (INCI) сәйкес көрсетілген жағдайда ингредиенттер тізімінде олардың атауларынан кейін жақша ішінде «нано» («nano») сөздері көрсетіле отырып берілуі тиіс;
массалық үлесі 1 пайыздан төмен құрайтын жеке қорғау құралдарының ингредиенттері ингредиенттер тізімінде массалық үлесі          1 пайыздан артық құрайтын ингредиенттерден кейін кез келген тәртіпте тізіп көрсетіледі;»;
в) 3-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
[bookmark: _Hlk141869897]«3) дерматологиялық жеке қорғау құралдарының жарамдылық мерзімін көрсету үшін мынадай тұжырымдаулардың бірі қолданылуы тиіс:
«... дейін жарамды» (күні);
«... дейін пайдалану қажет» (күні);
«дайындалған күні…» (күні) және «Жарамдылық мерзімі…» (айы, жылы);
«Дайындалған күні…» және «... дейін жарамды» (күні);
«Дайындалған күні…» және «...дейін пайдалану қажет» (күні);
«Қаптамада көрсетілген дайындалған күннен бастап ...жарамдылық мерзімі» (айы, жылы).
Таңбалауда «...дайындалған күні» деген сөздер «...дайындалған» деген сөзбен ауыстырылуы мүмкін. Егер жарамдылық мерзімі бастапқы қаптаманың түбіне, тубаның жапсарына жазылған жағдайда тұтынушылық қаптамаға «Жарамдылық мерзімін ...қараңыз» тіркесін жазуға жол беріледі.
Күні айды және жылды немесе күнін, айын және жылын қамтиды. Жарамдылық мерзімі бөлгішсіз немесе бөлгішті пайдалана отырып көрсетілуі мүмкін. Бөлгіш рөлінде дефис «-», нүкте «.», қиғаш сызық «/» пайдаланылуы мүмкін. Күнді рәсімдеудің сөздік-цифрлық тәсіліне жол беріледі (ай сөзбен жазылады). Егер құралдың жарамдылық мерзімін көрсету үшін «...дейін жарамды» (айы, жылы) тұжырымдауы пайдаланылған жағдайда жарамдылық мерзімі өткен айдың соңғы күні аяқталады, егер «...дейін жарамды» (күні, айы, жылы) тұжырымдауы пайдаланылатын болса, жарамдылық мерзімі көрсетілген күнге дейін аяқталады. Нақты дерматологиялық жеке қорғау құралы үшін жарамдылық мерзімін дайындаушы белгілейді;»;
г) мынадай мазмұндағы 5-тармақшамен толықтырылсын:
«5) осы тармақтың 1 – 4-тармақшаларында көзделген ақпарат өшпейтін бояумен айқын жазылуы тиіс. Таңбалау дерматологиялық жеке қорғау құралын сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде жарамдылық мерзімі ішінде тұтынушылық қаптамада сақталуы тиіс.».
14. Көрсетілген техникалық регламентке № 1 қосымшада:
а) 1-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы өндірістік ластанудан, механикалық ықпалдан, уытты емес шаң-тозаңнан, судан, уытты емес заттарды ерітінділерінен, зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және (немесе) өрмекшітәрізділерден), биіктіктен құлаудан жеке қорғау және есту органдарын қорғау құралдары:»;
екінші абзацта «механикалық ықпалдардан және» деген сөздер алып тасталсын;
екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«механикалық ықпалдардан қорғайтын арнайы киім;»;
мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғауға арналған арнайы киім;
шынжырлы қол араның кесу әсерінен аяқты жеке қорғау құралы (аяқ киім);
шынжырлы қол араның кесу әсерінен қолды жеке қорғау құралдары;
шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғау керек-жарақтары;
зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және (немесе) өрмекшітәрізділерден) қорғауға арналған арнайы киім;
зиянды биологиялық факторлардан (қансорғыш жәндіктерден) қорғауға арналған басты жеке қорғау құралдары;»;
б) 2-тармақта:
екінші абзац «биологиялық факторлардан» деген сөздерден кейін «(микроағзалардан)» деген сөзбен толықтырылсын;
үшінші және төртінші абзацтар мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын:
«тыныс алу органдарының оқшаулағыш жеке қорғау құралдары:
оттегімен химиялық байланысты тыныс алу органдарының жеке қорғау құралдары (тыныс алу аппараттары, оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштар); 
сығылған ауасы бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (тыныс алу аппараттары, оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштар);
сығылған оттегісі бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (тыныс алу аппараттары, оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштар);
шланг / торап арқылы таза ауа беретін автономды емес тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (тыныс алу аппараттары);
тыныс алу органдарын жеке қорғау оқшаулағыш құралдары үшін беткі бөліктер (маскалар, капюшондар);
сүзгілеу типті тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары, олардың ауыстырмалы элементтері:
аэрозольға қарсы, булардан және газдардан қосымша қорғайтын аэрозольға қарсы сүзгіш беткі бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – сүзгіш жартылай маскалар;
аэрозольға қарсы, газтұтқыш, газды аэрозольға қарсы (біріктірілген) оқшаулағыш материалдардан жасалған беткі бөліктері (маскасы, жартылай маскасы, ширек маскасы) бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары; 
респираторлар;
газтұтқыштар;
сүзгіш өзін-өзі құтқарғыштар;
оқшаулағыш материалдардан жасалған сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (ауыстырмалы сүзгілермен бірге пайдаланылатын) беткі бөліктер (маскалар, жартылай маскалар, ширек маскалар);
сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (оқшаулау материалдарынан жасалған беткі бөліктермен (маскалармен, жартылай маскалармен, ширек маскалармен) бірге пайдаланылатын) ауыстырмалы сүзгілер (сүзгіш элементтер);
ауаны мәжбүрлі беретін сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары;
ауаны мәжбүрлі беретін тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған ауыстырмалы сүзгілер (сүзгіш элементтер);»;
в) 3-тармақтың үшінші абзацы мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын: 
«радиациялық факторлардан (сыртқы иондаушы сәулеленуден және радиоактивті затттардан) жеке қорау құралдары:
аэрозольға қарсы, булардан және газдардан қосымша қорғайтын аэрозольға қарсы сүзгіш беткі бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары – сүзгіш жартылай маскалар; 
респираторлар;
газтұтқыштар;
сүзгіш өзін-өзі құтқарғыштар;
аэрозольға қарсы, газтұтқыш, газды аэрозольға қарсы (біріктірілген) оқшаулағыш материалдардан жасалған беткі бөліктері (маскасы, жартылай маскасы, ширек маскасы) бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары;
оқшаулағыш материалдардан жасалған сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (ауыстырмалы сүзгілермен бірге пайдаланылатын) беткі бөліктер (маскалар, жартылай маскалар, ширек маскалар);
сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (оқшаулау материалдарынан жасалған беткі бөліктермен (маскалармен, жартылай маскалармен, ширек маскалармен) бірге пайдаланылатын) ауыстырмалы сүзгілер (сүзгіш элементтер);
радиоактивті заттардан оқшаулағыш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (тыныс алу аппараттары, өзін-өзі құтқарғыштар);»;
г) 4-тармақта:
екінші абзац «жылу сәулесінен» деген сөздерден кейін «, ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен» деген сөздермен толықтырылсын;
үшінші абзац «шашырауынан» деген сөзден кейін «, металл қабыршағынан және балқытылған металл шашырандыларынан» деген сөздермен толықтырылсын;
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«жоғары температурадан (қыздырылған беткі қабаттармен жанасудан, ашық жалынның, балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауының, металл қабыршағының қысқа мерзімді әсерінен) және (немесе) төмен температурадан аяқты жеке қорғау құралдары (аяқ киім);»;
алтыншы абзацта «және жылу сәулесінен» деген сөздер «, жылу сәулесінен, балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан және металл қабыршағынан» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«қыздырылған беткі қабаттармен жанасудан қорғайтын арнайы киім және қолды жеке қорғау құралдары;
салқындатылған беткі қабаттармен жанасудан қолды жеке қорғау құралдары;
салқын қоршаған ортадан қорғауға арналған арнайы киім;»;
д) 5-тармақтың бесінші және алтыншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«термотөзімді ішкиім, термотөзімді шлемасты бас киімдер және термотөзімді биялайлар;
жеке экрандау, тұйықтағыш экрандаушы жиынтықтар және басқа да электр тогымен зақымданудан, электр өрісінің, электромагнитті өрістің әсерінен, сондай-ақ статикалық электрдің әсерінен жеке қорғау құралдары;».
15. Көрсетілген техникалық регламентке № 2 қосымшада:
а) 1.1-тармамақ екінші графада мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«шынжырлы қол араның кесу әсерінен
зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден)»;
б) 3.1-тармақта екінші графада «жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден» деген сөздер алып тасталсын;
в) 5-бөлімнің атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жоғары және төмен температурадан»;
г) 5.1-тармақта екінші графада:
бірінші абзац алып тасталсын;
үшінші абзац «ашық жалыннан» деген сөздер «ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен» деген сөздермен ауыстырылсын;
д) 5.2-тармақ екінші графада мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«салқын қоршаған ортадан»;
е) 6.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«6.3. Статикалық электрден»;
ж) 9.1-тармақта екінші графада мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары:
гидрофильдік әсер ететін құралдар
гидрофобтық әсер ететін құралдар
біріктірілген (әмбебап) әсер ететін құралдар
қоршаған ортаның жағымсыз ықпалы кезінде қорғауға арналған құралдар:
төмен температураның, желдің әсерінен
A, B, C диапазондарының ультракүлгін сәулеленуі әсерінен 
биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғауға арналған құралдар:
бактериялар (бактерияға қарсы (бактерицидтік) әсер ететін құралдар)
саңырауқұлақтар (зеңге қарсы (фунгицидтік) әсер ететін құралдар)
вирустар (вирусқа қарсы (вирулицидтік) әсер ететін құралдар)
биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (кенелерден) қорғауға арналған құралдар): 
репелленттік құралдар
инсектоакарицидтік құралдар
Тазартушы типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары:
тұрақсыз ластанудан тазартуға арналған құралдар 
тұрақты ластанудан тазартуға арналған құралдар
аса тұрақты лаастанудан тазартуға арналған құралдар
регенерациялаушы (қайта қалпына келтіруші) типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары».
16. Көрсетілген техникалық регламентке № 3 қосымшада:
а) 1-кестеде:
24-тармақта үшінші графада «0,1» цифрлары «-» белгісімен ауыстырылсын;
27-тармақта үшінші графада «0,5» цифрлары «1» цифрымен ауыстырылсын;
28-тармақта үшінші графада «0,02» цифрлары «2» цифрымен ауыстырылсын;
33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
	«33. Бояғыштар
	мышьяк (As)
	1,0
	-

	
	қорғасын (Pb)
	1,0
	-

	
	хром (Cr)
	2,0
	-

	
	кобальт (Co)
	4,0
	-

	
	мыс (Cu)
	50,0
	-

	
	никель (Ni)
	4,0
	-»;


мынадай мазмұндағы V бөліммен толықтырылсын:

«V. Табиғи материалдар: былғары және тері

	34. Былғары, тері
	бос формальдегид 
	300 мкг/г
	0,003 мг/м3

	
	сумен шайылатын хромның (VI) массалық үлесі                        
	3,0 мг/кг
	      
            -»;




б) 2-кестеде:
1-тармақта:
«көрсеткіш» графасында:
«Түсі» деген сөзден кейін «*» сілтеме белгісімен толықтырылсын;
«Лайлылығы» және «pH өзгеруі» деген сөздер алып тасталсын;
«Қышқылдануы» деген сөзден кейін «*» сілтеме белгісімен толықтырылсын;
«Бромдалуы*», «220 – 360 нм толқындар ұзындығы диапазонында УК-сіңіру» және «Қалпына келтіруші қоспалар» деген сөздер алып тасталсын; 
«Материалдардың электрленгіштігі (электростатикалық өрістің кернеулігі» деген сөздер «Электростатикалық өрістің кернеулігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«сыныптар бұйымдары үшін)» деген сөздер «(тек қана тоқыма материалдарынан жасалған бұйымдар үшін)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«рұқсат етілген деңгейлер» графасынды:
«шкала бойынша 20о артық емес» деген сөздерден кейін «2 баллдан артық емес» деген сөздер алып тасталсын;
«+/- 1 бірлік pH», «0,3 мг Br2/л артық емес», «0,3 бірлік О.П. артық емес» және «1,0 мл артық емес 0,02 H р-ра Na2S2O3» деген сөздер алып тасталсын;
3-тармақта «көрсеткіш» графасында «, бұған қоса: Радиоактивті заттарды пайдалануды болдырмау мақсатында флуоресценттік бояғыштардың құрамын бағалау.» деген сөздер алып тасталсын;
4-тармақта:
«Өнімнің (тауардың) атауы» графасында мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Төмен температураның әсерінен жеке қорғау құралдары (костюмдер, комбинезондар, аяқ киім, қолғаптар, биялайлар, бас киімдер және басқа жеке қорғау құралдары)»;
«көрсеткіш» графасында:
«өңірлердің (белдеулердің)***» деген сөздер «өңірлердің (белдеулердің)**» деген сөздермен ауыстырылсын;
«есептеу» деген сөзден кейін «***» сілтеме белгісімен толықтырылсын;
41-тармақта: 
«Өнімнің (тауардың) атауы» графасында мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Жоғары температураның әсерінен жеке қорғау құралдары (костюмдер, комбинезондар, аяқ киім, қолғаптар, биялайлар, бас киімдер)»;
«көрсеткіш» графасында:
«(аяқ киім үшін)» деген сөздер алып тасталсын;
«Бұйымдардың жылу оқшаулағыш қасиеттері» деген сөздер «Киімнің, қолғаптардың, биялайлардың, бас киімдердің жылу оқшаулағыщ қасиеттері» деген сөздермен ауыстырылсын;
5-тармақта:
«Өнімнің (тауардың) атауы» графасында «Жұмыс және арнайы киім» деген сөздер «Арнайы қоғаныш киімдері» деген сөздермен толықтырылсын;
«көрсеткіш» графасында « > = 50,0 – 300,0» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«жиіліктердегі энергия ағынының тығыздығы 300 МГц жоғары»;
«рұқсат етілген деңгейлер» графасында:
«0,5 кВ/м артық емес» деген екінші жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«500 В/м артық емес»;
«0,03 кВ/м артық емес» деген сөздер «300 В/м артық емес» деген сөздермен ауыстырылсын, «0,08 кВ/м артық емес» деген сөздер «80 В/м артық емес» деген сөздермен ауыстырылсын;
«0,08 кВ/м артық емес» деген екінші жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«25 мкВт/см2 артық емес»;
8-тармақта «рұқсат етілген деңгейлер» графасында «40 °С артық емес» деген сөздер «Пайдаланушы үшін тасымалданатын болуы тиіс, ал тыныс алу органдарын жеке қорғау құралының конструкциясы осындай қорғау құралын пайдалану процесінде адамды күюден қорғауды көздеуі тиіс» деген сөздермен ауыстырылсын;
в) 2-кестеге сілтемелер мынадай редакцияда жазылсын: 
«* Тоқыма материалдардан жасалған бұйымдардан басқа.
** Қорғау сыныптары (арнайы киім үшін) және климаттық белдеулер (өңірлер) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалатын климаттық аудандастыруды (климаттық ендіктерге және жергілікті климаттық жағдайларға қарай) ескере отырып, 3-кестеге сәйкес айқындалады.
*** Термоманекендегі жылу оқшаулағышты өлшеу кезінде бағаланбайды.»;
г) 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:
«Қорғау сыныптары және климаттық белдеулер (өңірлер)
».

	Қорғау сыныбы
	Климаттық белдеудің (өңірдің) шартты белгісі

	1
	I (IV) 
(-1.0°С*; 2,7 м/с**)

	1
	II (III)
(-9.7°С*; 5,6 м/с**)

	2
	III (II)
(-18.0°С*; 3,6 м/с**)

	3
	IV (1Б)
(-41.0°С*; 1,3 м/с**)

	4
	«Айрықша» (1А)
(-25.0°С*; 6,8 м/с**)

	* Қыс айларында ауаның орташа температурасы.
** Қыс айларындағы барынша ықтимал шамадан желдің орташа жылдамдығы.




17. Көрсетілген техникалық регламентке № 4 қосымшада:
а) І бөлімнің атауы «және жалпы өндірістік ластанудан» деген сөздермен толықтырылсын;
б) мынадай мазмұндағы 21 және 22-тармақтармен толықтырылсын:
	«21.
	Арнайы қорғаныш киім. Шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғау құрылғылары
	сертификаттау
	екінші
	1с,
3с,
4с,
5с,
7с
	Сертификаттаудың типтік схемаларына сәйкес

	с22.
	Зиянды биологиялық факторлардан арнайы қорғаныш киімі және (немесе) басты жеке қорғау құралдары (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден)
	декларациялау
	бірінші
	3д,
4д
	Декларациялаудың типтік схемаларына сәйкес»;

	в) 6-тармақтан кейін мынадай мазмұндағы 61-тармақпен толықтырылсын:

	«61.
	Шынжырлы қол араның кесу әсерінен аяқты жеке қорғау құралдары (аяқ киім)
	сертификаттау
	екінші
	1с,
3с,
4с,
5с,
7с
	Сертификаттаудың типтік схемаларына сәйкес»;

	г) 14-тармақтан кейін мынадай мазмұндағы 141-тармақпен толықтырылсын:

	«141.
	Шынжырлы қол араның кесу әсерінен қолды жеке қорғау құралдары
	сертификаттау
	екінші
	1с,
3с,
4с,
5с,
7с
	Сертификаттаудың типтік схемаларына сәйкес»;

	д) 29-тармақтан кейін мынадай мазмұндағы 291-тармақпен толықтырылсын:

	«291.

	Салқын қоршаған ортадан қорғауға арналған арнайы киім
	декларациялау
	бірінші
	3д,
4д
	Декларациялаудың типтік схемаларына сәйкес»;


е) 15-тармақ бірінші графада «биологиялық факторлардан» деген сөздерден кейін «(микроағзалардан») деген сөзбен толықтырылсын;
ж) 28-тармақта бірінші графада мәтін мынадай редакцияда жазылсын: 
«28. Ашық жалынның, конвективті жылудың, жылу сәулесінің қысқа мерзімді әсерінен, қыздырылған беткі қабатпен жанасудан, балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан және балқытылған металдың шашырандыларынан арнайы қорғаныш киім және қолды жеке қорғау құралдары»; 
з) 30-тармақта бірінші графада:
«жылу сәулесінен» деген сөздер «ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен» деген сөздермен ауыстырылсын;
«және шашырауынан» деген сөздерден кейін «, металл қабыршағынан» деген сөздермен толықтырылсын;
и) 31-тармақта бірінші графада мәтін мынадау редакцияда жазылсын: 
«31. Жоғары температурадан (ашық жалынның, конвективті жылудың, жылу сәулесінің қысқа мерзімді әсерінен, қыздырылған беткі қабатпен жанасудан, балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан және балқытылған металл шашырандыларынан) және (немесе) төмен температурадан басты жеке қорғау құралдары»;
к) 36-тармақта бірінші графада мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Термотөзімді ішкиім, термотөзімді биялайлар және термотөзімді шлемасты бас киімдер»;
л) 37-тармақта бірінші графада мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Электр немесе электромагниттік өрістерден қорғауға арналған жеке экрандаушы жиынтықтар, электр өрістерінен және электр тоғынан зақымданудан қорғауға арналған жеке тұйықтағыш экрандаушы жиынтықтар».
18. Көрсетілген техникалық регламентке № 5 қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

«Кеден одағының «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы»
(КО ТР 019/2011) техникалық регламентіне
(Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2026 жылғы 13 наурыздағы № 40 шешімі редакциясында)
№ 5 ҚОСЫМША

Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумақтарына 
айналымға шығару кезінде сәйкестігін міндетті растауға 
жататын жеке қорғау құралдарының
ТІЗІМІ

	I. Жалпы өндірістік ластанудан және (немесе) механикалық ықпалдардан жеке қорғау құралдары


	1. Ерлердің және әйелдердің арнайы киімі, 
қосымша бұйымдар


	Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған костюм, оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, жейде, іш көйлек, желбегей, туника, нымша, шалбар, шолақ комбинезон, белдемше, көйлек, сарафан, халат).
Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған комбинезон.
Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған алжапқыш.
Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналғанжилет.
Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған жылы жилет.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған костюм, оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон, халат).
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған комбинезон.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған алжапқыш.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған жилет.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған жылы жилет.
Механикалық әсерлерден (тесілуден) қорғауға арналған костюм, оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон).
Механикалық әсерлерден (тесілуден) қорғауға арналған комбинезон.
Механикалық әсерлерден (тесілуден) қорғауға арналған алжапқыш.
Механикалық әсерлерден (кесілуден) қорғауға арналған костюм, оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон).
Механикалық әсерлерден (кесілуден) қорғауға арналған комбинезон.
Механикалық әсерлерден (кесілуден) қорғауға арналған алжапқыш.
Зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және (немесе) өрмекшітәрізділерден) қорғауға арналған костюм, оның ішінде бас киіммен жиынтықта.
Зиянды биологиялық факторлардан (қансорғыш жәндіктерден) қорғауға арналған күртеше, күртеше-желбегей.
Зиянды биологиялық факторлардан (жәндіктерден және (немесе) өрмекшітрізділерден) қорғауға арналған комбинезон, оның ішінде бас киіммен жиынтықта.
Шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғауға арналған костюм, оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон).
Шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғауға арналған комбинезон.
Шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғауға арналған қорғаныш құралдары (желбегей, пелерина, алмалы-салмалы жең, шалбардың бөліктері, сираққа және санға арналған қалқаншалар, гетры).
Судан қорғауға арналған плащ, пальто, қысқа пальто, желбегей. 
Судан қорғауға арналған костюм, оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон).
Судан қорғауға арналған комбинезон.
Судан қорғауға арналған алжапқыш.
Судан және уытты емес заттардың ерітінділерінен қорғауға арналған алжапқыш.
Механизмнің қозғалыстағы бөліктерінің ықтимал қармауынан қорғауға арналған костюм, оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон).
Механизмнің қозғалыстағы бөліктерінің ықтимал қармауынан қорғауға арналған комбинезон.
Уытты емес шаң-тозаңнан қорғауға арналған костюм, оның ішінде бас киіммен жиынтықта. 
Уытты емес шаң-тозаңнан қорғауға арналған комбинезон, оның ішінде бас киіммен жиынтықта. 
Шахтер костюмі.


	2. Қолды жеке қорғау құралдары

	Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған биялайлар.
Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған қолғаптар.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған биялайлар.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған қолғаптар.
Механикалық әсерлерден (тесілуден) қорғауға арналған биялайлар.
Механикалық әсерлерден (тесілуден) қорғауға арналған қолғаптар.
Механикалық әсерлерден (кесілуден) қорғауға арналған биялайлар.
Механикалық әсерлерден (кесілуден) қорғауға арналған қолғаптар.
Механикалық әсерлерден (соққылардан) қорғауға арналған қолғаптар.
Шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғауға арналған қолғаптар.
Судан және уытты емес заттардың ерітінділерінен қорғауға арналған қолғаптар.
Судан және уытты емес заттардың ерітінділерінен қорғауға арналған биялайлар.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғайтын жеңқаптар. 
Механикалық әсерлерден (тесілуден) қорғайтын жеңқаптар. 
Механикалық әсерлерден (тесілуден) қорғайтын жеңқаптар. 
Қолғаптар және берен қорғаныш құрылғылар.
Дірілден қорғайтын қолғаптар.
Дірілден қорғайтын биялайлар.
Дірілден қорғайтын шолақ биялайлар.
Дірілден қорғайтын митенкалар (шолақ биялайлар).


	3. Аяқты жеке қорғау құралдары

Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (туфли, сабо, тәпішкелер, тесіктері бар қысқа қонышты бәтіңкелер, қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).
Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер).

	Механикалық әсерлерден (соққылардан) қорғауға арналған арнайы аяқ киім (тесіктері бар қысқа қонышты бәтіңкелер, қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).
Механикалық әсерлерден (соққылардан) қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер). 
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған арнайы аяқ киім (сандалеттер, қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер).
Механикалық әсерлерден (тесілуден, кесілуден) қорғауға арналған арнайы аяқ киім.
Механикалық әсерлерден (тесілуден, кесілуден) қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер).
Тайғанаудан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер, бәтіңкелер, қысқа қонышты бәтіңкелер, тесіктері бар қысқа қонышты бәтіңкелер).
Тайғанаудан қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер). 
Дірілден қорғауға арналған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер, бәтіңкелер, қысқа қонышты бәтіңкелер, тесіктері бар қысқа қонышты бәтіңкелер).
Судан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).
Судан қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (кебістер, етіктер, қысқа қонышты етіктер). 
Судан және уытты емес заттардың ерітінділерінен қорғауға арналған арнайы аяқ киім (қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер, ұзын қонышты етіктер).
Жарылыс қауіпті шаң-тозаңнан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (кебістер, қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).
Шынжырлы қол араның кесу әсерінен қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).

	
4. Басты жеке қорғау құралдары


	Жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, кепка, бейсболка, қалпақ, күнқағар, үшкіл орамал, пилотка, шляпа, құлақшын, телпек, берет).
Жалпы өндірістік ластанудан қорғайтын жылы бас киім (шлемасты бас киім, кепка, бейсболка, құлақшын).
Механикалық әсерлерден қорғаныш каскасы.
Механикалық әсерлерден қорғаныш каскетка.
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, кепка, бейсболка).
Механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауға арналған жылы бас киім (шлемасты бас киім, кепка, бейсболка, құлақшын).
Зиянды биологиялық факторлардан (қансорғыш жәндіктерден) қорғауға арналған бас киім (масақағар, бейсболка, басқа киетін тор).


	5. Көзді жеке қорғау құралдары


	Механикалық әсерлерден қорғайтын, оның ішінде буланудан жабындысы бар көзілдірік.
Лазерлік сәуледен қорғаныш көзілдірік.
Көзді шағылыстыратын жарықтан қорғаныш көзілдірік.
Ультракүлгіннен қорғаныш көзілдірік.
Сұйықтықтардың тамшылары мен шашырауынан қорғаныш көзілдірік. 
Газдан және ұсақ дисперстік аэрозольдан қорғаныш көзілдірік.
Қалың шашырайтын аэрозольдан (шаң-тозаңнан) қорғаныш көзілдірік.


	6. Бетті жеке қорғау құралдары


	Механикалық әсерлерден (қатты бөліктердің соққыларынан), оның ішінде металл тордан жасалған бетті қорғайтын қалқанша.
Сұйықтықтардың шашырауынан бетті қорғайтын қалғанша.


	7. Биіктіктен құлаудан жеке қорғау құралдары


	Сақтандыру белдігі, оның құрамдас бөліктері және оның жиынтықтауыштары.
Сақтандыру баулары.
Құтқару баулары.
Ұстап тұруға және жайғастыруға арналған баулар мен арқанжіптер. 
Отыру қалпына арналған баулар.
Арқанжіптер (оның ішінде амортизаторлармен).
Жалғау элементтері.
Анкерлік құрылғылар.
Тартып алғыш типті қорғау құралдары.
Түсуге арналған құрылғы.
Көтергіш құтқару құрылғылары.
Құтқару ілгектері. 
Өзегі қатты созылмайтын арқандар.
Сақтандыру арқандары.
Қатты анкерлік желідегі жатаған типті биіктен құлаудан қорғау құралдары. 
Иілгіш анкерлік желідегі жатаған типті биіктен құлаудан сақтандыру құралдары. 
Дайындығы жоқ адамдарды ғимараттың сыртқы қасбеті арқылы биіктен құтқаруға арналған жеке құтқару құрылғылары.


	8. Есту органын жеке қорғау құралдары
	

	Шуға қарсы құлаққаптар және олардың жиынтықтауыштары.
Шуға қарсы құлақшалар (беруштер).


	9. Өзге де жеке қорғау құралдары


	Тізеқап.
Гетр.
Бахилалар.


	II. Химиялық факторлардан жеке қорғау құралдары


	1. Химиялық факторлардан қорғауға арналған (оның ішінде биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғау үшін қолданылатын) ерлердің және әйелдердің оқшаулағыш арнайы киімі

	
Химиялық факторлардан қорғауға арналған (оның ішінде биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғау үшін қолданылатын) оқшаулағыш костюм.
Химиялық факторлардан қорғауға арналған (оның ішінде биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғау үшін қолданылатын) оқшаулағыш комбинезон.
Химиялық факторлардан қорғауға арналған (оның ішінде биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғау үшін қолданылатын) ауаны мәжбүрлі беретін оқшаулағыш костюм.
Химиялық факторлардан қорғауға арналған (оның ішінде биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғау үшін қолданылатын) ауаны мәжбүрлі беретін оқшаулағыш комбинезон.


	2. Оқшаулағыш типті тыныс алу органдарын 
жеке қорғау құралдары

Химиялық байланысқан оттегімен тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (оқшаулағыш тыныс алу аппараттары, оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштар).
Сығылған ауасы бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (оқшаулағыш тыныс алу аппараттары, оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштар).
Сығылған оттегісі бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (оқшаулағыш тыныс алу аппараттары, оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштар).
Шланг (магистраль) арқылы таза ауа беретін автономды емес тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (тыныс алу аппараттары).

Тыныс алу органдарын оқшаулағыш жеке қорғау құралдарына арналған беткі бөліктер (маскалар, капюшондар).


	3. Сүзгілеу типті тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары, олардың ауыстырмалы элементтері


	Аэрозольға қарсы, булардан және газдардан қосымша қорғайтын аэрозольға қарсы сүзгіш беткі бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (сүзгіш жартылай маскалар).
Аэрозольға қарсы, газтұтқыш, газды аэрозольға қарсы (біріктірілген) оқшаулағыш материалдардан жасалған беткі бөліктері (маскасы, жартылай маскасы, ширек маскасы) бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары. 
Газтұтқыштар.
Респираторлар.
Сүзгіш өзін-өзі құтқарғыштар.
Оқшаулағыш материалдардан жасалған сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (ауыстырмалы сүзгілермен бірге пайдаланылатын) беткі бөліктер (маскалар, жартылай маскалар, ширек маскалар).
Сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (оқшаулау материалдарынан жасалған беткі бөліктерімен (маскалармен, жартылай маскалармен, ширек маскалармен) бірге пайдаланылатын) ауыстырмалы сүзгілер (сүзгіш элементтер).
Ауаны мәжбүрлі беретін сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары.
Ауаны мәжбүрлі беретін тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған ауыстырмалы сүзгілер (сүзгіш элементтер).


	4. Ерлердің және әйелдердің химиялық факторлардан 
қорғауға арналған арнайы киімі

	
Уытты заттардан шектеулі қорғауға арналған арнайы киім.
Мұнайдан және (немесе) мұнай өнімдерінен қорғауға арналған костюм.
Мұнайдан және (немесе) мұнай өнімдерінен қорғауға арналған комбинезон.
Мұнайдан және (немесе) мұнай өнімдерінен қорғауға арналған плащ.
Қышқылдардың ерітінділерінен қорғауға арналған костюм, оның ішінде бас киіммен жиынтықта.
Қышқылдардың ерітінділерінен қорғауға арналған комбинезон, оның ішінде бас киіммен жиынтықта.
Қышқылдардың ерітінділерінен қорғауға арналған алжапқыш.
Сілтілерден қорғауға арналған костюм.
Сілтілерден қорғауға арналған комбинезон.
Сілтілерден қорғауға арналған алжапқыш.


	5. Химиялық факторлардан көзді жеке қорғау құралдары


	Химиялық факторлардан қорғаныш көзілдірік.


	6. Химиялық факторлардан қолды жеке қорғау құралдары


	Қышқылдардың ерітінділерінен қорғауға арналған қолғаптар, оның ішінде камералық қолғаптар.
Қышқылдардың ерітінділерінен қорғауға арналған биялайлар.
Қышқылдардың ерітінділерінен қорғауға арналған жеңқаптар.
Сілтілерден қорғауға арналған қолғаптар, оның ішінде камералық қолғаптар.
Сілтілерден қорғауға арналған биялайлар.
Сілтілерден қорғауға арналған жеңқаптар.
Мұнайдан және мұнай өнімдерінен қорғауға арналған қолғаптар, оның ішінде камералық қолғаптар.
Мұнайдан және мұнай өнімдерінен қорғауға арналған биялайлар.
Мұнайдан және мұнай өнімдерінен қорғауға арналған жеңқаптар.
Агрессивті орталардан қорғауға арналған қолғаптар.
Агрессивті орталардан қорғауға арналған биялайлар.
Агрессивті орталардан қорғауға арналған жеңқаптар.
Биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғауға арналған қолғаптар, оның ішінде камералық қолғаптар. 
Биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғауға арналған биялайлар.
Биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғауға арналған жеңқаптар.


	7. Химиялық факторлардан аяқты 
жеке қорғау құралдары (аяқ киім)


	Мұнайдан және (немесе) мұнай өнімдерінен қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты бәтіңкелер, етіктер, қысқа қонышты етіктер).
Мұнайдан және (немесе) мұнай өнімдерінен және майлардан қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (етіктер, қысқа қонышты етіктер).
Қышқылдардан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты бәтіңкелер, етіктер, қысқа қонышты етіктер).
Қышқылдардан қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (кебістер, етіктер, қысқа қонышты етіктер).
Сілтілерден қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты бәтіңкелер, етіктер, қысқа қонышты етіктер).
Сілтілерден қорғауға арналған резеңке немесе полимер материалдардан жасалған арнайы аяқ киім (кебістер, етіктер, қысқа қонышты етіктер).


	III. Радиациялық факторлардан (сыртқы иондаушы сәулелерден 
және радиоактивті заттардан) жеке қорғау құралдары


	1. Радиациялық факторлардан қорғауға арналған арнайы аяқ киім


	Радиоактивті заттардан теріні және тыныс алу органдарын қорғауға арналған оқшаулағыш костюм.
Радиоактивті заттардан иондаушы сәулелерден қорғауға арналған арнайы аяқ киім.


	2. Радиоактивті заттардан (сыртқы сәулелерден және радиоактивті заттардан) тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары


	Радиоактивті заттардан сүзгіш тыныс алу органдарын 
жеке қорғау құралдары


	Аэрозольға қарсы, булардан және газдардан қосымша қорғайтын аэрозольға қарсы сүзгіш беткі бөлігі бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (сүзгіш жартылай маскалар).
Респираторлар.
Газтұтқыштар.
Сүзгіш өзін-өзі құтқарғыштар.
Аэрозольға қасы, газтұтқыш, газды аэрозольға қарсы (біріктірілген) оқшаулағыш материалдардан жасалған беткі бөліктері (маскасы, жартылай маскасы, ширек маскасы) бар тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары.
Оқшаулағыш материалдардан жасалған сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (ауыстырмалы сүзгілермен бірге пайдаланылатын) беткі бөліктер (маскаларғ жартылай маскаларғ ширек маскалар).
Сүзгіш тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына арналған (оқшаулау материалдарынан жасалған беткі бөліктермен (маскалармен, жартылай маскалармен, ширек маскалармен) бірге пайдаланылатын) ауыстырмалы сүзгілер (сүзгіш элементтер).


	Радиоактивті заттардан оқшаулағыш 
тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары


	Тыныс алу аппараттары, өзін-өзі құтқарғыштар.


	3. Радиоактивті заттардан және иондаушы сәулеленуден 
қолды жеке қорғау құралдары


	Радиоактивті заттардан және иондаушы сәулеленуден қолды қорғауға арналған қолғаптар, оның ішінде камералық қолғаптар.


	4. Аяқты жеке қорғау құралдары


	Радиоактивті заттардан және иондаушы сәулеленуден қорғауға арналған арнайы аяқ киім.


	5. Иондаушы сәулеленуден көзді жеке қорғау құралдары


	Иондаушы сәулеленуден қорғаныш көзілдірік.


	6. Иондаушы сәулеленуден бетті жеке қорғау құралдары

Иондаушы сәулеленуден беттік қорғаныш қалқанша.


	IV. Жоғары және (немесе) төмен температурадан 
жеке қорғау құралдары


	1. Жоғары температурадан жеке қорғау құралдары


	Ерлердің және әйелдердің арнайы киімі


	Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған костюм.
Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған комбинезон.
Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғайтын жейде.
Жылу сәулесінен қорғауға арналған костюм.
Жылу сәулесінен қорғауға арналған комбинезон.
Жылу сулесінен қорғауға арналған жейде.
Конвективті жылудан қорғауға арналған костюм.
Конвективті жылудан қорғауға арналған комбинезон.
Конвективті жылудан қорғауға арналған жейде.
Балқытылған металл шашырандысынан қорғауға арналған костюм.
Балқытылған металл шашырандысынан қорғауға арналған комбинезон.
Қыздырылған беткі қабатпен жанасудан қорғауға арналған костюм.
Қыздырылған беткі қабатпен жанасудан қорғауға арналған комбинезон.
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған костюм.
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған комбинезон.
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған алжапқыш.

Қолды жеке қорғау құралдары


	Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған қолғаптар.
Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған биялайлар.
Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған жеңқаптар.
Жылу сәулесінен қорғауға арналған қолғаптар.
Жылу сәулесінен қорғауға арналған биялайлар.
Жылу сәулесінен қорғауға арналған жеңқаптар.
Конвективті жылудан қорғауға арналған қолғаптар.
Конвективті жылудан қорғауға арналған биялайлар.
Конвективті жылудан қорғауға арналған жеңқаптар.
Балқытылған металл шашырандысынан қорғауға арналған қолғаптар.
Балқытылған металл шашырандысынан қорғауға арналған биялайлар.
Балқытылған металл шашырандысынан қорғауға арналған жеңқаптар.
Қыздырылған беткі қабатпен жанасудан қорғауға арналған қолғаптар.
Қыздырылған беткі қабатпен жанасудан қорғауға арналған биялайлар.
Қыздырылған беткі қабатпен жанасудан қорғауға арналған жеңқаптар.
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған қолғаптар.
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған биялайлар.
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған жеңқаптар.


	Аяқты жеке қорғау құралдары


	Қыздырылған беткі қабатпен жанасудан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).
Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).

Басты жеке қорғау құралдары

Жоғары температурадан қорғаныш каска.
Жоғары температурадан қорғаныш каскетка.

Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, шлем, құлақшын).
Жылу әсерінен қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, шлем, құлақшын).
Конвективті жылудан қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, шлем, құлақшын).
Балқытылған металл шашырандысынан қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, шлем).
Қыздырылған беткі қабатпен жанасудан қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, шлем).
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, шлем).


	Көзді жеке қорғау құралдары


	Балқытылған металдың шашырауынан және ыстық бөлшектерден қорғаныш көзілдірік.


	Бетті жеке қорғау құралдары


	Балқытылған металдың шашырауынан және ыстық бөлшектерден қорғаныш қалқанша.
Жылу сәулесінен беттік қорғаныш қалқанша.


	Өзге де жеке қорғау құралдары


	[bookmark: _Hlk45914216]Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған гетрлер.
Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен қорғауға арналған бахилалар.
Пелерина жылу сәулесінен қорғауға арналған.
Балқытылған металдың ұшқынынан және шашырауынан, металл қабыршағынан қорғауға арналған пелерина.
Балқытылған металл шашырандысынан қорғауға арналған пелерина.


	2. Төмен температурадан жеке қорғау құралдары


	Ерлердің және әйелдердің арнайы киімі


	Төмен температурадан қорғауға арналған костюм (оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон, жилет)).
Төмен температурадан қорғауға арналған комбинезон.
Төмен температурадан және желден қорғауға арналған костюм (оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон, жилет)).
Төмен температурадан және желден қорғауға арналған комбинезон.

	

	Қолды жеке қорғау құралдары


	Төмен температурадан қорғауға арналған қолғаптар.
Төмен температурадан қорғауға арналған биялайлар. 
Салқындатылған беткі қабаттармен жанасудан қорғауға арналған қолғаптар.
Салқындатылған беткі қабаттармен жанасудан қорғауға арналған биялайлар.
 

	Аяқты жеке қорғау құралдары (аяқ киім)


	Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер). 


	Басты жеке қорғау құралдары


	Төмен температурадан қорғауға арналған бас киім (шлемасты бас киім, құлақшын, шлем).


	3. Салқын қоршаған ортадан жеке қорғау құралдары


	Ерлердің және әйелдердің арнайы киімі


	Салқын қоршаған ортадан қорғауға арналған комбинезон.
Салқын қоршаған ортадан және желден қорғауға арналған костюм (оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон, жилет)).
Салқын қоршаған ортадан және желден қорғауға арналған комбинезон.


	V. Электр доғасының термиялық қауіптерінен, 
иондамайтын сәулеленуден, электр және электромагниттік өрістердің әсерінен, электр тоғынан зақымданудан, сондай-ақ статикалық электрдің әсерінен жеке қорғау құралдары


	1. Электр доғасының термиялық қауіптерінен 
жеке қорғау құралдары


	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғауға арналған 
ерлердің және әйелдердің арнайы киімі


	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғауға арналған костюм.
Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғауға арналған комбинезон.
Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғауға арналған күртеше-желбегей.
Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғауға арналған күртеше-жейде.
Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғайтын киіммен жиынтықта қолданылатын, судан қорғауға арналған термотөзімді плащ.
Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғайтын киіммен жиынтықта қолданылатын термотөзімді ішкиім.


	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғайтын киіммен жиынтықта қолданылатын қолды жеке қорғау құралдары


	Термотөзімді қолғаптар. 
Термотөзімді жылы қолғаптар.


	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғайтын киіммен жиынтықта қолданылатын аяқты жеке қорғау құралдары


	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғауға арналған арнайы аяқ киім (бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).


	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғайтын киіммен жиынтықта қолданылатын бетті жеке қорғау құралдары


	Термотөзімді беттік қорғаныш қалқанша. 


	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғайтын киіммен жиынтықта қолданылатын басты жеке қорғау құралдары


	Термтөзімді шлемасты бас киім.
Термотөзімді жылы шлемасты бас киім. 


	2. Иондамайтын сәулеленуден жеке қорғау құралдары

Иондамайтын сәулеленуден көзді жеке қорғау құралдары

Иондамайтын сәулеленуден қорғаныш көзілдірік


	3. Электр немесе электромагниттік өрістерден, электр тоғынан зақымданудан жеке қорғау құралдары


	Элекетр өрістерінің әсерінен және (немесе) электр тоғынан зақымданудан жеке қорғау құралдары


	Өнеркәсіптік жиіліктің электр өрістерінің әсерінен қорғауға арналған жиынтық.
Өнеркәсіптік жиіліктің электр өрістерінің әсерінен және бағытталған кернеудің электр тоғынан зақымданудан қорғауға арналған жиынтық.


	Электр тоғынан зақымданудан басты жеке қорғау құралдары


	Электр тоғынан зақымданудан қорғаныш каска.


	Электр тоғынан зақымданудан диэлектрлік жеке қорғау құралдары


	Диэлектрлік арнайы қолғаптар.
Резеңке немесе полимер материалдардан жасалған диэлектрлік арнайы аяқ киім.


	Электромагниттік өрістердің әсерінен жеке қорғау құралдары


	Радиожиілік диапазонының электромагниттік өрістерінің әсерінен қорғауға арналған жиынтық.


	Электромагниттік өрістердің әсерінен көзді жеке қорғау құралдары


	Электромагниттік өрістердің әсерінен қорғаныш көзілдірік.


	Электромагниттік өрістердің әсерінен бетті жеке қорғау құралдары


	Электромагниттік өрістердің әсерінен беттік қорғаныш қалқанша.


	4. Статикалық электрдің әсерінен жеке қорғау құралдары

Ерлердің және әйелдердің арнайы киімі

Статикалық электрдің әсерінен қорғауға арналған костюм.
Статикалық электрдің әсерінен қорғауға арналған комбинезон. 

Қолды жеке қорғау құралдары

Статикалық электрдің әсерінен қорғауға арналған қолғаптар.
Статикалық электрдің әсерінен қорғауға арналған биялайлар.

	

	Аяқты жеке қорғау құралдары

	Статикалық электрдің әсерінен қорғауға арналған арнайы аяқ киім (сандалеттер (тесіктері бар қысқа қонышты бәтіңкелер), қысқа қонышты бәтіңкелер, бәтіңкелер, қысқа қонышты етіктер, етіктер).


	Өзге де қорғану құралдары


	Электростатикаға қарсы білезік.
Электростатикаға қарсы сақина.

	
VI. Ерлердің және әйелдердің жақсы көрінетін 
сигналдық арнайы киімі


	Жақсы көрінетін сигналдық костюм (оның ішінде киімнің жекелеген заттары (күртеше, шалбар, шолақ комбинезон)).  
Жақсы көрінетін сигналдық плащ.
Жақсы көрінетін сигналдық комбинезон.
Жақсы көрінетін сигналдық жилет.


	VII. Қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары


	Гидрофильдік әсер ететін құралдар.
Гидрофобтық әсер ететін құралдар.
Біріктірілген (әмбебап) әсер ететін құралдар.
Қоршаған ортаның жағымсыз ықпалы кезінде қорғауға арналған құралдар:
төмен температураның әсерінен, желден;
A, B, C диапазондарының ультракүлгін сәулелену әсерінен.
Биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғауға арналған құралдар:
бактериялардан (бактерияға қарсы  (бактерицидтік) әсер ететін құралдар);
зеңдерден (зеңге қарсы (фунгицидтік) әсер ететін құралдар);
вирустардан (вирусқа қарсы (вирулицидтік) әсер ететін құралдар).
Биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (кенелерден) қорғауға арналған құралдар:
репелленттік құралдар;
инсектоакарицидтік құралдар.
Тазартушы типті  дерматологиялық жеке қорғау құралдары:
средства для очищения от неустойчивых загрязнений; 
тұрақсыз ластанудан тазартуға арналған құралдар;
аса тұрақты ластанудан тазартуға арналған құралдар.
Регенерациялаушы (қайта қалпына келтіруші) типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары.».
19. Мынадай мазмұндағы № 6 және 7-қосымшалармен толықтырылсын:

	
«Кеден одағының «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы»
(КО ТР 019/2011) техникалық регламентіне
№ 6 ҚОСЫМША



Қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары (биологиялық факторлардан (микроағзалардан, қансорғыш жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден, мысалы, кенелерден) қорғауға арналған құралдар үшін рұқсат етілген әсер етуші заттардың
ТІЗБЕСІ

	Қорғаныш типті дерматологиялық жеке қорғау құралдары типінің тармағы
	Әсер етуші заттар тобы
	Ескерту

	Биологиялық факторлардан (микроағзалардан) қорғауға арналған құралдар
	гуанидиндер 
	гидрохлорид полигексаметиленгуанидинін және гидрохлорид полигексаметиленбигуанидинін теріге қолдануға жол берілмейді 

	
	аминдер
	

	
	изопропил, пропил, этил спирті
	жиынтық концентрациясы 70 % артық болуы тиіс

	
	хлоргексидин негізді төрттік-аммоний қосылысы
	

	Биологиялық факторлардан (қансорғыш жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (мысалы, кенелерден) қорғауға арналған құралдар
	N,N-диэтилметатолуамид (ДЭТА)
	

	
	этил-3-(N-бутилацетамин)-пропионат (ИР3535)
	

	
	диметилфталат (ДМФ)
	

	
	N-гексилоксиметилкапролактам (акреп)
	

	
	альфа-циперметрин
	теріге жағуға жол берілмейді



Кеден одағының «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы»
(КО ТР 019/2011) техникалық регламентіне
№ 7 ҚОСЫМША
 

Қорғаныш типті биологиялық факторлардан (жәндіктерден және өрмекшітәрізділерден (кенелерден) қорғауға арналған дерматологиялық жеке қорғану құралдарының токсикологиялық көрсеткіштеріне қойылатын
ТАЛАПТАР

Адамның терісіне немесе арнайы киімге жағылатын репелленттік құралдар:
	Репелленттің атауы
	Зерттелетін көрсеткіштер
	Нормативтік көрсеткіштер

	
	
	көрсеткіштің
шамасы
	сыныптау бағасы[endnoteRef:1]* [1: * Қауіптілік сыныптары Ғаламдық деңгейде келісілген Химиялық заттарды сыныптау және таңбалау жүйесі (ҒКЖ) бойынша зиянды заттарды сыныптауға сәйкес көрсетілген.
** Терілік-оралды коэффициент теріге енгізу кезіндегі жіті уыттылық мәнінің (DL50, мг/кг) асқазанға енгізу кезіндегі жіті уыттылық мәніне (DL50, мг/кг) қатысы ретінде есептеу арқылы айқындалады.».] 


	1
	2
	3
	4

	Адамның терісіне жағуға арналған репелленттер

	Кремдер, эмульсиялар, лосьондар, 
	
теріге енгізген кезде күшті уыттығы
 (DL50, мг/кг)
	> 2500
(> 2000)
	4
(5)

	қарындаштар, 
білезіктер, өзге де нысандар
	асқазанға енгізген кезде күшті уыттығы
(DL50, мг/кг)
	> 150
(> 300)
	3 – 4
(4 – 5)

	
	булардың қаныққан концентрациясындағы (С20) жіті ингалациялық қауіп
	С20 = Limac
	3

	
	
	С20 < Limac
	4

	
	қайталанған аппликациялар кезінде теріге тітіркендіріп әсер етуі (0,5 – 1 ай)
	әсердің болмауы
	сыныпталмайды

	
	теріге-қанға сіңгеннен кейін және теріге тітіркендіріп әсер етуі 
(1 айдан 6 айға дейін)
	әсердің болуы
	тыйым салынған

	
	
	әсердің болмауы
	сыныпталмайды

	
	көзді жіті тітіркендіру әсері
(балл)
	0 – 6,0
	3 – 5

	
	сенсибилизациялық әсері (тері, респираторлық)
	әсердің болмауы
(әсердің болмауы)
	4
(сыныпталмайды)

	
	құралдың әсер етузі зат құрамының (С) теріге гигиеналық нормативтерге сәйкестігін бағалау 
(қажет болған жағдайда)
	С/ШРД (БРД)т.ж.л. ≤ 1

	3 – 4

	
	құралдың сыналатын партиясын жаңа әсер етуші затты пайдалана отырып клиникалық сынау
	реакцияның болмауы,
бақылаумен және астармен салыстырғанда өзгерістердің болмауы
	сыныпталмайды






	Репелленттің атауы
	Зерттелетін көрсеткіштер
	Нормативтік көрсеткіштер

	
	
	көрсеткіштің шамасы
	сыныптау бағасы[endnoteRef:2]* [2: ___________________*___________________] 


	1
	2
	3
	4

	Аэрозольды баллондар (ПАҚ)
	теріге енгізген кезде күшті уыттылығы
 (ПАҚ үшін) (DL50, мг/кг)
	> 2500
(> 5000)
	4
(сыныпталмайды)

	
	асқазанға енгізген кезде күшті уыттылығы
(ПАҚ үшін) (DL50, мг/кг)
	> 150
(> 300)
	3 – 4
(4 – 5)

	
	булардың қаныққан концентрациясындағы (С20) жіті ингаляциялық қауіп
	С20 = Limac
	3

	
	
	С20  < Limac

	4

	
	жіті биоцидті әсер аймағы (құрамында спирті бар құралдар үшін бір деңгейге азаяды)
	> 31
	3 – 4

	
	қайталанған аппликациялар кезінде теріге тітіркендіріп әсер етуі  (0,5 – 1 ай)
	әсердің болмауы
	сыныпталмайды

	
	
	
	

	
	теріге-қанға сіңгеннен кейін және теріге тітіркендіріп әсер етуі 
(4 айдан 6 айға дейін)
	әсердің болуы
	тыйым салынған

	
	
	әсердің болмауы
	сыныпталмайды

	
	көзді жіті тітіркендіру әсері (балл)
	0 – 6,0
	3 – 5

	
	сенсибилизациялық әсері (тері, респираторлық)
	әлсіз
(төмен)
	3В
(1В)

	
	
	әсердің болмауы
(әсердің болмауы)
	4
(сыныпталмайды)

	
	ауаның құрамындағы жұмыс ерітіндісі (С) әсер етуші заттың гигиеналық нормативтерге сәйкестігін бағалау 
(қажет болған жағдайда)
	С/ШРК
(ӘБҚД)ж.а. ≤ 1
	2 – 4


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	репелленттің сыналатын партиясын жаңа әсер етуші затты пайдалана отырып клиникалық сынау
	реакцияның болмауы, 
бақылаумен және астармен салыстырғанда өзгерістердің болмауы
	сыныпталмайды

	Арнайы киімге жағуға арналған репелленттер

	Киімді және маталарды импрегнация-лауға және өңдеуге арналған репелленттік құралдар
 (ерітінділер, эмульсиялар, қарындаштар және басқа дайын нысандар)
	асқазанға енгізген кезде күшті уыттылығы
(DL50, мг/кг)
	> 150
(> 300)
	3 – 4
(4 – 5)

	
	теріге енгізген кезде күшті уыттылығы
(DL50, мг/кг)
	> 2500
(> 2000)
	4
(4 – 5)

	
	терілік-оралды коэффициент**
	< 3
	сыныпталмайды

	
	булардың қаныққан концентрациясындағы (С20) жіті ингалациялық қауіп
	С20 = Limac
	3

	
	
	С20 ˂ Limac

	4

	
	құралдармен өңделген мата буының ингаляциялық қаупі
	әсердің болуы
	тыйым салынған

	
	
	әсердің болмауы
	4

	
	теріні жіті тітіркендіру (күйдіргіш) әсері (балл) (эритема, ісіну)
	0 – 4,0
(0 – 2,3)
	3 – 4
(3)

	
	көзді жіті тітіркендіру әсері (балл)
	0 – 6,0
	3 – 5

	
	теріге-қанға сіңгеннен кейінгі және теріге тітіркендіріп әсер етуі 
(4 айдан 6 айға дейін)
	әсердің болуы
	тыйым салынған

	
	
	әсердің болмауы
	сыныпталмайды

	
	сенсибилизаиялық әсері (тері, респираторлық)
	әлсіз
(төмен)
	3В
(1В)

	
	
	әсердің болмауы
(әсердің болмауы)
	4
(сыныпталмайды)

	
	бұқа шәуетіндегі уыттылықты талдау
(матаның созындысы) 
(уыттылық индексі)
	70 – 120 %
	сыныпталмайды

	
	құралдың сыналатын партиясын жаңа әсер етуші затты пайдалана отырып клиникалық сынау 
(қажет болған жағдайда)
	реакцияның болмауы,
бақылаумен және астармен салыстырғанда өзгерістердің болмауы
	сыныпталмайды
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