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ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ
КОЛЛЕГИЯ


ЧЕЧИМ

	2026-жылдын «31» марты
	№ 40
	 Москва шаары




Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2010-жылдын 20-сентябрындагы 
№ 378 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодексинин 8-беренесинин 
2-пунктуна ылайык Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1.  Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2010-жылдын 20-сентябрындагы № 378 «Бажы документтерин толтуруу үчүн колдонулган классификаторлор жөнүндө» чечимине тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.
2. Ушул Чечим 2026-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кирет.

	Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын төрагасы
	
Б. Сагинтаев
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ТИРКЕМЕ

Евразия экономикалык комиссиясынын
Коллегиясынын 2026-жылдын 
31-мартындагы № 40 чечимине

Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2010-жылдын 
20-сентябрындагы № 378 чечимине киргизилүүчү
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР 

1. Төмөнкүдөй мазмундагы 26 – 28-пункттар менен толукталсын:
«26. Контейнерлердин узундугунун классификатору бекитилсин 
(30-тиркеме).
27. Контейнерлердин туурасынын жана бийиктигинин классификатору бекитилсин (31-тиркеме).
28. Контейнерлердин типтеринин классификатору бекитилсин 
(32-тиркеме).».
2. Төмөнкүдй мазмундагы № 30 – 32 тиркемелер менен толукталсын:

«№ 30 ТИРКЕМЕ 
Бажы бирлигинин Комиссиясынын 
2010-жылдын 20-сентябрындагы 
№ 378 чечимине 

Контейнерлердин узундугунун 
КЛАССИФИКАТОРУ

	Коду
	Контейнердин маалымдамалык узундугу, миллиметрлер

	1
	2 991

	2
	6 058

	3
	9 125

	4
	12 192

	A
	7 150

	B
	7 315

	C
	7 430

	D
	7 450

	E
	7 820

	F
	8 100

	G
	12 500

	H
	13 106

	K
	13 600

	L
	13 716

	M
	14 630

	N
	14 935

	P
	16 154

	Х
	иное



№ 31 ТИРКЕМЕ 
Бажы бирлигинин Комиссиясынын 
2010-жылдын 20-сентябрындагы 
№ 378 чечимине 

Контейнерлердин туурасынын жана бийиктигинин
КЛАССИФИКАТОРУ

	Коду
	Контейнердин маалымдамалык туурасы, миллиметрлер
	Контейнердин маалымдамалык бийиктиги, миллиметрлер

	0
	2438
	2 438

	2
	2438
	2 591

	4
	2438
	2 743

	5
	2438
	2 896

	6
	2438
	> 2 896

	8
	2438
	1 295

	9
	2438
	<= 1 219

	C
	> 2438 жана <= 2500
	2 591

	D
	> 2438 жана <= 2500
	2 743

	E
	> 2438 жана <= 2500
	2 896

	F
	> 2438 жана <= 2500
	> 2 896

	L
	> 2500
	2 591

	M
	> 2500
	2 743

	N
	> 2500
	2 896

	P
	> 2500
	> 2 896

	Х
	башка
	башка



№ 32 ТИРКЕМЕ 
Бажы бирлигинин Комиссиясынын 
2010-жылдын 20-сентябрындагы 
№ 378 чечимине 

Контейнерлердин типтеринин
КЛАССИФИКАТОРУ

	Коду
	Сыпаттамасы

	AS
	Авиациялык-жер үстүндөгү контейнер

	A0
	Авиациялык-жер үстүндөгү контейнер

	B0
	[bookmark: _GoBack]Басымсыз, куту сымал, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги жабык контейнер

	B1
	Басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги аба өткөрбөгөн контейнер

	B3
	Арт жагынан толук ачылбаган эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	B4
	Арт жагынан толук ачылуучу эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	B5
	Арт жагынан толук ачылма жана фиксацияланган эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	B6
	Демонтаждалма катуу чатырлуу, шарнирлүү капкагы бар жана таманы аркылуу бүт узундугу жана туурасы менен түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	B7
	Үстү ачык жана таманы аркылуу бүт узундугу жана туурасы менен түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	B8
	Алды жагынан туурасынан толук ачылуучу эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	B9
	Капталынан түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	BA
	Кургак чубурма жүктөрдү ташуучу басымсыз, ящик тибиндеги жабык контейнер

	BB
	Кургак чубурма жүктөрдү ташуучу басымсыз, ящик тибиндеги аба өткөрбөгөн контейнер

	BG
	Арт жагынан толук ачылбаган эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, ящик тибиндеги кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу контейнер

	BJ
	Арт жагынан туурасынан толук ачылуучу эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	BM
	Арт жагынан туурасынан толук ачылган жана фиксацияланган эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	BU
	Басымсыз кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	BV
	Демонтаждалма катуу чатырлуу, шарнирлүү капкагы бар жана таманы аркылуу бүт узундугу жана туурасы менен түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	BW
	Үстү ачык жана таманы аркылуу бүт узундугу жана туурасы менен түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер 


	BX
	Алды жагынан туурасынан толук ачылчу эшик аркылуу түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма  жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	BY
	Каптал жагынан түшүрүлүүчү, басымсыз, кургак чубурма жүктөрдү ташуучу ящик тибиндеги контейнер

	GP
	Жалпы багыттагы вентиляциясы жок контейнер

	G0
	Бир же эки учу ачык жалпы багыттагы вентиляциясы жок контейнер

	G1
	Жүктөр бөлүмүнүн үстүңкү бөлүгүндө табигый вентиляциясы бар жалпы багыттагы контейнер 

	G2
	Вентиляциясы жок, бир же эки учу жана бир же эки капталы ачык жалпы багыттагы контейнер

	G3
	Вентиляциясы жок, бир же эки учу ачык, ошондой эле бир же эки капталы толук ачылбаган жалпы багыттагы контейнер

	G9
	Көлөмү чоңойтулган жалпы багыттагы контейнер

	GA
	Вентиляциясы жок, бир же эки учу ачык жалпы багыттагы контейнер

	GB
	Жүктөр бөлүмүнүн үстүңкү бөлүгүндө табигый вентиляциясы бар жалпы багыттагы контейнер

	GD
	Вентиляциясы жок, бир же эки учу жана бир же эки капталы ачык жалпы багыттагы контейнер

	GG
	Вентиляциясы жок, бир же эки учу ачык жана бир же эки капталы толук ачылбаган жалпы багыттагы контейнер

	GY
	Көлөмү чоңойтулган жалпы багыттагы контейнер

	H0
	Сырткы алынма жабдуусу менен муздатылуучу жана/же ысытылуучу, жылуулук өткөрүү коэффициенти K = 0,4 W/(м²·К) болгон термикалык контейнер

	H1
	Ички алынма жабдуусу менен муздатылуучу жана/же ысытылуучу термикалык контейнер

	H2
	Сырткы алынма жабдуусу менен муздатылуучу жана/же ысытылуучу, жылуулук өткөрүү коэффициенти K = 0,7 W/(м²·К) болгон термикалык контейнер

	H5
	K = 0,4 W/(м²·К) жылуулук өткөрүү коэффициентине ээ, термоизоляцияланган термикалык контейнер

	H6
	K = 0,7 W/(м²·К) жылуулук өткөрүү коэффициентине ээ, термоизоляцияланган термикалык контейнер

	H8
	Эвтектикалык жана алыскы муздаткыч түзүлүшү менен термикалык контейнер

	HA
	Сырткы алынма жабдуусу менен муздатылуучу жана/же ысытылуучу, жылуулук өткөрүү коэффициенти K = 0,4 W/(м²·К) болгон термикалык контейнер

	HB
	Ички алынма жабдуусу менен муздатылуучу жана/же ысытылуучу термикалык контейнер

	HD
	Сырткы алынма жабдуусу менен муздатылуучу жана/же ысытылуучу, жылуулук өткөрүү коэффициенти K = 0,7 W/(м²·К) болгон термикалык контейнер

	HE
	Эвтектикалык термикалык контейнер

	HI
	Термоизоляцияланган термикалык контейнер

	HM
	K = 0,4 W/(м²·К) жылуулук өткөрүү коэффициентине ээ, термоизоляцияланган термикалык контейнер

	HR
	Муздатылуучу жана/же ысытылуучу, ички алынма жабдуусу бар термикалык контейнер 

	HV
	K = 0,7 W/(м²·К) жылуулук өткөрүү коэффициентине ээ, термоизолятцияланган термикалык контейнер

	HX
	Эвтектикалык, тышка бекитилген муздаткыч орнотмосу менен термикалык контейнер

	K0
	Кооптуу эмес заттарды басым астында ташуу үчүн контейнер-цистерна

	K1
	Басымы ≤ 2,65 бар болгон кооптуу суюк заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна 

	K2
	Басымы >2,65 бар жана ≤10 болгон кооптуу суюк заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	K3
	Басымы > 10 бар болгон кооптуу суюк заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	K4
	Энергия берилишин талап кылган кооптуу эмес заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	K5
	Энергия берилишин талап кылган, басымы ≤ 10 бар болгон кооптуу заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	K6
	Энергия берилишин талап кылган, басымы > 10 бар  болгон кооптуу заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	K7
	Криогендик контейнер-цистерна

	K8
	Газды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KA
	Кооптуу эмес заттарды басым астында ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KB
	Басымы ≤ 2,65 бар болгон кооптуу суюк заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KD
	Басымы >2,65 бар жана ≤10 бар болгон кооптуу суюк заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KG
	Энергия берилишин талап кылган, басымы > 10 бар  болгон кооптуу заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KJ
	Энергия берилишин талап кылган коопсуз заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KL
	Суюктуктарды жана газдарды басым астында ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KM
	Энергия берилишин талап кылган, басымы ≤ 10 бар болгон кооптуу заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KV
	Энергия берилишин талап кылган, басымы >10 бар болгон кооптуу заттарды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	KW
	Криогендик контейнер-цистерна

	KX
	Газды ташуу үчүн контейнер-цистерна

	N0
	Вертикалдуу түшүрүүчү бункер тибиндеги  контейнер-цистерна

	N1
	Арт жагынан түшүрүүчү бункер тибиндеги контейнер-цистерна

	N3
	Басымсыз арт жагынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	N4
	Басымсыз капталынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	N5
	Басымсыз арт жагынан оодаруу жолу менен түшүрүүчү контейнер-цистерна

	N7
	Басым астында арт жагынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	N8
	Басым астында капталынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	N9
	Басым астында оодаруу жолу менен түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NA
	Вертикалдуу түшүрүүчү бункер тибиндеги контейнер-цистерна

	NB
	Арт жагынан түшүрүүчү бункер тибиндеги контейнер-цистерна

	NG
	Басымсыз арт жагынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NH
	Түшүрүүчүсү менен бункер тибиндеги контейнер-цистерна

	NJ
	Басымсыз капталынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NL
	Басым астында оодаруу жолу менен түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NM
	Басымсыз арт жагынан оодаруу жолу менен түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NN
	Басымсыз түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NP
	Басым астында түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NW
	Басым астында арт жагынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NX
	Басым астында капталынан түшүрүүчү контейнер-цистерна

	NY
	Басым астында оодаруу жолу менен түшүрүүчү контейнер-цистерна

	P0
	Үстүңкү рамасы толук эмес платформанын негизиндеги платформа-контейнер

	P1
	Эки учу толугу менен катуу бекитилген платформасы менен платформа-контейнер

	P2
	Катуу бекитилген тирөөчтөрү, өзүнчө орнотулган тирөөчтөрү же үстү кыймылдуу тирөөч элементтери менен платформа-контейнер

	P3
	Учун карай бүктөлүүчү конструкциясы менен платформа-контейнер

	P4
	Бүктөлмө тирөөчтөрү, өзүнчө турган тирөөчтөрү же алынма үстүңкү элементи менен платформа-контейнер

	P5
	Үстүңкү рамасы толук, үстү жана учтары ачык (каркастуу) платформа-контейнер

	P6
	Кеме жабдуулары үчүн платформа-контейнер

	P7
	Автомобилдерди ташуу үчүн платформа-контейнер

	P8
	Түтүктөрдү жана дөңгөчтөрдү ташуу үчүн платформа-контейнер

	P9
	Оролгон жүгү бар катушкаларды ташуу үчүн платформа-контейнер

	PA
	Үстүңкү рамасы толук эмес платформа негизиндеги платформа-контейнер

	PB
	Эки учу толугу менен катуу бекитилген платформасы менен платформа-контейнер

	PC
	Бүктөлүүчү (ажыратылуучу) платформа-контейнер

	PD
	Катуу бекитилген тирөөчтөрү, өзүнчө орнотулган тирөөчтөрү же үстү кыймылдуу тирөөч элементтери менен платформа-контейнер

	PF
	Катуу бекитилген учтары жана тирөөчтөрү менен платформа-контейнер

	PG
	Учун карай бүктөлүүчү конструкциясы менен платформа-контейнер

	PJ
	Бүктөлмө тирөөчтөрү, өзүнчө турган тирөөчтөрү же алынма үстүңкү элементи менен платформа-контейнер

	PL
	Үстүңкү рамасы толук эмес платформа негизиндеги платформа-контейнер

	PM
	Үстүңкү рамасы толук, үстү жана учтары ачык (каркастуу) платформа-контейнер

	PS
	Үстүңкү рамасы толук, платформа негизиндеги платформа-контейнер

	PT
	Атайын жүктөр үчүн платформа негизиндеги платформа-контейнер

	PV
	Кеме жабдуулары үчүн платформа-контейнер

	PW
	Автомобилдерди ташуу үчүн платформа-контейнер

	PX
	Түтүктөрдү жана дөңгөчтөрдү ташуу үчүн платформа-контейнер 

	PY
	Оролгон жүгү бар катушкаларды ташуу үчүн платформа-контейнер

	R0
	Машиналык муздатуусу менен термикалык контейнер

	R1
	Машиналык муздатуусу жана жылытуусу менен термикалык контейнер

	R2
	Өз орнотмосу, машиналык муздатуусу менен жабдылган термикалык контейнер

	R3
	Өз орнотмосу менен, машиналык муздатуу жана жылытуу системасы менен жабдылган термикалык контейнер

	R5
	Машиналык муздатуу жана жылытуу системасы ичине орнотулган термикалык контейнер

	R7
	Жылытуу системасы менен термикалык контейнер

	R8
	Өз орнотмосу менен жылытуучу термикалык контейнер

	RA
	Машиналык муздатуусу менен термикалык контейнер

	RB
	Машиналык муздатуу жана жылытуу системасы менен термикалык контейнер

	RD
	Өз орнотмосу, машиналык муздатуусу менен термикалык контейнер

	RE
	Муздатылуучу термикалык контейнер

	RG
	Өз орнотмосу менен, машиналык муздатуу жана жылытуу системасы менен термикалык контейнер

	RH
	Жылытуу системасы менен термикалык контейнер

	RI
	Ичине орнотулган жабдуусу менен термикалык контейнер

	RM
	Машиналык муздатуу жана жылытуу системасы орнотулган термикалык контейнер

	RS
	Өз орнотмосу менен муздатылуучу жана жылытуучу термикалык контейнер

	RT
	Муздатылуучу жана жылытуучу термикалык контейнер

	RW
	Жылытуу системасы менен термикалык контейнер

	RX
	Өз орнотмосу менен жылытуучу термикалык контейнер

	S0
	Мал ташуу үчүн атайын контейнер

	S1
	Автоунааларды ташуу үчүн атайын контейнер

	S2
	Тирүү балыкты ташуу үчүн атайын контейнер

	SC
	Жүк ташууга арналбаган контейнер

	S4
	Контейнер-генератор

	S8
	Ашыкча жүктөмгө сезгич жабдуулар үчүн жүк ташууга арналбаган контейнер

	S9
	Турак жай жана коммерциялык жай катары колдонууга арналган жүк эмес контейнер

	SA
	Мал ташуу үчүн атайын контейнер

	SB
	Автомобилдерди ташуу үчүн атайын контейнер

	SD
	Тирүү балыкты ташуу үчүн атайын контейнер

	SJ
	Контейнер-генератор

	SN
	Атайын багыттагы контейнерлер

	SX
	Ашыкча жүктөмгө сезгич жабдуулар үчүн жүк ташыбыган контейнер

	SY
	Турак жай жана коммерциялык жай катары колдонууга арналган жүк ташыбаган контейнер

	T0
	Минималдуу басымы 0,45 бар болгон кооптуу эмес (күйбөй турган) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер

	T1
	Минималдуу басымы 1,50 бар болгон кооптуу эмес (күйбөй турган) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер

	T2
	Минималдуу басымы 2,65 бар болгон кооптуу эмес (күйбөй турган) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер 

	T3
	Минималдуу басымы 1,50 бар болгон кооптуу (күйүүчү) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер

	T4
	Минималдуу басымы 2,65 бар болгон кооптуу (күйүүчү) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер 

	T5
	Минималдуу басымы 4,00 бар болгон кооптуу (күйүүчү) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер 

	T6
	Минималдуу басымы 6,00 бар болгон кооптуу (күйүүчү) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер 

	T7
	Минималдуу басымы 9,10 бар болгон газдарды ташуу үчүн танк-контейнер

	T8
	Минималдуу басымы 22,00 бар болгон газдарды ташуу үчүн танк-контейнер 

	T9
	Белгилүү басымдагы газдарды ташуу үчүн танк-контейнер

	TN
	Кооптуу эмес (күйбөй турган) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер

	TD
	Кооптуу (күйүүчү) суюктуктарды ташуу үчүн танк-контейнер

	TG
	Газдарды ташуу үчүн танк-контейнер

	U0
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык контейнер

	U1
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, четки рамаларында алынма үстүңкү элементтери менен контейнер 

	U2
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, ошондой эле бир же эки капталы дагы ачык контейнер

	U3
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, ошондой эле бир же эки четки капталы ачык, четки рамаларында алынма үстүңкү элементтери менен контейнер

	U4
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, бир капталы толук ачык, экинчи капталы толук ачылбаган контейнер

	U5
	Үстү ачык, капталы жана учтары толук бекитилген (эшиги жок) контейнер

	U6
	Алынма катуу чатыры менен ачык контейнер

	U9
	Оролгон жүгү бар катушкаларды ташуу үчүн контейнер

	UA
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык контейнер

	UB
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, четки рамаларында алынма үстүңкү элементтери менен контейнер

	UD
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, ошондой эле бир же эки капталы дагы ачык контейнер

	UG
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, ошондой эле бир же эки капталы ачык, четки рамаларында алынма үстүңкү элементтери менен контейнер

	UJ
	Үстү ачык, бир же эки учу ачык, бир капталы толук ачык, экинчи капталы толук ачылбаган контейнер

	UM
	Үстү ачык, четки капталдары жана учтары толук бекитилген (эшиги жок) контейнер

	UT
	Үстү ачык контейнер

	UV
	Алынма катуу чатыры менен ачык контейнер

	UY
	Оролгон жүгү бар катушкаларды ташуу үчүн контейнер

	V0
	Жүктөр бөлүмүнүн төмөнкү жана жогорку бөлүктөрүндө винтеляция тешиктери менен, механикалык эмес вентиляция системасы менен жалпы багыттагы контейнер

	V2
	Контейнердин ичинде жайгашкан механикалык вентиляция системасы менен жалпы багыттагы контейнер

	V4
	Контейнердин сыртында жайгашкан механикалык вентиляция системасы менен жалпы багыттагы контейнер

	VA
	Жүктөр бөлүмүнүн төмөнкү жана жогорку бөлүктөрүндө желдетме тешиктери менен, механикалык эмес вентиляция системасы менен жалпы багыттагы контейнер

	VD
	Контейнердин ичинде жайгашкан механикалык вентиляция системасы менен жалпы багыттагы контейнер

	VE
	Контейнердин сыртында жайгашкан механикалык вентиляция системасы менен жалпы багыттагы контейнер

	VH
	Вентиляциясы менен жалпы багыттагы контейнер

	VN
	Вентиляциясы менен жалпы багыттагы контейнер

	W0
	Түбүн карай бүктөлүүчү жалпы багыттагы бүктөлмө контейнер

	W1
	Капталын карай бүктөлүүчү жалпы багыттагы бүктөлмө контейнер

	WA
	Түбүн карай бүктөлүүчү жалпы багыттагы бүктөлмө контейнер

	WB
	Капталын карай бүктөлүүчү жалпы багыттагы бүктөлмө контейнер

	ХХ
	Башка типтеги контейнер».



_____________
