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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОМИССИЯ

АЛҚА

ШЕШІМ
	2026 жылғы «31» наурыз
	№ 40
	             Мәскеу қаласы


Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 8-бабының 2-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:
1. Қосымшаға сәйкес Кеден одағы Комиссиясының «Кеден құжаттарын толтыру үшін пайдаланылатын сыныптауыштар туралы» 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешіміне өзгерістер енгізілсін. 

2. Осы Шешім 2026 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енеді.

	Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының Төрағасы
	Б. Сағынтаев


	
	Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2026 жылғы 31 наурыздағы № 40 шешіміне

ҚОСЫМША




Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 
20 қыркүйектегі № 378 шешіміне енгізілетін 

ӨЗГЕРІСТЕР
1. Мынадай мазмұндағы 26 – 28-тармақтармен толықтырылсын:
«26. Контейнерлер ұзындықтарының сыныптауышы (30-қосымша) бекітілсін. 
27. Контейнерлердің ендері мен биіктіктерінің сыныптауышы (31-қосымша) бекітілсін. 
28. Контейнерлер типтерінің сыныптауышы (32-қосымша) бекітілсін.». 
2. Мынадай мазмұндағы № 30 – 32-қосымшалармен толықтырылсын: 
«Кеден одағы Комиссиясының
2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешіміне
№30 ҚОСЫМША
Контейнерлер ұзындықтарының 
СЫНЫПТАУЫШЫ
	Коды
	Контейнердің анықтамалық ұзындығы, миллиметр

	1
	2 991

	2
	6 058

	3
	9 125

	4
	12 192

	A
	7 150

	B
	7 315

	C
	7 430

	D
	7 450

	E
	7 820

	F
	8 100

	G
	12 500

	H
	13 106

	K
	13 600

	L
	13 716

	M
	14 630

	N
	14 935

	P
	16 154

	Х
	өзгелері


Кеден одағы Комиссиясының
2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешіміне

№31 ҚОСЫМША
Контейнерлердің ендері мен биіктіктерінің 
СЫНЫПТАУЫШЫ
	Коды
	Контейнердің анықтамалық ені, миллиметр
	Контейнердің анықтамалық биіктігі, миллиметр

	0
	2438
	2 438

	2
	2438
	2 591

	4
	2438
	2 743

	5
	2438
	2 896

	6
	2438
	> 2 896

	8
	2438
	1 295

	9
	2438
	<= 1 219

	C
	> 2438 және <= 2500
	2 591

	D
	> 2438 және <= 2500
	2 743

	E
	> 2438 және <= 2500
	2 896

	F
	> 2438 және <= 2500
	> 2 896

	L
	> 2500
	2 591

	M
	> 2500
	2 743

	N
	> 2500
	2 896

	P
	> 2500
	> 2 896

	Х
	өзгелері
	өзгелері


Кеден одағы Комиссиясының
2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешіміне

№32 ҚОСЫМША

Контейнерлер типтерінің 
СЫНЫПТАУЫШЫ
	Коды
	Сипаттамасы

	AS
	Авиациялық жерүстілік контейнер

	A0
	Авиациялық жерүстілік контейнер

	B0
	Қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған жабық контейнер

	B1
	Қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған ауа өткізбейтін контейнер

	B3
	Толық ашылмаған есік арқылы артқы түсірумен қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	B4
	Толық кеңінен ашылатын есік арқылы артқы түсірумен қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	B5
	Қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді артқы есік арқылы түсірумен бекітіле отырып толық кеңінен ашылатын тасымалдауға арналған контейнер

	B6
	Қатты шатыры бөлшектелетін, топсалы қақпағы бар және бүкіл ұзындығы мен ені бойынша түбіне дейін түсіретін қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	B7
	Үстіңгі жағы ашық және бүкіл ұзындығы мен ені бойынша түптік түсірілімі бар қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	B8
	Толық кеңінен ашылатын алдыңғы түсірілімі бар қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер 

	B9
	Бүйірлік түсірумен қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	BA
	Қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған жабық контейнер

	BB
	Қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған ауа өткізбейтін контейнер

	BG
	Толық ашылмайтын есік арқылы артқы түсірумен қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	BJ
	Толық кеңінен ашылатын есік арқылы артқы түсірумен қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	BM
	Қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді артқы есік арқылы түсірумен бекітіле отырып толық кеңінен ашылатын тасымалдауға арналған контейнер

	BU
	Қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	BV
	Қатты шатыры бөлшектелетін, топсалы қақпағы бар және бүкіл ұзындығы мен ені бойынша түбіне дейін түсіретін қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	BW
	Үстіңгі жағы ашық және бүкіл ұзындығы мен ені бойынша түптік түсірілімі бар қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер


	BX
	Толық кеңінен ашылатын алдыңғы түсірілімі бар қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	BY
	Бүйірлік түсірумен қысымсыз жәшік түріндегі құрғақ сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған контейнер

	GP
	Желдетусіз жалпы мақсаттағы контейнер

	G0
	Бір немесе екі ашық қапталдары бар желдетусіз жалпы мақсаттағы контейнер

	G1
	Жүк бөлігінің жоғарғы бөлігінің табиғи желдеткіші бар жалпы мақсаттағы контейнер

	G2
	Бір немесе екі қапталдары ашық және бір немесе екі жағы ашық бүйір жақтары бар желдетусіз жалпы мақсаттағы контейнер

	G3
	Бір немесе екі қапталы ашық және бір немесе екі бүйір жақтары толық ашылмаған желдетусіз жалпы мақсаттағы контейнер

	G9
	Көлемі ұлғайтылған жалпы мақсаттағы контейнер

	GA
	Бір немесе екі ашық қапталдары бар желдетусіз жалпы мақсаттағы контейнер

	GB
	Жүк бөлігінің жоғарғы бөлігінің табиғи желдеткіші бар жалпы мақсаттағы контейнер

	GD
	Бір немесе екі қапталдары ашық және бір немесе екі жағы ашық бүйір жақтары бар желдетусіз жалпы мақсаттағы контейнер

	GG
	Бір немесе екі қапталы ашық және бір немесе екі бүйір жақтары толық ашылмаған желдетусіз жалпы мақсаттағы контейнер

	GY
	Көлемі ұлғайтылған жалпы мақсаттағы контейнер

	H0
	Салқындатылатын және/немесе қыздырылатын, алынбалы сыртқы жабдығы бар термиялық контейнер, жылу беру коэффициенті - K = 0,4 W/(m2 K)

	H1
	Салқындатылатын және/немесе қыздырылатын, алынбалы ішкі жабдығы бар термиялық контейнер


	H2
	Салқындатылатын және/немесе қыздырылатын, алынбалы сыртқы жабдығы бар термиялық контейнер, жылу беру коэффициенті - K = 0,7 W/(m2 K)

	H5
	Жылу оқшауланған термиялық контейнер: жылу беру коэффициенті - K = 0,4 W/(m2 K)

	H6
	Жылу оқшауланған термиялық контейнер: жылу беру коэффициенті - K = 0,7 W/(m2 K)

	H8
	Эвтектикалық, қашықтықтан тоңазытатын қондырғысы бар термиялық контейнер

	HA
	Салқындатылатын және/немесе қыздырылатын, алынбалы сыртқы жабдығы бар термиялық контейнер, жылу беру коэффициенті - K = 0,4 W/(m2 K)

	HB
	Салқындатылатын және/немесе қыздырылатын, алынбалы ішкі жабдығы бар термиялық контейнер

	HD
	Салқындатылатын және/немесе қыздырылатын, алынбалы сыртқы жабдығы бар термиялық контейнер, жылу беру коэффициенті - K = 0,7 W/(m2 K)

	HE
	Эвтектикалық термиялық контейнер

	HI
	Термооқшауланған термиялық контейнер

	HM
	Жылу оқшауланған термиялық контейнер: жылу беру коэффициенті - K = 0,4 W/(m2 K)

	HR
	Салқындатылатын және/немесе қыздырылатын, алынбалы жабдығы бар термиялық контейнер

	HV
	Жылу оқшауланған термиялық контейнер: жылу беру коэффициенті - K = 0,7 W/(m2 K)

	HX
	Эвтектикалық, қашықтықтан тоңазытатын қондырғысы бар термиялық контейнер

	K0
	Қысыммен қауіпті емес заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	K1
	Сұйық қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна, мынадай қысыммен <= 2,65 бар

	K2
	Сұйық қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна, мынадай қысыммен >2,65 бар және ≤10 бар


	K3
	Сұйық қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна, мынадай қысыммен > 10 бар

	K4
	Энергия беру қажеттілігі бар қауіпті емес заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	K5
	Энергия беру қажеттілігімен ≤ 10 бар қысыммен қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	K6
	Энергиямен жабдықтау қажеттілігімен > 10 бар қысыммен қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	K7
	Криогендік контейнер-цистерна

	K8
	Газ тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	KA
	Қысыммен қауіпті емес заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	KB
	Сұйық қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна, мынадай қысыммен <= 2,65 бар

	KD
	Сұйық қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна, мынадай қысыммен >2,65 бар және ≤10 бар

	KG
	Сұйық қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна, мынадай қысыммен > 10 бар

	KJ
	Энергия беру қажеттілігі бар қауіпті емес заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	KL
	Қысыммен сұйықтықтар мен газдарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	KM
	Энергия беру қажеттілігімен ≤ 10 бар қысыммен қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	KV
	Энергиямен жабдықтау қажеттілігімен > 10 бар қысыммен қауіпті заттарды тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	KW
	Криогендік контейнер-цистерна

	KX
	Газ тасымалдауға арналған контейнер-цистерна

	N0
	Бункерлік типті тігінен түсірілетін контейнер-цистерна

	N1
	Бункерлік типті артқы жағынан түсіретін контейнер-цистерна 

	N3
	Қысымсыз артқы жағынан түсіретін контейнер-цистерна

	N4
	Қысымсыз бүйір жағынан түсіретін контейнер-цистерна 

	N5
	Қысымсыз артқы жағынан аударылып түсірілетін контейнер-цистерна

	N7
	Қысыммен артқы жағынан түсірілетін контейнер-цистерна

	N8
	Қысыммен бүйір жағынан түсірілетін контейнер-цистерна

	N9
	Қысыммен аударылып түсірілетін контейнер-цистерна

	NA
	Бункерлік типті тігінен түсірілетін контейнер-цистерна

	NB
	Бункерлік типті артқы жағынан түсіретін контейнер-цистерна

	NG
	Қысымсыз артқы жағынан түсіретін контейнер-цистерна

	NH
	Контейнер-цистерна с разгрузкой бункерного типа

	NJ
	Қысымсыз бүйір жағынан түсіретін контейнер-цистерна

	NL
	Қысыммен аударылып түсірілетін контейнер-цистерна

	NM
	Қысымсыз артқы жағынан аударылып түсірілетін контейнер-цистерна

	NN
	Қысымсыз түсірілетін контейнер-цистерна

	NP
	Қысыммен түсірілетін контейнер-цистерна

	NW
	Қысыммен артқы жағынан түсірілетін контейнер-цистерна

	NX
	Қысыммен бүйір жағынан түсірілетін контейнер-цистерна

	NY
	Қысыммен аударылып түсірілетін контейнер-цистерна

	P0
	Толық емес жоғарғы жақтауы бар платформа негізіндегі контейнер-платформа

	P1
	Толық қатты бекітілген екі қапталы бар контейнер-платформа

	P2
	Қатты бекітілген тіректері, бос тұрған тіректері немесе жылжымалы жоғарғы элементті тіректері бар контейнер-платформа

	P3
	Қапталына қарай жиналмалы конструкциясы бар контейнер-платформа

	P4
	Жиналмалы тіректері, бос тұрған тіректері немесе алынбалы үстіңгі элементі бар контейнер-платформа

	P5
	Үстіңгі жағы ашық, ашық қапталды (қаңқалы) толық үстіңгі жақтауы бар контейнер-платформа

	P6
	Кеме жабдықтарына арналған контейнер-платформа

	P7
	Автомобильдерді тасымалдауға арналған контейнер-платформа

	P8
	Құбырлар мен бөренелерді тасымалдауға арналған контейнер-платформа

	P9
	Оралған жүктері бар катушкаларды тасымалдауға арналған платформа-контейнер

	PA
	Толық емес жоғарғы жақтауы бар платформа негізіндегі контейнер-платформа

	PB
	Толық қатты бекітілген екі қапталы бар контейнер-платформа

	PC
	Жиналмалы (құрастымалы) контейнер-платформа

	PD
	Қатты бекітілген тіректері, бос тұрған тіректері немесе жылжымалы жоғарғы элементті тіректері бар контейнер-платформа

	PF
	Қатты бекітілген қапталдары мен тіректері бар контейнер-платформа

	PG
	Қапталына қарай жиналмалы конструкциясы бар контейнер-платформа

	PJ
	Жиналмалы тіректері, бос тұрған тіректері немесе алынбалы үстіңгі элементі бар контейнер-платформа

	PL
	Толық емес жоғарғы жақтауы бар платформа негізіндегі контейнер-платформа

	PM
	Үстіңгі жағы ашық, ашық қапталды (қаңқалы) толық үстіңгі жақтауы бар контейнер-платформа

	PS
	Толық жоғарғы жақтауы бар платформа негізіндегі контейнер-платформа

	PT
	Арнайы жүктерге арналған платформа негізіндегі контейнер-платформа

	PV
	Кеме жабдықтарына арналған контейнер-платформа

	PW
	Автомобильдерді тасымалдауға арналған контейнер-платформа

	PX
	Құбырлар мен бөренелерді тасымалдауға арналған контейнер-платформа


	PY
	Оралған жүктері бар катушкаларды тасымалдауға арналған контейнер-платформа

	R0
	Машинамен салқындатылатын термиялық контейнер

	R1
	Машинамен салқындатылатын және жылытылатын термиялық контейнер

	R2
	Машинамен салқындатылатын меншікті қондырғысы бар термиялық контейнер

	R3
	Машинамен салқындатылатын және жылытылатын меншікті қондырғысы бар термиялық контейнер

	R5
	Кіріктірілген машинамен салқындатылатын және жылытылатын термиялық контейнер

	R7
	Жылытқышы бар термиялық контейнер

	R8
	Меншікті қондырғысымен жылытылатын термиялық контейнер

	RA
	Машинамен салқындатылатын термиялық контейнер

	RB
	Машинамен салқындатылатын және жылытылатын термиялық контейнер

	RD
	Машинамен салқындатылатын меншікті қондырғысы бар термиялық контейнер

	RE
	Салқындатылатын термиялық контейнер

	RG
	Машинамен салқындатылатын және жылытылатын меншікті қондырғысы бар термиялық контейнер

	RH
	Жылытқышы бар термиялық контейнер

	RI
	Кіріктірілген жабдығы бар термиялық контейнер

	RM
	Кіріктірілген машинамен салқындатылатын және жылытылатын термиялық контейнер

	RS
	Меншікті қондырғысымен салқындатылатын және жылытылатын термиялық контейнер

	RT
	Салқындатылатын және жылытылатын термиялық контейнер

	RW
	Жылытқышы бар термиялық контейнер

	RX
	Меншікті қондырғысымен жылытылатын термиялық контейнер

	S0
	Мал тасымалдауға арналған арнайы контейнер 

	S1
	Автомобильдерді тасымалдауға арналған арнайы контейнер

	S2
	Тірі балық тасымалдауға арналған арнайы контейнер

	SC
	Жүк тасуға арналмаған контейнер

	S4
	Контейнер-генератор

	S8
	Шамадан тыс жүктемелерге сезімтал жабдыққа арналып, жүк тасуға арналмаған контейнер

	S9
	Тұрғын және коммерциялық үй-жайлар ретінде қолдануға арналып жүк тасуға арналмаған контейнер

	SA
	Мал тасымалдауға арналған арнайы контейнер 

	SB
	Автомобильдерді тасымалдауға арналған арнайы контейнер

	SD
	Тірі балық тасымалдауға арналған арнайы контейнер

	SJ
	Контейнер-генератор

	SN
	Арнайы мақсаттағы контейнерлер

	SX
	Шамадан тыс жүктемелерге сезімтал жабдыққа арналып, жүк тасуға арналмаған контейнер

	SY
	Тұрғын және коммерциялық үй-жайлар ретінде қолдануға арналып жүк тасуға арналмаған контейнер

	T0
	Ең төменгі қысымы 0,45 бар, қауіпті емес (жанбайтын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T1
	Ең төменгі қысымы 1,50 бар, қауіпті емес (жанбайтын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T2
	Ең төменгі қысымы 2,65 бар, қауіпті емес (жанбайтын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T3
	Ең төменгі қысымы 1,50 бар, қауіпті (жанатын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T4
	Ең төменгі қысымы 2,65 бар, қауіпті (жанатын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T5
	Ең төменгі қысымы 4,00 бар, қауіпті (жанатын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T6
	Ең төменгі қысымы 6,00 бар, қауіпті (жанатын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T7
	Ең төменгі қысымы 9,10 бар газ тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T8
	Ең төменгі қысымы 22,00 бар газ тасымалдауға арналған танк-контейнер

	T9
	Белгілі бір қысымы бар газдарды тасымалдауға арналған танк-контейнер 

	TN
	Қауіпті емес (жанбайтын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	TD
	Қауіпті (жанатын) сұйықтықтарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	TG
	Газдарды тасымалдауға арналған танк-контейнер

	U0
	Үстіңгі жағы ашық, бір немесе екі қапталы ашық контейнер

	U1
	Үстіңгі жағы ашық, бір немесе екі қапталы ашық, қапталдағы рамаларында алынбалы жоғарғы элементтері бар контейнер

	U2
	Үстіңгі жағы ашық, бір немесе екі қапталы ашық, сондай-ақ бір немесе екі бүйір қабырғалары ашық контейнер

	U3
	Үстіңгі жағы ашық контейнер, оның бір немесе екі қапталы ашық, сонымен қатар бір немесе екі бүйір қабырғалары ашық, қапталдық жақтауларда алынбалы жоғарғы элементтер бар

	U4
	Бір немесе екі қапталы ашық, бір бүйір жағы толық ашылмаған және екінші жағы толық ашылған үстіңгі жағы ашық контейнер

	U5
	Бүйір қабырғалары мен қапталдары толық бекітілген үстіңгі жағы ашық контейнер (есіктері жоқ)

	U6
	Үстіңгі қатты жағы алынып тасталатын ашық контейнер

	U9
	Оралған жүгі бар катушкаларды тасымалдауға арналған контейнер

	UA
	Үстіңгі жағы ашық, бір немесе екі қапталы ашық контейнер

	UB
	Үстіңгі жағы ашық, бір немесе екі қапталы ашық, қапталдағы рамаларында алынбалы жоғарғы элементтері бар контейнер

	UD
	Үстіңгі жағы ашық, бір немесе екі қапталы ашық, сондай-ақ бір немесе екі бүйір қабырғалары ашық контейнер

	UG
	Үстіңгі жағы ашық контейнер, оның бір немесе екі қапталы ашық, сонымен қатар бір немесе екі бүйір қабырғалары ашық, қапталдық жақтауларда алынбалы жоғарғы элементтер бар

	UJ
	Бір немесе екі қапталы ашық, бір бүйір жағы толық ашылмаған және екінші жағы толық ашылған үстіңгі жағы ашық контейнер

	UM
	Бүйір қабырғалары мен қапталдары толық бекітілген үстіңгі жағы ашық контейнер (есіктері жоқ)

	UT
	Үстіңгі жағы ашық контейнер

	UV
	Үстіңгі қатты жағы алынып тасталатын ашық контейнер

	UY
	Оралған жүгі бар катушкаларды тасымалдауға арналған контейнер

	V0
	Жүк кеңістігінің төменгі және жоғарғы бөліктерінде желдеткіш саңылаулары бар механикалық емес желдету жүйесі бар жалпы мақсаттағы контейнер

	V2
	Контейнердің ішінде орналасқан механикалық желдету жүйесі бар жалпы мақсаттағы контейнер

	V4
	Контейнердің сыртында орналасқан механикалық желдету жүйесі бар жалпы мақсаттағы контейнер

	VA
	Жүк кеңістігінің төменгі және жоғарғы бөліктерінде желдеткіш саңылаулары бар механикалық емес желдету жүйесі бар жалпы мақсаттағы контейнер

	VD
	Контейнердің ішінде орналасқан механикалық желдету жүйесі бар жалпы мақсаттағы контейнер

	VE
	Контейнердің сыртында орналасқан механикалық желдету жүйесі бар жалпы мақсаттағы контейнер

	VH
	Желдеткіші бар жалпы мақсаттағы контейнер

	VN
	Желдеткіші бар жалпы мақсаттағы контейнер

	W0
	Негізге қарай жиналатын жалпы мақсаттағы жиналмалы контейнер

	W1
	Бүйір жағына қарай жиналатын жалпы мақсаттағы жиналмалы контейнер 

	WA
	Негізге қарай жиналатын жалпы мақсаттағы жиналмалы контейнер

	WB
	Бүйір жағына қарай жиналатын жалпы мақсаттағы жиналмалы контейнер 

	ХХ
	Өзге де типтегі контейнер».


_____________
