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ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ
КАЛЕГІЯ


РАШЭННЕ

	«31» сакавіка 2026 г.
	№ 40
	                             г. Масква




Аб унясенні змяненняў у Рашэнне Камісіі Мытнага саюза
ад 20 верасня 2010 г. № 378


У адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 8 Мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза Калегія Еўразійскай эканамічнай камісіі вырашыла:
1. Унесці ў Рашэнне Камісіі Мытнага саюза ад 20 верасня 2010 г. № 378 «Аб класіфікатарах, якія выкарыстоўваюцца для запаўнення мытных дакументаў» змяненні згодна з дадаткам.
2. Гэта Рашэнне ўступае ў сілу з 1 кастрычніка 2026 г. 


	Старшыня Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
	Б. Сагінтаеў
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ДАДАТАК
да Рашэння Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 31 сакавіка 2026 г. № 40 



ЗМЯНЕННІ,
якія ўносяцца ў Рашэнне Камісіі Мытнага саюза
ад 20 верасня 2010 г. № 378

1. Дапоўніць пунктамі 26–28 наступнага зместу:
«26. Зацвердзіць класіфікатар даўжынь кантэйнераў (Дадатак 30).
27. Зацвердзіць класіфікатар шырынь і вышынь кантэйнераў (Дадатак 31).
28. Зацвердзіць класіфікатар тыпаў кантэйнераў (Дадатак 32).».
2. Дапоўніць дадаткамі № 30–32 наступнага зместу: 

«ДАДАТАК № 30
да Рашэння Камісіі Мытнага саюза
ад 20 верасня 2010 г. № 378

КЛАСІФІКАТАР
даўжынь кантэйнераў 

	Код
	Даведачная даўжыня кантэйнера, міліметры

	1
	2 991

	2
	6 058

	3
	9 125

	4
	12 192

	A
	7 150

	B
	7 315

	C
	7 430

	D
	7 450

	E
	7 820

	F
	8 100

	G
	12 500

	H
	13 106

	K
	13 600

	L
	13 716

	M
	14 630

	N
	14 935

	P
	16 154

	Х
	іншае




ДАДАТАК № 31
да Рашэння Камісіі Мытнага саюза
ад 20 верасня 2010 г. № 378

КЛАСІФІКАТАР
шырынь і вышынь кантэйнераў

	Код
	Даведачная шырыня кантэйнера, міліметры
	Даведачная вышыня кантэйнера, міліметры

	0
	2438
	2 438

	2
	2438
	2 591

	4
	2438
	2 743

	5
	2438
	2 896

	6
	2438
	> 2 896

	8
	2438
	1 295

	9
	2438
	<= 1 219

	C
	> 2438 і <= 2500
	2 591

	D
	> 2438 і <= 2500
	2 743

	E
	> 2438 і <= 2500
	2 896

	F
	> 2438 і <= 2500
	> 2 896

	L
	> 2500
	2 591

	M
	> 2500
	2 743

	N
	> 2500
	2 896

	P
	> 2500
	> 2 896

	Х
	іншае
	іншае




ДАДАТАК № 32
да Рашэння Камісіі Мытнага саюза
ад 20 верасня 2010 г. № 378

КЛАСІФІКАТАР
тыпаў кантэйнераў

	Код
	Апісанне

	AS
	Авіяцыйна-наземны кантэйнер

	A0
	Авіяцыйна-наземны кантэйнер

	B0
	Закрыты кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску

	B1
	Паветранепранікальны кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску

	B3
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з задняй разгрузкай праз дзверцы з няпоўным адкрыццём

	B4
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з задняй разгрузкай праз дзверцы з адкрыццём на поўную шырыню

	B5
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з задняй разгрузкай праз дзверцы з адкрыццём на поўную шырыню з фіксацыяй

	B6
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з дэмантуемым цвёрдым дахам з накрыўкай на шарнірах і днішчавай разгрузкай па ўсёй даўжыні і шырыні

	B7
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з адкрытым верхам і днішчавай разгрузкай па ўсёй даўжыні і шырыні

	B8
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з пярэдняй разгрузкай з адкрыццём на поўную шырыню

	B9
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з бакавой разгрузкай

	BA
	Закрыты кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску

	BB
	Паветранепранікальны кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску

	BG
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з задняй разгрузкай праз дзверцы з няпоўным адкрыццём

	BJ
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з задняй разгрузкай праз дзверцы з адкрыццём на поўную шырыню

	BM
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з задняй разгрузкай праз дзверцы з адкрыццём на поўную шырыню з фіксацыяй

	BU
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску

	BV
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з дэмантуемым цвёрдым дахам, з накрыўкай на шарнірах і днішчавай разгрузкай па ўсёй даўжыні і шырыні

	BW
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з адкрытым верхам і днішчавай разгрузкай па ўсёй даўжыні і шырыні 

	BX
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з пярэдняй разгрузкай з адкрыццём на поўную шырыню

	BY
	Кантэйнер для перавозкі сухіх сыпкіх грузаў скрыначнага тыпу без ціску з бакавой разгрузкай

	GP
	Кантэйнер агульнага прызначэння без вентыляцыі

	G0
	Кантэйнер агульнага прызначэння без вентыляцыі з адным або двума адкрытымі тарцамі

	G1
	Кантэйнер агульнага прызначэння з натуральнай вентыляцыяй грузавога адсека

	G2
	Кантэйнер агульнага прызначэння без вентыляцыі з адным або двума адкрытымі тарцамі і з адным або двума адкрытымі бакамі

	G3
	Кантэйнер агульнага прызначэння без вентыляцыі з адным або двума адкрытымі тарцамі і з адным або двума не поўнасцю адкрытымі бакамі

	G9
	Кантэйнер агульнага прызначэння з павялічаным аб’ёмам

	GA
	Кантэйнер агульнага прызначэння без вентыляцыі з адным або двума адкрытымі тарцамі

	GB
	Кантэйнер агульнага прызначэння з натуральнай вентыляцыяй грузавога адсека

	GD
	Кантэйнер агульнага прызначэння без вентыляцыі з адным або двума адкрытымі тарцамі і з адным або двума адкрытымі бакамі

	GG
	Кантэйнер агульнага прызначэння без вентыляцыі з адным або двума адкрытымі тарцамі і з адным або двума не поўнасцю адкрытымі бакамі

	GY
	Кантэйнер агульнага прызначэння з павялічаным аб’ёмам

	H0
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і/або награвальны, са здымным знешнім абсталяваннем, каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,4 W/(m2 K)

	H1
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і/або награвальны, са здымным унутраным абсталяваннем

	H2
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і/або награвальны, са здымным знешнім абсталяваннем, каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,7 W/(m2 K)

	H5
	Тэрмічны кантэйнер тэрмаізаляваны: каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,4 W/(m2 K)

	H6
	Тэрмічны кантэйнер тэрмаізаляваны: каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,7 W/(m2 K)

	H8
	Тэрмічны кантэйнер з эўтэктычнай, аддаленай халадзільнай устаноўкай

	HA
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і/або награвальны, са здымным знешнім абсталяваннем, каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,4 W/(m2 K)

	HB
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і/або награвальны, са здымным унутраным абсталяваннем

	HD
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і/або награвальны, са здымным знешнім абсталяваннем, каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,7 W/(m2 K)

	HE
	Тэрмічны кантэйнер эўтэктычны 

	HI
	Тэрмічны кантэйнер тэрмаізаляваны

	HM
	Тэрмічны кантэйнер тэрмаізаляваны: каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,4 W/(m2 K)

	HR
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і/або награвальны, са здымным абсталяваннем

	HV
	Тэрмічны кантэйнер тэрмаізаляваны: каэфіцыент цеплаперадачы – K = 0,7 W/(m2 K)

	HX
	Тэрмічны кантэйнер з эўтэктычнай, аддаленай халадзільнай устаноўкай

	K0
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі бяспечных рэчываў пад  ціскам

	K1
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі вадкіх небяспечных рэчываў пад ціскам <= 2,65 бараў

	K2
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі вадкіх небяспечных рэчываў пад ціскам >2,65 бараў і ≤10 бараў

	K3
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі вадкіх небяспечных рэчываў пад ціскам > 10 бараў

	K4
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі бяспечных рэчываў 
з неабходнасцю падачы энергіі

	K5
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі небяспечных рэчываў пад ціскам ≤ 10 бараў з неабходнасцю падачы энергіі

	K6
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі небяспечных рэчываў пад ціскам > 10 бараў з неабходнасцю падачы энергіі

	K7
	Крыягенны кантэйнер-цыстэрна

	K8
	Кантэйнер-цыстэрна для транспарціроўкі газу

	KA
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі бяспечных рэчываў пад ціскам

	KB
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі вадкіх небяспечных рэчываў пад ціскам <= 2,65 бараў

	KD
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі вадкіх небяспечных рэчываў пад ціскам >2,65 бараў і ≤10 бараў

	KG
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі вадкіх небяспечных рэчываў пад ціскам > 10 бараў

	KJ
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі бяспечных рэчываў з неабходнасцю падачы энергіі

	KL
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі вадкасцей і газаў пад ціскам

	KM
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі небяспечных рэчываў пад ціскам ≤ 10 бараў з неабходнасцю падачы энергіі

	KV
	Кантэйнер-цыстэрна для перавозкі небяспечных рэчываў пад ціскам > 10 бараў з неабходнасцю падачы энергіі

	KW
	Крыягенны кантэйнер-цыстэрна

	KX
	Кантэйнер-цыстэрна для транспарціроўкі газу

	N0
	Кантэйнер-цыстэрна з вертыкальнай разгрузкай бункернага тыпу

	N1
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай бункернага тыпу

	N3
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай не пад ціскам

	N4
	Кантэйнер-цыстэрна з бакавой разгрузкай не пад ціскам 

	N5
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай перакульваннем не пад ціскам

	N7
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай пад ціскам

	N8
	Кантэйнер-цыстэрна з бакавой разгрузкай пад ціскам

	N9
	Кантэйнер-цыстэрна з разгрузкай перакульваннем пад ціскам

	NA
	Кантэйнер-цыстэрна з вертыкальнай разгрузкай бункернага тыпу

	NB
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай бункернага тыпу

	NG
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай не пад ціскам

	NH
	Кантэйнер-цыстэрна з разгрузкай бункернага тыпу

	NJ
	Кантэйнер-цыстэрна з бакавой разгрузкай не пад ціскам

	NL
	Кантэйнер-цыстэрна з разгрузкай перакульваннем пад ціскам

	NM
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай перакульваннем не пад ціскам

	NN
	Кантэйнер-цыстэрна з разгрузкай не пад ціскам

	NP
	Кантэйнер-цыстэрна з разгрузкай пад ціскам

	NW
	Кантэйнер-цыстэрна з задняй разгрузкай пад ціскам

	NX
	Кантэйнер-цыстэрна з бакавой разгрузкай пад ціскам

	NY
	Кантэйнер-цыстэрна з разгрузкай перакульваннем пад ціскам

	P0
	Платформа-кантэйнер на базе платформы з няпоўнай верхняй рамай

	P1
	Платформа-кантэйнер з двума поўнымі цвёрда замацаванымі тарцамі

	P2
	Платформа-кантэйнер з цвёрда замацаванымі стойкамі, стойкамі, якія стаяць асобна, або стойкамі з рухомым верхнім элементам

	P3
	Платформа-кантэйнер са складной канструкцыяй у бок тарца

	P4
	Платформа-кантэйнер са складнымі стойкамі, стойкамі, якія стаяць свабодна, або здымным верхнім элементам

	P5
	Платформа-кантэйнер з поўнай верхняй рамай з адкрытым верхам, адкрытымі тарцамі (каркасны)

	P6
	Платформа-кантэйнер для суднавога рыштунку

	P7
	Платформа-кантэйнер для транспартавання аўтамабіляў

	P8
	Платформа-кантэйнер для транспартавання труб і бярвён

	P9
	Платформа-кантэйнер для транспартавання шпуль з наматаным грузам

	PA
	Платформа-кантэйнер на базе платформы з няпоўнай  верхняй рамай

	PB
	Платформа-кантэйнер з двума поўнымі цвёрда замацаванымі тарцамі

	PC
	Платформа-кантэйнер складная (разборная)

	PD
	Платформа-кантэйнер з цвёрда замацаванымі стойкамі, стойкамі, якія стаяць асобна, або стойкамі з рухомым верхнім элементам

	PF
	Платформа-кантэйнер з цвёрда замацаванымі тарцамі 
і стойкамі

	PG
	Платформа-кантэйнер са складной канструкцыяй у бок тарца

	PJ
	Платформа-кантэйнер са складнымі стойкамі, стойкамі, якія стаяць свабодна, або здымным верхнім элементам

	PL
	Платформа-кантэйнер на базе платформы з няпоўнай верхняй рамай

	PM
	Платформа-кантэйнер з поўнай верхняй рамай з адкрытым верхам, адкрытымі тарцамі (каркасны)

	PS
	Платформа-кантэйнер на базе платформы з поўнай верхняй рамай

	PT
	Платформа-кантэйнер на базе платформы для спецыяльных грузаў

	PV
	Платформа-кантэйнер для суднавога рыштунку

	PW
	Платформа-кантэйнер для транспартавання аўтамабіляў

	PX
	Платформа-кантэйнер для транспартавання труб і бярвён

	PY
	Платформа-кантэйнер для транспартавання шпуль 
з наматаным грузам

	R0
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем 

	R1
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем 
і ацяпленнем

	R2
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем з уласнай устаноўкай

	R3
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем 
і ацяпленнем з уласнай устаноўкай

	R5
	Тэрмічны кантэйнер з убудаваным машынным ахаладжэннем і ацяпленнем

	R7
	Тэрмічны кантэйнер з абаграваннем

	R8
	Тэрмічны кантэйнер, які абаграваецца ўласнай устаноўкай

	RA
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем

	RB
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем 
і ацяпленнем

	RD
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем з уласнай устаноўкай

	RE
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны

	RG
	Тэрмічны кантэйнер з машынным ахаладжэннем 
і ацяпленнем з уласнай устаноўкай

	RH
	Тэрмічны кантэйнер з абаграваннем

	RI
	Тэрмічны кантэйнер з убудаваным абсталяваннем

	RM
	Тэрмічны кантэйнер з убудаваным машынным ахаладжэннем і ацяпленнем

	RS
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і абагравальны 
з уласнай устаноўкай

	RT
	Тэрмічны кантэйнер ахаладжальны і абагравальны

	RW
	Тэрмічны кантэйнер з абаграваннем

	RX
	Тэрмічны кантэйнер, які абаграваецца ўласнай устаноўкай

	S0
	Спецыяльны кантэйнер для перавозкі жывёлы

	S1
	Спецыяльны кантэйнер для транспартавання аўтамабіляў

	S2
	Спецыяльны кантэйнер для перавозкі жывой рыбы

	SC
	Негрузавы кантэйнер

	S4
	Кантэйнер-генератар

	S8
	Негрузавы кантэйнер для абсталявання, адчувальнага да перагрузак

	S9
	Негрузавы кантэйнер для прымянення ў якасці жылых 
і камерцыйных памяшканняў

	SA
	Спецыяльны кантэйнер для перавозкі жывёлы 

	SB
	Спецыяльны кантэйнер для транспартавання аўтамабіляў

	SD
	Спецыяльны кантэйнер для перавозкі жывой рыбы

	SJ
	Кантэйнер-генератар

	SN
	Кантэйнеры спецыяльнага прызначэння

	SX
	Негрузавы кантэйнер для абсталявання, адчувальнага да перагрузак

	SY
	Негрузавы кантэйнер для прымянення ў якасці жылых і камерцыйных памяшканняў

	T0
	Танк-кантэйнер для перавозкі бяспечных (неўзгаральных) вадкасцей з мінімальным ціскам 0,45 бараў

	T1
	Танк-кантэйнер для перавозкі бяспечных (неўзгаральных) вадкасцей з мінімальным ціскам 1,50 бараў

	T2
	Танк-кантэйнер для перавозкі бяспечных (неўзгаральных) вадкасцей з мінімальным ціскам 2,65 бараў

	T3
	Танк-кантэйнер для перавозкі небяспечных (лёгкаўзгаральных) вадкасцей з мінімальным ціскам 1,50 бараў

	T4
	Танк-кантэйнер для перавозкі небяспечных (лёгкаўзгаральных) вадкасцей з мінімальным ціскам 2,65 бараў

	T5
	Танк-кантэйнер для перавозкі небяспечных (лёгкаўзгаральных) вадкасцей з мінімальным ціскам 4,00 бараў

	T6
	Танк-кантэйнер для перавозкі небяспечных (лёгкаўзгаральных) вадкасцей з мінімальным ціскам 6,00 бараў

	T7
	Танк-кантэйнер для перавозкі газаў з мінімальным ціскам 9,10 бараў

	T8
	Танк-кантэйнер для перавозкі газаў з мінімальным ціскам 22,00 бараў

	T9
	Танк-кантэйнер для перавозкі газаў з пэўным ціскам

	TN
	Танк-кантэйнер для перавозкі бяспечных (неўзгаральных) вадкасцей

	TD
	Танк-кантэйнер для перавозкі небяспечных (лёгкаўзгаральных) вадкасцей

	TG
	Танк-кантэйнер для перавозкі газаў

	U0
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя

	U1
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, на тарцовых рамах ёсць здымныя верхнія элементы

	U2
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, таксама адкрытыя адна або абедзве бакавыя сценкі

	U3
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, таксама адкрытыя адна або абедзве бакавыя сценкі, на тарцовых рамах ёсць здымныя верхнія элементы

	U4
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, адзін бок адкрыты не поўнасцю і поўнасцю адкрыты другі бок

	U5
	Кантэйнер з адкрытым верхам з поўнасцю замацаванымі бакавымі сценкамі і тарцамі (без дзвярэй)

	U6
	Адкрыты кантэйнер з цвёрдым верхам, які выдаляецца

	U9
	Кантэйнер для транспартавання шпуль з наматаным грузам

	UA
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя

	UB
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, на тарцовых рамах ёсць здымныя верхнія элементы

	UD
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, таксама адкрытыя адна або абедзве бакавыя сценкі

	UG
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, таксама адкрытыя адна або абедзве бакавыя сценкі, на тарцовых рамах ёсць здымныя верхнія элементы

	UJ
	Кантэйнер з адкрытым верхам, адзін або абодва тарцы якога адкрытыя, адзін бок адкрыты не поўнасцю і поўнасцю адкрыты іншы бок

	UM
	Кантэйнер з адкрытым верхам з поўнасцю замацаванымі бакавымі сценкамі і тарцамі (без дзвярэй)

	UT
	Кантэйнер з адкрытым верхам

	UV
	Адкрыты кантэйнер з цвёрдым верхам, які выдаляецца

	UY
	Кантэйнер для транспартавання шпуль з наматаным грузам

	V0
	Кантэйнер агульнага прызначэння з немеханічнай сістэмай вентыляцыі з вентыляцыйнымі адтулінамі ў ніжняй і верхняй частках грузавой прасторы

	V2
	Кантэйнер агульнага прызначэння з механічнай сістэмай вентыляцыі, размешчанай унутры кантэйнера

	V4
	Кантэйнер агульнага прызначэння з механічнай сістэмай вентыляцыі, размешчанай звонку кантэйнера

	VA
	Кантэйнер агульнага прызначэння з немеханічнай сістэмай вентыляцыі з вентыляцыйнымі адтулінамі ў ніжняй 
і верхняй частках грузавой прасторы

	VD
	Кантэйнер агульнага прызначэння з механічнай сістэмай вентыляцыі, размешчанай унутры кантэйнера

	VE
	Кантэйнер агульнага прызначэння з механічнай сістэмай вентыляцыі, размешчанай звонку кантэйнера

	VH
	Кантэйнер агульнага прызначэння з вентыляцыяй

	VN
	Кантэйнер агульнага прызначэння з вентыляцыяй

	W0
	Складны кантэйнер агульнага прызначэння, які складваецца ў бок асновы

	W1
	Складны кантэйнер агульнага прызначэння, які складваецца ў бок 

	WA
	Складны кантэйнер агульнага прызначэння, які складваецца ў бок асновы

	WB
	Складны кантэйнер агульнага прызначэння, які складваецца ў бок  

	ХХ
	Кантэйнер іншага тыпу».
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