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[bookmark: _Hlk227989272] «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»                            Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 010/2011)                            өзгерістер енгізу туралы                    

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 52-бабына, 2014 жылғы 23 желтоқсандағы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссиясы жұмысының регламентіне берілген                            № 1-қосымшаның 29-тармағына және № 2-қосымшаның 11-тармағына сәйкес,  Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі ш е ш т і: 
1. Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 823 шешімімен қабылданған «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 010/2011) (бұдан әрі – техникалық регламент) берілген қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.
2. 
а) Армения Республикасы мен Қырғыз Республикасында Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігін растауға жататын Техникалық реттеу объектілері тізбесінің 15–31-тармақтарында көрсетілген өнімге қатысты сертификаттау нысанында (техникалық регламентке берілген № 3-қосымша) сәйкестікті растауға жол беріледі;
б) 2-тармақтың «б» тармақшасында, 4-тармақта, 7-тармақтың                      «в» және «ж» тармақшаларында, 9-тармақтың «б» тармақшасында,                      11-тармақта, 13-тармақтың «б» тармақшасында, «а» тармақшасының он алтыншы абзацында және 14-тармақтың «в» - «г» тармақшаларында, сондай-ақ, өзгерістердің 16-тармағы (осы шешімге берілген қосымша) 2028 жылғы 1 сәуірден бастап Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында қолданылады, - деп белгіленсін.
Ресей Федерациясында осы тармақтың «в» – «д» тармақшаларында көрсетілген өтпелі ережелердің қолданысы аяқталғанға дейін осы тармақшаның бірінші абзацында көрсетілген ережелерді қолданбай, Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында айналысқа шығарылатын өнімнің айналымы шектелмейді;
в) осы шешім күшіне енген күнге дейін қабылданған (берілген) өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттар олардың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін, бірақ 2031 жылғы 1 қыркүйектен кешіктірілмей жарамды;
г) 2031 жылғы 1 қыркүйекке дейін осы тармақтың «в» тармақшасында көрсетілген құжаттар қабылданған (берілген) өнімді өндіруге және айналысқа шығаруға жол беріледі;
д) осы тармақтың «в» тармақшасында көрсетілген оған берілген құжаттардың қолданылу кезеңінде айналысқа шығарылған өнімнің айналысына дайындаушы белгілеген осы өнімнің қызмет ету мерзімі ішінде жол беріледі.
3. Осы шешімнің 2-тармағының «а» тармақшасында көрсетілген, оның ішінде пайдалануда болған өнімдерді тек Армения Республикасының немесе Қырғыз Республикасының аумақтарында ғана айналысқа шығаруға, қолдануға, басқа жерге ауыстыруға және пайдалануға тиісінше жол беріледі. Бұл ретте мұндай өнімге сәйкестік туралы декларацияның «Қосымша ақпарат» жолында мынадай жазба көрсетіледі:
«Өнім Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының аумақтарында айналымға шығаруға, қолдануға, басқа жерге ауыстыруға және пайдалануға арналмаған.». 
4. Осы шешімнің 2-тармағының «а» тармақшасын, 3-тармағын және 2028 жылғы 1 сәуірден бастап күшіне енетін өзгерістердің (осы шешімге қосымша) 15-тармағын  қоспағанда, осы шешім 2026 жылғы                                 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді.  
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Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2026 жылғы 13 наурыздағы                                   № 36 шешіміне

ҚОСЫМША


 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»                            Кеден одағының техникалық регламентіне                                                         (КО ТР 010/2011) енгізілетін                                                                                  Ө З Г Е Р І С Т Е Р 
 

1. Алғы сөз алып тасталсын.
2. 1-бапта:
а) 1 – 3 -тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Осы техникалық регламент № 1 және 2-қосымшаларға сәйкес машиналарға және (немесе) жабдыққа және олармен байланысты әзірлеу, өндіру, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын міндетті қауіпсіздік талаптарын Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан әрі – Оодақ) кедендік аумағында қолдану және орындау үшін белгілейді.
Егер машиналарға және (немесе) жабдыққа қатысты оларға қойылатын талаптарды белгілейтін Одақтың (Кеден одағының) өзге де техникалық регламенттері қабылданған жағдайда, мұндай машиналар және (немесе) жабдық оларға қолданылатын Одақтың (Кеден одағының) барлық техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуге тиіс.
2. Осы техникалық регламент адам өмірін және (немесе) денсаулығын, мүлікті, қоршаған ортаны, жануарлар мен өсімдіктердің өмірін және (немесе) денсаулығын қорғау, сондай-ақ тұтынушыларды адастыратын әрекеттердің алдын алу мақсатында әзірленген.
3. Осы техникалық регламенттің күші осы техникалық регламенттің № 1 және 2-қосымшаларына сәйкес жоюға немесе азайтуға қойылатын талаптар белгіленген қауіптілік түрлері айқындалған № 3-қосымшада көрсетілген, Одақтың кедендік аумағында айналысқа шығарылатын машиналарға және (немесе) жабдыққа қолданылады.»;
б) 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы техникалық регламенттің күші машиналардың және (немесе) жабдықтардың мынадай түрлеріне:
медициналық мақсаттарда қолданылатын және пациентпен тікелей байланыста пайдаланылатын машиналарға және (немесе) жабдықтарға (рентген, диагностикалық, терапевтік, ортопедиялық, стоматологиялық, хирургиялық жабдықтар);
атом энергетикасында қолдану үшін арнайы әзірленген машиналар мен (немесе) жабдықтарға. Осы Техникалық регламенттің күші ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарға қайшы келмейтін бөлігінде қолданылатын атом энергетикасында қолданылатын жалпы өнеркәсіптік мақсаттағы машиналар мен (немесе) жабдыққа;
Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентін қолдану саласына кіретін, оларда орнатылған машиналардан және (немесе) жабдықтардан басқа доңғалақты көлік құралдарына (КО ТР 018/2011);
тек спорттық жарыстарда пайдалануға арналған доңғалақты көлік құралдарына;
теңіз және өзен көлік құралдарына (кемелер мен жүзу құралдары, оның ішінде оларда пайдаланылатын машиналар және (немесе) жабдықтар);
ұшу және ғарыш аппараттарына;
Кеден одағының «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 001/2011), «Жоғары жылдамдықты темір жол көлігінің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 002/2011) техникалық регламенттерін қолдану саласына кіретін темір жол жылжымалы құрамы, Еуразиялық экономикалық одақтың «Метрополитеннің жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» (ЕАЭО ТР 052/2021) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін метрополитеннің жылжымалы құрамына;
Кеден одағының «Жоғары жылдамдықты теміржол көлігінің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 002/2011), «Теміржол көлігі инфрақұрылымының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 003/2011) техникалық регламенттерін қолдану саласына кіретін теміржол көлігі инфрақұрылымының жабдығына;
Еуразиялық экономикалық одақтың «Аттракциондардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ЕАЭС 038/2016) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін аттракциондарға; 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, оның ішінде мемлекеттік қорғаныс тапсырысы бойынша қарулы күштерге, басқа да әскерлерге, әскери құралымдар мен органдарға жеткізілетіндерге, сондай-ақ төтенше жағдайларды және дүлей зілзалалардың салдарын жою мақсатында пайдалану үшін басқа да әскерлердің, әскери құралымдар мен органдардың Қарулы Күштерінен берілетіндерге;  
оларға орнатылған машиналардан және (немесе) жабдықтардан басқа Кеден одағының «Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторларының және оларға тіркелетін тіркемелердің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 031/2012) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары мен тіркемелеріне;
оларға қолданылатын машиналардан және (немесе) жабдықтардан басқа бұрғылау платформаларына;
Еуразиялық экономикалық одақтың «Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы» (ЕАЭО ТР 043/2017) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қолданылмайды; 
Кеден одағының «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 004/2011) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін, пайдалану кезінде тек электр қауіптері туындауы мүмкін электр жабдығы: 
үйде пайдалануға арналған тұрмыстық техника;
аудио және бейне жабдықтары;
кеңсе техникасы.»;
в) 5-тармақтағы «қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын» деген сөздер «Одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында айқындалған қауіпті өндірістік объектілерде және (немесе) ықтимал қауіпті объектілерде қолдануға арналған» деген сөздермен ауыстырылсын; 
г) 6-тармақтың күші жойылды деп танылсын.
3. Техникалық регламенттің мәтіні бойынша :
3-баптың 1-тармағын және 12-баптың 5-тармағын қоспағанда, «Кеден одағы» деген сөздер тиісті септік жалғаулары арқылы «Одақ» деген сөзбен ауыстырылсын, «Кеден одағының бірыңғай кедендік аумағында» деген сөздер «Одақтың кедендік аумағында» деген сөздермен ауыстырылсын, «пайдалану жөніндегі нұсқаулық (нұсқаулық)» деген сөздер тиісті септік жалғаулары арқылы  «пайдалану құжаттары» деген сөздермен ауыстырылсын, «әзірлеу (жобалау)» деген сөздер тиісті септік жалғаулары арқылы  «әзірлеу» деген сөзбен ауыстырылсын;
«(жобалаушы)» сөзі тиісті септік жалғаулары арқылы  жазылған «(жобаланатын)», «(жобаланған)» деген сөздер алып тасталсын.
4. 2-бапта:
а) екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«жол талғамайтын ауыр жүк көлігі» – конструкциясы мен мақсаты бойынша ірі габаритті және (немесе) ауыр салмақты жүктерді негізінен жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарынан тыс тасымалдауға арналған, параметрлерінің бірі Одаққа мүше мемлекеттердің жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарымен жүруге арналған заңнамасында белгіленген жол берілетін нормалардан асатын, ал салмағы жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарымен жүруге кем дегенде бір оське 10 тоннадан асатын механикалық көлік құралы; 
«тау-кен-шахта жабдығы» – тау-кен өндірісінің немесе технологиялық процестің жұмыс істеуі үшін қажетті белгілі бір нысаналы мақсаттағы машиналардың, құрылғылардың, аспаптардың жиынтығы; 
«тау-кен машиналары» – тау жыныстарын бұзу, тиеу және жеткізу, адамдарды және (немесе) жүктерді тасымалдау процестерін механикаландыруға, тау-кен қазбаларына қызмет көрсетуге, аспалы жабдықтармен жұмыс істеуге, бекітпе салу, шатырды ұстап тұру және жерасты тау-кен қазбалары жағдайында тау-кен қысымын басқару процестерін механикаландыруға арналған машиналар («Жер қазуға, мелиорациялық жұмыстарға, карьерлерді қазуға және қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар» тобына кіретін өздігінен жүретін машиналарды қоспағанда); 
«жүк көтеру операциясы» – осындай операцияларға арналған құрылғыларды пайдалана отырып, жүкті көтеруді, тасымалдауды және түсіруді қамтитын машинаны қолдану; 
«жүк көтергіш машиналар» – негізгі немесе қосымша функциясы жүк қармайтын айлабұйыммен ұсталатын жүкті көтеру және орнын ауыстыру болып табылатын циклдік әрекетті техникалық құрылғылар;» 
б) жетінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«шағын габаритті трактор» – қозғалтқыштың номиналды қуаты                    19 кВт дейінгі шағын контурлы учаскелерде, террассаларда, фермаларда, бақшаларда, саябақ және коммуналдық шаруашылықтарда жұмыстарды орындауға арналған ауыл шаруашылығы немесе орман шаруашылығы тракторы;»;  
в) сегізінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын: 
«авиациялық техникаға жерүсті қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар» – ұшуға дайындық кезінде техникалық қызмет көрсетуді және ұшақтарды (тікұшақтарды) энергиямен жабдықтау құралдарын, әуеайлақтық жылу техникалық құралдарын, әуеайлақтық көтергіш-көлік құралдарын, әуеайлақтық үрлеу құралдарын, ұшақтарды (тікұшақтарды) сүйрету, ұстау және арқандап байлау құралдарын, ұшақтарға (тікұшақтарға) техникалық қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы жөніндегі құралдарды, ұшақтарға (тікұшақтарға) отын құю құралдарын, ұшақтарға май және жұмыс сұйықтықтарын құю құралдарын қоса алғанда (тікұшақтар), ұшақтарды (тікұшақтарды) газбен толтыру құралдары, ұшақтарды (тікұшақтарды) сүйреткіш-сүйреткіштер, ұшақтарды (тікұшақтарды) тазалау және арнайы өңдеу құралдары, ұшақтарға (тікұшақтарға) сервистік қызмет көрсету құралдарын қоса алғанда авиациялық техниканың сақталуын қамтамасыз ететін техникалық құралдардың жиынтығы;
«термиялық машиналар мен жабдықтар» – қатты материалдар мен бұйымдарды қыздыру арқылы өңдеуге арналған өнеркәсіптік қондырғылар;
«өндірістерде технологиялық жүктерді тасымалдауға арналған өнеркәсіптік мақсаттағы машиналар» – аса ауыр, ірі габаритті ұзын өлшемді жүктерді, шөміштердегі сұйық жүктерді тасымалдау жөніндегі ауыр технологиялық жұмыстарға арналған, қауіптілігімен (жоғары температурамен және қауіптің ұқсас түрлерімен) сипатталатын толық салмағы 60 тоннадан асатын мамандандырылған өздігінен жүретін машиналар;»;
г) оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«тағайындалған ресурс» – жаңа тағайындалған ресурсты белгілеу немесе кәдеге жарату туралы шешім қабылданғанға дейін машинаны және (немесе) жабдықты пайдалану олардың техникалық жай-күйіне қарамастан тоқтатылуға тиіс жиынтық жұмыс»;
д) он екінші және он үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«белгіленген қызмет мерзімі» – жаңа белгіленген қызмет мерзімін белгілеу немесе кәдеге жарату туралы шешім қабылданғанға дейін олардың техникалық жағдайына қарамастан пайдалану тоқтатылуға тиіс болған кездегі машинаны және (немесе) жабдықты пайдаланудың күнтізбелік ұзақтығы;»;
е) он төртінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«байыту жабдықтары» – ұсатқыштар мен диірмендерді қоспағанда, қатты пайдалы қазбаларды байыту процестеріне арналған машиналар мен жабдықтардың жиынтығы;»;
ж) он бесінші және он алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«қауіпсіздік негіздемесі» – тәуекелді талдауды және (немесе) конструкторлық, пайдалану, технологиялық құжаттамадан және сынақ нәтижелерінен оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде машинаның және (немесе) жабдықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ең аз қажетті шаралар туралы мәліметтерді қамтитын құжат немесе құжаттар жиынтығы;
«жабдық» – оның негізгі және (немесе) қосымша функцияларын орындау үшін дербес қолданылатын немесе машинаға орнатылатын, сондай-ақ бірнеше машинаны бірыңғай жүйеге біріктіру үшін қолданылатын техникалық құрылғы;»;
з) он жетінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«перрондық автобус» – жолаушыларды және олардың қол жүгін әуеайлақтың перронымен тасымалдауға арналған көлік құралы;»;
и) он сегізінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«жүк көтеру операцияларына арналған құрылғылар» – жүк көтергіш машиналардың жүк қармау органдары, жүк қармау құрылғылары;
«арнайы мақсаттағы тіркеме» – келесі шарттардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келетін тіркеме:
ауыр жүкті қоса алғанда, дайындаушы көздеген жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қосымша шараларынсыз жол жүрісіне қатысуға арналмаған тіркеме (кемінде бір оське келетін масса                                 10 тоннадан асады);
тек белгілі бір жүк түрлерін тасымалдауды қамтамасыз ететін тіркеме шассиінен және алынбайтын арнайы жабдықтан тұратын тіркеме (мысалы, шөп пен сабан орамдары мен бумаларын тасымалдауға арналған ашық платформалар, жануарларды, құстарды, сүрлем мен пішендеу массасын тасымалдауға арналған тіркемелер және т. б.).
тіркемеде белгілі бір технологиялық процестер мен операцияларды орындауға арналған тиеу-түсіру және (немесе) арнайы жабдық (мысалы, автономды кескіштер) орнатылған. Бұл ретте жүктерді тасымалдау бойынша жұмыстар бір мезгілде немесе қосымша орындалуы мүмкін (мысалы, тыңайтқыштар енгізуге арналған тіркемелер, ағаш таситын тіркемелер және т. б.);
бұл шеберхана тіркемесі, үй тіркемесі немесе мақсаты бойынша ұқсас тіркеме.
Арнайы мақсаттағы тіркемелерге келесі шарттардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келетін тіркемелер де кіреді: 
тік жүктеменің бір бөлігі сүйрету машинасына (арнайы мақсаттағы жартылай тіркемелер) беріледі;
габариттік өлшемдері Кеден одағының «Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары мен олардың тіркемелерінің қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 031/2012) техникалық регламентінде белгіленген мөлшерден асады»;
к) он тоғызыншы абзац алып тасталсын;
л) жиырма бірінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын: 
«ресурс» – машинаның және (немесе) жабдықтың пайдалану басталғаннан немесе жөндеуден кейін пайдалануды қайта бастағаннан бастап шекті күйге өткенге дейінгі жиынтық жұмысы;
«өздігінен жүретін машина» – көлемі 50 текше сантиметрден асатын ішкі жану қозғалтқышы немесе максималды қуаты 4 кВт-тан асатын электр қозғалтқышы бар трактор, өздігінен жүретін жол-құрылыс машинасы, коммуналдық, ауыл шаруашылығы машинасы (ауыл шаруашылығы машина-трактор агрегаттарын қоспағанда), жолдан тыс автомотокөлік құралы, жолдан тыс ауыр жүк көлігі құралы немесе басқа жерүсті рельссіз механикалық көлік құралы;»;
м) жиырма екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ауыл шаруашылығы машина-трактор агрегаты» – мобильді энергетикалық құралдың тіркемемен, жартылай тіркемемен, монтаждалатын ауыл шаруашылығы машинасымен (машиналарымен) үйлесімі болып алатын және технологиялық ауыл шаруашылығы операцияларын орындауға арналған кешен;»;
н) жиырма үшінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«ауысымдық жұмыс жабдықтары» – осы машинаның негізгі және (немесе) қосымша функцияларын орындау үшін өздігінен жүретін машинаға орнатылатын жабдық;
«қызмет мерзімі» – машинаны және (немесе) жабдықты пайдалану басталғаннан немесе жөндеуден кейін пайдалануды қайта бастағаннан бастап шекті күйге өткенге дейінгі пайдаланудың күнтізбелік ұзақтығы;
«техникалық сипаттама» – сәйкестікті растау мақсатында дайындаушы (уәкілетті дайындаушы тұлға), сатушы ұсынатын                                 № 4-қосымшаға сәйкес талаптарды ескере отырып, өздігінен жүретін машинаны немесе арнайы мақсаттағы тіркемені сәйкестендіруге мүмкіндік беретін техникалық және конструктивтік сипаттамаларды, сондай-ақ өзге де мәліметтерді қамтитын құжат;
«өнеркәсіптік трактор» – өсімдік шаруашылығында және (немесе) мал шаруашылығында технологиялық жұмыстарды орындауға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жұмыстарын қоспағанда, ауыспалы жұмыс жабдықтарымен агрегаттауға арналған орманды қалпына келтіру және орманға күтім жасау жөніндегі технологиялық жұмыстарды орындауға арналмаған шынжыр табанды немесе доңғалақты трактор;»;
о) мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«әмбебап энергетикалық құрал» – бұл ретте қозғалтқыш қуатының көп бөлігі тарту күшіне емес, жұмыс органдарының жетегіне өткізілуі тиіс және сүйретуге, итеруге және тасымалдауға арналмаған, аспалы, жартылай аспалы, монтаждалатын, тіркемелі және жартылай тіркемелі машиналар мен жабдықтарды пайдалана отырып, жұмыстардың кең спектрін қамтамасыз етуге арналған агрегаттау жүйелерімен және қуат алу құралдарымен (механикалық, гидравликалық, электрлік және т. б.) жабдықталған өздігінен жүретін машина (шасси).».
5. 3-бапта «Кеден одағының, ЕурАзЭО регламенттеріне» деген сөздер «Одақтың (Кеден одағының) регламенттеріне» деген сөздермен ауыстырылсын.».
6. 4-бапта:
а) 3-тармақта алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«әзірлеушінің қызмет мерзімін және (немесе) ресурсын (Одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында айқындалған қауіпті өндірістік объектілерде және (немесе) ықтимал қауіпті объектілерде қолдануға арналған машиналар және (немесе) жабдықтар үшін – тағайындалған қызмет мерзімі, тағайындалған ресурс;»;
б) 7-тармақтың екінші абзацындағы «және машинаны және (немесе) жабдықты пайдаланатын ұйымның» деген сөздер алып тасталсын;
в) 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Машинаны және (немесе) жабдықты әзірлеу кезінде мыналарды қамтитын пайдалану құжаттары әзірленуге тиіс:
1) машиналардың және (немесе) жабдықтардың конструкциясы, жұмыс принципі, сипаттамалары (қасиеттері) туралы мәліметтер;
2) машинаны және (немесе) жабдықты монтаждау немесе құрастыру, баптау немесе реттеу жөніндегі нұсқаулар (егер қолданылса);
3) машинаға және (немесе) жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жөніндегі нұсқаулар;
4) машинаны және (немесе) жабдықты пайдалануға беру және пайдалану кезінде сақталуы қажет машинаны және (немесе) жабдықты мақсаты бойынша пайдалану жөніндегі нұсқаулар және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар;
5) машинаның және (немесе) жабдықтың (Одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында айқындалған қауіпті өндірістік объектілерде және (немесе) ықтимал қауіпті объектілерде қолдануға арналған машиналар және (немесе) жабдықтар үшін – белгіленген қызмет мерзімі, тағайындалған ресурс) қызмет ету мерзімі және (немесе) ресурсы;
6) сыни істен шығу тізбесі (тұрмыстық қолданылатын машиналар мен жабдықтар үшін (егер бар болса));
7) оқиғаға немесе апатқа әкелуі мүмкін қызметкерлердің қате әрекеттерінің тізімі (егер бар болса);
8) оқиға, сыни бас тарту немесе апат болған жағдайда персоналдың іс-әрекеттері;
9) шекті күй критерийлері (егер қолданылса);
10) пайдаланудан шығару және кәдеге жарату жөніндегі нұсқаулар (тұрмыстық қолданылатын машиналар мен жабдықтар үшін (егер қолданылса));
11) қызмет көрсетуші персоналдың біліктілігі туралы мәліметтер.».
7. 5-бапта:
а) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Машинаны және (немесе) жабдықты дайындау кезінде олардың қауіпсіздікке әсер ететін жобалау (конструкторлық) құжаттамасының талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етілуге тиіс.»;
б) 2 және 3-тармақтардың күші жойылды деп танылсын;
в) 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Машинада және (немесе) жабдықта жақсы ажыратылатын, анық және өшірілмейтін сәйкестендіру жазуы болуы керек:
1) дайындаушының атауы және оның тауар белгісі (бар болса);
2) үлгіні, модельді, коммерциялық атауды (бар болса), модификацияны (бар болса) қоса алғанда, машинаның және (немесе) жабдықтың атауы және (немесе) белгіленуі;
3) қауіпсіз қосылуға, орнатуға немесе пайдалануға арналған параметрлер мен сипаттамалар (егер бар болса);
4) дайындаушы белгілеген тәртіппен берілген машинаның және (немесе) жабдықтың сәйкестендіру нөмірі (бар болса), ал өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелер үшін – осы техникалық регламентке берілген № 2-қосымшада белгіленген талаптарға сәйкес берілген өздігінен жүретін машинаның (арнайы мақсаттағы тіркеменің) бірегей сәйкестендіру нөмірі;
5) шығарылған айы мен жылы.»;
г) 10-тармақтың екінші ұсынысы «, сондай-ақ сәйкестік туралы декларация немесе сәйкестік сертификаты туралы мәліметтер (сериялық шығарылатын өнімдер үшін)» деген сөздермен толықтырылсын;
д) 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Пайдалану құжаттары орыс тілінде және аумағында өнім өткізілетін Одаққа мүше мемлекеттің мемлекеттік (мемлекеттік) тілінде (тілдерінде) Одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында талаптар болған кезде орындалады.
Машинамен және (немесе) жабдықпен жеткізілетін пайдалану құжаттары машинаны және (немесе) жабдықты пайдалану шарттарын және тұтынушының пайдалану құжаттарына электрондық жеткізгіштерде жүгіну мүмкіндігін ескере отырып, дайындаушының таңдауы бойынша қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде орындалады.
Тұрмыстық мақсаттағы машинамен және (немесе) жабдықпен, сондай-ақ өздігінен жүретін машиналармен және арнайы мақсаттағы тіркемелермен жеткізілетін пайдалану құжаттары тек қағаз жеткізгіштерде орындалуы тиіс.
Одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында айқындалған қауіпті өндірістік объектілерде және (немесе) ықтимал қауіпті объектілерде қолдануға арналған машиналармен және (немесе) жабдықпен жеткізілетін паспорттар тек қағаз жеткізгіштерде орындалуы тиіс.»;
е) 12-тармақтың күші жойылды деп танылсын;
ж) 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«15. Машинаның және (немесе) жабдықтың оларды пайдалану кезінде туындайтын конструкциясының өзгеруі пайдалану құжаттарында көзделген қауіпсіздік талаптары ескеріле отырып немесе осы техникалық регламентке берілген № 2-қосымшада белгіленген талаптар ескеріле отырып жүзеге асырылуға тиіс.»;
з) 16 және 17-тармақтардың күші жойылды деп танылсын; 
и) 19-тармақтағы «белгіленген ресурсқа немесе белгіленген қызмет мерзіміне жеткеннен кейін» деген сөздер алып тасталсын.
8. 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«6-бап. Қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету
1. Машиналардың және (немесе) жабдықтардың осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі оның талаптарын тікелей орындаумен не халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттар тізбесіне енгізілген стандарттардың талаптарын орындаумен қамтамасыз етіледі, ал олар болмаған жағдайда – ерікті негізде қолдану нәтижесінде осы техникалық регламенттің талаптарын сақтау қамтамасыз етілетін ұлттық (мемлекеттік) стандарттар (бұдан әрі – ерікті негізде қолданылатын стандарттардың тізбесі).
2. Машиналарды және (немесе) жабдықтарды зерттеу (сынақ) және өлшеу әдістері халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттар тізбесіне енгізілген стандарттарда белгіленеді, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттар, сондай-ақ зерттеулер (сынақтар) мен өлшеулердің қағидалары мен әдістері, оның ішінде осы техникалық регламенттің талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидалары (бұдан әрі – тізбе) қамтылатын зерттеулер (сынақтар) мен өлшеулердің әдістемелері (бұдан әрі – тізбе) ережелер мен әдістерді қамтитын стандарттар).
Ерікті негізде қолданылатын стандарттар тізбесіне енгізілген стандарттардың талаптарын ерікті негізде орындау машиналардың және (немесе) жабдықтың осы техникалық регламенттің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін куәландырады.».
9. 8-бапта:
а) 5 тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Одаққа мүше мемлекеттің аумағында тіркелген дайындаушы болып табылатын өтініш берушінің шешімі бойынша осы баптың                          3-тармағында көрсетілген тізбеге енгізілген, осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау алғаш рет жүргізілетін, өздігінен жүретін машинаға немесе арнайы мақсаттағы тіркемеге қатысты сәйкестікті растау сәйкестік туралы декларацияны ресімдеумен сәйкестікті декларациялау нысанында бір рет жүзеге асырылуы мүмкін осындай өздігінен жүретін машиналардың немесе арнайы мақсаттағы тіркемелердің партиясына 2д-схемасы бойынша саны 100 бірліктен аспайтын. Сәйкестік туралы осындай декларацияның қосымшасында осы Техникалық регламенттің № 4 қосымшасында келтірілген мәліметтер көрсетіледі
Одаққа мүше мемлекеттің аумағында тіркелген дайындаушы болып табылатын өтініш берушінің шешімі бойынша осы баптың 3-тармағында көрсетілген тізбеге енгізілгендерге, өздігінен жүретін машинаға немесе осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау алғаш рет жүргізілетін арнайы мақсаттағы тіркемеге қатысты сәйкестікті растау 100 бірліктен аспайтын мөлшерде осындай өздігінен жүретін машиналардың немесе арнайы мақсаттағы тіркемелердің партиясына 2д-схемасы бойынша сәйкестік туралы декларацияны ресімдей отырып сәйкестікті декларациялау нысанында бір рет жүзеге асырылуы мүмкін.»;
б)  10-тармақ он бірінші абзацтан кейінгі мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Техникалық сипаттама (өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелер үшін);».
10. 9-баптың он бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында айқындалған қауіпті өндірістік объектілерде және (немесе) ықтимал қауіпті объектілерде қолдануға арналған;».
11. 11-бапта:
а) 1-тармақта:
алтыншы абзац «(өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелерге қатысты – сәйкестік сертификатына қосымшасы бар, онда осы техникалық регламентке берілген № 4-қосымшада келтірілген мәліметтер көрсетіледі)» деген сөздермен толықтырылсын;
жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«сертификаттау жөніндегі орган аккредиттелген сынақ зертханасында үлгілерді сынау және (немесе) өндіріс жай-күйін талдау арқылы сертификатталған машиналарға және (немесе) жабдыққа инспекциялық бақылау жүргізеді. Сертификатталған өздігінен жүретін машиналарды немесе арнайы мақсаттағы тіркемелерді инспекциялық бақылау екі жылда бір рет жүргізіледі.»;
он екінші абзац «(өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелерге қатысты – сәйкестік сертификатына қосымшасы бар, онда осы техникалық регламентке берілген № 4-қосымшада келтірілген мәліметтер көрсетіледі)» деген сөздермен толықтырылсын 
он үшінші абзацтағы «машиналар» деген сөзден кейін «(өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелерді қоспағанда)» деген сөздермен толықтырылсын; 
б) мынадай мазмұндағы 10 – 12-тармақтармен толықтырылсын:
«10. Дайындаушының сәйкестік сертификаты берілген машинаның және (немесе) жабдықтың конструкциясына немесе оларды өндіру (дайындау) технологиясына өзгерістер енгізу қажеттілігі туындаған кезде немесе өздігінен жүретін машинаның немесе арнайы мақсаттағы тіркеменің техникалық сипаттамасында көрсетілген және сертификаттау кезінде расталатын қауіпсіздік көрсеткіштеріне әсер ететін ақпарат өзгерген кезде дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға) оларды Одақтың кедендік аумағында жазбаша нысанда немесе электрондық түрде айналысқа шығару арқылы бұл туралы сертификаттау жөніндегі орган хабардар етеді, енгізілген өзгерістердің құрамы мен сипаттамаларын (техникалық сипаттама, конструкторлық құжаттама, сызбалар, спецификация және т.б.) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сәйкестік сертификатын берген.
Ұсынылған құжаттарды талдау негізінде дайындаушыдан (дайындаушы уәкілеттік берген адамнан) хабарлама алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде сертификаттау жөніндегі орган олардың көлемін және (немесе) өндіріс жай-күйін талдауды айқындай отырып, қосымша сынақтар жүргізу қажеттілігі туралы (егер өндіріс жай-күйін талдау осындай өнімді сертификаттау схемасында көзделсе) немесе мұндай қажеттіліктің жоқтығы туралы шешім қабылдайды және қабылданған шешім туралы дайындаушыны (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаны) хабардар етеді.
Машиналарды және (немесе) жабдықтарды Одақтың кедендік аумағында олардың конструкциясына (құрамына) немесе өндіріс (дайындау) технологиясына өзгерістер енгізген кезде оларды айналымға шығаруға дайындаушы (уәкілетті дайындаушы тұлға) сертификаттау жөніндегі органнан қосымша сынақтар жүргізу және (немесе) өндіріс жай-күйіне талдау жүргізу қажеттігінің жоқтығы туралы хабарлама алғаннан кейін ғана жол беріледі.
Егер сертификаттау жөніндегі орган қосымша сынақтар жүргізу және (немесе) өндіріс жай-күйіне талдау жүргізу қажеттігі туралы шешім қабылдаған жағдайда, мұндай шешімді сертификаттау жөніндегі орган осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген мерзімде дайындаушыға (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаға) тікелей немесе салым тізімдемесі және тапсыру туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімімен жібереді.
Қосымша сынақтар жүргізу және (немесе) машиналар және (немесе) жабдықтар өндірісінің жай-күйін талдау аяқталған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде сертификаттау жөніндегі орган осындай өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы шешім қабылдайды.
Машиналардың және (немесе) жабдықтардың осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі туралы шешімнің негізінде сертификаттау жөніндегі орган дайындаушыға (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаға) сәйкестік сертификатына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу мүмкіндігі туралы хабарламаны оған жаңа тіркеу нөмірін бере отырып, жаңа бланкіде ресімдеу жолымен жібереді, бұл ретте ресімделетін сәйкестік сертификатының қолданысының аяқталу күні ауыстырылатын сәйкестік сертификатының қолданылу мерзімі. Көрсетілген хабарлама осы өнімнің осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жіберіледі.
Жаңадан ресімделген сәйкестік сертификатының «Қосымша ақпарат» бағанында «Орнына берілді» деген жазу жазылады және алдыңғы сәйкестік сертификатының тіркеу нөмірі мен берілген күні көрсетіледі. Жаңа сәйкестік сертификатын берумен бір мезгілде сертификаттау жөніндегі орган алдыңғы сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдайды.
Қосымша сынақтардың теріс нәтижелері кезінде сертификаттау жөніндегі орган дайындаушыға (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаға) осындай бас тартудың дәлелді себептерін көрсете отырып, сәйкестік сертификатына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуден бас тарту туралы шешім береді.
Машиналардың және (немесе) жабдықтардың сәйкестігін растаудың қосымша рәсімдерін жүргізу нәтижелері бойынша сертификаттау жөніндегі орган берген құжаттар дәлелдемелік материалдар жиынтығына енгізіледі.
11. Қажет болған жағдайда әсер етпейтін өзгерістер енгізу сертификаттау кезінде расталатын қауіпсіздік көрсеткіштеріне, осы техникалық регламентке берілген № 4-қосымшаға сәйкес сәйкестік сертификатына қосымшада келтірілетін өздігінен жүретін машина немесе арнайы мақсаттағы тіркеме туралы мәліметтерге сынақтар және (немесе) өндіріс жай-күйін талдау жүргізілмейді. Сәйкестік сертификатына өзгерістер дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға) сертификаттау жөніндегі органға беретін өздігінен жүретін машина немесе арнайы мақсаттағы тіркеме туралы мәліметтер негізінде енгізіледі. Дайындаушының (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның) және сертификаттау жөніндегі органның іс-әрекеттері, сондай-ақ өздігінен жүретін машина немесе арнайы мақсаттағы тіркеме туралы көрсетілген мәліметтерге өзгерістер енгізу мерзімдері осы баптың                     10-тармағында белгіленген іс-қимылдар мен мерзімдерге ұқсас айқындалады.
12. Осы баптың 10 және 11-тармақтарына сәйкес қолданыстағы сертификаттың орнына жаңа сәйкестік сертификатын беруге байланысты мәртебесі тоқтатылған сәйкестік сертификатының қолданылу кезеңінде дайындалған машиналар және (немесе) жабдықтар берілген жаңа сәйкестік сертификатының негізінде машиналардың және (немесе) жабдықтың қызмет ету мерзімі аяқталғанға дейін шығарылуы және айналыста болуы мүмкін, онда тіркеу нөмірі және алдыңғы сәйкестік сертификатының берілген күні көрсетілген.».
12. 12-баптың 5-тармағындағы «Кеден одағы, ЕурАзЭО» деген сөздер «Одақ (Кеден одағы)» деген сөздермен ауыстырылсын.
13. Көрсетілген техникалық регламентке берілген № 1-қосымшада:
а) мәтін бойынша:
«(жобалау кезінде)», «(жобаланған)», «(жобаланды)», «(жобалау)», деген сөздер алып тасталсын;
«пайдалану жөніндегі нұсқаулық (нұсқаулық)» деген сөздер тиісті септік жалғаулары арқылы «пайдалану құжаттары» деген сөздермен ауыстырылсын;
б) 2-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Өз қажеттіліктері үшін дайындалғандарды қоспағанда, пайдаланудағы конструкциялардың, компоненттердің, тораптар мен агрегаттардың элементтерінен машиналар және (немесе) жабдықтар жасауға тыйым салынады. Машиналарды және (немесе) жабдықтарды дайындау үшін пайдалануда болған ірі габаритті стационарлық жабдықтың төсектерін, турбиналық жабдықтың бөлшектері мен тораптарын пайдалануға жол беріледі.»;
в) 7-тармақтағы «пайдалану жөніндегі басшылық» деген сөздер «пайдалану құжаттарымен» деген сөздермен ауыстырылсын»;
г) 53-тармақтағы «және белгісіздік параметрлері» деген сөздер «, сондай-ақ белгісіздік параметрлері (егер бар болса)» деген сөздермен ауыстырылсын;
д) 55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Қол машиналары мен қолмен басқарылатын машиналар, сондай-ақ персоналға арналған жұмыс орнымен жабдықталған машиналар үшін пайдалану құжаттарында персоналға әсер ететін түзетілген дірілді үдеткіштің толық орташа квадраттық мәні және (егер қолданылса) осы мәнді бағалаудың белгісіздік параметрлері көрсетілуі тиіс. Қол машиналары, қолмен басқарылатын машиналар және діріл белсенді емес персонал үшін жұмыс орнымен жабдықталған машиналар үшін мұны пайдалану құжаттарында көрсете отырып, діріл сипаттамасының сандық мәндерін келтірмеуге жол беріледі.»;
е) 70-тармақта: 
«Кеден одағына мүше мемлекеттің мемлекеттік тілі (тілдері)» деген сөздер «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің мемлекеттік тілі (мемлекеттік тілдері)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Кеден одағына мүше мемлекеттің (мемлекеттердің) заңнамасына (заңдарына)» деген сөздер «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасына» деген сөздермен ауыстырылсын.
14. Көрсетілген техникалық регламентке берілген № 2-қосымшада:
а) «Ауыл шаруашылығы және басқа да өздігінен жүретін және жылжымалы машиналар» бөлімінде: 
атауы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Өздігінен жүретін және жылжымалы машиналар»;
7-тармақта:
бірінші абзацтың екінші сөйлемі «энергиямен жабдықтау,» деген сөзден кейін «өздігінен жүретін» деген сөзбен толықтырылсын;
екінші абзац мынадай мазмұндағы абзацтармен ауыстырылсын:
«Өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелер машинаның толық қозғалмайтындығын қамтамасыз ететін тұрақ тежегішімен жабдықталуы тиіс.
Егер бұл қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажет болса, арнайы мақсаттағы тіркемелер жұмысшы тежегіш жүйесімен жабдықталуы керек. Арнайы мақсаттағы тіркеменің техникалық рұқсат етілген ең жоғары массасы ол жұмыс істеуге арналған жарақталған күйдегі өздігінен жүретін машина массасының 50 пайызынан аспайтын жағдайда, техникалық рұқсат етілген ең жоғары массасы 2,5 тоннадан аспайтын арнайы мақсаттағы тіркемелерді жұмыс тежегіш жүйесімен жабдықтамауға жол беріледі.»;
25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Аспалы, жартылай аспалы, тіркемелі, жартылай тіркемелі және монтаждалатын ауыл шаруашылығы машиналарына қойылатын қауіпсіздік талаптары ауыл шаруашылығы машина-трактор агрегатының құрамында сынау кезінде бағаланады.
Ауысымдық жұмыс жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптары өздігінен жүретін машинаның құрамында сынау кезінде бағаланады.»;
28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелер сыртқы жарық сигналдық аспаптармен және оларды пайдалану жағдайларын ескере отырып, тану белгілерімен жабдықталуы тиіс.
Өздігінен жүретін машинаның, арнайы мақсаттағы тіркеменің немесе жылжымалы энергетикалық құралдың көліктік және (немесе) жұмыс жағдайындағы жарық сигналдық аспаптарын жабатын ауысымдық жұмыс жабдығы, тіркемелі, жартылай тіркемелі, монтаждалатын машиналар меншікті жарық сигналдық аспаптармен және тану белгілерімен жабдықталуы тиіс.»; 
мынадай мазмұндағы 30 және 31-тармақтармен толықтырылсын:
«30. Әрбір машинаға дайындаушы осы қосымшада көрсетілген өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелерді сәйкестендіруге қойылатын қосымша талаптарға сәйкес келетін бірегей сәйкестендіру нөмірін жазуы тиіс. Сәйкестендіруге көрсетілген талаптар күшіне енгенге дейін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында өндірілген және (немесе) айналысқа шығарылған арнайы мақсаттағы өздігінен жүретін машиналар мен тіркемелерге қатысты Сәйкестендіру нөмірлерінің мазмұнына, орналасуына және оларды салу тәртібіне қойылатын талаптар мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленуі мүмкін.
31. Өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелердің пайдалану құжаттарында оларды жалпы пайдаланымдағы жолдарда шектеусіз пайдалану мүмкіндігі туралы мәліметтер не оларды жалпы пайдаланымдағы жолдарда пайдалану мүмкіндігіне әсер ететін шектеулер тізбесі болуға тиіс.»;
б) «Жүк көтергіш машиналар» бөлімінің 13-тармағының жетінші абзацындағы «Кедендік» деген сөз «Еуразиялық экономикалық» деген сөздермен ауыстырылсын;
в) «машина конструкциясына енгізілген жекелеген өзгерістерге қатысты талаптар» деген бөлімінде:
бірінші абзацта «Орнату» деген сөз «1. Орнату»;
мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын: 
«2. Өздігінен жүретін машинаның немесе арнайы мақсаттағы тіркеменің конструкциясына өзгерістер енгізу кезінде, оның ішінде соның нәтижесінде осындай машинаны қолдану мақсаты өзгерген кезде мынадай талаптар орындалуы тиіс:
максималды масса және оның осьтер бойынша таралуы, сондай-ақ масса орталығының координаттарының өзгеруі машинаны дайындаушы немесе әзірлеуші (жобалаушы) белгілеген шектен аспауы тиіс; 
бар болуы:
машинаны дайындаушының немесе әзірлеушінің (жобалаушының) немесе дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның пайдаланудағы машинаның конструкциясына осындай өзгерістер енгізу мүмкіндігін келісу туралы шешімдері (бар болса);
сәйкестік сертификаты немесе конструкциясына өзгерістер енгізілетін машинаға сәйкестік туралы декларация;
Пайдаланудағы машиналарға қойылатын талаптардың орындалуын тексеру олардың конструкциясына өзгерістер енгізілген жағдайда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Конструкцияның қауіпсіздігін тексеру техникалық сараптама және (қажет болған жағдайда) сынау (өлшеу) әдістерімен жүргізіледі.
Машиналарға қойылатын талаптардың орындалуын тексеру пайдалану құжаттарында көзделген конструкцияға өзгерістер енгізілген жағдайда жүргізілмейді.»; 
г) мынадай мазмұндағы «Өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелерді сәйкестендіруге қойылатын талаптар» бөлімімен толықтырылсын:
«Өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелерді сәйкестендіруге қойылатын талаптар

1. Сәйкестендіру нөмірі ретінде машинаның сәйкестендіру нөмірі (PIN) немесе көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (VIN) пайдаланылуы мүмкін.
Дайындаушы PIN немесе VIN сәйкестендіру нөмірлерін пайдаланбаған жағдайда машинаға салынатын сәйкестендіру нөмірі осы Талаптардың 2-тармағына сәйкес келуге тиіс.
Машинаның сәйкестендіру нөмірі кемінде 30 жыл бойы бірегей болуы тиіс.
2. Сәйкестендіру нөмірінде 17 таңба болуы керек, олардың қатарына 0-ден 9-ға дейінгі араб цифрлары және I, O және Q әріптерін қоспағанда, латын әліпбиінің әріптері кіруі мүмкін.
Сәйкестендіру нөмірі машинаның негізгі белгілерін кодтау үшін қолданылатын кем дегенде 1 латын әрпін қамтуы керек. Кодтау үшін белгілерді таңдау және олардың реттілігін өндіруші анықтайды. Машинаның негізгі белгілерін жобалау (конструкторлық), пайдалану немесе технологиялық құжаттамада кодтау мақсатында кириллица алфавитінің әріптерін дайындаушы сәйкестендіру нөмірінде пайдаланған кезде 1-кестеге сәйкес латын әліпбиінің әріптерін пайдалана отырып транслитерация қолданылады.
1-кесте
	Кириллица әріптері
	Транслитерация

	А
	A

	Б
	B

	В
	V

	Г
	G

	Д
	D

	Е
	E

	Ё
	Yo

	Ж
	Zh

	З
	Z

	И
	жіберу

	Й
	J

	К
	K

	Л
	L

	М
	M

	Н
	N

	О
	жіберу

	П
	P

	Р
	R

	С
	S

	Т
	T

	У
	U

	Ф
	F

	Х
	X

	Ц
	C, Cz*

	Ч
	Ch

	Ш
	Sh

	Щ
	Shh

	Ъ
	жіберу

	Ы
	Y

	Ь
	жіберу

	Э
	E

	Ю
	Yu

	Я
	Ya



________________
* «Ц» әрпі латынның «С» әрпімен немесе «CZ» әріптерінің тіркесімімен беріледі. «E», «Y», «J» әріптерінің алдында «C» әрпін, ал қалған жағдайларда «CZ» әріптерінің тіркесімін қолдану ұсынылады.
Сәйкестендіру нөмірі 2-кестеде келтірілген белгілерге сәйкес машинаның шығарылған жылының (модель жылының) кодын білдіретін таңбаларды қамтуы тиіс.
2-кесте
	Шығарылған жылы
(модель жылы)
	Шығарылған жыл коды
(модель жылы)
	Шығарылған жылы
(модель жылы)
	Шығарылған жыл коды
(модель жылы)
	Шығарылған жылы
(модель жылы)
	Шығарылған жыл коды
(модель жылы)
	Шығарылған жылы
(модель жылы)
	Шығарылған жыл коды
(модель жылы)

	2001
	1
	2011
	B
	2021
	M
	2031
	1

	2002
	2
	2012
	C
	2022
	N
	2032
	2

	2003
	3
	2013
	D
	2023
	P
	2033
	3

	2004
	4
	2014
	E
	2024
	R
	2034
	4

	2005
	5
	2015
	F
	2025
	S
	2035
	5

	2006
	6
	2016
	G
	2026
	T
	2036
	6

	2007
	7
	2017
	H
	2027
	V
	2037
	7

	2008
	8
	2018
	J
	2028
	W
	2038
	8

	2009
	9
	2019
	K
	2029
	X
	2039
	9

	2010
	A
	2020
	L
	2030
	Y
	2040
	A



Дайындаушылардың халықаралық кодтарын (WMC) немесе дайындаушылардың халықаралық сәйкестендіру кодтарын (WMI) беруді есепке алуды және бақылауды Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасында айқындалған құзыретті орган жүзеге асырады.
WMC немесе WMI өндірушілерінің халықаралық кодтарын беруді аумағында өндіруші шаруашылық қызметті жүзеге асыратын тұлға ретінде тіркелген елдің құзыретті органы жүзеге асырады.
Сәйкестендіру нөмірінің алғашқы үш позициясында WMC немесе WMI өндірушісінің халықаралық коды көрсетілген.
Сәйкестендіру нөмірінің 4 – 11-позициялары осы тармақтың екінші абзацын ескере отырып, машинаның негізгі белгілерін кодтау үшін пайдаланылады. Машинаның негізгі белгілерін кодтау үшін аз позициялар қажет болған жағдайда, бірінші позицияларды ауыстыру үшін 0 саны қолданылуы керек. 
Сәйкестендіру нөмірінің 12-позициясында машинаның шығарылған жылы (модель жылы) көрсетіледі.
13-позицияны және одан кейінгі позицияларды дайындаушы осы тармақтың бірінші абзацын ескере отырып, нақты машинаның сериялық нөмірін қою үшін пайдаланады. Белгілі бір машинаның сериялық нөмірін қою үшін аз позициялар қажет болған жағдайда, бірінші позицияларды ауыстыру үшін 0 саны қолданылуы керек. 
3. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңды тұлғасы болып табылатын, машиналарды өндіру үшін өзге де дайындаушының базалық машиналарын пайдаланатын дайындаушы өзі өндірген машиналарға базалық машиналардың сәйкестендіру нөмірлерінен өзгеше жаңа сәйкестендіру нөмірлерін қалыптастырады және салады. Бұрын негізгі машинаға берілген сәйкестендіру нөмірі машинада сақталуы керек. Бұл ретте машиналарды өндіру үшін өзге дайындаушының базалық машиналарын пайдаланатын түпкілікті дайындаушы салған нөмір машинаның сәйкестендіру нөмірі болып есептеледі. 
4. Сәйкестендіру нөмірі машинаның сыртынан көруге болатын көрінетін жерде ауыстыру үшін болжанбайтын машинаның жақтауына немесе алынбайтын бөлігіне кемінде бір жерде жазылады. 
Сәйкестендіру нөмірі белгілердің арасында бос орынсыз, оның беріктігін қамтамасыз ететін және оның белгілерінің жеңіл өзгеруін болдырмайтын тәсілмен анық жазылуы тиіс.
Сәйкестендіру нөмірін бір немесе екі жолға салуға рұқсат етіледі. Жолдардың басында және соңында бөлгіш қойылуы керек, оны өндіруші орнатады (мысалы, «*» белгісі).
Сәйкестендіру нөмірі мүмкіндігінше оқуға оңай қол жетімді жерде жазылуы тиіс.
Осы бөлімнің 3-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда, бір машинаға бір ғана сәйкестендіру нөмірі берілуі мүмкін.
5. Машинаның құжаттарында көрсетілген сәйкестендіру нөмірі Бос орындар мен бөлгіштерсіз бір жолда орналасуы керек.». 
15. Көрсетілген техникалық регламентке № 3 қосымша мынадай редакцияда жазылсын:
«Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»   (КО ТР 010/2011)                               техникалық регламентіне                                 № 3-қосымша                                          (2026 жылғы 13 наурыздағы Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің № 36 шешімі редакциясында)

Сертификаттау нысанында Кеден одағының «Машиналар                         мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011) техникалық регламентінің  талаптарына сәйкестігін растауға жататын техникалық реттеу объектілерінің 
Т І З Б Е С І

1. Тұрмыстық ағаш өңдеу станоктары.
2. Ауыр жүктерден басқа жолдан тыс көлік құралдары (оның ішінде квадроциклдер, қар батпақты өтпелер, қарда жүретін көліктер) және оларға тіркелген тіркемелер. 
3. Көлік құралдары мен тіркемелерге арналған көтергіштер мен аударғыштар. 
4. ауысымдық жұмыс жабдығын жасаушы ауыл шаруашылығы машинасын жасаушы болып табылмайтын жағдайда, өз конструкциясында жетектердің кем дегенде бір түрі бар ауыл шаруашылығы машиналары үшін ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтары, өз конструкциясында жетектердің кем дегенде бір түрі (механикалық, пневматикалық, гидравликалық, электрлік, магниттік, электромагниттік) бар ауыл шаруашылығы машиналарына арналған ауысымдық жұмыс жабдығы. 
5. Әмбебап энергетикалық құралдары.
6. Арнайы мақсаттағы тіркемелер.
7. Бау-бақша және орман шаруашылығын пайдаланудың шағын механикаландыру құралдары механикаландырылған, оның ішінде электр, қозғалтқыштың номиналды қуаты 19 кВт дейінгі шағын габаритті тракторлар.
8. Мал шаруашылығына, құс шаруашылығына және жемшөп өндірісіне арналған машиналар мен жабдықтар.
9. Механикаландырылған құрал (электр, гидравликалық, пневматикалық).
10. Бензин-моторлы аралар, электр тізбекті аралар.
11. Тау-кен машиналары және тау-кен-шахта жабдықтары.
12. Шахталық желдету және шаңды басуға арналған машиналар мен жабдықтар:
шахта желдеткіштері;
шаң жинау және шаң басу құралдары;
оттегі компрессорлары.
13. Көтергіш-көліктік машиналар мен жабдықтар (оның ішінде қасбеттік құрылыс көтергіштері, эскалаторлар, жолаушылар конвейерлері, Жұмыс платформалары бар көтергіштер), жүк көтергіш крандар, халықтың аз қозғалатын топтары үшін көтергіш платформалар.
14. Байыту машиналары мен жабдықтары, экрандар.
15. Жол талғамайтын ауыр жүк көлік құралдары.
16. Рельссіз өздігінен жүретін өндірістік еден көлігі.
17. Автотиегіштер, автошабельдер, электр тиегіштер, электр штабельдері.
18. Жер қазуға, мелиорациялық жұмыстарға, карьерлерді игеруге және оларға қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар.
19. Жол және құрылыс машиналары мен жабдықтары (механикаландырылған құралдан басқа).
20. Ағаш дайындауға, орман биржасына, ағаш қорытпасына және орманға күтім жасау бойынша технологиялық жұмыстарды орындауға арналған өздігінен жүретін машиналар.
21. Шымтезек өнеркәсібіне арналған технологиялық машиналар мен жабдықтар (стационарларды қоспағанда).
22. Коммуналдық шаруашылыққа арналған машиналар мен жабдықтар (стационарларды қоспағанда). 
23. Қар тығыздағыш машиналар.
24. Мұз құю машиналары.
25. Авиациялық техникаға жерүсті қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар (стационарларды қоспағанда).
26. Гольф ойыншыларын тасымалдауға арналған машиналар.
27. Өндірістік тракторлар.
28. Жеке (дербес) ұтқырлық құралдары (электр скутерлер, электр скейтбордтар, гироскутерлер, сегвейлер (сигвейлер), моноколес).
29. Үш доңғалақты жүк машиналары (жүк трициклдері).
30. Перрондық автобустар.
31. Өндірістерде технологиялық жүктерді тасымалдауға арналған өнеркәсіптік мақсаттағы машиналар.

Сәйкестікті декларациялау нысанында Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»                     (КО ТР 010/2011)  техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігін растауға жататын техникалық реттеу объектілерінің 
Т І З Б Е С І 

1. Турбиналар және газ турбиналы қондырғылар.
2. Тарып үрлеу машиналары.
3. Ішкі жану қозғалтқыштары бар электр агрегаттары мен электр генераторлық қондырғылары.
4. Машиналардан бөлек жеткізілетін жүк көтеру операцияларына арналған құрылғылар.
5. Конвейерлер (тау-кен өнеркәсібіне арналған конвейерлерден басқа).
6. Электрлік және қолмен көтергіштері мен жүкшығырлары.
7. Кеден одағының «Артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 032/2013) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін ыдыстарды қоспағанда, химия, мұнай-газ өңдеу өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар.
8. Полимерлі материалдар мен резеңкені өңдеуге және өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтар.
9. Өнеркәсіптік сорғы жабдығы (тау-кен өнеркәсібіне арналған сорғы жабдықтарынан және тұрмыстық сорғылардан басқа).
10. Газдар мен сұйықтықтарға арналған криогендік, компрессорлық, тоңазытқыш, автогендік, тазарту жабдығы (тау-кен өнеркәсібіне арналған компрессорлық жабдықтан басқа), оның ішінде:
ауа бөлетін және сирек газдар қондырғылары;
газдар мен сұйықтықтарды (судан басқа) дайындауға және тазартуға арналған аппаратура;
криогендік жүйелер мен қондырғылардың жылу және масса алмасу аппаратурасы;
компрессорлар (ауа және газ жетектері);
тоңазытқыш өнеркәсіптік қондырғылар;
жылжымалы ацетилен генераторлары;
қондырғылар мен вакуумды жүйелер.
11. Металдарды газ жалынымен өңдеуге және бұйымдарды металдандыруға арналған машиналар мен жабдықтар.
12. Шаң ұстайтын машиналар мен жабдықтар (тау-кен өнеркәсібіне арналған шаң ұстайтын жабдықтан басқа).
13. Целлюлоза-қағаз машиналары мен жабдықтары.
14. Қағаз жасау машиналары мен жабдықтары.
15. Кеден одағының «Артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 032/2013) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін ыдыстарды қоспағанда, мұнай кәсіпшілігі, бұрғылау, геологиялық барлау машиналары мен жабдықтары (арнайы мақсаттағы тіркемелерден басқа).
16. Жабуға арналған машиналар мен жабдықтар.
17. Суды дайындауға және тазартуға арналған машиналар мен жабдықтар.
18. Металл өңдейтін машиналар мен жабдықтар.
19. Ұсталық-престеу машиналары мен жабдықтары.
20. Ағаш өңдейтін жабдық (ағаш өңдейтін тұрмыстық станоктардан басқа).
21. Құю өндірісіне арналған технологиялық машиналар мен жабдықтар.
22. Дәнекерлеуге, пісіруге және газотермиялық бүркуге арналған машиналар мен жабдықтар.
23. Көлік құралдары мен тіркемелерге қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған машиналар мен жабдықтар (көтергіштер мен аударғыштардан басқа).
24. Седла биіктігі 635 мм болатын велосипедтер (оның ішінде электр жетегі бар велосипедтер) (Кеден одағының «Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімнің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 007/2011) техникалық регламентін қолдану саласына кіретін жасөспірімдерге арналған велосипедтерден басқа).
25. Ауыл шаруашылығы машиналарына арналған ауысымдық жұмыс жабдығын қоспағанда, өз конструкциясында жетектердің кем дегенде бір түрі (механикалық, пневматикалық, гидравликалық, электрлік, магниттік, электромагниттік) бар ауысымдық жұмыс жабдығы.
26. Ағаш өнеркәсібі, орман шаруашылығы және ағаш қорытпасына арналған машиналар мен жабдықтар (бензин-моторлы аралардан, тізбекті электр және өздігінен жүретін машиналардың араларынан басқа), өз конструкциясында жетектердің ең болмағанда бір түрі (механикалық, пневматикалық, гидравликалық, электрлік, магниттік, электромагниттік) бар ауысымдық жұмыс жабдығы, егер ауысымдық жұмыс жабдығын жасаушы ағаш өнеркәсібі, орман шаруашылығы және ағаш қорытпасына арналған машиналар мен жабдықтарды дайындаушы.
27. Өнеркәсіптік кір жуатын машиналар мен жабдықтар.
28. Киімді мен тұрмыстық бұйымдарды химиялық тазалауға және бояуға арналған машиналар мен жабдықтар.  
29. Өнеркәсіп желдеткіштері (тау-кен желдеткіштерінен басқа).
30. Өнеркәсіп кондиционерлері (Кеден одағының «Газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы»                                (КО ТР 016/2011) техникалық регламентін қолдану саласына кіретіндерден басқасы).
31. Ауа жылытқыштар мен ауа салқындатқыштар (Кеден одағының «Газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы» (ТР КО 016/2011) техникалық регламентін қолдану саласына кіретіндерден басқасы).
32. Жеңіл өнеркәсіпке арналған технологиялық машиналар мен жабдықтар.
33. Тоқыма өнеркәсібіне арналған технологиялық машиналар мен жабдықтар.
34. Химиялық талшықтарды, шыны талшықтарды және асбест жіптерін өндіруге арналған технологиялық машиналар мен жабдықтар.
35. Тамақ, өңдеу өнеркәсібі, сауда және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған машиналар мен жабдықтар.
36. Полиграфиялық машиналар мен жабдықтар.
37. Шыны, фарфор, фаянс және кабель өнеркәсібіне арналған технологиялық машиналар мен жабдықтар.
38. Сұйық және (немесе) қатты отынмен жұмыс істейтін су жылыту және бу қазандықтары.
39. Газ және аралас (Кеден одағының «Газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы» (ТР КО 016/2011) техникалық регламентін қолдану саласына кіретіндерден басқасы), сұйық отынды оттықтар.
40. Сұйық және (немесе) қатты отынмен жұмыс істейтін су жылыту және жылыту аппараттары.
41. Өнеркәсіптік құбыр арматурасы.
42. Электролизердер.
43. Сұрыптауға, өлшеп орауға, орауға, құюға және таңбалауға арналған машиналар мен жабдықтар.
44. Автоматтандырылған қойма машиналары мен жабдықтары.
45. Термиялық машиналар мен жабдықтар.
46. Жалға берілетін машиналар мен жабдықтар.
47. Лазерлік өнеркәсіптік қондырғылар.
48. Парфюмерия, косметика және фармацевтика өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар.
49. Стационарлық жетекті тренажерлер (адамның бұлшықет энергиясы есебінен ғана іске қосылатындардан басқа).
50. Тиеу жетектері рампалары.
51. Машиналар мен жабдықтарды гидравликалық жетекке арналған гидростанциялар (гидравликалық қондырғылар).
52. Коммерциялық еден өңдеу машиналары.
53. Өнеркәсіптік, сауда және гараж үй-жайларының жетекті есіктері мен қақпалары, сыртқы жетекті роллеттер мен шатырлар.
54. Өнеркәсіптік бұйымдардың беттерін тазалауға және өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтар.
55. Керамикалық бұйымдарды өндіруге арналған машиналар мен жабдықтар.
56. Сертификаттау нысанында осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растауға жататын теміржол жолын салуға және оған техникалық қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар (Кеден одағының «Теміржол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 001/2011) техникалық регламентін техникалық реттеу объектілерінен және Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011) техникалық регламентін техникалық реттеу объектілерінен басқа).
57. Тасты өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтар.
58. Роботтар және робототехникалық құрылғылар.
59. Жанармай құю және жанармай құю станцияларының машиналары мен жабдықтары.
60. Стационарлық ұсатқыштар, тау-кен өндірісіне арналған диірмендер.
61. Құрылыс материалдары өнеркәсібіне арналған стационарлық машиналар мен жабдықтар.
62. Шымтезек өнеркәсібіне арналған стационарлық машиналар мен технологиялық жабдықтар.
63. Коммуналдық шаруашылыққа арналған стационарлық машиналар мен жабдықтар.
Авиациялық техникаға жерүсті қызмет көрсетуге арналған стационарлық машиналар мен жабдықтар.».
16. Мынадай мазмұндағы № 4-қосымшамен толықтырылсын:
Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011) техникалық регламентіне                                          № 4-қосымша                        

Өздігінен жүретін машиналар мен арнайы мақсаттағы тіркемелердің Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011) техникалық регламентінің  талаптарына сәйкестігін растау мақсатында дайындаушы (уәкілетті дайындаушы тұлға), сатушы ұсынатын техникалық сипаттамаға қойылатын                                                                              Т А Л А П Т А Р 


1. Техникалық сипаттамада берілген 1-кестеге сәйкес машинаның жалпы сипаттамасы мәтіндік форматта көрсетіледі. Машинаның бірнеше моделі (модификациясы) сипатталған жағдайда, модельдердің (модификациялардың) белгілері машинаның жалпы сипаттамасында көрсетілген машинаның басқа модельдерінен (модификацияларынан) ерекшеленетін көрсеткіштер мен сипаттамалардың мәндерінің (сипаттамасының) алдында тақырыпта көрсетіледі.
1.1. Техникалық сипаттамада берілген 1-кестеде көзделген машинаның түрі туралы мәліметтерді көрсету мақсатында мынадай атаулар пайдаланылады: 
1.1.1. Ауыл шаруашылығы машиналары:
аралас егін жинауға арналған машиналары; 
өздігінен жүретін шасси негізінде ауыстырылатын машиналар;
тыңайтқыш машиналары;
өсімдіктерді химиялық қорғау машиналары;
ауыл шаруашылығы және әмбебап тиегіштер;
суару және мелиорация машиналары;
астық жинайтын комбайндар;
құлақ жинайтын комбайндар;
зығыр жинайтын комбайндар;
қызылша жинайтын комбайндар.
1.1.2. Мал шаруашылығына, құс шаруашылығына және жемшөп өндірісіне арналған машиналар:
жемшөп жинайтын комбайндар;
шөп шапқыштар мен шырмауық шөп шапқыштар;
жем араластырғыштар мен жем таратқыштар;
көң жинайтын машиналар.
1.1.3. Ауыр жүктерден басқа жолдан тыс көлік құралдары (оның ішінде квадроциклдер, қар батпақты өтпелер, қарда жүретін көліктер) және оларға тіркемелер:
жол талғамайтын көліктер;
қарда жүретін көліктер;
қарлы саз батпақта жүретін көліктер (квадроциклдер);
қарлы саз батпақта жүретін көліктерге, қарда жүретін көліктерге, квадроциклдерге тіркелетін тіркемелер. 
1.1.4. Көтергіш-көліктік машиналар, жүк көтергіш крандар:
құбыр төсейтін крандар;
шынжыр табанды крандар;
доңғалақты крандар;
жұмыс платформалары бар көтергіштер;
кабель төсегіштер;
тиеу крандары;
экскаваторлар-шамадан тыс жүктегіштер.
1.1.5. Еденде рельссіз жүретін өндірістік көлік:
тапсырыстары сұрыптаушылар;
ричстакерлер;
реттеп салғыш;
тартқыштар (итергіштер);
ричтрактар;
шанышқы тиегіштер;
порталдық тиегіштер;
контейнерлік тиегіштер;
тапсырыстарды жинақтаушылар;
платформалық арбалар;
тасымалдаушылар;
тапсырыстарды сұрыптаушылар.
1.1.6. Жер қазу, мелиорациялық жұмыстарға, карьерлерді игеруге және оларға қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар:
бульдозерлер;
бір ожаулы толық айналмалы экскаваторлар;
тиегіш-экскаваторлар;
жоспарлаушы-экскаваторлар;
көп ожаулы экскаваторлар;
скреперлер;
автогрейдерлер;
бульдозер-экскаваторлар;
карьераға арналған экскаваторлар;
топырақ таситын көліктер (жүкті өзі түсіретін көліктер);
алдыңғы бір шөмішті тиегіштер;
алдыңғы әмбебап тиегіштер;
борттық бұрылысты тиегіштер;
телескопиялық жебесі бар тиегіштер;
траншея қазатындар;
тізбекті траншея қазақтындар;
жинақтаушы машиналар;
каналдарды тазартушылар.
1.1.7. Жол және құрылыс машиналары:
Асфальт төсеушілер;
Бетон төсеушілер;
Жол тегістейтін катоктар;
тығыздау машиналары;
асфальтты шамадан тыс жүктеушілер;
ресайклерлер;
өздігінен жүретін жол фрезерлері;
жол төсемін тұрақтандыруға және регенерациялауға арналған машиналар;
қиыршық тас таратқыштар;
құм таратқыштар;
көктайғаққа қарсы материалдарды жағуға арналған машиналар;
тұтқыр дистрибьюторлар;
гудронаторлар;
кохерлер;
тігісін толтыратындар;
инфрақызыл асфальт жылытқыштар;
таңбалау машиналары;
шұңқырларды жөндеуге арналған машиналар;
жол таңбалау машиналары;
жол жиектерін толтырушы;
бетон араластырғыш қондырғылар;
көлденең бағытталған бұрғылау қондырғылары;
бетон сорғылары;
бұрғылау-кран машиналары;
бетон тасығыштар;
бетон араластырғыштар;
битум тасығыштар;
цемент тасығыштар;
думперлер.
1.1.8. Коммуналдық шаруашылыққа арналған машиналар:
аралас жол машиналары;
сыпыру-жинау машиналары;
қоқыс таситын көліктер;
ассенизациялық машиналар;
илосось машиналары;
каналды жуу машиналары;
айналмалы қар тазалағыштар;
соқалы қар тазалағыштар;
табанды қар тиегіштер;
шнекті қар тиегіштер (фрезерлік);
шасси әмбебап;
жинау-тиеу машиналары.
1.1.9. Тау-кен өндірісіне арналған ұсатқыштар, диірмендер:
өздігінен жүретін ұсатқыштар;
өздігінен жүретін экрандар.
1.1.10. Ағаш дайындауға, орман биржасына, ағаш қорытпасына және орманға күтім жасау бойынша технологиялық жұмыстарды орындауға арналған өздігінен жүретін машиналар:
орау - түйінді кесу - сұрыпталған бөренені бөлшектеу машиналары (харвестерлер);
кесу-тасымалдау машиналары;
кесу-түйінді кесу-сұрыпталған бөренені бөлшектеу-тасымалдау машиналары (харвардерлер);
орау және пакетке орау машиналары;
түйінді кесу- сұрыпталған бөренені бөлшектеу машиналары;
орау машиналары; 
орау және пакетке орау машиналары; 
түйіндерді кесу машиналары; 
сұрыпталған бөренені бөлшектеу машиналары; 
ағаш құлататын және таситын машиналар; 
түйінді кесу-пакетке орау машиналары; 
сұрыпталған бөренені кесу-пакетке орау машиналары;
түйінді кесу-сұрыпталған бөренені бөлшектеу-пакетке орау машиналары
орау-түйінді кесу машиналары;
орау -ағаш ұсақтағыш машиналары;
орау - түйінді кесу - пакетке орау машиналары;
орау - түйінді кесу - сұрыпталған бөренені бөлшектеу- пакетке орау машиналары;
тиеу-тасымалдау машиналары (форвардерлер);
ағаш тиегіштер;
сұрыптаушы машиналары;
ағашты ұнтақтау машиналары (мульчерлер);
ағаш кесетін машиналары;
кеспеағаштарды тазалауға арналған машиналар.
1.1.11. Авиациялық техникаға жерүсті қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар:
ұшақтарды (тікұшақтарды) энергиямен жабдықтау құралдары;
әуеайлақтық жылу техникалық құралдары;
әуеайлақтық көтергіш-көлік құралдары;
аэродромдағы сығымдау құралдары;
ұшақтарға (тікұшақтарға) отын құятын құралдары;
ұшақтарды маймен және жұмыс сұйықтықтарымен толтыру құралдары;
ұшақтарға (тікұшақтарға) газ құю құралдары;
ұшақтарды (тікұшақтарды) тартқыш-сүйреткіштер;
ұшақтарды (тікұшақтарды) тазалау және арнайы өңдеу құралдары;
ұшақтарға (тікұшақтарға) сервистік қызмет көрсету құралдары.
1.1.12. Перрондық автобустар.
1.1.13. Өндірістерде технологиялық жүктерді тасымалдауға арналған өнеркәсіптік мақсаттағы машиналар:
ауыр жүк көліктері;
қож тасығыштар.
1.1.14. Тау-кен машиналары және тау-кен-шахта жабдықтары:
шахта машиналары;
көлік машиналары;
жүк машиналары;
жүк-жолаушы машиналары;
суаратын машиналары;
медициналық машиналар;
өрт сөндіру машиналары.
1.2. Осы қосымшаның 1-тармағында көрсетілмеген машиналар үшін 1-кестеде көзделген машинаның түрі туралы мәліметтерде Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»                           (КО ТР 010/2011) техникалық регламентіне берілген № 3-қосымшаға сәйкес Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011) техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігін растауға жататын техникалық реттеу объектілерінің тізбесіне сәйкес техникалық реттеу объектісінің атауы қосымшаға сәйкес сертификаттау нысанында көрсетіледі. 
1-кесте

Машинаның жалпы сипаттамасы 

	Көрсеткіштері мен сипаттамалары
	мәні / сипаттама

	Машинананың түрі
	осы қосымшаның               1.1 және 1.2-тармақтарына сәйкес көрсетіледі

	Машинаның жалпы сипаттамасы 
	техникалық құжаттамаға сәйкес машинаның мақсаты көрсетіледі

	Максималды конструктивті жылдамдығы, км/сағ
	

	Габарит өлшемдері немесе көлік жағдайындағы габарит өлшемдері (артық емес)
	ұзындығы, мм
	

	
	ені, мм
	

	
	биіктігі, мм
	

	База, мм (мин., макс.)
	

	Колея (әрбір осіне арналған), мм (мин., макс.)
	

	Жол ойықтары, мм (мин., макс.)
	

	Машинаның жарақталған (пайдаланылатын) массасы, кг
	

	Көлік жағдайында машинаның техникалық рұқсат етілген салмағы, кг
	

	Пайдалы жүктеме, кг
	

	Максималды сүйретілетін массасы, кг
	

	Қозғалтқыштың түрі, жалпы сипаттамасы
	

	осьтердің саны (доңғалақ), дана
	шынжыр табанды қозғалтқышы бар машиналар үшін мәні көрсетілмейді 

	жетекші және басқарылатын осьтердің саны мен орналасуы, доңғалақ формуласы
	шынжыр табанды қозғалтқышы бар машиналар үшін мәні көрсетілмейді

	шиналар (өлшемдері)
	шынжыр табанды қозғалтқышы бар машиналар үшін мәні көрсетілмейді

	подвеска (тип, общее описание)
	шынжыр табанды қозғалтқышы бар машиналар үшін мәні көрсетілмейді

	Құрастыру:
	

	Құрастыру схемасы
	кабинаның орналасуын (қозғалтқыштың үстіндегі кабина, капот, вагон және т.б.), раманың құрылымын (блок, жоталық типтегі рамка, шпат, топса және т. б.) көрсете отырып, машинаның орналасу схемасы көрсетіледі.
Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 018/2011) техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігін бағалаудан өткен доңғалақты көлік құралдарының (доңғалақты көлік құралдарының шассиі) базасында машинаны дайындаған жағдайда типті мақұлдау нысанында толтырылады. Көрсетілген доңғалақты көлік құралдарының (доңғалақты көлік құралдарының шассиі) базасында жасалмаған машиналар үшін бұл алаң дайындаушы ұйымның қалауы бойынша толтырылады

	машина құрастырымының негізгі элементінің сипаттамасы (рама, полурама, корпус и т. п.)
	

	кабинаның түрі, шанақ, есіктер саны
	

	операторды қорғау құрылғылары (ROPS, FOPS, OPS) 
	

	жолаушылар сыйымдылығы
	

	отыратын орындар саны
	

	оператордың кері орны (болуы, сипаттамасы)
	

	Рульдік басқару (басқару органының түрі, Орналасқан жері)
	

	Тежегіш жүйелерін басқару (басқару органының түрі, орналасқан жері)
	

	Қозғалтқыш:
	

	қозғалтқыштың жалпы сипаттамасы (ішкі жану қозғалтқышы, электр қозғалтқышы және т. б.)
	

	қозғалтқыш маркасы, моделі
	

	отын түрі / номиналды жұмыс кернеуі, В (электр қозғалтқышы үшін)
	

	отынның тұтану тәсілі (қысудан немесе ұшқынмен тұтанудан)
	ішкі жану қозғалтқышынан басқа күштік қондырғы машинасының конструкциясында пайдаланған кезде мәні көрсетілмейді

	жұмыс көлемі, см3
	ішкі жану қозғалтқышынан басқа күштік қондырғы машинасының конструкциясында пайдаланған кезде мәні көрсетілмейді

	қуаты (номиналды), кВт (а. к.), айн/мин кезінде
	

	қосымша (жетекті) қозғалтқыштардың болуы және сипаттамасы
	

	Беріліс қорабы (түрі, сипаттамасы):
	

	трансмиссияның негізгі агрегаттарының маркасы, моделі
	

	Тежеу жүйелері:
	

	жұмысшы
	жетек түрі
	

	тұрақ
	жетек түрі
	

	қосалқы
	жетек түрі
	

	көмекші
	жетек түрі
	

	Ауысымдық жұмыс жабдығының атауы
	



2. [bookmark: _2s8eyo1] Машинаны таңбалаудың сипаттамасы 2-кестеге сәйкес мәтіндік форматта көрсетіледі.
2-кесте
	Өндірушінің тақтайшасының орналасқан жері
	

	Машинаның сәйкестендіру нөмірінің құрылымы мен мазмұны
	

	Сәйкестендіру нөмірінің орналасқан жері
	



3. Техникалық сипаттамада машинаның жалпы көрінісі (фотосуреттер және (немесе) графикалық кескін) келтірілген.».
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