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Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодексинин 353-беренесинин 3-пунктун ишке ашыруу максатында Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1. Тиркелген Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу товарларды өткөрүүчү жерлерде жайгашкан бажы инфраструктурасынын элементтерин телевизиондук байкоо (видеобайкоо) системасы менен техникалык жабдууга жана жайгаштырууга карата типтүү талаптар бекитилсин. 
2. Ушул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
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БЕКИТИЛДИ

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын
2024-жылдын 10-декабрындагы
№ 138 чечими менен


Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу товарларды өткөрүүчү жерлерде жайгашкан бажы инфраструктурасынын элементтерин телевизиондук байкоо (видеобайкоо) системасы менен техникалык жабдууга жана жайгаштырууга карата 
ТИПТҮҮ ТАЛАПТАР
I. Жалпы жоболор
1. Ушул типтүү талаптар жаңы курулуп жаткан же кайра курулуп жаткан имараттарды, курулмаларды, имараттарды, ачык аянттарды, божомолдоо, инженердик, маалыматтык, телекоммуникациялык системалар жана алардын камсыздоо каражаттары (божомолдоо инфраструктурасынын элементтери) менен жабдылган, Евразия экономикалык бирлигинин (мындан ары – Бирлик) божомолдоо чек арасынан өткөрүлгөн товарларды, транспорт каражаттарын, жеке адамдарды контролдоо процессин, потенциалдуу кооптуу жана мыйзамсыз аракеттерди аныктоону, божомолдоо контролун жүргүзүүдө божомолдоо операцияларын аткарууда мындай аракеттер жөнүндө көзөмөлдөөчү органдардын кызмат адамдарын эскертүү  үчүн телекөрсөтүү байкоо системасы (видеобайкоо) (мындан ары – ТБС) менен жабдылган жерлерде орнотулган талаптарды аныктайт.
2. Бирликтин бажы чек арасы аркылуу товарларды алып өтүүчү жерлерде жайгашкан бажы инфраструктурасынын элементтери бажы органдарынын ишин камсыз кылуу менен байланышкан функционалдык арналышынын спецификалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен техникалык жактан жабдылат, ал төмөнкүлөрдөн турат:
а) видеокамералар;
б) башкаруу (администрациялык) жабдуулары, бурулуучу видеокамераларды башкаруу (болсо).
в) системалык жана прикладдык программалык камсыздоо;
г) видеомаалыматтарды сактоо жабдуулары; 
д) видеомаалыматтарды көрсөтүүчү жабдуулар; 
е) резервдик азыктандыруу жабдуулары.
II.  Бирликтин бажы чек арасы аркылуу товарларды жана транспорттук каражаттарды өткөрүүчү жерлерде жайгашкан ТБСке карата жалпы стандарттык талаптар
3.  ТБСтин жардамы менен төмөнкүлөр камсыз кылынууга тийиш:
а) аралыктан видеобайкоо режиминде жыл бою 24 саат бою иштөө (ТБСте пландык техникалык тейлөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон убакыттан тышкары);
б) маалыматты көрсөтүү жана эсепке алуу, техникалык мүнөздөмөлөрдүн жана белгиленген ТБС орнотууларынын негизинде ТБС архивин автоматтык түрдө түзүү;
в) байланыш каналдары аркылуу маалыматты көчүрүү жана берүү мүмкүнчүлүгү.
III. ТБСтин негизги элементтерине стандарттык талаптар
4. Бажы текшерүүсү (контролу) жүргүзүлүүчү жерлерде орнотулган видеокамералар үчүн төмөнкү талаптар коюлат:
а) видеокамераларды ачык жерге коюуда:
сезгичтиги – 0,01 лк кем эмес;
объективи – автофокус менен; 
[bookmark: _Hlk190531355]видеокамеранын сүрөтү – түстүү; 
минималдуу чечилиши – кеминде 2 мегапиксел; 
оптикалык зуму – болсо;
б) аянты 10 м2тан кем эмес бөлмөлөргө видеокамераларды коюуда:
сезгичтиги – 0,01 лк кем эмес; 
объективи – автофокус менен; 
видеокамеранын сүрөтү – түстүү; 
минималдуу чечилиши – кеминде 4 мегапиксел; 
5 метрден кем эмес диапазондогу инфракызыл жарыктын болушу;
в) видеокамераларды аянты 10 м2 жана андан ашык бөлмөлөргө жайгаштырууда:
сезгичтиги – 0,01 лк кем эмес; 
объективи – автофокус менен; 
видеокамеранын сүрөтү – түстүү;
минималдуу чечилиши – кеминде 4 мегапиксел; 
20 м кем эмес диапазондогу инфракызыл жарыктын болушу;
оптикалык зуму – болсо.
5. Аймагында бажы операциялары жана бажы контролу жүргүзүлүшү мүмкүн болгон башка жерлерде орнотулган видеокамераларга төмөнкүдөй талаптар коюлат:
сезгичтиги – 0,01 лк кем эмес; 
минималдуу чечилиши – кеминде 2 мегапиксел; 
5 метрден кем эмес диапазондогу инфракызыл жарыктын болушу; 	видеокамеранын сүрөтү – түстүү; 
оптикалык зуму – болсо;
6. Видеокамераларга жана алар орнотулган жерлерге төмөнкүдөй эксплуатациялык талаптар коюлат:
а) видеокамералардын саны жана типтери (стационардык жана айлануучу), аларды орнотуу орду жана аймакты көрүүнүн зарыл болгон бурчтары бажы контролун жүргүзүү, анын ичинде иш жүзүндө бажы контролун жүзөгө ашыруу менен байланышкан операцияларды жасоого оперативдүү мониторинг жүргүзүү жана талдоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында бажы органдарынын талаптарынын негизинде долбоорлоодо аныкталат;
б) ТБС видеокамералары жылытылган же кондиционерленген бөлмөлөрдөн тышкары жайгашкан учурда алардын иштеши үчүн температуралык диапазон – 30дан + 40 Сга чейин;
в) Видеокамераларды кубат булактарынан (220/12 В же 220/24 В) же ийилген жуп кабели (Ethernet) аркылуу күнү-түнү электр менен камсыздоо.
7. Башкаруу (администрлөө) жабдууларына, айланма видеокамераларды башкарууга (бар болсо) жана аларды жайгаштыруучу жерлерге төмөнкүдөй талаптар коюлат: 
а) айлануучу видеокамераларды башкаруу (администрлөө) жабдуулары санкциясыз кирүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылган жерлерде орнотулушу керек;
б) маалыматты программалык кысуу жана катуу дискке каналга секундасына 10 кадрдан кем эмес жазуу ылдамдыгы менен видео сүрөттү жазуу, видео сүрөт форматында 2 мегапикселден кем эмес маалымат келип түшүү жана 30 суткадан кем эмес сактоо мүмкүнчүлүгү бар видео сүрөттү каттоо түзүлүшүнүн болушу;
в) видеону кысуу стандарттарынын болушу – H.264, Н.265, MPEG-4, MJPEG;
г) маалыматтарды берүү протоколдорунун болушу – TSP/IP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SNTP;
д) ТБСга кирүү үчүн веб-интерфейстин болушу;
е) критерийлер боюнча видеоархивди көрүү мүмкүнчүлүгү: датасы, убактысы, видеокамеранын номери (сыпаттамасы);
ж) бажы органы үчүн ТБС веб-интерфейсине авторизацияланган кирүүнү (логин жана пароль) берүү функциясынын болушу;
з) ТБСти башка маалымат жана программалык каражаттар менен байланыштыруу мүмкүнчүлүгү;
и) ТБС системасынын функцияларына кирүү укуктарын иерархиялык башкарууну колдоонун болушу;
к) ТБСтин ишин бажы органынын бирдиктүү так убакыт системасы менен синхрондоштуруу мүмкүнчүлүгү (эгерде бар болсо);
л) видеокамералардын жардамы менен алынган түстүү видеожазууларды түзүү жана берүү функциясынын болушу, же болбосо кошумча жарыктандырууну колдонуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда начар көрүнгөн шартта ак-кара түстөгү видеожазууларды берүү;
м) бирликтин бажы чек арасы аркылуу товарларды өткөрүүчү жерлерде жайгашкан ТБС операторлорунун жумуш орундарында, ошондой эле аймагында бажы операциялары жүргүзүлүшү мүмкүн болгон жана ТБСтин жардамы менен бажы контролу жүргүзүлүшү мүмкүн болгон башка жерлерде видеокамералардан толук экрандык, ошондой эле мульти экрандык режимдерде келип түшкөн видео сүрөттөрдү кайра чыгаруу;
н) ТБСтин операторлорунун жумуш орундарынан айлануучу видеокамераларды башкаруу функциясынын болушу (бар болсо);
о) ТБСтин архивин түзүүдө бажылык контролдоо зоналарында орнотулган видеокамералардан түшкөн аудио маалыматты тууралоо жана белгилөө мүмкүнчүлүгү (зарыл болсо);
п) ар кандай критерийлер (видео камеранын номери, датасы, убактысы ж.б.) менен суроо-талаптарды түзүү аркылуу ТБСтин архивинде сакталган маалыматты (издөө, ойнотуу, көчүрүү ж.б.) иштетүү мүмкүнчүлүгү;
р) ТБСга туташтырылган видеокамералардын иштөө жөндөмдүүлүгүнө күнү-түнү мониторинг жүргүзүү;
с) Бирликтин бажы чек арасы аркылуу товарларды алып өтүүчү жерлердин, ошондой эле аймагында бажы операциялары жүргүзүлүшү мүмкүн болгон жана ТБСти колдонуу менен бажы контролу жүргүзүлүшү мүмкүн болгон башка жерлердин картографиялык пландарында видеокамераларды визуализациялоо мүмкүнчүлүгү.
8. ТБС системалык жана прикладдык программалык камсыздоо менен камсыз кылынышы керек:
а) видеомаалыматты видеокамералардан видеоархивге техникалык тапшырмада каралган сапатта берүү менен видеокамеранын убактысын, параметрлерин видеожазууда чагылдыруу жана түзөтүүдөн коргоо менен циклдик жазып алуу;
б) берилген видео агымдан жаман эмес сапатта видеокамералардагы сүрөттөрдү жазуу;
в) ар бир видеокамера үчүн видео жазуу параметрлерин жеке конфигурациялоо мүмкүнчүлүгү;
г) бардык видеокамералардан алынган видео сүрөттөрдү жазуу сапатын тандоо мүмкүнчүлүгү менен каттоо;
д) ТБСтин видеоархивине санкцияланган кирүү мүмкүнчүлүгү;
е) бардык ТБС колдонуучуларды аттары жана паролдору боюнча авторизациялоо жана каттоо, ошондой эле ТБС колдонуучуларынын ТБС программасынын функцияларына кирүү укуктарын чектөө;
ж) ар кандай параметрлер боюнча башкарылуучу аймактарда сигнализация зоналарын түзүү (объекттин жайгашкан жери, башкарылуучу аймакты кесип өтүү, башкарылуучу аймактагы кыймыл ж.б.);
з) көрүү, көчүрүү жана ойнотуу үчүн көрсөтүлгөн убакыт параметрлеринин жана окуялардын негизинде видео маалыматты тандоо мүмкүнчүлүгү;
и) бажы контролунун зонасына кирүү пункттарында жана бажы контролунун зонасынан чыгуу пункттарында (транспорт каражаттарынын жүрүү каналдарында, автотранспорт каражаттарын сактоочу жайларда, кармалган же убактылуу кармалган автотранспорт каражаттарын токтотуучу жайларда, бажы операциялары жүргүзүлүүчү жайларда жана товарларды жүктөөчү жайларда, бажы операциялары жүргүзүлүүчү жайларда жана товарларды жүктөөчү жайларда) 2 мегапикселден кем эмес жана секундасына 25 кадр жыштыгы менен үзгүлтүксүз видео форматта жазуу операциялары жүзөгө ашырылат, кампалар жана бажы көзөмөлүндөгү товарлар бар ачык аянтчалар, тышкы экономикалык ишти жүзөгө ашыруучу субъекттердин өкүлдөрү үчүн күтүү зоналары, келүүчүлөрдү кабыл алуу зоналары (контролдук зонада аудио жазуу мүмкүнчүлүгү менен);
к) товарларга жана транспорттук каражаттарга карата бажы контролу жүргүзүлүүчү жерлерге жана жүктөө-түшүрүү операциялары жүргүзүлүүчү жерлерге жакын жайгашкан участоктордун контролдонуучу аймактары үчүн 2 мегапикселден кем эмес жана секундасына 12 кадр жыштыгы менен видеотасма форматында кыймылды каттоо аркылуу контролдонуучу объектти жазуу.
9. ТБСтин видеомаалыматтарын сактоочу жабдууларга жана ал жайгашкан жерлерге төмөнкү талаптар коюлат:
 а) жабдуулар маалыматты эсепке алууну жана сактоону, ТБСтин архивин автоматтык түрдө түзүүнү (сактоо мөөнөтү 30 күндөн кем эмес) камсыз кылууга тийиш;
б) жабдуулар бажы органдарынын жеткиликтүүлүгү чектелген атайын жайларда орнотулушу керек;
в) ТБСти бажы органдарынын локалдык маалымат тармагына кошуу Бирликке мүчө мамлекеттердин ченемдик укуктук актыларына ылайык сертификатталган же мамлекеттик экспертизадан өткөн маалыматтык коопсуздук каражаттарын пайдалануу менен ишке ашырылууга тийиш.
10. ТБСтин видеомаалыматтарын көрсөтүү үчүн жабдуулар төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш:
а) күнү-түнү иштөө;
б) видео сүрөт форматы 2 мегапикселден кем эмес;
в) диагоналы 23 дюймдан кем эмес бир видео монитордо видеокамераларды (кеминде 4) бир убакта көрүү.
11. Резервдик кубаттоо жабдууларында 220В тышкы тармагы өчүрүлгөндө ТБСтин автономдуу иштөөсүн кеминде 30 мүнөт камсыз кылган ТБСтин үзгүлтүксүз электр булагы болушу керек.

_____________

