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ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ
КАЛЕГІЯ


РАШЭННЕ

	«30» лістапада 2023 г.
	         № 166
	            г. Масква




Аб тыпавых патрабаваннях да добраўпарадкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных 
у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза, сістэмай пошуку і ідэнтыфікацыі 
выбуховых і наркатычных рэчываў


З мэтай рэалізацыі пункта 3 артыкула 353 Мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза Калегія Еўразійскай эканамічнай камісіі вырашыла:
1. Зацвердзіць прыкладзеныя тыпавыя патрабаванні да добраўпарадкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза, сістэмай пошуку і ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў.
2. Гэта Рашэнне ўступае ў сілу па сканчэнні 6 месяцаў з даты яго афіцыйнага апублікавання.


	Старшыня Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
	
М. Мясніковіч




	
	ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 30 лістапада 2023 г. № 166



ТЫПАВЫЯ ПАТРАБАВАННІ
да добраўпарадкавання і тэхнічнага аснашчэння элементаў мытнай інфраструктуры, размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза, сістэмай пошуку і ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў

I. Агульныя палажэнні
1. Гэтыя тыпавыя патрабаванні вызначаюць патрабаванні да добраўпарадкавання і тэхнічнага аснашчэння новапабудаваных або рэканструяваных будынкаў, збудаванняў, памяшканняў, адкрытых пляцовак, аснашчаных тэхнічнымі сродкамі мытнага кантролю, інжынернымі, інфармацыйнымі, тэлекамунікацыйнымі сістэмамі і сродкамі іх забеспячэння (элементы мытнай інфраструктуры), размешчаных у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза (далей – Саюз), сістэмай пошуку і ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў (наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў).
2. Элементы мытнай інфраструктуры, размешчаныя ў месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Саюза, уладкоўваюцца і тэхнічна аснашчаюцца з улікам асаблівасцей іх функцыянальнага прызначэння, звязаных з забеспячэннем дзейнасці мытных органаў, сістэмай пошуку і ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў, якая складаецца з наступных відаў апаратуры:
а) стацыянарны рэнтгенаграфічны сканер для выяўлення сховішчаў унутры цела;
б) пераносны тэхнічны сродак выяўлення і ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове спектраметрыі іоннай рухомасці;
в) пераносны тэхнічны сродак ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове раманаўскай спектраметрыі;
г) стацыянарны тэхнічны сродак ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове спектраметрыі іоннай рухомасці метадам адбору проб.
II. Стацыянарны рэнтгенаграфічны сканер 
для выяўлення сховішчаў унутры цела
3. Стацыянарны рэнтгенаграфічны сканер для выяўлення сховішчаў унутры цела (далей у гэтым раздзеле – апаратура) прызначаны для агляду (надгляду) асоб з мэтай выяўлення прадметаў з арганічных і неарганічных рэчываў унутры цела, у адзенні і абутку, вызначэння іх формы і размяшчэння.
4. Параметрамі апаратуры з’яўляюцца:
а) час сканавання не больш за 10 сек;
б) індывідуальная эфектыўная доза апраменьвання за адно сканаванне ўстанаўліваецца ў адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы – члена Саюза (далей – дзяржава-член);
в) выяўленне і лакалізацыя месцазнаходжання матэрыялаў любых тыпаў, праглынутых або схаваных у натуральных поласцях цела, – выбуховых рэчываў, наркатычных рэчываў у кантэйнерах;
г) памер поля сканавання:
па вышыні – не менш за1900 мм, па шырыні – не менш за 650 мм;
д) наяўнасць двух дадатковых рэжымаў сканавання: атрыманне праекцыі вобласці грудной клеткі і страўніка сканаванага цела;
е) распазнавальная здольнасць:
для высокакантрасных матэрыялаў (металы) – не менш за 0,5 мм;
для слабакантрасных матэрыялаў (выбуховых рэчываў, наркатычных рэчываў) – не менш за 5 мм;
ж) фармат матрыцы відарыса, не менш за 2400x880 пікселяў;
з) узнаўленне фрагментаў відарыса ў рэжыме шматразовага павелічэння;
і) рэжым паўторнага прагляду папярэдніх відарысаў;
к) наяўнасць функцыі адлюстравання даты і часу сканавання кожнага аб’екта кантролю, унясення пашпартных даных, уключаючы адлюстраванне сканаванага дакумента і самой асобы, унясенне звестак аб атрыманай індывідуальнай дозе апраменьвання, назапашанай асобай у працэсе сканавання;
л) магчымасць падключэння да лакальнай вылічальнай сеткі;
м) наяўнасць функцыі запісу і захоўвання атрыманых відарысаў у лічбавым выглядзе (фармат jpeg, tiff, rtf) з магчымасцю іх далейшага ўзнаўлення і перадачы знешнім спажыўцам па лакальнай вылічальнай сетцы (пры ёмістасці базы даных відарысаў апаратуры – не менш за 10 000 відарысаў);
н) хуткасць сканавання – не менш за 120 сканаванняў на гадзіну;
о) час неперарыўнай работы – не менш за 24 гадз;
п) сілкаванне ад сеткі пераменнага току частатой 50 ± 1 Гц і напружаннем 220 В ± 10 
р) спажываная магутнасць – не больш за 3 кВт;
с) наяўнасць светлавой сігналізацыі аб уключэнні рэнтгенаўскага выпраменьвання;
т) наяўнасць блакіроўкі, якая забяспечвае выключэнне рэнтгенаўскага выпраменьвання пры парушэнні цэласнасці ахоўнага экрана;
у) адпаведнасць патрабаванням да забеспячэння радыяцыйнай бяспекі, устаноўленым у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы-члена;
ф) няздольнасць выклікаць збоі і адмовы ў рабоце іншай апаратуры, размешчанай у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Саюза;
х) адсутнасць адмоўнага ўздзеяння на работу стымулятараў сардэчнай дзейнасці;
ц) рабочы дыяпазон тэмператур апаратуры ад +5° C да +40° C і адноснай вільготнасці паветра да 90 % пры тэмпературы 25° C;
ч) тэрмін службы – не менш за 6 гадоў.
III. Пераносны тэхнічны сродак выяўлення 
і ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове спектраметрыі іоннай рухомасці
5. Пераносны тэхнічны сродак выяўлення і ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове спектраметрыі іоннай рухомасці (далей у гэтым раздзеле – апаратура) прызначаны для выяўлення і ідэнтыфікацыі выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў у паветры і на розных паверхнях пры аглядзе (надглядзе) асоб, асабістых рэчаў, багажу, грузаў і транспартных сродкаў.
6. Параметрамі апаратуры з’яўляюцца:
а) работа ў двух рэжымах:
дэтэктыраванне пароў выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў у саставе паветра;
дэтэктыраванне цвёрдых часціц выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў шляхам іх выпарвання са спецыяльнай сурвэткі (або алюмініевай фольгі) у награвальніку апаратуры;
б) біпалярная спектраметрыя іоннай рухомасці малекул у газавым асяроддзі пры атмасферным ціску;
в) прымяненне ў якасці крыніцы іанізацыі – імпульснага іоннага разраду або радыеактыўнай крыніцы бэта-выпраменьвання;
г) час устанаўлення рабочага рэжыму – не больш за 15 мін;
д) час выяўлення і ідэнтыфікацыі рэчываў – не больш за 5 сек;
е) час пераключэння паміж рэжымамі дэтэктыравання пароў і часціц – не больш за 1 сек;
ж) імавернасць памылковага спрацоўвання – не больш за 1 %
з) дыяпазон дэтэктыравання малалятучых выбуховых рэчываў па 2,4,6-трынітраталуолу ад 1,0x10–1 да 1,0x10–7 г;
і) мяжа выяўлення малалятучых выбуховых рэчываў па 2,4,6- трынітраталуолу:
па цвёрдых часціцах – не менш за 1,0x10–11 г;
па парах – не менш за 1,0x10–14 г/см3;
к) наяўнасць аўтаматычнай светлавой і гукавой сігналізацыі;
л) наяўнасць функцыі аўтаматычнай настройкі (каліброўкі) пасля ўключэння;
м) час неперарыўнай работы ад сеткі пераменнага току частатой 50 ± 1 Гц і напружаннем 220 В ± 10 % – не менш за 24 гадз;
н) сілкаванне ад акумулятарнай батарэі – не менш за 4 гадз;
о) мінімальны пералік выяўленых выбуховых рэчываў згодна з табліцай 1.
Табліца 1
	Поўнае найменне
	Маркёр
	Хімічная формула

	1. Аміячная салетра (нітрат амонію)
	ACDT NIT
	NH4NO3

	2. Дынітраталуол
	DNT
	C6H3CH3(NO2)2

	3. Трынітраталуол
	TNT
	C6H2CH3(NO2)3

	4. Трынітрарэзарцын
	TNR
	C6H(NO2)3(OH)2

	5. Трынітрафенол (пікрынавая кіслата)
	TNPH
	C6H2(NO2)3OH

	6. Дынітранафталін
	DNN
	C10H6(NO2)2

	7. Дыметылдынітрабутан
	DMNB
	CH3(NO2CCH3)2CH3

	8. Этыленглікольдынітрат
	EGDN
	C2H4(ONO2)2

	9. Нітрагліцэрына
	NG
	CHONO2(CH2ONO2)2

	10. ТЭН Пентаэрытрыттэтранітрат
	PENT
	(CH2ONO2)4C

	11. Гексаген
	RDX
	(CH2)3N3(NO2)3

	12. Актаген
	HMX
	(CH2)4N4(NO2)4

	13. Тэтрыл
	TETR
	(NO2)3C6H2N(NO2)CH3

	14. Тэтразол
	TZ
	CH2N4

	15. Бенафураксан
	BF
	C6H4O2N2

	16. Трыперакіс ацэтону
	TATP
	(C3H6O2)3

	17. Гексаметылентрыпераксід-дыамін
	HMTD
	N(CH2OOCH2)3N

	18. ПВР на аснове гексагену і пластыфікатар
	RDX
	(CH2)3N3(NO2)3

	19. ПВР на аснове актагену і пластыфікатар
	HMX
	Сумесь

	20. Актол (актаген і тратыл)
	HMX TNT
	Сумесь

	21. Семтэкс (гексаген ТЭН пластыфікатар)
	RDX PETN
	Сумесь

	22. Аманіт, аманал
	TNT NIT RDX
	Сумесь


 
п) мінімальны пералік выяўленых наркатычных рэчываў згодна з табліцай 2.
Табліца 2
	Поўнае найменне
	Маркёр
	Хімічная формула

	1. Амфетамін, левамфетамін, дэкстраамфетамін
	AMP
	C9H13N

	2. Метамфетамін
	МЕТ
	C10H15N

	3. Какаін
	COCB, COCS
	C17H21NO4

	4. Гераін (дыацэтылмарфін)
	HER
	C21H23NO5

	5. Тэтрагідраканабінол (гашыш, марыхуана)
	THC
	C21H30O2

	6. Метылендыаксіамфетамін (тэнамфетамін)
	MDA
	C10H13NO2

	7. Метылендыаксіметамфетамін (экстазі)
	MDMA
	C11H15NO2

	8. Марфін
	MORP
	C17H19NO3

	9. Кадэін
	CODN
	C18H21NO3

	10.6-ацэтылмарфін
	MAMC
	C19H21NO4

	11. Фентаніл
	FENT
	C22H28N2O

	12. Опій
	MORP, CODN
	Сумесь


 
р) адсутнасць адмоўнага ўздзеяння на работу стымулятараў сардэчнай дзейнасці;
с) тэрмін службы – не менш за 6 гадоў;
т) маса апаратуры з батарэяй сілкавання – не больш за 5 кг;
у) рабочы дыяпазон тэмператур і вільготнасці апаратуры вызначаецца з улікам кліматычных умоў дзяржаў-членаў;
ф) час ачысткі апаратуры пры нармальных умовах эксплуатацыі – не больш за 3 мін.
IV. Пераносны тэхнічны сродак ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове раманаўскай спектраметрыі
7. Пераносны тэхнічны сродак ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове раманаўскай спектраметрыі (далей у гэтым раздзеле – апаратура) прызначаны для ідэнтыфікацыі выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў, выяўленых пры аглядзе (надглядзе) асоб, багажу, грузаў і транспартных сродкаў.
Дэтэктыраванне выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў і іх ідэнтыфікацыя адбываецца шляхам непасрэднага апраменьвання манахромным променем лазера аб’екта кантролю пры адсутнасці іншых паглынальных пакрыццяў (экранаў).
8. Тыпавая камплектацыя апаратуры ўключае ў сябе:
манаблок раманаўскі спектраметрычны (спектрометр);
партатыўны персанальны камп’ютар (ЭВМ) з устаноўленым спецыяльным праграмным забеспячэннем.
9. Параметрамі апаратуры з’яўляюцца:
а) характарыстыкі не горшыя за значэнні, згодна з табліцай 3.
Табліца 3
	Найменне паказчыка
	Значэнне паказчыка

	1. Метад аналізу выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў
	лазерная спектраскапія камбінацыйнага рассеяння святла (метад раманаўскай спектраскапіі)

	2. Аб’екты ідэнтыфікацыі выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў
	выбуховыя рэчывы, наркатычныя рэчывы (пералік рэчываў, абарот якіх забаронены, устаноўлены ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам дзяржавы-члена) і іх прэкурсары, небяспечныя і таксічныя рэчывы, вада і водныя растворы, галагенвугляводы, аміны, спірты, гетэрацыклічныя злучэнні, кетоны, эфіры, хлорарганічныя злучэнні, карбонавыя кіслоты, эфіры карбонавых кіслот, цыклаалканы, аміды, солі арганічных кіслот, нітразлучэнні, фенолы, фторарганічныя злучэнні, сульфаты, вытворныя пірыдзіну, араматычныя аміны, альдэгіды, хлоравадарод, вытворныя нафталіну, нітрылы, солі карбонавых кіслот, вытворныя гідразіну, фосфарарганічныя злучэнні, фасфаты, металаарганічныя злучэнні, тыёэфіры, алканы, вытворныя індолу, ёдарганічныя злучэнні, тыёлы (меркаптаны), іміны, вытворныя хіналіну, вытворныя пірымідзіну, алкіны, краўн-эфіры (макрагетэрацыклы), вытворныя імідазолу, вытворныя фурану, сіланы

	3. Тып візуальнага адлюстравання інфармацыі аб праведзенай ідэнтыфікацыі
	графічны – з вывадам спектра рэчыва

	
	тэкставы – з вывадам наймення рэчыва і каэфіцыентам карэляцыі паміж спектрам зыходнага рэчыва і эталоннага ўзору гэтага рэчыва

	
	параўнальны – з адначасовым вывадам спектраў распазнавальнага і эталоннага ўзораў

	4. Час адлюстравання інфармацыі (накладанне спектра эталоннага ўзору рэчыва і спектра вымеранага рэчыва) на дысплэі манітора манаблока і/або ЭВМ
	не больш за 10 сек

	5. Частата цэнтральнага працэсара ЭВМ
	не менш за 2,4 ГГЦ

	6. Аб’ём аператыўнай памяці ЭВМ
	не менш за 4 Гбайт

	7. Аб’ём цвёрдага дыска ЭВМ
	не менш за 500 Гбайт

	8. Наяўнасць раздымаў ЭВМ:
	не менш за, шт.:

	для падключэння манітора
	1

	для падключэння перыферыйнага абсталявання (не горш за USB 2.0)
	3

	9. Тып манітора ЭВМ
	каляровая LCD або TFT матрыца

	10. Памеры экрана ЭВМ па дыяганалі ў межах
	10,0'' – 14,0''

	11. Аперацыйная сістэма
	Windows 7 і наступныя версіі Windows


 
б) наяўнасць праграмнага забеспячэння, якое мае функцыі фарміравання (генерацыі, захавання і вываду на друк) справаздач – абагульненых вынікаў ідэнтыфікацыі ў выглядзе малюнка стандартнага фармату (png, jpeg, gif і інш.) і файла даных, сумяшчальнага з фарматам электронных табліц xls або xml;
в) наяўнасць функцыі аўтаматычнай ідэнтыфікацыі выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў з выкарыстаннем убудаваных бібліятэк або баз даных;
г) наяўнасць функцыі забеспячэння збору, апрацоўкі, захоўвання, архівавання, стварэння бібліятэк розных выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў, перадачы даных, атрыманых у ходзе правядзення аналізу (захаванне не менш за 100 000 спектраў, а таксама даных па эталонных спектрах розных рэчываў, уключаючы не менш за 10 000 рэчываў і злучэнняў);
д) наяўнасць функцыі забеспячэння разліку (апрацоўкі) вынікаў даследавання (аналізу) розных выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў і адначасовай візуалізацыі на дысплэі манаблока і (або) ЭВМ вымераных спектраў, а таксама літарна-лічбавай інфармацыі назвы рэчыва;
е) наяўнасць функцый пашырэння і мадэрнізацыі праграмнага забеспячэння, карэкціроўкі эталоннай інфармацыі з выкарыстаннем стандартных працэдур, прадугледжаных вытворцам апаратуры, а таксама функцыі рэдагавання бібліятэк выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў;
ж) наяўнасць інтэрфейсу праграмных і апаратных кампанентаў апаратуры на рускай мове;
з) выхадная магутнасць лазера спектрометра – не больш за 300 мВт;
і) адпаведнасць патрабаванням да забеспячэння бяспекі, устаноўленым у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы-члена;
к) няздольнасць выклікаць збоі і адмовы ў рабоце іншай апаратуры, размешчанай у месцах перамяшчэння тавараў праз мытную мяжу Саюза;
л) час неперарыўнай работы ад сеткі пераменнага току частатой 50 ± 1 Гц і напружаннем 220 В ± 10 % – не менш за 24 гадз;
м) сілкаванне ад акумулятарнай батарэі – не менш за 4 гадз;
н) тэрмін службы – не менш за 6 гадоў;
о) маса апаратуры – не больш за 6 кг;
п) рабочы дыяпазон тэмператур і вільготнасці апаратуры вызначаецца з улікам кліматычных умоў дзяржавы-члена.
V. Стацыянарны тэхнічны сродак ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове спектраметрыі іоннай рухомасці метадам адбору проб
11. Стацыянарны тэхнічны сродак ідэнтыфікацыі выбуховых і наркатычных рэчываў на аснове спектраметрыі іоннай рухомасці метадам адбору проб (далей у гэтым раздзеле – апаратура) прызначаны для ідэнтыфікацыі выбуховых рэчываў, наркатычных рэчываў у паветры і на розных паверхнях пры аглядзе (надглядзе) асоб, асабістых рэчаў, багажу, грузаў і транспартных сродкаў метадам адбору проб.
12. Параметрамі апаратуры з’яўляюцца:
а) метад адбору проб: праціранне кантраляванай паверхні спецыяльным пробнікам (сурвэткай або іншым спецыяльным устройствам для зняцця слядоў рэчыва) для далейшага дэтэктыравання следавых колькасцей выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў шляхам іх выпарвання (нагрэву) са спецыяльнага пробніка;
б) біпалярная спектраметрыя іоннай рухомасці;
в) прымяненне ў якасці крыніцы іанізацыі – імпульснага іоннага разраду або радыеактыўнай крыніцы бэта-выпраменьвання;
г) час устанаўлення рабочага рэжыму – не больш за 30 мін;
д) час ідэнтыфікацыі выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў – не больш за 5 сек;
е) адчувальнасць да ідэнтыфікацыі:
па цвёрдых часціцах выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў – не горш за 1,0x10–12 г;
па парах выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў – не горш за 1,0x10–14 г/см3;
ж) наяўнасць аўтаматычнай светлавой і гукавой сігналізацыі;
з) наяўнасць сродкаў настройкі (каліброўкі) пасля ўключэння;
і) аўтаматычная ідэнтыфікацыя тыпу і саставу выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў, знятага спецыяльным пробнікам;
к) час неперарыўнай работы ад сеткі пераменнага току частатой 50 ± 1 Гц і напружаннем 220 В ± 10 % – не менш за 24 гадз;
л) мінімальны пералік ідэнтыфікаваных выбуховых рэчываў згодна з табліцай 4.
Табліца 4
	[bookmark: _Hlk164488896]Поўнае найменне
	Маркёр
	Хімічная формула

	1. Аміячная салетра (нітрат амонію)
	ACDT NIT
	NH4NO3

	2. Дынітраталуол
	DNT
	C6H3CH3(NO2)2

	3. Трынітраталуол
	TNT
	C6H2CH3(NO2)3

	4. Трынітрарэзарцын
	TNR
	C6H(NO2)3(OH)2

	5. Трынітрафенол (пікрынавая кіслата)
	TNPH
	C6H2(NO2)3OH

	6. Дынітранафталін
	DNN
	C10H6(NO2)2

	7. Дыметылдынітрабутан
	DMNB
	CH3(NO2CCH3)2CH3

	8. Этыленглікольдынітрат
	EGDN
	C2H4(ONO2)2

	9. Нітрагліцэрына
	NG
	CHONO2(CH2ONO2)2

	10. ТЭН Пентаэрытрыттэтранітрат
	PENT
	(CH2ONO2)4C

	11. Гексаген
	RDX
	(CH2)3N3(NO2)3

	12. Актаген
	HMX
	(CH2)4N4(NO2)4

	13. Тэтрыл
	TETR
	(NO2)3C6H2N(NO2)CH3

	14. Тэтразол
	TZ
	CH2N4

	15. Бенафураксан
	BF
	C6H4O2N2

	16. Трыперакіс ацэтону
	TATP
	(C3H6O2)3

	17. Гексаметылентрыпераксід-дыамін
	HMTD
	N(CH2OOCH2)3N

	18. ПВР на аснове гексагену і пластыфікатар
	RDX
	(CH2)3N3(NO2)3

	19. ПВР на аснове актагену і пластыфікатар
	HMX
	Сумесь

	20. Актол (актаген і тратыл)
	HMX TNT
	Сумесь

	21. Семтэкс (гексаген ТЭН пластыфікатар)
	RDX PETN
	Сумесь

	22. Аманіт, аманал
	TNT RDX
	Сумесь


 
м) мінімальны пералік ідэнтыфікаваных наркатычных рэчываў згодна з табліцай 5.
Табліца 5
	Поўнае найменне
	Маркёр
	Хімічная формула

	1. Амфетамін, левамфетамін, дэкстраамфетамін
	AMP
	C9H13N

	2. Метамфетамін
	МЕТ
	C10H15N

	3. Какаін
	COCB, COCS
	C17H21NO4

	4. Гераін (дыацэтылмарфін)
	HER
	C21H23NO5

	5. Тэтрагідраканабінол (гашыш, марыхуана)
	THC
	C21H30O2

	6. Метылендыаксіамфетамін (тэнамфетамін)
	MDA
	C10H13NO2

	7. Метылендыаксіметамфетамін (экстазі)
	MDMA
	C11H15NO2

	8. Марфін
	MORP
	C17H19NO3

	9. Кадэін
	CODN
	C18H21NO3

	10.6-ацэтылмарфін
	MAMC
	C19H21NO4

	11. Фентаніл
	FENT
	C22H28N2O

	12. Опій
	MORP, CODN
	Сумесь


 
н) праграмнае забеспячэнне прадастаўляе магчымасць пашырэння і абнаўлення базы ідэнтыфікуемых выбуховых рэчываў і наркатычных рэчываў;
о) тэрмін службы – не менш за 6 гадоў;
п) маса апаратуры – не больш за 30 кг;
р) рабочы дыяпазон тэмператур і вільготнасці апаратуры вызначаецца з улікам кліматычных умоў дзяржаў-членаў;
с) час ачысткі (адпальвання) пробніка апаратуры пры нармальных умовах эксплуатацыі – не больш за 30 сек.
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