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ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ
КАЛЕГІЯ


РАШЭННЕ

	«27» чэрвеня 2023 г.
	[bookmark: _GoBack]№ 87
	г. Масква




Аб унясенні змянення ў пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выкарыстання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза «Аб бяспецы газу гаручага прыроднага, падрыхтаванага да транспартавання і (або) выкарыстання» 
(ТР ЕАЭС 046/2018) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання

У адпаведнасці з пунктам 4 Пратакола аб тэхнічным рэгуляванні ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза (дадатак № 9 да Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года) і пунктам 5 дадатку № 2 да Рэгламенту работы Еўразійскай эканамічнай камісіі, зацверджанага Рашэннем Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ад 23 снежня 2014 г. № 98, Калегія Еўразійскай эканамічнай камісіі вырашыла:
1. Унесці ў пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выкарыстання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза «Аб бяспецы газу гаручага прыроднага, падрыхтаванага для транспартавання і (або) выкарыстання» (ТР ЕАЭС 046/2018) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання, зацверджаны Рашэннем Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 13 верасня 2021 г. № 112, змяненне згодна з дадаткам.
2. Гэта Рашэнне ўступае ў сілу па сканчэнні 180 каляндарных дзён з даты яго афіцыйнага апублікавання.


	Старшыня Калегіі
Еўразійскай эканамічнай камісіі
	М. Мясніковіч
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ДАДАТАК
да Рашэння Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі
ад 27 чэрвеня 2023 г. № 87


ЗМЯНЕННЕ,
якое ўносіцца ў пералік міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, што ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выкарыстання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза «Аб бяспецы газу гаручага прыроднага, падрыхтаванага да транспартавання і (або) выкарыстання» 
(ТР ЕАЭС 046/2018) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання

Пералік выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«ЗАЦВЕРДЖАНЫ
Рашэннем Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі 
ад 13 верасня 2018 г. № 112
(у рэдакцыі Рашэння Калегіі 
Еўразійскай эканамічнай камісіі 
ад 27 чэрвеня 2023 г. № 87)

ПЕРАЛІК
міжнародных і рэгіянальных (міждзяржаўных) стандартаў, а ў выпадку іх адсутнасці – нацыянальных (дзяржаўных) стандартаў, якія ўтрымліваюць правілы і метады даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў, у тым ліку правілы адбору ўзораў, неабходныя для прымянення і выкарыстання патрабаванняў тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза «Аб бяспецы газу гаручага прыроднага, падрыхтаванага да транспартавання і (або) выкарыстання» (ТР ЕАЭС 046/2018) і ажыццяўлення ацэнкі адпаведнасці аб’ектаў тэхнічнага рэгулявання

	№ п/п
	Структурны элемент або аб’ект тэхнічнага рэгулявання тэхнічнага рэгламенту Еўразійскага эканамічнага саюза
	Абазначэнне і найменне стандарту, методыкі даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў
	Заўвага
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	Патрабаванні да газу гаручага прыроднага, падрыхтаванага да транспартавання па магістральных газаправодах (дадатак № 1)
	
	

	1
	паказчык «Малярная доля кампанентаў (кампанентны састаў)»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	2
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	3
	
	ДАСТ 31371.3-2008 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў да C8 з выкарыстаннем дзвюх насадачных калонак»
	
	
	

	4
	
	ДАСТ 31371.4-2008 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі з дапамогай убудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	5
	
	ДАСТ 31371.5-2022 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 5. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ ізатэрмічным метадам»
	
	
	

	6
	
	ДАСТ 31371.6-2008 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	7
	
	ДАСТ 31371.7-2020 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	8
	
	ДАСТ 31371.7-2008 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	9
	
	СТ РК ISO 6974-1-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 1. Указанні па спецыялізаваным аналізе»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	10
	
	СТ РК ISO 6974-2-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 2. Характарыстыкі вымяральнай сістэмы і статыстыка для апрацоўкі даных»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	11
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў да C8, выкарыстоўваючы дзве храматаграфічныя калонкі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	12
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 4. Метад вызначэння азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў ад C1 да C5 і C6+ для лабараторнай і прамысловай вымяральнай сістэмы, якая выкарыстоўвае дзве калонкі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	13
	
	СТ РК ISO 6974-5-2016 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 5. Метад вызначэння азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў ад C1 да C5 і C6+ для лабараторнага і прамысловага прымянення, выкарыстоўваючы тры калонкі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	14
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў 
(C1–C8) з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	15
	паказчык «Малярная доля кіслароду»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	16
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	17
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	18
	
	ДАСТ 31371.7-2020 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	19
	
	ДАСТ 31371.7-2008 ««Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	20
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў да C8, выкарыстоўваючы дзве храматаграфічныя калонкі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	21
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў (C1–C8) з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	22
	
	ДАСТ Р 56834-2015 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне ўтрымання кіслароду»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	23
	паказчык «Малярная доля дыаксіду вугляроду»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	24
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	25
	
	ДАСТ 31371.3-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў да C8 з выкарыстаннем дзвюх насадачных калонак»
	
	
	

	26
	
	ДАСТ 31371.4-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі пры дапамозе ўбудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	27
	
	ДАСТ 31371.5-2022 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 5. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ ізатэрмічным метадам»
	
	
	

	28
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	29
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	30
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	31
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў да C8, выкарыстоўваючы дзве храматаграфічныя калонкі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	32
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 4. Метад вызначэння азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў ад C1 да C5 і C6+ для лабараторнай і прамысловай вымяральнай сістэмы, якая выкарыстоўвае дзве калонкі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	33
	
	СТ РК ISO 6974-5-2016 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 5. Метад вызначэння азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў ад C1 да C5 і C6+ для лабараторнага і прамысловага прымянення, выкарыстоўваючы тры калонкі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	34
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу з зададзенай хібнасцю метадам газавай храматаграфіі. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, вуглякіслага газу і вуглевадародаў (C1–C8) з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	35
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя серавадароду»
	ДАСТ 22387.2-2021 «Газ прыродны. Метады вызначэння серавадароду і меркаптанавай серы»
	
	
	

	36
	
	ДАСТ 34226-2017 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	
	
	

	37
	
	ДАСТ 34723-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў метадам газавай храматаграфіі»
	
	
	

	38
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад даследавання для вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	39
	
	СТ РК 1320-2009 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання злучэнняў серы 
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	113
	паказчык «Аб’ёмная цеплата згарання найніжэйшая»
	ДАСТ 10062-75 «Газы прыродныя гаручыя. Метад вызначэння ўдзельнай цеплаты згарання»
	
	
	

	114
	
	ДАСТ 27193-86 «Газы гаручыя прыродныя. Метад вызначэння цеплаты згарання вадзяным каларыметрам»
	
	
	

	115
	
	ДАСТ 31369-2008 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу» 
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	116
	
	ДАСТ 31369-2021 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	
	
	

	117
	
	ДАСТ Р 8.816-2013 «Дзяржаўная сістэма забеспячэння адзінства вымярэнняў. Газ прыродны. Аб’ёмная цеплата згарання. Методыка вымярэнняў з прымяненнем каларыметра спальвання з бомбай»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	118
	паказчык «Шчыльнасць»
	ДАСТ 17310-2002 «Газы. Пікнаметрычны метад вызначэння шчыльнасці»
	
	
	

	119
	
	ДАСТ 31369-2008 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	120
	
	ДАСТ 31369-2021 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	
	
	

	121
	
	ДАСТ 34721-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне шчыльнасці пікнаметрычным метадам»
	
	
	

	122
	паказчык «Лік Вобе найвышэйшы»
	ДАСТ 31369-2008 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	123
	
	ДАСТ 31369-2021 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	
	
	

	124
	паказчык «Тэмпература пункта расы па вадзе»
	ДАСТ 20060-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне тэмпературы пункта расы па вадзе»
	
	
	

	125
	
	СТ РК ІСО 6327-2004 «Аналіз газаў. Вызначэнне пункта расы прыроднага газу. Гігрометры з ахаладжальнай паверхняй»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	126
	
	СТ РК ДАСТ Р 53763-2011 «Газы гаручыя прыродныя. Вызначэнне тэмпературы пункта расы па вадзе»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	127
	
	ДАСТ Р 53763-2009 «Газы гаручыя прыродныя. Вызначэнне тэмпературы пункта расы па вадзе»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	128
	паказчык «Тэмпература пункта расы па вуглевадародах»
	ДАСТ 20061-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне тэмпературы пункта расы па вугляродах»
	
	
	

	129
	
	СТ РК ДАСТ Р 53762-2011 «Газы гаручыя прыродныя. Вызначэнне тэмпературы пункта расы па вугляродах»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	130
	
	ДАСТ Р 53762-2009 «Газы гаручыя прыродныя. Вызначэнне тэмпературы пункта расы па вугляродах»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	131
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя механічных прымесей»
	ДАСТ 22387.4-77 «Газ для камунальна-бытавога спажывання. Метад вызначэння ўтрымання смалы і пылу»
	
	
	

	132
	паказчык «Інтэнсіўнасць паху»
	ДАСТ 22387.5-2021 «Газ для камунальна-бытавога спажывання. Метады вызначэння інтэнсіўнасці паху»
	
	
	

	133
	
	СТ РК 1240-2004 «Газ для камунальна-бытавога спажывання. Метады вызначэння інтэнсіўнасці паху»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	Патрабаванні да газу гаручага прыроднага 
кампрыміраванага (дадатак № 3)
	
	

	134
	паказчык «Малярная доля кампанентаў (кампанентны састаў)»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	135
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	136
	
	ДАСТ 31371.3-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў да C8 з выкарыстаннем дзвюх насадачных калонак»
	
	
	

	137
	
	ДАСТ 31371.4-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі і пры дапамозе ўбудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	138
	
	ДАСТ 31371.5-2022 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 5. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ ізатэрмічным метадам»
	
	
	

	139
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	140
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	141
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	142
	паказчык «Аб’ёмная цеплата згарання найніжэйшая»
	ДАСТ 10062-75 «Газы прыродныя гаручыя. Метад вызначэння ўдзельнай цеплаты згарання»
	
	
	

	143
	
	ДАСТ 27193-86 «Газы гаручыя прыродныя. Метад вызначэння цеплаты згарання вадзяным каларыметрам»
	
	
	

	144
	
	ДАСТ 31369-2008 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	145
	
	ДАСТ 31369-2021 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	
	
	

	146
	
	ДАСТ Р 8.816-2013 «Дзяржаўная сістэма забеспячэння адзінства вымярэнняў. Газ прыродны. Аб’ёмная цеплата згарання. Методыка вымярэнняў з прымяненнем каларыметра спальвання з бомбай»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	147
	паказчык «Адносная шчыльнасць да паветра»
	ДАСТ 17310-2002 «Газы. Пікнаметрычны метад вызначэння шчыльнасці»
	
	
	

	148
	
	ДАСТ 31369-2008 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	149
	
	ДАСТ 31369-2021 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	
	
	

	150
	
	ДАСТ 34721-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне шчыльнасці пікнаметрычным метадам»
	
	
	

	151
	паказчык «Разліковы метанавы лік»
	ДАСТ 34704-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне метанавага ліку»
	
	
	

	152
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя серавадароду»
	ДАСТ 22387.2-2021 «Газ прыродны. Метады вызначэння серавадароду і меркаптанавай серы»
	
	
	

	153
	
	ДАСТ 34226-2017 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	
	
	

	154
	
	ДАСТ 34723-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў метадам газавай храматаграфіі»
	
	
	

	155
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 
«Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад даследавання для вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	156
	
	СТ РК 1320-2009 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання злучэнняў серы з выкарыстаннем газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	157
	
	ДАСТ Р 53367-2009 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў храматаграфічным метадам»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	158
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя меркаптанавай серы»
	ДАСТ 22387.2-2021 «Газ прыродны. Метады вызначэння серавадароду і меркаптанавай серы»
	
	
	

	159
	
	ДАСТ 34226-2017 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	
	
	

	160
	
	ДАСТ 34723-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў метадам газавай храматаграфіі»
	
	
	

	161
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 
«Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад даследавання для вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	162
	
	СТ РК 1320-2009 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання злучэнняў серы з выкарыстаннем газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	163
	
	ДАСТ Р 53367-2009 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў храматаграфічным метадам»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	164
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя механічных прымесей»
	ДАСТ 22387.4-77 «Газ для камунальна-бытавога спажывання. Метад вызначэння ўтрымання смалы і пылу»
	
	
	

	165
	паказчык «Малярная доля негаручых кампанентаў (сумарная)»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	166
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	167
	
	ДАСТ 31371.3-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў да C8 з выкарыстаннем дзвюх насадачных калонак»
	
	
	

	168
	
	ДАСТ 31371.4-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі пры дапамозе ўбудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	169
	
	ДАСТ 31371.5-2022 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 5. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ ізатэрмічным метадам»
	
	
	

	170
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	171
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	172
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	173
	паказчык «Малярная доля кіслароду»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	174
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	175
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	176
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	177
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	178
	
	ДАСТ Р 56834-2015 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне ўтрымання кіслароду»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	179
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя пары вады»
	ДАСТ 20060-83 «Газы гаручыя прыродныя. Метады вызначэння ўтрымання вадзяной пары і пункта расы вільгаці»
	
	
	

	180
	
	ДАСТ 34711-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне масавай канцэнтрацыі вадзяной пары»
	
	
	

	181
	
	ДАСТ 34807-2021 «Газ прыродны. Метады разліку тэмпературы пункта расы па вадзе і масавай канцэнтрацыі вадзяной пары»
	
	
	

	182
	
	СТ РК ІСО 10101-1-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання вады метадам Карла Фішара. Частка 1. Уводзіны»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	183
	
	СТ РК ІСО 10101-2-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання вады метадам Карла Фішара. Частка 2. Методыка цітравання»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	184
	
	СТ РК ІСО 10101-3-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання вады метадам Карла Фішара. Частка 3. Методыка кулонаметрыі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	185
	
	СТ РК ІСО 11541-2004 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання вады пры высокім ціску»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	186
	
	СТ РК ДАСТ Р 53763-2011 «Газы гаручыя прыродныя. Вызначэнне тэмпературы пункта расы па вадзе»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	187
	
	ДАСТ Р 56916-2016 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне ўтрымання вадзяной пары метадам Карла Фішара»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	Патрабаванні да газу гаручага прыроднага звадкаванага (дадатак № 4)
	
	

	188
	паказчык «Малярная доля кампанентаў (кампанентны састаў)»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	189
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	190
	
	ДАСТ 31371.3-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў да C8 з выкарыстаннем дзвюх насадачных калонак»
	
	
	

	191
	
	ДАСТ 31371.4-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі і пры дапамозе ўбудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	192
	
	ДАСТ 31371.5-2022 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 5. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ ізатэрмічным метадам»
	
	
	

	193
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	194
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	195
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	196
	паказчык «Малярная доля метану»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	197
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	198
	
	ДАСТ 31371.3-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў да C8 з выкарыстаннем дзвюх насадачных калонак»
	
	
	

	199
	
	ДАСТ 31371.4-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі і пры дапамозе ўбудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	200
	
	ДАСТ 31371.5-2022 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 5. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ ізаметрычным метадам»
	
	
	

	201
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	202
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	203
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	204
	Паказчык «Лік Вобе найвышэйшы»
	ДАСТ 31369-2008 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	205
	
	ДАСТ 31369-2021 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	
	
	

	206
	паказчык «Аб’ёмная цеплата згарання найніжэйшая»
	ДАСТ 10062-75 «Газы прыродныя гаручыя. Метад вызначэння ўдзельнай цеплаты згарання»
	
	
	

	207
	
	ДАСТ 27193-86 «Газы гаручыя прыродныя. Метад вызначэння цеплыні згарання вадзяным каларыметрам»
	
	
	

	208
	
	ДАСТ 31369-2008 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	209
	
	ДАСТ 31369-2021 «Газ прыродны. Вылічэнне цеплаты згарання, шчыльнасці, адноснай шчыльнасці і ліку Вобе на аснове кампанентнага саставу»
	
	
	

	210
	
	ДАСТ Р 8.816-2013 «Дзяржаўная сістэма забеспячэння адзінства вымярэнняў. Газ прыродны. Аб’ёмная цеплыня згарання. Методыка вымярэнняў з прымяненнем каларыметра спальвання з бомбай»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	211
	паказчык «Малярная доля азоту»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	212
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	213
	
	ДАСТ 31371.3-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 3. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў да C8 з выкарыстаннем дзвюх насадачных калонак»
	
	
	

	214
	
	ДАСТ 31371.4-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі і пры дапамозе ўбудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	215
	
	ДАСТ 31371.5-2022 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 5. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ ізатэрмічным метадам»
	
	
	

	216
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	217
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	218
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	219
	паказчык «Малярная доля дыаксіду вугляроду»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	220
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	221
	
	ДАСТ 31371.4-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 4. Вызначэнне азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C5 і C6+ у лабараторыі пры дапамозе ўбудаванай вымяральнай сістэмы з выкарыстаннем дзвюх калонак»
	
	
	

	222
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	223
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	224
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	225
	паказчык «Малярная доля кіслароду»
	ДАСТ 31371.1-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 1. Агульныя ўказанні і вызначэнне саставу»
	
	
	

	226
	
	ДАСТ 31371.2-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 2. Вылічэнне нявызначанасці»
	
	
	

	227
	
	ДАСТ 31371.6-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 6. Вызначэнне вадароду, гелію, кіслароду, азоту, дыаксіду вугляроду і вуглевадародаў C1–C8 з выкарыстаннем трох капілярных калонак»
	
	
	

	228
	
	ДАСТ 31371.7-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	
	
	

	229
	
	ДАСТ 31371.7-2008 «Газ прыродны. Вызначэнне саставу метадам газавай храматаграфіі з ацэнкай нявызначанасці. Частка 7. Методыка выканання вымярэнняў малярнай долі кампанентаў»
	прымяняецца да 01.01.2025
	
	

	230
	
	ДАСТ Р 56834-2015 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне ўтрымання кіслароду»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	231
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя серавадароду»
	ДАСТ 22387.2-2021 «Газ прыродны. Метады вызначэння серавадароду і меркаптанавай серы»
	
	
	

	232
	
	ДАСТ 34226-2017 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	
	
	

	233
	
	ДАСТ 34723-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў метадам газавай храматаграфіі»
	
	
	

	234
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад даследавання для вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	235
	
	СТ РК 1320-2009 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання злучэнняў серы з выкарыстаннем газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	236
	
	ДАСТ Р 53367-2009 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў храматаграфічным метадам»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	237
	паказчык «Масавая канцэнтрацыя меркаптанавай серы»
	ДАСТ 22387.2-2021 «Газ прыродны. Метады вызначэння серавадароду і меркаптанавай серы»
	
	
	

	238
	
	ДАСТ 34226-2017 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	
	
	

	239
	
	ДАСТ 34723-2021 «Газ прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў метадам газавай храматаграфіі»
	
	
	

	240
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Прамысловасць нафтавая і газавая. Стандартны метад даследавання для вызначэння злучэнняў серы ў прыродным газе і газавым паліве пры дапамозе газавай храматаграфіі і хемілюмінесцэнцыі»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	241
	
	СТ РК 1320-2009 «Газ прыродны. Вызначэнне ўтрымання серы з выкарыстаннем газавай храматаграфіі»
	прымяняецца да 01.01.2026
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	ДАСТ Р 53367-2009 «Газ гаручы прыродны. Вызначэнне серазмяшчальных кампанентаў храматаграфічным метадам»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	243
	паказчык «Разліковы метанавы лік»
	ДАСТ 34704-2020 «Газ прыродны. Вызначэнне метанавага ліку»
	
	
	

	Патрабаванні да адбору проб
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	метад адбору проб
	ДАСТ 31370-2008 «Газ прыродны. Інструкцыя па адборы проб»
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	СТ РК ІСО 10715-2004 «Газ прыродны. Метады адбору проб»
	прымяняецца да 01.01.2026
	
	

	246
	метад адбору звадкаванага прыроднага газу
	ДАСТ Р 56719-2015 «Газ гаручы прыродны звадкаваны. Адбор проб»
	прымяняецца да 01.01.2026
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	247
	вызначэнне кліматычнай зоны
	ДАСТ 16350-80 «Клімат СССР. Раянаванне і статыстычныя параметры кліматычных фактараў для тэхнічных мэт» 
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	умовы вымярэння і вылічэння фізіка-хімічных уласцівасцей
	ДАСТ 34770-2021 «Газ прыродны. Стандартныя ўмовы вымярэння і вылічэння фізіка-хімічных уласцівасцей»
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