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ՈՐՈՇՈՒՄ
	13 սեպտեմբերի 2021 թվականի
	թիվ 112
	քաղ. Մոսկվա



«Փոխադրման եւ (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված բնական վառելագազի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 046/2018) պահանջները կիրառելու ու կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկի մասին

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) 4-րդ կետին եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.
1.	Հաստատել կից ներկայացվող՝ «Փոխադրման եւ (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված բնական վառելագազի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 046/2018) պահանջները կիրառելու ու կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը։
2.	Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ՝
	
	Մ. Մյասնիկովիչ
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2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 112 որոշմամբ

ՑԱՆԿ
«Փոխադրման եւ (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված բնական վառելագազի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 046/2018) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների
	Համարը՝
ը/կ
	Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը
	Ստանդարտի, հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մեթոդիկայի նշագիրն ու անվանումը
	Ծանոթագրություն

	1
	2
	3
	4

	Մայրուղային գազատարներով փոխադրման համար նախապատրաստված բնական վառելագազին ներկայացվող պահանջները (թիվ 1 հավելված)

	1
	«Բաղադրիչների մոլային բաժինը (բաղադրիչների կազմը)» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	2
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	3
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	4
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	5
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	6
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	7
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	8
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	9
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»

	

	10
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	11
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-1-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Մասնագիտացված անալիզի մասով ցուցումներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	12
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-2-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների մշակման համար վիճակագրություն»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	13
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-3-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ քրոմատագրման երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	14
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-4-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ C5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական չափման համակարգի համար, որն օգտագործում է երկու սյունակ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	15
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-5-2016 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ C5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական կիրառման համար՝ երեք սյունակի օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	16
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-6-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ ածխաջրածինների (C1-C8) որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	17
	«Թթվածնի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	18
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	19
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	20
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	21
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	22
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	23
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	24
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-3-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ քրոմատագրման երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	25
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-6-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ ածխաջրածինների (C1-C8) որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	26
	
	ԳՕՍՏ Ռ 56834-2015 «Բնական վառելագազ. Թթվածնի պարունակության որոշում»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	27
	«Ածխածնի երկօքսիդի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	28
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	29
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	30
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	31
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	32
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	33
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	34
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	35
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	36
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	37
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-3-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ քրոմատագրման երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	38
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-4-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ C5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական չափման համակարգի համար, որն օգտագործում է երկու սյունակ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	39
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-5-2016 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ C5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական կիրառման համար՝ երեք սյունակի օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	40
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-6-2004 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում տրված սխալանքով՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ ածխաջրածինների (C1-C8) որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	41
	«Ծծմբաջրածնի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	42
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	43
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	44
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	45
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	46
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	47
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	48
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	49
	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	50
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	51
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	52
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	53
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	54
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	55
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	56
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	57
	«Ընդհանուր ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 26374-2018 «Բնական վառելագազ. Ընդհանուր ծծմբի որոշում»
	

	58
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	59
	
	ԳՕՍՏ 34712-2021 «Գազ բնական. Ընդհանուր ծծմբի որոշում ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդով»
	

	60
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	61
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	62
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 6228-2011 «Գազ բնական. Ծծմբի պարունակության որոշման մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ բոցային լուսաչափական դետեկտորի միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	63
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	64
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմությունը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ ISO 15971-2012 «Գազ բնական. Հատկությունների չափում. Այրման ջերմությունը եւ Վոբբեի թիվը»
	

	65
	
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական վառելագազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդներ»
	

	66
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական վառելագազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	67
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	68
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6976-2004 «Գազ բնական. Խառնուրդի համար ջերմարար ունակության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի ինդեքսի հաշվարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	69
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գազ բնական. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	70
	«Խտությունը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 17310-2002 «Գազեր. Խտության որոշման խտաչափական մեթոդ»
	

	71
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	72
	
	ԳՕՍՏ 34721-2021 «Գազ բնական. Խտության որոշում խտաչափական մեթոդով»
	

	73
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6976-2004 «Գազ բնական. Խառնուրդի համար ջերմարար ունակության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի ինդեքսի հաշվարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	74
	«Ցողի կետի ջերմաստիճանն ըստ ջրի» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 20060-83 «Բնական վառելագազեր. Ջրային գոլորշիների պարունակության եւ խոնավության ցողի կետի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հունվարի 1-ը

	75
	
	ԳՕՍՏ 20060-2021 «Գազ բնական. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ջրի»
	

	76
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 6327-2004 «Գազերի անալիզ. Բնական գազի ցողի կետի որոշում. Հովացնող մակերեւույթով խոնավաչափեր»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	77
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53763-2011 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	78
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53763-2009 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	79
	«Ցողի կետի ջերմաստիճանն ըստ ածխաջրածինների» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 20061-84 «Բնական վառելագազեր. Ածխաջրածինների ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	80
	
	ԳՕՍՏ 20061-2021 «Գազ բնական. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ածխաջրածինների»
	

	81
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53762-2011 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	82
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53762-2009 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	83
	«Մեխանիկական խառնուկների զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.4-77 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Խեժի եւ փոշու պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	Արդյունաբերական եւ կոմունալ-կենցաղային նշանակության բնական վառելագազին ներկայացվող պահանջներ (թիվ 2 հավելված)

	84
	«Բաղադրիչների մոլային բաժինը (բաղադրիչների կազմը)» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	85
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	86
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	87
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	88
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	89
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	90
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	91
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	92
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	93
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	94
	«Թթվածնի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	95
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	96
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	97
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	98
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	99
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	100
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	101
	
	ԳՕՍՏ Ռ 56834-2015 «Բնական վառելագազ. Թթվածնի պարունակության որոշում»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	102
	«Ածխածնի երկօքսիդի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	103
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	104
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	105
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	106
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	107
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	108
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	109
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	110
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	111
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	112
	«Ծծմբաջրածնի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	113
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	114
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	115
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	116
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	117
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	118
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	119
	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	120
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	121
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	122
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	123
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	124
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	125
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	126
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմությունը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական վառելագազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդ»
	

	127
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական վառելագազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	128
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	129
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գազ բնական. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	130
	«Խտությունը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 17310-2002 «Գազեր. Խտության որոշման խտաչափական մեթոդ»
	

	131
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	132
	
	ԳՕՍՏ 34721-2021 «Գազ բնական. Խտության որոշում խտաչափական մեթոդով»
	

	133
	«Վոբբեի առավելագույն թիվը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	134
	«Ցողի կետի ջերմաստիճանն ըստ ջրի» ցուցանիշի
	ԳՕՍՏ 20060-83 «Բնական վառելագազեր. Ջրային գոլորշիների պարունակության եւ խոնավության ցողի կետի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հունվարի 1-ը

	135
	
	ԳՕՍՏ 20060-2021 «Գազ բնական. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ջրի»
	

	136
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 6327-2004 «Գազերի անալիզ. Բնական գազի ցողի կետի որոշում. Հովացնող մակերեւույթով խոնավաչափեր»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	137
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53763-2011 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	138
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53763-2009 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	139
	«Ցողի կետի ջերմաստիճանն ըստ ածխաջրածինների» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 20061-84 «Բնական վառելագազեր. Ածխաջրածինների ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	140
	
	ԳՕՍՏ 20061-2021 «Գազ բնական. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ածխաջրածինների»
	

	141
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53762-2011 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	142
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53762-2009 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	143
	«Մեխանիկական խառնուկների զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.4-77 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Խեժի եւ փոշու պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	144
	«Հոտի ինտենսիվությունը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.5-2014 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Հոտի ինտենսիվության որոշման մեթոդներ»
	

	145
	
	ՂՀ ՍՏ 1240-2004 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Հոտի ինտենսիվության որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	Սեղմված բնական վառելագազին ներկայացվող պահանջներ (թիվ 3 հավելված)

	146
	«Բաղադրիչների մոլային բաժինը (բաղադրիչների կազմը)» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	147
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	148
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	149
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	150
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	151
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	152
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	153
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	154
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	155
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	156
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմությունը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական վառելագազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդ»
	

	157
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական վառելագազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	158
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	159
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գազ բնական. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	160
	«Հարաբերական խտությունն օդի նկատմամբ» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 17310-2002 «Գազեր. Խտության որոշման խտաչափական մեթոդ»
	

	161
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	162
	
	ԳՕՍՏ 34721-2021 «Գազ բնական. Խտության որոշում խտաչափական մեթոդով»
	

	163
	«Մեթանի հաշվարկային թիվը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 34704-2020 «Գազ բնական. Մեթանի թվի որոշում»
	

	164
	«Ծծմբաջրածնի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	165
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	166
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	167
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	168
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	169
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	170
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	171
	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	172
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	173
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	174
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	175
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	176
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	177
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	178
	«Մեխանիկական խառնուկների զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.4-77 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Խեժի եւ փոշու պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	179
	«Չայրվող բաղադրիչների մոլային (գումարային) բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	180
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	181
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	182
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	183
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	184
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	185
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	186
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	187
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	188
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	189
	«Թթվածնի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	190
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	191
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	192
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	193
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	194
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	195
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	196
	«Ջրի գոլորշիների զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 20060-83 «Բնական վառելագազեր. Ջրային գոլորշիների պարունակության եւ խոնավության ցողի կետի որոշման մեթոդներ»
	

	197
	
	ԳՕՍՏ 34711-2021 «Գազ բնական. Ջրային գոլորշիների զանգվածային կոնցենտրացիայի որոշում»
	կիրառվում է 
2022 թվականի հուլիսի 1-ից

	198
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 10101-1-2004 «Գազ բնական. Ջրի պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով. Մաս 1. Ներածություն»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	199
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 10101-2-2004 «Գազ բնական. Ջրի պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով. Մաս 2. Տիտրման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	200
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 10101-3-2004 «Գազ բնական. Ջրի պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով. Մաս 3. Կուլոնաչափության մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	201
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 11541-2004 «Գազ բնական. Ջրի պարունակության որոշում բարձր ճնշման դեպքում»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	202
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53763-2011 «Բնական վառելագազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշումն ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	203
	
	ԳՕՍՏ Ռ 56916-2016 «Բնական վառելագազ. Ջրային գոլորշիների պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	Հեղուկացված բնական վառելագազին ներկայացվող պահանջներ (թիվ 4 հավելված)

	204
	«Բաղադրիչների մոլային բաժինը (բաղադրիչների կազմը)» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	205
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	206
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	207
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	208
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	209
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	210
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	211
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	212
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	213
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	214
	«Մեթանի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	215
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	216
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	217
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	218
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	219
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	220
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	221
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	222
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	223
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	224
	«Վոբբեի առավելագույն թիվը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	225
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմությունը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական վառելագազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդ»
	

	226
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական վառելագազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	227
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Գազ բնական. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	228
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գազ բնական. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	229
	«Ազոտի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	230
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	231
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	232
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	233
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	234
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակների օգտագործմամբ»
	

	235
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	236
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	237
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	238
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	239
	«Ածխածնի երկօքսիդի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	240
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	241
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
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	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	243
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ քրոմատագրման երկու սյունակների օգտագործմամբ՝ անորոշության գնահատմամբ»
	

	244
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ շարունակական հսկողության պայմաններում՝ երեք սյունակների օգտագործմամբ»
	

	245
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	246
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	247
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	248
	«Թթվածնի մոլային բաժինը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	249
	
	ԳՕՍՏ 31371.1-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 1. Անալիզ կատարելու ձեռնարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	250
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
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	ԳՕՍՏ 31371.2-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների վիճակագրական գնահատականներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	252
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ»
	

	253
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	254
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Գազ բնական. Բաղադրության որոշում անորոշության գնահատմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդով. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	255
	
	ԳՕՍՏ Ռ 56834-2015 «Բնական վառելագազ. Թթվածնի պարունակության որոշում»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	256
	«Ծծմբաջրածնի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	257
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հունվարի 1-ը

	258
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	259
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	260
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	261
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	262
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	263
	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիան» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 22387.2-2014 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	264
	
	ԳՕՍՏ 22387.2-97 «Բնական վառելագազեր. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2023 թվականի հուլիսի 1-ը

	265
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	266
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Գազ բնական. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	267
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քիմլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	268
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Գազ բնական. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	269
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական վառելագազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	270
	«Մեթանի հաշվարկային թիվը» ցուցանիշը
	ԳՕՍՏ 34704-2020 «Գազ բնական. Մեթանի թվի որոշում»
	

	Նմուշառման պահանջներ

	271
	նմուշառման մեթոդ
	ԳՕՍՏ 31370-2008 «Գազ բնական. Նմուշառման ձեռնարկ»
	

	272
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 10715-2004 «Գազ բնական. Նմուշառման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	273
	հեղուկացված բնական գազի նմուշառման մեթոդ
	ԳՕՍՏ Ռ 56719-2015 «Բնական վառելագազ, հեղուկացված. Նմուշառում»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը

	Այլ

	274
	կլիմայական գոտու որոշում
	ԳՕՍՏ 16350-80 «ԽՍՀՄ-ի կլիմա. Շրջանացում եւ կլիմայական գործոնների վիճակագրական պարամետրեր՝ տեխնիկական նպատակներով»
	

	275
	ֆիզիկաքիմիական հատկությունների չափման եւ հաշվարկման պայմաններ
	ԳՕՍՏ Ռ 56333-2015 «Բնական վառելագազեր. Ֆիզիկաքիմիական հատկությունների չափման եւ հաշվարկման ստանդարտ պայմաններ»
	կիրառվում է մինչեւ 
2026 թվականի հունվարի 1-ը
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