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ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ

КОЛЛЕГИЯ

ЧЕЧИМ
	2021-жылдын «28» декабры
	№ 189
	   Москва шаары


Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн классификатору жөнүндө
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана маалыматтык өз ара аракеттенүү тууралуу протоколдун (Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө 2014-жылдын 29-майындагы келишимге №3 тиркеме) 4 жана 7-пункттарына ылайык жана Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2015-жылдын 17-ноябрындагы № 155 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү тутуму жөнүндө жобону жетекчиликке алып, Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1. Тиркелген Евразия экономикалык бирлигинин өлчөө жана эсептөө бирдиктеринин классификатору (мындан ары – классификатор) бекитилсин.

2. Классификатор Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдама маалыматтарынын бирдиктүү тутумунун ресурстарынын курамына киргизилсин.
3. Төмөнкүлөр белгиленсин:

классификатор ушул Чечим күчүнө кирген күндөн тартып колдонулат;

классификатордун коддук белгилерин колдонуу Евразия экономикалык бирлигинин алкагында жалпы процесстерди ишке ашырууда милдеттүү болуп саналат.

4. Ушул Чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

	Евразия экономикалык комиссиянын 

          Коллегиясынын төрагасы
	М.Мясникович


	БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык

комиссиясынын Коллегиясынын

2021-жылдын 28 декабрындагы
№ 189 чечими менен

.


Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн

КЛАССИФИКАТОРУ
I. Классификатордон алынган деталдаштырылган маалыматтар

	Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн тобунун коду
	Топтун аталышы, метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрлөрүнүн коду
	Түрлөрдүн аталышы, метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн коду
	Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн аталышы

	01
	Өлчөө натыйжасын аныктоочу мүнөздөмөлөр

	
	0101
	өлчөөлөрдүн (маанилердин) диапазону

	
	
	0101010
	кайталануучу бирдиктердин маанилеринин диапазону

	
	
	0101020
	өлчөөнүн диапазону

	
	
	0101030
	сертификацияланган (аттестацияланган) маанилердин жол берилген диапазону

	
	
	0101040
	көрсөткүчтүн аралыгы

	
	
	0101050
	көрсөткүчтүн номиналдык диапазону

(номиналдык диапазон)

	
	
	0101060
	көрсөткүчтөрдүн номиналдык интервалы (номиналдык интервал)

	
	
	0101999
	өлчөөнүн

(маанилердин) башка диапазондору

	
	0102
	чаранын мааниси (көрсөткүч)

	
	
	0102010
	бирдиктүү чаранын мааниси

	
	
	0102020
	көп маанилүү өлчөмдүн

мааниси

	
	
	0102030
	чоңдуктун номиналдык мааниси (номиналдык маани)

	
	
	0102040
	бирдик көбөйтүлгөн чоңдуктун номиналдык мааниси

	
	
	0102050
	көрсөткүч

	
	
	0102060
	стандарттык үлгүнүн сертификацияланган (аттестацияланган) мааниси

	
	
	0102070
	эталон менен кайталанган чоңдуктун шарттуу чыныгы мааниси(лери)

	
	
	0102080
	фондук көрсөткүч

	
	
	0102999
	чаралардын (көрсөткүчтөрдүн) башка мааниси

	
	0103
	кайра түзүү функциясы

	
	
	0103010
	кайра түзүү өлчөөсүнүн кайра түзүү функциясы

	
	
	0103020
	өлчөө каражатынын кайра түзүү функциясы

	
	
	0103030
	кирүүчү чоңдуктун бирдиктеринен башка бирдиктерге градирленген шкала менен өлчөө каражаынын кайра түзүү функциясы

	
	
	0103999
	кайра түзүү функциясынын башка мүнөздөмөлөрү

	
	0104
	натыйжаларды санариптик коддо берүү үчүн өлчөө каражаттарынын мүнөздөмөлөрү

	
	
	0104010
	чыгыш кодунун түрү

	
	
	0104020
	коддун разряддарынын саны

	
	
	0104030
	коддун эӊ аз разрядынын бирдигинин баасы

	
	
	0104999
	санариптик коддо жыйынтыктарды берүү үчүн арналган өлчөө каражаттарынын башка мүнөздөмөлөрү

	
	0105
	өлчөө каражаттарынын масштабынын же көп маанилүү чаранын мүнөздөмөлөрү

	
	
	0105010
	өлчөө каражаттарын же көп маанилүү өлчөө шкалаларынын бөлүштүрүлүшүн баалоо

	
	
	0105999
	өлчөө каражатынын же көп маанилүү өлчөмдүн шкаласынын башка мүнөздөмөлөрү

	
	0199
	өлчөө натыйжасын аныктоочу башка мүнөздөмөлөр

	02
	Катачылыктын мүнөздөмөлөрү

	
	0201
	катачылыктын жалпы мүнөздөмөлөрү

	
	
	0201010
	өлчөө катачылыгынын берилген ыктымалдуулукта жайгашкан чектери

	
	
	0201020
	катачылыктын жол берилген мааниси

	
	
	0201030
	ар түрдүлүүктөн катачылык мүнөздөмөсүнө жол берилген мааниси

	
	
	0201040
	жол берилген катачылыктын чектери

	
	
	0201050
	орточо квадраттык четтөө (стандарттык четтөө)

	
	
	0201060
	стандарттык үлгүнүн аттестацияланган маанисинен белгилөө ыкмасынан стандарттык четтөө

	
	
	0201070
	катачылыктын ар түрдүүлүгүнөн

стандарттык чектөө

	
	
	0201080
	туруксуздуктун катачылыктан стандарттык чектөө

	
	
	0201999
	катачылыктын башка жалпы мүнөздөмөлөрү

	
	0202
	катачылыктын системалуу курамынын мүнөздөмөлөрү

	
	
	0202010
	катачылыктын системалуу чектери

	
	
	0202020
	алып салынбаган системалуу курам берилген ыктымалдуулукта жайгашкан чектери

	
	
	0202030
	системалуу каталардын ишеним чектери

	
	
	0202040
	системалуу катачылыктын алынып салынбаган курамы үчүн ишеним чеги

	
	
	0202050
	катачылык курамынын системалуу мааниси

	
	
	0202060
	системалуу катачылык курамынын математикалык күтүүсү

	
	
	0202070
	системалуу катачылык курамынын орточо квадраттык четтөөсү

	
	
	0202080
	системалуу курамынын четтетилбеген орточо квадраттык четтөөсү

	
	
	0202999
	системалуу катачылык курамынын башка мүнөздөмөлөрү

	
	0203
	катачылыктын курамындагы кокустук мүнөздөмөлөрү

	
	
	0203010
	катачылыктын курамындагы кокустук бөлүгүнүн ишеним чеги 



	
	
	0203020
	нормалдаштырылган автокорреляциялык функциянын корреляция аралыгы

	
	
	0203030
	орточо квадраттык четтөөнүн мүмкүн болгон эң чоң мааниси

	
	
	0203040
	нормалдаштырылган автокорреляциялык функция

	
	
	0203050
	өлчөө натыйжасынын орточо квадраттык четтөөсү

	
	
	0203060
	кокустук катачылыктын курамындагы орточо квадраттык чектөөсү

	
	
	0203070
	кокустук катачылыктын курамындагы спектрдик тыгыздык функциясы

	
	
	0203080
	гистерезис кокустук катачылыктын курамындагы мүнөздөмөлөр

	
	
	0203999
	кокустук катачылыктын курамындагы башка мүнөздөмөлөр

	
	0204
	катачылыктын суммардык мүнөздөмөлөрү

	
	
	0204010
	өлчөөлөрдүн суммардык катачылыгынын чектери

	
	
	0204020
	суммардык катачылыктын ишенимдүү чектери

	
	
	0204030
	суммардык орточо квадраттык четтөө

	
	
	0204999
	суммардык катачылыктын башка мүнөздөмөлөрү

	
	0299
	катачылыктын башка мүнөздөмөлөрү

	
	
	0299010
	өлчөө каражаттарынын абсолюттук катачылыгы

	
	
	0299011
	катачылыктын абсолюттук чектери

	
	
	0299020
	өлчөө каражаттарынын динамикалык катачылыгы

	
	
	0299030
	өлчөө каражаттарынын кошумча катачылыгы

	
	
	0299040
	инструменталдык жылыш

	
	
	0299050
	катачылыктын нормасы

	
	
	0299060
	өлчөө каражаттарынын негизги катачылыгы

	
	
	0299070
	өлчөө каражаттарынын салыштырмалуу катачылыгы

	
	
	0299071
	салыштырмалуу катачылыктын чектери

	
	
	0299080
	текшерүү чекитиндеги катачылык

	
	
	0299090
	нөлдүн катачылыгы

	
	
	0299100
	өлчөө катачылыгы

	
	
	0299110
	өлчөө каражаттарынын келтирилген катачылыгы

	
	
	0299120
	өлчөө катачылыгынын көчүрүлгөн мүнөздөмөлөрү

	
	
	0299130
	өлчөө каражаттарынын статикалык катачылыгы

	
	
	0299140
	өлчөө каражаттарынын катачылыгынын статистикалык мүнөздөмөлөрү (болжолдуу мүнөздөмөлөрдү баалоо)

	
	
	0299150
	функциялар же системалуу ыктымалдык бөлүштүрүүнүн тыгыздыгы жана катачылык курамындагы кокустук 

	
	
	0299160
	өлчөө каражаттарынын катачылыгынын мүнөздөмөсү-катачылыктын мааниси

	
	
	0299170
	таасир этүүчү чоңдуктун интервалындагы өлчөө каражаттарынын катачылыгынын мүнөздөмөсү – катанын мааниси

	
	
	0299999
	катачылыктын башка мүнөздөмөлөрү

	03
	Белгисиздиктин мүнөздөмөлөрү

	
	0301
	белгисиздиктин стандарттык мүнөздөмөлөрү

	
	
	0301010
	өлчөөнүн салыштырмалуу стандарттуу белгисиздиги

	
	
	0301020
	стандарттык үлгүнүн аттестацияланган маанисин белгилөө ыкмасынан стандарттык белгисиздик

	
	
	0301030
	ар түрдүүлүктүн стандарттык белгисиздиги

	
	
	0301040
	туруксуздуктун стандарттык белгисиздиги

	
	
	0301050
	А тиби боюнча бааланган стандарттык белгисиздик 

	
	
	0301060
	В тиби боюнча бааланган стандарттык белгисиздик 

	
	
	0301999
	стандарттык белгисиздиктин башка мүнөздөмөлөрү

	
	0302
	суммардык стандарттын белгисиздик сыпаттамалары

	
	
	0302010
	суммардык стандарттуу белгисиздик

	
	
	0302020
	А тиби боюнча баалаануучу суммардык стандарттуу белгисиздик  

	
	
	0302030
	В тиби боюнча баалануучу суммардык стандарттуу белгисиздик  

	
	
	0302999
	суммардык стандарттык белгисиздиктин башка мүнөздөмөлөрү

	
	0303
	кеңейтилген белгисиздиктин мүнөздөмөлөрү

	
	
	0303010
	кеңейтилген белгисиздиктин уруксат берилген маанилеринин чектери

	
	
	0303020
	кеӊейтилген белгисиздик

	
	
	0303030
	Р ишеним деӊгээли үчүн кеӊейтилген белгисиздик

	
	
	0303999
	кеңейтилген белгисиздиктин башка мүнөздөмөлөрү

	
	0399
	белгисиздиктин башка мүнөздөмөлөрү

	
	
	0399010
	дефиналдуу белгисиздик

	
	
	0399020
	өлчөөнүн жол берилген белгисиздиги

	
	
	0399030
	инструменталдык белгисиздик

	
	
	0399040
	нөлдү өлчөөлөрдүн белгисиздиги

	
	
	0399050
	жазылган өлчөм белгисиздиги

	
	
	0399050
	максатту белгисиздик

	
	
	0399999
	белгисиздиктин башка мүнөздөмөлөрү

	04
	Тактыктын башка мүнөздөмөлөрү

	
	0401
	катачылыктын жана (же) белгисиздиктин мүнөздөмөлөрүндө белгисиздик тактык мүнөздөмөлөрү

	
	
	0401010
	тактыктын классы

	
	
	0401020
	эталондун жыл ичиндеги туруксуздугу

	
	
	0401999
	тактыктын башка мүнөздөмөлөрү

	05
	Сезимталдыктын мүнөздөмөлөрү

	
	0501
	таасир этүүчү чоңдуктарга сезгичтик

	
	
	0501010
	абсолюттук сезимталдык

	
	
	0501020
	сезимталсыздык аймагы

	
	
	0501030
	белгиленген чектерде колдонуудагы чоңдуктардын өзгөрүшүнөн улам өлчөө каражаттарынын метрологиялык мүнөздөмөлөрүнүн маанилеринин өзгөрүшү

	
	
	0501040
	салыштырмалуу сезимталдык

	
	
	0501050
	сезимталдык чеги

	
	
	0501060
	таасир этүү функциясы

	
	
	0501999
	сезгичтиктин башка мүнөздөмөлөрү

	06
	Динамикалык метрологиялык касиеттердин мүнөздөмөлөрү

	
	0601
	толук динамикалык мүнөздөмөлөр

	
	
	0601010
	амплитудалык фазанын мүнөздөмөсү

	
	
	0601020
	амплитудалык-жыштыктын мүнөздөмөсү

	
	
	0601030
	импульстун өтүү мүнөздөмөсү

	
	
	0601040
	берүү функциясы

	
	
	0601050
	өткөрүүчү мүнөздөмө

	
	
	0601060
	амплитуда-жыштык жана фаза-жыштык мүнөздөмөлөрүнүн жыйындысы

	
	
	0601999
	башка толук динамикалык мүнөздөмөлөр

	
	0602
	жеке динамикалык мүнөздөмөлөр

	
	
	0602010
	реакция убактысы

	
	
	0602020
	резонанстык жыштыктагы амплитудалык-жыштык мүнөздөмөнүн мааниси

	
	
	0602030
	резонанстуу ички тегерек жыштыктын мааниси

	
	
	0602040
	демпфирдик коэффицент

	
	
	0602050
	өлчөөлөрдүн максималдуу жыштыгы (ылдамдыгы)

	
	
	0602060
	эсептөөнү даталоодо катачылык

	
	
	0602070
	убакыт туруктуусу

	
	
	0602999
	башка жеке динамикалык мүнөздөмөлөр

	
	0603
	реакция убактысынын же эсептөөнү даталоодо катачылыктын курамдык бөлүктөрү

	
	
	0603010
	жыйынтыгын берүүдө кечиктирүү убактысы

	
	
	0603020
	ишке киргизүүдө кечиктирүү убакыты 

	
	
	0603030
	күтүү убакыты

	
	
	0603040
	өзгөртүү убактысы

	
	
	0603999
	реакция убактысынын же эсептөөнү даталоодо катачылыктын курамдык бөлүктөрү

	
	0604
	маалымат алмашуу түзүлүштөрү ишке ашырылган интерфейсте тейлөө операцияларын аткаруу убактысын эске алуу менен бул өлчөө каражаттарынын динамикалык мүнөздөмөлөрү

	
	0699
	башка динамикалык мүнөздөмөлөр

	99
	Метрологиялык башка мүнөздөмөлөр

	
	9901
	Өлчөө катачылыктарынын инструменталдык курамдык бөлүгүнө таасир этүү жөндөмдүүлүгүн өлчөө каражаттарынын мүнөздөмөлөрү

	
	
	9901010
	сызыктуу өлчөөчү өзгөрткүчтүн кириш импедансы

	
	
	9901020
	сызыктуу өлчөөчү өзгөрткүчтүн чыгыш импедансы

	
	
	9901999
	катанын инструменталдык курамдык таасир этүү мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн башка мүнөздөмөлөр

	
	9999
	өлчөө каражаттарынын башка мүнөздөмөлөрү

	
	
	9999010
	таасир этүүчү өзгөрмө себеп болгон вариация

	
	
	9999020
	кайталоо

	
	
	9999030
	жооп берүү убактысы (секирүү таасир этүү учурунда)

	
	
	9999040
	тандоо

	
	
	9999050
	инструменталдык дрейф

	
	
	9999060
	сызыктуу

	
	
	9999070
	өлчөө каражаттарынын чыгыш сигналынын маалыматсыз параметрлери

	
	
	9999080
	кайталануу

	
	
	9999090
	реакцияциянын босогосу

	
	
	9999100
	аныктоонун чеги

	
	
	9999110
	уруксат берүү

	
	
	9999120
	уруксат берүү жөндөмдүүлүгү

	
	
	9999130
	дрейфтин ылдамдыгы

	
	
	9999140
	жылышуу

	
	
	9999150
	туруктуулук

	
	
	9999160
	бирдиктүүлүктүн мүнөздөмөсү

	
	
	9999999
	башка метрологиялык мүнөздөмөлөр


II. Классификатордун паспорту

	№ к/б
	Элементтин белгилениши
	Сыпаттама

	1
	2
	3

	1
	Коду
	___

	2
	Түрү
	2 – классификатору

	3
	Аталышы
	метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн классификатору

	4
	Аббревиатурасы
	КМХ

	5
	Белгилениши
	ЕК 066 - 2021  (1-ред.)

	6
	Маалымдаманын (классификатордун) кабыл алынышы (бекитилиши) жөнүндө актынын реквизиттери
	Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 20      ж.                №     чечими

	7
	Маалымдаманы (классификаторду) ишке киргизүү датасы (колдонууп башталышы)
	Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 20      ж.              №     чечими күчүнө кирген күндөн тартып

	8
	Маалымдаманы (классификаторду) колдонууну токтотуу жөнүндө актынын реквизиттери
	–

	9
	Маалымдаманы (классификаторду) колдонуунун аяктоо датасы
	–

	10
	Оператор (операторлор)
	Евразия экономикалык комиссиясы

	11
	Багыты
	өлчөө методунун (методдорунун) жана өлчөө каражаттарынын, чоӊдуктар бирдиктеринин эталондук мүнөздөмөлөрүнүн метрологиялык коддоо жана классификация үчүн арналган

	12
	Аннотация 
(колдонуу чөйрөсү)
	Евразия экономикалык бирлигинин алкагында жалпы процесстерди жүзөгө ашырууда маалыматтык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу үчүн электрондук документтерди (маалыматтарды) түзүүдө колдонулат

	13
	Негизги сөздөр
	метрологиялык мүнөздөмө, чоңдук бирдиктеринин эталону, стандарттык үлгү, өлчөө каражаты, өлчөөлөрдү аткаруу методикасы, өлчөө методу (методикасы)

	14
	Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын ыйгарым укуктары колдонулуучу тармак
	техникалык жөнгө салуу

	15
	Эл аралык (мамлекеттер аралык, региондук) классификацияны пайдалануу
	2- маалымдаманын эл аралык (мамлекеттер аралык, аймактык) аналогдору жок



	16
	Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин мамлекеттик маалымдамаларынын (классификаторлорунун) бар экендиги
	2 –маалымдаманын Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде аналогу жок

	17
	Системалаштыруу (классификациялоо) усулу
	2-иерархиялык, колдонуу тартибине ылайык классификация этаптарынын (деңгээлдеринин) саны 2

	18
	Жүргүзүү методикасы
	1-киришүүнүн борборлоштурулган процедурасы, классификациялык арызга ылайык тартипте электрондук түрдө жүргүзүлөт

	19
	Түзүлүшү
	маалымдаманын түзүмү жөнүндө маалыматтар (талаалардын курамы, алардын маанилери жана түзүү эрежелери) ушул документтин аймактык бөлүгүндө көрсөтүлгөн

	20
	Маалыматтардын купуялуулук даражасы
	маалымдаманын маалыматтары ачык жеткиликтүү маалыматтарга кирет

	21
	Кайра карап чыгуунун белгиленген мезгилдүүлүгү
	–

	22
	Өзгөрүүлөр
	–

	23
	Маалымдаманын (классификатордун) деталдаштырылган маалыматтарына шилтеме
	маалымдаманын деталдашытырылган маалыматтары ушул документтин I бөлүгүндө көрсөтүлгөн

	24
	Маалымдаманын (классификатордун) маалыматтарын сунуштоо ыкмасы
	Евразия экономикалык бирлигинин маалымат порталында жарыяланган


III. Маалымдаманын түзүмүн сыпаттоо
1. Ушул бөлүм маалымдаманын түзүмүн жана реквизиттик курамын, анын ичинде реквизиттердин маанилеринин жана аларды түзүүнүн эрежелеринин чөйрөсүн аныктайт.

2. Маалымдаманын түзүмү жана курамы таблицада келтирилген, ал төмөнкү талааларда (графаларда) түзүлөт:

«реквизиттин маанисинин чөйрөсү» – реквизиттин маанисин (семантикасын) түшүндүрүүчү текст;

«реквизиттин маанисин түзүү эрежелери» – реквизиттин багытын тактоочу жана аны түзүү (толтуруу) эрежелерин аныктоочу текст же реквизиттин мүмкүнчүлүктүү маанилерин сөз менен сыпаттоо;

«көп» – реквизиттин көптүгү (реквизиттин кайталануу мүмкүндүгүнүн милдеттүүлүгү (опционалдуулук) жана саны.

3.  Берилүүчү маалыматтардын реквизиттеринин көптүгүн көрсөтүү үчүн төмөнкү белгилер колдонулат:

1– реквизит милдеттүү, кайталоолорго жол берилбейт;

n – реквизит милдеттүү, n жолу кайталанууга тийиш (n > 1);

1..*– реквизит милдеттүү, чексиз кайталанышы мүмкүн;

n..*– реквизит милдеттүү, n жолудан кем эмес кайталанууга тийиш (n > 1);

n..m – реквизит милдеттүү, n жолудан кем эмес жана m жолудан көп эмес кайталанууга тийиш (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционалдуу, кайталоолорго жол берилбейт;

0..*– реквизит опционалдуу, чексиз кайталанышы мүмкүн;

0..m – реквизит опционалдуу, m жолудан көп эмес кайталанышы мүмкүн (m > 1).
Таблица

Классификатордун түзүмү жана реквизиттик курамы 
	Реквизиттин аталышы
	Реквизиттин маанисинин чөйрөсү
	Реквизиттин маанисин түзүүнүн эрежелери
	Көп.

	1. Метрологиялык мүнөздөмөлөр тобун аныктоо
	жүктөлгөн реквизиттердин маанисинин чөйрөсү менен аныкталат
	жүктөлгөн реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	1..*

	
	1.1. Метрологиялык мүнөздөмөлөр тобунун коду
	символдордун нормалдаштырылган сабы.

Шаблон: \d{2}
	код белгиси ырааттуу коддоо методун колдонуу аркылуу түзүлөт
	1

	
	1.2. Метрологиялык мүнөздөмөлөр тобунун аталышы
	символдордун сабы
Мин. узундугу: 1.

Мак узундугу: 1000
	аталышы орус тилиндеги текст түрүндө түзүлөт
	1

	
	1.3. Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрү жөнүндө маалымат
	киргизилген реквизиттердин маанисинин чөйрөсү менен аныкталат
	жүктөлгөн реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	1..*

	
	
	1.3.1. Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрүнүн коду
	символдордун нормалдаштырылган сабы.

Шаблон: \d{4}
	код белгиси ырааттуу коддоо методун колдонуу аркылуу түзүлөт
	1

	
	
	1.3.2. Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрүнүн аталышы
	символдордун сабы
Мин. узундугу: 1.

Мак узундугу: 1000
	аталышы орус тилиндеги текст түрүндө түзүлөт
	1

	
	
	1.3.3. Метрологиялык мүнөздөмө жөнүндө маалымат
	киргизилген реквизиттердин маанисинин чөйрөсү менен аныкталат
	жүктөлгөн реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	1..*

	
	
	
	1.3.3.1. Метрологиялык мүнөздөмөнүн коду
	символдордун нормалдаштырылаган сабы.

Шаблон: \d{7}
	код белгиси ырааттуу коддоо методун колдонуу аркылуу түзүлөт
	1

	
	
	
	1.3.3.2. Метрологиялык мүнөздөмөнүн аталышы
	символдордун сабы
Мин. узундугу: 1.

Мак узундугу: 1000
	аталышы орус тилиндеги текст түрүндө түзүлөт
	1

	
	
	
	1.3.3.3. Маалымдаманын (классификатордун) жазуусу жөнүндө маалыматтар
	киргизилген реквизиттердин маанисинин чөйрөсү менен аныкталат
	жүктөлгөн реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	1

	
	
	
	
	*.1. Колдонулуп башталган күн
	МС ИСО 8601–2001 белгилөөгө ылайык келген күн YYYY-MM-DD форматында
	Евразия экономикалык бирлигинин органынын актысында көрсөтүлгөн күнүнө шайкеш келет
	1

	
	
	
	
	*.2. Маалымдаманын (классификатордун) жазуусунун колдонулуп башталышын регламенттөөчү акты жөнүндө маалыматтар
	киргизилген реквизиттердин маанисинин чөйрөсү менен аныкталат
	жүктөлгөн реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	1

	
	
	
	
	
	*.2.1. Актынын түрү
	символдордун нормалдаштырылаган сабы.

Шаблон: \d{5}
	актыны эл аралык укуктун ченемдик укуктук актыларынын түрлөрүнүн классификаторуна ылайык коддук белгилөө
	1

	
	
	
	
	
	*.2.2. Актынын номери
	символдордун сабы.
Мин. узундугу: 1.
Макс. узундугу: 50
	Евразия экономикалык бирлигиин органынын актысынын номерине шайкеш келет
	1

	
	
	
	
	
	*.2.3. Актынын датасы
	МС ИСО 8601–2001 белгилөөгө ылайык келген күн YYYY-MM-DD форматында
	Евразия экономикалык бирлигиин органынын актысы кабыл алынган күнгө шайкеш келет
	1

	
	
	
	
	*.3. Колдонуусу аяктаган күн
	МС ИСО 8601–2001 белгилөөгө ылайык келген күн YYYY-MM-DD форматында
	Евразия экономикалык бирлигиин органынын актысында көрсөтүлгөн күнгө шайкеш келет
	0..1

	
	
	
	
	*.4. Маалымдаманын (классификатордун) жазуусунун колдонуусунун аякташын регламенттөөчү акты жөнүндө маалыматтар
	киргизилген реквизиттердин маанисинин чөйрөсү менен аныкталат
	жүктөлгөн реквизиттерди түзүү эрежелери менен аныкталат
	0..1

	
	
	
	
	
	*.4.1. Актынын түрү
	символдордун нормалдаштырылаган сабы.

Шаблон: \d{5}
	актыны эл аралык укуктун ченемдик укуктук актыларынын түрлөрүнүн классификаторуна ылайык коддук белгилөө
	1

	
	
	
	
	
	*.4.2. Актынын номери
	символдордун сабы.
Мин. узундугу: 1.
Макс. узундугу: 50
	Евразия экономикалык бирлигиин органынын актысынын номерине шайкеш келет
	1

	
	
	
	
	
	*.4.3. Актынын датасы
	МС ИСО 8601–2001 белгилөөгө ылайык келген күн YYYY-MM-DD форматында
	Евразия экономикалык бирлигиин органынын актысы кабыл алынган күнгө шайкеш келет
	1


ТИРКЕМЕ

метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн классификаторуна
Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн 
классификаторун жүргүзүүнүн
ТАРТИБИ
I. Жалпы жоболор
1. Ушул Тартип Евразия экономикалык бирлигинин (мындан ары – Бирлик) мыйзамдарына киргизилген төмөнкү актыларга ылайык иштелип чыккан:

2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишим (мындан ары – Бирлик жөнүндө келишим);

«Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү ченемдик-маалымдама маалыматтык системасы жөнүндө» Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2015-жылдын 17-ноябрындагы № 155 чечими;
«Евразия экономикалык бирликтин бирдиктүү ченемдик-маалымдама маалымат тутумунун ресурстарына кирген окуу куралдарын жана классификаторлорду иштеп чыгуу, жүргүзүү жана пайдалануу методологиясын бекитүү тууралуу» Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2017-жылдын 19-сентябрындагы № 121 чечими (мындан ары – Методология)
II. Колдонуу чөйрөсү
2. Ушул Тартип метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн классификаторун (мындан ары – классификатор) түзүү, жүргүзүү жана колдонуу эрежелерин аныктайт.

3. Ушул Тартип Евразия экономикалык комиссиясы (мындан ары – Комиссия) тарабынан классификаторду түзүүдө жана жүргүзүүдө, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдар тарабынан өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында ыйгарым укуктар берилген Бирликтин мүчө мамлекеттеринин (мындан ары – мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары) өз ишинде классификатордогу маалыматтарды киргизүүдө жана пайдаланууда колдонулат. 

III. Негизги түшүнүктөр
4.  Ушул Тартиптин максаттары үчүн «метрологиялык мүнөздөмө» түшүнүгү өлчөөнүн натыйжасына таасир этүүчү мүнөздөмө катары түшүнүлөт.

Ушул Тартипте колдонулган башка түшүнүктөр Бирлик жөнүндө келишимде жана Бирликтин органдарынын бирликтин Бирдиктүү ченемдик-маалымдама маалыматтык системасын түзүү жана өнүктүрүү маселелерине тиешелүү актыларында аныкталган маанилерде колдонулат.

IV. Классификаторду жүргүзүүнүн принциптери
5. Классификаторду түзүү жана киргизүү чоңдуктар бирдиктеринин, стандарттык үлгүлөрдүн, өлчөө каражаттарынын эталондорунун жана өлчөө методдорунун (методикаларынын) метрологиялык мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматтарды системалаштыруу (классификациялоо) жана коддоо максатында жүзөгө ашырылат.
6. Системалаштыруу (классификациялоо) объекттери болуп чоңдуктар бирдиктеринин, стандарттык үлгүлөрдүн, өлчөө каражаттарынын эталондорунун жана өлчөө методдорунун (методикаларынын) метрологиялык мүнөздөмөлөрү саналат.

7. Классификаторду түзүүнү жана жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу Комиссия классификатордун оператору болуп саналат.

8. Системалаштыруу (классификациялоо) объекттерин системалаштыруу (классификациялоо) максатында классификациялоонун 2 баскычынын (деңгээлинин) саны менен классификациялоонун иерархиялык методу колдонулат.

9. Системалаштыруунун (классификациялоонун) биринчи деңгээлинде системалаштыруу (классификациялоо) объекттери МС 8.009-84 «өлчөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы (СМР)мамлекеттер аралык стандартынын алкагында өлчөө каражаттарынын метрологиялык мүнөздөмөлөрүнүн номенклатурасы менен аныкталган мүнөздөмөлөрдүн топторуна ылайык бөлүнгөн метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн төмөнкү топтору боюнча бөлүштүрүлгөн. Өлчөө каражаттарынын нормалануучу метрологиялык мүнөздөмөлөрү»

өлчөө натыйжасын аныктоочу мүнөздөмөлөр;

ката мүнөздөмөлөрү;

белгисиздиктин мүнөздөмөлөрү;

башка тактык мүнөздөмөлөрү;

сезимталдыктын мүнөздөмөлөрү;

динамикалык метрологиялык касиеттердин мүнөздөмөлөрү;

башка метрологиялык мүнөздөмөлөр.

10. Системалаштыруунун (классификациялоонун) экинчи деңгээлинде системалаштыруунун (классификациялоонун) объекттери таблицага ылайык ар бир топтун курамында аныкталган метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн негизги түрлөрү боюнча бөлүштүрүлөт.
Классификатордун классификациялык топторунун тизмеси, 
алардын коддору жана аталышы
	Метрологиялык мүнөздөмөлөр тобунун коду
	Метрологиялык мүнөздөмөлөр тобунун аталышы,

метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрүнүн коду жана аталышы

	01
	Өлчөө натыйжасын аныктоочу мүнөздөмөлөр

	
	0101
	өлчөөлөрдүн (маанилердин) диапазону

	
	0102
	өлчөөнүн мааниси (көрсөткүч)

	
	0103
	айландыруу функциясы

	
	0104
	санариптик коддо жыйынтыктарды берүү үчүн өлчөө каражаттарынын мүнөздөмөлөрү

	
	0105
	өлчөө каражаттарынын масштабынын же көп өлчөмдүү өлчөөнүн мүнөздөмөлөрү

	
	0199
	өлчөө натыйжасын аныктоочу башка мүнөздөмөлөр

	02
	Катачылыктын мүнөздөмөлөрү

	
	0201
	катачылыктынн жалпы мүнөздөмөлөрү

	
	0202
	катачылыктын курамындагы системалуу мүнөздөмөлөрү

	
	0203
	катачылыктын курамындагы туш келди мүнөздөмөлөр

	
	0204
	катачылыктын суммардык мүнөздөмөлөрү

	
	0299
	катачылыктын башка мүнөздөмөлөрү

	03
	Белгисиздиктин мүнөздөмөлөрү

	
	0301
	стандарттын белгисиздик мүнөздөмөлөрү

	
	0302
	суммардык стандарттын белгисиздик мүнөздөмөлөрү

	
	0303
	кеӊейтилген белгисиздик мүнөздөмөлөрү

	
	0399
	белгисиздиктин башка мүнөздөмөлөрү

	04
	Тактыктын башка мүнөздөмөлөрү

	
	0401
	белгисиздиктин жана (же) катачылыктын мүнөздөмөлөрүнүн курамында белгисиздик тактыктын мүнөздөмөлөрү

	05
	Сезимталдыктын мүнөздөмөлөрү

	
	0501
	таасир этүүчү чоңдуктарга сезгичтик

	06
	Динамикалык метрологиялык касиеттердин мүнөздөмөлөрү

	
	0601
	толук динамикалык мүнөздөмөлөр

	
	0602
	жеке динамикалык мүнөздөмөлөр

	
	0603
	реакция убактысынын же эсептөөчү даталардын катачылыгынын курамындагы бөлүктөр 

	
	0604
	маалымат алмашуу түзүлүштөрү ишке ашырылган интерфейсте тейлөө операцияларын аткаруу убактысын эске алуу менен бул өлчөө каражаттарынын динамикалык мүнөздөмөлөрү

	
	0699
	башка динамикалык мүнөздөмөлөр

	99
	Башка метрологиялык мүнөздөмөлөр

	
	9901
	өлчөө каражаттарынын өлчөө каталарынын инструменталдык компоненттерине таасир этүү жөндөмдүүлүгүн чагылдыруучу мүнөздөмөлөрү

	
	9999
	өлчөө каражаттарынын башка мүнөздөмөлөрү


11. Метрологиялык мүнөздөмөлөр топтору жана метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн негизги түрлөрү боюнча классификацияланат жана классификатордо өзүнчө позиция түрүндө берилет.

12. Метрологиялык мүнөздөмөлөр метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн ар бир түрүнүн курамында алфавиттик тартипте уюштурулат. Мында, эгерде бир метрологиялык мүнөздөмө башка метрологиялык мүнөздөмөнү конкреттештирсе (кеңейтсе), классификатордун мындай позицияларын ырааттуу жайгаштырууга жол берилет.

13. Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн топторун коддоо үчүн араб цифраларынан турган 2 орундуу код колдонулат жана зарыл болгон учурда алдыңкы нөл менен толукталат.

14. Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрлөрү Араб цифраларынан турган 4 орундуу кодду колдонуу менен ырааттуу ыкма менен коддолгон. Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрүнүн коду метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн тобунун кодуна 2-разрядды кошуу жолу менен түзүлөт, мында метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн ар бир түрүнө зарыл болгон учурда алдыңкы нөл менен эки орундуу катар номери (1ден) ыйгарылат.

15. Коддун форматы XXYYZZZ, мында:

XX – метрологиялык мүнөздөмөлөр тобунун коду;

XXYY – метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн түрүнүн коду;

ZZZ – метрологиялык мүнөздөмөнүн белгилүү бир түрүндөгү метрологиялык мүнөздөмөнүн иреттик номери, зарыл болгон учурда алдыңкы нөлдөр кошулат.
16. Коддорду кайталап пайдаланууга, анын ичинде классификатордон айрым позицияларды алып салгандан кийин да жол берилбейт.
17. Классификатордон алынган деталдаштырылган маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү Өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жаатында макулдашылган саясатты жүргүзүү жөнүндө протоколдун 8-пунктуна (Бирлик жөнүндө келишимдин №10-тиркемеси) жана ушул Тартиптин V бөлүмүнө ылайык мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын суроо-талабы боюнча жүзөгө ашырылат.
V. Классификаторду жүргүзүү
18. Комиссия же мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары зарыл болгон учурда тизмеси ушул тартиптин тиркемесинде келтирилген өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жаатындагы эл аралык, мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттардын жоболоруна жана сунуштарына алар жөнүндө маалыматтарды классификаторго киргизүү максатында классификациялоонун жаңы объекттерин табуу предметине талдоо жүргүзөт (мындай стандарттардын же сунуштардын маалыматтарына өзгөртүүлөр киргизилген учурда же бирдиктүү өлчөөлөрдү камсыздоо чөйрөсүндө жаңы стандарттар же сунуштар кабыл алынган учурда жааттагы, ошондой эле мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан аныкталган башка учурларда).

19. Мүчө мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы классификатордон деталдаштырылган маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын аныктаган учурда, мүчө мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы классификаторго киргизүүгө сунушталган өзгөртүүлөрдүн тизмесин, ошондой эле мындай өзгөртүүлөрдүн негиздемесин (мындан ары – өтүнмө) камтыган өтүнмөнү тариздейт жана аны классификатордун операторуна жөнөтөт.

20. Классификатордун оператору классификатордогу деталдаштырылган маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын аныктаган учурда, классификатордогу маалыматтарга жаңы позицияларды кошууга же өзгөртүүлөрдү киргизүүгө өтүнмө комиссия тарабынан таризделет.
21. Комиссия келип түшкөн өтүнмөлөрдү эске алуу менен методологиянын 3-тиркемесинде (мындан ары – өзгөртүүлөр долбоору) каралган форма боюнча классификатордон деталдуу маалыматтарды өзгөртүү долбоорун (мындан ары – өзгөртүүлөр долбоору) даярдоону жүзөгө ашырат, ошондой эле мүчө мамлекеттердин, анын ичинде Бирликтин бирдиктүү ченемдик-маалымдама маалыматтык системасынын ресурстарынын курамына кирген маалымдамаларды жана классификаторлорду түзүүгө жана жүргүзүүгө карата өзгөртүүлөрдүн долбоорун даярдоону отурумдун алкагында байланыштуу иштерди координациялоо боюнча жумушчу топту кароону камсыз кылат.

22. Классификаторго өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн максатка ылайыктуулугун баалоо максатында мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары жана Комиссия тарабынан өзгөртүүлөрдүн долбоорун андан ары кароо Методологиянын 86-пунктуна ылайык жүзөгө ашырылат.

23. Бирликтин маалымат порталында жарыяланган актуалдаштырылган классификаторго же классификаторго өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн максатка ылайыксыздыгы жөнүндө корутунду ушул Тартиптин 21 жана 22-пункттарында каралган иш-чараларды аткаруунун натыйжасы болуп саналат.
___________________
ТИРКЕМЕ

Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн классификаторун жүргүзүүнүн тартибине
Метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн классификаторун жүргүзүүдө 
эсепке алууга сунушталган өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жаатындагы эл аралык, мамлекеттер аралык жана 
улуттук стандарттар менен сунуштардын

ТИЗМЕГИ
Метрология боюнча эл аралык сөздүк (International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms, VIM);

мыйзам чыгаруу метрологиясынын эл аралык уюмунун документи D8 «Эталондор. Тандоо, таануу, колдонуу, сактоо жана документтештирүү» (OIML D8 «Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and documentation»);

ISO 10012:2003 стандарты «Өлчөө башкаруу системалары. Өлчөө процесстерине жана өлчөө жабдууларына коюлуучу талаптар» (ISO 10012:2003 Measurement management systems – Requirements for measurement process and measuring equipment);

МС  8.00984 «Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы (ӨБМС). Өлчөө каражаттарынын нормалаштырылган метрологиялык мүнөздөмөлөрү»;

МС  8.0102013 «Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы (ӨБМС). Өлчөө техникалары. Негизги эрежелер»;

МС 8.315-2019 «Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы (ӨБМС). Заттардын жана материалдардын курамынын жана касиеттеринин стандарттык моделдери. Негизги эрежелер»;

МС 8.381-2009 «Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы (ӨБМС). Эталондор. Тактыгын көрсөтүү жолдору»;

РМГ 29-2013 « Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Метрология. Негизги терминдер жана аныктамалар»;

РМГ 53-2002 «Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Стандарттык үлгүлөр. Эталондорду жана үлгүлүү өлчөө каражаттарын пайдалануу менен метрологиялык мүнөздөмөлөрдү баалоо»;

МИ 1317-2004 «Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Өлчөө катасынын натыйжалары жана мүнөздөмөлөрү. Тапшыруу формалары. Продукциянын үлгүлөрүн сыноодо жана алардын параметрлерин көзөмөлдөөдө колдонуу ыкмалары»
_______________

