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АЛҚА

ШЕШІМ

	2021 жылғы «28» желтоқсан
	№ 189
	Мәскеу қаласы


Метрологиялық сипаттамалардың сыныптауышы туралы
Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 3 қосымша) 4 және 7-тармақтарына сәйкес және Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 155 Шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпарат жүйесі туралы ережені басшылыққа ала отырып, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:
1.  Қоса беріліп отырған метрологиялық сипаттамалардың сыныптауышы (бұдан әрі – сыныптауыш) бекітілсін.
2.  Сыныптауыш Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпарат жүйесі ресурстарының құрамына енгізілсін.
3. Мынадай:

сыныптауыш осы Шешім күшіне енген күннен бастап қолданылады;

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде техникалық реттеу саласындағы жалпы процестерді іске асыру кезінде сыныптауыштың кодтық белгілерін пайдалану міндетті болып табылады деп белгіленсін.
4.  Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.
	Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының Төрағасы
	М. Мясникович

	
	Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 189 Шешімімен
БЕКІТІЛГЕН.


Метрологиялық сипаттамалардың 
СЫНЫПТАУЫШЫ 
І. Сыныптауыштен егжей-тегжейленген мәліметтер
	Метрологиялық сипаттамалар тобының коды
	Топтың атауы, метрологиялық сипаттамалар түрінің коды
	Түрдің атауы, метрологиялық сипаттаманың коды
	Метрологиялық сипаттаманың атауы

	01
	Өлшеу нәтижесін анықтайтын сипаттамалар

	
	0101
	өлшеу диапазоны (мәндер)

	
	
	0101010
	бірлік жаңғыртылатын шама мәндерінің диапазоны

	
	
	0101020
	өлшеу диапазоны

	
	
	0101030
	сертификатталған (аттестатталған) мәндердің рұқсат етілген диапазоны

	
	
	0101040
	көрсеткіштер аралығы

	
	
	0101050
	көрсеткіштердің номиналды диапазоны (номиналды диапазон)

	
	
	0101060
	көрсеткіштердің номиналды аралығы (номиналды аралық)

	
	
	0101999
	басқа өлшеу диапазондары (мәндері)

	
	0102
	өлшемнің мәні (көрсетілім)

	
	
	0102010
	бір мәнді өлшемнің мәні

	
	
	0102020
	көп мәнді өлшемнің мәні

	
	
	0102030
	шаманың номиналды мәні (номиналды мән)

	
	
	0102040
	бірлік жаңғыртылатын шаманың номиналды мәні

	
	
	0102050
	көрсеткіш

	
	
	0102060
	стандартты үлгінің сертификатталған (аттестатталған) мәні

	
	
	0102070
	эталонмен жаңғыртылатын шаманың шартты шын мәні(лері)

	
	
	0102080
	фондық көрсеткіш

	
	
	0102999
	шаралардың (көрсеткіштердің) өзге де мәндері

	
	0103
	түрлендіру функциясы

	
	
	0103010
	өлшеу түрлендіргішінің түрлендіру функциясы

	
	
	0103020
	өлшем құралының түрлендіру функциясы

	
	
	0103030
	кіріс шамасының бірліктерінен басқа бірліктермен градуирленген шкаласы бар өлшем құралының түрлендіру функциясы

	
	
	0103999
	түрлендіру функциясының өзге де сипаттамалары

	
	0104
	цифрлық кодта нәтижелерді беруге арналған өлшем құралдарының сипаттамалары

	
	
	0104010
	шығыс кодының түрі

	
	
	0104020
	код разрядтарының саны

	
	
	0104030
	кодтың ең аз разряды бірлігінің бағасы

	
	
	0104999
	цифрлық кодта нәтижелерді беруге арналған өлшем құралдарының өзге де сипаттамалары

	
	0105
	өлшем құралдарының немесе көп мәнді шара шкаласының сипаттамалары

	
	
	0105010
	өлшем құралдарын немесе көп мәнді шара шкаласын бөлу бағасы

	
	
	0105999
	өлшем құралдарының немесе көп мәнді шара шкаласының өзге де сипаттамалары 

	
	0199
	өлшеу нәтижесін анықтайтын басқа сипаттамалар

	02
	Қателіктің сипаттамасы

	
	0201
	қателіктің жалпы сипаттамалары

	
	
	0201010
	өлшеу қателігі берілген ықтималдылықпен болатын шекаралар

	
	
	0201020
	қателіктің рұқсат етілген мәні

	
	
	0201030
	әртектіліктен қателік сипаттамасының рұқсат етілген мәні

	
	
	0201040
	жіберілетін қателіктің шегі

	
	
	0201050
	орташа квадраттық ауытқу (стандартты ауытқу)

	
	
	0201060
	стандартты үлгінің аттестатталған мәнін белгілеу тәсілінен стандартты ауытқу

	
	
	0201070
	қателіктің әртектіліктен стандартты ауытқуы

	
	
	0201080
	қателіктің тұрақсыздықтан стандартты ауытқуы

	
	
	0201999
	қателіктің өзге де жалпы сипаттамалары

	
	0202
	жүйелік қателіктің құрамдас бөлігінің сипаттамалары

	
	
	0202010
	жүйелік қатенің шекаралары

	
	
	0202020
	алып тасталмаған жүйелік құрамдас бөлігі берілген ықтималдылықпен болатын шекаралар

	
	
	0202030
	жүйелік қатенің сенімділік шекаралары

	
	
	0202040
	жүйелік қателіктің алып тасталмаған құрамдас бөлігінің сенімгерлік шекаралары

	
	
	0202050
	жүйелік қателіктің құрамдас бөлігінің мәні

	
	
	0202060
	жүйелік қателіктің құрамдас бөлігін математикалық күту

	
	
	0202070
	жүйелік қателіктің құрамдас бөлігінің орташа квадраттық ауытқуы

	
	
	0202080
	жүйелік қателіктің алып тасталмаған құрамдас бөлігінің орташа квадраттық ауытқуы

	
	
	0202999
	жүйелік қателіктің құрамдас бөлігінің өзге де сипаттамалары

	
	0203
	кездейсоқ қателіктің құрамдас бөлігінің сипаттамасы

	
	
	0203010
	кездейсоқ қателіктің құрамдас бөлігінің сенімгерлік шекаралары

	
	
	0203020
	қалыпқа келтірілген автокорреляциялық функцияның корреляция интервалы

	
	
	0203030
	орташа квадраттық ауытқудың мүмкін болатын ең үлкен мәні

	
	
	0203040
	қалыпқа келтірілген автокорреляциялық функция

	
	
	0203050
	өлшеу нәтижесінің орташа квадраттық ауытқуы

	
	
	0203060
	кездейсоқ қателіктің құрамдас бөлігінің орташа квадраттық ауытқуы

	
	
	0203070
	кездейсоқ қателіктің құрамдас бөлігінің спектрлік тығыздығының функциясы

	
	
	0203080
	гистерезис кездейсоқ қателігінің құрамдас бөлігінің сипаттамасы

	
	
	0203999
	кездейсоқ қателіктің құрамдас бөлігінің өзге сипаттамалары 

	
	0204
	жиынтық қателіктің сипаттамалары

	
	
	0204010
	өлшемдердің жиынтық қателігінің шекаралары 

	
	
	0204020
	жиынтық қателіктің сенімгерлік шекаралары

	
	
	0204030
	жиынтық орташа квадраттық ауытқу

	
	
	0204999
	жиынтық қателіктің өзге сипаттамалары

	
	0299
	қателіктің басқа сипаттамалары

	
	
	0299010
	өлшем құралының абсолютті қателігі

	
	
	0299011
	абсолютті қателіктің шекаралары

	
	
	0299020
	өлшем құралының динамикалық қателігі

	
	
	0299030
	өлшем құралының қосымша қателігі

	
	
	0299040
	аспаптық ығысу

	
	
	0299050
	қателіктің нормасы

	
	
	0299060
	өлшем құралының негізгі қателігі

	
	
	0299070
	өлшем құралының салыстырмалы қателігі

	
	
	0299071
	салыстырмалы қателіктің шекаралары

	
	
	0299080
	бақылау нүктесіндегі қателік

	
	
	0299090
	нөлдің қателігі

	
	
	0299100
	шара қателігі

	
	
	0299110
	өлшем құралының келтірілген қателігі

	
	
	0299120
	өлшеу қателігінің тіркелінді сипаттамалары

	
	
	0299130
	өлшем құралының статикалық қателігі

	
	
	0299140
	өлшем құралдары қателігінің статистикалық сипаттамалары (ықтималдық сипаттамаларын бағалау)

	
	
	0299150
	жүйелі және кездейсоқ қателіктің құрамдас бөліктерінің ықтималдық таралу функциясы немесе тығыздығы 

	
	
	0299160
	өлшем құралдарының қателігінің сипаттамасы – қателіктің мәні

	
	
	0299170
	әсер етуші шаманың интервалындағы өлшем құралдарының қателігінің сипаттамасы – қателіктің мәні

	
	
	0299999
	қателіктің өзге де сипаттамалары

	03
	Белгісіздік сипаттамалары

	
	0301
	стандартты белгісіздік сипаттамалары

	
	
	0301010
	өлшеудің салыстырмалы стандартты белгісіздігі

	
	
	0301020
	стандартты үлгінің аттестатталған мәнін белгілеу тәсілінен стандартты белгісіздік

	
	
	0301030
	әртектіліктен стандартты белгісіздік

	
	
	0301040
	тұрақсыздықтан стандартты белгісіздік

	
	
	0301050
	А типі бойынша бағаланатын стандартты белгісіздік

	
	
	0301060
	B типі бойынша бағаланатын стандартты белгісіздік

	
	
	0301999
	стандартты белгісіздіктің өзге сипаттамалары

	
	0302
	жиынтық стандартты белгісіздіктің сипаттамалары

	
	
	0302010
	жиынтық стандартты белгісіздік

	
	
	0302020
	А типі бойынша бағаланатын жиынтық стандартты белгісіздік

	
	
	0302030
	B типі бойынша бағаланатын жиынтық стандартты белгісіздік

	
	
	0302999
	жиынтық стандарттық белгісіздіктің өзге де сипаттамалары

	
	0303
	кеңейтілген белгісіздіктің сипаттамалары

	
	
	0303010
	кеңейтілген белгісіздіктің жол берілетін мәндерінің шекаралары

	
	
	0303020
	кеңейтілген белгісіздік

	
	
	0303030
	Р сенім деңгейі үшін кеңейтілген белгісіздік

	
	
	0303999
	кеңейтілген белгісіздіктің өзге де сипаттамалары

	
	0399
	белгісіздіктің басқа сипаттамалары

	
	
	0399010
	дефинициалды белгісіздік

	
	
	0399020
	өлшемдердің жол берілетін белгісіздігі

	
	
	0399030
	аспаптық белгісіздік

	
	
	0399040
	нөлді өлшеудің белгісіздігі

	
	
	0399050
	приписанная неопределенность измерений тағайындалған өлшем белгісіздігі 

	
	
	0399050
	мақсатты белгісіздік

	
	
	0399999
	белгісіздіктің өзге де сипаттамалары

	04
	Дәлдіктің басқа сипаттамалары

	
	0401
	қателік және (немесе) белгісіздік сипаттамаларының құрамында айқындалмаған дәлдіктің сипаттамалары

	
	
	0401010
	дәлдіктің класы

	
	
	0401020
	эталонның жыл ішіндегі тұрақсыздығы

	
	
	0401999
	дәлдіктің өзге де сипаттамалары

	05
	Сезімталдықтың сипаттамалары

	
	0501
	әсер етуші шамаларға сезімталдық

	
	
	0501010
	абсолютті сезімталдық

	
	
	0501020
	сезімталсыздық аймағы

	
	
	0501030
	белгіленген шектердегі әсер етуші шамалардың өзгеруінен туындаған өлшем құралдарының метрологиялық сипаттамалары мәндерінің өзгеруі

	
	
	0501040
	салыстырмалы сезімталдық

	
	
	0501050
	сезімталдық шегі

	
	
	0501060
	әсер ету функциялары

	
	
	0501999
	сезімталдықтың өзге де сипаттамалары

	06
	Динамикалық метрологиялық қасиеттердің сипаттамалары

	
	0601
	толық динамикалық сипаттамалары

	
	
	0601010
	амплитудалық-фазалық сипаттамасы

	
	
	0601020
	амплитудалық-жиіліктік сипаттамасы

	
	
	0601030
	импульстің өтпелі сипаттамасы

	
	
	0601040
	табыстама функциясы

	
	
	0601050
	өтпелі сипаттамасы

	
	
	0601060
	амплитудалық-жиіліктік және фазалық-жиіліктік сипаттамалардың жиынтығы

	
	
	0601999
	өзге де толық динамикалық сипаттамалар

	
	0602
	жеке динамикалық сипаттамалары

	
	
	0602010
	реакция уақыты

	
	
	0602020
	резонанстық жиіліктегі амплитудалық-жиіліктік сипаттаманың мәні

	
	
	0602030
	резонанстық меншікті шеңберлік жиіліктің мәні

	
	
	0602040
	демпфирлеу коэффициенті

	
	
	0602050
	өлшеулердің ең жоғары жиілігі (жылдамдығы)

	
	
	0602060
	есептеуді даталаудың қателігі 

	
	
	0602070
	уақыт тұрақтысы

	
	
	0602999
	өзге де жеке динамикалық сипаттамалар

	
	0603
	реакция уақытының немесе есептеуді даталаудың қателігінің жеке құрамдас бөліктері

	
	
	0603010
	нәтижені беруді кідірту уақыты

	
	
	0603020
	іске қосуды кешіктіру уақыты

	
	
	0603030
	күту уақыты

	
	
	0603040
	түрлендіру уақыты

	
	
	0603999
	реакция уақытының немесе есептеуді даталаудың қателігінің өзге де құрамдас бөліктері

	
	0604
	осы өлшем құралдарының ақпарат алмасу құрылғылары орындалған интерфейсте қарастырылған қызмет көрсету операцияларының орындалу уақытын ескере отырып, динамикалық сипаттамалары

	
	0699
	өзге де динамикалық сипаттамалар

	99
	Басқа метрологиялық сипаттамалар

	
	9901
	өлшем қателігінің аспаптық құрамдас бөлігіне әсер ету қабілетін көрсететін өлшем құралдарының сипаттамалары

	
	
	9901010
	сызықтық өлшеуіш түрлендіргіштің кіріс импедансы

	
	
	9901020
	сызықтық өлшеуіш түрлендіргіштің шығыс импедансы

	
	
	9901999
	қателіктің аспаптық құрамдас бөлігіне әсер ету қабілетін көрсететін өзге де сипаттамалар

	
	9999
	өлшем құралдарының басқа сипаттамалары

	
	
	9999010
	әсер етуші шамадан туындаған вариация

	
	
	9999020
	Жаңғыртылуы


	
	
	9999030
	жауап беру уақыты (секірмелі әсер ету кезінде)

	
	
	9999040
	Таңдаушылық

	
	
	9999050
	аспаптық дрейф

	
	
	9999060
	сызықтылық

	
	
	9999070
	өлшем құралының шығу сигналының ақпараттық емес параметрлері

	
	
	9999080
	қайталанушылық

	
	
	9999090
	жедел жауап қату шегі

	
	
	9999100
	анықтау шегі

	
	
	9999110
	рұқсат беру

	
	
	9999120
	рұқсат беру қабілеттілігі

	
	
	9999130
	дрейф жылдамдығы

	
	
	9999140
	ығысуы

	
	
	9999150
	тұрақтылық

	
	
	9999160
	біртектіліктің сипаттамасы

	
	
	9999999
	өзге де метрологиялық сипаттамалар


II.  Сыныптауыштың паспорты
	Р/с №
	Элементтің белгіленімі
	Сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Коды
	___

	2
	Типі
	2 – сыныптауыш

	3
	Атауы
	метрологиялық сипаттамалардың сыныптауышы

	4
	Аббревиатурасы
	КМХ

	5
	Белгіленімі
	ЕК 066 - 2021  (1-ред.)

	6
	Анықтамалықты (сыныптауышты) қабылдау (бекітілгені) туралы актінің деректемелері
	Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 20      ж. №               Шешімі

	7
	Анықтамалықты (сыныптауышты) қолданысқа енгізілген (қолданыла бастаған) күні
	Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 20      ж. №               Шешімі күшіне енген күннен бастап

	8
	Анықтамалықты (сыныптауышты) қолдануды тоқтату туралы актінің деректемелері
	–

	9
	Анықтамалықты (сыныптауышты) қолданудың аяқталу күні
	–

	10
	Оператор (операторлар)
	Еуразиялық экономикалық комиссия

	11
	Арналымы
	шама бірліктері эталондарының, стандартты үлгілердің, өлшем құралдарының және өлшеу әдістемелерінің (әдістерінің) метрологиялық сипаттамаларын сыныптауға және кодтауға арналған

	12
	Аннотация (қолданылу саласы)
	Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде ақпараттық өзара іс-қимылды іске асыру кезінде қолданылатын электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қалыптастыру кезінде пайдаланылады

	13
	Түйін сөз
	метрологиялық сипаттама, шама бірліктерінің эталоны, стандартты үлгі, өлшем құралы, өлшеулерді орындау әдістемесі, өлшеу әдісі (әдістемесі)

	14
	Еуразиялық экономикалық одақ органдарының өкілеттіктері іске асырылатын сала
	техникалық реттеу

	15
	Халықаралық (мемлекетаралық, өңірлік) сыныптауыштарды пайдалану
	2-сыныптауыштың халықаралық (мемлекетаралық, өңірлік) аналогтары жоқ

	16
	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік анықтамалықтарының (сыныптауыштарының) болуы
	2-сыныптауыштың Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде аналогтары жоқ

	17
	Жүйелеу әдісі (сыныптау)
	2-иерархиялық, қосымша бойынша тәртіпке сәйкес сыныптау сатыларының (деңгейлерінің) саны 2

	18
	Жүргізу әдістемесі
	1-жүргізудің орталықтандырылған рәсімі, сыныптауыш қосымша бойынша тәртіпке сәйкес электрондық түрде жүргізіледі

	19
	Құрылымы
	сыныптауыштың құрылымы туралы ақпарат (өрістер құрамы, олардың мәндерінің аясы және қалыптастыру қағидалары) осы құжаттың III бөлімінде келтірілген

	20
	Деректердің құпиялылық дәрежесі
	сыныптауыштың  мәліметтері ашық қолжетімді ақпаратқа жатады

	21
	Қайта қарау кезеңділігін белгілеу
	–

	22
	Өзгертулер
	–

	23
	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) егжей-тегжейленген мәліметтеріне сілтеме
	сыныптауыштың егжей-тегжейленген мәліметтері осы құжаттың I бөлімінде келтірілген 

	24
	Анықтамалықтан (сыныптауыштан) мәліметтерді ұсыну тәсілі
	Еуразиялық экономикалық одақтың ақпараттық порталында жариялау


III.  Сыныптауыш құрылымының сипаттамасы
1.  Осы бөлім сыныптауыштың құрылымы мен деректемелік құрамын, оның ішінде деректемелер мәндерінің салаларын және оларды қалыптастыру қағидаларын айқындайды.
2.  Сыныптауыштың құрылымы мен деректемелік құрамы мынадай жолдар (бағандар)қалыптастырылатын кестеде келтірілген:
«деректеменің атауы» – деректеменің реттік нөмірі және бекітілген немесе ресми ауызша белгіленуі; 

«деректеме мағынасының аймағы» – элементтің мағынасын (семантикасын) түсіндіретін мәтін;
«деректеме мәнін қалыптастыру қағидалары» – элементтің мақсатын нақтылайтын және оны қалыптастыру (толтыру) қағидаларын айқындайтын мәтін немесе элементтің ықтимал мәндерін сөзбен сипаттау;
«көпт.» - деректеменің көптігі (міндеттілік (опционалдылық) және деректеменің ықтимал қайталануының саны).
3.  Берілетін деректер деректемелерінің көптігін көрсету үшін мынадай белгілер пайдаланылады:
1 –  деректеме міндетті, қайталауға жол берілмейді;
n –  деректеме міндетті, n рет қайталануы тиіс (n > 1);
1..* –  реквизит міндетті, шектеусіз қайталануы мүмкін;
n..* –  деректеме міндетті, кемінде n рет қайталануы тиіс (n > 1);
n..m – деректеме міндетті, кемінде n рет және m реттен көп емес қайталануы тиіс (n > 1, m > n ) ;
0..1 –  реквизит опционалды, қайталауға жол берілмейді;
0..* –  реквизит опциональды, шектеусіз қайталануы мүмкін;
0..m –  реквизит опциональды, m реттен көп емес қайталануы мүмкін (m > 1).
Кесте

Сыныптауыштың құрылымы және деректемелік құрамы
	Деректеменің атауы
	Деректеме мәнінің саласы
	Деректеме мәнін қалыптастыру қағидалары
	Көпт.

	1.  Метрологиялық сипаттамалар тобы туралы мәлімет
	салынған деректемелер мәндерінің салаларымен айқындалады
	салынған деректемелерді қалыптастыру қағидаларымен айқындалады
	1..*

	
	1.1. Метрологиялық сипаттамалар тобының коды
	символдардың қалыпқа келтірілген жолы.

Шаблон: \D{2}
	кодтық белгілеу дәйекті кодтау әдісін қолдану арқылы қалыптасады
	1

	
	1.2. Метрологиялық сипаттамалар тобының атауы
	символдар жолы.

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең көп ұзындығы: 1000
	атауы орыс тіліндегі мәтін түрінде қалыптасады
	1

	
	1.3.  Метрологиялық сипаттамалардың түрі туралы мәліметтер
	салынған деректемелер мәндерінің салаларымен айқындалады
	енгізілген деректемелерді қалыптастыру қағидаларымен айқындалады
	1..*

	
	
	1.3.1. Метрологиялық сипаттамалар түрінің коды
	символдардың қалыпқа келтірілген жолы.

Шаблон: \D{4}
	кодтық белгілеу дәйекті кодтау әдісін қолдану арқылы қалыптасады
	1

	
	
	1.3.2. Метрологиялық сипаттамалар түрінің атауы
	символдар жолы.

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең көп ұзындығы: 1000
	атауы орыс тіліндегі мәтін түрінде қалыптасады
	1

	
	
	1.3.3. Метрологиялық сипаттама туралы мәліметтер
	салынған деректемелер мәндерінің салаларымен айқындалады
	салынған деректемелерді қалыптастыру қағидаларымен айқындалады
	1..*

	
	
	
	1.3.3.1. Метрологиялық сипаттаманың коды
	символдардың қалыпқа келтірілген жолы.

Шаблон: \d{7}
	кодтық белгілеу дәйекті кодтау әдісін қолдану арқылы қалыптасады
	1

	
	
	
	1.3.3.2. Метрологиялық сипаттаманың атауы
	символдар жолы.

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең көп ұзындығы: 1000
	атауы орыс тіліндегі мәтін түрінде қалыптасады
	1

	
	
	
	1.3.3.3. Анықтамалықтың (сыныптауыштың) жазбасы туралы мәліметтер
	салынған деректемелер мәндерінің салаларымен айқындалады
	салынған деректемелерді қалыптастыру қағидаларымен айқындалады
	1

	
	
	
	
	*.1. Іс-қимылдың басталу күні
	МемСТ ИСО 8601-2001 сәйкес YYYY-MM-DD форматында күнді белгілеу
	Еуразиялық экономикалық одақ органының актісінде көрсетілген іс-қимылдың басталу күніне сәйкес келеді
	1

	
	
	
	
	*.2. Анықтамалықтың (сыныптауыштың) жазбасының әрекет етуінің басталуын регламенттейтін акті туралы мәліметтер
	салынған деректемелер мәндерінің салаларымен айқындалады
	салынған деректемелерді қалыптастыру қағидаларымен айқындалады
	1

	
	
	
	
	
	*.2.1. Актінің түрі
	символдардың қалыпқа келтірілген жолы.

Шаблон: \D{5}
	халықаралық құқықтың нормативтік құқықтық актілері түрлерінің сыныптауышына сәйкес актінің кодтық белгіленуі
	1

	
	
	
	
	
	*.2.2. Актінің нөмірі
	символдар жолы.

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең көп ұзындығы: 50
	Еуразиялық экономикалық одақ органы актісінің нөміріне сәйкес келеді
	1

	
	
	
	
	
	*.2.3. Актінің күні
	МемСТ ИСО 8601-2001 сәйкес YYYY-MM-DD форматында күнді белгілеу
	Еуразиялық экономикалық одақ органы актісінің қабылданған күніне сәйкес келеді
	1

	
	
	
	
	*.3. Іс-қимылдың аяқталу күні
	МемСТ ИСО 8601-2001 сәйкес YYYY-MM-DD форматында күнді белгілеу
	Еуразиялық экономикалық одақ органының актісінде көрсетілген іс-қимылдың басталу күніне сәйкес келеді
	0..1

	
	
	
	
	*.4. Анықтамалықтың (сыныптауыштың)жазбасы әрекетінің аяқталуын регламенттейтін акт туралы мәліметтер
	салынған деректемелер мәндерінің салаларымен айқындалады
	салынған деректемелерді қалыптастыру қағидаларымен айқындалады
	0..1

	
	
	
	
	
	*.4.1. Актінің түрі
	символдардың қалыпқа келтірілген жолы.

Шаблон: \D{5}
	халықаралық құқықтың нормативтік құқықтық актілері түрлерінің сыныптауышына сәйкес актінің кодтық белгіленімі
	1

	
	
	
	
	
	*.4.2. Актінің нөмірі
	символдар жолы.

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең көп ұзындығы: 50
	Еуразиялық экономикалық одақ органы актісінің нөміріне сәйкес келеді
	1

	
	
	
	
	
	*.4.3. Актінің күні
	МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес  YYYY-MM-DD форматында күнді белгілеу
	Еуразиялық экономикалық одақ органы актісінің қабылданған күніне сәйкес келеді
	1


	


Метрологиялық сипаттамалардың сыныптауышына 
ҚОСЫМША
Метрологиялық сипаттамалардың сыныптауышын жүргізу 
ТӘРТІБІ
I. Жалпы ережелер
1.  Осы Тәртіп Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан әрі – Одақ) құқығына кіретін мынадай актілерге сәйкес әзірленді:
2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шарт (бұдан әрі – Одақ туралы шарт);
«Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпарат жүйесі туралы» Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 155 Шешімі;
Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының «Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпаратының жүйесінің ресурстары құрамына кіретін анықтамалықтар және сыныптауыштарды әзірлеу, жүргізу және қолдану әдіснамасын бекіту туралы» 2017 жылғы 19 қыркүйектегі № 121 Шешімі (бұдан әрі – Әдіснама).
II. Қолдану саласы
2.  Осы Тәртіп метрологиялық сипаттамалар сыныптауышын (бұдан әрі – сыныптауыш) қалыптастыру, жүргізу және қолдану қағидаларын айқындайды.
3.  Осы Тәртіп Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия) сыныптауышты қалыптастыру және жүргізу кезінде, сондай-ақ өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында өкілеттіктер берілген Одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары (бұдан әрі – мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары) өз қызметінде сыныптауыштан мәліметтерді жүргізу және пайдалану кезінде қолданылады.
III. Негізгі ұғымдар
4.  Осы Тәртіптің мақсаттары үшін «метрологиялық сипаттама» ұғымы деп өлшем нәтижесіне әсер ететін сипаттама түсініледі.
Осы Тәртіпте пайдаланылатын өзге де ұғымдар, Одақ туралы Шартта және Одақ органдарының Одақтың бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпарат жүйесін қалыптастыру және дамыту мәселелеріне қатысты актілерінде айқындалған мағыналарда қолданылады.
IV.  Сыныптауышты жүргізу қағидаттары
5.  Сыныптауышты қалыптастыру және жүргізу шама бірліктері эталондарының, стандартты үлгілердің, өлшем құралдарының және өлшеу әдістерінің (әдістемелерінің) метрологиялық сипаттамалары туралы мәліметтерді жүйелеу (сыныптау) және кодтау мақсатында жүзеге асырылады.
6.  Жүйелеу (сыныптау) объектілері болып шама бірліктері эталондарының, стандартты үлгілердің, өлшем құралдарының және өлшем әдістерінің (әдістемелерінің) метрологиялық сипаттамалары табылады. 
7.  Сыныптауышты қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын Комиссия сыныптауыштың операторы болып табылады. 
8.  Жүйелеу (сыныптау) объектілерін жүйелеу (сыныптау) мақсатында  сыныптау сатыларының (деңгейлерінің) 2 санымен сыныптаудың  иерархиялық әдісі қолданылады.
9.  Жүйелеудің (сыныптаудың) бірінші деңгейінде жүйелеу (сыныптау) объектілері МемСТ 8.009-84 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі (ӨБМЖ) мемлекетаралық стандарты шеңберінде өлшем құралдарының метрологиялық сипаттамаларының номенклатурасымен айқындалған сипаттамалар топтарына сәйкес бөлінген метрологиялық сипаттамалардың мынадай топтары бойынша бөлінген. Өлшем құралдарының нормаланатын метрологиялық сипаттамалары»:
өлшем нәтижесін анықтайтын сипаттамалар;
қателіктің сипаттамалары;
белгісіздік сипаттамары;
дәлдіктің басқа сипаттамалары;
сезімталдықтың сипаттамалары;
динамикалық метрологиялық қасиеттердің сипаттамалары;

басқа метрологиялық сипаттамалар.
10.  Жүйелеудің (сыныптаудың) екінші деңгейінде жүйелеу (сыныптау) объектілері кестеге сәйкес әрбір топтың құрамында айқындалған метрологиялық сипаттамалардың негізгі түрлері бойынша бөлінеді.
Сыныптауыштың сыныптау топтамаларының тізбесі, олардың кодтары және атауы
	Метрологиялық сипаттамалар тобының коды
	Метрологиялық сипаттамалар тобының атауы, метрологиялық сипаттамалар түрінің коды және атауы

	01 

	Өлшеу нәтижесін анықтайтын сипаттамалар

	
	0101
	өлшеу диапазоны (мәндер)

	
	0102
	өлшем мәні (көрсетілім)

	
	0103
	түрлендіру функциясы

	
	0104
	цифрлық кодта нәтижелерді беруге арналған өлшем құралдарының сипаттамалары

	
	0105
	өлшем құралдары шкаласының немесе көп мәнді өлшемнің сипаттамалары

	
	0199
	өлшеу нәтижесін анықтайтын басқа сипаттамалар

	02
	Қателіктің сипаттамалары

	
	0201
	қателіктің жалпы сипаттамалары

	
	0202
	жүйелік қателіктің құрамдас бөлігінің сипаттамалары

	
	0203
	қателіктің кездейсоқ құрамдас бөлігінің сипаттамасы

	
	0204
	жиынтық қателіктің сипаттамалары

	
	0299
	қателіктің басқа сипаттамалары

	03
	Белгісіздіктің сипаттамасы

	
	0301
	стандартты белгісіздіктің сипаттамалары

	
	0302
	жиынтық стандартты белгісіздіктің сипаттамалары

	
	0303
	кеңейтілген белгісіздіктің сипаттамалары

	
	0399
	белгісіздіктің басқа сипаттамалары

	04
	Дәлдіктің басқа сипаттамалары

	
	0401
	қателіктің және (немесе) белгісіздіктің сипаттамаларының құрамында айқындалмаған дәлдіктің сипаттамалары

	05
	Сезімталдықтың сипаттамалары

	
	0501
	әсер етуші шамаларға сезімталдық

	06
	Динамикалық метрологиялық қасиеттердің сипаттамалары

	
	0601
	толық динамикалық сипаттамалары

	
	0602
	жеке динамикалық сипаттамалары

	
	0603
	реакция уақытының немесе есептеуді даталаудың қателігінің жеке құрамдас бөліктері

	
	0604
	осы өлшем құралдарының ақпарат алмасу құрылғылары орындалған интерфейсте қарастырылған қызмет көрсету операцияларының орындалу уақытын ескере отырып, динамикалық сипаттамалары

	
	0699
	өзге де динамикалық сипаттамалар

	99
	Басқа метрологиялық сипаттамалар

	
	9901
	өлшеу қателігінің аспаптық құрамдас бөлігіне әсер ету қабілетін көрсететін өлшем құралдарының сипаттамалары

	
	9999
	өлшем құралдарының басқа сипаттамалары


11.  Метрологиялық сипаттамалар метрологиялық сипаттамалардың топтары мен негізгі түрлері бойынша сыныпталады және сыныптауышта жеке позиция түрінде ұсынылады.
12.  Метрологиялық сипаттамалардың әрбір түрінің құрамындағы метрологиялық сипаттамалар әліпбилік тәртіппен жүйеленеді. Бұл ретте, егер бір метрологиялық сипаттама басқа метрологиялық сипаттаманы нақтыласа (кеңейтсе), сыныптауыштың осындай позицияларын дәйекті түрде орналастыруға жол беріледі.
13.  Метрологиялық сипаттамалар топтарын кодтау үшін араб цифрларынан тұратын және қажет болған жағдайда жетекші нөлмен толықтырылатын 2 таңбалы код пайдаланылады.
14.  Метрологиялық сипаттамалардың түрлері араб цифрларынан тұратын 4 таңбалы кодты пайдалана отырып, дәйекті әдіспен кодталады. Метрологиялық сипаттамалар түрінің коды метрологиялық сипаттамалар тобының кодына 2 разрядты қосу жолымен құрылады, бұл ретте метрологиялық сипаттамалардың әрбір түріне қажет болған кезде жетекші нөлмен екі мәнді реттік нөмір (1-ден бастап) беріледі.
15.  Кодтың форматы XXYYZZZ, мұнда:
XX – метрологиялық сипаттамалар тобының коды;
XXYY – метрологиялық сипаттамалар түрінің коды;
ZZZ – қажет болған жағдайда жетекші нөлдерді қоса отырып, метрологиялық сипаттамалардың белгілі бір түрі шеңберіндегі метрологиялық сипаттаманың реттік нөмірі.
16.  Кодтарды қайта пайдалануға, оның ішінде сыныптауыштан жекелеген позицияларды алып тастағаннан кейін жол берілмейді.
17.  Сыныптауыштан алынған егжей-тегжейленген мәліметтерге өзгерістер енгізу Өлшемдердің бірлігін қамтамасыз ету саласында келісілген саясатты жүргізу туралы хаттаманың (одақ туралы шартқа № 10 қосымша) 8-тармағына және осы Тәртіптің V бөліміне сәйкес мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының сұрау салуы бойынша жүзеге асырылады.
V. Сыныптауышты жүргізу
18.  Комиссия немесе мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары қажеттілік болған жағдайда тізбесі осы Тәртіпке қосымшада келтірілген өлшемдердің бірлігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық, мемлекетаралық және ұлттық стандарттар мен ұсынымдардың ережелеріне олар туралы мәліметтерді Сыныптауышқа енгізу мақсатында сыныптаудың жаңа объектілерін анықтау тұрғысынан талдау жүргізеді (осындай стандарттардың немесе ұсынымдардың мәліметтеріне өзгерістер енгізілген жағдайда немесе өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында жаңа стандарттар немесе ұсынымдар қабылданған жағдайда, сондай-ақ мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары айқындаған өзге де жағдайларда).
19.  Мүше мемлекеттің уәкілетті органы сыныптауыштан егжей-тегжейленген мәліметтерге өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтаған жағдайда, мүше мемлекеттің уәкілетті органы Сыныптауышқа енгізуге ұсынылатын өзгерістер тізбесін, сондай-ақ осындай өзгерістердің негіздемесін қамтитын өтінімді (бұдан әрі – өтінім) ресімдейді және оны сыныптауыштың операторына жібереді.
20.  Сыныптауыштың операторы сыныптауыштан егжей-тегжейленген мәліметтерге өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтаған жағдайда, жаңа позицияларды қосуға немесе сыныптауыштан мәліметтерге өзгерістер енгізуге өтінімді Комиссия ресімдейді.
21.  Комиссия келіп түскен өтінімдерді ескере отырып, Әдіснаманың № 3 қосымшасында қарастырылған нысанға сәйкес сыныптауыштан егжей-тегжейленген мәліметтерді өзгерту жобасын (бұдан әрі – өзгерістер жобасы) дайындауды, сондай-ақ өзгерістер Жобасын мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының, оның ішінде Одақтың бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпарат жүйесі ресурстарының құрамына кіретін анықтамалықтар мен сыныптауыштарды құру және жүргізуге байланысты жұмыстарды үйлестіру жөніндегі жұмыс тобының отырысы шеңберінде қарауын қамтамасыз етеді.
22.  Сыныптауышқа өзгерістер енгізудің орындылығын бағалау мақсатында мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының және Комиссияның өзгерістер жобасын одан әрі қарауы Әдіснаманың 86-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.
23.  Осы Тәртіптің 21 және 22-тармақтарында қарастырылған іс-шараларды орындау нәтижесі болып Одақтың ақпараттық порталында жарияланған өзектендірілген сыныптауыш немесе сыныптауышқа өзгерістер енгізудің орынсыздығы туралы қорытынды табылады.
	


Метрологиялық сипаттамалардың сыныптауышын жүргізудің Тәртібіне 
ҚОСЫМША
Метрологиялық сипаттамалар сыныптауышын жүргізу кезінде есепке алуға ұсынылатын өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық, мемлекетаралық және ұлттық стандарттар мен ұсынымдардың 
ТІЗБЕСІ
Метрология жөніндегі халықаралық сөздік (International Vocabulary of Metrology – basic and General Concepts and Associated Terms, VIM);
халықаралық заңнамалық метрология ұйымының D8 құжаты «Эталондар. Таңдау, тану, қолдану, сақтау және құжаттама» (OIML D8 «Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and documentation»);
ISO 10012:2003 стандарты «Өлшеу менеджментінің жүйелері. Өлшеу процестеріне және өлшеу жабдығына қойылатын талаптар» (ISO 10012:2003 Measurement management systems – requirements for measurement process and measuring equipment);
МемСТ 8.009-84 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі (ӨБМЖ). Өлшем құралдарының нормаланатын метрологиялық сипаттамалары»;
МемСТ 8.010-2013 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі (ӨБМЖ). Өлшемдерді орындау әдістемелері. Негізгі ережелер»;
МемСТ 8.315-2019 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі (ӨБМЖ). Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілері. Негізгі ережелер»;
МемСТ 8.381-2009 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі (ӨБМЖ). Эталондар. Дәлдікті білдіру жолдары»;
РМГ 29-2013 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Метрология. Негізгі терминдер мен анықтамалар»;
РМГ 53-2002 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Стандартты үлгілер. Эталондар мен үлгілі өлшем құралдарын пайдалана отырып, метрологиялық сипаттамаларды бағалау»;
МИ 1317-2004 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу қателігінің нәтижелері мен сипаттамалары. Ұсыну формалары. Өнім үлгілерін сынау және олардың параметрлерін бақылау кезінде пайдалану тәсілдері».
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