2

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ
КОЛЛЕГИЯ

ЧЕЧИМ
	2023-жылдын «27» июну
	         № 87
	                       Москва шаары


Эл аралык жана аймактык (мамлекеттер аралык) стандарттардын тизмегине, ал эми алар жок болгон учурда изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде Евразия экономикалык бирлигинин «Ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газынын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 046/2018) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуунун эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмегине өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Евразия экономикалык бирлигинин алкагында техникалык жөнгө салуу жөнүндө протоколдун 4-пунктуна (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге № 9 тиркеме) жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2014-жылдын 23-декабрындагы № 98 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иш регламентине № 2 тиркеменин 5-пунктуна ылайык Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:

1. Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 
2021-жылдын 13-сентябрындагы № 112 чечими менен бекитилген Эл аралык жана аймактык (мамлекеттер аралык) стандарттардын тизмегине, ал эми алар жок болгон учурда изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде Евразия экономикалык бирлигинин «ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газынын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 046/2018) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуунун эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмегине тиркемеге ылайык өзгөртүү киргизилсин. 

2. Бул чечим расмий жарыяланган датадан тартып 180 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
	Евразия экономикалык комиссиясынын

Коллегиясынын төрагасы
	М. Мясникович


ТИРКЕМЕ
Евразия экономикалык комиссиясынын

Коллегиясынын

2023-жылдын 27-июнундагы №87

чечимине
Эл аралык жана аймактык (мамлекеттер аралык) стандарттардын тизмегине, ал эми алар жок болгон учурда изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде Евразия экономикалык бирлигинин «Ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газынын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 046/2018) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуунун эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмегине киргизилүүчү

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР

Тизмек төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
«БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык комиссиясынын

Коллегиясынын

2018-жылдын 13-сентябрындагы №112

чечими менен

 (Евразия экономикалык комиссиясынын

Коллегиясынын

2023-жылдын 27-июнундагы №87

чечиминин редакциясында)

Эл аралык жана аймактык (мамлекеттер аралык) стандарттардын тизмегине, ал эми алар жок болгон учурда изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун, анын ичинде Евразия экономикалык бирлигинин «Ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газынын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 046/2018) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуунун эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын ТИЗМЕГИ

	№ п/п
	Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламентинин түзүмдүк элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн стандартынын, методикасынын белгилениши жана аталышы
	Эскертүү
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	Магистралдык газ түтүктөрү боюнча ташууга даярдалган күйүүчү жаратылыш газына коюлуучу талаптар (№ 1 тиркеме)
	
	

	1
	«Компоненттердин молярдык үлүшү (компоненттик курамы)» көрсөткүчү


	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамдын аныктамасы»
	
	
	

	2
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	3
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана С8ге чейинки углеводороддорду эки таңгак тилке аркылуу аныктоо»
	
	
	

	4
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана С1-С5 жана С6+ углеводороддорун лабораториялык шартта жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	5
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана С1–С5 жана С6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	6
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 6-бөлүк. Үч капиллярдык тилке аркылуу суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана С1–С8 углеводороддорун аныктоо»
	
	
	

	7
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	
	
	

	8
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө методикасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	9
	
	СТ РК ISO 6974-1-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 1-бөлүк. Адистештирилген анализ боюнча көрсөтмөлөр»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	10
	
	СТ РК ISO 6974-2-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 2-бөлүк.  Өлчөө тутумунун мүнөздөмөсү жана маалыматтарды иштеп чыгуу статистикасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	11
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 3-бөлүк.  Суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана С8ге чейинки углеводороддорду эки  хроматографиялык тилкени колдонуу менен аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	12
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 4-бөлүк.  Лабораториялык жана өнөр жайлык өлчөө тутумдары үчүн эки тилкени колдонуу менен азотту, көмүр кычкыл газын жана С1ден С5ке чейин жана С6+ көмүртекти аныктоо ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	13
	
	СТ РК ISO 6974-5-2016 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана С1ден С5ке чейин жана С6+га чейинки углеводороддор үчүн үч тилкени колдонуу менен лабораториялык жана өнөр жайлык колдонуу үчүн аныктоо ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	14
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо» 
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	15
	 «Кычкылтектин молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамды аныктоо»
	
	
	

	16
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	17
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 6-бөлүк. Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C8 углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	18
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	19
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	20
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 3-бөлүк.  Эки  хроматографиялык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо» 
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	21
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	22
	
	МАМСТ Р 56834-2015 «Күйүүчү жаратылыш газы. Кычкылтектин курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	23
	 «Көмүр кычкыл газынын молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	24
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	25
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	26
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	27
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»

«Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	28
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	29
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	30
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	31
	
	СТ РК ISO 6974-3-2004 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	32
	
	СТ РК ISO 6974-4-2004 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	33
	
	СТ РК ISO 6974-5-2016 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	34
	
	СТ РК ISO 6974-6-2004 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	35
	 «Суутек күкүртүнүн массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Күкүрттүү суутекти жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	36
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	37
	
	МАМСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	
	
	

	38
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	39
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	40
	
	СТ РК МАМСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы.  Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	41
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	42
	«Меркаптан күкүртүнүн массалык концентрациясы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	
	
	

	43
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	44
	
	МАМСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	
	
	

	45
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	46
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	47
	
	СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы.  Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	48
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	49
	 «Жалпы күкүрттүн массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 26374-2018 «Күйүүчү жаратылыш газы. Жалпы күкүрттү аныктоо»
	
	
	

	50
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	51
	
	МАМСТ 34712-2021 «Жаратылыш газы. Ультрафиолет флуоресценция ыкмасы менен жалпы күкүрттү аныктоо»
	
	
	

	52
	
	МАМСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	
	
	

	53
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	54
	
	СТ РК АСТМ Д 6228-2011 «Жаратылыш газы. Күкүрттүн курамын газ хроматографиясы жана жалын фотометриялык детектору аркылуу аныктоо ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	55
	
	СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	56
	 «Көлөмдүү төмөнкү күйүү жылуулугу» көрсөткүчү
	МАМСТ ISO 15971-2012 «Жаратылыш газы. Касиеттерин өлчөө. Күйүү жылуулугу жана Воббе саны»
	
	
	

	57
	
	МАМСТ 10062-75 «Күйүүчү жаратылыш газдары. Салыштырмалуу күйүү жылуулугун аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	58
	
	МАМСТ 27193-86 «Күйүүчү жаратылыш газдары. Суу калориметринин күйүү жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	59
	
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	60
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	61
	
	СТ РК ISO 6976-2004 «Жаратылыш газы. Аралашма үчүн жылуулук берүү жөндөмдүүлүгүн, тыгыздыкты, салыштырмалуу тыгыздыкты жана Воббе индексин эсептөө»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	62
	
	МАМСТ Р 8.816-2013 «Ченөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Жаратылыш газы. Көлөмдүк күйүү жылуулугу. Бомба менен күйүү калориметрин колдонуп өлчөө методикасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	63
	 «Жыштык» көрсөткүчү
	МАМСТ 17310-2002 «Газдар. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометриялык ыкмасы»
	
	
	

	64
	
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө» 
	 
2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	65
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	66
	
	МАМСТ 34721-2021 «Газдар. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометриялык ыкмасы»
	
	
	

	67
	
	СТ РК ISO 6976-2004 «Жаратылыш газы. Аралашма үчүн жылуулук берүү жөндөмдүүлүгүн, тыгыздыкты, салыштырмалуу тыгыздыкты жана Воббе индексин эсептөө»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	68
	«Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасы» көрсөткүчү
	МАМСТ 20060-2021 «Жаратылыш газы. Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	
	
	

	69
	
	МАМСТ 34807-2021 «Жаратылыш газы. Суунун шүүдүрүм чекитинин температурасын жана суу буусунун массалык концентрациясын эсептөө ыкмалары»
	
	
	

	70
	
	СТ РК ИСО 6327-2004 «Газдарды анализдөө. Жаратылыш газынын шүүдүрүм чекитин аныктоо. Муздатуучу бети бар гигрометрлер»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	71
	
	СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 «Күйүүчү жаратылыш газдары.  Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	72
	
	МАМСТ Р 53763-2009 «Күйүүчү жаратылыш газдары.  Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	73
	 «Углеводород
дор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасы» көрсөткүчү
	МАМСТ 20061-2021 «Жаратылыш газы. Углеводороддор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	
	
	

	74
	
	СТ РК МАМСТ Р 53762-2011 «Күйүүчү жаратылыш газдары. Углеводороддор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	75
	
	МАМСТ Р 53762-2009 «Күйүүчү жаратылыш газдары.  Углеводороддор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	76
	 «Механикалык аралашмалардын массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	ГОСТ 22387.4-77 «Коммуналдык-тиричилик керектөө үчүн газ. Чайыр жана чаңдын курамын аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	Өнөр жай жана коммуналдык-тиричилик багытта колдонулуучу күйүүчү жаратылыш газына карата талаптар (№ 2 тиркеме)
	
	

	77
	«Компоненттер
дин молярдык үлүшү (компоненттик курам)» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	78
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	79
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	80
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	81
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	82
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	83
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	84
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	85
	 «Кычкылтектин молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	86
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	87
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	88
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	89
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	90
	
	МАМСТ Р 56834-2015 «Күйүүчү жаратылыш газы. Кычкылтектин курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	91
	«Көмүр кычкыл газынын молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо» 
	
	
	

	92
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	93
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	94
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	95
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	96
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	97
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	98
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	99
	«Суутек күкүртүнүн массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Күкүрттүү суутекти жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	
	
	

	100
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	101
	
	МАМСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	
	
	

	102
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	103
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын курамын аныктоо»


	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	


	104
	
	СТ РК МАМСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы.  Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	105
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	106
	 «Меркаптан күкүртүнүн массалык концентрациясы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Күкүрттүү суутекти жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	107
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	108
	
	МАМСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	
	
	

	109
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	110
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	111
	
	СТ РК МАМСТ Р 53367-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы.  Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	112
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	113
	«Көлөмдүү төмөнкү күйүү жылуулугу» көрсөткүчү 
	МАМСТ 10062-75 «Күйүүчү жаратылыш газы. Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	114
	
	МАМСТ 27193-86 «Күйүүчү жаратылыш газы. Суу калориметринин күйүү жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	115
	
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө» 
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	116
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	117
	
	МАМСТ Р 8.816-2013 «Ченөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик тутуму. Жаратылыш газы. Көлөмдүү күйүү жылуулугу. Бомба күйгөн калориметрди колдонуу менен өлчөө техникасы»


	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	118
	 «Жыштык» көрсөткүчү
	МАМСТ 17310-2002 «Газдар. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометриялык ыкмасы»
	
	
	

	119
	
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	120
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	121
	
	МАМСТ 34721-2021 «Жаратылыш газы. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометриялык ыкмасы»»
	
	
	

	122
	 «Эң жогорку Воббе саны» көрсөткүчү
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	123
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	124
	«Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасы» көрсөткүчү
	МАМСТ 20060-2021 «Жаратылыш газы. Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	
	
	

	125
	
	СТ РК ИСО 6327-2004 «Газдарды анализдөө. Жаратылыш газынын шүүдүрүм чекитинин аныктамасы. Муздатуучу беттик гигрометрлер»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	126
	
	СТ РК МАМСТ Р 53763-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы. Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	127
	
	МАМСТ Р 53763-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	128
	 «Углеводород
дор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасы» көрсөткүчү
	МАМСТ 20061-2021 «Жаратылыш газы. Углеводороддор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	
	
	

	129
	
	СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы. Углеводороддор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	
2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	130
	
	МАМСТ Р 53762-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Углеводороддор боюнча шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо» 
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	131
	 «Механикалык аралашмалардын массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.4-77 «Коммуналдык-тиричилик керектөө үчүн газ. Чайыр жана чаңдын курамын аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	132
	«Жыттын интенсивдүүлү
гү» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.5-2021 «Коммуналдык-тиричилик керектөө үчүн газ. Жыттын интенсивдүүлүгүн аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	133
	
	СТ РК 1240-2004 «Коммуналдык-тиричилик керектөө үчүн газ. Жыттын интенсивдүүлүгүн аныктоо ыкмалары»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	Күйүүчү компримирленген жаратылыш газына коюлуучу талаптар

 (№ 3 тиркеме)
	
	

	134
	«Компоненттер
дин молярдык үлүшү (компоненттик курамы)» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	135
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	136
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	137
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	138
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	139
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	140
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	141
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	142
	«Көлөмдүү төмөнкү күйүү жылуулугу» көрсөткүчү 
	МАМСТ 10062-75 «Күйүүчү жаратылыш газы. Салыштырмалуу күйүү жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	143
	
	МАМСТ 27193-86 «Күйүүчү жаратылыш газы. Суу калориметри менен күйүү жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	144
	
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	145
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	146
	
	МАМСТ Р 8.816-2013 «Ченөө бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик тутуму. Жаратылыш газы. Көлөмдүү күйүү жылуулугу. Бомба менен күйгөн калориметрди колдонуу менен өлчөө техникасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	147
	 «Абага салыштырмалуу тыгыздык» көрсөткүчү
	МАМСТ 17310-2002 «Газдар. Тыгыздыкты аныктоонун пикнометриялык ыкмасы»
	
	
	

	148
	
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	149
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	150
	
	МАМСТ 34721-2021 «Жаратылыш газы. Пикнометрикалык ыкма менен тыгыздыкты аныктоо»
	
	
	

	151
	«Эсептелген метан саны» көрсөткүчү
	МАМСТ 34704-2020 «Жаратылыш газы. Метан санын аныктоо»
	
	
	

	152
	 «Күкүрттүү суутектин массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Күкүрттүү суутекти жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	153
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	154
	
	МАМСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	
	
	

	155
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	156
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	157
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	158
	 «Меркаптан күкүртүнүн массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Күкүрттүү суутекти жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	159
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	160
	
	МАМСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо» 
	
	
	

	161
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	162
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	163
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтыган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	164
	 «Механикалык аралашмалардын массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.4-77 «Коммуналдык-тиричилик керектөө үчүн газ. Чайыр жана чаңдын курамын аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	165
	 «Күйбөй турган компоненттер
дин молярдык үлүшү (суммардык)» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	166
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	167
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	168
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	169
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	170
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	171
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	172
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	173
	 «Кычкылтектин молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	174
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	175
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк. Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	176
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	177
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	178
	
	МАМСТ Р 56834-2015 «Күйүүчү жаратылыш газы.  Кычкылтектин курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	179
	 «Суу буусунун массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 20060-83 «Күйүүчү жаратылыш газы.  Суунун буусун жана нымдын шүүдүрүм чекитин аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	180
	
	МАМСТ 34711-2021 «Жаратылыш газы. Суу буусунун массалык концентрациясын аныктоо»
	
	
	

	181
	
	МАМСТ 34807-2021 «Жаратылыш газы. Суунун шүүдүрүм чекитинин температурасын жана суу буусунун массалык концентрациясын эсептөө ыкмалары»
	
	
	

	182
	
	СТ РК ИСО 10101-1-2004 «Жаратылыш газы. Карл Фишер ыкмасы менен суунун курамын аныктоо. 1-бөлүк. Киришүү»
	
2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	183
	
	СТ РК ИСО 10101-2-2004 «Жаратылыш газы. Карл Фишер ыкмасы менен суунун курамын аныктоо. 2-бөлүк. Титрлөө ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	184
	
	СТ РК ИСО 10101-3-2004 ««Жаратылыш газы. Карл Фишер ыкмасы менен суунун курамын аныктоо. 3-бөлүк. Кулонометрия ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	185
	
	СТ РК ИСО 11541-2004 «Жаратылыш газы. Жогорку басымда суунун курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	186
	
	СТ РК МАМСТ Р 53763-2011 «Күйүүчү жаратылыш газы. Суу аркылуу шүүдүрүм чекитинин температурасын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	187
	
	МАМСТ Р 56916-2016 Күйүүчү жаратылыш газы. Карл Фишер ыкмасы менен суу буусунун курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	Күйүүчү суюлтулган жаратылыш газына талаптар (№ 4 тиркеме)

	
	

	188
	«Компоненттер
дин молярдык үлүшү (компоненттик курам)» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	189
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	190
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	191
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	192
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	193
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	194
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	195
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	196
	 «Метандын молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	197
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	198
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо» 
	
	
	

	199
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	200
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	201
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	202
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	203
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	204
	«Эң жогорку Воббе саны» көрсөткүчү
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	205
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	
	
	

	206
	«Көлөмдүү төмөнкү күйүү жылуулугу» көрсөткүчү
	МАМСТ 10062-75 «Күйүүчү жаратылыш газдары. Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	207
	
	МАМСТ 27193-86 «Күйүүчү жаратылыш газдары. Суу калориметри менен күйүү жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	
	
	

	208
	
	МАМСТ 31369-2008 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	209
	
	МАМСТ 31369-2021 «Жаратылыш газы. Компоненттик курамдын негизинде күйүү жылуулугун, тыгыздыгын, салыштырмалуу тыгыздыгын жана Воббе санын эсептөө» 
	
	
	

	210
	
	МАМСТ Р 8.816-2013 «Өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Жаратылыш газы. Көлөмдүү күйүү жылуулугу. Бомба менен күйгөн калориметрди колдонуу менен өлчөө ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	211
	«Азоттун молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	212
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	213
	
	МАМСТ 31371.3-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 3-бөлүк. Эки таңгак тилкени колдонуу менен суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана C8ге чейинки углеводороддорду аныктоо»
	
	
	

	214
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо»
	
	
	

	215
	
	МАМСТ 31371.5-2022 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 5-бөлүк.  Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорун изотермикалык ыкма менен аныктоо»
	
	
	

	216
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо» 
	
	
	

	217
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	218
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	219
	 «Көмүр кычкыл газынын молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	220
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	221
	
	МАМСТ 31371.4-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 4-бөлүк. Азот, көмүр кычкыл газы жана C1–C5 жана C6+ углеводороддорду лабораторияда жана эки тилкени колдонуу менен орнотулган өлчөө тутуму аркылуу аныктоо» 
	
	
	

	222
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	223
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	224
	
	МАМСТ 31371.7-2008 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	225
	 «Кычкылтектин молярдык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 31371.1-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 1-бөлүк. Жалпы көрсөтмөлөр жана курамын аныктоо»
	
	
	

	226
	
	МАМСТ 31371.2-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 2-бөлүк. Белгисиздикти эсептөө»
	
	
	

	227
	
	МАМСТ 31371.6-2008 «Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен берилген ката менен курамды аныктоо. 6-бөлүк.  Үч капиллярдык тилкени колдонуп суутек, гелий, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы жана углеводороддорду (C1–C8) аныктоо»
	
	
	

	228
	
	МАМСТ 31371.7-2020 «Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	
	
	

	229
	
	МАМСТ 31371.7-2008 Жаратылыш газы. Белгисиздикти баалоо менен газ хроматография ыкмасы менен курамын аныктоо. 7-бөлүк. Компоненттердин молярдык үлүшүн өлчөө ыкмасы»
	2025-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	230
	
	МАМСТ Р 56834-2015 «Күйүүчү жаратылыш газы. Кычкылтектин курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	231
	«Суутек күкүртүнүн массалык концентрациясы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Күкүрттүү суутекти жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары» 
	
	
	

	232
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	233
	
	ГОСТ 34723-2021 «Жаратылыш газы. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын курамын аныктоо»
	
	
	

	234
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	235
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	236
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтылган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	237
	«Меркаптан күкүртүнүн массалык концентрация
сы» көрсөткүчү
	МАМСТ 22387.2-2021 «Жаратылыш газы. Күкүрттүү суутекти жана меркаптан күкүртүн аныктоо ыкмалары»
	
	
	

	238
	
	МАМСТ 34226-2017 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы»
	
	
	

	239
	
	МАМСТ 34723-2021«Жаратылыш газы. Газ хроматография ыкмасы менен күкүрт камтылган компоненттерди аныктоо» 
	
	
	

	240
	
	СТ РК АСТМ Д 5504-2015 «Мунай жана газ өнөр жайы. Газ хроматографиясы жана хемилюминесценция аркылуу жаратылыш газынын жана газ отунунун күкүрт кошулмаларын аныктоонун стандарттык ыкмасы» 
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	241
	
	СТ РК 1320-2009 «Жаратылыш газы. Газ хроматографиясын колдонуу менен күкүрт кошулмаларынын курамын аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	242
	
	МАМСТ Р 53367-2009 «Күйүүчү жаратылыш газы. Хроматографиялык ыкма менен күкүрт камтылган компоненттерди аныктоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	243
	«Эсептелген метан саны» көрсөткүчү

	МАМСТ 34704-2020 «Жаратылыш газы. Метан санын аныктоо»
	
	
	

	Үлгү тандоого талаптар
	
	

	244
	үлгү тандоо ыкмасы
	МАМСТ 31370-2008 «Жаратылыш газы. Үлгү тандоо боюнча колдонмо»
	
	
	

	245
	
	СТ РК ИСО 10715-2004 «Жаратылыш газы. Үлгү тандоо ыкмалары»


	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	246
	суюлтулган жаратылыш газынан үлгү алуу ыкмасы

	МАМСТ Р 56719-2015 «Күйүүчү суюлтулган жаратылыш газы.Үлгү тандоо»
	2026-жылдын 1-январына чейин колдонулат
	
	

	Башкалар
	
	

	247
	климаттык зонанын аныктоо
	МАМСТ 16350-80 «СССРдин климаты. Техникалык максаттар үчүн климаттык факторлорду райондорго бөлүштүрүү жана статистикалык параметрлер»
	
	
	

	248
	физика-химиялык касиеттерди өлчөө жана эсептөө шарттары
	МАМСТ 34770-2021 «Жаратылыш газы. Физика-химиялык касиеттерин өлчөөнүн жана эсептөөнүн стандарттык шарттары»
	
	».
	


_____________
