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[bookmark: _Hlk225777385][bookmark: _Hlk225776338]Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде Бажы бирлигинин «Автомобилдик жана авиациялык бензинге, дизелдик жана кеме отунуна, реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн отунга жана мазутка карата талаптар жөнүндө» (ББ ТР 013/2011) техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу боюнча техникалык регламенттин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги жөнүндө

Евразия экономикалык бирлигинин алкагында техникалык жөнгө салуу жөнүндө протоколдун (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге № 9 тиркеме) 4-пунктуна жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2014-жылдын 23-декабрындагы № 98 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иш регламентинин № 2 тиркемесинин 5-пунктуна ылайык Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы чечти:
1. [bookmark: _Hlk225776922]Тиркелген эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде Бажы бирлигинин «Автомобилдик жана авиациялык бензинге, дизелдик жана кеме отунуна, реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн отунга жана мазутка карата талаптар жөнүндө» (ББ ТР 013/2011) техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу боюнча техникалык регламенттин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги бекитилсин.
2. Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2011-жылдын 18-ноябрындагы № 826 «Автомобилдик жана авиациялык бензинге, дизелдик жана кеме отунуна, реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн отунга жана мазутка карата талаптар жөнүндө» чечиминин 2-пункту күчүн жоготту деп табылсын.
3. Ушул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 180 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


	Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын төрагасынын м.у.а.
	В. Назаренко
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БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2023-жылдын 
15-августундагы № 114 чечими менен

Эл аралык жана региондук (мамлекеттер аралык) стандарттардын, 
ал эми алар жок болгон учурда – изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде Бажы бирлигинин «Автомобилдик жана авиациялык бензинге, дизелдик жана кеме отунуна, реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн отунга жана мазутка карата талаптар жөнүндө» (ББ ТР 013/2011) техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу боюнча техникалык регламенттин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган улуттук (мамлекеттик) стандарттардын
ТИЗМЕГИ 

	№ к/б
	Бажы бирлигинин техникалык регламентинин түзүмдүк элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн стандартынын, методикасынын белгилениши жана аталышы
	Эскертүү

	1
	2
	3
	4

	I. Автомобиль бензининин мүнөздөмөлөрүнө талаптар 
(техникалык регламентке 2-тиркеме)

	1
	күкүрттүн массалык үлүшү
	МАМСТ ISO 8754-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	2
	
	МАМСТ ISO 13032-2014 «Мунай продуктулары. Энергиялык дисперсиялык рентген флуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен автомобиль күйүүчү майларында күкүрттүн аз концентрациясын аныктоо»
	

	3
	
	МАМСТ ISO 16591-2015 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо. Кычкылдандыруучу микрокулонометрия ыкмасы»
	

	4
	
	МАМСТ ISO 20846-2016 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль отундарындагы күкүрттүн курамын аныктоо. Ультракочкул флуоресценция ыкмасы»
	

	5
	
	МАМСТ ISO 20847-2014 «Мунай продуктулары. Ички күйүүчү кыймылдаткычтар үчүн отундагы күкүрттүн курамын аныктоо. Энергиялык дисперсиянын негизинлеги рентген флуоресценттик спектрометрия»
	

	6
	
	МАМСТ ISO 20884-2016 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль отундарындагы күкүрттүн курамын аныктоо. Толкун узундугу боюнча дисперсиялык рентген флуоресценциялык спектрометрия ыкмасы» (К4 жана К5 класстары үчүн талаш-тартыштар болгондо колдонулуучу ыкма)
	

	7
	
	МАМСТ 32139-2013 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	8
	
	МАМСТ 32139-2019 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	9
	
	МАМСТ 32403-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо (лампа ыкмасы)»
	

	10
	
	МАМСТ 33194-2014 «Мунай жана мунай продуктулары. Толкундуу дисперсиялык рентген флуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен күкүрттүн курамын аныктоо»
	

	11
	
	МАМСТ 34237-2017 «Мунай продуктулары. Ультракочкул флуоресценция ыкмасы менен күкүрттүн жалпы курамын аныктоо»
	

	12
	
	МАМСТ Р 53203-2022 «Мунай продуктулары. Толкун узундугу боюнча дисперсиялык рентген флуоресценциялык спектрометрия ыкмасы менен күкүртту аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	13
	бензолдун өлчөмдүк үлүшү
	МАМСТ ISO 22854-2015 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	14
	
	МАМСТ ISO 22854-2022 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	

	15
	
	МАМСТ EN 12177-2013 «Суюк мунай продуктулары. Бензин. Бензолдун курамын газохроматографиялык ыкма менен аныктоо»
	

	16
	
	МАМСТ 29040-91 «Бензиндер. Бензолду жана ароматтык углеводороддордун жалпы курамын аныктоо ыкмасы»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	17
	
	МАМСТ 29040-2018 «Бензиндер. Бензолду жана ароматтык углеводороддордун жалпы курамын аныктоо ыкмасы»
	

	18
	
	МАМСТ 31871-2012 «Автомобилдик жана авиациялык бензиндер. Бензолду инфракызыл спектроскопия ыкмасы менен аныктоо»
	

	19
	
	МАМСТ 32507-2013 «Автомобиль бензиндери жана суюк углеводород аралашмалары. Капиллярдык газ хроматография ыкмасы менен жеке жана топтук көмүрсуутек курамын аныктоо» талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	20
	
	МАМСТ 34603-2019 «Учкун менен от алдыруучу кыймылдаткычтар үчүн отун. Бензолду орто инфракызыл спектроскопия ыкмасы менен аныктоо»
	

	21
	
	МАМСТ Р 52714-2018 «Автомобиль бензиндери. Капиллярдык газ хроматография ыкмасы менен жеке жана топтук углеводород курамын аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	22
	кычкылтектин массалык үлүшү
	МАМСТ EN 1601-2017 «Суюк мунай продуктулары. Этилденбеген бензин. Органикалык кычкылтек камтыган бирикмелерди жана кычкылтек жалын-иондоштуруу детекторун колдонуу менен газ хроматографиясы ыкмасы менен органикалык байланышкан кычкылтектин жалпы курамын аныктоо (O-FID)»
	

	23
	
	МАМСТ EN 13132-2012 «Суюк мунай продуктулары. Этилденбеген бензин. Которулуучу мамычаларды колдонуу менен газ хроматографиясынын ыкмасы менен органикалык кычкылтек кошулмаларын жана органикалык байланышкан кычкылтектин жалпы курамын аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	24
	
	МАМСТ ISO 22854-2015 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	25
	
	МАМСТ ISO 22854-2022 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	

	26
	
	МАМСТ 32338-2013 «Бензиндер. МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЕ, метанол, этанол жана терт-бутанолду инфракызыл спектроскопия ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	27
	
	МАМСТ 32338-2022 «Бензиндер. МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЕ, метанол, этанол жана терт-бутанолду инфракызыл спектроскопия ыкмасы менен аныктоо»
	

	28
	углеводороддордун өлчөмдүк үлүшү:

жыттуу





олефиндик
	



МАМСТ ISO 22854-2015 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	



01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	29
	
	МАМСТ ISO 22854-2022 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	

	30
	
	МАМСТ 29040-91 «Бензиндер. Бензолду жана ароматтык углеводороддордун жалпы курамын аныктоо ыкмасы»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	31
	
	МАМСТ 29040-2018 «Бензиндер. Бензолду жана ароматтык углеводороддордун жалпы курамын аныктоо ыкмасы»
	

	32
	
	МАМСТ 31872-2012 «Суюк мунай продуктулары. Флуоресценттик индикатордук адсорбция ыкмасы менен топтук углеводороддун курамын аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	33
	
	МАМСТ 31872-2019 «Суюк мунай продуктулары. Флуоресценттик индикатордук адсорбция ыкмасы менен топтук углеводороддун курамын аныктоо»
	

	34
	
	МАМСТ 32507-2013 «Автомобиль бензиндери жана суюк углеводород аралашмалары. Капиллярдык газ хроматография ыкмасы менен жеке жана топтук көмүрсуутек курамын аныктоо» талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	35
	
	МАМСТ Р 52063-2003 «Суюк мунай продуктулары. Флуоресценттик индикатордук адсорбция ыкмасы менен топтук углеводороддун курамын аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	36
	
	МАМСТ Р 52714-2018 «Автомобиль бензиндери. Капиллярдык газ хроматография ыкмасы менен жеке жана топтук углеводород курамын аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	37
	изилдөө ыкмасы боюнча октан саны
	МАМСТ 8226-2015 «Моторлор үчүн отун. Октанды аныктоонун изилдөө методу» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	38
	
	МАМСТ 8226-2022 «Моторлор үчүн отун. Октанды аныктоонун изилдөө методу» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод 01.01.2030-ж. тартып)
	

	39
	
	МАМСТ 32339-2013 «Мунай продуктулары. Мотор отундарынын детонациялык мүнөздөмөлөрүн аныктоо. Изилдөө методу»
	

	40
	
	МАМСТ Р 52947-2019 «Мунай продуктулары. Мотор отундарынын детонациялык мүнөздөмөлөрүн аныктоо. Изилдөө методу»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	41
	мотор ыкмасы боюнча октан саны
	МАМСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) «Мунай продуктулары. Мотор жана авиациялык күйүүчү майлардын детонациялык мүнөздөмөлөрүн аныктоо. Мотор ыкмасы»
	

	42
	
	МАМСТ 511-2015 «Моторлор үчүн отун. Октанды аныктоонун мотор ыкмасы» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	43
	
	МАМСТ 511-2022 «Моторлор үчүн отун. Октанды аныктоонун мотор ыкмасы» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод 01.01.2030-ж. тартып)
	

	44
	каныккан буунун басымы
	МАМСТ EN 13016-1-2013 «Суюк мунай продуктулары. 1-бөлүм. Абаны камтыган каныккан буу басымын аныктоо (ASVP) жана эквиваленттүү кургак буу басымын эсептөө (DVPE)» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	45
	
	МАМСТ EN 13016-1-2022 «Суюк мунай продуктулары. 1-бөлүм. Абаны камтыган каныккан буу басымын аныктоо (ASVP), жана эквиваленттүү кургак буу басымын эсептөө» (01.01.2030-ж. баштап талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу ыкма)
	

	46
	
	МАМСТ 1756-2000 «Мунай продуктулары. Каныккан буу басымын аныктоо»
	

	47
	
	МАМСТ 28781-90 «Мунай жана мунай продуктулары. Механикалык дисперсиялык машинада каныккан буу басымын аныктоо ыкмасы»
	

	48
	
	МАМСТ 31874-2012 «Чийки мунай жана мунай продуктулары. Рейд ыкмасы менен каныккан буу басымын аныктоо»
	

	49
	
	МАМСТ 33117-2014 «Автомобиль бензиндери. Бензиндин каныккан буу басымын жана бензиндин кычкылтек кошулмалары менен аралашмасын аныктоо ыкмасы (кургак ыкма)»
	

	50
	
	МАМСТ 33157-2014 «Мунай продуктулары. Бензиндин каныккан буу басымын аныктоо ыкмасы (мини-ыкма)»
	

	51
	оксигенаттердин өлчөмдүк үлүшү 
	МАМСТ ISO 22854-2015 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	52
	
	МАМСТ ISO 22854-2022 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль бензининде жана автомобиль этанол отунунда (Е85) углеводороддордун жана кычкылтек камтыган кошулмалардын топтук камтылышын көп өлчөмдүү газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	

	53
	
	МАМСТ EN 1601-2017 «Суюк мунай продуктулары. Этилденбеген бензин. Органикалык кычкылтек камтыган бирикмелерди жана кычкылтек жалын-иондоштуруу детекторун колдонуу менен газ хроматографиясы ыкмасы менен органикалык байланышкан кычкылтектин жалпы курамын аныктоо (O-FID)»
	

	54
	
	МАМСТ EN 13132-2012 «Суюк мунай продуктулары. Этилденбеген бензин. Которулуучу мамычаларды колдонуу менен газ хроматографиясынын ыкмасы менен органикалык кычкылтек кошулмаларын жана органикалык байланышкан кычкылтектин жалпы курамын аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	55
	
	МАМСТ 32338-2013 «Бензиндер. МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЕ, метанол, этанол жана терт-бутанолду инфракызыл спектроскопия ыкмасы менен аныктоо»
	

	56
	темирдин концентрациясы 
	МАМСТ 32514-2013 «Автомобиль бензиндери. Темирди аныктоонун фотоколориметриялык ыкмасы»
	

	57
	марганецтин концентрациясы
	МАМСТ 33158-2014 «Бензиндер. Марганецти атомдук абсорбциялык спектроскопия ыкмасы менен аныктоо»
	

	58
	коргошундун концентрациясы
	МАМСТ EN 237-2013 «Суюк мунай продуктулары. Коргошундун төмөн концентрациясын атомдук абсорбциялык спектрометрия ыкмасы менен аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	59
	
	МАМСТ 28828-90 «Бензиндер. Коргошунду аныктоо ыкмасы»
	

	60
	
	МАМСТ 32350-2013 «Бензиндер. Коргошунду атомдук абсорбциялык спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	61
	
	МАМСТ Р 54278-2010 «Автомобиль бензини. Рентген спектроскопиясынын коргошунду аныктоо ыкмалары»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	62
	монометил-анилиндин өлчөмдүк үлүшү 
	МАМСТ 32515-2013 «Автомобиль бензиндери. 
N-метиланилинди капиллярдык газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	

	II. Дизелдик отундун мүнөздөмөлөрүнө талаптар
(техникалык регламентке 3-тиркеме)

	63
	күкүрттүн массалык үлүшү 
	МАМСТ ISO 8754-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	64
	
	МАМСТ ISO 16591-2015 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо. Кычкылдандыруучу микрокулонометрия ыкмасы»
	

	65
	
	МАМСТ ISO 20846-2016 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль отундарындагы күкүрттүн курамын аныктоо. Ультракочкул флуоресценция ыкмасы»
	

	66
	
	МАМСТ ISO 20847-2014 «Мунай продуктулары. Ички күйүүчү кыймылдаткычтар үчүн отундагы күкүрттүн курамын аныктоо. Энергиялык дисперсиянын негизинлеги рентген флуоресценттик спектрометрия»
	

	67
	
	МАМСТ ISO 20884-2016 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль отундарындагы күкүрттүн курамын аныктоо. Толкун узундугу боюнча дисперсиялык рентген флуоресценциялык спектрометрия ыкмасы» (К4 жана К5 класстары үчүн талаш-тартыштар болгондо колдонулуучу ыкма)
	

	68
	
	МАМСТ 32139-2019 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	69
	
	МАМСТ 32139-2013 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	70
	
	МАМСТ 32403-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо (лампа ыкмасы)»
	

	71
	
	МАМСТ 33194-2014 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо Толкундуу дисперсиялык рентген флуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен»
	

	72
	жабык тигелдеги жаркыроо чекити
	МАМСТ ISO 2719-2017 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Жабык тигель менен Мартенс Пенс шайманындагы жаркыроо чекитин аныктоо ыкмалары» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	73
	
	МАМСТ ISO 3679-2017 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Тең салмактуулук шартында жабык тигелдин жаркыроо чекитин аныктоонун тездетилген ыкмасы»
	

	74
	
	МАМСТ ISO 13736-2009 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Абел ыкмасы менен жабык тигелдин жаркыроо чекитин аныктоо»
	

	75
	
	МАМСТ 6356-75 «Мунай продуктулары. Жабык тигелдеги жаркыроо чекитинин жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	76
	
	МАМСТ 34238-2017 «Мунай продуктулары. Чакан өлчөмдөгү жабык тигелдеги жаркыроо чекитинин жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	77
	
	СТ РК ASTM D 3828-2013 «Чакан өлчөмдөгү жабык тигелдеги жаркыроо чекитинин жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	78
	фракциялык курамы
	МАМСТ ISO 3405-2013 «Мунай продуктулары. Атмосфералык басымда фракциялык курамды аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	79
	
	МАМСТ ISO 3405-2022 «Мунай продуктулары. Атмосфералык басымда фракциялык курамды аныктоо»
	

	80
	
	МАМСТ 2177-99 «Мунай продуктулары. Фракциялык курамды аныктоо ыкмасы» (А ыкмасы – талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	81
	
	МАМСТ 33098-2014 «Мунай продуктулары. Атмосфералык басымда фракциялык курамды аныктоо методу»
	

	82
	полицикдүү жыттуу углеводороддордун массалык үлүшү
	МАМСТ EN 12916-2017 «Мунай продуктулары. Орто дистилляттардагы жыттуу углеводороддордун түрлөрүн аныктоо. Сынуу көрсөткүчү боюнча табуу менен жогорку натыйжалуу суюк хроматография ыкмасы» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	83
	
	МАМСТ EN 12916-2022 «Мунай продуктулары. Орто дистилляттардагы жыттуу углеводороддордун түрлөрүн аныктоо. Сынуу көрсөткүчү боюнча табуу менен жогорку натыйжалуу суюк хроматография ыкмасы» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод 01.01.2030-ж. тартып)
	

	84
	
	МАМСТ Р ЕН 12916-2008 «Мунай продуктулары. Орто дистилляттардагы жыттуу углеводороддордун түрлөрүн аныктоо. Рефракциянын коэффициенти боюнча детектирлөө менен жогорку эффективдүү суюк хроматография ыкмасы»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	85
	цетан саны
	МАМСТ ISO 5165-2014 «Мунай продуктулары. Дизелдик отундун күйүүчүлүгү. Мотор ыкмасы менен цетан санын аныктоо» 
	

	86
	
	МАМСТ EN 15195-2014 «Суюк мунай продуктулары. Орточо дистиллят күйүүчү майлары. Туруктуу көлөмдөгү камерада (DCN) күйүүнүн кечигүүсүн жана алынган цетан санын аныктоо ыкмасы» 
	

	87
	
	МАМСТ 3122-67 «Дизель отуну. Цетан санын аныктоо ыкмасы»
	

	88
	
	МАМСТ 32508-2013 «Дизель отуну. Цетан санын аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	89
	майлоо жөндөмдүүлүгү
	МАМСТ ISO 12156-1-2012 «Дизель отуну. HFRR аппараттында майлоо жөндөмдүүлүгүн аныктоо. 
1-бөлүм. Метод испытаний» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	90
	
	МАМСТ ISO 12156-1-2020 «Дизель отуну. HFRR аппараттында майлоо жөндөмдүүлүгүн аныктоо. 
1-бөлүм. Сыноо методу» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод  01.01.2030-ж. тартып)
	

	91
	
	СТ РК АСТМ Д 6079-2010 «Дизелдик отундун майлоо жөндөмдүүлүгүн аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	92
	чыпкалуулуктун чектүү температурасы
	МАМСТ EN 116-2013 «Дизель жана тиричилик меш отундары. Чыпкалуулуктун чектүү температурасын аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	93
	
	МАМСТ EN 116-2017 «Дизель отуну жана тиричилик мештик. Чыпкалуулуктун чектүү температурасын аныктоо ыкмасы. Мончодо этап-этабы менен муздатуу ыкмасы» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	94
	
	МАМСТ 22254-92 «Дизель отуну. Муздак чыпкадагы чыпкалуулуктун чектик температурасын аныктоо ыкмасы»
	

	95
	май кислотасынын метил эфирлеринин катышы (көлөмү боюнча)
	МАМСТ EN 14078-2016 «Суюк мунай продуктулары. Инфракызыл спектрометрия ыкмасы менен орто дистилляттардагы май кислотасынын метил эфирлеринин (FAME) катышын аныктоо» 
	

	III. Мазуттун мүнөздөмөлөрүнө талаптар
(техникалык регламентке 4-тиркеме)

	96
	күкүрттүн массалык үлүшү 
	МАМСТ ISO 8754-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	97
	
	МАМСТ ISO 16591-2015 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо. Кычкылдандыруучу микрокулонометрия ыкмасы»
	

	98
	
	МАМСТ 1437-75 «Кара мунай продуктулары. Күкүрттү аныктоонун тездетилген ыкмасы»
	

	99
	
	МАМСТ 32139-2013 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	100
	
	МАМСТ 32139-2019 «Мунай жана мунай продуктулары. Энергиялык дисперсиялык рентген флуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен күкүрттүн курамын аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	101
	
	МАМСТ Р 51947-2002 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттү энергия дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	102
	ачык тигелдин жаркыраган чекити
	МАМСТ 4333-2014 «Мунай продуктулары. Ачык тигелде жаркыроо жана тутануу чекиттеринин температурасын аныктоо ыкмалары»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	103
	
	МАМСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) «Мунай продуктулары. Ачык тигелде жаркыроо жана тутануу чекиттерин аныктоо ыкмалары» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	104
	
	МАМСТ 34640-2020 «Мунай продуктулары. Кливленд ыкмасы менен ачык тигелде жаркыроо жана тутануу чекиттерин аныктоо ыкмалары»
	

	105
	
	СТБ ISO 2592-2010 «Мунай продуктулары. Кливленд ыкмасы менен ачык тигелде жаркыроо жана тутануу чекиттеринин температурасын аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	106
	
	СТБ 1651-2006 «Мунай продуктулары. Кливленд ыкмасы менен ачык тигелде жаркыроо жана тутануу чекиттеринин температурасын аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	107
	жабык тигелдеги жаркыроонун температурасы
	МАМСТ ISO 2719-2017 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Жабык тигель менен Мартенс Пенс шайманындагы жаркыроо чекитин аныктоо ыкмалары» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	108
	
	МАМСТ 6356-75 «Мунай продуктулары. Жабык тигелдеги жаркыроо чекитинин жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	109
	
	МАМСТ 33192-2014 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Жабык тигелде Таг шайманында жаркыроо чекитинин температурасын аныктоо ыкмасы»
	

	110
	350 °Cга чейин кайноочу фракциянын чыгындысы
	МАМСТ 33359-2015 «Калдык отун. Түздөн-түз чыгындуулукту аныктоо. 0,133 кПа (1 мм сымап ч.) басымда дистилляциянын ийри сызыгын аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	111
	
	СТ РК АСТМ Д 1160-2010 «Оор жана калдык мунайзаттардын фракциялык курамын аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	112
	
	СТБ 1559-2005 «Мунай продуктулары. Төмөнкү басымда фракциялык курамды аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	113
	күкүрт водородунун катышы
	МАМСТ 32505-2013 «Суюк мунай отуну. Күкүрт водородун аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	114
	
	МАМСТ 33198-2014 «Мунай отуну. Күкүрт водородунун катышын аныктоо. Суюк фазалуу экстракциянын экспресс-методдору»
	

	IV. Реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн отундун мүнөздөмөлөрүнө талаптар
(техникалык регламентке 5-тиркеме)

	115
	минус 40 °C температурадагы кинематикалык илешкектүүлүк
	МАМСТ 33-2016 «Мунай жана мунай продуктулары. Тунук жана тунук эмес суюктуктар. Кинематикалык жана динамикалык илешкектүүлүктүн аныктамасы» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	116
	
	МАМСТ 31391-2009 «Мунай продуктулары. Тунук жана тунук эмес суюктуктар. Кинематикалык илешкектүүлүктү аныктоо ыкмасы жана динамикалык илешкектүүлүктү эсептөө»
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	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	192
	фильтрдеги басымдын айырмасы
	МАМСТ 33848-2016 «Газ турбиналык авиация отуну. Термокычкылдатуунун туруктуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	193
	
	МАМСТ Р 52954-2013 «Мунай продуктулары. Газ турбиналарындагы термокычкылдатуунун туруктуулугун аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	194
	түтүктөгү калдыктардын түсү (мүнөздүү эмес калдыктар жок болсо)
	МАМСТ 33848-2016 «Газ турбиналык авиация отуну. Термокычкылдатуунун туруктуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	195
	
	МАМСТ Р 52954-2013 «Мунай продуктулары. Газ турбиналарындагы термокычкылдатуунун туруктуулугун аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	196
	жергиликтүү электр өткөрүмдүүлүгү
	МАМСТ ISO 6297-2015 «Мунай продуктулары. Авиациялык жана дистилляттык отун. Жергиликтүү электр өткөрүмдүүлүгүн аныктоо»
	

	197
	
	МАМСТ 25950-83 «Антистатикалык отурмасы бар реактивдүү кыймылдаткычы үчүн отун. Жергиликтүү электр өткөрүмдүүлүгүн аныктоо ыкмалары»
	

	198
	
	МАМСТ 33461-2015 «Авиациялык жана дистилляттык отун. Электр өткөрүмдүүлүгүн аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	199
	
	МАМСТ 33461-2022 «Авиациялык жана дистилляттык отун. Электр өткөрүмдүүлүгүн аныктоо ыкмалары»
	

	200
	
	СТ РК 2416-2013 «Авиациялык жана дистилляттык отундардыга жергиликтүү электр өткөрүмдүүлүгүн аныктоо ыкмалары»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	V. Авиациялык бензиндин мүнөздөмөлөрүнө талаптар
(техникалык регламентке 6-тиркеме) 

	201
	октан саны
(мотордук ыкма боюнча)
	МАМСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) «Мунай продуктулары. Мотор жана авиация күйүүчү майларынын детонациялык көрсөткүчтөрүн аныктоо. Мотор ыкмасы» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	202
	
	МАМСТ 511-2015 «Моторлор үчүн отун. Октанды аныктоонун мотор ыкмасы»
	

	203
	
	МАМСТ Р 52946-2019 «Мунай продуктулары. Мотор жана авиация күйүүчү майларынын детонациялык көрсөткүчтөрүн аныктоо. Мотор ыкмасы»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	204
	сорттуулугу (бай аралашма)
	МАМСТ 3338-2015 «Авиациялык бензин. Бай аралашмада сорттуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	205
	кристаллдашуунун башындагы температура
	МАМСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) «Мотор отуну. Караруунун, кристаллдашуунун башталышынын жана кристаллдашуу температурасын аныктоо ыкмалары»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	206
	
	МАМСТ 5066-2018 «Мотор отуну. Караруунун, кристаллдашуунун башталышынын жана тоңуу температурасын аныктоо ыкмалары» (Б ыкмасы талаш-тартыш болгон учурда колдонулат)
	

	207
	
	МАМСТ 33195-2014 «Авиация отуну. Кристаллдашуу температурасын аныктоо»
	01.04.2025-ж. чейин колдонулат

	208
	
	МАМСТ 33195-2022 «Авиация отуну. Тоңуу температурасын аныктоо»
	

	209
	
	МАМСТ 33197-2014 «Авиация отуну. Автоматтык фазалык өтүү ыкмасы менен кристаллдашуу температурасы аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	210
	
	МАМСТ 33197-2022 «Авиация отуну. Автоматтык фазалык өтүү ыкмасы менен тоңуу температурасын аныктоо»
	

	211
	механикалык аралашмалардын жана суунун катышы
	МАМСТ 1012-2013 «Авиация бензиндери. Техникалык шарттары» (9.5-пункт)
	

	212
	түсү
	МАМСТ 1012-2013 «Авиация бензиндери. Техникалык шарттары» (9.5-пункт)
	

	213
	
	МАМСТ 33092-2014 «Мунай продуктулары. Автоматтык үч түстүү спектрофотометр менен түстү аныктоо»
	

	214
	каныккан буулардын басымы
	МАМСТ EN 13016-1-2013 «Суюк мунай продуктулары. 1-бөлүм. Абаны камтыган каныккан буу басымын аныктоо (ASVP), жана эквиваленттүү кургак буу басымын эсептөө (DVPE)»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	215
	
	МАМСТ EN 13016-1-2022 «Суюк мунай продуктулары. 1-бөлүм. Абаны камтыган каныккан буу басымын аныктоо, жана эквиваленттүү кургак буу басымын эсептөө»
	

	216
	
	МАМСТ 1756-2000 «Мунай продуктулары. Каныккан буу басымын аныктоо»
	

	217
	
	МАМСТ 31874-2012 «Чийки мунай жана мунай продуктулары. Рейд ыкмасы менен каныккан буу басымын аныктоо»
	

	218
	
	МАМСТ 33157-2014 «Мунай продуктулары. Бензиндин каныккан буу басымын аныктоо ыкмасы (мини-ыкма)»
	

	219
	фракциялык курамы
	МАМСТ ISO 3405-2013 «Мунай продуктулары. Атмосфералык басымда фракциялык курамды аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	220
	
	МАМСТ ISO 3405-2022 «Мунай продуктулары. Атмосфералык басымда фракциялык курамды аныктоо»
	

	221
	
	МАМСТ 2177-99 «Мунай продуктулары. Фракциялык курамды аныктоо ыкмасы» (А ыкмасы – талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	222
	
	МАМСТ 33098-2014 «Мунай продуктулары. Атмосфералык басымда фракциялык курамды аныктоо методу»
	

	223
	
	СТБ 1934-2015 «Мунай продуктулары. Атмосфералык басымда фракциялык курамды аныктоо методу»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	224
	факт жүзүндөгү чайырдын катышы
	МАМСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) «Мунай продуктулары. Автомобиль бензиндери жана авиация отуну. Буулантуу агымы менен чайырларды аныктоо ыкмасы»
	

	225
	
	МАМСТ 32404-2013 «Мунай продуктулары. Буулантуу жолу менен факт жүзүндөгү чайырлардын концентрациясын аныктоо ыкмасы»
	

	226
	жалпы күкүрттүн массалык үлүшү
	МАМСТ ISO 8754-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	227
	
	МАМСТ ISO 16591-2015 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо. Кычкылдандыруучу микрокулонометрия ыкмасы»
	

	228
	
	МАМСТ ISO 20846-2016 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль отундарындагы күкүрттүн курамын аныктоо. Ультракочкул флуоресценция ыкмасы»
	

	229
	
	МАМСТ ISO 20884-2016 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль отундарындагы күкүрттүн курамын аныктоо. Толкун узундугу боюнча дисперсиялык рентген флуоресценциялык спектрометрия ыкмасы»
	

	230
	
	МАМСТ 19121-73 «Мунай продуктулары. Лампада күйгүзүү менен күкүрттүн курамын аныктоо ыкмасы»
	

	231
	
	МАМСТ 32403-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо (лампа ыкмасы)»
	

	232
	
	МАМСТ 32139-2013 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	233
	
	МАМСТ 32139-2019 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттү энергия дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	234
	
	МАМСТ 33194-2014 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо Толкундуу дисперсиялык рентген флуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен»
	

	235
	
	МАМСТ Р 51859-2002 «Мунай продуктулары. Лампа ыкмасы менен күкүрттү аныктоо»
	01.01.2030-ж. чейин колдонулат

	VI. Кеме отунунун мүнөздөмөлөрүнө талаптар
(техникалык регламентке 7-тиркеме)

	236
	күкүрттүн массалык үлүшү
	МАМСТ ISO 8754-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	

	237
	
	МАМСТ ISO 16591-2015 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо. Кычкылдандыруучу микрокулонометрия ыкмасы»
	

	238
	
	МАМСТ ISO 20846-2016 «Суюк мунай продуктулары. Автомобиль отундарындагы күкүрттүн курамын аныктоо. Ультракочкул флуоресценция ыкмасы»
	

	239
	
	МАМСТ 1437-75 «Кара мунай продуктулары. Күкүрттү аныктоонун тездетилген ыкмасы»
	

	240
	
	МАМСТ 3877-88 «Мунай продуктулары. Калориметриялык бомбада күйгүзүү менен күкүрттү аныктоо ыкмасы»
	

	241
	
	МАМСТ 19121-73 «Мунай продуктулары. Лампада күйгүзүү менен күкүрттү аныктоо ыкмасы»
	

	242
	
	МАМСТ 32139-2013 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын энергиялык дисперсиялык радиофлуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен аныктоо»
	01.01.2025-ж. чейин колдонулат

	243
	
	МАМСТ 32139-2019 «Мунай жана мунай продуктулары. Энергиялык дисперсиялык рентген флуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен күкүрттүн курамын аныктоо» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	244
	
	МАМСТ 32403-2013 «Мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо (лампа ыкмасы)»
	

	245
	
	МАМСТ 33194-2014 «Мунай жана мунай продуктулары. Күкүрттүн курамын аныктоо Толкундуу дисперсиялык рентген флуоресценттик спектрометрия ыкмасы менен»
	

	246
	жабык тигелдеги жаркыроо температурасы 
	МАМСТ ISO 2719-2017 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Жабык тигель менен Мартенс Пенс шайманындагы жаркыроо чекитин аныктоо ыкмалары» (талаш кырдаалдар пайда болгондо колдонулуучу метод)
	

	247
	
	МАМСТ ISO 3679-2017 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Тең салмактуулук шартында жабык тигелдин жаркыроо чекитин аныктоонун тездетилген ыкмасы»
	

	248
	
	МАМСТ ISO 13736-2009 «Мунай продуктылары жана башка суюктуктар. Абел ыкмасы менен жабык тигелдин жаркыроо чекитин аныктоо»
	

	250
	
	МАМСТ 6356-75 «Мунай продуктулары. Жабык тигелдеги жаркыроо чекитинин жылуулугун аныктоо ыкмасы»
	

	VII. Сынамдарды тандоо

	251
	
	МАМСТ ISO 3170-2022 «Суюк мунай продуктулары. Кол менен тандап алуу ыкмалары»
	

	252
	
	МАМСТ 2517-2012 «Мунай жана мунай продуктулары. Сынамдарды тандап алуу ыкмалары»
	

	253
	
	МАМСТ 31873-2012 «Мунай жана мунай продуктулары. Сынамдарды кол менен тандап алуу ыкмалары»
	




_____________
