ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫ
КОЛЛЕГИЯ 

ЧЕЧИМ


2023-жылдын 11-майы 	                      № 61	                       Москва шаары


Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 
2018-жылдын 24-июлундагы № 118 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Техникалык жөнгө салуу жөнүндө протоколдун (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин № 9 тиркемеси) 
4-пунктуна жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 
2014-жылдын 23-декабрындагы № 98 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иш регламентинин № 2 тиркемесинин 
5-пунктуна ылайык, Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы 
ч е ч т и :
1. Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 
2018-жылдын 24-июлундагы № 118 «Евразия экономикалык бирлигинин «Ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган мунайдын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 045/2017) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объектилеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде үлгүлөрдү тандоо эрежелерин камтыган эл аралык жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги жөнүндө» чечимине тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин. 
2. Ушул Чечим расмий жарыяланган датадан тартып 
180 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
	
	


     Евразия экономикалык комиссиясынын 
                Коллегиясынын төрагасы                               М. Мясникович
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ТИРКЕМЕ 
Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2023-жылдын 
11-майындагы № 61 чечимине карата


[bookmark: _Hlk140308429]Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 
2018-жылдын 24-июлундагы № 118 чечимине киргизилүүчү 
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР


Аталган Чечим менен бекитилген Евразия экономикалык бирлигинин «Ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган мунайдын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 045/2017) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объектилеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде үлгүлөрдү тандоо эрежелерин камтыган эл аралык жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – улуттук (мамлекеттик) стандарттардын тизмеги төмөнкү редакцияда баяндалсын:
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«БЕКИТИЛДИ
Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2018-жылдын 
24-июлундагы № 118 чечими менен
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2023-жылдын 
11-майындагы № 61 чечиминин редакциясында)


Евразия экономикалык бирлигинин «Ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган мунайдын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 045/2017) техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объектилеринин шайкештигин баалоону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде үлгүлөрдү тандоо эрежелерин камтыган эл аралык жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттардын, ал эми алар жок болгон учурда – улуттук (мамлекеттик) стандарттардын
[bookmark: _Hlk140305973]ТИЗМЕГИ

	№ к/б
	Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламентинин түзүмдүк элементи же техникалык жөнгө салуу объектиси
	Стандарттын изилдөө (сыноо) жана өлчөө ыкмаларынын белгилениши жана аталышы
	Эскертме
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	VI бөлүм

	МАМСТ ISO 3170-2022 «Мунай жана мунайзаттар. Сынамды кол менен тандап алуу ыкмалары»
	
	

	2
	
	МАМСТ ISO 3171-2020 «Мунай жана мунайзаттар. Түтүк өткөргүчтөрдөн сынамды автоматтык түрдө тандап алуу» 
	
	

	3
	
	МАМСТ 2517-2012 «Мунай жана мунайзаттар. Сынамды тандап алуу ыкмалары»
	
	

	4
	
	МАМСТ 31873-2012 «Мунай жана мунайзаттар. Сынамды кол менен тандап алуу ыкмалары»
	
	

	5
	
	СТБ ИСО 3170-2004 «Мунай жана мунайзаттар. Сынамды кол менен тандап алуу ыкмалары»
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	6
	
	СТ РК ИСО 3170-2006 «Мунай жана мунайзаттар. Сынамды тандап алуу ыкмалары»
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	7
	
	СТ РК ИСО 3171-2007 «Мунайзаттар. Суюк углеводороддор. Түтүк өткөргүчтөрдөн сынамды автоматтык түрдө тандап алуу» 
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	8
	тиркеме,
«Күкүрттүү суутектин массалык үлүшү» көрсөткүчү

	МАМСТ 32918-2014 «Мунай. Күкүрттүү суутекти, метил- жана этилмеркаптандарды аныктоо ыкмасы»
	
	

	9
	
	МАМСТ 33690-2015 «Мунай жана мунайзаттар. Күкүрттүү суутекти, метил- жана этилмеркаптандарды газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	
	

	10
	
	МАМСТ Р 50802-2021 «Мунай. Күкүрттүү суутекти, метил- жана этилмеркаптандарды аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030га чейин колдонулат 
	

	11
	тиркеме,
«Метил- жана этилмеркаптандардын жыйынтыкталган массалык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 32918-2014 «Мунай. Күкүрттүү суутекти, метил- жана этилмеркаптандарды аныктоо ыкмасы»
	
	

	12
	
	МАМСТ 33690-2015 «Мунай жана мунайзаттар. Күкүрттүү суутекти, метил- жана этилмеркаптандарды газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо»
	
	

	13
	
	МАМСТ Р 50802-2021 «Мунай. Күкүрттүү суутекти, метил- жана этилмеркаптандарды аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030га чейин колдонулат
	

	14
	тиркеме, 
«Суунун массалык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 2477-2014 «Мунай жана мунайзаттар. Курамындагы сууну аныктоо ыкмасы» 
	
	

	15
	
	МАМСТ 33700-2015 «Мунай. Курамындагы сууну дистилляция ыкмасы менен аныктоо»
	
	

	16
	
	МАМСТ 33733-2016 «Чийки мунай. Курамындагы сууну Карл Фишер боюнча кулонометриялык титрлөө ыкмасы менен аныктоо»
	
	

	17
	
	СТ РК ИСО 10336-2004 «Чийки мунай. Курамындагы сууну аныктоо. Карл Фишер боюнча потенциометриялык титрлөө ыкмасы»
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	18
	
	СТ РК ИСО 10337-2004 «Чийки мунай. Курамындагы сууну аныктоо. Карл Фишер ыкмасы боюнча кулонометриялык титрлөө»
	01.01.2030га чейин колдонулат
	

	19
	
	СТ РК 1314-2004 «Чийки мунай. Курамындагы сууну аныктоо. Дистилляция ыкмасы»
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	20

	тиркеме, 
«Хлор туздарынын массалык концентрациясы» көрсөткүчү
	МАМСТ 21534-2021 «Мунай. Хлордуу туздарды аныктоо ыкмалары»
	
	

	
	
	
	
	

	21
	
	МАМСТ 21534-76 «Мунай. Хлордуу туздарды аныктоо ыкмалары»
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	22
	
	МАМСТ 33703-2015 «Мунай. Туздарды электрометриялык метод менен аныктоо»
	
	

	23
	
	СТ РК 1693-2007 «Мунай. Хлордуу туздарды аныктоонун электрометриялык ыкмасы»
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	24
	тиркеме, 
«Каныккан буулардын басымы» көрсөткүчү
	МАМСТ 8.601-2010 «Өлчөө бирдигин камсыз кылуунун мамлекеттик системасы. Мунай жана мунайзаттардын каныккан бууларынын басымы. Өлчөө ыкмасы»
	
	

	25
	
	МАМСТ 1756-2000 «Мунайзаттар. Каныккан буулардын басымын аныктоо»
	
	

	26
	
	МАМСТ 28781-90 «Мунай жана мунайзаттар. Каныккан буулардын басымын механикалык диспергирлөө аппаратында аныктоо ыкмасы»
	
	

	27
	
	МАМСТ 31874-2012 «Чийки мунай жана мунайзаттар. Каныккан буулардын басымын Рейд ыкмасы менен аныктоо»
	
	

	28
	
	МАМСТ 33361-2015 «Мунай. Буулардын басымын кеңейтүү ыкмасы менен аныктоо»
	
	

	29
	
	СТ РК 1692-2007 «Мунай. VPCRХ бууларынын серпилгичтигин аныктоо ыкмасы. Кеңейтүү ыкмасы» 
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	30
	тиркеме,
«204 °С температурага чейин кайнаган фракциялардагы органикалык хлориддердин массалык үлүшү» көрсөткүчү
	МАМСТ 33342-2015 «Мунай. Органикалык хлорду аныктоо ыкмалары»
	
	

	31
	
	МАМСТ Р 52247-2021 «Мунай. Хлорорганикалык бирикмелерди аныктоо ыкмалары»
	01.01.2030га чейин колдонулат
	

	32
	
	СТБ 1558-2005 «Чийки мунай. Органикалык хлориддердин болушун аныктоо ыкмалары»
	01.01.2025ке чейин колдонулат
	

	33
	
	СТ РК АСТМ Д 4929-2011 «Чийки мунайдагы органикалык хлориддерди аныктоо үчүн сыноолордун стандарттык ыкмасы»
	01.01.2030га чейин колдонулат
	

	34
	
	СТ РК 1529-2006 «Мунай. Хлорорганикалык бирикмелерди аныктоо ыкмасы»
	01.01.2030га чейин колдонулат
	

».
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