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ՈՐՈՇՈՒՄ
	27 հունիսի 2023 թվականի
	թիվ 87
	քաղ. Մոսկվա



«Փոխադրման եւ (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված բնական այրվող գազի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 046/2018) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկում փոփոխություններ կատարելու մասին

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) 4-րդ կետին եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.
1.	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 112 որոշմամբ հաստատված՝ «Փոխադրման եւ (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված բնական այրվող գազի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 046/2018) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն հավելվածի:
2.	Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 180 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ՝
	
	Մ. Մյասնիկովիչ



2
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2023 թվականի հունիսի 27-ի 
թիվ 87 որոշման

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
«Փոխադրման եւ (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված բնական այրվող գազի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 046/2018) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, 
իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկում կատարվող

Ցանկը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2018 թվականի սեպտեմբերի 13-ի 
թիվ 112 որոշմամբ (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի հունիսի 27-ի 
թիվ 87 որոշման խմբագրությամբ)
ՑԱՆԿ 
«Փոխադրման եւ (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված բնական այրվող գազի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 046/2018) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների 
	Համարը՝ ը/կ
	Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը
	Ստանդարտի, հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մեթոդիկայի նշագիրը եւ անվանումը
	Ծանոթագրություն

	1
	2
	3
	4

	Մայրուղային գազատարներով փոխադրման համար նախապատրաստված՝ բնական այրվող գազին ներկայացվող պահանջները (հավելված թիվ 1)

	1
	«Բաղադրիչների մոլային բաժին (բաղադրիչների կազմ)» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	2
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	3
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	4
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	5
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	6
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	7
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	8
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	9
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-1-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 1. Մասնագիտացված վերլուծության մասով ցուցումներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	10
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-2-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 2. Չափման համակարգի բնութագրեր եւ տվյալների մշակման համար վիճակագրություն»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	11
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-3-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ քրոմատագրման երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	12
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-4-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 4. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ C5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ երկու սյունակաթսա կիրառող՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական չափման համակարգի համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-5-2016 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 5. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ C5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական կիրառման համար՝ օգտագործելով երեք սյունակաթսա»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-6-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ ածխաջրածինների (C1-C8) որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	«Թթվածնի մոլային բաժին» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
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	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
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	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
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	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-3-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ քրոմատագրման երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-6-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ ածխաջրածինների (C1-C8) որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
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	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
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	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
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	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ C1-C8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	30
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-3-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ քրոմատագրման երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-4-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 4. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ C5 եւ С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ երկու սյունակաթսա կիրառող՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական չափման համակարգի համար»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-5-2016 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 5. Ազոտի, ածխաթթու գազի եւ C1-ից մինչեւ С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշման մեթոդ՝ լաբորատոր եւ արդյունաբերական կիրառման համար՝ կիրառելով երեք սյունակաթսա»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ ISO 6974-6-2004 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ տրված սխալանքով. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխաթթու գազի եւ ածխաջրածինների (C1-C8) որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	«Ծծմբաջրածնի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
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	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
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	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում»
	

	38
	
	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Բնական գազ. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	40
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	41
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	42
	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	43
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	44
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	45
	
	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	46
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Բնական գազ. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	47
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	48
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	49
	«Ընդհանուր ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 26374-2018 «Բնական այրվող գազ. Ընդհանուր ծծմբի որոշում»
	

	50
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	51
	
	ԳՕՍՏ 34712-2021 «Բնական գազ. Ընդհանուր ծծմբի որոշում՝ ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդով»
	

	52
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	53
	
	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	54
	
	ՂՀ ՍՏ ԱՍՏՄ Դ 6228-2011 «Բնական գազ. Ծծմբի պարունակության որոշման մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ բոցային լուսաչափական դետեկտորի միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	55
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	56
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ ISO 15971-2012 «Բնական գազ. Հատկությունների չափում. Այրման ջերմություն եւ Վոբբեի թիվը»
	

	57
	
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական այրվող գազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդներ»
	

	58
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական այրվող գազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	59
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	60
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	61
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6976-2004 «Բնական գազ. Խառնուրդի համար ջերմարար ունակության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի ինդեքսի հաշվարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	62
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Բնական գազ. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	63
	«Խտություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 17310-2002 «Գազեր. Խտության որոշման խտաչափական մեթոդ»
	

	64
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	65
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	66
	
	ԳՕՍՏ 34721-2021 «Բնական գազ. Խտության որոշում՝ խտաչափական մեթոդով»
	

	67
	
	ՂՀ ՍՏ ISO 6976-2004 «Բնական գազ. Խառնուրդի համար ջերմարար ունակության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի ինդեքսի հաշվարկ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	68
	«Ցողի կետի ջերմաստիճան՝ ըստ ջրի» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 20060-2021 «Բնական գազ. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ջրի»
	

	69
	
	ԳՕՍՏ 34807-2021 «Բնական գազ. Ըստ ջրի՝ ցողի կետի ջերմաստիճանի եւ ջրային գոլորշիների զանգվածային կոնցենտրացիայի հաշվարկի մեթոդներ»
	

	70
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 6327-2004 «Գազերի վերլուծություն. Բնական գազի ցողի կետի որոշում. Հովացնող մակերեւույթով խոնավաչափեր»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	71
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53763-2011 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	72
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53763-2009 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	73
	«Ցողի կետի ջերմաստիճան՝ ըստ ածխաջրածինների» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 20061-2021 «Բնական գազ. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ածխաջրածինների»
	

	74
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53762-2011 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	75
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53762-2009 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	76
	«Մեխանիկական խառնուկների զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.4-77 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Խեժի եւ փոշու պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	Արդյունաբերական եւ կոմունալ-կենցաղային նշանակության բնական այրվող գազին ներկայացվող պահանջներ (հավելված թիվ 2)

	77
	«Բաղադրիչների մոլային բաժին (բաղադրիչների կազմ)» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	78
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	79
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	80
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	81
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	82
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	83
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	84
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	85
	«Թթվածնի մոլային բաժին» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	86
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	87
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	88
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	89
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	90
	
	ԳՕՍՏ Ռ 56834-2015 «Բնական այրվող գազ. Թթվածնի պարունակության որոշում»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	91
	«Ածխածնի երկօքսիդի մոլային բաժին» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	92
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	93
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	94
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	95
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	96
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	97
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	98
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	99
	«Ծծմբաջրածնի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	100
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	101
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	102
	
	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	103
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Բնական գազ. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	104
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	105
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	106
	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	107
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	108
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	109
	
	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	110
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Բնական գազ. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	111
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53367-2011 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	112
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	113
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական այրվող գազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդ»
	

	114
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական այրվող գազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	115
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	116
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	117
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Բնական գազ. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	118
	«Խտություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 17310-2002 «Գազեր. Խտության որոշման խտաչափական մեթոդ»
	

	119
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	120
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	121
	
	ԳՕՍՏ 34721-2021 «Բնական գազ. Խտության որոշում՝ խտաչափական մեթոդով»
	

	122
	«Վոբբեի ամենաբարձր թիվը» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	123
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	124
	«Ցողի կետի ջերմաստիճան՝ ըստ ջրի» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 20060-2021 «Բնական գազ. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ջրի»
	

	125
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 6327-2004 «Գազերի վերլուծություն. Բնական գազի ցողի կետի որոշում. Հովացնող մակերեւույթով խոնավաչափեր»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	126
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53763-2011 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	127
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53763-2009 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	128
	«Ցողի կետի ջերմաստիճան՝ ըստ ածխաջրածինների» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 20061-2021 «Բնական գազ. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ածխաջրածինների»
	

	129
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53762-2011 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	130
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53762-2009 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ածխաջրածինների»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	131
	«Մեխանիկական խառնուկների զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.4-77 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Խեժի եւ փոշու պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	132
	«Հոտի ինտենսիվություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.5-2021 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Հոտի ինտենսիվության որոշման մեթոդներ»
	

	133
	
	ՂՀ ՍՏ 1240-2004 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Հոտի ինտենսիվության որոշման մեթոդներ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	Սեղմված բնական այրվող գազին ներկայացվող պահանջներ (հավելված թիվ 3)

	134
	«Բաղադրիչների մոլային բաժին (բաղադրիչների կազմ)» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	135
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	136
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	137
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	138
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	139
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	140
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	141
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	142
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական այրվող գազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդ»
	

	143
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական այրվող գազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	144
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	145
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	146
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Բնական գազ. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	147
	«Հարաբերական խտությունն օդի նկատմամբ» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 17310-2002 «Գազեր. Խտության որոշման խտաչափական մեթոդ»
	

	148
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	149
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	150
	
	ԳՕՍՏ 34721-2021 «Բնական գազ. Խտության որոշում՝ խտաչափական մեթոդով»
	

	151
	«Մեթանի հաշվարկային թիվը» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 34704-2020 «Բնական գազ. Մեթանի թվի որոշում»
	

	152
	«Ծծմբաջրածնի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	153
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	154
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	155
	
	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	156
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Բնական գազ. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	157
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	158
	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
	

	159
	
	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	

	160
	
	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
	

	161
	
	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	162
	
	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Բնական գազ. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	163
	
	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	164
	«Մեխանիկական խառնուկների զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.4-77 «Գազ՝ կոմունալ-կենցաղային սպառման համար. Խեժի եւ փոշու պարունակության որոշման մեթոդ»
	

	165
	«Չայրվող բաղադրիչների մոլային (գումարային) բաժին» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	166
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	167
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	168
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	169
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	170
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	171
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	172
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	173
	«Թթվածնի մոլային բաժին» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	174
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	175
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	176
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	177
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	178
	
	ԳՕՍՏ Ռ 56834-2015 «Բնական այրվող գազ. Թթվածնի պարունակության որոշում»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	179
	«Ջրի գոլորշիների զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 20060-83 «Բնական այրվող գազեր. Ջրային գոլորշիների պարունակության եւ խոնավության ցողի կետի որոշման մեթոդներ»
	

	180
	
	ԳՕՍՏ 34711-2021 «Բնական գազ. Ջրային գոլորշիների զանգվածային կոնցենտրացիայի որոշում»
	

	181
	
	ԳՕՍՏ 34807-2021 «Բնական գազ. Ըստ ջրի՝ ցողի կետի ջերմաստիճանի եւ ջրային գոլորշիների զանգվածային կոնցենտրացիայի հաշվարկի մեթոդներ»
	

	182
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 10101-1-2004 «Բնական գազ. Ջրի պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով. Մաս 1. Ներածություն»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	183
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 10101-2-2004 «Բնական գազ. Ջրի պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով. Մաս 2. Տիտրման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	184
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 10101-3-2004 «Բնական գազ. Ջրի պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով. Մաս 3. Կուլոնաչափության մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	185
	
	ՂՀ ՍՏ ԻՍՕ 11541-2004 «Բնական գազ. Ջրի պարունակության որոշում՝ բարձր ճնշման դեպքում»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	186
	
	ՂՀ ՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53763-2011 «Բնական այրվող գազեր. Ցողի կետի ջերմաստիճանի որոշում՝ ըստ ջրի»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	187
	
	ԳՕՍՏ Ռ 56916-2016 «Բնական այրվող գազ. Ջրային գոլորշիների պարունակության որոշում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	Հեղուկացված բնական այրվող գազին ներկայացվող պահանջներ (հավելված թիվ 4)

	188
	«Բաղադրիչների մոլային բաժին (բաղադրիչների կազմ)» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	189
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	190
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	191
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	192
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	193
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	194
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	195
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	196
	«Մեթանի մոլային բաժին» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	197
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	198
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	199
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	200
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	201
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	202
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	203
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	204
	«Վոբբեի ամենաբարձր թիվը» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	205
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	206
	«Այրման ամենացածր ծավալային ջերմություն» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 10062-75 «Բնական այրվող գազեր. Այրման տեսակարար ջերմության որոշման մեթոդ»
	

	207
	
	ԳՕՍՏ 27193-86 «Բնական այրվող գազեր. Այրման ջերմության որոշման մեթոդ՝ ջրային կալորիաչափով»
	

	208
	
	ԳՕՍՏ 31369-2008 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	209
	
	ԳՕՍՏ 31369-2021 «Բնական գազ. Այրման ջերմության, խտության, հարաբերական խտության եւ Վոբբեի թվի հաշվարկ՝ բաղադրիչների կազմի հիման վրա»
	

	210
	
	ԳՕՍՏ Ռ 8.816-2013 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Բնական գազ. Այրման ծավալային ջերմություն. Չափումների մեթոդիկա՝ ռումբով այրման կալորիաչափի կիրառմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը

	211
	«Ազոտի մոլային բաժին» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
	

	212
	
	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
	

	213
	
	ԳՕՍՏ 31371.3-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 3. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ մինչեւ C8 ածխաջրածինների որոշում՝ գլխադիրով երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	214
	
	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	215
	
	ԳՕՍՏ 31371.5-2022 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 5. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ իզոթերմիկ մեթոդով»
	

	216
	
	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
	

	217
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
	

	218
	
	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը

	219
	«Ածխածնի երկօքսիդի մոլային բաժին» ցուցանիշ
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	ԳՕՍՏ 31371.4-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 4. Ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С5 ու С6+ ածխաջրածինների որոշում՝ լաբորատորիայում եւ ներկառուցված չափման համակարգի միջոցով՝ երկու սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
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	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
	կիրառվում է մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը
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	ԳՕՍՏ 31371.1-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 1. Ընդհանուր ցուցումներ եւ բաղադրության որոշում»
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	ԳՕՍՏ 31371.2-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 2. Անորոշության հաշվարկ»
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	ԳՕՍՏ 31371.6-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 6. Ջրածնի, հելիումի, թթվածնի, ազոտի, ածխածնի երկօքսիդի եւ С1-С8 ածխաջրածինների որոշում՝ երեք մազախողովակային սյունակաթսաների օգտագործմամբ»
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	ԳՕՍՏ 31371.7-2020 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների մեթոդիկա»
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	ԳՕՍՏ 31371.7-2008 «Բնական գազ. Գազային քրոմատագրման մեթոդով բաղադրության որոշում՝ անորոշության գնահատմամբ. Մաս 7. Բաղադրիչների մոլային բաժնի չափումների կատարման մեթոդիկա»
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	ԳՕՍՏ Ռ 56834-2015 «Բնական այրվող գազ. Թթվածնի պարունակության որոշում»
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	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
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	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
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	ԳՕՍՏ 34723-2021 «Բնական գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով»
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	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ՂՀ ՍՏ 1320-2009 «Բնական գազ. Ծծմբի միացությունների պարունակության որոշում՝ գազային քրոմատագրման օգտագործմամբ»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	ԳՕՍՏ Ռ 53367-2009 «Բնական այրվող գազ. Ծծումբ պարունակող բաղադրիչների որոշում՝ քրոմատագրման մեթոդով»
	կիրառվում է մինչեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ը
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	«Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային կոնցենտրացիա» ցուցանիշ
	ԳՕՍՏ 22387.2-2021 «Բնական գազ. Ծծմբաջրածնի եւ մերկապտանային ծծմբի որոշման մեթոդներ»
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	ԳՕՍՏ 34226-2017 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
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	ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 5504-2015 «Արդյունաբերություն՝ նավթային եւ գազային. Բնական գազում եւ գազային վառելիքում ծծմբի միացությունների որոշման համար հետազոտության ստանդարտ մեթոդ՝ գազային քրոմատագրման եւ քեմիլյումինեսցենտման միջոցով»
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